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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку (корректировку) проектной документации стадия «П» по объекту: «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)»

	№№ 
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основания для проектирования (корректировки) 
	   Постановление Правительства Московской области  от 28.01.2020 № 20/3,   г. Красногорск  «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  (Приложение 16, подпрограмма 15.5.1, п.1).
     Требования Градостроительного Кодекса РФ.
     Настоящий Договор.

	1.2
	Реквизиты полученных заключений государственной экспертизы
	   Положительное заключение государственной экспертизы  ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 10.07.2015г. №936-15/ГГЭ-9633/05 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
   Положительное заключение государственной экспертизы (№ в ЕГРЗ 50-1-1-3-008497-2019) ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и результаты инженерных изысканий от 15.04.2019 года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий.
  Положительное заключение государственной экспертизы (№ в ЕГРЗ 50-1-1-3-027177-2019) ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и результаты инженерных изысканий от 07.10.2019 года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий.

	1.3
	Государственный заказчик
	   Министерство строительного комплекса Московской области.  
   Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д.4, корп. 1.
    http://msk.mosreg.ru

	
	
	    

	1.5
	Район, пункт строительства
	      Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4

	1.6
	Наименование объекта 
	    Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4, (в настоящее время городской округ Красногорск)

	1.7
	Юридический адрес, местоположение объекта
	    Московская область Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4

	1.8
	Вид строительства
	    Новое строительство (завершение строительства)

	1.9
	Отношение к объектам капитального строительства
	    В соответствии с пунктом 10 статьи 1 ГрК РФ объект капитального строительства относится к объектам, строительство которых не завершено. В соответствии с тем, что объект не введен в эксплуатацию, он относится к объектам - незавершенного строительства.

	1.10
	Идентификация зданий и сооружений (согласно Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Статья 4.»)
	1) Назначение - Здание государственных учреждений по обслуживанию общества (в соответствии с СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, Приложение В*, Таблица В.1*, пункт Б, подпункт 1.1*).
2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит.
3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - возможно развитие карстовых процессов и образований.
4) Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит.
5) Пожарная и взрывопожарная опасность - не категорируется. Степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания и встроенными помещениями стоянок  - определить проектом.
Предусмотренные помещения и части зданий иных классов функциональной пожарной опасности в соответствии с технологией функционирования здания: технических и подсобных помещений Ф5.1, кладовых помещений Ф5.2, организаций общественного питания Ф3.2, конференц-залов и других помещений с расчетным количеством посадочных мест Ф2.1 и пр.,  дополнительно определить проектом.
6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются.
7) Уровень ответственности - повышенный. 
Остальные здания, находящиеся в границах ГПЗУ, не входящие в комплекс административного здания Делового центра, нормального уровня ответственности.

	1.11
	Категория объекта капитального строительства, класс сооружения, класс теплоснабжения, класс по перечню с массовым нахождением людей
	    Категория объекта капитального строительства определена как - Уникальный объект, в соответствии Градостроительного кодекса РФ, статья 48_1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»,  часть 2 п.1) -  высота более чем 100 метров.
    Класс сооружения – КС3, в соответствии с ГОСТ 27751-2014.
    Класс сооружения дополнительного теплоснабжения – КС2.
    Класс по перечню зданий и сооружений с массовым нахождением людей на объекте капитального строительства – Б2, Б10.

	1.12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия
	    Участок площадью 2,4 га располагается в Мякининской пойме на территории Красногорского района Московской области, 65-66 км. МКАД, рядом с торговым комплексом «Крокус холл» и домом Правительства Московской области.
     Территория ограничена:
-	с севера - внутриквартальным проездом с насосной станцией пожарного водопровода с градирней;
· с запада - внутриквартальным проездом с зданием Правительства Московской области;
· с востока - бульваром Строителей;
· с юга - внутриквартальным проездом.    
     На участке имеется объект незавершенного строительства  22-27 этажное административное здание Делового центра с подземным этажом,  со сферической пристройкой и  четырехэтажной встроенной подземной автостоянки, плоскостной автостоянки открытого типа (на эксплуатируемой кровле встроенной подземной автостоянки).
      По периметру участок огорожен металлическим забором. На участке имеются транзитные подземные инженерные коммуникации. Участок имеет существенный уклон с юго-запада на северо-восток более 15,6 м.
      Абсолютные отметки существующего рельефа находятся в интервале от 142.25-157.98м.
      По инженерно-геологическим условиям исследованная площадка характеризуется II-ой категорией сложности (СП 47.13330.2012, приложение А). Геотехническая категория объекта - 3 (сложная).
     Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются наличием двух водоносных комплексов.

	1.13
	Техническая характеристика проектируемого объекта, краткая характеристика
	    Согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 23.04.2018), статья 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» пункт 2 недостроенный объект капитального строительства относится к уникальному по следующей характеристике – высота более 100 метров. 
  В рамках проекта корректировки предполагается завершение строительства объекта незавершенного строительства.
    Объект незавершенного строительства - недостроенное 22-27 этажное административное здание Делового  центра с подземным этажом, со сферической пристройкой и пристроенными 4-х уровневой подземной и надземной стоянками автомобилей.
    Проектируемое административное здание  Делового  центра  состоит из двух башен круглой и овальной формы высотой 22 и 27 этажей соответственно, соединенных в единый объём с минус 1-го до 17-го этажа. 
    Административное здание  Делового  центра представляет собой криволинейный в плане многоэтажный объём, усложнённый выступающими из плоскости основной линии фасада элементами, с общими габаритами 44,60 м х 99,30 м.  
    Габаритные размеры комплекса в осях 167,80 х 84 ,60 м.

	1.14
	Технико-экономические показатели
	    Технико-экономические показатели уточнить при выполнении корректировки  проекта  (при необходимости), а так же в процессе прохождения государственной экспертизы проектной документации.  

	1.15
	Этапы проектирования 
	    Выполнить корректировку проектной документации, стадия «П» в соответствии с требованиями данного ТЗ. 

	1.16
	Цели корректировки проекта 
	    Корректировка проекта, стадии «П», ранее получившего положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в рамках:
· требований Российского законодательства;
· оценки соответствия государственной экспертизы проектной документации внесенным изменениям;
· уточнение объемно-планировочных решений с изменением технико-экономических показателей проекта;
· детализация отдельных узлов конструктивные решений;
· детализация решений по инженерным системам и актуализированным техническим условиям.   
    Осуществление завершения строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию.


	1.17
	Критерии оценки достижения целей проекта
	     Прохождение экспертного сопровождения государственной экспертизы в части внесенных изменений в откорректированные разделы проектной документации  стадии «П» и получение положительного заключения.

	1.18
	Исходные данные для выполнения работ по корректировке проекта предоставляемые Заказчиком
	     Для выполнения работ по корректировке разделов проектной документации, получившей положительное заключение                       ФАУ «Главгосэкспертиза России», Заказчик предоставляет исходные данные:
-  Положительное заключение государственной экспертизы                  ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 10.07.2015г. №936-15/ГГЭ-9633/05 по проектной документации и результатам инженерных изысканий;
-  Положительное заключение государственной экспертизы (№ в ЕГРЗ 50-1-1-3-008497-2019) ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и результаты инженерных изысканий от 15.04.2019 года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий;
-  Положительное заключение государственной экспертизы (№ в ЕГРЗ 50-1-1-3-027177-2019) ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и результаты инженерных изысканий от 07.10.2019 года. Проектная документация и результаты инженерных изысканий;
- Специальные технические условия на проектирование и строительство с изменением №1 в части проектирования строительства объекта капитального строительства согласованные Минстроем России №16363*ес/06 от 28.05.2015года; 
-  Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта согласованные Минстроем России №30712-ес/08 от 29.12.2014года.

	2. Основные требования к корректировке проектно-сметной документации,                          
разделам и проектным решениям

	2.1
	Основные требования к корректировке проектной документации 
	    Корректировку проектной документации (ПД) выполнить в соответствии с требованиями  Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с актуальными изменениями. 
    Оформление томов и внесение изменений в разделы проектной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)».
    Откорректированная проектная документация предоставляется в ФАУ «ГГЭ» на экспертное сопровождение:
- на бумажном носителе со всеми подписями и печатями;
- в электронном виде в соответствии с требованиями оформления электронных документов, утвержденные  приказом Минстроя РФ № 783/пр. от 12.05.2017 года.

	2.2
	Архитектурно-планировочные решения. Архитектурные решения административного здания Делового центра. Архитектурные интерьеры
	   Разработать Архитектурные интерьеры (дизайн-проект) (АИ) стадии «П» в составе проектной документации:  «Архитектурные решения административного здания Делового центра. Архитектурные интерьеры».
     При выполнении разработки АИ учесть:	
- материалы раздела «Технологические решения», «Технология административных помещений»;
- спецификации проекта АИ включить в раздел АР как приложение к томам. Спецификации АИ разработать на каждый этаж;
- уточнить площадные и геометрические данные помещений;
- выведение 26-го этажа, башни Y, в резерв строительно-монтажных работ. В текстовой части АР внести описание выполнения минимальных отделочных работ необходимых для функционирования помещений в резерве.
 Откорректировать проект стадии «Р» АИ до момента прохождения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
При выполнении корректировки АИ учесть:
· имеющиеся на момент корректировки стадии «Р» АИ решения авторского надзора (АИ);
· уточненные площадные и геометрические данные помещений;
Внесение изменений в документ производить путем замены листов или всего документа

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к
информационной
безопасности
	 Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без разрешения Генерального проектировщика или Заказчика.

	3.2
	Результат работ и сдача документации
	     Результатом выполнения работ является:
[bookmark: _GoBack]- получение положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «ГГЭ» по корректируемым разделам ПД согласно данного ТЗ;
- передача Государственному Заказчику, разработанных томов, получивших положительное заключение государственной экспертизы.
    Откорректированная проектная документация предоставляется в количестве 6-ти экземпляров на бумажном носителе, на 2х дисках в электронном виде  – в PDF и DWG (программы AUTOCAD (*,dwg). Microsoft Word (*.docx, *pdf).    
   Электронные версии томов должны соответствовать бумажным носителям.
    Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла.
    Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования).
    Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла.
    При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла.
     Представление части документа (не в полном объеме) не допускается.
    Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации.
        Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, деталей.
        Требования к документам на бумажном носителе, для предоставление на государственную экспертизу на экспертное сопровождение:   
- бумажная версия документации должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа и иметь оригинальные подписи и печати;
- документация на бумажном носителе печатается в одном экземпляре.
        Требования к электронным документам, для предоставление на государственную экспертизу:   
- тома в электронной версии в PDF должны быть представлены как электронный документ в режиме разработки в соответствии с требованиями приказа Минстроя РФ № 783/пр. от 12.05.2017 года и соответствовать бумажной версии;
- объем файла в PDF не должен превышать 79 Мбайт.
Требования к электронным документам после получения положительного заключения государственной экспертизы. Генеральный проектировщик предоставляет Государственному заказчику комплект документации на электронном носителе в следующей комплектации:
- файлы в PDF документации, прошедшей и получившей положительное заключение государственной экспертизы, в режиме разработки и внесёнными изменениями по замечаниям экспертов (в случае если таковые изменения вносились);
- файлы в PDF документации, прошедшей и получившей положительное заключение государственной экспертизы, отсканированные с оригинальными подписями разработчиков, ответственных лиц и  печатью организации;
-  в наименование файла в PDF документации, прошедшей и получившей положительное заключение государственной экспертизы  с оригинальными подписями и печатями, добавить текст:  _скан. Пример: Раздел ПД 1 Подраздел 1 Том 1.1_скан;
- текстовые части – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
- графические части – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD.
Дополнительные требования к представлению документации:
    Тома на бумажном носителе должны быть с оригинальными печатями и подписями, прошиты, скреплены печатью и подписью руководителя в установленном порядке.
    Откорректированная документация стадии «Р» предоставляется в количестве 3-х экземпляров на бумажном носителе, а также в электронном виде  – в PDF и DWG (программы AUTOCAD (*,dwg). Microsoft Word (*.docx, *pdf).    
   Электронные версии томов должны соответствовать бумажным носителям.
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