ТЕСТ:

1. Предел огнестойкости строительных конструкций (отметьте лишний ответ) бывает:
А. Ненормируемый
Б. 120
В. 250
Г. 30

2. Предельные состояния огнестойкости строительных конструкций бывают - R,E,I,S. Напишите, что значит каждая буква
Е – это
R– это
I– это
S– это
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3. Какой номер у действующего Федерального закона, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности?
А. Ф3 112
Б. Ф3 100
В. Ф3 111
Г. Ф3 123

4. Дайте определение аббревиатуре:

(Г) – 

(НГ)-

(В3)- 

(Д1)-

5. Лестницы для пожарных и для тушения, бывают двух типов:




6. Габариты проезда пожарной машины 
А. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3-х метра, а высотой не менее 5 метров
Б. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 5 метров
В. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 2,5 метра, а высотой не менее 5,5 метра
Г. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 4,5 метра


7. Классификация лестничных клеток деляться на обычные и незадымляемые. Какое описание ВЕРНОЕ для Л2?
А. С естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже
Б. С подпором воздуха на лестничную клетку 
В. С входом на ЛК с этажа через незадымляемую воздушную зону по открытым переходам
Г. С естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии (крыше)

8. Напишите обозначение категорий зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности ниже:
(В1-В4) - это

(Д) – это 

