Сборник 4.2 "Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16" (с изменениями на 3 июля 2017 года)

Правительство Москвы
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
Московские региональные рекомендации
Глава 4
Архитектурно-строительное проектирование. Основные проектные работы
Сборник 4.2
Инженерные сети и сооружения
МРР-4.2-16 
(с изменениями на 3 июля 2017 года)
____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Москомэкспертизы от 3 июля 2017 года N МКЭ-ОД/17-30. 
____________________________________________________________________


Сборник 4.2 "Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16" (далее - Сборник) разработан специалистами ГАУ "НИАЦ" (С.В.Лахаев, Е.А.Игошин) при участии специалистов проектных и экспертных организаций города Москвы.

Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. N МКЭ-ОД/16-75.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-3.2.06.08-13 (разделы 3.10 и 3.14, приложение 4).


Введение

Настоящий Сборник 4.2 "Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2-16" (далее - Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Настоящий Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости проектных работ по инженерным сетям и сооружениям, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические и другие источники:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс города Москвы;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. N 306-ПП "О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве";

- Сборник 1.1 "Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16";

- Сборник 4.8 "Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16";

- Сборник 9.1 "Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16".


1. Общие положения
1.1. Настоящий Сборник является методической основной для определения стоимости проектирования инженерных сетей и сооружений в городе Москве.

1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями сборника 1.1 "Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16".

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.4. В Сборнике представлены порядок и условия расчета стоимости проектных работ, учитывающие состав и виды разрабатываемой документации, а также усложняющие и упрощающие факторы проектирования.

1.5. В настоящем Сборнике представлены базовые цены на индивидуальное проектирование следующих видов городских и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений:

- сети водопровода;

- сети газоснабжения;

- канализационные сети и коллектора (в том числе дождевая канализация);

- тепловые сети, дистанционный контроль состояния трубопроводов, тепловые пункты, насосные станции;

- коллекторы для инженерных коммуникаций;

- кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ;

- уличное освещение;

- сети связи и радио;

- дренажи зданий;

- контактные сети трамвайных и троллейбусных линий;

- высоковольтные кабельные линии напряжением 110 кВ и 220 кВ;

- трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты.

Кроме того, в приложении 2 к настоящему Сборнику приведена методика определения стоимости разработки схем инженерных коммуникаций.

1.6. Базовыми ценами Сборника учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации. Распределение стоимости основных проектных работ по видам разрабатываемой документации приведено в таблице 1.


Таблица 1.
Таблица 1 
	
	
	

	N 
	Виды документации 
	Доля стоимости основных проектных работ (%)

	1.
	Проектная документация (П)
	40 

	2.
	Рабочая документация (Р)
	60 

	3.
	Проектная и рабочая документация (П+Р)*
	100 



________________
* Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (при необходимости).


1.7. Распределение стоимости основных проектных работ, определяемой в соответствии с настоящим Сборником, по разделам проектной и рабочей документации представлено в приложении 1 к настоящему Сборнику.

1.8. В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1-16, а также:

а) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);

б) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации, в том числе: согласование подземных коммуникаций с ОПС; согласование проекта организации строительства; согласование всех отступлений от требований технических условий на инженерное обеспечение, а также отступлений от ранее согласованных решений, в т.ч. требований задания на проектирование.

1.9. В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют дополнительной оплаты следующие работы и услуги (при условии включения этих работ в задание на проектирование):

1.9.1. Разработка проектных решений в нескольких вариантах в соответствии с заданием на проектирование.

1.9.2. Разработка раздела "Мероприятия по охране окружающей среды".

1.9.3. Разработка раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".

1.9.4. Разработка подраздела "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

1.9.5. Разработка раздела "Промышленная безопасность".

1.9.6. Проектные работы по защите от коррозии инженерных сетей и сооружений.

1.9.7. Разработка переходов через естественные и искусственные преграды.

1.9.8. Проектные работы по переустройству и выносу из зоны строительства надземных и подземных сооружений и коммуникаций.

1.9.9. Проектные работы по реконструкции дорог и восстановлению дорожного покрытия после окончания строительства.

1.9.10. Проектирование благоустройства территории участка строительства (кроме отдельно стоящих тепловых пунктов, трансформаторных подстанций).

1.9.11. Проектирование конструкций на стадии КМД, включая технологические трубопроводы заводского изготовления, а также нетипового и нестандартизированного и механического оборудования (в случае поручения заказчиком проектной организации таких работ).

1.9.12. Разработка документации на индивидуальные индустриальные строительные изделия, включая технические условия на их изготовление.

1.9.13. Проектные работы по автоматизированным системам учёта энергопотребления (АСУЭ, АСКУЭ), автоматизированным системам диспетчерского контроля и управления (АСУД) и т.д.

1.9.14. Проектирование вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств при производстве строительных работ в связи с особой сложностью объектов.

1.9.15. Разработка технической документации по автоматизированным системам управления.

1.9.16. Проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, гидромеханизация и др.).

1.9.17. Техническое обследование и разработка мероприятий по сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону производства работ.

1.9.18. Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

1.9.19. Разработка дендроплана и перечетной ведомости на участок строительства.

1.9.20. Проектирование сноса и демонтажа зданий (сооружений).

1.9.21. Проектирование организации движения на светофорных объектах на период строительства и эксплуатации объекта.

1.10. В базовых ценах Сборника не учтены и требуют дополнительной оплаты работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1-16, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1-16.

1.11. Стоимость дополнительных проектных работ определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании с учетом коэффициента на состав работ.

1.12. При отсутствии возможности определения стоимости дополнительных проектных работ по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании следует пользоваться сборником 9.1 "Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16.

1.13. Стоимость проектных работ по объектам, не вошедшим в номенклатуру настоящего Сборника, может быть определена на основании сборника 4.8 "Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16".


2. Методика определения стоимости основных проектных работ
2.1. Базовые цены на основные проектные работы определяются в зависимости от натуральных показателей по формуле:

	
	

	[image: Сборник 4.2 ],
	(2.1)



где

- базовая цена основных проектных работ (тыс.руб.);

а - постоянная величина, выраженная в тыс.руб.;

в - постоянная величина, имеющая размерность тыс.руб. на единицу натурального показателя;

Х - величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.

Параметры "а" и "в" являются постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя.

При определении базовых цен в качестве основных натуральных показателей используются погонные метры (п.м), квадратные метры (кв.м), диаметр трубопроводов (мм) и др.

Значения параметров "а", "в" и натурального показателя "Х" для различных объектов проектирования представлены в соответствующих таблицах раздела 3.

2.2. Базовая стоимость основных проектных работ определяется по следующей формуле:
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________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


где

- базовая стоимость основных проектных работ;

- базовая цена основных проектных работ;

- коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (определяется по таблице 1);

- коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной и рабочей документации (определяется по таблицам приложения 1);

[image: Сборник 4.2 ]- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (приведены в разделах 2-3); произведение всех коэффициентов , кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования, и коэффициента, учитывающего вид реконструкции существующего объекта (таблица 2.1), не должно превышать значения 2,0.

2.3. Стоимость проектирования трубопроводов водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, бытовой и дождевой канализации, а также прокладки канализации связи и радио, прокладки кабелей электроснабжения, связи и радио следует определять по соответствующим таблицам исходя из суммарной протяжённости их участков, входящих в соответствующие группы диаметров труб, ёмкости канализации связи и радио, напряжения кабеля.

2.4. Стоимость проектирования закрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) или микротоннелирования определяется исходя из суммарной протяженности закрытых переходов.

2.5. Базовыми ценами Сборника предусмотрено проектирование по геодезическим планам в масштабе 1:500. При проектировании по геодезическим планам в масштабе 1:200 следует применять коэффициент 1,15.

2.6. При пересечении линий и сооружений метрополитена или проектировании в зоне проектируемого или действующего метрополитена следует применять коэффициент 1,2 к базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону.

2.7. При проектировании в полосе отвода и при пересечении железных дорог применяется коэффициент 1,2 к базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону.

2.8. Стоимость раздела "Промышленная безопасность" устанавливается в размере 6% от стоимости проектирования строительной части и ПОС для тех сооружений, в отношении которых разрабатывается этот раздел (закрытая щитовая проходка, подземные сооружения).

2.9. При необходимости проектирования искусственного основания под трубопроводы или сооружения стоимость проектирования соответствующего участка принимается с коэффициентом:

- свайное основание - К=1,20;

- монолитная железобетонная плита - К=1,15;

- железобетонная обойма - К=1,15;

- бетонное основание - К=1,10;

- стальной футляр - К=1,10.

2.10. Стоимость проектирования усиления существующих коммуникаций (разрезной футляр, железобетонная обойма) определяется с коэффициентом 0,4 к стоимости проектирования соответствующего участка.

2.11. Стоимость проектирования демонтажа инженерных сетей определяется с коэффициентом 0,05 от стоимости проектирования существующих сетей. Стоимость проектирования демонтажа сетей наружного освещения определяется с коэффициентом 0,2 от стоимости проектирования этих сетей. При этом минимальная стоимость проектных работ по демонтажу инженерных сетей принимается равной 6,2 тыс.руб. в базовом уровне цен. Решения по проложенным в земле трубопроводам и кабельным линиям, не предусматривающие извлечение конструкций инженерных сетей и сооружений из земли, не включаются в расчет затрат на проектные работы.

2.12. Базовыми ценами учтено проектирование прокладки инженерных коммуникаций открытым способом. Стоимость проектирования закрытой прокладки инженерных коммуникаций, сооружаемых способом микротоннелирования, определять по пункту 5 таблицы 3.3; способом бестраншейной прокладки, методами горизонтального направленного бурения или бурошнековым бурением - по пункту 8 таблицы 3.3.

2.13. При определении базовой цены величина диаметра инженерных коммуникаций принимается по условному проходу.

2.14. Стоимость проектирования встроенных инженерных сооружений (ИТП, насосные станции и др.) определяется по ценам настоящего Сборника с применением понижающего коэффициента, учитывающего состав разрабатываемых разделов проектной и рабочей документации для данных сооружений.

2.15. Стоимость проектирования инженерных сооружений, являющихся уникальными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяется с применением коэффициента 1,2.

2.16. Стоимость основных проектных работ по разработке проектов экспериментального строительства (при включении этих работ в перечень объектов по экспериментальному строительству решением Правительства Москвы) принимается с коэффициентом 1,5 к тем разделам проектной и рабочей документации, в которых применяются экспериментальные проектные решения.

2.17. Стоимость основных проектных работ на реконструкцию инженерных сетей и сооружений рассчитывается с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в таблице 2.1 к стоимости тех разделов проектной и рабочей документации, которые относятся к реконструируемым частям объекта.

Под реконструкцией инженерных сетей следует понимать те случаи их переустройства, когда изменяется их мощность, производительность или пропускная способность, применяются новые эффективные материалы труб, изоляции, изменяются способы прокладки и схема инженерных сетей с присоединением или подключением их к другим источникам.


Таблица 2.1. Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих вид реконструкции инженерных сетей и сооружений
Таблица 2.1 

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих вид реконструкции инженерных сетей и сооружений 
	
	
	

	N 
	Вид работ по реконструкции 
	Значение коэффициента 

	1.
	Реконструкция инженерных сетей с изменением их мощности, производительности, диаметра труб, с применением новых материалов и т.д. (кроме санации)
	1,2 

	2.
	Реконструкция коллекторов с заменой перекрытий, стен, перегородок в условиях действующих коммуникаций и каналов тепловых сетей 
	1,3 

	3.
	Реконструкция сетей связи и радио с изменением емкости блока канализации, переустройство существующего колодца на другой тип, изменение диаметра и материала труб для прокладки канализации, замена кабеля, не выпускаемого в настоящее время, переустройство сетей связи и радио в связи с реконструкцией дорог, городских автомагистралей, строительством других инженерных коммуникаций 
	1,2 

	4.
	Переустройство действующей контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса в связи с реконструкцией и строительством дорог, транспортных развязок, инженерных сооружений и коммуникаций 
	1,2 

	5.
	Реконструкция тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), насосных станций 
	1,2 


2.18. Стоимость проектных работ определяется с учетом категории сложности, устанавливаемой в соответствии с "Классификатором" (таблица 2.2). За нормативный уровень принята II категория сложности, для которой коэффициент сложности () равен 1,0. Для остальных категорий сложности приняты следующие коэффициенты:

- I категория - =0,90;

- III категория - =1,20.


Таблица 2.2. Перечень объектов по категориям сложности проектирования ("Классификатор")
Таблица 2.2 

Перечень объектов по категориям сложности проектирования ("Классификатор")
	
	
	
	

	N 
	Наименование объектов проектирования 
	Характеристика условий проектирования 
	Категория сложности 

	1.
	Городские и внутриквартальные сети водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), газопровода, 
	Проектирование одиночных линий на территории, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций 
	I 

	
	кабельные линии электропередач, уличное освещение, сети связи, радио, контактные сети трамвайных и троллейбусных линий 
	Проектирование по городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций, вблизи наземных или подземных сооружений. Совмещённая прокладка коммуникаций (более 3)
	II 

	
	
	Проектирование в сложных гидрогеологических условиях с применением спецметодов 
	III 

	2.
	Коммуникационные тоннели (коллекторы для подземных коммуникаций) и тепловые сети 
	Проектирование на территории города, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций 
	I 

	
	
	Проектирование в застроенной части города совместно с другими подземными коммуникациями или при наличии существующих 
	II 

	
	
	Проектирование в сложных гидрогеологических условиях с применением спецметодов 
	III 

	3.
	Проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, "стена в грунте", опускные колодцы, проколы под шоссе, ж.д. и др.)
	-
	II 

	4.
	Дренажи 
	-
	II 



Примечание: для определения категории сложности объекта достаточно наличия одного из признаков, указанных в таблице.


3. Базовые цены на основные проектные работы
Таблица 3.1. Городские и внутриквартальные сети водопровода

Таблица 3.1 

Городские и внутриквартальные сети водопровода 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Ввод водопровода в ЦТП (ИТП) диаметром 
	до 50 
	11,7 
	-

	
	до 200 мм, протяжённостью трассы, п.м:
	от 50 до 150 
	2,7 
	0,180 

	2.
	Распределительные внутриквартальные 
	до 50 
	13,5 
	-

	
	однозонные сети водопровода после ЦТП 
	от 50 до 100 
	4,0 
	0,190 

	
	диаметром до 200 мм, протяжённостью, 
	от 100 до 500 
	6,2 
	0,168 

	
	п.м:
	от 500 до 1000 
	24,2 
	0,132 

	
	
	свыше 1000 
	156,2 
	-

	3.
	Городской водопровод диаметром от 150 до 300 мм включительно, сооружаемый открытым способом, протяжённостью, п.м:
	до 50 
	18,0 
	-

	
	
	от 50 до 100 
	6,2 
	0,236 

	
	
	от 100 до 1000 
	8,0 
	0,218 

	
	
	от 1000 до 2000 
	60,0 
	0,166 

	
	
	от 2000 до 5000 
	136,0 
	0,128 

	
	
	от 5000 до 10000 
	421,0 
	0,071 

	
	
	свыше 10000 
	1131,0 
	-

	4.
	Городской водопровод диаметром от 300 
	до 50 
	30,0 
	-

	
	до 600 мм, сооружаемый открытым способом, 
	от 50 до 100 
	6,0 
	0,480 

	
	включительно, протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	8,0 
	0,460 

	
	
	от 1000 до 2000 
	85,0 
	0,383 

	
	
	от 2000 до 5000 
	153,0 
	0,349 

	
	
	от 5000 до 10000 
	883,0 
	0,203 

	
	
	свыше 10000 
	2913,0 
	-

	5.
	Городской водопровод диаметром свыше 
	до 50 
	42,3 
	-

	
	600 мм, сооружаемый открытым способом, 
	от 50 до 100 
	4,0 
	0,766 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	12,0 
	0,686 

	
	
	от 1000 до 2000 
	118,0 
	0,580 

	
	
	от 2000 до 5000 
	514,0 
	0,382 

	
	
	от 5000 до 10000 
	1379,0 
	0,209 

	
	
	свыше 10000 
	3469,0 
	-

	6.
	Насосные станции холодной воды, отдельностоящие 
	1 станция 
	212,8 
	-

	7.
	Узлы учёта холодной воды диаметром до 80 мм 
	Узел 
	2,00 
	3,10 

	8.
	Узлы учёта холодной воды диаметром до 100 мм и более 
	Узел 
	3,00 
	4,60 

	9.
	Водомерные узлы на вводе в сооружение 
	Узел 
	4,20 
	6,40 

	10.
	Узлы учёта горячей воды на подающем и обратном трубопроводе с применением водомеров 
	Узел 
	2,00 
	3,10 

	10.
	Узлы врезки в городские и распределительные сети 
	Узел 
	4,20 
	6,40 

	11.
	Узлы управления (камеры, коверы) для 
	до 300 
	27,0 
	-

	
	обслуживания задвижек, гидрантов, 
	от 400 до 600 
	36,0 
	-

	
	воздушников, спускников диаметром, мм:
	от 600 до 1000 
	54,0 
	-

	
	
	свыше 1000 
	72,0 
	-



Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены:

- телемеханизация, диспетчеризация;

- телеконтроль параметров воды (расход, давление, качество) в характерных точках в соответствии с техническими условиями.

2. Стоимость проектирования байпасов принимается по таблице с применением коэффициента 0,6.

3. Стоимость работ по санации трубопроводов принимается по таблице с применением коэффициента 0,6.

4. При проектировании двух- или трёхзонного водоснабжения цена каждой дополнительной зоны определяется с коэффициентом 0,4.

5. При прокладке трубопроводов одного назначения с числом ниток более одной цену каждой последующей нитки следует определять с коэффициентом 0,3.

6. Стоимость проектирования водовыпусков из магистральных трубопроводов определяется по таблице 3.3 пункт 2 (при значении "Х" до 50 п.м).

7. При проектировании двух- и трехзонных насосных станций цена проектирования каждой дополнительной зоны рассчитывается на основании пункта 6 таблицы 3.1 с применением понижающего коэффициента 0,4.

8. При проектировании сетей водоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.

9. При проектировании узлов учета воды и водомерных узлов (пункты 7-10 настоящей таблицы) путем "привязки" типовой или повторно применяемой проектной документации стоимость проектных работ определяется с учетом следующих коэффициентов:

- без внесения изменений - коэффициент 0,35;

- с внесением изменений - коэффициент 0,80.

10. При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления к базовой цене пункта 12 настоящей таблицы применяется корректирующий коэффициент 0,2.

11. К пункту 11: предусматривает врезку проектируемых водопроводных магистралей и сетей в существующие с учетом диаметра и материала труб существующих водопроводов и установкой фасонных частей, временных и постоянных упоров.

12. К пункту 12: предусматривает проектирование одного или нескольких отключающих устройств, клапанов для выпуска и впуска воздуха, выпусков, компенсаторов, регуляторов давления, гидрантов, фасонных частей на водопроводных магистралях и сетях в камерах и колодцах из монолитного и сборного железобетона, а так же в бесколодезном исполнении с коверами.


Таблица 3.2. Городские и внутриквартальные сети газоснабжения
Таблица 3.2 

Городские и внутриквартальные сети газоснабжения 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Пункт исключен - приказ Москомэкспертизы от 3 июля 2017 года N МКЭ-ОД/17-30..

	2.
	Газопровод среднего давления до 0,3 МПа 
	до 50 
	24,3 
	-

	
	диаметром до 600 мм, сооружаемый 
	от 50 до 100 
	8,3 
	0,320 

	
	открытым способом, протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	16,0 
	0,243 

	
	
	от 1000 до 2000 
	158,0 
	0,101 

	
	
	от 2000 до 5000 
	244,0 
	0,058 

	
	
	от 5000 до 10000 
	369,0 
	0,033 

	
	
	свыше 10000 
	699,0 
	-

	(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Москомэкспертизы от 3 июля 2017 года N МКЭ-ОД/17-30.

	3.
	Узел врезки в городские и распределительные сети газопровода 
	Узел 
	4,20 
	6,40 



Примечания:

1. Базовыми ценами не учтена разработка газораспределительного пункта (ГРП), шкафного регуляторного пункта (ШРП), газораспределительной станции (ГРС), газовые колодцы (стоимость проектирования определяется на основании МРР-4.9-16).

2. Стоимость проектирования газопроводов высокого давления более 0,3 МПа определяется с коэффициентом 1,4.

3. Стоимость проектирования трубопроводов диаметром более 600 мм определяется с коэффициентом 1,2.

4. Стоимость проектирования байпаса определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.

5. Стоимость проектирования цокольных вводов и прокладки газопроводов по стенам зданий определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.
(Примечание 5 в редакции, введенной в действие приказом Москомэкспертизы от 3 июля 2017 года N МКЭ-ОД/17-30.

6. Стоимость проектирования реконструкции газопроводов методом санации определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.

7. При проектировании в составе одного проекта нескольких узлов врезки, не имеющих конструктивных отличий, базовая цена проектных работ по пункту 3 таблицы применяется однократно для одного узла независимо от количества таких узлов. Под конструктивным отличием узлов понимается различие в диаметрах, материалах труб, в рабочем давлении и/или методе врезки (достаточно одного из перечисленных признаков). Пример расчета представлен в приложении 3 к Сборнику.


Таблица 3.3. Городские и внутриквартальные канализационные сети и коллекторы (в том числе дождевая канализация)
Таблица 3.3 

Городские и внутриквартальные канализационные сети и коллекторы (в том числе дождевая канализация)
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Бытовая или дождевая канализация, 
	до 50 
	17,9 
	-

	
	диаметром до 300 мм включительно, 
	от 50 до 100 
	6,2 
	0,234 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 100 до 500 
	8,0 
	0,216 

	
	
	от 500 до 1000 
	28,0 
	0,176 

	
	
	свыше 1000 
	204,0 
	-

	2.
	Канализация, сооружаемая открытым 
	до 50 
	40,5 
	-

	
	способом, диаметром от 300 до 800 мм, 
	от 50 до 100 
	12,6 
	0,558 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	26,0 
	0,424 

	
	
	от 1000 до 5000 
	110,0 
	0,340 

	
	
	от 5000 до 10000 
	985,0 
	0,165 

	
	
	свыше 10000 
	2635,0 
	-

	3.
	Канализация, сооружаемая открытым 
	до 50 
	61,0 
	-

	
	способом, диаметром от 1000 до 1600 мм, 
	от 50 до 100 
	18,0 
	0,860 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	32,0 
	0,720 

	
	
	от 1000 до 5000 
	156,0 
	0,596 

	
	
	от 5000 до 10000 
	1686,0 
	0,290 

	
	
	свыше 10000 
	4586,0 
	-

	4.
	Канализация, сооружаемая открытым 
	до 50 
	71,1 
	-

	
	способом, диаметром от 2000 до 3500 мм, 
	от 50 до 100 
	24,1 
	0,940 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 100 до 1000 
	37,0 
	0,811 

	
	
	от 1000 до 5000 
	168,0 
	0,680 

	
	
	от 5000 до 10000 
	1908,0 
	0,332 

	
	
	свыше 10000 
	5228,0 
	-

	5.
	Канализационные коллекторные тоннели, 
	до 50 
	203,0 
	-

	
	сооружаемые способом щитовой проходки 
	от 50 до 100 
	63,5 
	2,790 

	
	или микротоннелированием, глубиной 
	от 100 до 1000 
	130,0 
	2,125 

	
	до 20 м, диаметром до 2,6 м, 
	от 1000 до 3000 
	383,0 
	1,872 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 3000 до 5000 
	2678,0 
	1,107 

	
	
	от 5000 до 8000 
	5883,0 
	0,466 

	
	
	свыше 8000 
	9611,0 
	-

	6.
	Перепадные, поворотные камеры на трубопроводе диаметром, мм:
	
	
	

	6.1.
	до 300 
	Камера 
	1,70 
	15,30 

	6.2.
	300 и более 
	Камера 
	8,50 
	76,60 

	7.
	Дюкерная камера 
	Камера 
	8,50 
	76,60 

	8.
	Бестраншейная прокладка инженерных 
	до 25 
	45,0 
	-

	
	коммуникаций методом горизонтального 
	от 25 до 50 
	13,0 
	1,280 

	
	направленного бурения (бурошнековыми 
	от 50 до 100 
	19,0 
	1,160 

	
	установками или установками ГНБ), 
	от 100 до 500 
	49,5 
	0,855 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 500 до 1000 
	81,0 
	0,792 

	
	
	от 1000 до 3000 
	176,5 
	0,697 

	
	
	от 3000 до 5000 
	1039,0 
	0,409 

	
	
	от 5000 до 10000 
	1894,0 
	0,238 

	
	
	свыше 10000 
	4274,0 
	-

	9.
	Закрытая прокладка футляра для инженерных 
	до 20 
	36,0 
	-

	
	коммуникаций способом продавливания или 
	от 20 до 40 
	9,0 
	1,350 

	
	прокола, глубиной до 5 м и протяжённостью, п.м:
	от 40 до 80 
	21,0 
	1,050 



Примечания:

1. Стоимость напорных канализационных трубопроводов определяется по таблице 3.1.

2. Стоимость проектирования щитовых проходок глубиной более 20 м определяется с повышающим коэффициентом 1,5.

3. Стоимость проектирования щитовых проходок диаметром более 2,6 м определяется по таблице 3.5, пункт 2.

4. Стоимость проектирования веток от дождеприемника определяется по ценам пункту 2 данной таблицы.

5. Стоимость проектирования двухочкового тоннеля определяется с коэффициентом 1,2, трехочкового - 1,25.

6. При условии проектирования врезки в существующий коллектор диаметром 1000 мм и более следует применять повышающий коэффициент 1,05.

7. Стоимость проектирования дюкеров определяется по стоимости соответствующего трубопровода по таблице 3.3 с коэффициентом 1,5.

8. При проектировании дополнительных колодцев на сети внутриквартальной канализации (более 3-х на 100 м) к базовой цене проектирования сети канализации применяется коэффициент 1,2.

9. При проектировании сетей канализации в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы (включая транзит) от здания (объекта) до городской сети.

10. Протяжённость закрытых проходок определяется с учётом котлованов и шахт.

11. Стоимость проектирования канализационных коллекторных тоннелей, сооружаемых методом микротоннелирования, диаметром до 1000 мм определяется с коэффициентом 0,8.

12. Стоимость проектирования байпасов принимается по таблице с применением коэффициента 0,6.

13. Базовыми ценами пунктов 5 и 8 таблицы учтена стоимость прокладки трубопроводов.

14. В случае, когда в составе одного закрытого перехода, сооружаемого методом ГНБ, входят несколько отдельно расположенных параллельных скважин, то базовая цена проектирования первой скважины определяется с коэффициентом 1,0, а каждой последующей скважины - с понижающим коэффициентом 0,3.

15. Стоимость работ по санации трубопроводов принимается по таблице 3.3 с применением коэффициента 0,6.

16. При проектировании перепадных, поворотных камер на трубопроводах (пункт 6 настоящей таблицы) путем "привязки" типовой или повторно применяемой проектной документации стоимость проектных работ определяется с учетом следующих коэффициентов:

- без внесения изменений - коэффициент 0,35;

- с внесением изменений - коэффициент 0,80.

17. В случае необходимости проектирования камер (поворотных, перепадных и др.) из общей длины закрытой прокладки необходимо исключить длину камер. Стоимость проектирования камер определяется дополнительно по таблице 3.3, пункт 6.

18. При прокладке трубопроводов одного назначения с числом ниток более одной стоимость проектирования каждой последующей нитки определяется с коэффициентом 0,3.


Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные тепловые сети
Таблица 3.4 

Городские и внутриквартальные тепловые сети 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	25,2 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 150 мм 
	от 50 до 100 
	8,1 
	0,342 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	21,0 
	0,213 

	
	
	от 1000 до 5000 
	81,0 
	0,153 

	
	
	от 5000 до 10000 
	401,0 
	0,089 

	
	
	свыше 10000 
	1291,0 
	-

	2.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	82,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 300 мм 
	от 50 до 100 
	27,6 
	1,088 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	98,0 
	0,384 

	
	
	от 1000 до 5000 
	185,0 
	0,297 

	
	
	от 5000 до 10000 
	815,0 
	0,171 

	
	
	свыше 10000 
	2525,0 
	-

	3.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	153,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 500 мм 
	от 50 до 100 
	50,4 
	2,052 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	179,0 
	0,766 

	
	
	от 1000 до 5000 
	307,0 
	0,638 

	
	
	от 5000 до 10000 
	1982,0 
	0,303 

	
	
	свыше 10000 
	5012,0 
	-

	4.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	214,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 800 мм 
	от 50 до 100 
	70,0 
	2,880 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	256,0 
	1,020 

	
	
	от 1000 до 5000 
	468,0 
	0,808 

	
	
	от 5000 до 10000 
	2608,0 
	0,380 

	
	
	свыше 10000 
	6408,0 
	-

	5.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	235,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 1000 мм 
	от 50 до 100 
	78,0 
	3,140 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	273,0 
	1,190 

	
	
	от 1000 до 5000 
	553,0 
	0,910 

	
	
	от 5000 до 10000 
	2968,0 
	0,427 

	
	
	свыше 10000 
	7238,0 
	-

	6.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	270,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 1200 мм 
	от 50 до 100 
	90,0 
	3,600 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	315,0 
	1,350 

	
	
	от 1000 до 5000 
	617,0 
	1,048 

	
	
	от 5000 до 10000 
	3392,0 
	0,493 

	
	
	свыше 10000 
	8322,0 
	-

	7.
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в 
	до 50 
	294,0 
	-

	
	непроходных каналах, диаметром до 1400 мм 
	от 50 до 100 
	96,0 
	3,960 

	
	включительно, протяженностью, п.м:
	от 100 до 1000 
	343,0 
	1,490 

	
	
	от 1000 до 5000 
	683,0 
	1,150 

	
	
	от 5000 до 10000 
	3733,0 
	0,540 

	
	
	свыше 10000 
	9133,0 
	-

	8.
	Насосные станции перекачки дренажных и 
	до 50 
	23,4 
	-

	
	теплофикационных вод и откачки воды при 
	от 50 до 300 
	21,8 
	0,032 

	
	тушении пожара, мощностью, куб.м/час:
	от 300 до 500 
	24,5 
	0,023 

	
	
	свыше 500 
	36,0 
	-

	9.
	Насосные станции холодной воды, в т.ч. с противопожарными насосами 
	куб.м/час.
	154,9 
	0,6 

	10.
	Тепловые пункты (ЦТП, ИТП без насосов 
	до 1 
	230,0 
	-

	
	холодной воды), Гкал/час:
	от 1 до 10 
	204,0 
	26,000 

	
	
	от 10 до 15 
	234,0 
	23,000 

	
	
	от 15 до 20 
	375,0 
	13,600 

	
	
	от 20 до 30 
	445,0 
	10,100 

	
	
	свыше 30 
	748,0 
	-

	11.
	Узлы учета тепловой энергии с применением 
	до 1 
	22,0 
	-

	
	теплосчетчиков, Гкал/час:
	от 1 до 10 
	16,0 
	6,000 

	
	
	от 10 до 15 
	32,0 
	4,400 

	
	
	от 15 до 20 
	56,0 
	2,800 

	
	
	от 20 до 30 
	84,0 
	1,400 

	
	
	свыше 30 
	126,0 
	-

	12.
	Узлы управления (камеры, камеры-павильоны) 
	до 500 
	58,5 
	-

	
	для обслуживания одной пары 
	от 500 до 800 
	13,5 
	0,090 

	
	электрификационных задвижек, телемеханики 
	от 800 до 1000 
	49,5 
	0,045 

	
	и задвижек на ответвлениях, перемычек, 
	от 1000 до 1400 
	71,5 
	0,023 

	
	воздушников, спускников диаметром, мм:
	свыше 1400 
	103,7 
	-

	12а 
	Узлы управления (камеры, камеры-павильоны) для обслуживания задвижек на ответвлениях, перемычках, воздушниках, спускниках (без электроприводов и телемеханики), диаметром, мм:
	до 400 
	11,0 
	-

	13.
	Дистанционный контроль состояния 
	до 1000 
	21,0 
	-

	
	трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) 
	от 1000 до 5000 
	4,0 
	0,017 

	
	изоляции при проектировании теплосети 
	от 5000 до 10000 
	19,0 
	0,014 

	
	диаметром до 500 мм включительно и протяженностью, п.м:
	свыше 10000 
	159,0 
	-

	14.
	Дистанционный контроль состояния 
	до 1000 
	23,0 
	-

	
	трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) 
	от 1000 до 5000 
	3,0 
	0,020 

	
	изоляции при проектировании теплосети 
	от 5000 до 10000 
	23,0 
	0,016 

	
	диаметром свыше 500 мм и протяженностью, п.м:
	свыше 10000 
	183,0 
	-



Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены:

- телемеханизация, диспетчеризация;

- телеконтроль выводов тепловых сетей от источников тепла;

- прокладка кабелей для дистанционного контроля за изоляцией;

- устройство насосных станций дренажных и теплофикационных вод, камер и камер-павильонов (конструктивные решения), подъездных дорог к павильонам; архитектурное оформление наземных павильонов;

- демонтаж каналов тепловых сетей.

2. При прокладке тепловых сетей совместно с дренажом стоимость проектирования тепловых сетей определяется с применением коэффициента 1,1.

3. При совместной прокладке более 2 трубопроводов стоимость каждых 2 последующих трубопроводов определяется с коэффициентом 0,35.

4. Стоимость проектирования паропроводов определяется с применением коэффициента 1,05.

5. Стоимость проектирования байпасов при реконструкции тепловых сетей определяется с коэффициентом 0,4 от стоимости проектирования тепловых сетей.

Стоимость проектирования наземных тепловых сетей определяется по ценам проектирования тепловых сетей в каналах с коэффициентом 0,8.

6. Стоимость проектирования прокладки тепловых сетей в ППУ изоляции принимать с коэффициентом 1,1 к ценам прокладки в каналах.

7. Водовыпуски из канала теплосети, камер и дренажа свыше 20 п.м расценивать дополнительно как дождевую канализацию диаметром до 300 мм.

8. При проектировании совмещенных насосных станций и ЦТП (ИТП) в одном помещении применять коэффициент 0,5 для всех разделов насосной станции, кроме раздела ТХ.

9. В случае проектирования прокладки тепловых сетей в проходных и полупроходных каналах стоимость проектирования каналов и стоимость прокладки тепловых сетей определяются отдельно. Стоимость прокладки тепловых сетей определяется по таблице 3.4. Стоимость проектирования каналов определяется по таблице 3.5 с применением следующих понижающих коэффициентов:

- для проходных каналов К=0,6;

- для полупроходных каналов К=0,3.

10. Для ИТП с однозонными системами ГВС при тепловой нагрузке на ГВС менее 2 МВт применять коэффициент 0,8.

11. Для насосных станций с 2-зонными системами холодного и горячего водоснабжения применять коэффициент 1,1.

12. В состав одного узла учета тепловой энергии входит:

- для отопления - первичные преобразователи расхода (ППР) на подающем и обратном трубопроводах;

- для вентиляции - ППР на подающем и обратном трубопроводах;

- для ГВС - ППР на подающем и циркуляционном трубопроводах для каждой зоны отдельно.

13. Базовая цена разработки конструктивных решений камер и камер-павильонов определяется по таблице 3.5, пункты 3 и 4.

14. При наличии в тепловом пункте технологического оборудования для подготовки теплоносителя для дополнительных потребителей (подогрев полов, подогрев воды бассейна, кондиционирование и др.) применять коэффициент 1,1 на разделы ТХ, ЭО и АВТ.

15. При проектировании сетей теплоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.

16. При проектировании первичной тепловой сети перегретой воды при диаметре трубопровода до 150 мм включительно и протяжённости до 300 м включительно стоимость проектных работ определяется по пункту 1 таблицы 3.4 с применением коэффициента 1,75.

17. При проектировании дистанционного контроля состояния пенополиуретановой изоляции теплосети (пункты 13 и 14 таблицы 3.4) суммированию подлежат протяженности участков, относящиеся к одному выводу сетей из ЦТП ко всем зданиям, питающимся от этого вывода.

18. При обслуживании более одной пары электрификационных задвижек к базовой цене пункта 12 таблицы 3.4 применять следующие коэффициенты:

- 2 пары - коэффициент 1,10;

- 3 пары - коэффициент 1,15;

- 4 пары - коэффициент 1,20.


Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные коллекторы для инженерных коммуникаций
Таблица 3.5 

Городские и внутриквартальные коллекторы для инженерных коммуникаций 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Подземные коммуникационные тоннели 
	до 50 
	158,0 
	-

	
	(коллекторы), сооружаемые открытым 
	от 50 до 100 
	52,2 
	2,116 

	
	способом (поперечным сечением до 10 м), 
	от 100 до 500 
	153,0 
	1,108 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 500 до 1000 
	282,0 
	0,850 

	
	
	от 1000 до 3000 
	708,0 
	0,424 

	
	
	свыше 3000 
	1980,0 
	-

	2.
	Подземные коммуникационные тоннели 
	до 50 
	357,0 
	-

	
	(коллекторы), сооружаемые закрытым 
	от 50 до 100 
	117,3 
	4,794 

	
	способом щит диаметром от 3,6 до 4,0 м, 
	от 100 до 1000 
	299,0 
	2,977 

	
	протяжённостью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	1318,0 
	1,958 

	
	
	свыше 3000 
	7192,0 
	-

	3.
	Узлы и камеры сборные на линейной части 
	до 50 
	59,0 
	-

	
	коллекторов, сооружаемые открытым 
	от 50 до 100 
	29,0 
	0,600 

	
	способом, площадью стен, м:
	от 100 до 200 
	47,0 
	0,420 

	
	
	от 200 до 500 
	87,0 
	0,220 

	
	
	от 500 до 1000 
	96,0 
	0,202 

	
	
	свыше 1000 
	298,0 
	-

	4.
	Узлы и камеры монолитные, площадью 
	до 50 
	89,0 
	-

	
	стен, м:
	от 50 до 100 
	38,0 
	1,020 

	
	
	от 100 до 200 
	71,0 
	0,690 

	
	
	от 200 до 500 
	141,0 
	0,340 

	
	
	от 500 до 1000 
	184,0 
	0,254 

	
	
	свыше 1000 
	438,0 
	-



Примечания:

1. Базовыми ценами не учтены: прокладка в коллекторе коммуникаций, технологическая раскладка коммуникаций в коллекторе, разработка систем автоматизированного управления технологическим оборудованием и сигнализацией загазованности коллектора.

2. При поперечном сечении коллектора более 10 м к ценам применять коэффициент пропорционально увеличению сечения, но не более 1,5.

3. При проектировании коллекторов со щитом диаметром более 4 м к базовой цене разработки раздела "Конструктивные решения" применять коэффициент 1,3.

4. К ценам на узлы и камеры на коллекторах, сооружаемых закрытым способом, применять коэффициент 1,3. Площадь стен узлов и камер определяется по внутренней поверхности стен, исключая перегородки. Данные затраты включают в себя временное крепление котлованов.

5. Прокладку коммуникаций в коллекторах (теплосеть, водопровод) расценивать по стоимости открытой прокладки этих коммуникаций с коэффициентом 0,6.

6. Проектирование дренажа и водовыпуска для коллектора расценивать дополнительно как дождевую канализацию диаметром до 300 мм.

7. При разработке технологической раскладки коммуникаций (более 3 видов назначения), определяющей габариты коллектора, применять коэффициент 1,15 к стоимости коллектора.

8. Стоимость систем автоматизированного управления технологическим оборудованием и сигнализацией загазованности коллекторов определяется на основании нормируемых трудозатрат (МРР-9.1-16).

9. В базовой цене проектирования коллектора учтены затраты на проектирование электрооборудования в размере до 10%.


Таблица 3.6. Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ
Таблица 3.6 

Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Кабельные линии электропередач 
	250 и менее 
	21,6 
	-

	
	напряжением 6 кВ и 10 кВ длиной, п.м:
	от 250 до 1000 
	9,1 
	0,050 

	
	
	от 1000 до 6000 
	19,1 
	0,040 

	
	
	от 6000 до 10000 
	31,1 
	0,038 

	
	
	свыше 10000 
	411,1 
	-



Примечания:

1. Ценами таблицы учтены работы по проектированию кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ.

2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от коммутационного устройства до потребителя.

3. Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее определяется по ценам таблицы с корректирующим коэффициентом 0,8, а напряжением более 10 кВ - с коэффициентом 1,2.

4. При проектировании нескольких параллельных кабелей одинаковым способом стоимость проектирования каждого последующего определяется с корректирующим коэффициентом в зависимости от количества кабелей:

- до 6 кабелей (с 1-го по 6-й последующий кабель) - с коэффициентом 0,3;

- до 10 кабелей (с 7-го по 10-й последующий кабель) - с коэффициентом 0,2;

- свыше 10 кабелей (с 11-го последующего кабеля и более) - с коэффициентом 0,05.

5. Стоимость проектных работ по кабельным линиям в коллекторе и в закрытых переходах принимается с корректирующим коэффициентом 1,2.

6. Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ определяются по ценам таблицы с корректирующим коэффициентом 0,5.

7. Базовые цены проектирования кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ, проходящих транзитом по зданию, определяются по ценам таблицы с корректирующим коэффициентом 0,9.

8. При проектировании кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ в составе застройки территории базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка линий от ТП к подключаемому объекту.

9. Параметры данной таблицы могут использоваться для определения базовых цен проектирования кабельных линий постоянного тока напряжением 600 В для электроснабжения трамвайных и троллейбусных линий (с коэффициентом 1,0).

10. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения, к определённой базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,8.

11. В стоимости проектирования кабельных линий учтена стоимость проектирования кабельных колодцев.


Таблица 3.7а. Уличное освещение
Таблица 3.7а 

Уличное освещение 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Уличное освещение, длиной, п.м:
	350 и менее 
	36,3 
	-

	
	
	от 350 до 1000 
	24,4 
	0,034 

	
	
	от 1000 до 6000 
	26,4 
	0,032 

	
	
	от 6000 до 10000 
	92,4 
	0,021 

	
	
	свыше 10000 
	302,4 
	-



Примечания:

1. Ценами таблицы учтены работы по проектированию уличного освещения объектов улично-дорожной сети, жилых, общественных и других территорий города при однорядном расположении опор, при питании освещения от одного источника.

2. При проектировании уличного освещения при двух, трёх и большем количестве рядов опор, базовая цена проектирования последующих рядов (кроме первого) определяется дополнительно для каждого ряда аналогично первому с коэффициентом 0,7.

3. При выполнении проектов с установкой опор по осевой части улиц, проездов и т.п. с двухсторонним движением базовая цена проектирования определяется как для двухрядного расположения опор.

4. При проектировании опор уличного освещения с учётом последующего использования их для подвески контактной сети горэлектротранспорта базовая цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,1.

5. При проектировании уличного освещения с применением высокомачтовых осветительных установок (высотой 20 м и более) со спускными коронами светильников базовая цена проектирования определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,1.

6. При проектировании освещения автотранспортных тоннелей длиной более 60 м базовая цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,2.

7. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения, к определённой базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,8.


Таблица 3.7б. Отдельные виды работ уличного освещения
Таблица 3.7б 

Отдельные виды работ уличного освещения 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Каскадная схема управления уличным освещением 
	1 звено каскада 
	4,5 
	-

	2.
	Установка и подводка питания к уличным часам при кабельной или воздушной линии до 5 вторичных часов 
	1 групповая часовая станция 
	17,9 
	-

	3.
	То же, свыше 5 
	1 групповая часовая станция 
	23,9 
	-



Примечания:

1. Каскадная схема управления - группа контролируемых последовательно включённых пунктов одной цепи.

2. Звено каскада - часть каскадной схемы, ограниченная одним пунктом питания.

3. Групповая часовая станция - система, состоящая из станции электрочасофикации и группы последовательно включённых через воздушные (кабельные) линии уличных вторичных часов.


Таблица 3.8. Сети связи и радио
Таблица 3.8 

Сети связи и радио 



	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х",
п.м 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Прокладка канализации связи и радио 
	
	
	

	1.1.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	500 и менее 
	21,6 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 500 до 1000 
	4,6 
	0,034 

	
	емкостью до 6 отверстий включительно и 
	от 1000 до 3000 
	8,6 
	0,030 

	
	протяженностью, п.м:
	от 3000 до 6000 
	20,6 
	0,026 

	
	
	от 6000 до 10000 
	62,6 
	0,019 

	
	
	свыше 10000 
	252,6 
	-

	1.2.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	250 и менее 
	21,6 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 250 до 500 
	4,6 
	0,068 

	
	емкостью до 12 отверстий включительно и 
	от 500 до 1000 
	8,6 
	0,060 

	
	протяженностью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	35,6 
	0,033 

	
	
	от 3000 до 6000 
	47,6 
	0,029 

	
	
	от 6000 до 10000 
	95,6 
	0,021 

	
	
	свыше 10000 
	305,6 
	-

	1.3.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	100 и менее 
	21,6 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 100 до 500 
	4,5 
	0,171 

	
	емкостью до 24 отверстий включительно и 
	от 500 до 1000 
	61,0 
	0,058 

	
	протяженностью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	68,0 
	0,051 

	
	
	от 3000 до 6000 
	86,0 
	0,045 

	
	
	от 6000 до 10000 
	164,0 
	0,032 

	
	
	свыше 10000 
	484,0 
	-

	1.4.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	100 и менее 
	42,3 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 100 до 500 
	25,2 
	0,171 

	
	емкостью до 36 отверстий включительно и 
	от 500 до 1000 
	42,2 
	0,137 

	
	протяженностью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	77,2 
	0,102 

	
	
	от 3000 до 6000 
	110,2 
	0,091 

	
	
	от 6000 до 10000 
	260,2 
	0,066 

	
	
	свыше 10000 
	920,2 
	-

	1.5.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	50 и менее 
	48,6 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 50 до 500 
	37,8 
	0,216 

	
	емкостью до 48 отверстий включительно и 
	от 500 до 1000 
	52,8 
	0,186 

	
	протяженностью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	85,8 
	0,153 

	
	
	от 3000 до 6000 
	136,8 
	0,136 

	
	
	от 6000 до 10000 
	358,8 
	0,099 

	
	
	свыше 10000 
	1348,8 
	-

	1.6.
	Прокладка канализации связи и радио из 
	50 и менее 
	63,9 
	-

	
	асбоцементных труб диаметром 100 мм, 
	от 50 до 500 
	51,3 
	0,252 

	
	емкостью до 60 отверстий включительно, 
	от 500 до 1000 
	69,3 
	0,216 

	
	протяженностью, п.м:
	от 1000 до 3000 
	115,3 
	0,170 

	
	
	от 3000 до 6000 
	172,3 
	0,151 

	
	
	от 6000 до 10000 
	424,3 
	0,109 

	
	
	свыше 10000 
	1514,3 
	-

	2.
	Прокладка кабелей связи и радио в канализации 
	
	
	

	2.1.
	Прокладка первого кабеля при длине 
	250 и менее 
	17,1 
	-

	
	участка прокладки, п.м:
	от 250 до 1000 
	12,6 
	0,018 

	
	
	от 1000 до 3000 
	17,6 
	0,013 

	
	
	от 3000 до 6000 
	23,6 
	0,011 

	
	
	от 6000 до 10000 
	41,6 
	0,008 

	
	
	свыше 10000 
	121,6 
	-



Примечания:

1. Базовые цены проектирования воздушных линий связи определяются по таблице 3.8 с корректирующим коэффициентом 0,5.

2. При проектировании сетей связи и радио в коллекторе к базовой цене применяется коэффициент 1,2.

3. При определении стоимости проектных работ для кабелей уплотненных, междугородних и других ведомств к базовой цене применяется коэффициент 1,2.

4. К пункту 2.1: базовая цена прокладки каждого последующего кабеля рассчитывается с корректирующим коэффициентом 0,5.

5. При необходимости выполнения схем телефонизации на организацию шкафных районов к базовой цене, определённой по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2 (группы домов, обслуживаемых одним телефонным шкафом).

6. При проектировании прокладки кабеля в существующей канализации к базовой цене, определённой по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2.

7. При проектировании телефонных кабелей связи базовая цена (пункт 2.1 настоящей таблицы) применяется для каждого шкафного района.

8. При необходимости проектирования прокладки кабелей связи по столбовой линии с установкой опор следует пользоваться таблицей 3.7а. При этом:

- в случае прокладки кабелей связи по столбовой линии без установки опор к базовой цене, определённой по таблице 3.7а, применяется понижающий коэффициент 0,4;

- в случае проектирования трассы столбовой линии с установкой опор без прокладки кабелей связи к базовой цене, определённой по таблице 3.7а, применяется понижающий коэффициент 0,6.

9. При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения, к определённой базовой цене применяется понижающий коэффициент в размере 0,9.

10. Стоимость проектирования сетей связи и радио, входящих в один объект, но разделенных территориально и на группы, не связанные между собой (независимых друг от друга), следует определять по соответствующим таблицам для каждой группы отдельно.

11. Стоимость проектирования канализации для каждого вида систем электросвязи (при несовпадении трасс и невозможности их совмещения) рассчитывается отдельно для каждого вида систем.


Таблица 3.9. Дренажи зданий
Таблица 3.9 

Дренажи зданий 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Постоянный дренаж в простых геологических 
	до 0,5 
	27,9 
	-

	
	и гидрогеологических условиях, тыс.куб.м:
	от 0,5 до 1 
	10,8 
	34,200 

	
	
	от 1 до 10 
	40,5 
	4,500 

	
	
	от 10 до 20 
	69,3 
	1,620 

	
	
	от 20 до 50 
	81,9 
	0,990 

	
	
	от 50 до 100 
	97,2 
	0,684 

	
	
	от 100 до 200 
	100,8 
	0,648 

	
	
	от 200 до 300 
	113,4 
	0,585 

	
	
	от 300 до 500 
	121,5 
	0,558 

	
	
	от 500 до 1000 
	155,5 
	0,490 

	
	
	от 1000 до 2000 
	268,5 
	0,377 

	
	
	свыше 2000 
	1022,5 
	-

	2.
	Постоянный дренаж в сложных геологических 
	до 0,5 
	41,4 
	-

	
	и гидрогеологических условиях, тыс.куб.м:
	от 0,5 до 1 
	11,7 
	59,400 

	
	
	от 1 до 10 
	64,8 
	6,300 

	
	
	от 10 до 20 
	102,6 
	2,520 

	
	
	от 20 до 50 
	122,4 
	1,530 

	
	
	от 50 до 100 
	148,5 
	1,008 

	
	
	от 100 до 200 
	153,9 
	0,954 

	
	
	от 200 до 300 
	166,5 
	0,891 

	
	
	от 300 до 500 
	180,0 
	0,846 

	
	
	от 500 до 1000 
	231,0 
	0,744 

	
	
	от 1000 до 2000 
	403,0 
	0,572 

	
	
	свыше 2000 
	1547,0 
	-



Примечания:

1. Сложными геологическими и гидрогеологическими условиями считаются:

- наличие двух и более водоносных горизонтов;

- сложность конфигурации защищаемых сооружений;

- низкие фильтрационные характеристики грунта ( меньше 2 м/сут.).

2. Стоимость проектирования водовыпуска из дренажа самотёком принимать по таблице 3.3, пункт 1.

3. Стоимость проектирования напорного водовыпуска дренажа из резервуара дренажной насосной принимать по таблице 3.3, пункт 1.

4. Стоимость проектирования дренажа территории (головной дренаж, систематический, дренаж подпорных стенок и т.п.) принимать по таблице 3.3.

5. В данной таблице величина натурального показателя "Х" объекта определяется как произведение площади подвала (подполья), измеренной по наружному контуру здания, на высоту от уровня земли до пола подвала (подполья).


Таблица 3.10. Контактные сети трамвайных и троллейбусных линий
Таблица 3.10 

Контактные сети трамвайных и троллейбусных линий 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Контактные сети трамвайных и 
	до 0,2 
	25,2 
	-

	
	троллейбусных линий, км одиночного пути:
	от 0,2 до 1,0 
	8,1 
	85,50 

	
	
	от 1,0 до 5,0 
	25,6 
	68,00 

	
	
	от 5,0 до 20,0 
	33,6 
	66,40 

	
	
	от 20,0 до 40,0 
	49,6 
	65,60 

	
	
	свыше 40,0 
	2673,6 
	

	2.
	Усиливающие линии, км одиночного пути:
	до 0,5 
	19,5 
	-

	
	
	от 0,5 до 1,0 
	5,8 
	27,40 

	
	
	от 1,0 до 2,0 
	7,7 
	25,50 

	
	
	свыше 2,0 
	58,7 
	-

	3.
	Узел контактной сети на транспортных 
	до 4 
	43,5 
	-

	
	объектах, разворотных площадках, разворотных кольцах и т.п., при количестве спецчастей:
	4 и более 
	71,5 
	-

	4.
	Схемы секционирования контактной сети в 
	до 50 
	68,0 
	-

	
	депо (парке), при количестве единиц 
	до 250 
	85,1 
	-

	
	подвижного состава:
	250 и более 
	102,2 
	-



Примечания:

1. Под линией контактной сети понимается участок сети одного направления движения от одного транспортного узла (разворотного кольца) до другого или участок временной трассы.

2. Под усиливающей линией понимаются дополнительные провода для усиления электроснабжения участка троллейбусной (трамвайной) линии.

3. Стоимость проектирования контактной сети трамвайной линии, прокладываемой на общих опорах с контактной сетью троллейбусной линии, определяется с понижающим коэффициентом 0,8.

4. Базовыми ценами таблицы не учтены:

- разработка конструкций спецчастей, узлов и элементов контактной сети, поддерживающих устройств, опор и постаментов для опор;

- работы по устройству питающих воздушных линий;

- конструкции подвески контактной сети в тоннелях и под инженерными сооружениями.

5. Под спецчастями (специальными частями) контактной сети понимаются: сходные и управляемые (электрические) троллейбусные стрелки, контактные стрелочные переводы трамвайных линий, пересечение контактной сети двух трамвайных линий, пересечение контактной сети двух троллейбусных линий и пересечение контактной сети трамвайных и троллейбусных линий, секционные изоляторы, кривые держатели, устройства автоматического регулирования натяжения контактных проводов.


Таблица 3.11. Высоковольтные кабельные линии (КЛ) 110/220 кВ
Таблица 3.11 

Высоковольтные кабельные линии (КЛ) 110/220 кВ 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта проектирования 
	Натуральный 
	Параметры базовой цены 

	
	
	показатель "Х"
объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Высоковольтные кабельные линии 
	до 250 
	524,7 
	-

	
	напряжением 110 кВ протяженностью, п.м:
	от 250 до 500 
	290,7 
	0,936 

	
	
	от 500 до 1000 
	416,7 
	0,684 

	
	
	от 1000 до 2000 
	551,7 
	0,549 

	
	
	от 2000 до 4000 
	983,7 
	0,333 

	
	
	от 4000 до 8000 
	1775,7 
	0,135 

	
	
	от 8000 до 16000 
	2207,7 
	0,081 

	
	
	16000 и более 
	3503,7 
	-

	2.
	Высоковольтные кабельные линии 
	до 250 
	1049,0 
	

	
	напряжением 220 кВ протяженностью, п.м:
	от 250 до 500 
	459,0 
	2,360 

	
	
	от 500 до 1000 
	724,0 
	1,830 

	
	
	от 1000 до 2000 
	1017,0 
	1,537 

	
	
	от 2000 до 4000 
	2069,0 
	1,011 

	
	
	от 4000 до 8000 
	4229,0 
	0,471 

	
	
	от 8000 до 16000 
	5485,0 
	0,314 

	
	
	16000 и более 
	10509,0 
	



Примечания:

1. На основании настоящей таблицы определяется базовая цена проектирования высоковольтных кабельных линий с прокладкой одной цепи (три фазы) в траншее.

2. К базовой цене проектирования участков линии с различными способами прокладки применяются корректирующие коэффициенты (К):

- при прокладке в коллекторе К=1,2;

- при трубной прокладке методом ГНБ К=1,2;

- при прокладке на эстакаде К=1,2;

- при прокладке в подводном переходе без устройства микротоннелей и скважин ГНБ К=1,8.

3. При проектировании нескольких параллельных кабельных линий стоимость проектирования каждой последующей определяется с коэффициентом 0,3.

4. Базовыми ценами таблицы не учтено проектирование:

- переходных пунктов (стоимость определяется по таблице 3.12);

- перекладки подземных коммуникаций по трассе КЛ (стоимость определяется по соответствующим таблицам настоящего Сборника);

- прокладки контрольного кабеля и кабеля связи (стоимость определяется по соответствующим таблицам настоящего Сборника с корректирующим коэффициентом 0,8);

- системы телеконтроля температуры высоковольтного кабеля, системы сбора и передачи диспетчерской информации, цифровой системы передачи, системы телемеханики КЛ (определяется по соответствующим сборникам МРР или трудозатратам);

- закрытых и подводных переходов, тоннелей, эстакад (стоимость проектирования определяется по соответствующим таблицам настоящего Сборника и других сборников МРР).

5. При проектировании участков кабельных линий 110, 220 кВ от различных источников питания к потребителям, стоимость проектирования каждого участка определяется отдельно в зависимости от его протяженности и напряжения.

6. Базовая стоимость проектирования воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 110 кВ и 220 кВ определяется по ценам таблицы с корректирующим коэффициентом К=0,5. При проектировании ВЛ с количеством линий более одной следует руководствоваться пунктом 3 примечаний к настоящей таблице.

7. При проектировании прокладки кабельных линий в коллекторе учет затрат на технологическую раскладку коммуникаций осуществляется в порядке, изложенном в примечании 7 к таблице 3.5 настоящего Сборника.

8. При определении стоимости проектировании кабельной линии, включающей в себя участки с различными способами прокладки (в коллекторе, методом ГНБ, на эстакаде и т.д.) базовая стоимость проектирования определяется от общей протяженности кабельной линии (от источника к потребителю). При этом общий повышающий коэффициент, учитывающий различные способы прокладки линии (примечание 2 к таблице 3.11) определяется в зависимости от процентного соотношения длин участков различной прокладки в общей длине линии (пример расчета представлен в приложении к Сборнику).


Таблица 3.12. Закрытые переходные пункты (ПП) 110/220 кВ
Таблица 3.12 

Закрытые переходные пункты (ПП) 110/220 кВ 
	
	
	
	
	
	

	N 
	Натуральный показатель 
	Напряжение, 
	Количество 
	Параметры базовой цены 

	
	
	кВ 
	отходящих кабельных линий (КЛ)
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./1 ПП 

	1.1.
	Закрытый переходный 
	110 
	1 КЛ 
	444,60 
	-

	1.2.
	пункт (ПП)
	110 
	2 КЛ 
	747,00 
	-

	1.3.
	
	110 
	4 КЛ и более 
	1323,00 
	-

	2.1.
	Закрытый переходный 
	220 
	1 КЛ 
	576,90 
	-

	2.2.
	пункт (ПП)
	220 
	2 КЛ 
	961,20 
	-

	2.3.
	
	220 
	4 КЛ и более 
	1652,40 
	-



Примечания:

1. При проектировании переходного пункта с сигналами защит к базовой цене проектирования применяется корректирующий коэффициент К=1,15.

2. Стоимость проектирования открытых переходных пунктов определяется по данным таблицы с корректирующим коэффициентом К=0,8.


Таблица 3.13. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты
Таблица 3.13 

Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты 
	
	
	
	
	

	N 
	Наименование объекта 
	Основной 
	Параметры базовой цены 

	
	
	натуральный показатель "Х" объекта 
	а,
тыс.руб.
	в,
тыс.руб./ед.
натур.пок.

	1.
	Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1х400 кВА включительно 
	1 ТП 
	21,8 
	

	2.
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст без РУВН мощностью:
	
	
	

	
	2x630 кВА
	1 ТП 
	19,6 
	-

	
	2x1000 кВА
	1 ТП 
	28,7 
	-

	
	2x1250 кВА
	1 ТП 
	34,5 
	-

	
	2x1600 кВА 
	1 ТП 
	40,2 
	-

	3.
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2x1600 кВА с РУВН для подключения 8 кабелей (на 8 функций ) без РУНН 
	1 ТП 
	59,0 
	-

	4.
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2x1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН мощностью:
	
	
	

	
	2x630 кВА
	1 ТП 
	77,0 
	-

	
	2x1000 кВА 
	1 ТП 
	84,7 
	-

	5.
	Закрытая двухтрансформаторная п/ст с РУВН на 16 функций с РУНН, с АВР в РУВН мощностью:
	
	
	

	
	2x630 кВА
	1 ТП 
	85,0 
	-

	
	2x1000 кВА
	1 ТП 
	90,9 
	-

	
	2x1250 кВА
	1 ТП 
	93,3 
	-

	
	2x1600 кВА 
	1 ТП 
	95,7 
	-

	6.
	Закрытый двухсекционный вторичный распределительный пункт напряжением 0,4 кВ, модуль наружного освещения 
	1 РП 
	12,1 
	

	7.
	Закрытый двухсекционный распределительный пункт напряжением 6-20 кВ с устройством АВР с количеством шкафов до 16 
	1 РП 
	93,2 
	-

	8.
	То же, совмещенный с ТП мощностью:
	
	
	

	
	2х630 кВА
	1 РТП 
	112,7 
	-

	
	2х1000 кВА
	1 РТП 
	121,9 
	-

	
	2х1250 кВА
	1 РТП 
	127,5 
	-

	
	2х1600 кВА 
	1 РТП 
	133,3 
	-

	9.
	Выбор уставок защит для выключателей в ТП и РП с построением карты селективности с расчетом токов короткого замыкания 
	1 выключатель 
	1,4 
	-

	10.
	Выбор агрегатов бесперебойного питания (АБП) для защитных блоков РП 
	1 АБП 
	1,5 
	-

	11.
	Проверка трансформаторов тока для учета электроэнергии 
	1 узел учета 
	1,0 
	-

	12.
	Главный распределительный щит 0,4 кВ здания (при встроенных ТП, РТП для электроустановок общественных и промышленных зданий):
	
	
	

	
	2х630 кВА
	1 щит 
	24,5 
	-

	
	2х1000 кВА
	1 щит 
	29,3 
	-

	
	2х1250 кВА
	1 щит 
	32,2 
	-

	
	2х1600 кВА 
	1 щит 
	35,2 
	-

	13.
	Схема подключения шкафов 10 кВ 
	1 шкаф 
	1,0 
	-

	14.
	Установка дополнительного шкафа в существующем РП 
	1 шкаф 
	3,4 
	-



Примечания:

1. Принятые сокращения:

- ТП - трансформаторная подстанция;

- РП - распределительный пункт;

- РТП - распределительный пункт, совмещенный с ТП;

- РУВН - распределительное устройство высокого напряжения;

- РУНН - то же, низкого напряжения;

- п/ст - подстанция;

2. Цены проектирования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов установлены для индивидуальных отдельно стоящих ТП (включая БКТП) и РП, РТП (включая БРП, БКРП, БРТП, БКРТП).

3. Ценами на ТП и РТП учтены:

- выбор типов защит и пределов их уставок в ТП, РП в объеме, необходимом для выбора оборудования и составления принципиальной однолинейной схемы;

- конструкция заземлителя и расчет его сопротивления;

- выбор уставок защит в РУ-0,4 кВ и проверка их селективности с нижестоящей защитой, проверка выбранной защиты на отключающую способность;

- выполнение опросных листов для заказа оборудования и заказной спецификации;

- расчет и выполнение в ТП (РТП) естественной приточно-вытяжной вентиляции.

4. Цены таблицы следует принимать для:

- однотрансформаторных подстанций с коэффициентом 0,5 (кроме пункта 1);

- распределительных пунктов с количеством камер сверх указанных в таблице с коэффициентом 0,05 за каждую последующую;

- трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже с коэффициентом 0,8 (кроме пункта 1);

- трансформаторных подстанций с тепловой защитой с коэффициентом 1,07;

- встроенной подстанции:

-- для раздела ЭО (электрооборудование) с коэффициентом 1,08;

-- для АСЧ (архитектурно-строительная часть) с коэффициентом 0,8;

- РП и ТП с импортным оборудованием с коэффициентом 1,15;

- РТП с максимальной направленной защитой на вводах с коэффициентом 1,06;

- РТП, РП с телемеханизацией контролируемого пункта, включающей схему подключения объектов контроля и раскладку кабелей до промежуточного клеммника, установленного перед устройством ТМ с коэффициентом 1,12.

5. Базовая цена проектных работ по привязке ТП, РТП и модулей наружного освещения рассчитывается по ценам настоящей таблицы с корректирующим коэффициентом 0,3.

6. При проектировании в составе одного проекта нескольких ТП (РТП) стоимость проектных работ определяется по ценам настоящей таблицы с учетом примечаний пропорционально количеству проектируемых ТП (РТП).


Приложение 1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации
Приложение 1 


1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (в процентах) представлено в таблицах 1.1-1.5 настоящего приложения.

2. Проектные организации в соответствии со своей структурой могут разрабатывать собственные документы по определению относительной стоимости отдельных разделов проектной и рабочей документации.

3. В таблицах настоящего приложения приняты следующие основные условные обозначения (сокращения) разделов и подразделов проектной и рабочей документации:

	
	
	

	N 
	Наименование раздела (подраздела)
	Сокращение 

	1.
	Схема планировочной организации земельного участка:
	ПЗУ 

	1.1.
	Генеральный план 
	ГП 

	1.2.
	Организация рельефа вертикальной планировкой 
	ОР 

	1.3.
	Благоустройство 
	БЛГ 

	2.
	Архитектурные решения 
	АР 

	3.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения 
	КР 

	4.
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
	ИОС 

	4.1.
	Система электроснабжения 
	ЭО 

	4.2.
	Система водоснабжения 
	ВК 

	4.3.
	Система водоотведения 
	

	4.4.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
	-

	4.4.1.
	Отопление и вентиляция 
	ОВ 

	4.4.2.
	Кондиционирование 
	КОН 

	4.4.3.
	Холодоснабжение 
	ХС 

	4.5.
	Сети связи 
	СС 

	4.6.
	Система газоснабжения 
	-

	4.7.
	Технологические решения 
	ТХ 

	5.
	Автоматизация 
	АВТ 

	6.
	Вертикальный транспорт 
	ВТ 

	7.
	Проект организации строительства 
	ПОС 

	8.
	Смета на строительство 
	СМ 


5.* Стоимость составления ССРСС учтена в общей стоимости составления смет в размере: "П" - 2%; "П+Р" - 1%.
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (%)
Таблица 1.1. Инженерные сети и сооружения

Таблица 1.1 

Инженерные сети и сооружения 
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид документации 
	Технологические и конструктивные решения линейного объекта 
	ПОС 
	СМ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	6*
	7 

	1.
	Водопровод 
	П 
	84 
	9 
	7 

	
	
	Р 
	91 
	9 
	-

	
	
	П+Р 
	88 
	9 
	3 

	2.
	Газопровод 
	П 
	84 
	9 
	7 

	
	
	Р 
	91 
	9 
	-

	
	
	П+Р 
	88 
	9 
	3 

	3.
	Канализация, сооружаемая открытым 
	П 
	85 
	9 
	6 

	
	способом; канализационные 
	Р 
	94 
	6 
	-

	
	коллекторные тоннели, сооружаемые способом щитовой проходки, микротоннелированием, методом ГНБ 
	П+Р 
	90 
	7 
	2 

	4.
	Камеры перепадные и дюкерные 
	П 
	85 
	9 
	6 

	
	
	Р 
	95 
	5 
	-

	
	
	П+Р 
	91 
	7 
	2 

	5.
	Тепловые сети 
	П 
	84 
	9 
	7 

	
	
	Р 
	91 
	9 
	-

	
	
	П+Р 
	88 
	9 
	3 

	6.
	Кабельные линии электропередач 
	П 
	90 
	4 
	6 

	
	напряжением 6 и 10 кВ 
	Р 
	96 
	4 
	-

	
	
	П+Р 
	94 
	4 
	2 



________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (%)
Таблица 1.2. Уличное освещение

Таблица 1.2 

Уличное освещение 
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид документации 
	Технологические и конструктивные решения линейного объекта 
	ПОС 
	СМ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	6*
	7 

	1.
	Сети уличного освещения 
	П 
	90 
	4 
	6 

	
	
	Р 
	96 
	4 
	-

	
	
	П+Р 
	94 
	4 
	2 

	2.
	Прокладка а/ц труб 
	П 
	90 
	4 
	6 

	
	
	Р 
	96 
	4 
	-

	
	
	П+Р 
	94 
	4 
	2 



________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Примечание: данная таблица предусматривает раздельное проектирование прокладки а/ц труб для существующих и перспективных кабелей через проезжие части дорог и раздела "Уличное освещение".


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации 
Таблица 1.3. Сети связи и радио

Таблица 1.3 

Сети связи и радио 
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид документации 
	Технологические и конструктивные решения линейного объекта 
	ПОС 
	СМ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	6*
	7 

	1.
	Прокладка канализации связи и 
	П 
	91 
	4 
	5 

	
	радио (строительные работы)
	Р 
	100 
	-
	-

	
	
	П+Р 
	96 
	2 
	2 

	2.
	Прокладка кабелей связи и радио 
	П 
	95 
	-
	5 

	
	(монтажные работы)
	Р 
	100 
	-
	-

	
	
	П+Р 
	98 
	-
	2 



________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Примечания:

1. Данная таблица предусматривает раздельное проектирование строительных и монтажных работ (отдельный проект на прокладку телефонной канализации и отдельный проект на прокладку кабелей).

2. При одновременном проектировании строительных и монтажных работ, стоимость проектных работ ПОС принимается по графе 6 от стоимости проектирования строительных работ.


Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации 
Таблица 1.4. Городские и внутриквартальные коллекторы для инженерных коммуникаций

Таблица 1.4*
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Городские и внутриквартальные коллекторы для инженерных коммуникаций 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид
док-ции 
	Техноло-
гические решения 
	Конструк-
тивные решения 
	Венти-
ляция 
	Водо-
удаление 
	ЭО 
	ПОС 
	СМ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1.
	Подземные 
	П 
	41 
	27 
	3 
	3 
	10 
	9 
	1 

	
	коммуникационные 
	Р 
	33 
	42 
	3 
	3 
	10 
	9 
	-

	
	тоннели 
	П+Р 
	36 
	36 
	3 
	3 
	10 
	9 
	3 

	2.
	Узлы и камеры 
	П 
	-
	68 
	3 
	3 
	10 
	9 
	7 

	
	(сборные и 
	Р 
	-
	75 
	3 
	3 
	10 
	9 
	-

	
	монолитные)
	П+Р 
	-
	72 
	3 
	3 
	10 
	9 
	3 




Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации 
Таблица 1.5. Высоковольтные кабельные линии 110/220 кВ

Таблица 1.5 

Высоковольтные кабельные линии 110/220 кВ 
	
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид документации 
	Технологические решения 
	Конструктивные решения 
	ПОС 
	СМ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1.
	Кабельные линии 110/220 кВ 
	П 
	68,0 
	20,0 
	6,0 
	6,0 

	
	
	Р 
	72,0 
	25,0 
	3,0 
	-

	
	
	П+Р 
	70,4 
	23,0 
	4,2 
	2,4 




Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации 
Таблица 1.4. Тепловые пункты, насосные станции

Таблица 1.4 

Тепловые пункты, насосные станции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид 
	ПЗУ 
	АР 
	КР 
	ИОС 
	ПОС 
	СМ 

	
	
	док-
ции 
	ГП 
	БЛГ 
	ОР 
	
	
	ТХ 
	ОВ 
	ВК 
	ЭО 
	СС 
	АВТ 
	КОН 
	ХС 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 

	1.
	Тепловые пункты 
	П 
	4,0 
	1,4 
	2,6 
	5,8 
	12,6 
	37,0 
	2,9 
	2,9 
	5,7 
	1,0 
	10,0 
	-
	-
	5,5 
	7,5 

	
	отдельно стоящие 
	Р 
	2,4 
	1,0 
	2,2 
	9,6 
	18,6 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	5,7 
	1,0 
	11,5 
	-
	-
	1,1 
	-

	
	
	П+Р 
	3,0 
	1,2 
	2,4 
	8,0 
	16,2 
	38,8 
	2,9 
	2,9 
	5,7 
	1,0 
	10,9 
	-
	-
	2,9 
	3,0 

	2.
	Насосные станции 
	П 
	-
	-
	-
	11,0 
	14,0 
	40,0 
	3,5 
	3,5 
	5,0 
	7,0 
	6,0 
	-
	-
	5,0 
	5,0 

	
	холодной воды 
	Р 
	-
	-
	-
	15,0 
	15,5 
	34,0 
	5,0 
	5,0 
	7,5 
	10,0 
	8,0 
	-
	-
	-
	-

	
	отдельно стоящие 
	П+Р 
	-
	-
	-
	13,4 
	14,9 
	36,4 
	4,4 
	4,4 
	6,5 
	8,8 
	7,2 
	-
	-
	2,0 
	2,0 

	3.
	Тепловые пункты 
	П 
	-
	-
	-
	7,0 
	13,1 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	12,0 
	1,0 
	14,0 
	-
	-
	-
	6,0 

	
	встроенные 
	Р 
	-
	-
	-
	8,1 
	15,0 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	13,0 
	1,0 
	16,0 
	-
	-
	-
	-

	
	
	П+Р 
	-
	-
	-
	7,7 
	14,2 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	12,6 
	1,0 
	15,2 
	-
	-
	-
	2,4 

	4.
	Насосные станции 
	П 
	-
	-
	-
	7,0 
	13,1 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	12,0 
	1,0 
	14,0 
	-
	-
	-
	6,0 

	
	холодной воды 
	Р 
	-
	-
	-
	8,1 
	15,0 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	13,0 
	1,0 
	16,0 
	-
	-
	-
	-

	
	встроенные 
	П+Р 
	-
	-
	-
	7,7 
	14,2 
	40,0 
	2,9 
	2,9 
	12,6 
	1,0 
	15,2 
	-
	-
	-
	2,4 


Таблица 1.5. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты


Таблица 1.5 

Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/04 кВ и распределительные пункты 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N 
	Объект 
	Вид 
	ПЗУ 
	АР 
	КР 
	ИОС 
	ПОС 
	СМ 

	
	
	док-
ции 
	ГП 
	БЛГ 
	ОР 
	
	
	ТХ 
	ОВ 
	ВК 
	ЭО 
	СС 
	АВТ 
	КОН 
	ХС 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 

	1.
	ТП, РТП 
	П 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Р 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	П+Р 
	3,0 
	1,7 
	2,4 
	6,4 
	20,2 
	-
	-
	-
	53,9 
	-
	-
	-
	-
	5,2 
	7,2 


Приложение 2. Методика определения стоимости разработки схем инженерных коммуникаций


Приложение 2 


1. Стоимость разработки схем инженерных коммуникаций определяется в размере 15% от стоимости основных проектных работ по этим коммуникациям, рассчитанной по таблицам 3.1-3.9 настоящего Сборника как сумма стоимостей элементов схемы (коммуникаций и сооружений, способов производства работ и т.д.).

2. При определении разработки схем инженерных коммуникаций необходимо учитывать следующие корректирующие коэффициенты:

- корректирующий коэффициент, учитывающий глубину проработки элементов схемы (определяется на основании таблицы 2.1.1);

- коэффициент, учитывающий полноту состава разработки схемы (определяется как сумма долей - элементов схемы, выраженных в процентном соотношении; перечень элементов схемы с указанием их объема в процентах приведен в таблице 2.1.2);

- коэффициент, учитывающий полноту объема разработки схемы (определяется по таблице 2.1.3).


Таблица 2.1.1. 
Таблица 2.1.1 

Значения корректирующего коэффициента 
	
	
	

	N 
	Элементы схемы, требующие применения корректирующих коэффициентов 
	

	1.
	Сооружения, для которых в составе схемы определяются только места их размещения, мощность и стоимость строительства (узлы регулирования, насосные станции, аварийно-регулирующие резервуары, районные тепловые станции, газорегуляторные пункты, распределительные пункты и др.)
	0,1 

	2.
	Закрытые способы производства работ 
	0,3 

	3.
	Трансформаторные подстанции в схемах электроснабжения 
	0,2 


Таблица 2.1.2. Значения корректирующего коэффициента


Таблица 2.1.2 

Значения корректирующего коэффициента 
	
	
	

	N 
	Наименование элементов схемы по составу 
	% по
составу
()

	1.
	Полный объем разработки схемы в 1-м варианте, в том числе 
	100%

	2.
	Существующее положение:
	15%

	
	- взаимодействие с эксплуатирующей организацией;
	

	
	- графический материал;
	

	
	- текстовой материал 
	

	3.
	Подсчет нагрузок по кварталам, микрорайонам, расчетным площадкам, бассейнам, зонам ТП и РТП и по застройке в целом:
	15%

	
	- таблица;
	

	
	- текстовой материал 
	

	4.
	Анализ состояния и работы существующих сетей и сооружений:
	9%

	
	- таблица;
	

	
	- текстовой материал 
	

	5.
	Разработка схемы коммуникаций в пределах района застройки с учетом питающих коммуникаций и головных сооружений районного или общегородского значения:
	

	
	- графическое решение схемы на плане М 1:2000 с текстовым материалом
	25%

	
	- схема питающих магистралей и головных сооружений М:10000 (или др.) с текстовым материалом
	5%

	
	- выполнение расчетов (гидротехнических, электротехнических и др.) для определения параметров проектируемых коммуникаций и сооружений (в табличном виде, в виде продольного профиля и др.) с текстовым материалом 
	18%

	6.
	Технико-экономические показатели к схеме инженерного обеспечения района (ориентировочные объемы работ и их стоимость), с указанием головных сооружений и коммуникаций общегородского значения, строительство которых является непременным условием строительства жилья в рассматриваемом районе. Для этих объектов должны быть приведены ориентировочные стоимости их строительства и предполагаемые сроки ввода 
	6%

	7.
	Согласования с эксплуатирующими организациями (текст на чертеже схемы, штампы, протокол, письмо и т.д.)
	7%


Таблица 2.1.3. Значения корректирующего коэффициента


Таблица 2.1.3 

Значения корректирующего коэффициента 
	
	
	
	

	N 
	Вид обстоятельств, влияющих на полноту объема схемы 
	
	Примечание 

	1.
	При предоставлении Заказчиком технических условий на присоединение от эксплуатирующих организаций 
	0,6 
	

	2.
	При повторных разработках схем (корректировка) или при использовании ранее выполненных работ в рассматриваемом районе (по согласованию с заказчиком)
	0,6-0,8 
	Вводится к стоимости проектирования первой разработки 

	3.
	При проведении работ в нескольких вариантах по заданию Заказчика:
	
	Вводятся ко всей стоимости проектирования 

	
	а) варианты с детальностью исполнения, аналогичной первому варианту (выполняются отдельные самостоятельные чертежи и расчеты):
	
	схемы по дополнительным вариантам 

	
	- для второго варианта
	0,8 
	

	
	- для третьего варианта
	0,6 
	

	
	б) вариант на фрагмент схемы (с использованием чертежа основного варианта):
	
	

	
	- для второго варианта
	0,3 
	

	
	- для третьего варианта 
	0,2 
	

	4.
	Выделение первоочередных мероприятий по инженерному обеспечению застройки (объектов), намеченных на первую очередь строительства (при разрыве в очередях не менее 5 лет)
	1,1 
	



Примечания к таблицам 2.1.1-2.1.3:

1. При отсутствии в материалах схемы какого-либо из указанных элементов (таблица 2.1.2) коэффициент Кс должен быть уменьшен в соответствующем размере.

2. При выполнении какого-либо элемента схемы в сокращенном объеме процент на выполнение данного элемента должен быть уменьшен (таблица 2.1.2).

3. При необходимости включения в состав схемной разработки проверочных расчетов, уточнения трасс и местоположения коммуникаций и сооружений общегородского значения, определенных ранее отраслевыми схемами, стоимость этих работ определяется отдельно с применением понижающего коэффициента 0,1.

4. При одновременной разработке схем инженерного обеспечения застройки (объекта) по нескольким видам коммуникаций, стоимость выполнения работ по обеспечению комплексности решений, единовременности прокладок, составлению сводного плана работ и единой таблицы технико-экономических показателей с выделением, в отдельных случаях, обстоятельств, регламентирующих сроки осуществления застройки и подготовкой документов и обращений в соответствующие службы Правительства Москвы, составляет 15% от суммарной стоимости проектирования всех инженерных схем в составе данного объекта.


Приложение 3. Примеры расчета стоимости основных проектных работ
Приложение 3 


Пример 1. Определить стоимость проектирования водопровода.

Исходные данные:

- диаметр до 300 мм;

- протяженность 250 п.м.

- объект проектируется на территории, свободной от застройки;

- вид документации - проектная и рабочая документация ("П+Р").

Расчет:

Значения параметров "а" и "в" определяются по таблице 3.1 (пункт 1):

- параметр "а" равен 8,0 тыс.руб.;

- параметр "в" равен 0,218 тыс.руб.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой (2.1):

[image: Сборник 4.2 ]= 8,0 + 0,218 х 250 = 62,5 тыс.руб.

Базовая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.2) и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 62,5 х 1,0 х 1,0 х 0,9 = 56,25 тыс.руб.,

где

=1,0 - коэффициент для проектной и рабочей документации ("П+Р") согласно пункту 3 таблицы 1;

=1,0 - коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

=0,9 - коэффициент для объектов I категории сложности (объект на свободной от застройки территории) согласно пункту 2.18 и таблице 2.2.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) "Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16" и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 56,25 х 3,533 = 198,73 тыс.руб.,

где =3,533 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы N МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).


Пример 2. Определить стоимость проектирования газопровода.

Исходные данные:

- диаметр до 200 мм;

- давление низкое до 0,005 Мпа;

- протяженность 150 п.м.

- объект проектируется в застроенной части города;

- вид документации - проектная и рабочая документация ("П+Р").

Расчет:

Значения параметров "а" и "в" определяются по таблице 3.2 (пункт 1):

- параметр "а" равен 4,0 тыс.руб.;

- параметр "в" равен 0,086 тыс.руб.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой (2.1):

[image: Сборник 4.2 ]= 4,0 + 0,086 х 150 = 16,9 тыс.руб.

Базовая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.2) и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]=16,9 х 1,0 х 1,0 х 1,0 = 16,9 тыс.руб.,

где

=1,0 - коэффициент для проектной и рабочей документации ("П+Р") согласно пункту 3 таблицы 1;

=1,0 - коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

=1,0 - коэффициент для объектов II категории сложности (объект в застроенной части города) согласно пункту 2.18 и таблице 2.2.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) "Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16" и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 16,9 х 3,533 = 59,71 тыс.руб.,

где =3,533 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы N МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).


Пример 2.* Определить стоимость проектирования кабельной линии напряжением 110 кВ (КЛ-110 кВ) от ГТУ ТЭЦ на РТС-4 г.Зеленограда до ПС "ЭРА".
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Исходные данные:

- общая протяженность кабельной линии: 3600 п.м (100%), в том числе:

- в земле (в траншее) - 3300 п.м (91,7%)

- в коллекторе - 130 п.м (3,6%);

- в скважине ГНБ - 170 п.м (4,7%);

- количество параллельных кабельных линий: 2

- объект проектируется в застроенной части города;

- вид документации - проектная и рабочая документация ("П+Р").

Расчет:

Для кабельной линии 110 кВ протяженностью 3600 п.м. значения параметров "а" и "в" определяются по таблице 3.11 (пункт 1):

- параметр "а" равен 983,7 тыс.руб.;

- параметр "в" равен 0,333 тыс.руб.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 2.1:

[image: Сборник 4.2 ]= 983,7 + 0,333 х 3600 = 2182,5 тыс.руб.

Корректирующие коэффициенты:

- для кабельной линии, проходящей в коллекторе К=1,2 (примечание 2 к таблице 3.11);

- для кабельной линии, проходящей в скважине ГНБ К=1,2 (примечание 2 к таблице 3.11);

- для 2 параллельных кабельных линий К=0,3 (примечание 3 к таблице 3.11).

Согласно примечанию 8 к таблице 3.11 общий корректирующий коэффициент, учитывающий различные способы прокладки, составит:

0,917 x 1,0 + 0,036 x 1,2 + 0,047 x 1,2 = 1,0166.

Базовая стоимость проектирования прокладки первой кабельной линии определяется по формуле (2.2) и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 2182,5 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0166 = 2218,73 тыс.руб.,

где

=1,0 - коэффициент для проектной и рабочей документации ("П+Р") согласно пункту 3 таблицы 1;

=1,0 - коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

=1,0 - коэффициент для объектов II категории сложности (объект в застроенной части города) согласно пункту 2.18 и таблице 2.2;

К=1,0166 - общий корректирующий коэффициент, учитывающий различные способы прокладки (согласно расчету, представленному выше).

Базовая стоимость проектирования прокладки параллельной кабельной линии составит:

[image: Сборник 4.2 ]= 2218,73 x 0,3 = 665,62 тыс.руб.,

где К=0,3 - коэффициент согласно примечанию 3 таблице 3.11.1

Итого базовая стоимость по проектированию кабельной линии составит:

[image: Сборник 4.2 ]= 2218,73 + 665,62 = 2884,35 тыс.руб.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) "Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16" и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 2884,35 х 3,533 = 10190,41 руб.,

где =3,533 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы N МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).


Пример 3. Определить стоимость проектирования закрытого переходного пункта напряжением 220 кВ (ПП-220 кВ) для электроподстанции "Яшино".

Исходные данные:

- ПП-220 кВ проектируется с сигналами защит;

- ПП-220 кВ имеет 2 отходящие кабельные линии;

- объект проектируется в застроенной части города;

- вид документации - проектная и рабочая документация ("П+Р").

Расчет:

Базовая цена основных работ по проектированию ПП-220 кВ с двумя отходящими кабельными линиями определяется на основании пункта 2.2 таблицы 3.12 и составляет 961,2 тыс.руб.

[image: Сборник 4.2 ]= 961,2 х 1,0 х 1,0 х 1,15 = 1105,38 тыс.руб.,

где

=1,0 - коэффициент для проектной и рабочей документации ("П+Р") согласно пункту 3 таблицы 1;

=1,0 - коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

К=1,15 - ПП-220 кВ проектируется с сигналами защит (примечание 1 к таблице 3.12)

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) "Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16" и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 1105,38 х 3,533 = 3905,31 руб.,

где =3,533 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы N МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).


Пример 4. Определить стоимость проектирования 10 узлов врезки в существующие газопроводы в составе одного проекта:

- 5 узлов в газопровод диаметром 300 мм;

- 3 узла в газопровод диаметром 400 мм;

- 2 узла в газопровод диаметром 500 мм.

Стоимость проектирования узлов врезки определяется согласно примечанию 9 к таблице 3.10.2 в зависимости от количества групп узлов, имеющих конструктивные отличия.

В данном случае, в составе одного проекта разрабатываются 3 группы узлов, имеющих конструктивные отличия.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой (2.1):

[image: Сборник 4.2 ]= 4,2 + 6,4 х 3 = 23,4 тыс.руб.

Базовая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.2) и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]=23,4 х 1,0 х 1,0 = 23,4 тыс.руб.,

где

=1,0 - коэффициент для проектной и рабочей документации ("П+Р") согласно пункту 3 таблицы 1;

=1,0 - коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) "Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16" и составляет:

[image: Сборник 4.2 ]= 23,4 х 3,533 = 82,67 тыс.руб.,




где =3,533 - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы N МКЭ-ОД/16-1 от 21.01.2016).
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