Смета№1
на проектные работы

Наименование предприятия,
Жилой дом с двухуровневой подземной автостоянкой и 
здания, сооружения
нежилыми помещениями, расположений на зеиельном участке с кадастровым ноиером 77:01:0001068:2 по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, вл. 15Б. Рабочая документация. Внутренние инженерные системы.
Наименование проектной

ООО «ПКБ «Аквапроект»
организации

Наименование организации

Заказчика




	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	№№ частей, глав, таблицы, параграфа и пункт указаний к Сборнику цен на проектные работы
	Расчет стоимости

(тыс. руб.)
	Стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Жилой дом площадью 6404,3 м2
	Московские региональные рекомендации «Объекты капитального строительства» МРР-4.1-16 таблица 3.2.1 п. 2
	(654+0,326*6404,3)*0,6*1,1*(0,057+0,071+0,077*1,15+0,032+0,034+0,04)*3,63
	2118769

	654; 0,326 (тыс. руб.) – базовые цены;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,057 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.1;

К = 0,071 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.1;
К = 0,077 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.1;

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий проектирование приточно-вытяжной вентиляции, см. примечание 3 к таблице;
К = 0,032 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.1;
К = 0,034 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.1;
К = 0,04 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы Кондиционирование и Холодоснабжение), см. п. 2.15;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	2.
	Коммерческие площади (БКТ), встроенные, в том числе:
	Московские региональные рекомендации «Объекты капитального строительства» МРР-4.1-16
	
	423179

	2.1
	Выставочный зал площадью 202 м2
	таблица 3.5.1 п. 5
	(10+0,64*202)*0,6*1,1*(0,043+0,062+0,071+0,033+0,032+0,04)*0,8*3,63
	75013

	10; 0,64 (тыс. руб.) – базовые цены;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,043 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.4 п. 2;

К = 0,062 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.4 п. 2;
К = 0,071 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.4 п. 2;

К = 0,033 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.4 п. 2;
К = 0,032 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.4 п. 2;
К = 0,04 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы Кондиционирование и Холодоснабжение), см. п. 2.15;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	2.2
	Булочная-кондитерская площадью 60,1 м2
	таблица 3.7.1 п. 4
	309*0,6*1,1*(0,058+0,057+0,076+0,033+0,026+0,041+0,04)*0,8*3,63
	196032

	309 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,058 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.6 п. 2;

К = 0,057 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.6 п. 2;
К = 0,076 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.6 п. 2;

К = 0,033 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.6 п. 2;
К = 0,026 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.6 п. 2;

К = 0,041 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Технологическое холодоснабжение), см. таблицу 1.6 п. 2;

К = 0,04 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы Кондиционирование и Холодоснабжение), см. п. 2.15;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	2.3
	Ювелирный магазин площадью 47,1 м2
	таблица 3.7.1 п. 7
	19,9*0,6*1,1*(0,058+0,057+0,076+0,038+0,037+0,04)*0,8*3,63
	11671

	19,9 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,058 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.6 п. 1;

К = 0,057 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.6 п. 1;
К = 0,076 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.6 п. 1;

К = 0,038 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.6 п. 1;
К = 0,037 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.6 п. 1;

К = 0,04 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы Кондиционирование и Холодоснабжение), см. п. 2.15;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	2.4
	Бар площадью 360,6 м2
	таблица 3.8.1 п. 5
	(9+0,648*360,6)*0,6*1,1*(0,053+0,057+0,076+0,033+0,031+0,026+0,026)*0,8*3,63
	140463

	9,0; 0,648 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,053 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.7;

К = 0,057 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.7;
К = 0,076 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.7;

К = 0,033 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.7;
К = 0,031 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.7;

К = 0,026 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Кондиционирование), см. таблицу 1.7;

К = 0,026 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Холодоснабжение), см. см. таблицу 1.7;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	3.
	Подземная двухуровневая отапливаемая автостоянка площадью 2157,1 м2
	Московские региональные рекомендации «Объекты капитального строительства» МРР-4.1-16

таблица 3.15.1 п. 5
	(84+0,392*2157,1)*0,6*1,1*(0,14+0,096+0,124+0,015+0,02)*0,8*3,63
	703762

	84; 0,392 (тыс. руб.) – базовые цены;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,14 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.11 п. 5;

К = 0,096 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1. 11 п. 5;
К = 0,124 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1. 11 п. 5;

К = 0,015 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1. 11 п. 5;
К = 0,02 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1. 11 п. 5;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	Итого по п.п. 1-3
	3245710

	4.
	КНС производительностью 50 м3/ч, Н = 7 м, N = 2,9 квт (3 шт.)
	Московские региональные рекомендации «Объекты капитального строительства» МРР-4.1-16 таблица 3.22.1 п. 1
	166,0*0,6*0,76*0,9*0,92*1,1*(0,19+0,29+0,035+0,02+0,045+0,03+0,01)*0,8*3,63*3
	372396

	166,0 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.5, таблица 1 п. 2;

К = 0,76 – корректирующий коэффициент, учитывающий проектирование КНС без надземной части, см. таблицу 3.22.2 п. 7;
К = 0,9 – корректирующий коэффициент, учитывающий проектирование КНС без встроенной ТП, см. таблицу 3.22.2 п. 8;

К = 0,92 – корректирующий коэффициент, учитывающий проектирование КНС с погружными насосами мокрой установки, см. таблицу 3.22.2 п. 9;

К = 1,1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сложные условия включения объекта в окружающую среду (стесненная территория, наличие существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций), см. таблицу 4.3.1 п. 3.1;
К = 0,19 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.18;

К = 0,29 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы ТХ, ВК), см. таблицу 1. 18;
К = 0,035 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1. 18;

К = 0,02 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1. 18;
К = 0,045 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1. 18;

К = 0,03 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Диспетчеризация), см. таблицу 1. 18;

К = 0,01 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Коррозионная защита), см. таблицу 1. 18;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий проектирование встроенных помещений, см. п. 2.4;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	5.
	Насосная станция холодной воды производительностью 39,9 м3/ч, Н = 35 м (1 шт.)
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.1 п. 6
	212,8*0,6*(0,4+0,029+0,029+0,13+0,01+0,016)*3,63
	351317

	212,8 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,4 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ТХ), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.4 п. 4;
К = 0,13 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,01 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.4 п. 4;
К = 0,16 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	6.
	Водомерный узел на вводе городского водопровода
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.1 п. 9
	(4,2+6,4*1)*0,6*3,63
	23087

	4,2; 6,4 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	7.
	Квартирные узлы учета холодной и горячей воды (24шт.*2)
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.1 п. 7
	(2,0+3,1*24)*0,6*0,35*3,63*2
	116479

	2,0; 3,1 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,35 – коэффициент, учитывающий применение повторно применяемых чертежей без внесения изменений, см. примечание 9;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	8.
	Узлы учета холодной и горячей воды встроенных помещений и БКТ (5шт.*2)
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.1 п. 7
	(2,0+3,1*5)*0,6*0,8*3,63*2
	60984

	2,0; 3,1 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,8 – коэффициент, учитывающий применение повторно применяемых чертежей с внесением изменений, см. примечание 9;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	9.
	Встроенный ИТП производительностью 1,203 Гкал/ч
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.4 п. 10
	(204+26*1,203)*0,6*(0,4+0,029+0,029+0,13+0,01++0,016)*0,8*3,63
	310741

	204; 26 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,4 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ТХ), см. таблицу 1.4 п. 3;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.4 п. 3;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.4 п. 3;
К = 0,13 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.4 п. 3;

К = 0,01 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.4 п. 3;
К = 0,16 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.4 п. 3;

К = 0,8 - коэффициент, учитывающий производительность ИТП, см. примечание 10;
К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	10.
	Узел учета ИТП производительностью 1,203 Гкал/ч
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.4 п. 11
	(16+6*1,203)*0,6*3,63
	50569

	16; 6 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	11.
	Насосная станция перекачки дренажных и теплофикационных вод (в помещении ИТП)
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.4 п. 8
	23,4*0,6*(0,4+0,5*0,358)*3,63
	29509

	23,4 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,4 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ТХ), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,358 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (разделы ОВ, ВК, ЭО, СС, Автоматизация), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,5 – коэффициент, учитывающий размещение насосной в помещении ИТП, см. примечание 8;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	12.
	Насосная станция откачки воды при тушении пожара
	Московские региональные рекомендации «Инженерные сети и сооружения» МРР-4.2-16 таблица 3.4 п. 8
	23,4*0,6*(0,4+0,029++0,029+0,13+0,01+0,16)*3,63
	38632

	23,4 (тыс. руб.) – базовая цена;
К = 0,6 – коэффициент на стадию «рабочая документация», см. п. 1.6, таблица 1 п. 2;

К = 0,4 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ТХ), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ОВ), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,029 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ВК), см. таблицу 1.4 п. 4;
К = 0,13 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел ЭО), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 0,01 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел СС), см. таблицу 1.4 п. 4;
К = 0,16 - коэффициент, учитывающий относительную стоимость разработки внутренних инженерных систем (раздел Автоматизация), см. таблицу 1.4 п. 4;

К = 3,63 – индекс изменения стоимости проектных работ на 4 квартал 2017г. к уровню цен на 01.01.2000 г., см. приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30.12.16г. № МКЭ-ОД/16-80.

	Итого по п.п. 4-12
	1353714

	Итого по смете п.п. 1-12
	4599424

	НДС 18% (руб.):
	827896,32

	Итого по смете с учетом НДС (руб.):
	5427320,32


Пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста двадцать руб. 32 коп.

Генеральный директор
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