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WG145 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед проведением монтажа отбойника.
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Рис. 1 – Разрез
Рис. 2 – Разрез
1. Отрежьте алюминиевый фиксатор (профиль) нужной длины, с учетом вычета длины завершений и/или внешних углов (если такие применяются)
2. Отрежьте амортизирующую резиновую прокладку необходимой длины и вставьте в пазы в алюминиевом профиле рис.2
3. При применении боковых завершений необходимо их плотно вставить с каждой стороны (по краям) алюминиевого фиксатора (профиля) и закрепить с помощью саморезов 4,2*13 («семечки»).
4. Просверлите отверстия по двум осевым линиям анкеровки, положение которых определяется на поверхности профиля алюминиевого фиксатора.  Линии анкеровки выполнены с отступом от центральной осевой линии фиксатора.
5. Выровняйте отметки для отверстий, учитывая завершения на концах и внешних углах.
Просверлите отмеченные отверстия в стене буром на 6. Для крепления на стены из кирпича и бетона применять дюбель кеф 10х61, дюбель зум 10х81 и саморезы 6х140. Для крепления на стены из однослойного гипсокартона можно применять дюбель молли 6х13 (сармат), для двухслойного гипсокартона дюбель молли 6х26 (сармат), и болты 6х130. Крепежные элементы не входят в комплект отбойника. 



Прикрепите кронштейны, вставив их в пазы в алюминиевом профиле со стороны стены, так чтобы в результате кронштейн, вставленный в паз, оказался между алюминиевым профилем и стеной.
6. Отрежьте виниловое покрытие необходимой длины (больше алюминиевого профиля на 4 мм) и зафиксируйте поверх алюминиевого профиля до «щелчка». Обеспечить подгонку и плотное прилегание составных частей (заглушек), обеспечить зазор не более 0,2 мм. При монтаже составными частями (несколько элементов) обеспечить подгонку и плотное прилегание этих частей. Принимать необходимые меры.

7. Стандартная длина 4 метра.

8. WG 145 выполняется в 15 различных цветах.
Внимание:  минимальное расстояние для установки WG145 составляет 9+17+9=35мм (боковое завершение + алюминиевый профиль+ боковое завершение). Если промежуток меньше - поместить два кронштейна не получится, в эти места нужно ставить отбойную доску или виниловую пластину.

Рекомендованное значение длины отрезка стены для установки WG145 это 40мм и больше.


9. Если у вас возникнут какие-либо вопросы в процессе монтажа, обратитесь представителю АРФЕН в вашем регионе.


