	
Взам. инв. №
Подп.идата

Инв. № подл.

	Спецификация мебели
	№ пункта
	Поз.
по чертежу
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка **
	Код оборуд., изд., материала
	Завод-изготовитель *
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1/2
	1
	Рабочее место сотрудников в комплекте:стол рабочий с встроенной тумбой 1600х800х750 мм   кресло рабочее для сотрудников 500х500х800 мм
	Стол прямой XST 167 Бук Тиара 1600х700х750, 
Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А, Тумба мобильная XMC-3D Бук Тиара 465х450х634
	
	ИООО «Белгро»
	Шт.
	3261
	
	

	3
	3
	Стул полумягкий   500х500х850 мм
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ООО «КФТ»
	"
	1969
	
	

	2/4
	4
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х800х750 мм,
кресло рабочее для руководителя 600х600х850 мм,
тумба приставная 1600х450х750 мм
	Стол руководителя TST 189 бук тиара 1800х900х750
Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
Тумба приставная TLC-3D венге магия 1078х452х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	264
	
	

	
	4*
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х800х750 мм,
кресло рабочее для руководителя 600х600х850 мм,
тумба приставная 1100х450х750 мм
	Стол руководителя TST 189 бук тиара 1800х900х750
Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
Тумба приставная TLC-3D венге магия 1078х452х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	5
	5
	Шкаф для документов-800х412х1983 мм
	Шкаф комбинированный с топом XHC 85.2 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1992
	
	

	6

	6
	Шкаф для одежды-800х412х1983 мм
	Гардероб XCW 85 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	475
	
	

	8
	8
	Тумба под оргтехнику  800х400х800 мм
	Тумба для оргтехники XPS 806 Бук Тиара 854х600х693
	
	ИООО «Белгро»
	"
	907
	
	

	9
	9
	Сейф  600х600х1000 мм
	
	
	
	"
	414
	
	

	10
	10
	Шкаф для уборочного инвентаря  800х350х1860
	
	
	
	"
	41
	
	

	12
	12
	Шкаф для одежды-300х500х1983 мм
	Гардероб XCW 85 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	44
	
	

	13
	13
	Банкетка 800х350х400 мм
	
	
	
	"
	43
	
	

	15
	15
	Зеркало настенное 500х1700
	Зеркало Аttache 700*1700
	
	Attache
	"
	178
	
	



*  - производитель определяется по результатам конкурсной процедуры
** - или аналог








	

	№ пункта
	Поз.
по чертежу
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка **
	Код оборуд., изд., материала
	Завод-изготовитель *
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	17
	17
	Стол-тумба с дверцами купе    2200х400х900 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	9
	
	В кухонной мебели предусмотреть кабель-канал кроме помещения 7.38\10.33

	18
	18
	Барный  стул
	Стул барный SHT-ST
	
	Тайпит МК
	"
	57
	
	

	20
	20
	Стол-тумба с дверцами купе   1500х400х900 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	57
	
	В кухонной мебели предусмотреть кабель-канал, кроме помещения 6.31\10.33\12.79\
21.52\22.36\23.37

	21
	20а
	Стол  кухонный- 800х600х850мм
	
	
	
	"
	18
	
	

	24
	22
	Стол обеденный круглый (стулья в к-т 1600х800х750
е)  D-600 мм;  H-700 мм
	
	
	
	"
	42
	
	

	25
	22а
	Полка настенная для посуды-
800х300х600 мм
	[bookmark: _GoBack]Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	28
	
	Оснастить навесные шкафы подсветкой.

	26
	23
	Стол кухонный со встроенной моечной ванной –
600х600х850 мм
	
	
	
	"
	4
	
	

	27
	24
	Полка- сушка для посуды-    600х300х600 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	3
	
	

	28
	25
	Стол обеденный со стульями-
600х600х780 мм
	Обеденная группа SHT 640x620x480
	
	
	"
	6
	
	

	29
	26
	Стол приставной для совещаний -
1300х650х750 мм
	Брифинг-приставка XB 127 Бук Тиара 1200х700х750
	
	ИООО «Белгро»
	"
	235
	
	

	31
	28
	Стол для переговоров -
3300х1200х750 мм
	Конференц стол TCT 1212Бук тиара 3300х1200х750 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	32
	29
	Вешало передвижное L-1200мм;  h-1600 мм.
	
	
	
	"
	309
	
	

	33
	30
	Шкаф для одежды  800х420х2100 мм
	Гардероб TCW 85 Венге Магия 854х452х1968
	
	ИООО «Белгро»
	"
	97
	
	

	34
	31
	Вешалка на 2 крючка
	
	
	
	"
	37
	
	

	37
	34
	Диван для отдыха
2000х800х850 мм
	Диван трехместный ChairmanСИМПЛ  1920х830х830 к/з terra
	
	ООО «КФТ»
	"
	26
	
	

	38
	35
	Журнальный стол
d-600 мм;   h-500 мм
	Стол журнальный CT 664 Дуб Девон 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	106
	
	

	39
	36
	Тумба с распашными дверями -
800х450х900 мм
	Шкаф с глухими малыми дверьми и топом TLC 85.1 Венге Магия 854х452х833
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	40
	37
	Стол для совещаний    3300х1200х750 мм
	Конференц стол TCT 1212 Венге Магия 3300х1200х750 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	16
	
	

	
	37*
	Стол для совещаний    3000х1200х750 мм
	Конференц стол TCT 1212 Венге Магия 3000х1200х750 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	41
	38
	Рабочее место руководителя с встроенной тумбой
1800х800х750 мм
	Стол руководителя TST 189 венге магия 1800х900х750
Тумба мобильная TMC 3D Венге магия 465х450х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	42
	39
	Кресло руководителя
	Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
	
	ООО «КФТ»
	"
	2
	
	

	43
	40
	Кресло для отдыха 900х750х850 мм
	Кресло для отдыха ChairmanСИМПЛ  820х830х830 к/з terra
	
	ИООО «Белгро»
	"
	177
	
	

	44
	41
	Тумба открытая с полками   2500х600х900 мм
	Композиция K-6 Орех Гарда 2275х450х1169
	
	ИООО «Белгро»
	"
	9
	
	

	45
	42
	Кресло для заседаний
	Офисное кресло Chairman    659    Россия     Теrrа черный матовый/тем.орех
	
	ООО «КФТ»
	"
	570
	
	

	46
	43
	Стол для заседаний 9600х1800х750 мм

	Стол переговорный B 122 Дуб Девон 9600*1800*750 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	47
	44	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Изм. Количество 
	Трибуна  800х800х1100 мм, в зале на 7 этаже. Материал – МДФ
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	1
	
	

	
	44а	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	Трибуна  800х800х1100 мм, в зале на 5 этаже.
	Индивидуальное изготовление
	
	
	
	1
	
	

	48
	46
	Стол для совещаний 8100х2700х750 мм
	Стол переговорный B 122 Дуб Девон 8100*2700*750 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	49
	47
	Стеллаж 1000х600х1800 мм
	
	
	
	"
	49
	
	

	50
	48
	Стеллаж 1200х600х1800 мм
	
	
	
	"
	119
	
	

	51
	50
	Стойка регистрации  7000х800х750/1100 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	1
	
	

	52	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 25.12.19
Изменено кол-во из-за другой рассадки в зале МОД на 5 этаже 
	51
	Кресло рабочее поворотное
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ООО «КФТ»
	"
	104
	
	

	53
	53
	Стол для переговоров овальный 3000х1100х750 мм
	Стол для переговоров овальный В305 3000х1100х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	-
	
	

	54
	54
	Стол для переговоров  7000х2400х750 мм
	Стол для переговоров В 123 7000х2400х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	6
	
	

	55
	55
	Стол для переговоров овальный 2800х1400х750 мм

	Стол для переговоров овальный В122 2800х1400х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	15
	
	

	56
	56
	Стол для переговоров круглый
d-1400 мм;   h-750 мм
	Стол для переговоров круглый D1400 НСТ
d-1400 мм;   h-750 мм
	
	ИООО «Белгро»
	"
	11
	
	

	57
	57
	Кресло для отдыха   750х750х750 мм
	Кресло для отдыха ChairmanДЮНА  715х730х700 к/з terra
	
	Тайпит МК
	"
	55
	
	

	58
	58
	Стол журнальный овальный   1100х700х750 мм
	Стол журнальный овальный   1100х700х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	22
	
	

	59
	59
	Стойка рецепции 6600х800х750/1100 мм
	
	
	
	"
	10
	
	6,6,7,7,

	60
	60
	Стол для переговоров  5300х1800х750 мм
	Стол для переговоровВ 305 5300х1800х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	61
	61
	Стол для переговоров 3800х1800х750 мм
	Стол для переговоров В122  3800х1800х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	62
	64
	Стол для переговоров   7500х1600х750 мм
	Стол для переговоров В122    7500х1600х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	63
	65
	Журнальный стол  600х600х500 мм
	Стол журнальный CT 664 Бук Тиара 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	65
	67
	Стол для переговоров  7500х1600х750 мм
	Стол для переговоров  В122 7500х1600х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	66
	68
	Стол для переговоров  d-1400; h-750 мм
	Стол для переговоров  d-1400; h-750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	67
	69
	Журнальный стол  1200х1200х500 мм
	Стол журнальный CT 1200 Бук тиара 1200х1200х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	73
	85
	Стеллаж библиотечный мобильный 2-хсторонний
1200х600х1910 мм
	
	
	
	"
	358
	
	

	74
	86
	Шкаф-стеллаж для книг стационарный
1200х300х2000 мм
	
	
	
	"
	241
	
	

	75
	87
	Шкаф картотечный с выдвижными ящиками
870х600х1350 мм
	
	
	
	"
	11
	
	

	76	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 16.12.19
Позиция удалена
	88
	Стол для конференций  2500х1000х750 мм
	
	
	
	"
	1
	
	

	77
	89
	Стеллаж библиотечный односторонний(5 этаж)2650хh3300 t=400

	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	1
	
	

	
	89а
	Стеллаж библиотечный односторонний(5 этаж)900хh3300 t=400

	Индивидуальное изготовление
	
	
	
	1
	
	

	
	89б
	Стеллаж библиотечный односторонний(5 этаж)3950хh3300 t=400
C изгибом по радиусу R=18530

	Индивидуальное изготовление
	
	
	
	1
	
	

	78
	90
	Стол в библиотеку 785х600х75, материаел Бук Тиара
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	12
	
	

	79	Comment by Anastasiya: Изм 1 25.12.19
Изменено количесвто и добавленна подпозиция 
	91
     91а
	Стол для заседаний 1000х820 с радиусом и моллированным стеклом
Стол для заседаний без радиуса (центральные)
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	83
3
	
	

	82
	95
	Витрина выставочная остекленная с полками островная

	95-1  900х730 Индивидуальное изготовление
95-2  900х600 Индивидуальное изготовление
95-3  1200х600 Индивидуальное изготовление
95-4  1200х600 Индивидуальное изготовление
95-5  1200х700 Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	1шт
2шт
1шт
3шт
1шт
	
	

	83
	97
	Ящик для бюллетеней
	
	
	
	"
	1
	
	

	84
	98
	Кабина для голосования
	
	
	
	"
	2
	
	

	86
	100
	Столик гримерный с зеркалом
1100х500х1510 мм
	
	
	
	"
	5
	
	

	87
	101
	Вешало на колесах для сценических костюмов
1500х500х1800 мм
	
	
	
	"
	12
	
	

	88
	102
	Банкетка   800х400х400 мм
	
	
	
	"
	3
	
	

	89
	103
	Кресло мягкое театральное
480/500х640/670х800/900 мм
	
	
	
	"
	350
	
	

	90
	104
	Стол президиума    5000х1000х750 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	"
	1
	
	

	91
	105
	Экран с настенно-потолочным креплением
	
	
	
	"
	1
	
	

	92
	108
	Шкаф для одежды
500х600х1800мм
	Гардероб XCW 85 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	120
	
	

	93	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 от 17.02.20
Востановленна позиция
	109
	Шкаф для документов 
	800х412х1983 мм, комбинированный с топом XHC 85.2 Бук Тиара
	
	
	
	1092
	
	

	101
	
	МЕДПУНКТ
	
	
	
	
	
	
	

	102
	1
	Стол-стойка "Рецепция"1800х600х1050 мм
	
	
	
	"
	1
	
	

	103
	2
	Стол с тумбой для врача1200х600х750 мм
	
	
	
	"
	5
	
	

	104
	3
	Стол медицинский-600х400х800 мм
	
	
	
	"
	1
	
	

	105
	4
	Столик инструментальный-600х400х800 мм
	
	
	
	"
	1
	
	

	108
	7
	Стул со спинкой крутящийся для врача
Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте:
с помощью пневматического устройства.
	
	
	
	"
	5
	
	

	109
	8
	Стул медицинский
450х450х800 мм
	
	
	
	"
	8
	
	

	110
	9
	Кушетка медицинская смотровая
1900х650х500 мм
	
	
	
	"
	1
	
	

	111
	10
	Ширма медицинская трехстворчатая Габаритные размеры одной секции не менее:ширина - 600 мм, высота - 1600 мм. Наличие колес.
	
	
	
	"
	5
	
	

	112
	11
	Шкаф стеклянный для медикаментов одностворчатый-600х370х1800 мм
	
	
	
	"
	4
	
	

	113
	12
	Шкаф медицинский для документов-900х400х1800 мм
	
	
	
	"
	4
	
	

	114
	13
	Шкаф медицинский с сейфом-500х400х1800 мм
	
	
	
	"
	6
	
	

	115
	14
	Шкаф для одежды одностворчатый (медицинский)-500х400х1800 мм
	
	
	
	"
	6
	
	

	118
	17
	Вешалка гардеробная
	
	
	
	"
	1
	
	

	119	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1  20.12.19
Позиция удал.

	18
	Стоматологическая установка:
Кресло пациента
-электромеханическое
-управление сенсорное с модуля врача
-артикуляционный подголовник
-автоматический возврат в нулевое положение
2. Модуль врача
-пантограф с механической фиксацией нагрузки
-сенсорный блок управления креслом и
плевательницей
-негатоскоп
-три выхода М4
-турбинный наконечник
-водо-воздушный спрей
-нижняя подача инструментов
-возможность установки дополнительного
гнезда
3. Гидроблок
-стеклянная плевательница
-кран наполнения стакана
- кран смыва плевательницы
-система чистой воды-водонагреватель
-выносной коммутационный блок
4. Модуль ассистента
-пылесос
-слюноотсос
5.  Светильник
- бестеневой
- два положения
- система гибкого позиционирования
220В 1N~  1.5 кВт
	
	
	
	"
	1
	
	

	120	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1  20.12.19
Позиция удал.
	19
	Компрессор для стоматологической установки -
с осушителем, в шкафу, на колесах
230в/ 50 (60) гц, 0,55 kW
	
	
	
	"
	1
	
	

	121
	20
	Шкаф для одежды -600х6001800 мм
	
	
	
	«
	8
	
	

	122
	21
	Стол обеденный 4-х местный в комплекте со стульями
	Обеденная группа SHT 640x620x480
	
	Тайпит МК
	«
	1
	
	

	123
	22
	Стеллажстационарный ,нерж.ст -1000х500х2000 мм
	
	
	
	«
	3
	
	

	124
	
	Промтоварные магазины
	
	
	
	
	
	
	

	128
	4
	Стол-тумба
1200х500х900 мм
	
	
	
	"
	10
	
	

	129
	5
	Прилавок торговый закрытый глухой
1000х500х900 мм
	
	
	
	"
	8
	
	

	130
	6
	Прилавок торговый закрытый глухой угловой
500х500х900 мм
	
	
	
	"
	4
	
	

	131
	7
	Горка пристенная с полками для выкладки товаров
1000х500х1600 мм
	
	
	
	"
	38
	
	

	132
	8
	Вешало для одежды с зеркалом
1500х745х1600 мм
	
	
	
	"
	5
	
	

	133
	9
	Вешало-змейка
D-750 мм;  H-1600 мм
	
	
	
	"
	6
	
	

	134
	10
	Шкаф для одежды
418х500х2000 мм
	
	
	
	"
	17
	
	

	135
	11
	Стол обеденный со стульями
600х600х760 мм
	Обеденная группа SHT 640x620x480
	
	Тайпит МК
	"
	3
	
	

	136
	12
	Стеллаж стационарный
1200х500х1800 мм
	
	
	
	"
	7
	
	
	х.в.с, К (трап)

	137
	13
	Зеркало передвижное
600х600 мм
	
	
	
	"
	6
	
	
	х.в.с, К (трап)

	138
	
	Помещение банкоматов
	
	
	
	
	
	
	

	140
	2
	Рабочее место сотрудников в комплекте:
стол рабочий с встроенной тумбой 1600х800х750 мм
кресло рабочее для сотрудников 500х500х800 мм
	Стол прямой XST 167 Бук Тиара 1600х700х750, 
Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А, Тумба мобильная XMC-3D Бук Тиара 465х450х634
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	142
	4
	Кресло поворотное500х500х850 мм
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ООО «КФТ»
	"
	1
	
	

	
	
	МЕБЕЛЬ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2 КАТЕГОРИИ
	
	
	
	
	
	
	

	143
	1а
	Рабочее место сотрудников в комплекте:
стол рабочий с встроенной тумбой 1600х800х750 мм
кресло рабочее для сотрудников 500х500х800 мм
	Стол прямой XST 167 Бук Тиара 1600х700х750, 
Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А, Тумба мобильная XMC-3D Бук Тиара 465х450х634
	
	ИООО «Белгро»
	Шт.
	34
	
	

	144
	3а
	Стул полумягкий   500х500х850 мм
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ООО «КФТ»
	"
	511
	
	

	145
	2/4а
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х800х750 мм
кресло рабочее для руководителя 600х600х850 мм
тумба приставная 1600х450х750 мм
	Стол руководителя TST 189 венге магия 1800х900х750
Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
Тумба приставная TLC-3D венге магия 1078х452х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	95
	
	

	
	2/4а*
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х800х750 мм
кресло рабочее для руководителя 600х600х850 мм
тумба приставная 1100х450х750 мм
	Стол руководителя TST 189 венге магия 1800х900х750
Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
Тумба приставная TLC-3D венге магия 1078х452х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	146
	5а
	Шкаф для документов-800х412х1983 мм
	Шкаф комбинированный с топом XHC 85.2 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	373
	
	

	147
	6а
	Шкаф для одежды-800х412х1983 мм
	Гардероб XCW 85 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	118
	
	

	148
	8а
	Тумба под оргтехнику  800х400х800 мм
	Тумба для оргтехники XPS 806 Бук Тиара 854х600х693
	
	ИООО «Белгро»
	"
	215
	
	

	149
	26а
	Стол приставной для совещаний -
1300х650х750 мм
	Брифинг-приставка XB 127 Бук Тиара 1200х700х750
	
	ИООО «Белгро»
	"
	98
	
	

	150
	34а
	Диван для отдыха
2000х800х850 мм
	Диван трехместный ChairmanСИМПЛ  1920х830х830 к/з terra
	
	ИООО «Белгро»
	"
	22
	
	

	151
	35а
	Журнальный стол
d-600 мм;   h-500 мм
	Стол журнальный CT 664 Бук Тиара 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	15
	
	

	152
	37а
	Стол для совещаний    3300х1200х750 мм
	Стол для совещаний    В123 3300х1200х750 ммНСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	8
	
	

	
	37а*
	Стол для совещаний    3000х1200х750 мм
	Стол для совещаний    В123 3000х1200х750 ммНСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	153
	40а
	Кресло для отдыха 900х750х850 мм
	Кресло для отдыха ChairmanСИМПЛ  820х830х830 к/з terra
	
	ООО «КФТ»
	"
	28
	
	

	154
	41а
	Тумба открытая с полками   2500х600х900 мм
	Композиция K-6 Орех Гарда 2275х450х1169
	
	ИООО «Белгро»
	"
	15
	
	

	155
	42а
	Кресло для заседаний
	Офисное кресло Chairman    659    Россия     Теrrа черный матовый/тем.орех
	
	ООО «КФТ»
	"
	236
	
	

	156
	45
	Диван для отдыха (кожа)  4000х800х900 мм
	Диван для отдыха   4000х800х900 мм
	
	
	"
	2
	
	

	157
	49
	Диван для отдыха угловой 2800/2200х750х800 мм
	Диван для отдыха угловой 2800/2200х750х800 мм
	
	
	"
	2
	
	

	158
	52а
	Тумба под телевизор   800х400х900 мм
	Тумба для оргтехники XPS 806 Бук Тиара 854х600х693
	
	ИООО «Белгро»
	"
	3
	
	

	159
	53а
	Стол для переговоров овальный 3000х1100х750 мм
	Стол для переговоров овальный В 122  3000х1100х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	160
	55а
	Стол для переговоров овальный 2800х1400х750 мм
	Стол для переговоров овальный В305  2800х1400х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	5
	
	

	161
	58а
	Стол журнальный овальный   1100х700х750 мм
	Стол журнальный овальный  СТ  1100х700х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	162
	62
	Диван для отдыха (кожа)  3000х800х900 мм
	Диван для отдыха (кожа)  3000х800х900 мм
	
	
	"
	1
	
	

	163
	63а
	Журнальный стол   1500х400х500 мм
	Стол журнальный CT 1065 Дуб Девон 1500х650х400 НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	164
	65а
	Журнальный стол  600х600х500 мм
	Стол журнальный CT 664 Дуб Девон 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	165
	
	МЕБЕЛЬ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 КАТЕГОРИИ
	
	
	
	
	
	
	

	166
	1Б
	Рабочее место сотрудников в комплекте:
стол рабочий с встроенной тумбой 1600х800х750 мм
кресло рабочее для сотрудников 500х500х800 мм
	Стол прямой XST 167 Бук Тиара 1600х700х750, 
Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А, Тумба мобильная XMC-3D Бук Тиара 465х450х634
	
	ИООО «Белгро»
	Шт.
	8
	
	

	167
	3Б
	Стул полумягкий   500х500х850 мм
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ИООО «Белгро»
	"
	21
	
	

	168
	2/4Б
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х800х750 мм
кресло рабочее для руководителя 600х600х850 мм
тумба приставная 1600х450х750 мм
	Стол руководителя TST 189 венге магия 1800х900х750
Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
Тумба приставная TLC-3D венге магия 1078х452х650
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	169
	5Б
	Шкаф для документов-800х412х1983 мм
	Шкаф комбинированный с топом XHC 85.2 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	44
	
	

	170
	6Б
	Шкаф для одежды-800х412х1983 мм
	Гардероб XCW 85 Бук Тиара 856х432х1955
	
	ИООО «Белгро»
	"
	7
	
	

	171
	8Б
	Тумба под оргтехнику  800х400х800 мм
	Тумба для оргтехники XPS 806 Бук Тиара 854х600х693
	
	
	"
	13
	
	

	172
	26Б
	Стол приставной для совещаний -
1300х650х750 мм
	Брифинг-приставка XB 127 Бук Тиара 1200х700х750
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	173
	34Б
	Диван для отдыха
2000х800х850 мм
	Диван трехместный ChairmanСИМПЛ  1920х830х830 к/з terra
	
	
	"
	10
	
	

	174
	35Б
	Журнальный стол
d-600 мм;   h-500 мм
	Стол журнальный CT 664 Бук Тиара 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	9
	
	

	175
	37Б
	Стол для совещаний    3300х1200х750 мм
	Стол для совещаний    В123 3300х1200х750 ммНСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	3
	
	

	176
	40Б
	Кресло для отдыха 900х750х850 мм
	Кресло для отдыха ChairmanСИМПЛ  820х830х830 к/з terra
	
	ООО «КФТ»
	"
	16
	
	

	177
	41Б
	Тумба открытая с полками   2500х600х900 мм
	Композиция K-6 Орех Гарда 2275х450х1169
	
	ИООО «Белгро»
	"
	6
	
	

	178
	42Б
	Кресло для заседаний
	Офисное кресло Chairman    659    Россия     Теrrа черный матовый/тем.орех
	
	ООО «КФТ»
	"
	50
	
	

	179
	51Б
	Кресло рабочее поворотное
	Офисное кресло Chairman    9801    Россия     15-21 черный хром N-А
	
	ООО «КФТ»
	"
	2
	
	

	180
	58Б
	Стол журнальный овальный   1100х700х750 мм
	Стол журнальный овальный  СТ1100 1100х700х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	181
	65Б
	Журнальный стол  600х600х500 мм
	Стол журнальный CT 664 Орех Гарда 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	182
	70
	Кресло руководителя с высокой спинкой, кожа
650х650х900 мм
	Офисное кресло Chairman   480   экопремиум черный
	
	ООО «КФТ»
	"
	1
	
	

	183
	71
	Кресло для посетителей с высокой спинкой, кожа
500х500х850 мм          (1 категория)
	Офисное кресло Chairman    659    Россия     Теrrа черный
	
	ООО «КФТ»
	"
	55
	
	

	184
	72
	Стол для совещаний   6000х2000х750 мм    (1 категория)
	Стол для совещаний   В122 6000х2000х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	185
	73
	Мебель для руководителя, в комплекте:     (1 категория)
	
	
	
	к-т
	1
	
	

	186
	73а
	Стол рабочий с встроенной тумбой  2400х1100х750 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	187
	73б
	Стол приставной   900х700х750 мм
	приставка B 301.1 Венге Магия 900х800х750
	
	ИООО «Белгро»
	шт
	1
	
	

	188
	73в
	Стол для совещаний   1750х1000х750 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	189
	74
	Стойка для секретаря   5300х900х750/1100 мм  (1 категория)
	
	
	
	"
	1
	
	

	190
	75
	Диван для отдыха угловой, кожа 6400х1000х750 мм (1 категория)
	Диван для отдыха угловой, кожа 6400х1000х750 мм
	
	Тайпит МК
	"
	1
	
	

	191
	76
	Стол журнальный, поверхность - стекло
1800х1000х550 мм      (1 категория)
	
	
	
	"
	1
	
	

	192
	77
	Стол обеденный круглый в комплекте с 8 стульями
D-2200; h-740 мм       (1 категория)
	Обеденная группа SHT 2200
	
	Тайпит МК
	"
	1
	
	

	193
	78
	Диван для отдыха   3000х900х700 мм (1 категория)
	Диван для отдыха   3000х900х700 мм
	
	Тайпит МК
	"
	2
	
	

	194
	80
	Рабочий стол без тумб   1300х640х750 мм   (1 категория)
	Стол прямой XST 147 Бук Тиара 1400х700х750
	
	ИООО «Белгро»
	"
	2
	
	

	195
	115
	Стол для заседаний  8000х2000х750 мм    (1 категория)
	Стол для заседаний  В122 8000х2000х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	1
	
	

	196
	3в
	Кресло посетителя 600х430х980
	Офисное кресло Chairman CH 696 черный
Хром сетчатое кресло, L460хh.870/980 обивка сиденья - сетчатая ткань, спинки – сетка
	
	ИООО «Белгро»
	"
	122
	
	

	197
	2/4в
	Рабочее место руководителя в комплекте:
рабочий стол с встроенной тумбой 1800х900х750 мм
кресло рабочее для руководителя 510х540х1190 мм
тумба приставная 1000х550х750 мм
	Стол руководителя MST 189 венге магия 1800х900х750
Офисное кресло ChairmanVista эко черный
Тумба приставная MCRT 1055(L/R) венге магия 1000х550х750
	
	ИООО «Белгро»
	"
	13
	
	

	198
	5в
	Шкаф комбинированный 850х420х1950 мм
	Шкаф комбинированный 850х420х1950 мм МСН 85.2 венге магия
	
	ИООО «Белгро»
	"
	37
	
	

	199
	6в
	Гардероб 850х430х1930 мм
	Гардероб 850х430х1930 мм MCW 85 венге магия
	
	ИООО «Белгро»
	"
	12
	
	

	200
	8в
	Тумба под оборудование 854х423х821мм
	Тумба под оборудование 854х423х821 мм МLC 85.1 венге магия
	
	
	"
	25
	
	

	201
	26в
	Стол приставной для совещаний -
1200х700х750 мм
	Брифинг-приставка 1200х700х750 мм МВ 127 венге магия
	
	ИООО «Белгро»
	"
	13
	
	

	202
	35в
	Журнальный стол
d-600 мм;   h-500 мм
	Стол журнальный CT 664 Бук Тиара 600х600х400
	
	ИООО «Белгро»
	"
	6
	
	

	203
	37в
	Стол для заседаний 3300х1200х750 мм
	Стол для заседаний 3300х1200х750 венге магия на базе модели МСТ 2412
	
	ИООО «Белгро»
	"
	7
	
	

	204
	40в
	Кресло для отдыха 900х750х850 мм
	Кресло для отдыха Chairman СИМПЛ  820х830х830 к/з terra
	
	ООО «КФТ»
	"
	20
	
	

	205
	42в
	Кресло для заседаний
	Офисное кресло Chairman    659    Россия     Теrrа черный матовый/тем.орех
	
	ООО «КФТ»
	"
	48
	
	

	206
	55в
	Стол для переговоров овальный 2800х1400х750 мм
	Стол для переговоров овальный В 122 2800х1400х750 мм НСТ
	
	ИООО «Белгро»
	"
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	№ пункта
	Поз.
по чертежу
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка **
	Код оборуд., изд., материала
	Завод-изготовитель *
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	197
	116
	Стойка рецепции (входная группа 3-го этажа)
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	198
	116*
	Задник стойки рецепции (входная группа 3-го этажа)
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	199	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 11.12.19
Изменен центральный элемент.
	117
	Центральный акцентрый элемеент (водопад по стеклу) 
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	200
	118
	Диван для отдыха 2300х1050мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	4
	
	

	201
	119
	Стол журнальный D700. Стеклянный
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	3
	
	

	202
	120
	Диван для отдыха 2000х800х850 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	12
	
	

	203
	121
	Кресло 76х57х78. Цвет. Черный
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	2
	
	

	204
	122
	Столик 600х600мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	2
	
	

	205
	123
	Мебельная перегородка-жалюзи (для переговорной)
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	8
	
	6,8,9,10, 12,13,14,
15

	206
	124
	Диван 4700х850мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	5
	
	6,8,9,12, 15

	207
	125
	Диван прямоугольный с высокой спинкой 1500х900 H1400
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	32
	
	

	208
	126
	Стойка рецепции овальная
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	10
	
	

	209
	126*
	Задник стойки рецепции радиусный
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	8
	
	

	210
	126**
	Задник стойки рецепции радиусный
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	2
	
	6,10

	211
	150
	Экран для столов 1600х440х5 (стекло / поликарбонат)
	
	
	
	Шт.
	691
	
	

	212
	151
	Экран боковой для столов 800х350х5 (стекло / поликарбонат), один угол - закруглённый (R 70)
	
	
	
	Шт.
	1530
	
	

	213
	152
	Экран для столов 1600х440х5 (стекло / поликарбонат), 
один угол - закруглённый (R 70)
	
	
	
	Шт.
	561
	
	

	214
	153
	Экран для столов 1600х440х5 (стекло / поликарбонат),
два угла - закруглённые (R 70)
	
	
	
	Шт.
	148
	
	

	215	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	154
	Зеркало 1500хh2500мм, с деревянной рамой Бук Тиара 75 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	216	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	155
	Тумба деревянная с мет. ножками 2500хh400 t=450мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	217	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	156
	Диван мягкий с мет. корпусом, черный 
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	218	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	157
	Столик журнальный 700х700м, материал  Бук Тиара 
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	

	219	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	158
	light box (светящаяся надпись пресс-центр)
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	1
	
	в пом 5.20

	220	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 16.12.19
Добавлена позиция
	159
	Тумба с остеклением , выстовочная 600х600
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	3
	
	в пом 1.51

	
	
	МЕБЕЛЬ В СТОЛОВОЙ НА 1 И 2 ЭТАЖЕ
	
	
	
	
	
	
	

	221	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Добавлена позиция
	53
	Стол обеденный квадратный 750х750 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	25
	
	

	222	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Добавлена позиция
	54
	Стул пластиковый с мет. ножками
-желтый
-серый
-белый
-зеленый

	Индивидуальное изготовление
	
	
	
Шт.
	1092
	
	

	223	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Добавлена позиция
	55
	Стол обеденный прямоугольный 800х1200 мм
	Индивидуальное изготовление
	
	
	Шт.
	238
	
	



*  - производитель определяется по результатам конкурсной процедуры
** - или аналог

	Спецификация элементов навигации

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	-1 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	5
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	56
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	14
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	1 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	7
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	3
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	7
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	5
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	42
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	7
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во 
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	14
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	2 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во 

	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	5
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во 

	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	7
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	3
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	55
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	25
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	10
	LG или аналог
	Интерактивные киоски с прозрачным экраном 
55 дюймов
	2
	

	3 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	30
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	10
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	26
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	15
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	10
	 
	Интерактивный киоcк c прозрачным экраном
	2
	В помещении 2.64

	4 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	47
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления;700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	3
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	3
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	26
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	5 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	71
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	15
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	23
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	21
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	6 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	55
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	10
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	16
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	7 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	40
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	5
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	27
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	8 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	29
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	5
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	12
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	5
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	9 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	38
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	12
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	25
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	10 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	39
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	12
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	28
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	11 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	42
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	27
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	12 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	39
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	25
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	13 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	37
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	14 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	33
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	15 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	34
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	28
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	16 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	48
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	12
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	22
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	20
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	17 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	49
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	14
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	18 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	34
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	7
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	10
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	11
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	19 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	9
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	20 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	29
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	10
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	17
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	21 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	24
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	8
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	19
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	4
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	22 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	18
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	4
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	23 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	21
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	3
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	6
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	12
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	7
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	24 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	13
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	3
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	4
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	11
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	6
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	25 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	11
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	3
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	4
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4Ж
	 
	Табличка женского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4М
	 
	Табличка мужского санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	11
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	10
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005

	26 этаж

	1
	 
	Таблички кабинета, кофе-поинта, гардероба; 250х125мм.; Материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	9
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	2
	 
	Табличка направления; 900х200мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	1
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	2А
	 
	Табличка направления; 700х960мм.; материал: Стекло каленое, прозрачное, 6мм. Обработка торцов - шлифовка «трапеция» с минимальной фаской. Обработкакромок отверстий и паза -шлифовка Крепление: TT-551 A SSS Точечное креплениеd35мм, высота 14-22мм, отверстие в стекле - диаметр 26мм
	4
	Нанесение: Пленки: Обратная сторона Avery Frosted Glass (CE3520001) Oracal 641-070 Лицевая сторона  -Avery (CD1110002) зеркальное серебро Oracal 641-070 Временные, вспомогательные и защитные  пленки Oratape MT95

	4
	 
	Табличка общего санузла; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	4И
	 
	Табличка санузла для инвалидов; 175х180мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	1
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	5
	 
	Табличка для технических помещений; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	11
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	6
	 
	Указатель для лифта; 250х125мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	2
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту

	9
	 
	Указатель Л.К.; 194х200мм.; материал: 2-слойный пластик Graflux 264 «шлифованное серебро /черный» 1.5мм
	5
	Нанесение: лазерная или механическая гравировка Крепление: 1й тип: 2-сторонний скотч 3M 4910F 6мм х33, 2 или 3 полоски, по месту 2й тип: там где крепится с торца- при помощи полкодержателя МДМ F005







ИЗМ1 – изменения с выделенным текстом.
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Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск),
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