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	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка АП1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	156
	

	
	L=2960 м3/ч, P=400 Па, N=5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка АП2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	145
	

	
	L=2200 м3/ч, P=350 Па, N=3,7 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка АП2.1/АП2.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=250 м3/ч, P=500 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка АП3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	99
	

	
	L=770 м3/ч, P=300 Па, N=2,5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП0.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	101
	

	
	L=760 м3/ч, P=350 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП0.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	110
	

	
	L=180 м3/ч, P=250 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП0.4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	85
	

	
	L=950 м3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	112
	

	
	L=3000 м3/ч, P=350 Па, N=2,6 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП1.1/БП1.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=220 м3/ч, P=250 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	1
	862
	

	
	L=12200 м3/ч, P=450 Па, N=7,5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП2.1/БП2.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	2
	586
	

	
	L=2620 м3/ч, P=750 Па, N=15,1 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП2.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	103
	

	
	L=550 м3/ч, P=450 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=380 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=410 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	130
	

	
	L=2600 м3/ч, P=350 Па, N=1,35 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП6/БП6р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	2
	455
	

	
	L=430 м3/ч, P=750 Па, N=4,45 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка БП7
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	1
	117
	

	
	L=750 м3/ч, P=350 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП0.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=120 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП1/ВП1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	103
	

	
	L=715м3/ч, P=350 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	186
	

	
	L=4550 м3/ч, P=350 Па, N=4,9 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	153
	

	
	L=5150 м3/ч, P=400 Па, N=4,9 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП3.1/ВП3.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	2
	713
	

	
	L=3300 м3/ч, P=750 Па, N=17,3 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП4/ВП4р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	140
	

	
	L=2530 м3/ч, P=350 Па, N=5,0 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	103
	

	
	L=700 м3/ч, P=350 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка ВП5.1/ВП5.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	2
	892
	

	
	L=8200 м3/ч, P=750 Па, N=5,5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=150 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	69
	

	
	L=1400 м3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=390 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=100 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=340 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.6
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=360 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1.7
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=240 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ2.1/АВ2.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=150 м3/ч, P=500 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ2.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=170 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ2.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=70 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ2.4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=150 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ2.5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=700 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=840 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ3.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=250 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АВ1а
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=280 м3/ч, P=250 Па, N=0,1 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=760 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=250 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=60 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=110 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=490 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.7
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=50 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.8
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=500 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.9
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=50 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.10
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=210 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ0.11
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	51
	

	
	L=2500 м3/ч, P=250 Па, N=1,5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=1400 м3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	59
	

	
	L=1200 м3/ч, P=400 Па, N=0,36кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ3
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	1
	248
	

	
	L=8350 м3/ч, P=400 Па, N=3,0 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ3.1/БВ3.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	68
	

	
	L=2290 м3/ч, P=450 Па, N=1,25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ3.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=120 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ3.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=480 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=180 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=110 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ5.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=60 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ5.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=550 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ5.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=140 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ6
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	59
	

	
	L=1170 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ6.1/БВ6.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	69
	

	
	L=900 м3/ч, P=500 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ7
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	88
	

	
	L=1750 м3/ч, P=350 Па, N=1,5 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ8
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=280 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ9
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=100 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ10
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	77
	

	
	L=550 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ11
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=110 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ12
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=330 м3/ч, P=250 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ13
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=50 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ14
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=200 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ14.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=140 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БВ15/БВ15р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=240 м3/ч, P=450 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ0.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=120 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ1/ВВ1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=475 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ2/ВВ2р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=130 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=460 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ3.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=490 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ3.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=640 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ3.3
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=80 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	68
	

	
	L=1500 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ5.1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=630 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ6
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	120
	

	
	L=5450 м3/ч, P=450 Па, N=2,6 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ6.1/6.1р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=300 м3/ч, P=400 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ7/ВВ7р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	59
	

	
	L=1650 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ8
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=250 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ9
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=650 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ10/ВВ10р
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	2
	2
	12
	

	
	L=770 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ10.1/ВВ10.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	2
	224
	

	
	L=7480 м3/ч, P=450 Па, N=2,2 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ10.2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	69
	

	
	L=1155 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ11
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=55 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ12
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=70 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВВ3а
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=300 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АМО1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	73
	

	
	L=1200 м3/ч, P=400 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка АМО2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	54
	

	
	L=550 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БМО1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	73
	

	
	L=950 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БМО4
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=700 м3/ч, P=400 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БМО5
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=880 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка БМО6
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=660 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВМО1
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	12
	

	
	L=600 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вытяжная установка ВМО2
	
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	73
	

	
	L=1100 м3/ч, P=400 Па, N=0,36 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка П1
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К2.1
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К2.2/К2.2 резерв
	
	
	Aermek
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Центральный кондиционер К3
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К4
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К5
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К6
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К7
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К8
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К9/К9 резерв
	
	
	Aermek
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Центральный кондиционер К10
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Центральный кондиционер К11
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Приточная установка П12
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Приточная установка П13
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Приточная установка П14
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В1
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В2
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В3.1
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В3.2
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В4
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В5
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В6
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В7
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В8
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В9.1
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В9.2, В15.1
	
	
	Climacore
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Вытяжная установка В10
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В11
	
	
	Aermek
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В12
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В13
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В14.1
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В14.2
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В15.2, В16
	
	
	Climacore
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Вытяжная установка В15.3
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В17
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В18
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В19
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В20.1
	
	
	Climacore
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В20.2
	
	
	Ostberg
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В21
	
	
	Ostberg
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В22
	
	
	Ostberg
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В23
	
	
	Ostberg
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В24
	
	
	Ostberg
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная установка В25, В32, В33, В34
	
	
	O.erre
	комп.
	4
	-
	-4
	
	

	
	Вытяжная установка В26, В30, В27, В28, В29, В32
	
	
	O.erre
	комп.
	6
	-
	-6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Паровой увлажнитель БП2.1/БП2.1р, ВП4/ВП4р
	UE 035
	
	Carel
	комп.
	-
	4
	4
	
	

	
	Паровой увлажнитель ВП5.1/ВП5.1р
	UE 130
	
	Carel
	комп.
	-
	2
	2
	
	

	
	Канальный электрический воздухонагреватель
	REH 250/9,0
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	REH 200/2,0
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	REH 160/2,4
	
	Aerostar
	комп.
	-
	1
	1
	
	

	
	Канальный воздухоохладитель
	LVA-2328650
	
	LG
	комп.
	-
	1
	1
	
	

	
	Канальный водяной воздухонагреватель ЗП1
	Канал-КВН-70-40-2
	
	Веза
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Паровой увлажнитель ПУ-К2.2, ПУ-К5
	UE 025X
	
	Carel
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Паровой увлажнитель ПУ-К7, ПУ-К9
	UE 065X
	
	Carel
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Паровой увлажнитель ПУ-К8
	UE 090X
	
	Carel
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диффузор потолочный круглый универсальный 
	ДПУ-М
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	130
	135
	5
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	40
	141
	101
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	15
	116
	101
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	шт.
	-
	59
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Диффузор потолочный прямоугольный 
	4АПР
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	300х300
	
	
	
	шт.
	265
	105
	-160
	
	

	
	450х450
	
	
	
	шт.
	192
	41
	-151
	
	

	
	600х600
	
	
	
	шт.
	-
	55
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка металлическая (оцинкованная) 
	«Манье»
	
	
	м2
	-
	25
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздушный клапан для круглых каналов
	
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВК100М
	
	
	шт.
	-
	215
	215
	
	

	
	
	КВК125М
	
	
	шт.
	-
	155
	155
	
	

	
	
	КВК160М
	
	
	шт.
	-
	62
	62
	
	

	
	
	КВК200М
	
	
	шт.
	-
	15
	15
	
	

	
	
	КВК250М
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздушный клапан для прямоугольных каналов
	
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	
	АВК150х150
	
	
	шт.
	-
	11
	11
	
	

	
	
	АВК200х100
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	АВК200х150
	
	
	шт.
	-
	32
	32
	
	

	
	
	АВК200х200
	
	
	шт.
	-
	27
	27
	
	

	
	
	АВК250х150
	
	
	шт.
	-
	7
	7
	
	

	
	
	АВК250х200
	
	
	шт.
	-
	15
	15
	
	

	
	
	АВК250х250
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	АВК300х150
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК300х200
	
	
	шт.
	-
	25
	25
	
	

	
	
	АВК300х250
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	АВК350х150
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	АВК350х200
	
	
	шт.
	-
	11
	11
	
	

	
	
	АВК350х250
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК350х300
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК400х150
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК400х200
	
	
	шт.
	-
	9
	9
	
	

	
	
	АВК400х250
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	АВК400х300
	
	
	шт.
	-
	6
	6
	
	

	
	
	АВК450х200
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК450х300
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	АВК500х200
	
	
	шт.
	-
	9
	9
	
	

	
	
	АВК500х250
	
	
	шт.
	-
	6
	6
	
	

	
	
	АВК500х300
	
	
	шт.
	-
	14
	14
	
	

	
	
	АВК500х350
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК500х400
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК500х500
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК600х300
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	
	АВК600х350
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК600х400
	
	
	шт.
	-
	12
	12
	
	

	
	
	АВК650х350
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	АВК650х550
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК700х300
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК700х400
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	АВК750х300
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК750х350
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	АВК800х300
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК800х350
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК800х400
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК800х500
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК850х400
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	АВК850х450
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дроссель клапан
	
	
	«Ecovent»
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	13
	-
	-13
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	27
	-
	-27
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	36
	-
	-36
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	шт.
	10
	-
	-10
	
	

	
	150х150
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	30
	-
	-30
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	8
	-
	-8
	
	

	
	250х100
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	250х150
	
	
	
	шт.
	28
	-
	-28
	
	

	
	250х200
	
	
	
	шт.
	8
	-
	-8
	
	

	
	250х250
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	300х100
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	300х150
	
	
	
	шт.
	14
	-
	-14
	
	

	
	300х200
	
	
	
	шт.
	17
	-
	-17
	
	

	
	300х250
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	350х150
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	350х200
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	350х250
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	350х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	400х150
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	13
	-
	-13
	
	

	
	400х250
	
	
	
	шт.
	7
	-
	-7
	
	

	
	400х300
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	400х400
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	450х200
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	450х250
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	500х250
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	550х150
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х200
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	600х250
	
	
	
	шт.
	8
	-
	-8
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	600х350
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х400
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	650х300
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	700х300
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	800х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха
	VAV
	
	Aerostar
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	600х400
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	700х400
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	800х300
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха
	CAV
	
	Aerostar
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	-
	10
	10
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	-
	10
	10
	
	

	
	300х200
	
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	-
	4
	4
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	-
	6
	6
	
	

	
	500х300
	
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стальная приточно-вытяжная вентиляционная решетка 
	АМР-М
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	с регулятором расхода воздуха, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	15
	-
	-15
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	9
	-
	-9
	
	

	
	250х150
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	300х100
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	300х150
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	300х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	400х150
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	2
	1
	-1
	
	

	
	400х300
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	400х400
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	600х400
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стальная приточно-вытяжная вентиляционная решетка 
	АМН
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	

	
	без регулятора расхода воздуха, размером:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	34
	-
	-34
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	300х100
	
	
	
	шт.
	18
	-
	-18
	
	

	
	300х150
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стальная переточная вентиляционная решетка
	АП
	
	Арктика
	
	
	
	
	
	Учтены в разделе АР

	
	150х100
	
	
	
	шт.
	-
	17
	17
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	3
	174
	171
	
	

	
	250х200
	
	
	
	шт.
	-
	47
	47
	
	

	
	400х300
	
	
	
	шт.
	-
	6
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточно-вытяжная решетка с регулируемыми жалюзи
	NOVA-A
	
	«Systemair»
	
	
	
	
	
	

	
	(в комплекте с воздухораспределительной камерой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	регулирующим клапаном), размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	26
	-
	-26
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	Вытяжная решетка с неподвижными жалюзи и контейне-
	NOVA-F
	
	«Systemair»
	
	
	
	
	
	

	
	ром для фильтра. Алюминиевый профиль (в комплекте с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с воздухораспределительной камерой и фильтром 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	класса G4), размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	11
	-
	-11
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х300
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	600х200
	
	
	
	шт.
	7
	-
	-7
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	7
	-
	-7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали класса «Н»,
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с толщиной стенки 0,5мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150х100
	
	
	
	п.м.
	1,5
	-
	-1,5
	
	

	
	150х150
	
	
	
	п.м.
	22
	-
	-22
	
	

	
	200х100
	
	
	
	п.м.
	55
	-
	-55
	
	

	
	200х150
	
	
	
	п.м.
	355
	-
	-355
	
	

	
	200х200
	
	
	
	п.м.
	46
	-
	-46
	
	

	
	250х100
	
	
	
	п.м.
	3,5
	-
	-3,5
	
	

	
	250х150
	
	
	
	п.м.
	373
	-
	-373
	
	

	
	250х200
	
	
	
	п.м.
	110
	-
	-110
	
	

	
	250х250
	
	
	
	п.м.
	75
	-
	-75
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	п.м.
	420
	-
	-420
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	п.м.
	675
	-
	-675
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	п.м.
	560
	-
	-560
	
	

	
	с толщиной стенки 0,7мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300х100
	
	
	
	п.м.
	23
	-
	-23
	
	

	
	300х150
	
	
	
	п.м.
	187
	-
	-187
	
	

	
	300х200
	
	
	
	п.м.
	225
	-
	-225
	
	

	
	300х250
	
	
	
	п.м.
	106
	-
	-106
	
	

	
	300х300
	
	
	
	п.м.
	7
	-
	-7
	
	

	
	350х150
	
	
	
	п.м.
	102
	-
	-102
	
	

	
	350х200
	
	
	
	п.м.
	120
	-
	-120
	
	

	
	350х300
	
	
	
	п.м.
	5
	-
	-5
	
	

	
	350х250
	
	
	
	п.м.
	25
	-
	-25
	
	

	
	400х150
	
	
	
	п.м.
	49
	-
	-49
	
	

	
	400х200
	
	
	
	п.м.
	116
	-
	-116
	
	

	
	400х250
	
	
	
	п.м.
	48
	-
	-48
	
	

	
	400х300
	
	
	
	п.м.
	27
	-
	-27
	
	

	
	400х350
	
	
	
	п.м.
	3,5
	-
	-3,5
	
	

	
	400х400
	
	
	
	п.м.
	7
	-
	-7
	
	

	
	450х200
	
	
	
	п.м.
	65
	-
	-65
	
	

	
	450х250
	
	
	
	п.м.
	30
	-
	-30
	
	

	
	500х200
	
	
	
	п.м.
	51
	-
	-51
	
	

	
	500х250
	
	
	
	п.м.
	38
	-
	-38
	
	

	
	500х300
	
	
	
	п.м.
	24
	-
	-24
	
	

	
	500х400
	
	
	
	п.м.
	14,5
	-
	-14,5
	
	

	
	500х500
	
	
	
	п.м.
	8,5
	-
	-8,5
	
	

	
	550х150
	
	
	
	п.м.
	1,5
	-
	-1,5
	
	

	
	550х200
	
	
	
	п.м.
	27
	-
	-27
	
	

	
	550х250
	
	
	
	п.м.
	56
	-
	-56
	
	

	
	550х300
	
	
	
	п.м.
	57
	-
	-57
	
	

	
	600х200
	
	
	
	п.м.
	20
	-
	-20
	
	

	
	600х250
	
	
	
	п.м.
	53
	-
	-53
	
	

	
	600х300
	
	
	
	п.м.
	80
	-
	-80
	
	

	
	600х350
	
	
	
	п.м.
	21
	-
	-21
	
	

	
	600х400
	
	
	
	п.м.
	4,5
	-
	-4,5
	
	

	
	600х500
	
	
	
	п.м.
	4,5
	-
	-4,5
	
	

	
	600х600
	
	
	
	п.м.
	29
	-
	-29
	
	

	
	650х200
	
	
	
	п.м.
	30
	-
	-30
	
	

	
	650х250
	
	
	
	п.м.
	4,5
	-
	-4,5
	
	

	
	650х300
	
	
	
	п.м.
	10
	-
	-10
	
	

	
	700х300
	
	
	
	п.м.
	22
	-
	-22
	
	

	
	700х350
	
	
	
	п.м.
	0,5
	-
	-0,5
	
	

	
	700х400
	
	
	
	п.м.
	15,5
	-
	-15,5
	
	

	
	700х450
	
	
	
	п.м.
	6,5
	-
	-6,5
	
	

	
	700х500
	
	
	
	п.м.
	11
	-
	-11
	
	

	
	700х600
	
	
	
	п.м.
	4,5
	-
	-4,5
	
	

	
	700х700
	
	
	
	п.м.
	13
	-
	-13
	
	

	
	750х250
	
	
	
	п.м.
	28
	-
	-28
	
	

	
	750х400
	
	
	
	п.м.
	5,5
	-
	-5,5
	
	

	
	800х300
	
	
	
	п.м.
	9
	-
	-9
	
	

	
	800х450
	
	
	
	п.м.
	17,5
	-
	-17,5
	
	

	
	800х500
	
	
	
	п.м.
	4,5
	-
	-4,5
	
	

	
	800х600
	
	
	
	п.м.
	9
	-
	-9
	
	

	
	900х500
	
	
	
	п.м.
	3,5
	-
	-3,5
	
	

	
	950х400
	
	
	
	п.м.
	2,5
	-
	-2,5
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	п.м.
	103
	-
	-103
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	п.м.
	1,5
	-
	-1,5
	
	

	
	Ø315
	
	
	
	п.м.
	3
	-
	-3
	
	

	
	с толщиной стенки 1,2мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000х600
	
	
	
	п.м.
	3
	-
	-3
	
	

	
	1000х700
	
	
	
	п.м.
	0,5
	-
	-0,5
	
	

	
	1000х850
	
	
	
	п.м.
	2,5
	-
	-2,5
	
	

	
	1200х650
	
	
	
	п.м.
	2,5
	-
	-2,5
	
	

	
	1200х700
	
	
	
	п.м.
	1,5
	-
	-1,5
	
	

	
	1400х600
	
	
	
	п.м.
	3
	-
	-3
	
	

	
	1500х650
	
	
	
	п.м.
	2,5
	-
	-2,5
	
	

	
	1500х750
	
	
	
	п.м.
	0,5
	-
	-0,5
	
	

	
	1700х500
	
	
	
	п.м.
	2,5
	-
	-2,5
	
	

	
	2000х1300
	
	
	
	п.м.
	1
	-
	-1
	
	

	
	2100х750
	
	
	
	п.м.
	0,5
	-
	-0,5
	
	

	
	2400х800
	
	
	
	п.м.
	4
	-
	-4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховод из нержавеющей стали класса
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	герметичности «В», с толщиной стенки 0,8мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	п.м.
	11
	-
	-11
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	п.м.
	46
	-
	-46
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	п.м.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	п.м.
	6
	-
	-6
	
	

	
	200х150
	
	
	
	п.м.
	8,5
	-
	-8,5
	
	

	
	200х200
	
	
	
	п.м.
	0,5
	-
	-0,5
	
	

	
	250х150
	
	
	
	п.м.
	46
	-
	-46
	
	

	
	250х200
	
	
	
	п.м.
	3,5
	-
	-3,5
	
	

	
	400х200
	
	
	
	п.м.
	4
	-
	-4
	
	

	
	500х500
	
	
	
	п.м.
	2
	-
	-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали класса
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	герметичности «В», с толщиной стенки 0,8мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	п.м.
	-
	1670
	1670
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	п.м.
	-
	1290
	1290
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	п.м.
	-
	870
	870
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	п.м.
	-
	155
	155
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	п.м.
	-
	4
	4
	
	

	
	Ø315
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	150х100
	
	
	
	п.м.
	-
	135
	135
	
	

	
	150х150
	
	
	
	п.м.
	-
	345
	345
	
	

	
	200х100
	
	
	
	п.м.
	-
	132
	132
	
	

	
	200х150
	
	
	
	п.м.
	-
	595
	595
	
	

	
	200х200
	
	
	
	п.м.
	-
	270
	270
	
	

	
	250х150
	
	
	
	п.м.
	-
	245
	245
	
	

	
	250х200
	
	
	
	п.м.
	-
	338
	338
	
	

	
	250х250
	
	
	
	п.м.
	-
	34
	34
	
	

	
	300х150
	
	
	
	п.м.
	-
	103
	103
	
	

	
	300х200
	
	
	
	п.м.
	-
	124
	124
	
	

	
	300х250
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	300х300
	
	
	
	п.м.
	-
	41
	41
	
	

	
	350х150
	
	
	
	п.м.
	-
	53
	53
	
	

	
	350х200
	
	
	
	п.м.
	-
	77
	77
	
	

	
	350х250
	
	
	
	п.м.
	-
	31
	31
	
	

	
	350х300
	
	
	
	п.м.
	-
	43
	43
	
	

	
	400х150
	
	
	
	п.м.
	-
	120
	120
	
	

	
	400х200
	
	
	
	п.м.
	-
	44
	44
	
	

	
	400х250
	
	
	
	п.м.
	-
	37
	37
	
	

	
	400х300
	
	
	
	п.м.
	-
	70
	70
	
	

	
	400х400
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	450х150
	
	
	
	п.м.
	-
	21
	21
	
	

	
	450х200
	
	
	
	п.м.
	-
	15
	15
	
	

	
	450х250
	
	
	
	п.м.
	-
	5
	5
	
	

	
	450х300
	
	
	
	п.м.
	-
	121
	121
	
	

	
	450х450
	
	
	
	п.м.
	-
	18
	18
	
	

	
	500х200
	
	
	
	п.м.
	-
	43
	43
	
	

	
	500х250
	
	
	
	п.м.
	-
	37
	37
	
	

	
	500х300
	
	
	
	п.м.
	-
	71
	71
	
	

	
	500х350
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	500х400
	
	
	
	п.м.
	-
	13
	13
	
	

	
	500х500
	
	
	
	п.м.
	-
	27
	27
	
	

	
	550х200
	
	
	
	п.м.
	-
	9
	9
	
	

	
	550х250
	
	
	
	п.м.
	-
	11
	11
	
	

	
	550х300
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	600х200
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	600х250
	
	
	
	п.м.
	-
	5
	5
	
	

	
	600х300
	
	
	
	п.м.
	-
	78
	78
	
	

	
	600х350
	
	
	
	п.м.
	-
	16
	16
	
	

	
	600х400
	
	
	
	п.м.
	-
	17
	17
	
	

	
	600х600
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	650х350
	
	
	
	п.м.
	-
	10
	10
	
	

	
	650х450
	
	
	
	п.м.
	-
	6
	6
	
	

	
	650х600
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	700х200
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	700х300
	
	
	
	п.м.
	-
	42
	42
	
	

	
	750х350
	
	
	
	п.м.
	-
	41
	41
	
	

	
	800х300
	
	
	
	п.м.
	-
	45
	45
	
	

	
	800х400
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	800х500
	
	
	
	п.м.
	-
	20
	20
	
	

	
	800х600
	
	
	
	п.м.
	-
	27
	27
	
	

	
	800х650
	
	
	
	п.м.
	-
	6
	6
	
	

	
	850х600
	
	
	
	п.м.
	-
	1
	1
	
	

	
	900х400
	
	
	
	п.м.
	-
	15
	15
	
	

	
	900х450
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	900х900
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	950х500
	
	
	
	п.м.
	-
	9
	9
	
	

	
	1000х700
	
	
	
	п.м.
	-
	5
	5
	
	

	
	1000х800
	
	
	
	п.м.
	-
	24
	24
	
	

	
	1000х1000
	
	
	
	п.м.
	-
	4
	4
	
	

	
	с толщиной стенки 0,9мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1100х1100
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	1200х600
	
	
	
	п.м.
	-
	1
	1
	
	

	
	1200х1150
	
	
	
	п.м.
	-
	4
	4
	
	

	
	1350х450
	
	
	
	п.м.
	-
	4
	4
	
	

	
	1400х500
	
	
	
	п.м.
	-
	11
	11
	
	

	
	1600х400
	
	
	
	п.м.
	-
	9
	9
	
	

	
	1500х400
	
	
	
	п.м.
	-
	1
	1
	
	

	
	1600х400
	
	
	
	п.м.
	-
	10
	10
	
	

	
	1900х1000
	
	
	
	п.м.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховод из нержавеющей стали класса герметичности 
	ГОСТ 5582-75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«В», с толщиной стенки не менее 0,8мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	п.м.
	-
	30
	30
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	п.м.
	-
	17
	17
	
	

	
	300х300
	
	
	
	п.м.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гибкий воздуховод теплозвукоизолированный, размером:
	«Sonodec»
	
	«DEC»
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	п.м.
	121
	32
	-89
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	п.м.
	104
	49
	-55
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	п.м.
	72
	50
	-22
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	п.м.
	56
	22
	-34
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	п.м.
	1
	2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гибкий воздуховод, размером:
	«PVC»
	
	«DEC»
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	п.м.
	-
	77
	77
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	п.м.
	-
	115
	115
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	п.м.
	-
	117
	117
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	п.м.
	-
	42
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"  
	КЛОП-2(60)-НО-
	
	 ЗАО «ВИНГС-М»
	
	
	
	
	
	

	
	 (рабочее напряжение 220В), с пределом  огнест. EI 60,
	МВ(220)-К
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 нормально открытый, прямоугольного сечения, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	29
	-
	-29
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	250х150
	
	
	
	шт.
	31
	-
	-31
	
	

	
	250х200
	
	
	
	шт.
	9
	-
	-9
	
	

	
	250х250
	
	
	
	шт.
	8
	-
	-8
	
	

	
	300х150
	
	
	
	шт.
	8
	-
	-8
	
	

	
	300х200
	
	
	
	шт.
	13
	-
	-13
	
	

	
	300х250
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	350х150
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	350х200
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	350х250
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	400х150
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	7
	-
	-7
	
	

	
	400х250
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	400х300
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	400х400
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	450х200
	
	
	
	шт.
	5
	-
	-5
	
	

	
	450х250
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х250
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х400
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	550х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	550х300
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	600х200
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х250
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	600х400
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х500
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х600
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	650х200
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	650х250
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	650х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х300
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	700х400
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х500
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	750х250
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х450
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х600
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"  
	КЛОП-2(60)-НО-Фл-
	
	 ЗАО «ВИНГС-М»
	
	
	
	
	
	

	
	 (рабочее напряжение 220В), с пределом  огнест. EI 60,
	МВ(220)-К
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 нормально открытый, круглого сечения, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	15
	-
	-15
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	31
	-
	-31
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	32
	-
	-32
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"  
	PatAIR-UFD-1-60-НО-
	
	 «Промаэротехника»
	
	
	
	
	
	

	
	 (рабочее напряжение 220В), с пределом  огнест. EI 60,
	МВ(220)-0-К
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 нормально открытый, прямоугольного сечения, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200х100
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	-
	18
	18
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	-
	34
	34
	
	

	
	250х150
	
	
	
	шт.
	-
	27
	27
	
	

	
	250х200
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	250х250
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	300х200
	
	
	
	шт.
	-
	25
	25
	
	

	
	350х150
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	350х200
	
	
	
	шт.
	-
	10
	10
	
	

	
	350х250
	
	
	
	шт.
	-
	7
	7
	
	

	
	400х200
	
	
	
	шт.
	-
	4
	4
	
	

	
	400х250
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	400х300
	
	
	
	шт.
	-
	9
	9
	
	

	
	400х600
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	500х200
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	500х250
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	500х300
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	-
	6
	6
	
	

	
	600х350
	
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	600х400
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	650х350
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	700х400
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"  
	PatAIR-UFD-2-К-90-НО-
	
	 «Промаэротехника»
	
	
	
	
	
	

	
	 (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 90,
	МВ(220)—В-0-К
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 нормально открытый, прямоугольного сечения, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400х250
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"  
	PatAIR-UFD-1-60-НО-
	
	«Промаэротехника»
	
	
	
	
	
	

	
	 (рабочее напряжение 220В), с пределом  огнест. EI 60,
	-НП-МВ(220)-0-К
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 нормально открытый, круглого сечения, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	-
	21
	21
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	-
	35
	35
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	-
	44
	44
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратный клапан, размером:
	RSK
	
	«Арктика»
	
	
	
	
	
	

	
	Ø100
	
	
	
	шт.
	10
	86
	76
	
	

	
	Ø125
	
	
	
	шт.
	2
	47
	45
	
	

	
	Ø160
	
	
	
	шт.
	18
	33
	15
	
	

	
	Ø200
	
	
	
	шт.
	11
	2
	-9
	
	

	
	Ø250
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	Ø315
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	7
	-
	-7
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	250х150
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	300х150
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	600х300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратный клапан, размером:
	КПО
	
	«Арктика»
	
	
	
	
	
	

	
	200х150
	
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	200х200
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лючки для замеров параметров воздуха
	ЛП
	
	
	шт.
	350
	150
	-200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наружная стальная звукопоглощающая решетка, размером:
	Airo-Sound(1)
	
	«Airo-climate»
	
	
	
	
	
	

	
	200х500
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	700х400
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х500
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х1000
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	750х1500
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	750х2100
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1000х600
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1500х650
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	1500х750
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	2000х1300
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Решетка наружная шумоизолированная
	NL-S
	
	TROX
	
	
	
	
	
	

	
	900x450
	
	
	
	шт.
	-
	9
	9
	
	

	
	1500x450
	
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зонт крышный выбросной, размером:
	по серии 5-904-51
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500х500
	
	
	
	шт.
	3
	1
	-2
	
	

	
	600х600
	
	
	
	шт.
	9
	3
	-6
	
	

	
	700х700
	
	
	
	шт.
	4
	2
	-2
	
	

	
	1500х1000
	
	
	
	шт.
	-
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металлический короб из оцинкованной стали класса «Н»,
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с толщиной стенки 1,2мм, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	450х620х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	500х620х370(h)
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	500х734х524(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	550х620х310(h)
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	550х620х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	550х734х844(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	550х820х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	600х1214х684(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	650х620х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	650х1054х684(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	750х620х370(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	750х1054х844(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х820х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	700х1374х1004(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х880х495(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х1374х684(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	800х1374х844(h)
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	850х500х800(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	850х1374х1164(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	900х1374х684(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	900х1374х844(h)
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	950х1374х1164(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1050х600х600(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1000х1374х1004(h)
	
	
	
	шт.
	2
	-
	-2
	
	

	
	1000х1374х844(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1200х700х1000(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1400х600х2100(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1600х500х1700(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1600х1000х850(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	2750х800х2400(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шумоглушитель пластинчатый 
	тип 2
	
	«ЛОТ.Вентиляция»
	
	
	
	
	
	

	
	сечение 1000х600, l=1000мм. Шаг пластин 100х100
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шумоглушитель пластинчатый в вертикальном отводе
	тип 3
	
	«ЛОТ.Вентиляция»
	
	
	
	
	
	

	
	сечение 1200х650, размер шейки 650х200 
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	шаг пластин 100х100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения
	RSA
	
	«Арктос»
	
	
	
	
	
	

	
	300х150/1000М1
	
	
	
	шт.
	3
	-
	-3
	
	

	
	600х300/1000М1
	
	
	
	шт.
	1
	2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шумоглушитель круглого сечения
	CSA
	
	«Арктос»
	
	
	
	
	
	

	
	160/600
	
	
	
	шт.
	3
	3
	0
	
	

	
	250/600
	
	
	
	шт.
	2
	2
	0
	
	

	
	315/600
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шумоглушитель круглого сечения
	«Тихоня»
	
	«ТеплоМеханик»
	
	
	
	
	
	

	
	125/1000
	
	
	
	шт.
	-
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тонколистовая оцинкованная сталь для изготовления
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пленумов и переходов к вентустановкам, толщиной 0,7мм
	
	
	
	м2
	120
	-
	-120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепление воздуховодов
	
	
	
	кг
	350
	-
	-350
	
	

	
	Металл для изготовления подвесов, опор, рам для 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	установок  (по сортаменту горячекатанной стали)
	
	
	
	кг
	300
	-
	-300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Металл для крепления воздуховодов и установок
	
	
	
	кг
	-
	5000
	5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Самоклеящаяся теплоизоляция, толщиной: 
	«Thermasheet FR»
	
	«Thermaflex»
	
	
	
	
	
	

	
	b=13мм
	
	
	
	м2
	1650
	-
	-1650
	
	

	
	b=38мм
	
	
	
	м2
	160
	-
	-160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теплоогнезащита воздуховодов толщиной 20мм
	PRO-VENT (EI60)
	
	BOS
	м2
	-
	3500
	3500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лента алюминиевая самоклеющаяся H=50мм
	BOS-Master
	
	BOS
	п.м.
	-
	7000
	7000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проволока оцинкованная для крепления изоляции
	PRO-Voloka
	
	BOS
	п.м.
	-
	7000
	7000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шнур базальтовый теплоизоляционный N10
	ШБТ
	
	BOS
	п.м.
	-
	7000
	7000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зонт металлический для местных отсосов, размером:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600х600х400(h)
	
	
	
	шт.
	1
	-
	-1
	
	

	
	1400х800х350(h)
	
	
	
	шт.
	4
	-
	-4
	
	

	
	1400х1000х350(h)
	
	
	
	шт.
	6
	-
	-6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Системы для обеззараживания воздуха.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздухораздающие ячейки
	
	
	«Поток Интер»
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОВ «Поток 150-М-01»
	
	
	шт.
	-
	11
	11
	
	

	
	
	2УОВ «Поток 150-М-01»
	
	
	шт.
	-
	10
	10
	
	

	
	
	4УОВ «Поток 150-М-01»
	
	
	шт.
	-
	4
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеззараживающая установка канальная
	УОВ «Поток 150-М-01»
	
	«Поток Интер»
	шт
	-
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бокс с фильтром G4 и воздухораспределителем
	AHB 318(160)/Side-G4
	
	Aerostar
	шт.
	-
	16
	16
	
	

	
	
	AHB 470(200)/Side-G4
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	AHB 587(250)/Side-G4
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Решетка воздухозаборная со вставкой под фильтр G4 и 
	НФ-45-50-1500х400h-G4
	
	Aerostar
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	фильтром G4 в комплекте
	НФ-45-50-1500х600h-G4
	
	
	шт.
	-
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка обеззараживания воздуха канального типа
	
	
	«Поток Интер»
	
	
	
	
	
	

	
	
	3УОВ «ПОТОК 150-М-01»
	
	
	комп.
	11
	-
	-11
	
	

	
	
	5УОВ «ПОТОК 150-М-01»
	
	
	комп.
	10
	-
	-10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка обеззараживания воздуха в едином корпусе
	
	
	«Поток Интер»
	
	
	
	
	
	

	
	
	10УОВ «ПОТОК 150-М-01»
	
	
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	4УОВ «ПОТОК 150-М-01»
	
	
	комп.
	1
	-
	-1
	
	

	
	
	5УОВ «ПОТОК 150-М-01»
	
	
	комп.
	2
	-
	-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка обеззараживания воздуха с воздухораспреде- 
	
	
	
	комп.
	-
	3
	3
	
	Учтены в томе ИОС7.1

	
	лителем (ламинарные потолки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Колонна рециркуляции
	
	
	«Поток Интер»
	комп.
	-
	3
	3
	
	Учтены в томе ИОС7.1

	
	Помещение ДЭС (подземный этаж ротонды)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выхлопная система отработавших газов ДГУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- труба из нерж. стали б=1,5 мм    Ø100
	
	
	
	п.м.
	5,0
	5
	0
	
	

	
	- изоляция: цилиндры навивные, покрытые ал.фольгой Ø100 
	Rockwool 100
	
	«Rockwool»
	п.м.
	4,0
	4
	0
	
	

	
	- зонт из нерж. стали  для трубы  Ø100
	
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	Выхлопная система отработавших газов ДГУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан воздушный утепленный, размером:
	ГЕРМИК-С
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200х1000
	
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	1450х1000
	
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наружная стальная вентиляционная решетка, размером:
	АРН
	
	«Арктика»
	
	
	
	
	
	

	
	1200х1000
	
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	1450х1000
	
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тонколистовая оцинкованная сталь для изготовления
	ГОСТ 14918-80
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пленумов и переходов, толщиной 0,7мм
	
	
	
	м2
	10
	10
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гибкий термостойкий воздуховод  Ø600
	марка CV
	
	ПГ «Теплород»
	п.м.
	5
	2
	-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крупноячеистая металлическая сетка
	
	
	
	м2
	1,5
	1,5
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтаж существующих систем.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-1), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  центробежный вентилятор -  L= 5600  м3/ч
	ВР 4-75 №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-2), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  центробежный вентилятор   -  L= 3800 м3/час
	ВР 4-75 №5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-3), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   -  L= 5100 м3/час
	RK 1000x500 H3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-4), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   -  L= 6400 м3/час
	RK 1000x500 H3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-5 241), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   
	Доспел
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-3Д), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   
	Доспел
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-4Д), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   
	Доспел
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-гистологии), в корпусе:
	Carrier СVFI 900/315
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-ЦТП), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  центробежный вентилятор   
	ВР 4-75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-водолечебница), в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	·  клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  канальный вентилятор   
	Ostberg RK 600x350
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ--прием.отд.4 под), в корпусе
	ALFA C-20 EN-DP-2
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-КТ-241)
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПС-Стоматология)
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приточная установка (ПУ-КДЛ)
	
	
	
	компл.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-2)    -   L=2300 м3/час
	Сирокко №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-3)                    -   L=700 м3/час
	МЦ №5
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-4)                    -   L=550 м3/час
	МЦ №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-5)                   -   L=500 м3/час
	ВО-14-320 
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-6)                 -    L=1200 м3/час
	МЦ №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-7)          -    L=2100 м3/час
	ВР 4-75   
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-8)         -    L=3780 м3/час
	ЭВР 
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-9)        -    L=1870 м3/час
	Ц 4-70 №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-10)      -   L=2350 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-11)     -   L=1890 м3/час
	ВР 4-75 
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-12)     -  L=2200 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Осевой вентилятор (ВС-13)    -  L=1150 м3/час
	МЦ №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-14)   -  L=3700 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Центробежный вентилятор (ВС-15)   -  L=2900 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-16)   -  L=1550 м3/час
	ЭВР
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-17)   -  L=3500 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-18)   -  L=700 м3/час
	Оstberg 250C
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-19)   -  L=850 м3/час
	Оstberg 315C
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-21)   -  L=4200 м3/час
	RFT 450 HKU
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-22)    -  L=980 м3/час
	Оstberg 315C
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-23)    -  L=1300 м3/час
	МЦ №5
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-24)   -  L=1620 м3/час
	ВР 4-75
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-25)   -  L=1600 м3/час
	RQ 40-4D
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-26)   -  L=2100 м3/час
	RQ 40-4D
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-27)   -   L=1100 м3/час
	RFT 280
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-28)   
	KVR 160/1
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Канальный вентилятор (ВС-29)     -  L=1100 м3/час
	RQ-28-4DEX
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-31)     -  L=600 м3/час
	K 315 L
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-32)      -   L=1100 м3/час
	МЦ №5
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-33)      -  L=1050 м3/час
	МЦ №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-34)      -  L=850 м3/час
	МЦ №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор (ВС-35)     -  L=1230 м3/час
	OBM №5
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-36)     -   L=3200 м3/час
	RFT 450
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-37)     -  L=1100 м3/час
	Сирокко №4
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-38)      -  L=2400 м3/час
	ВР 80-75
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-39)    -   L=2400 м3/час
	RFT 450
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-40)     -  L=2250 м3/час
	RFT 450
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-41)     
	ВР 4-75
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВС-42)     
	ВР 4-75
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-1 стоматология)  
	KVR 160/1
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-2 стоматология)   
	VR 60-35/31 4D
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вентилятор (ВС-101 поликл.)  
	Доспел
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 вентилятор (ВС-102 поликл.)   
	Доспел
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-КДЛ)              
	IRE 50-30F
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС- КДЛ с/у )      
	IRE 125
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-КДЛ шкаф)   
	ВК 200
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВС-шкаф 121 каб.)  
	VC 160
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВУ гистологии)      
	Ц 4-75
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВУ-1 комендатура) 
	СК 160
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВУ -2 комендатура)  
	СК 160
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Центробежный вентилятор (ВУ -ЦТП)      
	ВЦ 14-46
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВУ -каб.гл.врача)   
	К 315С
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВУ -каб.122)     
	O.ERRE 1N 15/6
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Канальный вентилятор (ВУ -разд.охраны)   
	IRE 160D
	
	
	шт.
	1
	1
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляционные каналы двойные из шлакобетонных и 
	
	
	
	кв.м
	2 300
	2 300
	0
	
	

	
	шлакоалебастровых плит толщиной 40 мм и 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	воздушной прослойкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховоды из оцинкованной стали 
	
	
	
	кв.м
	400
	400
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляционные каналы из плит одинарных
	
	
	
	м2
	-
	1062,4
	1062,4
	
	В соответствии с КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздуховоды из оцинкованной стали  толщиной до 0,9 мм
	
	
	
	м2
	-
	641
	641
	
	В соответствии с КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор весом до  0,05 т
	
	
	
	шт.
	-
	12
	12
	
	В соответствии с КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор весом до  0,12 т
	
	
	
	шт.
	-
	9
	9
	
	В соответствии с КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор весом до  0,4 т
	
	
	
	шт.
	-
	1
	1
	
	В соответствии с КС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Осевой вентилятор весом до  0,1 т
	
	
	
	шт.
	-
	2
	2
	
	В соответствии с КС
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