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Разрез А—А (блок А)
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Схема усиления балок (блок А)
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Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №1. (Блок А)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №1.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 7мм, ρ=6кН/м3;
	0,007х6
	0,042
	1,2
	0,0504

	3. Паркетная доска 22мм, ρ=6кН/м3;
	0,022х6
	0,132
	1,2
	0,1584

	4. Половая доска 35мм, ρ=6,9кН/м3;
	0,035х6,9
	0,2415
	1,2
	0,2898

	5. Лага пола 180х30мм, шаг 500мм ρ=6кН/м3;
	0,18х0,03х6х2
	0,0648
	1,2
	0,07776

	6. Керамическая плитка 15мм, ρ=16кН/м3;
	0,015х16
	0,24
	1,2
	0,288

	7. Цем. песч. раствор 15мм, ρ=18кН/м3;
	0,015х18
	0,27
	1,3
	0,351

	8. Цем. песч. выравнивающая стяжка 45мм, ρ=18кН/м3
	0,045х18
	0,81
	1,3
	1,053

	9. Монолитное перекрытие (заполнитель – бит. кирпич) 120мм, ρ=21кН/м3;
	0,12х21
	2,52
	1,3
	3,276

	10. Строительный мусор из бит. кирпича и шлака 200мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,20х8,5
	1,7
	1,3
	2,21

	11. Сводчатое перекрытие из керамического кирпича 326 мм, ρ=18кН/м3;
	0,326х18
	5,868
	1,3
	7,6284

	12.  Балка двутавровая №24;
	—
	0,273
	1,05
	0,287

	Итого постоянные:
	
	12,2093
	
	15,72736

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	17,2093
	
	21,72736


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,685м.

qр1=Q=1,685х(15,72736+2,4)+3,6=34,15кН/м=3,415Т/м

qр2=1,25кН/м=0,125Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=3,369

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №2. (Блок А)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №2.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Паркетная доска пола 14мм, ρ=6кН/м3;
	0,014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	2. Фанера 8мм, ρ=6,9кН/м3;
	0,008х6,9
	0,0552
	1,2
	0,06624

	3. Паркетная доска пола толщ. 14мм; ρ=6кН/м3;
	0.014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	4. Щитовой настил 56мм, ρ=6,9кН/м3;
	0,056х6,9
	0,3864
	1,3
	0,5023

	5. Доска пола 20мм, ρ=6кН/м3;
	0,056х6
	0,336
	1,3
	0,4368

	6. Доска пола 50мм, ρ=6кН/м3;
	0,05х6
	0,3
	1,3
	0,39

	7. Строительный мусор 250мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,25х8,5
	2,125
	1,3
	2,7625

	8. Деревянная балка перекрытия сеч.280х300мм, шаг- 1,6м, ρ=6кН/м3;
	0,28х0,3х6
	0,504
	1,3
	0,6552

	9.  Доска подшивки потолка 50мм,  ρ=6кН/м3;
	0,05х6
	0,3
	1,3
	0,39

	10.  2 слоя дранки 8мм, ρ=6кН/м3;
	(0,008х6х2)/2
	0,048
	1,3
	0,0624

	11.  Штукатурка потолка 35мм,  ρ=12,75кН/м3;
	0,035х12,75
	0,446
	1,3
	0,58

	Итого постоянные:
	
	4,6203
	
	5,9891

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	9,6203
	
	11,9891


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,6м.

qр=1,6х(5,9891+2,4)+3,6=17,023кН/м=1,70Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=7,673

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №3. (Блок А)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №3.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Паркетная доска пола 14мм, ρ=6кН/м3;
	0,014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	2. ДВП 3мм, ρ=10кН/м3;
	0,003х10
	0,03
	1,2
	0,036

	3. Паркетная доска 14мм, ρ=6кН/м3;
	0,014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	4. Половая доска 54мм, ρ=6кН/м3;
	0,054х6
	0,324
	1,3
	0,4212

	5. Половая доска 65мм, ρ=6кН/м3;
	0,065х6
	0,39
	1,3
	0,5070

	6. Строительный мусор 170мм,ρ=8,5кН/м3;
	0,17х8,5
	1,445
	1,3
	1,8785

	7. Деревянная балка перекрытия 280х300мм, шаг 1,52м, ρ=6кН/м3;
	0,28х0,3х6
	0,504
	1,3
	0,6552

	8. Доска подшивки потолка 65мм, ρ=6кН/м3;
	0,065х6
	0,39
	1,3
	0,507

	9. Доска подшивки потолка 50мм,  ρ=6кН/м3;
	0,05х6
	0,3
	1,3
	0,39

	10.  2 слоя дранки 8мм, ρ=6кН/м3;
	(0,008х6х2)/2
	0,048
	1,3
	0,0624

	11.  Штукатурка потолка 35мм,  ρ=12,75кН/м3;
	0,035х12,75
	0,4463
	1,3
	0,5800

	Итого постоянные:
	
	4,0453
	
	5,2389

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	9,0453
	
	11,2389


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,52м.

qр=1,52х(5,2389+2,4)+3,6=15,21кН/м=1,521Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=7,933

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №4. (Блок А)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №4.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Ламинатная доска 8мм, ρ=8кН/м3;
	0,008х8
	0,064
	1,2
	0,0768

	2. Подложка 2мм;
	—
	—
	—
	—

	3. Паркетная доска пола толщ. 14мм, ρ=6кН/м3;
	0,014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	4. Фанера 10мм, ρ=6,9кН/м3;
	0,001х6,9
	0,0069
	1,2
	0,0083

	5. Половая доска 150х50мм, ρ=6кН/м3;
	0,15х0,05х6
	0,045
	1,3
	0,0585

	6. Обрешётка половой доски полукруглого сечения Ø100/2мм, ρ=6кН/м3;
	0,532х3,14х6
	0,1999
	1,3
	0,2598

	7. Строительный мусор 84мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,084х8,5
	0,714
	1,3
	0,9282

	8. Деревянная балка перекрытия 280х290мм, шаг 1,5м,  ρ=6кН/м3;
	0,28х0,29х6
	0,4872
	1,2
	0,58464

	9. Доска подшивки потолка 65мм,  ρ=6кН/м3;
	0,065х6
	0,39
	1,2
	0,468

	10.  Доска подшивки потолка 50мм,  ρ=6кН/м3;
	0,05х6
	0,3
	1,2
	0,36

	11.  2 слоя дранки 8мм,  ρ=6кН/м3;
	(0,008х6х2)/2
	0,048
	1,3
	0,0624

	12.  Штукатурка потолка 35мм,  ρ=12,75кН/м3;
	0,035х12,75
	0,4463
	1,3
	0,58

	Итого постоянные:
	
	2,7853
	
	3,48744

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	7,7853
	
	9,48744


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,5м.

qр=1,5х(3,48744+2,4)+3,6=12,43кН/м=1,243Т/м
Расчётная схема балки:
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Lр=7,933

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №18. (Блок А, чердачное перекрытие)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №18 (чердачное перекрытие).

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Строительный мусор 170мм,ρ=8,5кН/м3;
	0,17х8,5
	1,445
	1,3
	1,8785

	2. Деревянная балка перекрытия 280х300мм, шаг 1,52м, ρ=6кН/м3;
	0,28х0,3х6
	0,504
	1,3
	0,6552

	3. Доска подшивки потолка 65мм, ρ=6кН/м3;
	0,065х6
	0,39
	1,3
	0,507

	4. Доска подшивки потолка 50мм, ρ=6кН/м3;
	0,05х6
	0,3
	1,3
	0,39

	5. 2 слоя дранки 8мм, ρ=6кН/м3;
	(0,008х6х2)/2
	0,048
	1,3
	0,0624

	6. Штукатурка потолка 35мм, ρ=12,75кН/м3;
	0,035х12,75
	0,4463
	1,3
	0,5800

	Итого постоянные:
	
	3,1333
	
	4,0731

	Временные

(чердачные помещения)
	
	0,7
	1,2
	0,84

	Итого временные:
	
	0,7
	
	0,84

	Всего:
	
	3,8333
	
	4,9131


Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,5м.

qр=1,5х(4,0731+0,84)=7,37кН/м=0,737Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=8,033

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли, блок А.

Таблица-: Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надежности по нагрузке;  γf
	Расчетная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Покрытие из оцинкованной стали, толщ. 2 мм. 
	-
	0,05
	1,35
	0,0675

	2. Обрешётка 150х25(h)  мм,  шаг 350 мм;  ρ=6кН/м3
	(1/0,35+1)*0,15*0,025*6
	0,087
	1,35
	0,117

	3. Стропильная нога 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*0,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	4. Прогон 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*0,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	5. Стойка 170х170, h=1,28, ρ=6кН/м3
	0,17*0,17*1,28*6
	0,22
	1,35
	0,3

	6. Мауэрлат Ø220,  ρ=6кН/м3
	0,1102х3,14х6
	0,228
	1,35
	0,31

	7. Затяжка 160х160, ρ=6кН/м3
	0,16*0,16*6
	0,154
	1,35
	0,21

	8. Подкос 160х160, ρ=6кН/м3
	0,16*0,16*6
	0,154
	1,35
	0,21

	Итого постоянные:
	
	1,34
	
	1,8

	Временные

(III район г. Москва)
	
	1,8
	1,5
	2,7

	Итого временные:
	
	1,8
	 
	2,7

	Всего:
	
	3,14
	
	4,5


Нагрузка на 1м.п. действующая на фундамент
Блок А

N1эт=21,72*3,369=73,17468кН=7,3т

N2эт=11,98*(7,673/2)=45,96127кН=4,6т

N3эт=11,24*(7,933/2)=44,58346кН=4,5т

N4эт=9,48*(7,933/2)=37,60242кН=3,8т

Nчердак=4,91*(8,033/2)=19,721015кН=2т

Nкровля=2,138*cos15о*(9,836/2)*4,5=21,38кН=2,1т

Nст=16,8*0,77*1,6=20,7т

NблокА=N1эт+N2эт+N3эт+N4эт+Nчердак +Nкровля+Nст
NблокА=7,3+4,6+4,5+3,8+2+2,1+20,7=45т

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Разрез Б—Б (блок Б)


[image: image8.wmf]+ 5.420

- 2.190

- 2.940

- 2.050

+ 1.560

+ 9.120

ïåðåì

.

îòì

ïåðåì

.

îòì

ïåðåì

.

îòì

+ 13.030

+ 13.030

3574

260

260

168

194

5572

5708

5698

5875

240

3366

288

3938

260

3182

±0.00

240

260

260

3938

3366

260

3574

3223

1940

41

8303

16°

17180

1740

d1=1.010

hs=0,985

b=1.302

912

952

753

826

2182


Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №5. (Блок Б)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №5.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 10мм, ρ=6,9кН/м3
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	3. Доска 34мм, ρ=6кН/м3;
	0,034х6
	0,204
	1,3
	0,2652

	4. Лага 50х50 мм, ρ=6кН/м3;
	0,05х0,05х6
	0,015
	1,2
	0,018

	5. Доска 35мм, ρ=6кН/м3;
	0,035х6
	0,21
	1,3
	0,273

	6. Гидроизоляция из двух слоёв рубероида 2мм, ρ=6кН/м3;
	0,002х6
	0,012
	1,2
	0,0144

	7. Кирпичный столбик 250х250 h750мм

ρ=18кН/м3;
	0,25х0,25х0,75х18
	0,8438
	1,1
	1,0969

	Итого постоянные:
	
	1,4018
	
	1,8079

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	6,4018
	
	7,8079


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №6. (Блок Б)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №6.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 10мм, ρ=6кН/м3
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	3. Фанера 10мм,  ρ=6кН/м3;
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	4. Доска 45мм, ρ=6кН/м3;
	0,045х6
	0,27
	1,3
	0,351

	5. Лага 100х100мм, ρ=6кН/м3, шаг520
	0,1х0,1х6х2
	0,12
	1,3
	0,156

	6. Двутавровая балка 260х110мм, ρ=6кН/м3;
	—
	0,315
	1,05
	0,4095

	7. Лага 150х160мм, ρ=6кН/м3;
	0,15х0,16х6
	0,144
	1,3
	0,1872

	Итого постоянные:
	
	1,035
	
	1,3269

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	6,035
	
	7,3269


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,5м.

qр=1,5х(1,3269+2,4)+3,6=9,19кН/м=0,919Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=5,572

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №7. (Блок Б)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №7.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 10мм,  ρ=6кН/м3
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	3. Фанера 10мм,  ρ=6кН/м3;
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	4. Оргалит 5мм, ρ=1,5кН/м3;
	0,005х1,5
	0,0075
	1,2
	0,009

	5. Паркет 15мм, ρ=6кН/м3;
	0,015х6
	0,09
	1,2
	0,108

	6. Щитовой пол 55мм, ρ=6кН/м3
	0,055х6
	0,33
	1,2
	0,396

	7. Лага 160мм, ρ=6кН/м3;
	0,16х0,16х6
	0,1536
	1,2
	0,1843

	8. Двутавровая балка 260х110мм, ρ=6кН/м3;
	—
	0,315
	1,05
	0,331

	Итого постоянные:
	
	1,0821
	
	1,2515

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	6,0821
	
	7,2515


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,5м.

qр=1,5х(1,2515+2,4)+3,6=9,07725кН/м=0,908Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=5,572

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №8. (Блок Б)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №8.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 14мм,  ρ=6кН/м3
	0,014х6
	0,084
	1,2
	0,1008

	3. Свинцовый экран 3мм, ρ=113кН/м3;
	0,003х113
	0,339
	1,2
	0,4068

	4. Фанера 10мм, ρ=6кН/м3;
	0,01х6,9
	0,069
	1,2
	0,0828

	5. ДСП 4мм,  ρ=10кН/м3;
	0,004х10
	0,04
	1,2
	0,048

	6. Доска 40мм,  ρ=6кН/м3
	0,04х6
	0,24
	1,2
	0,288

	7. Стяжка 90мм, ρ=18кН/м3;
	0,09х18
	1,62
	1,3
	2,106

	8. Двутавровая балка 260х110мм, ρ=6кН/м3;
	—
	0,315
	1,05
	0,331

	9. Лага 150х160мм, ρ=6кН/м3; 
	0,15х0,16х6
	0,144
	1,2
	0,1728

	Итого постоянные:
	
	2,899
	
	3,5938

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	7,899
	
	9,5938


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,43м.

qр=1,43х(3,5938+2,4)+3,6=12,171134кН/м=1,217Т/м
Расчётная схема балки:
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Lр=5,708

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №9. (Блок Б)

Таблица-1: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №9.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 2мм, ρ=16кН/м3;
	0,002х16
	0,032
	1,2
	0,0384

	2. Линолеум 2мм;
	0,002х16
	0,032
	1,2
	0,0384

	3. Стяжка 110мм, ρ=18кН/м3
	0,11*18
	1,8
	1,1
	1,98

	4. Стяжка с битым кирпичом 80мм, с армированием, ρ=25кН/м3;
	0,08*25
	2
	1,1
	2,2

	5. Двутавровая балка №30, шаг 1,38м;
	0,365*2
	0,73
	1,05
	0,7665

	6. Утеплитель и строительный мусор 260мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,26*8,5
	2,21
	1,3
	2,873

	7. Стяжка монолитная 40мм, ρ=18кН/м3;
	0,04*18
	0,72
	1,1
	0,792

	Итого постоянные:
	
	7,524
	
	8,6883

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	12,524
	
	14,6883


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,38м.

qр=1,38х(8,6883+2,4)+3,6=18,901854кН/м=1,890Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=5,708

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №10. (Блок Б)

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2 , вскрытие №10.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Стяжка цем.песч. 50мм, ρ=18кН/м3;
	0,05х18
	0,9
	1,1
	0,99

	3. Стяжка цем.песч. 30мм, ρ=18кН/м3;
	0,03х18
	0,54
	1,1
	0,594

	4. Утеплитель 25мм, ρ=0,5кН/м3;
	0,025*0,5
	0,0125
	1,2
	0,015

	5. Стяжка цем.песч. 20мм, ρ=18кН/м3;
	0,02х18
	0,36
	1,1
	0,396

	6. Монолитное перекрытие бетон на кирпич 100мм, ρ=25кН/м3;
	0,1*25
	2,5
	1,1
	2,75

	7. Двутавровая балка №24, h240мм;
	-
	0,273
	1,05
	0,287

	8. Строительный мусор и шлак толщ. 170мм; ρ=8,5кН/м3;
	0,17*8,5
	1,445
	1,3
	1,8785

	9. Монолитное перекрытие бетон на кирпич 70мм, ρ=25кН/м3;
	0,07*25
	1,75
	1,1
	1,925

	10. Штукатурка из известково-песчаного р-р. толщ. 30мм по металлической сетке; ρ=12,75кН/м3;
	0,03*12,75
	0,3825
	1,3
	0,498

	Итого постоянные:
	
	8,211
	
	9,3911

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	13,211
	
	15,3911


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,8м.

qр=1,8х(9,3911+2,4)+3,6=24,82398кН/м=2,49Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=5,698

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №11. (Блок Б)

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №11.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Стяжка цем.песч. 45мм, ρ=18кН/м3;
	0,045х18
	0,81
	1,1
	0,891

	3. Стяжка цем.песч. 35мм, ρ=18кН/м3;
	0,035*18
	0,63
	1,1
	0,693

	4. Утеплитель 25мм, ρ=0,5кН/м3;
	0,025*0,5
	0,0125
	1,2
	0,015

	5. Стяжка цем.песч. 15мм, ρ=18кН/м3;
	0,015*18
	0,27
	1,1
	0,297

	6. Монолитное перекрытие бетон на кирпич 80мм, ρ=25кН/м3;
	0,08*25
	2
	1,1
	2,2

	7. Двутавровая балка №24, h240мм;
	-
	0,273
	1,05
	0,287

	8. Строительный мусор толщ. 175мм; ρ=8,5кН/м3;
	0,175*8,5
	1,488
	1,3
	1,934

	9. Монолитное перекрытие бетон на кирпич 65мм, ρ=25кН/м3;
	0,065*25
	1,625
	1,1
	1,7875

	10. Штукатурка из известково-песчаного р-р. толщ. 30мм ; ρ=12,75кН/м3;
	0,03*12,75
	0,3825
	1,3
	0,498

	Итого постоянные:
	
	7,539
	
	8,6601

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	12,539
	
	14,6601


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 0,9м.

qр=0,9х(8,6601+2,4)+3,6=13,2кН/м=1,32Т/м
Расчётная схема балки:
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Lр=5,698

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №19. (Блок Б, чердачное перекрытие)

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2 , вскрытие №19 (чердачное перекрытие).
	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Строительный мусор и шлак толщ. 170мм; ρ=8,5кН/м3;;
	0,17*8,5
	1,445
	1,3
	1,8785

	2. Двутавровая балка №27, шаг 1,2м;
	—
	0,315
	1,05
	0,331

	3. Железобетонная плита 65мм, ρ=25кН/м3;
	0,065*25
	1,625
	1,2
	1,95

	4. Металлическая сетка с ячейкой 15х15мм, ρ=7,85кН/м3;
	0,015х7,85
	0,118
	1,1
	0,13

	5. Штукатурка из известково-песчаного р-р. толщ. 35мм, ρ=12,75кН/м3;
	0,035*12,75
	0,446
	1,3
	0,58

	Итого постоянные:
	
	3,949
	
	4,8695

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Итого временные:
	
	2
	
	2,4

	Всего:
	
	5,949
	
	7,2695


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,2м.

qр=1,2х(4,8695+2,4)=8,7234кН/м=0,87Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=5,875

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»

Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли, блок Б.

Таблица-: Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Покрытие из оцинкованной стали, толщ. 2 мм, ρ=7,8кН/м3 
	0,002*7,8
	0,0156
	1,2
	0,02

	2. Утеплитель 180 мм, ρ=1,5кН/м3
	0,18*1,5
	0,27
	1,3
	0,35

	3. Стропильная нога 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*0,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	4. Обрешётка 150х25(h), мм, шаг 350 мм; ρ=6кН/м3
	(1/0,35+1)*0,15*0,025*6
	0,087
	1,35
	0,117

	5. Нижний пояс стропильной системы 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	6. Стойка 170х170, ρ=6кН/м3
	0,17*0,17*6
	0,17
	1,35
	0,234

	7. Диагональная нога, 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	Итого постоянные:
	
	1,2
	
	1,6

	Временные

(III район г. Москва)
	
	1,8
	1,5
	2,7

	Итого временные:
	
	1,8
	 
	2,7

	Всего:
	
	3,0
	
	4,3


Нагрузка на 1м.п. действующая на фундамент
Блок Б

N2эт=7,32*(5,572/2)=20,39352кН=2т

N3эт=14,69*(5,708/2)=41,92526кН=4,2т

N4эт=15,39*(5,698/2)=43,84611кН=4,4т

Nчердак=7,27*(5,875/2)=21,355625кН=2,2т

Nкровля=cos15o*(8,303/2)*3,391=15,53кН=1,35т

Nст=17,18*0,85*1,6=23,36т

NблокБ=N2эт+N3эт+N4эт+Nчердак +Nкровля+Nст
NблокБ=2+4,2+4,4+2,2+1,35+23,36=37,5т

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Разрез В—В (блок В)
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Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №12. Блок В

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №12.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Стяжка бетонная 70мм, ρ=18кН/м3
	0,07*18
	1,26
	1,1
	1,386

	3. Песчаная подушка 60мм, ρ=14кН/м3
	0,06*14
	0,84
	1,3
	1,092

	4. Стяжка бетонная 120мм с армированием 6мм и шагом 50х50, ρ=20кН/м3
	0,12*20
	2,4
	1,1
	2,64

	5. Полиэтилен 1мм; ρ=кН/м3
	-
	-
	-
	-

	6. Фанера 10мм, ρ=6кН/м3
	0,01*6
	0,06
	1,2
	0,072

	7. Песчаная подушка 900мм, ρ=14кН/м3
	0,9*14
	13,86
	1,3
	18,02

	Итого постоянные:
	
	18,468
	
	23,2676

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	23,468
	
	29,2676


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №13. (Блок В)

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №13. 
	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Стяжка бетонная с армированием 60мм, ρ=18кН/м3;
	0,06х18
	1,08
	1,1
	1,188

	3. Полиэтилен 1мм, ρ=кН/м3;
	-
	-
	-
	-

	4. Доска 30х140мм, ρ=6кН/м3;
	0,03х6
	0,48
	1,2
	0,576

	5. Лага деревянная 190х220мм, ρ=6кН/м3;

Шаг 500мм; 
	0,19х0,22х6х2
	0,5016
	1,2
	0,60192

	6. Заполнитель стр. мусор и шлак 180мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,18х8,5
	1,53
	1,3
	1,989

	7. Монолитная плита 120мм, ρ=18кН/м3;
	0,12х18
	2,16
	1,3
	2,808

	8. Утеплитель 30мм; ρ=0,5кН/м3
	0,03х0,5
	0,015
	1,3
	0,0195

	9. Лага деревянная 140х150мм, ρ=6кН/м3;
	0,14х0,15х6
	0,126
	1,2
	0,1512

	10. Двутавровая балка №30, шаг1550мм;
	—
	0,365
	1,05-
	0,3833

	Итого постоянные:
	
	5,9406
	
	7,39122

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	10,9406
	
	13,39122


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,55м.

qр=1,55х(7,39122+2,4)+3,6=18,7764кН/м=1,88Т/м

Расчётная схема балки:
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Lр=7,123
См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №14. (Блок В)

Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №14.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Линолеум 2мм; ρ=16кН/м3;
	0,002х16
	0,032
	1,2
	0,0384

	3. Керамическая плитка 7мм, ρ=16кН/м3;
	0,007х 16
	0,112
	1,2
	0,1344

	4. Стяжка с сеткой 55мм, ρ=18кН/м3;
	0,055х 18
	0,99
	1,1
	1,089

	5. Профилированная доска 27мм, ρ=6кН/м3;
	0,027х6
	0,162
	1,2
	0,1944

	6. Лага деревянная 40мм, ρ=6кН/м3;
	0,04х6
	0,24
	1,2
	0,288

	7. Двутавровая балка №26, шаг 0,965
	—
	0,312
	1,05
	0,3276

	8. Строительный мусор и шлак. 145мм; ρ=8,5кН/м3
	0,145х8,5
	1,2325
	1,3
	1,60225

	9. Стяжка 95мм, ρ=16кН/м3;
	0,095х16
	1,52
	1,1
	1,672

	Итого постоянные:
	
	4,6485
	
	5,40365

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	9,6485
	
	11,40365


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,2м.

qр=0,97х(5,4+2,4)+3,6=11,129819кН/м=1,3Т/м
Расчётная схема балки:
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Lр=7,119
См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Сбор нагрузок на 1м2, вскрытие №20. (Блок В, чердачное перекрытие)
Таблица-2: Сбор нагрузок на 1м2 , вскрытие №20 (чердачное перекрытие).
	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка; кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке; γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Строительный мусор и шлак толщ. 155мм; ρ=8,5кН/м3;;
	0,155*8,5
	1,3175
	1,3
	1,71275

	2. Двутавровая балка №26, шаг 1,2м;
	—
	0,3
	1,05
	0,32

	3. Железобетонная плита 80мм, ρ=25кН/м3;
	0,08*25
	2
	1,2
	2,4

	4. Металлическая сетка с ячейкой 15х15мм, ρ=7,85кН/м3;
	0,015х7,85
	0,118
	1,1
	0,13

	5. Штукатурка из известково-песчаного р-р. толщ. 35мм, ρ=12,75кН/м3;
	0,035*12,75
	0,446
	1,3
	0,58

	Итого постоянные:
	
	4,1815
	
	5,14275

	Временные

(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Итого временные:
	
	2
	
	2,4

	Всего:
	
	6,1815
	
	7,54275


Собственный вес перегородки с обшивкой с 2х сторон и заполнением при высоте 3,1—3,4 метра и весе на 1м2 около 1 кН/м2 — 3 кН/м.п. 

Погонная расчётная нагрузка при шаге балок 1,2м.

qр=1,2х(5,14275+2,4)=9,0513кН/м=0,905Т/м
Расчётная схема балки:
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Lр=7,119
См. Приложение Г «Графическая часть (вскрытие)»
Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли, блок В.

Таблица-: Сбор нагрузок на 1м2 покрытия кровли.

	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;

кН/м2

	Постоянные.

1. Покрытие из оцинкованной стали, толщ. 2 мм, ρ=7,8кН/м3 
	0,002*7,8
	0,0156
	1,2
	0,02

	2. Утеплитель 180 мм, ρ=1,5кН/м3
	0,18*1,5
	0,27
	1,3
	0,35

	3. Стропильная нога 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*0,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	4. Обрешётка 150х25(h), мм, шаг 350 мм; ρ=6кН/м3
	(1/0,35+1)*0,15*0,025*6
	0,087
	1,35
	0,117

	5. Нижний пояс стропильной системы 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	6. Стойка 170х170, ρ=6кН/м3
	0,17*0,17*6
	0,17
	1,35
	0,234

	7. Диагональная нога, 190х190, ρ=6кН/м3
	0,19*,19*6
	0,22
	1,35
	0,29

	Итого постоянные:
	
	1,2
	
	1,6

	Временные

(III район г. Москва)
	
	1,8
	1,5
	2,7

	Итого временные:
	
	1,8
	 
	2,7

	Всего:
	
	3,0
	
	4,3


Нагрузка на 1м.п. действующая на фундамент
Блок В

N2эт=13,39*(7,123/2)=47,688485кН=4,8т

N3эт=N2эт=47,688485кН=4,8т

N4эт=11,4*(7,119/2)=40,5783кН=4,1т

Nчердак=7,54*(7,119/2)=26,83863кН=2,7т

Nкровля=cos21o*(8,846/2)*4,3=17,76кН=1,77т

Nст=17,22*0,807*1,6=22,2т

NблокБ=N2эт+N3эт+N4эт+Nчердак +Nкровля+Nст
NблокБ=4,8+4,8+4,1+2,7+1,77+22,2=40,4т
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_1512387025.dwg
Project


_1512387531.dwg
Project


_1512388503.dwg
Project


_1512386934.dwg
Project


_1511696864.dwg
Olya


