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Расчёт балки Б1 (по вскрытию №1)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=34500 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=22500 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1
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Конструктивное решение
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Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Профиль: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  50Б2


Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина
	Позиция х
	Ширина приложения нагрузки, s

	
	длина = 3,369 м
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	3,415
	Т
	1,123
	м
	0,115
	м
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	3,415
	Т
	2,246
	м
	0,115
	м
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	0,125
	Т/м
	
	
	
	


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний
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	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	3,626
	3,626

	по критерию Mmin
	3,626
	3,626

	по критерию Qmax
	3,626
	3,626

	по критерию Qmin
	3,626
	3,626


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,067

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,104

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,104


Коэффициент использования 0,104 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 4,947e-004 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б1 (по вскрытию №2)

Расчёт выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надёжности по ответственности  n = 1

	Коэффициенты условий работы

	Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
	1

	Учёт влияния температурных условий эксплуатации mТ
	1

	Учёт влияния длительности нагружения mд
	0,8

	Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
	1

	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
	0,9


Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Плотность древесины 0,6 Т/м3
Конструктивное решение
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Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение

	[image: image11.png]



b = 280 мм

h = 300 мм

Сечение из неклееной древесины
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,673 м
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	1,7
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

	[image: image14.wmf]7,673

1,7
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	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	6,522
	6,522

	по критерию Mmin
	6,522
	6,522

	по критерию Qmax
	6,522
	6,522

	по критерию Qmin
	6,522
	6,522


	Результаты расчёта

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.9
	Прочность элемента при действии изгибающего момента
	2,706

	п.4.10
	Прочность при действии поперечной силы
	0,992

	п.4.14
	Устойчивость плоской формы деформирования
	0,001

	п.4.33
	Прогиб
	3,642


Коэффициент использования 3,642 - Прогиб

Максимальный прогиб - 0,112 м

Отчёт сформирован программой Декор, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б3 (по вскрытию №3)

Расчёт выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надёжности по ответственности  n = 1

	Коэффициенты условий работы

	Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
	1

	Учёт влияния температурных условий эксплуатации mТ
	1

	Учёт влияния длительности нагружения mд
	0,8

	Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
	1

	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
	0,9


Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Плотность древесины 0,6 Т/м3
Конструктивное решение

[image: image17.wmf]7,933


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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b = 280 мм

h = 300 мм

Сечение из неклееной древесины
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,933 м
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	1,521
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1
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	[image: image23.wmf]11,965 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	6,033
	6,033

	по критерию Mmin
	6,033
	6,033

	по критерию Qmax
	6,033
	6,033

	по критерию Qmin
	6,033
	6,033


	Результаты расчёта

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.9
	Прочность элемента при действии изгибающего момента
	2,588

	п.4.10
	Прочность при действии поперечной силы
	0,917

	п.4.14
	Устойчивость плоской формы деформирования
	0,001

	п.4.33
	Прогиб
	3,595


Коэффициент использования 3,595 - Прогиб

Максимальный прогиб - 0,114 м

Отчёт сформирован программой Декор, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б4 (по вскрытию №4)

Расчёт выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надёжности по ответственности  n = 1

	Коэффициенты условий работы

	Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
	1

	Учёт влияния температурных условий эксплуатации mТ
	1

	Учёт влияния длительности нагружения mд
	0,8

	Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
	1

	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
	0,9


Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Плотность древесины 0,6 Т/м3
Конструктивное решение

[image: image24.wmf]7,933


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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b = 280 мм

h = 300 мм

Сечение из неклееной древесины
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,933 м
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	1,243
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1
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	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	4,93
	4,93

	по критерию Mmin
	4,93
	4,93

	по критерию Qmax
	4,93
	4,93

	по критерию Qmin
	4,93
	4,93


	Результаты расчёта

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.9
	Прочность элемента при действии изгибающего момента
	2,115

	п.4.10
	Прочность при действии поперечной силы
	0,75

	п.4.14
	Устойчивость плоской формы деформирования
	0,001

	п.4.33
	Прогиб
	2,938


Коэффициент использования 2,938 - Прогиб

Максимальный прогиб - 0,093 м

Отчёт сформирован программой Декор, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б18 (по вскрытию №18)

Расчёт выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надёжности по ответственности  n = 1

	Коэффициенты условий работы

	Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
	1

	Учёт влияния температурных условий эксплуатации mТ
	1

	Учёт влияния длительности нагружения mд
	0,8

	Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
	1

	Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
	0,9


Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Плотность древесины 0,6 Т/м3
Конструктивное решение

[image: image31.wmf]8,033


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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b = 280 мм

h = 300 мм

Сечение из неклееной древесины
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 8,033 м
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	0,737
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

	[image: image35.wmf]8,033

0,737
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	[image: image37.wmf]5,945 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	2,96
	2,96

	по критерию Mmin
	2,96
	2,96

	по критерию Qmax
	2,96
	2,96

	по критерию Qmin
	2,96
	2,96


	Результаты расчёта

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.9
	Прочность элемента при действии изгибающего момента
	1,286

	п.4.10
	Прочность при действии поперечной силы
	0,45

	п.4.14
	Устойчивость плоской формы деформирования
	3,779*10-004

	п.4.33
	Прогиб
	1,807


Коэффициент использования 1,807 - Прогиб

Максимальный прогиб - 0,058 м

Отчёт сформирован программой Декор, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Предельное среднее давление при расчёте деформаций (Блок А)
Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83*

[image: image38.png]Vposen





Расчетные характеристики грунта приняты по таблицам СНиП

Коэффициенты условий работы

c1 = 1

c2 = 1

Ширина подошвы фундамента b 1,1 м

Глубина подвала db 2,544 м

Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента cII 1 Т/м2
Угол внутреннего трения II 36 град

Толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала hs 0,6 м

Толщина конструкции пола подвала hcf 0,12 м

Расчетное  значение удельного веса конструкции пола подвала cf 1,8 Т/м3
Глубина заложения фундамента от уровня планировки d1 3,264 м

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 1,75 Т/м3
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента  1,6 Т/м3
Расчетное сопротивление грунта основания R 42,102 Т/м2
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б6, Б7 (по вскрытию №6)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1
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Конструктивное решение

[image: image40.wmf]5,572


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Профиль: Двутавp балочный по ОСТ 16-1926 26


Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 5,572 м
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	0,919
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний
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	[image: image45.wmf]3,566 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	2,56
	2,56

	по критерию Mmin
	2,56
	2,56

	по критерию Qmax
	2,56
	2,56

	по критерию Qmin
	2,56
	2,56


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,111

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,443

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,443


Коэффициент использования 0,443 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,01 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б8, Б9 (по вскрытию №9)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1
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Конструктивное решение
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Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Профиль: Двутавp балочный по ОСТ 16-1926 26


Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 5,708 м
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	1,217
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний
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	[image: image52.wmf]4,956 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	3,473
	3,473

	по критерию Mmin
	3,473
	3,473

	по критерию Qmax
	3,473
	3,473

	по критерию Qmin
	3,473
	3,473


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,15

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,615

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,615


Коэффициент использования 0,615 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,014 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б10, Б11 (по вскрытию №11)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

[image: image53.png]



Конструктивное решение

[image: image54.wmf]5,698


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 5,698 м

	
	[image: image56.png]



	1,32
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

	[image: image57.wmf]5,698

1,32



	[image: image58.wmf]-3,761 Т

3,761 Т


	[image: image59.wmf]5,357 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	3,761
	3,761

	по критерию Mmin
	3,761
	3,761

	по критерию Qmax
	3,761
	3,761

	по критерию Qmin
	3,761
	3,761


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,188

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,824

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,824


Коэффициент использования 0,824 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,02 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б19 (по вскрытию №19)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

[image: image60.png]



Конструктивное решение

[image: image61.wmf]5,875


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 5,875 м

	
	[image: image63.png]



	0,87
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

	[image: image64.wmf]5,875

0,87



	[image: image65.wmf]-2,556 Т

2,556 Т


	[image: image66.wmf]3,753 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	2,556
	2,556

	по критерию Mmin
	2,556
	2,556

	по критерию Qmax
	2,556
	2,556

	по критерию Qmin
	2,556
	2,556


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,111

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,466

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,466


Коэффициент использования 0,466 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,011 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Предельное среднее давление при расчёте деформаций (Блок Б)
Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83*

[image: image67.png]Sl

dy





Расчетные характеристики грунта приняты по таблицам СНиП

Коэффициенты условий работы

c1 = 1,2

c2 = 1,2

Ширина подошвы фундамента b 1,302 м

Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента cII 1 Т/м2
Угол внутреннего трения II 36 град

Глубина заложения фундамента от уровня планировки d1 1,01 м

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 1,75 Т/м3
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента  1,6 Т/м3
Расчетное сопротивление грунта основания R 35,882 Т/м2
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б13 (по вскрытию №13)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

[image: image68.png]



Конструктивное решение

[image: image69.wmf]7,123


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,123 м

	
	[image: image71.png]



	1,88
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

	[image: image72.wmf]7,123

1,88



	[image: image73.wmf]-6,696 Т

6,696 Т


	[image: image74.wmf]11,923 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	6,696
	6,696

	по критерию Mmin
	6,696
	6,696

	по критерию Qmax
	6,696
	6,696

	по критерию Qmin
	6,696
	6,696


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,223

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	1,004

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	1,004


Коэффициент использования 1,004 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,031 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б14 (по вскрытию №14)

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

[image: image75.png]



Конструктивное решение

[image: image76.wmf]7,119


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение
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Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,119 м

	
	[image: image78.png]



	1,3
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний

	[image: image79.wmf]7,119

1,3



	[image: image80.wmf]-4,627 Т

4,627 Т


	[image: image81.wmf]8,235 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	4,627
	4,627

	по критерию Mmin
	4,627
	4,627

	по критерию Qmax
	4,627
	4,627

	по критерию Qmin
	4,627
	4,627


Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,2

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	1,023

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	1,023


Коэффициент использования 1,023 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,036 м

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Расчёт балки Б20 (по вскрытию №20)

Расчёт выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчётным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=15000 Т/м2
с расчётным сопротивлением по пределу текучести Ry=20000 Т/м2
Коэффициент надёжности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

[image: image82.png]



Конструктивное решение

[image: image83.wmf]7,119


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	
	Слева
	Справа

	Смещение вдоль Y
	
	Закреплено

	Смещение вдоль Z
	Закреплено
	Закреплено

	Поворот вокруг Y
	
	

	Поворот вокруг Z
	
	Закреплено


Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба

Сечение

	[image: image84.wmf]260
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Профиль: Двутавp балочный по ОСТ 16-1926 26


Загружение 1 - постоянное

	
	Тип нагрузки
	Величина

	
	длина = 7,119 м

	
	[image: image85.png]



	0,905
	Т/м


	Загружение 1 - постоянное

Коэффициент надёжности по нагрузке: 1,1

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

	[image: image86.wmf]7,119

0,905



	[image: image87.wmf]-3,221 Т

3,221 Т


	[image: image88.wmf]5,733 Т*м




	
	Опорные реакции

	
	Сила в опоре 1
	Сила в опоре 2

	
	Т
	Т

	по критерию Mmax
	3,221
	3,221

	по критерию Mmin
	3,221
	3,221

	по критерию Qmax
	3,221
	3,221

	по критерию Qmin
	3,221
	3,221


Результаты расчёта
	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п.5.12
	Прочность при действии поперечной силы
	0,139

	п.5.12
	Прочность при действии изгибающего момента
	0,712

	п.5.15
	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента
	0,712


Коэффициент использования 0,712 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,025 м

Отчёт сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
Предельное среднее давление при расчёте деформаций (Блок В)

Расчет выполнен по СНиП 2.02.01-83*
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Расчетные характеристики грунта приняты по таблицам СНиП

Коэффициенты условий работы

c1 = 1,4

c2 = 1,2

Ширина подошвы фундамента b 1 м

Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента cII 1 Т/м2
Угол внутреннего трения II 36 град

Глубина заложения фундамента от уровня планировки d1 0,95 м

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 1,75 Т/м3
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента  1,6 Т/м3
Расчетное сопротивление грунта основания R 39,193 Т/м2
Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
77
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