

Ведомость объемов  и методов производства земляных работ по участкам
Теплосеть 

Учтена ручная разработка уширений траншей под колодцы и камеры 1,0% и приямков для сварки и заделки стыков 1,5%

	№№ ПП
	Дли- на
	Глуб.
	Шир. тран. пон.
	Шир. тран. пов.
	Выемка
	В том числе мокр.
	Объем замещения
	Обратная засыпка
	Разб. и вост. А/Б покр.

	
	
	
	
	
	
	
	труб.
	осн.
	кам.
	всего
	местн. грунт
	песок
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Т1-Т5 

	1
	41,4
	3,1
	3
	3
	404
	0
	0
	171
	0
	171
	0
	233
	233
	144,9

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	Т6-Т9 

	2
	11,2
	3,1
	3
	3
	109
	0
	0
	46
	0
	46
	0
	63
	63
	39,2

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	Итог:
	52,6
	
	
	
	513
	
	
	217
	
	217
	
	296
	296
	184,1


ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

Теплосеть
 Объемов земляных работ

	№№ ПП
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт:

               - сухого

               - мокрого
	
	

	
	
	м3
	475

	
	
	м3
	0

	2
	Разработка грунта вручную в деревянных креплениях:

               - сухого

               - мокрого
	
	

	
	
	м3
	13

	
	
	м3
	0

	3
	Добор грунта вручную при разработке траншей экскаватором
	м3
	25

	4
	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт
	м3
	38

	5
	Транспорт грунта на постоянную свалку 38 км
	м3
	513

	6
	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 м досками при глубине выемки до 3 м

               - в устойчивых грунтах

               - в неустойчивых мокрых грунтах
	
	

	
	
	м2
	342

	
	
	м3
	513

	
	
	м2
	0

	
	
	м3
	0

	7
	Засыпка траншей:

               - вручную

               - бульдозером
	
	

	
	
	м3
	7

	
	
	м3
	289

	8
	В том числе песок с уплотнением и поливкой водой
	м3
	296

	9
	Разборка А/Б покрытия жилых проездов

                      - А/Б 12см

                      - бетонное основание 18см
	м2
	184,1

	10
	Восстановление А/Б покрытия жилых проездов

                      - А/Б мелкозернистый тип Б - 5см

                      - А/Б крупнозернистый тип 1 - 7см

                      - бетонное основание - 18см
	м2
	184,1
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