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Ведомость объемов  и методов производства земляных работ по участкам
Дождевая канализация 

Учтена ручная разработка уширений траншей под колодцы и камеры 1% и приямков для сварки и заделки стыков 4%

	№№ ПП
	Дли- на
	Глуб.
	Шир. тран. пон.
	Шир. тран. пов.
	Выемка
	В том числе мокр.
	Объем замещения
	Обратная засыпка
	Разб. и вост. А/Б покр.

	
	
	
	
	
	
	
	труб.
	осн.
	кам.
	всего
	местн. грунт
	песок
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ДК1-ДК4 

	1
	52
	1,3
	1,8
	1,8
	128
	0
	6
	2
	10
	18
	0
	110
	110
	119,6

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	ДК4-ДК6 

	2
	30
	2,3
	2
	2
	145
	0
	12
	1
	8
	21
	0
	124
	124
	75

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	ДК6-ДК8 

	3
	74,7
	2,1
	1,8
	1,8
	296
	0
	9
	3
	7
	19
	0
	277
	277
	171,81

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	ДК8-ДК11 

	4
	66,5
	2,5
	2
	2
	349
	0
	8
	3
	18
	29
	0
	320
	320
	166,25

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	ДК14-ДКсущ. 

	5
	13,5
	2,55
	2,1
	2,1
	76
	0
	3
	0
	14
	17
	0
	59
	59
	35,1

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	ДК4-ДК5 

	6
	4,5
	1,5
	1,8
	1,8
	13
	0
	1
	0
	3
	4
	0
	9
	9
	10,35

	Разработка грунта в деревянных креплениях экскаватором - 97,5%, вручную - 2,5%. Обратная засыпка песком. Транспортировка грунта для обратной засыпки на временную свалку - 1 км, лишнего грунта на постоянную свалку - 38км.

	Итог:
	241,2
	
	
	
	1007
	
	39
	9
	60
	108
	
	899
	899
	578,11


ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
Дождевая канализация 

 Объемов земляных работ

	№№ ПП
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт:

               - сухого

               - мокрого
	
	

	
	
	м3
	933

	
	
	м3
	0

	2
	Разработка грунта вручную в деревянных креплениях:

               - сухого

               - мокрого
	
	

	
	
	м3
	25

	
	
	м3
	0

	3
	Добор грунта вручную при разработке траншей экскаватором
	м3
	49

	4
	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт
	м3
	74

	5
	Транспорт грунта на постоянную свалку 38 км
	м3
	1007

	6
	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 м инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок:

               - в устойчивых грунтах

               - в неустойчивых мокрых грунтах
	
	

	
	
	м2
	979

	
	
	м3
	0

	
	
	м2
	0

	
	
	м3
	0

	7
	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 м досками при глубине выемки до 3 м

               - в устойчивых грунтах

               - в неустойчивых мокрых грунтах
	
	

	
	
	м2
	72

	
	
	м3
	0

	
	
	м2
	0

	
	
	м3
	0

	8
	Засыпка траншей:

               - вручную

               - бульдозером
	
	

	
	
	м3
	22

	
	
	м3
	877

	9
	В том числе песок с уплотнением и поливкой водой
	м3
	899

	10
	Разборка А/Б покрытия тротуаров

                    - А/Б – 7.5см

                    - щебень - 15см
	м2
	7,5

	11
	Восстановление А/Б покрытия тротуаров

                      - А/Б песчаный марки "Д" - 3см

                      - А/Б плотный крупнозернистый тип 1 – 4.5см

                      - щебень марки 600 - 15см.
	м2
	7,5

	12
	Разборка А/Б покрытия жилых проездов

                      - А/Б 15см

                      - бетонное основание 20см
	м2
	187,45

	13
	Восстановление А/Б покрытия жилых проездов

                      - А/Б мелкозернистый тип Б - 5см

                      - А/Б крупнозернистый тип 1 - 7см

                      - бетонное основание - 18см
	м2
	187,45

	14
	Разборка А/Б покрытия городских улиц более 7м

                      - А/Б - 17см

                      - бетонное основание - 18см
	м2
	383,16

	15
	Восстановление А/Б покрытия городских улиц более 7м

                      - А/Б мелкозернистый тип Б - 5см

                      - А/Б крупнозернистый тип 1 - 7см

                      - А/Б крупнозернистый тип 11 - 5см

                      - бетонное основание В-7,5 - 18см
	м2
	383,16
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