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 1008 – По возможности перенести люк из помещения 1008 в помещение 1010 (сьемные панели )
[image: ]Если нет ,то разместить люк в нижнем левом углу с учетом потолочного карниза (200мм)


1108 от центровать  








[image: ]Пом 1002 Люк №1 –Для обслуживания фанкойла ? его смещаем ближе к кондиционеру .Люк №2 –можем перенести в соседнее помещение 1014 ?Там съемные панели Армстронг .  или переместить ближе к окну ,так же с учетом потолочного карниза (К-1) 200мм






[image: ]          Пом 1007 люк переместить к кондиционеру 
 Пом 1013 по возможности избавиться от лючка и перенести оборудование в зоны сьемных панелей  
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Пом 1014б –сместить по центру (по возможности перенести в зоне съемных панелей потолка 
           1109- думаю есть возможность убрать люк (и обсуживаться через 1014)
            1012- рядом сьемные панели (люк не нужен )
            1107 аналогично – рядом помещение со съемными панелями (армстрог) можно избежать монтаж лючка 
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