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Пом 3012 . Если  есть возможность то лучше объединить в один люк и разместить его между светильниками или за ними (вдоль окна )
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Пом 3019 .Лючки не нужны . Съемные панели потолка .





[image: ]        Пом. 3016  может уберем люк из центра помещения и переместим ближе к правой части помещения . 
(как вариант указала )
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 Пом 3018а .  Думаю не совсем удобно будет     обслуживать люк над унитазом .Варианты : либо смещаем чуть ближе к раковине или на место диффузора (при входе) ,а диффузор ближе к душевой  . 
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Пом 3017:  3018 .Пака как вариант разместить их по центру или объединить в один люк (нужно понимание что обслуживаем ) В целом очень хотелось бы убрать люки из палат , ну или в крайнем случае убрать с видимой зоны . Пока эти помещения под вопросом . 












[image: ]Пом 3014,3014а, в палате сместить люк от стен на 200 и 300 мм  (для устройства потолочного карниза . В санузле в душевой кабине наверное не очень удобно обслуживать . Может сместить между светильниками или вместо диффузера ? 
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Пом 3013 и 3010 люки не нужны . Потолок из гипсовых съемных панелей  

                    


[image: ] По коридору 3009 так же хочется убрать люки и обслуживатьсмя с коридора 3010 (там съемные панели)








Лючки обведённые красным пока под вопросом ,нужно подумать  
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[bookmark: _GoBack]Vip палаты  3001 и 3005  под вопросом ,нужно подумать куда пристроить лючек (если без него ни как не обойтись )
image7.png




image8.png




image9.png




image10.png
cMecmumb Awdek 450450 Batike'r
ocu X {cnpsivem B Huwy) w:0Bbedutum

cne “ {opahxeBud }-dydem 1 a0k





image11.png
cnu ecme Bo3MOXHOCMB MO CMECMUMB
novek 600x400 Bauxe k ocu U u

obbedunum cneu.cBssu {opanxeburd )
dydem 1 nok




image12.png




image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




