4й этаж Блок В
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Во всей этой зоне армстронг –лючки не нужны
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4010б- 1 люк (большой )вместо 3х
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4015 люк для обслуж.фанкойла ? тогда смещаем к нему ближе 
[bookmark: _GoBack] и 4015а от центровать по отношению к светильникам  
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