Проверка помещений

1014 (Эд)
1. Указать на стенах №223 оп ТХ настенная диагн станция
2. Кровать оставляем как в ТХ стараемся отцентровать по возможности.
3. Дерево за кроватью на всю стену
4. На 08 виде убираем плитку, полностью окраска
5. Повесить тумбу с раковиной 2 Д библиотекой и также на плане (проставить во всех помещениях аналогичных)
6. Плитку не на всю стену, смещаем ее в угол с учктом №123 по ТХ
7. Что такое стнция FRONTLOAD? Раздел ПП?	Comment by Anastasiya: Станция  пневмопочты, нашел её в соответствующем разделе.	Comment by Anastasiya: 
8. На развертке 11 уже сдвинул дверь в сторону окна на 100мм. Указать выноску что перемещено для корректного размещения раковины в смежном с.у. и ТВ на стене данного помещения
9. На виде 10 убрать плитку сделать  окраску в корич.
10. Вид 02 и 03 сделать синей краской
11. НС убрать
12. Указать выноской на консоль «предусмотреть консоль с встроенным освещением»
13. Расставить дозаторы и пр. по ТХ возле раковины
14. Плинтус с обозначением К?

1014а (Денис)
1. Почему на обозначении разверток нет цифр
2. Указать выноски на дозаторах и высоты (пройтись по всему зданимю)
3. Отбойники на маленьких участках стен, там где двери, показать в сечении профиль отбойника перпендикулярной стены с учетом выступа от стены
1011 (Эд)
1. Убрать НС
2. Выводы на зеркала везде (обсудить) на визах с контурной подсветкойй?
3. Нету ТВ? Указаты выноской, что в ТХ нет ТВ
4. Размеры дерев панелей они соответвуют размером Жадины, поправить по длине ширина??	Comment by Anastasiya: Мы здесь во всю стену делаем панель, так же, как и в помещении 1014

5. Дать выноску на консоли что с подвсветкой (проверить аналогичные места)
6. Шкаф №130 не нашел в спец, есть он? Какие размеры?	Comment by Anastasiya: Шкаф по индивидуальным размерам

1029 (Эд)
1. На виде 02 отодвинуть карниз на 150мм, там где шторы и соответвенно сдвинуть рамки на стене. Рамки на этой стене сделать, как на 05 виде. Т.е шкаф который прижимается к стене, как бы это шахта которая есть на виде 05. Но на виде 05 сначала тоже все поправить: не пойму почему между рамками такие не точные размеры, чуть отодвинуть рамку от шахты, рамка от края карниза соответвует расстоянию от шахты и тп.. Найти одну ось на двух видах 02 и 05
2. Выставить на правильную отм НС , см Жадину
3. Указать выводы раковины на стене
4. Подсветка карнизов. Решить это в целом по всему зданию	Comment by Anastasiya: Что именно нужно решить? Там карниз для лед подсветки.
5. Дезар повесить на шахту
6. Прееименовать развертки по порядку
7. Поправить карнизы на 04 развертке, чот то напутано
1064 (Эд)
1. Указать №76 по ТХ (проверить везде)	Comment by Anastasiya: На чертеже ТХ нет номера 76, есть 14, под 76 облучатель бактерицидный «Азов»
2. Проверить есть ли еще что-то на стенах в этом пом.
3. Есть ОК9 в ТХ? Ошибка?	Comment by Anastasiya: В ТХ есть, подача сжатого воздуха 
4. Крнтуром указать мебель
5. Указать выводы раковин
1079 (Эд)
1. На развертках отодвинуть карниз для штор с четом выступа на плане
2. Соответвенно пододвинуть раскладку на стене	Comment by Anastasiya: Какую раскладку ? там выкраска стен.
3. Расположение мебели меняем? (обсудить)
1012 (Денис)
1. Установить правильные высоты санитайзерам (пройтись по всему зданию)
2. Отбойник, на развертках показать в сечении, то что они с отступом
3. Обсудить необходимочть рамочки в это коридоре (она одна). И су учетом того, что картины на разных высотах
4. Пропавше номера разверток, проверить везде
5. *//*
1020 (Денис)
1. На 01 виде не на всей стене указан отбойник
2. Может некоторые виды объединить, те которые по прямой в местах выступов 
3. Подумать на д рамкой, которая попала в зону пандуса
4. На виде 07 странный потолок получился?
5. На виде 09 поидее попадает лестница
6. На виде 10 может предложить вынести дверь вперед (или хотябы дать выноску, как предложение)
7. Вид 10 и 11 получается нельзя сделать рамочку на стене, тогда стену покрасить в один цвет (обсудить)
8. Несколько подгрупп разверток, продумать как разъединить большое помещение или переимновать виды развертоек
1020 вторая часть (Денис)
1. Вид 2, может рамочку отцентровать по по габариту потолка, поскольку в этом холле стоит диван..
2. Высоты дезаров, где-то по уровню двери, где-то вышеь. Определить высоту по всему зданию. Лучше когда выровнено  по высоте двери. Но на сайте сказано, что высота должна быть 1500мм от пола до низа дезара. Уточнить можно ли уменьшить расстояние и в каких инструкциях указана высота 1500мм?
3. Вид 5 очень близка рамочка к двери (обсудить)
4. Вид 7 и 8 предложить сделать уступ при входе в ожидальную, так что бы на виде 7 отбойник упирался в простенок (уступ), как у Жадины
5. На виде 8 не указан опуск потолка
6. Указать вывод электирчества для подствеки зеркала
1031 (Денис)
1. Указать портал лифта, кнопку панель сверху. См. раздел ВТ вертикальный траспорт
1057а (Денис) 
1. Можно убрать отбойники
1060 (Денис)
1. Предлагаю повесить картину с подсветкой на стену напротив двери пом 1061
2. Дезар перевесить на стеночку шахты при входе  (визуально спрятать)
1033 (Денис)
1. На развертке указать зеркало \ дозаторы, раковины и прочее по ТХ (пройтись по всем помещениям кому-то не зависимо его это помещение или нет)
2. 08 виде сделать с рамочками с двух сторон и с зеленым фоном
1047а (Эд)
1. Вид 02 добавить картину
2. Вид 02 проверить настенный светильник соответвует дизайну?
3. 2,3,4 виды поправить штриховки, слетели
4. Попраить плинтус возле двери 
1067 (Денис)
1. Вокруг проема не нужен профиль?, как в помещении за проемом (холл)
2. Добавил картину на темную стену в рамке на виде 01. Дезар пока оставил на том же месте . Дезары возможно вообще уйдут из коридоров
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1. Перевесить ТВ куда планировали










