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	Спецификация настенных молдингов с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Наличник Ultrawood, Арт. N 0009
Размеры (мм): 2440х75х15
	
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	
	
	Холл

	М-13
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-187
Ширина по потолку (мм): 28
Высота по стене (мм): 70
	
	
	Ожидальная

	М-16
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-201
Ширина по потолку (мм): 14
Высота по стене (мм): 40
	
	
	Комната для переодевания

	М-27
	Ultrawood
	Рамки на стенах Наличник Ultrawood
 Арт. N8500 
Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Послеоперационная

	2 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Наличник Ultrawood, Арт. N 0009
Размеры (мм): 2440х75х15
	
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	
	
	Холл

	3 этаж 

	М-1
	Ultrawood
	Наличник Ultrawood, Арт. N 0009
Размеры (мм): 2440х75х15
	
	
	Ординаторская

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры, холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	
	
	Холл

	М-25
	Петергоф
	Рамки на стенах Гипсовая лепнина Т 175 Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Коридор при палатном оделении

	М-27
	Ultrawood
	Рамки на стенах Наличник Ultrawood
 Арт. N8500 
Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Палата на 1 койку

	 4 этаж 

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	
	
	Коридоры

	М-27
	Ultrawood
	Рамки на стенах Наличник Ultrawood
 Арт. N8500 
Ширина по потолку (мм): 22
Высота по стене (мм): 52
	
	
	Послеоперационная

	5 этаж

	М-17
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-178
Ширина по потолку (мм): 12
Высота по стене (мм): 20
	
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи



	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED
ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм
	14
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз Cosca белый K025 
Размеры (мм): 2000х115х90
	12,5
	
	Холл

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	264
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	84,4
	
	С.у.

	К-9
	Orac Décor
	Карниз Orac Modern, Арт, C-391 
Длинна: 2000мм 
Высота (по стене):160мм
	15
	
	Послеоперационная

	К-10
	Orac Décor
	Плинтус Orac Décor 
арт. SX180F
Размер (мм): 2000х120х16
	18,1
	
	Ординаторская

	М-2
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 22
	28,6
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Ф 173 Высота по стене (мм): 180
	28,6
	
	Холл

	М-4
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-338 
(Индивидуальные размеры)
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 130
Размеры для холла (мм):
Ширина по потолку: 20
Высота по потолку: 100
	21,2
	
	Комната ожидания

	М-20
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-476
Ширина по потолку (мм): 120
Высота по стене (мм): 70
	28
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	47,2
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-48
Ширина по потолку (мм): 23
Высота по стене (мм): 64
	87,7
	
	Холл

	М-15
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-150
Ширина по потолку (мм): 100
Высота по стене (мм): 148
	6,8
	
	Раздевалка

	М-17
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-178
Ширина по потолку (мм): 12
Высота по стене (мм): 20
	4,4
	
	Раздевалка

	2 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовая тяга под подсветку МС 308 LED
ширина по потолку-200мм; высота по стене-65мм; длина-2000мм
	14,6
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз Cosca белый K025 
Размеры (мм): 2000х115х90
	32
	
	Холл

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	286,8
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	61,3
	
	С.у.

	К-10
	Orac Décor
	Плинтус Orac Décor 
арт. SX180F
Размер (мм): 2000х120х16
	24,4
	
	Ординаторская

	К-11
	Leptonika
	Гипсовая тяга под подсветку 306 LED;
длина 2000; ширина (попотолку) – 55;
высота (по стене) - 170 
	38,7
	
	Коридор холла

	М-2
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 22
	41
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Ф 173 Высота по стене (мм): 180
	41,2
	
	Холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	98
	
	Коридор Л.Х.

	М-20
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-476
Ширина по потолку (мм): 120
Высота по стене (мм): 70
	40,2
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	47,8
	
	Тонкая рамка на потолке.

	3 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	25,7
	
	Кабинет заведующего

	К-3
	Альянс Лепнина
	Карниз Cosca белый K025 
Размеры (мм): 2000х115х90
	31,6
	
	Холл

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	64,5
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	100
	
	Коридоры

	К-7
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т 113 Ширина по потолку (мм): 115
Высота по стене (мм): 130
	121,7
	
	Коридор при палатах

	М-2
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479
Ширина по потолку (мм): 55
Высота по стене (мм): 22
	41
	
	Холл

	М-3
	Петергоф
	Ф 173 Высота по стене (мм): 180
	41
	
	Холл

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	28,5
	
	Коридор Л.Х.

	М-15
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-150
Ширина по потолку (мм): 100
Высота по стене (мм): 148
	11,8
	
	Помещение для переодивания

	М-17
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-178
Ширина по потолку (мм): 12
Высота по стене (мм): 20
	9,5
	
	Помещение для переодивания

	М-20
	Петергоф
	Гипсовая тяга Т-476
Ширина по потолку (мм): 120
Высота по стене (мм): 70
	40
	
	Холл

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	16,4
	
	Тонкая рамка на потолке. 

	К-9
	Orac Décor
	Карниз Orac Modern C-391
Длинна: 2000 мм
Высота (по стене):60
Ширина (по потолку): 160
	114,6
	
	Палата на одну койку

	К-10
	Orac Décor
	Плинтус Orac Décor 
арт. SX180F
Размер (мм): 2000х120х16
	16,8
	
	Ординаторская

	К-11
	Leptonika
	Гипсовая тяга под подсветку 306 LED;
длина 2000; ширина (попотолку) – 55;
высота (по стене) - 170
	39,4
	
	Коридор холла

	 4 этаж 

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	91,7
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	300,5
	
	Коридоры

	К-9
	Orac Décor
	Карниз Orac Modern C-391
Длинна (мм): 2000
Высота (мм):160
	17,4
	
	Послеоперационная

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	138,5
	
	Коридор Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	74,8
	 
	Коридор, пониженный участок 

	5 этаж

	M-28
	Orac Décor
	Молдинг Orac Décor, Арт. P8030
2000x41x17мм
	250,1
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	19,4
	
	С.у.

	К-12
	Tesori
	Карниз Tesori, Арт. KF702 FLEX
Ширина (по потолку): 60мм
Высота (по потолку): 80мм
Длина: 2000мм
	12,1
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  








	Спецификация покрытия полов с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	1.1
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Luciado Shiny 1500x3000
	71,6
	
	Вестибюль

	1.2
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 1500x3000
	70,8
	
	Вестибюль

	1.3
	Ariostea Ultra Marmi
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Luciado Shiny 750x1500
	19,5
	
	Вестибюль

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	8,3
	
	Стерилизационная

	2.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Lasa 1600x800x9мм
	30,4
	
	Ожидальная

	2.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1600x800x9мм
	1,9
	
	Ожидальная

	2.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey RETT 1600x800x9мм
	5,8
	
	Ожидальная

	2.5
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 2780x1200x9мм
	3,4
	
	Ожидальная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	169,4
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	111
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	27,7
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	50
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	30,77
	
	Кабинет заведующего отделением

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	2,1
	
	Холл

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	4,8
	
	Холл

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм
	0,51
	
	Холл

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	24,1
	
	Холл

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 8мм
	14,8
	
	Послеоперациооная

	22
	Kerama Marazzi
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Kerama Marazzi Ониче 1200х600
	4,4
	
	Помещение для переодивания

	 2 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	86,5
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	188,3
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	55,28
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	23,2
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	38,4
	
	С.у.

	9
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond 600x600x9мм
	41,6
	
	Кабинет врача

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	53,6
	
	Кабинет заведующего отделением

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	68,3
	
	Холл

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	40,2
	
	Холл

	13.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200х600х9мм
	24,9
	
	Холл

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	25,9
	
	Холл

	 3 этаж 

	2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Onyx 600х600х10мм
	35,4
	
	Процедурная

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	77,9
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм
	32,4
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	5,6
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	21,7
	
	С.у.

	11
	Moduleo
	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR, арт. 10452–6 мм
	49,2
	
	Кабинет заведующего

	15.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Elegany Sable Lappto 1500x750x10мм
	26,7
	
	Коридор при палатном отделении

	15.2, 15.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Champagne Onyx Lappato 600x600x10мм
	88,8
	
	Коридор при палатном отделении

	15.4, 15.4р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Marvel Gris Supreme Lappato 1500x750x10мм
	13
	
	Коридор при палатном отделении

	19
	Ascot
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Ascot Ceremiche New England Colors Line Cream 310x310х9,5мм
	47
	
	С.у. при палате на одну койку,  

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 8мм
	181,8
	
	Палата на 1 койку

	22
	Kerama Marazzi
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Kerama Marazzi Ониче 1200х600
	9,4
	
	Помещение для переодивания

	24
	
	Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 – 3.2мм
	212,6
	
	ЛФК

	4 этаж 

	4.1, 4.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600х9мм
	236,8
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	132,7
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	34,1
	 
	Коридоры

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	41,4
	
	С.у.

	18
	Aquafloor
	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL
 Арт. AF8023XXL 8мм
	18,7
	
	Послеоперационная

	13.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600x9мм
	9,8
	
	Коридор

	13.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600x9мм
	5,4
	
	Холл

	13.4
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio 600x600х9мм
	14,5
	
	Холл

	5 этаж

	5.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 600x600x9мм
	20,2
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	5.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 600x600x9мм
	59,9
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	5.3
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Gray Wax 600x600x9мм
	12,5
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	8
	
	С.у.







	Спецификация плинтусов c 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	14,3
	
	Послеоперационная

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	26,4
	
	Холл

	П-3
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0005; размер- 2000x219x15мм
	22
	
	Ожидальная

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм
	4,8
	
	Комната переодивания

	П-5
	ARBITON integra
	Videlit Arbiton Integra 
размер- 2400х60х20мм
	16,9
	
	Ординаторская

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	15,3
	
	Кабинет заведующего

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	209,6
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	54,7
	
	Холл

	П-5
	ARBITON VEGA
	Videlit Arbiton Integra 
размер- 2400х60х20мм
	23,2
	
	Ординаторская

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	16,1
	
	Кабинет заведующего отделением

	П-9
	Россия, Atlas
	Плинтус Empire Calacatta Diamond 72x600x9мм
	44,5
	
	Кабинет врача

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	210,8
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	143,8
	
	Палата на 1 койку

	П-2
	Россия, Atlas
	Нарезка керамогранита Atlas Concord Privilege Moka Lap 60x120
	65,5
	
	Коридор при палатном отделении

	П-4
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 5272; размер- 2440x160x15мм
	7,8
	
	Комната переодивания

	П-5
	ARBITON
	Videlit Arbiton Integra 
размер- 2400х60х20мм
	15,6
	
	

	П-7
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0001; размер- 2440x83x12мм
	30,7
	
	Кабинет заведующего

	П-10
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 8012; размер- 2000x80x12мм
	41,7
	
	Ординаторская

	П-15.2
	Россия, Atlas
	Marvel Champagne Onyx 900х120x9мм
	97,4
	
	Коридор при палатном отделении

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	54,7
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-1
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0015; размер- 2440x127x19мм
	16,6
	
	Послеоперационная

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	272,9
	
	Коридор

	5 этаж

	П-3
	Ultrawood
	Плинтус ЛДФ Ultrawood, арт. Base 0005; размер- 2000x219x15мм
	16,8
	
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи  
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	Спецификация потолков с 1 по 5 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	498,7
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,7
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	103
	 
	Коридоры

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	417,2
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,9
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	120,2
	 
	Коридоры

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	767,6
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	136,2
	 
	Коридоры

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	307,9ы
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,7
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	143,7
	 
	Коридоры

	5 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	97,6
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.



																
	Спецификация люков в полу 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	ЛК1, 600*920мм
	
	2
	
	Коридоры

	2
	ЛК1.1, 600*830мм
	
	1
	
	Коридоры

	3
	ЛК1.2, 600*600мм
	
	2
	
	Холл

	4
	ЛК1.3, 1070*400мм
	
	1
	 
	Вестибюль

	5
	ЛК1.4, 1500*420мм
	
	1
	
	Вестибюль

	6
	ЛК1.5, 600*300мм
	
	3
	
	Коридоры

	7
	ЛК1.6, 600*350мм
	
	1
	
	Стерилизационная

	8
	ЛК1.7, 600*230мм
	
	3
	
	Коридоры

	9
	ЛК1.8, 340*230мм
	
	1
	
	Ожидальная

	10
	ЛК1.9, 300*200мм
	
	1
	
	Холл

	11
	ЛК1.10, 590*390мм
	
	1
	
	С.у

	12
	ЛК1.11, 420*420мм
	
	1
	
	Вестибюль

	13
	ЛК2, 150*150мм
	
	1
	
	Послеоперационная

	14
	ЛК2.1, 340*150мм
	
	1
	
	Кабинет заведующего отделением


    



    Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.	
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки.
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам. 
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