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	Спецификация отделки стен с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	1 этаж

	1
	Dulux или аналог
	 Краска матовая воднодисперсионная, 
 RAL9016 белый
	37,11845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	17,35
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	5,2
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	1,2
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	0,54
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	151,6
	
	Коридоры

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	8,1кв.м./
14,9пог.м.
	
	Пом.1087

	
	
	
	
	
	

	2 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	108,281845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	40,1
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	16,25
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	3,14
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,28
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	222,8
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	24,4
	
	Лифтовые холлы

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	3,2
	
	Оконные откосы с.у

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	8,68кв.м./
13,8пог.м
	
	Пом. 2079

	3 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	120,31845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	21
	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS
	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка
	31,3
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	34
	Шпонированный МДФ
	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей
	31,5
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	53,17
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	8,5
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	3,53
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	1,45
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	178,5
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	21,2
	
	Лифтовые холлы

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	3,2
	
	Оконные откосы с.у

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	8,22кв.м/
21,3пог.м
	
	Пом. 3080

	4 этаж

	1
	Dulux или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,
RAL9016 белый
	169,91845
	 
	За потолком, для обеспылевания 

	2
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Глубокоматовая сверхпрочная краска для стен и потолков, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	77,5
	 
	Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	3
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 124L
	8,5
	 
	  Кабинеты зав. Имеет сертификат дез. обработки 

	10
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Pearl White 25x75, t-8мм, арт. 600010000411
	105,5
	
	С.у

	11
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Vision 25x75, t-8мм, арт. 600080000210
	21,5
	
	С.у

	12
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream Alzata 15x25, t-8мм, арт. 600090000208
	6,9
	
	С.у

	13
	Керамогранит Italon
	Керамогранит Italon Elite Cream London 5x25, t-8мм, арт. 600090000220
	2,8
	
	С.у

	16
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 571LS
	212,3
	
	Коридоры

	16.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500N
	23,3
	
	Лифтовые холлы

	17
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. 556LS
	232,3
	
	Коридоры

	21
	Декоративная венецианская штукатурка OIKOS
	Marmorino Naturale, венецианская штукатурка
	364,440,7
	 
	Кmабинет глав. врача 

	34
	Шпонированный МДФ
	Панели шпонированные МДФ t=20 мм, шпон средней категории, направление вертикальное, тангенциальное, цв. светлый дуб, монтаж строительный клей
	1417,46
	
	Кабинет глав. врача 

	38
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска глубокоматовая keramik paint, цв. Подобрать под цвет дверей
	3,2
	
	Оконные откосы с.у

	М-2
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-479; ширина по потолку-55мм; высота по стене-22мм
	43,3 пог.м.
	
	Стены каб. зав.

	М-4
	Гипсовая лепнина Петергоф 
	Гипсовая тяга Т-338; ширина по потолку-20мм; высота по стене-100мм
	16,2 пог.м.
	
	Стены коридор

	М-6
	Гипсовая лепнина Петергоф
	Гипсовая тяга Т-475; ширина по потолку-100мм; высота по стене-140мм
	23,9 пог.м
	
	Стены коридор

	По
	Окрашенный или ламинированный МДФ
	Панели МДФ КМ1 окрашенные или ламинированные t=16 мм, тип покрытия и цвет в соответствии с принятой отделкой дверей в коридорах/наличники порталов – МДФ КМ1 окрашенный или ламинированный шириной 80мм, t=16мм, фигурные в соответвии с принятыми наличниками дверей в коридорах. Монтаж строительный клей
	8,1кв.м/
21,5пог.м
	
	Пом. 4067



	Спецификация карнизов и молдингов потолочных с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. 
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	 1 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	70,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	20 пог.м.
	
	С.у.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	
	Тонкая рамка на потолке. Пом. 1087

	2 этаж 

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	120129,0 пог.м.
	
	Коридоры

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	34,0 пог.м.
	
	С.у.

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	3 этаж 

	К-8
	Leptonika
	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку;  ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм
	16,0 пог.м.
	
	Кабинет заместителя глав. врача

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	122129,0 4 пог.м.
	
	Коридоры

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	16,0 пог.м
	
	Коридор Л.Х.

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	26,0 пог.м.
	
	С.у.

	 4 этаж 

	К-1
	Leptonika
	Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
	13,8 пог.м.
	
	Кабинет заведующего

	К-4
	Orac Décor
	Карниз Orac Décor Modern, Арт. C390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм,  длина -2000мм
	52,0 пог.м.
	
	С.у.

	К-5
	Петергоф
	Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
	108120,0 2 пог.м.
	
	Коридоры

	К-8
	LEPTONIKA
	Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку;  ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм
	42,2 пог.м
	
	Кабинет глав. врача

	М-5
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48;
ширина (по потолку)-64мм;
высота (по стене)-23мм
	22,5 пог.м7,5 пог.м.
	
	Коридор Л.Х.

	М-26
	Петергоф
	Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)–14мм
	7,6 пог.м.
	 
	Коридор, пониженный участок 




	Спецификация покрытия полов с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	 1 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм
	33 27,3
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	23 32,2
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	3,5
	 
	Коридоры

	4.1с
	Россия, Atlas
	Элемент ступени из керамогранита Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов,   1200x300мм/ 1200х300мм с угловым элементом
	2шт/4шт
	
	Лестница

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	9,0
	
	С.у.

	 2 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм
	52,6 50,6
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	37,5 55,28
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	6,34
	 
	Коридоры

	4.1с
	Россия, Atlas
	Элемент ступени из керамогранита Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов,   1000х300мм/ 1000х375мм/ 1000х300мм с угловым элементом 
	6шт/2шт/4шт
	
	Лестница

	4.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3р
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	14,15
	
	С.у.

	 3 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм
	55,2 52,54
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	37,5 54,1
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	6,43
	 
	Коридоры

	4.1с
	Россия, Atlas
	Элемент ступени из керамогранита Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов,   1000х300мм/ 1000х500мм/ 1000х300мм с угловым элементом 
	4шт/2шт/2шт
	
	Лестница

	4.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3р
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	10,52
	
	С.у.

	20
	Meister
	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228
	17,17
	
	Кабинет заведующего

	4 этаж 

	4.1
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett 1200x600х9мм
	53 45,6
	
	Коридоры

	4.2
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм 
	32,4 54,5
	 
	Коридоры

	4.3
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм
	6,1 5,5
	 
	Коридоры

	4.1с
	Россия, Atlas
	Элемент ступени из керамогранита Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett с затиркой швов,   1000х300мм/ 900х300мм/ 1000х300мм с угловым элементом 
	4шт/2шт/2шт
	
	Лестница

	4.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Ivory Rett, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.2р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 1600x800х9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3р
	Россия, Atlas 
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello Rett 72x800x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	4.3.1р
	Россия, Atlas
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Atlas Concorde Epos Grey Rett 600x1200x9мм, см. Узлы и детали
	
	
	Коридор

	7
	Россия, Italon
	Керамогранит с затиркой швов Ceresit 
CE40 Aquastatic в цвет плитки, производитель Italon Элит Шампейн Крим, арт. 610015000169, 590х590х10мм
	21,5
	
	С.у.

	20
	Meister
	Паркетная доска - Meister Lindur; дуб беленый; размеры: 2600х320х11 мм, укладка на клей по фанере, однокомпонентный клей Wakol MS 228 
	61,3
	
	Кабинет глав. Врача, приемная, кабинет заведующего






	Спецификация стыковочных профилей c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный  h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	12
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

	2 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	15
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери

	3 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	15,2
	
	Применяется в местах стыковки  напольных покрытий под полотном двери

	4 этаж

	Пр-1
	All-profiles
	PTOL 10 Г-образный профиль разделительный h-10мм латунь полированная Progress Profiles  
	14
	 
	Применяется в местах стыковки напольных покрытий под полотном двери







	Спецификация плинтусов c 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	43,3 пог.м.
	 
	 Коридор

	2 этаж

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	88,4 77,9 пог.м.
	 
	 Коридор

	3 этаж

	П-34
	Шпонированый МДФ
	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400х80х20мм, крепеж монтажная планка
	12,9 пог.м.
	
	Кабинет заместителя глав. врача

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	86,2 пог.м.
	 
	 Коридор

	4 этаж

	П-18
	Россия, Atlas
	Epos Ivory Listello 800х72x9мм
	86,2 83,2 пог.м.
	 
	 Коридор

	П-34
	Шпонированый МДФ
	Плинтус Arbiton Integra, арт. 5905167734421 08 Дуб Невада, 2400х80х20мм, крепеж монтажная планка
	44,2 25,5 пог.мм
	 
	Каб. глав. врача, приемная,кабинет заместителя глав. врача




	Спецификация потолков с 1 по 4 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	64,2
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	18,7
	 
	Коридоры

	2 этаж 

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	100,2
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	6,7
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	36,6
	 
	Коридоры

	3 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	125,7
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	36,6
	 
	Коридоры

	4 этаж

	1
	KERAMATT düfa Premium или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 9003
	181,6
	
	Коридоры, кабинеты, с.у.

	1.1
	Dulux или аналог
	Негорючая глубокоматовая краска Bindo, цв. RAL 9003
	7,0
	
	Лифтовые холлы

	2
	Гипсовая панель Rifinitura
	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004. Кромка tegular24. Подсистема албес клик прим
	26,3
	 
	Коридоры













	Спецификация люков в полу 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	1ЛК1
	Люки РевизорЛК1, 600*450мм
	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х450мм
	1
	
	Коридоры

	ЛК2
	Люки РевизорЛК2, 600*290мм
	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х290мм
	1
	 
	Коридоры

	ЛК3
	Люки РевизорЛК3, 600*400мм
	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х400мм
	1
	
	Коридоры

	ЛК4
	Люки РевизорЛК4, 600*200мм
	Съемный люк. Невидимка премиум Слим 600х200мм
	1
	
	Коридоры


  
	Спецификация решеток дымоудаления индивидуального изготовления 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 этаж

	11
	Инд. решеткаЛК1, 600*450мм
	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003
	1
	
	Коридор 1094, см. лист 41


	2 этаж

	11
	Инд. решеткаЛК1, 600*450мм
	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003
	3
	
	Коридоры, см. лист 41


	3 этаж

	11
	Инд. решеткаЛК1, 600*450мм
	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003
	3
	
	Коридоры, см. лист 41


	4 этаж

	11
	Инд. решеткаЛК1, 600*450мм
	Металическая РДУ индивидуального изготовления, t=2мм, порошковая окраска Ral 9016/9003
	3
	
	Коридоры, см. лист 41


  









      Примечание:
1. Более облегченный и эстетичный аналог Refinitura – двухкомпонентная плита Armstrong кессоного типа 600*600 (рамка из упрочненного, облегчённого стеклофиброгипса со вкладышем), скрытая подвесная система, кромка finesse. Вкладыш плита Armstrong Optima. 
2. Согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) классы пожарной опасности материалов для отделки, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков, должны быть не ниже для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМО {НГ), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2) - для покрытий полов вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2), для общих коридоров, холлов и фойе - КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2)
3. Произвести выкрасы стен краской разной степени блеска, цвета и тона и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
4. Произвести выкрасы потолков разными оттенками белого цвета RAL9003, 9010, 9016 и согласовать с авторским надзором и эксплуатирующей организацией.
5. Заказ люков в полу производить после фактических замеров с учетом расскладки керамогранитной плитки и изамера конструкции пола. Не выполнять монтаж плитки смежной с люком до установки люка. 
6. Элементы ступеней, марки 4.1с выполнять по фактическим замерам
7. В общие объёмы спецификации заложена площадь материалов для подступенка.
8. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ. 
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