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	Характеристики и размеры ревизионных люков в полу 1 этажа блока А, отличаются от характеристик и размеров люков учтенных стадией П.
	Для выполнения полностью скрытых люков, подобраны люки под размер плитки. Данное решение обсуждалось и согласовывалось на встрече с ГИПом Ивониным и главным архитектором проекта. 
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	Гипсовая тяга (молдинг) Т-48 ширина 64мм, высота 23мм. 
Тяга Т-48 коллекции «Петергоф» не соответствует эскизу, но размеры соответствуют.
[image: ]
У другого изготовителя тяга Т-48 соответствует эскизу, но размеры там – высота 50мм, ширина 55мм.
[image: ]

	Вопрос не ясен. Проектом АИ предусматривается профиль Т48 Петергоф (см. спецификацию и маркировки на планах). У других производителей марка профиля Т48 может отличаться. При необходимости подбора аналога руководствоваться габаритами и профилем компании Петергоф.  
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