
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект 2-15..19-АИ1.4 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)
 Отделочные чертежи. Корпус 2. Секция 15-19.» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской 
обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 22.02.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответы на замечания

	         Отклонения от ПД
	

	1. 
	2-6
	В 2-15..19-АИ1.4 во входных тамбурах указана грязезащитная решетка «Бразис Маркет»
В ПД-АР1.ПЗ лист 38 МГЭ от 14.09.2023 указана решетка «СитиТоп»
Привести в соответствие 
	
	впервые
	Просим указать на основании чего применена решетка «СитиТОП». По каталогу отделочных материалов применяется «Базис Маркет»

	2. 
	
	В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотреть потолок «Грильято» с размером ячейки 75х75 мм, вместо 100х100 мм 
	ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023
	впервые
	В АИ выполнено в соответствии с каталогом отделочных материалов и ВОР. Что соответствует ТЗ на разработку раздела АИ. Замена ячейки приведет к переработке всех планов потолков 
[image: ]

	3. 
	7-11
	В 2-15..19-АИ1.4 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской
В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска
Привести в соответствие (уточнить в ПД по какой поверхности выполняется окраска) 
	
	впервые
	В ВОР указано основание для нанесения улучшенной отделки
[image: ] 

	4. 
	2-41
	Привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у и ПУИ указанное в 2-15..19-АИ1.4 и указанное в ПД-АР2-ГЧ от 14.09.2023 и 2-10..19-АР1
Например, 
                                                                  2-15..19-АИ1.4
             1 этаж секция 15                                                               типовой этаж секция 15        
   [image: ]                                                       [image: ] 
                                                      ПД-АР2-ГЧ и 2-10..19-АР1 
        1 этаж секция 15                                                                      типовой этаж секция 15
     [image: ]                                                               [image: ]
Данное замечание учесть для всех помещений и всех секций 1-го и типового этажа 
	
	впервые
	Приводит к большой корректировке всего раздела АИ. Расположение выключателей на развертках, расположение дверных упоров и тактильной плитки, раскладки плитки на стенах.

Проводим анализ всех изменений на объем корректировки.
Просим подтвердить, что переданная редакция АР 06.02.24 является окончательной и не будет корректироваться. 


	5. 
	2-6
27-31
	Привести в соответствие наличие и расположение контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа между 2-15..19-АИ1.4 и ПД-ОДИ-ГЧ 
Например, 
                                                          2-15..19-АИ1.4
       1-й этаж секция 15                                                                         типовой этаж секция 15
[image: ]                                                  [image: ]                                 
                                                           ПД-ОДИ-ГЧ
       1-й этаж секция 15                                                                     типовой этаж секция 15
[image: ]                                              [image: ]
Данное замечание учесть для всех секций 1-го и типового этажа
	
	впервые
	Разночтения ПД и РД будут устранены при следующем перезаходе в МГЭ. Гарантийное письмо от 07.12.2023 №2/1-26738-И

На первом этаже в АИ сделано в соответствии с рекомендациями. На типовом этаже есть несоответствия между рекомендациями, ОДИ и АИ. По каким заданиям принимать решения в АИ? 

	6. 
	
	В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 класс пожарной опасности для корпуса 2 указать в соответствии с разделом ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 МГЭ от 14.09.2023 и 123-ФЗ      
Обосновать почему в разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 для 1-го и 2-го корпуса указан разный класс пожарной опасности при одинаковой этажности секций 
                           ПД-АР1.ПЗ лист 36,37
[image: ]
                                ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 и 123-Ф
[image: ]
	123-ФЗ
	впервые
	Замечание к АР не к АИ

	        Оформление и комплектация тома
	

	1. 
	1
	Указать номера комплектов
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	2. 
	1-36
	Откорректировать данное примечание на листе 1
[image: ]
В 2-15..19-АИ1.4 не указывать артикулы, марки для оборудования и оконечных устройств (розетки, светильники, выключатели, сантехническое оборудование, отопительные приборы, осветительные приборы).
Спецификации и планы с расстановкой оборудования и оконечных устройств включить в соответствующие инженерные комплекты, в АИ1 указать ссылки на данные комплекты.
На плане потолков не указывать осветительные приборы и их привязки 
Убрать ведомость осветительных приборов
	ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»
	впервые
	
Выполнено

«На плане потолков не указывать осветительные приборы и их привязки»
В исходных данных и в соответствии с ТЗ в АИ необходимо указывать осветительное оборудование в потолках. При замене потолка на яч. 75х75 аннулирование расположения светильников из АИ приведет к уменьшению трудозатрат несоответствующих изначальному ТЗ


	3. 
	1
	Исключить окраску коммуникаций в запотолочном пространстве
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	4. 
	1
	Указать RAL для окраски
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	5. 
	1
	Уточнить в каких условиях окрашивается ограждение лестничных маршей (заводских или построечных) 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	6. 
	1
	Исключить данное примечание 
[image: ]
В комплекте 2-15..19-АИ1.4 предоставить развертки стен МОП типового этажа и лестничной клетки  1-го и типового этажа (достаточно предоставить развертки для одной секции)
	ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»
	впервые
	В соответствии с ТЗ нами разработан типовой этаж на весь комплекс зданий. Данные решения указаны в альбоме АИ1.1
Что предполагает данное замечание? 

Просим направить для ознакомления ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»


	7. 
	2,7,12
17
	В экспликации помещений и на планах для вестибюля и тамбура 1-го этажа секции 15 указать разные номера помещений (см. АР)
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	8. 
	2-6
	На плане полов указать отметки ур.ч.пола для всех помещений 1-го этажа
	
	впервые
	Выполнено

	9. 
	2-6
	Указать номер комплекта
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	10. 
	2-6
	Указать правильную ссылку на лист
[image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	11. 
	2-6
	Исключить данное примечание, информацию предоставить в данном комплекте
[image: ]
	
	впервые
	В соответствии с ТЗ нами разработан типовой этаж на весь комплекс зданий. Данные решения указаны в альбоме АИ1.1
Что предполагает данное замечание? 

Просим направить для ознакомления ФР-11-11142/21 от 08.06.2021
О разработке раздела «Архитектурные интерьеры»


	12. 
	3,8,13
	Из экспликации помещений 1-го этажа секции 16 убрать помещения, которые не указаны на плане и для которых не указана отделка 
 [image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	13. 
	7,8,9
	Для секции 15,16,17 на 1-ом этаже на плане потолков для отделки запотолочного пространства для потолка П1.1 указан тип СП11
[image: ]
В ведомости указан тип СП1 
[image: ]
Привести в соответствие (учесть, что для секции 18,19 в ведомости и на плане указан тип СП11)
	
	впервые
	Выполнено

	14. 
	7-11
	Указать номер комплекта
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	15. 
	12-16
	Убрать высококачественную отделку стен 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	16. 
	12-16
	Для секций 15,16,17,18,19 указать правильную ссылку на лист 
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	17. 
	12-16
	Указать номера комплектов
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	18. 
	12-16
	1. В ведомости отделки стен 1-го этажа присвоить буквенно-цифровое обозначение типов отделки [image: ]
2. Все типы отделки стен указанные в ведомости указать на плане
	
	впервые
	Выполнено

	19. 
	12-21
	Привести в соответствие артикул керамогранитной плитки для отделки стен в МОП 1-го этажа указанный в ведомости листы 12-16 и в условных обозначениях к разверткам листы 17-21
    Ведомость отделки сен 1-го этажа листы 12-16                             условные обозначения листы 17-21     
[image: ]           [image: ]
	
	впервые
	Выполнено. 
Принято в соответствии с ВОР.

	20. 
	17-22
	На развертках стен настенную плитку указывать без смещения швов 
[image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	21. 
	17-21
	На фрагменте плана указаны номера видов для разверти помещения консьержа, сама развертка помещения не представлена 
Привести в соответствие (предоставить развертки или убрать номера видов)
	
	впервые
	Выполнено

	22. 
	7-11
32-36
	Откорректировать примечание:
[image: ]
Указать в следующей редакции: на плане потолков указана высота установки подвесного потолка от уровня чистого пола.  
	
	впервые
	Выполнено

	23. 
	7-11
	Убрать данное примечание в целях исключения несоответствия с развертками  
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	24. 
	17,18
19,20
	1. При указанных отметках пола и подвесного потолка, высота подвесного потолка от ур.ч.пола будет 3170 мм (см. план потолков)
[image: ]   [image: ]         [image: ]
[image: ]
2. На плане полов 1-го этажа в секции 17 в тамбуре (17.04) отметка ур.ч.пола указана  +0,140, в секции 18 в тамбуре (18.04) отметка ур.ч.пола указана  -0,010
[image: ]             [image: ]
На развертке в секции 17 в тамбуре (17.04) отметка ур.ч.пола указана +0,150, секции 18 в тамбуре (18.04) отметка ур.ч.пола указана  0,000
[image: ]       [image: ]
Привести в соответствие (на развертках высоту потолка от ур.ч.пола указать в соответствии с принятой отметкой пола) 
	
	впервые
	Выполнено

	25. 
	17-26
	На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка 
	
	впервые
	Обсудить возможность не выполнять данное замечание

	26. 
	27-41
	В экспликации помещений типового этажа для секций 15-19 в наименовании помещений вместо тамбура (15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04) указать переходной балкон 
	
	впервые
	Выполнено

	27. 
	27-31
	Представить описание данного обозначения на плане (пунктирная линия вдоль стен переходного балкона) 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	28. 
	27-31
	На плане полов указать отметки ур.ч.пола для всех помещений типового этажа
	
	впервые
	Выполнено

	29. 
	27-31
	Указать номер комплекта АР
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	30. 
	27-31
	Указать правильную ссылку на номер листа 
[image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	31. 
	30
	На плане полов секция 18 на типовом этаже в тамбуре (18.02) графически указать плинтус
	
	впервые
	Выполнено

	32. 
	32
	Убрать наложение текста на план
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	33. 
	32-36
	Откорректировать высоту этажа 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	34. 
	32-36
	Указать номер комплекта АР
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	35. 
	36
	Указать на плане тип отделки СП2
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	36. 
	37-41
	Все типы отделки стен указанные в ведомости типового этажа указать на плане
	
	впервые
	Выполнено

	37. 
	37-41
	На плане отделки стен типового этажа графически изобразить отделку откосов дверей и окон
[image: ]
	
	впервые
	[bookmark: _GoBack]Выполнено. Убрано из ведомости отделки стен, тюк предусмотрены двери с доборами и нащельниками. 

	38. 
	37-41
	Указать правильную ссылку на номер листа 
[image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	39. 
	37-41
	Указать номера комплектов АР
[image: ]
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	40. 
	43
	Указать номера комплектов АР
[image: ]
	
	впервые
	Просьба выдать номера комплектов РД АР

	41. 
	44
	Представить схему тактильно-контрастного указателя 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	42. 
	2-6
44
	Для определения конструкции порога в помещении ПУИ указать материал двери и дверной коробки 
	
	впервые
	Порог в ПУИ выполнен в составе дверной коробки. Выноски узлов на планах полов убраны. Название узла откорректировано. 

	43. 
	44
	Откорректировать название помещений, между которыми представлен порог 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	44. 
	44
	На узле №4.1 и 4.2 указать правильные ссылки на листы 
[image: ]   [image: ]
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	45. 
	
	Представить схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости
	
	впервые
	Выполнено

	46. 
	12-16
	В секции 17 в помещении консьержа указан подоконник из керамогранита (П2)
[image: ]
В секциях 15,16,18,19 указан подоконник из ПВХ (П1)
[image: ]
Привести в соответствие (применить одно решение или обосновать данное решение)
	
	впервые
	Выполнено

	47. 
	2-41
	На планах полов, потолков, стен и на развертках указать правильные ссылки на листы с узлами 
	
	впервые
	Будет уточнено после решения вопроса по доп. листам типового этажа

	        Проектные решения
	

	1. 
	7-11
32-36
	В МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотреть потолок «Грильято» с размером ячейки 75х75 мм, вместо 100х100 мм
Учесть в комплектах АР и в разделе ПД-АР1.ПЗ
	ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023
	впервые
	

	2. 
	1-43
	1. В комплекте 2-15..19-АИ1.4  показатели пожарной опасности отделочных материалов указанные в общих указаниях на листе 1 не соответствуют ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 и 123-Ф
Указать показатели пожарной опасности в соответствии с этажностью здания
При этом учесть, что отделка пожаробезопасных зон должна предусматриваться негорючими материалами
                                                      2-15..19-АИ1.4
[image: ]
                    ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 и 123-Ф
[image: ] 
2. В ведомостях отделки полов, потолков и стен не указывать класс пожарной опасности отделочных материалов, в целях исключения несоответствия между листами одного комплекта и разделами. 
	123-ФЗ
	впервые
	Выполнено.

Класс пожарной опасности в общих указаниях к АИ указан в соответствии с выкопировкой приведенной в данных замечаниях. 

	3. 
	7,17
	1. В вестибюле 1-го этажа секции 15 в зоне установки вендинговых аппаратов указать тип потолка на плане и на развертке 
[image: ]
2. Представить описание конструкции из гипсокартона в зоне установки вендинговых аппаратов (представить подробную схему узла зашивки с размерами, привязками, финишной отделкой и т.д.)
[image: ]
	
	впервые
	Принято ли данное решение в АР? Конструкцию данной перегородки целесообразно указать в разделе АР. 

	4. 
	17
	На развертке уровень пола, потолка, перекрытия указать на одном уровне, настенную плитку указать без смещения швов
[image: ]
	
	впервые
	Принято

	5. 
	2-6
44
	Согласно плану полов, в 1-ом тамбуре отметка пола на 10 мм ниже отметки пола 2-го тамбура и вестибюля, на узле №3.2 между двумя помещениями также указан перепад пола 10 мм, соответственно на плане полов ссылку на узел №3.2 указать между 1-м и 2-м тамбуром (где грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери), а не между 2-м тамбуром и вестибюлем
[image: ]     [image: ]
Учесть во всех секциях 
	
	впервые
	Выполнено

	6. 
	2-6
44
	Откорректировать узел №1.2
[image: ]
Согласно плану полов, грязезащитная решетка во входном тамбуре примыкает к порогу двери второго тамбура в секции 19
Во входном тамбуре отметка ур.ч.пола (отметка грязезащитной решетки) на 10 мм ниже отметки ур.ч.пола во втором тамбуре (см. план полов)
Соответственно на узле №1.2 графически изобразить грязезащитную решетку в входном тамбуре ниже ур.ч.пола второго тамбура на 10 мм, а также отметка приямка под решетку будет -0,030 относительно ур.ч.пола второго тамбура.  
[image: ]
Указать на плане полов в секции 19 ссылку на узел №1.2
	
	впервые
	Принято, но на данный момент грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери. Обсудить

	7. 
	
	Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены).
	
	впервые
	Проводим анализ всех изменений на объем корректировки.
Просим подтвердить, что переданная редакция АР 06.02.24 является окончательной и не будет корректироваться. 




	
	Эксперт 3 категории отдела 
технологии отделочных работ инженерно-технологического управления
Графов Д.В.
8 (495) 651-07-97 доб. 77690 Dmitrii.Grafov@mosfr.ru
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