
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект 1-1..4-АИ1.1 изм.1 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)
 Отделочные чертежи. Корпус 1. Секция 1-4.» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской 
обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, 
район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 22.11.2024
19.10.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответ на замечания

	         Отклонения от ПД
	

	1. 
	6-9
26-29
	В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотрен потолок «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм:
[image: ]
В 1-1..4-АИ1.1 – «Грильято» 75х75мм
[image: ]
Привести в соответствие.
Применить подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве

В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 указан подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве.

Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД.
	


	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	2. 
	6-9
	В 1-1..4-АИ1.1 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской
В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска
Привести в соответствие.
Учесть в ПД устройство подвесного потолка. 
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	3. 
	2-34
	Привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у, ПУИ и в помещении мусоропровода в АИ, в РД АР и в ПД АР.
 
Например,
1-1..4-АИ1.1 изм.1                      1-0-1..3-АР3.1 лист 2                      ПД-АР2.ПЗ лист 4
[image: ]       [image: ]       [image: ]

Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД.
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	4. 
	2-5
22-25
	Привести в соответствие наличие, расположение и размеры контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа в АИ и в ПД-ОДИ-ГЧ 

На примере 1 корпуса 1 секции
1-1..4-АИ1.1 изм.1                                                      ПД-ОДИ лист 3
[image: ]       [image: ]
[image: ]

Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД.
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	5. 
	
	В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 класс пожарной опасности для корпуса 2 указать в соответствии с разделом ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 МГЭ от 14.09.2023 и 123-ФЗ      
В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 для 1-го и 2-го корпуса указан разный класс пожарной опасности при одинаковой этажности секций 
                           ПД-АР1.ПЗ лист 36,37
[image: ]- исключить данную информацию в ПД АР1.ПЗ
	123-ФЗ
	Повторно до прохождения МГЭ
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС

	        Оформление и комплектация тома
	

	1. 
	1
	Указать номера комплектов
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
	Снято
21.11.2024
	

	2. 
	1
	[image: ]
[image: ]
Дополнить ведомость ссылочных и прилагаемых документов альбомом ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ, версия 1 08/2023
	
	Снято
21.11.2024
	

	3. 
	14-21
	На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка.

	
	Снято
21.11.2024
	

	4. 
	26-29
	Для одного типа отделки потолка рекомендуется применять одно обозначение:
улучшенная покраска белой краской
[image: ]
	
	Для учета в работе
	

	5. 
	36
	Указать таблицу условных обозначений, указать на плане пола типового этажа марку плинтуса.
На разрезе указать высотные отметки ур.ч.п. и типы отделки пола на каждом уровне.

На разрезе лестницы в уровне 1 этажа указан плинтус ПК2 из керамогранита Unitile 
[image: ]
На планах полов (лист 36, 2-5) плинтус ПК2 из керамогранита Kerama Marazzi арт.SG155900R Сенат 
[image: ]
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	[bookmark: _GoBack]Принято. Информация приведена к взаимному соответствию

	6. 
	37
	Указать номера комплектов АР
[image: ]
	
	Снято
21.11.2024
	

	7. 
	
	Представить схему узла порога ПУИ. 

В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 представлен типовой узел порога в санузле и ПУИ, порог из керамогранитной плитки высотой 15 мм.
[image: ]
В АР3.1 лист 4 в спецификации элементов заполнения дверных проемов 1 этажа для помещения ПУИ указана дверь со стационарным порогом 14 мм.
 [image: ][image: ] [image: ] [image: ]
Привести к взаимному соответствию конструкцию порога и его высоту между комплектами.
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	В АР3.1 указан порог в составе дверной коробки, данный порог имеет высоту 14мм, который устанавливается на порог в конструктивном исполнении высотой 15мм, что указано в альбоме ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ

	8. 
	38
	На узле №4.1 и 4.2 указать правильные ссылки на листы 
[image: ]   
6-9, 26-29                                   
	
	Снято
21.11.2024
	

	9. 
	38
	Представлена схема порога противопожарной двери со стационарным порогом
[image: ]
В АР3.2 противопожарная дверь со стационарным порогом указана только для помещения мусоропровода.
В лифтовом холле указаны двери с автоматически выпадающим порогом
[image: ]
[image: ]
Представить схему узла порога противопожарной двери на путях эвакуации.
	
	
	

	        Проектные решения
	

	1. 
	6-9
26-29
	Для запотолочного пространства потолка «Грильято» 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен

1-1..4-АИ1.1 изм.1
[image: ]
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Снято
21.11.2024
	

	2. 
	3
	На листе 3 для секции 2 замаркировать узел 3.2 (указать ссылку на узел)
	
	Снято
21.11.2024
	

	3. 
	2-5
38
	Ни на одном плане полов грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери,
[image: ]
 как показано на схеме узла №1.2.
Уточнить. Замаркировать данный узел на планах полов или исключить.
[image: ]
[image: ]

1-1..4-АИ1.1 изм.1
Данный узел исключен
	
	Снято
21.11.2024
	

	4. 
	38
	Согласно планам полов в 1-1..4-АИ1.1 и планам в АР3.1 в тамбурах и вестибюле одинаковый уровень чистого пола
[image: ]            [image: ]
 В 1-1..4-АИ1.1 представлена схема с перепадом уровня пола между 1-ым и 2-ым тамбуром
[image: ]
Привести в соответствие.

Указать высоту порога между тамбурами 1 и 2 
[image: ]

Представить схему узла стыковки с напольным покрытием порога между 2-ым тамбуром и вестибюлем. Замаркировать на плане полов.
[image: ]
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	Принято. Высота порога указана, узел откорректирован, на планах полов замаркирован узел  с указанием выполнения по узлу 3.2, который является типовым по устройству порога в тамбуре 

	5. 
	22-25
	Исключить все несоответствия с комплектами АР.

Уточнить наличие обеспыливающей пропитки по наливному полу на этажных и межэтажных площадках.
В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 укрепляющая обеспыливающая пропитка Элакор указана только по сборным маршам
[image: ]
[image: ]
В АР3.1, 3.2 по наливному полу маршей, лестничных площадках указана упрочняющая и обеспыливающая пропитка.
[image: ] [image: ]
Привести к взаимному соответствию.
	
	Повторно
дополнено
21.11.2024
	Принято, внесено уточнение. 

	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	
	Эксперт 2 категории
инженерно-технологического 
управления Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru
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BECTUBIONM, KONACONHBIE, TAMBYPbI MON:
o notonku - Merannnseckuii nonseckoii notonok Twna Tpwnbsto” 100x100x40 (user

HepHI) Ha METANIMYECKOM KAPKACe, KNACC NOXApHO/ onackocTn KMO
NOMEUIEHME KOHCHEPKA:
 noTonKK - MeTannuseckuit nogsecHofi noTono Tuna “Tpuneso” 100x100x40 (user Gensii)

Ha METANNMYECKOM KapKace, KNace NoxapHoi onacHocn KMO
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