
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект АИ2.2 изм.4 «Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника.
 Отделочные чертежи» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Дата замечаний: 21.01.2025
ответы 18.11.2024
16.10.2024
08.08.2024
15.06.2024
24.01.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус

	Отклонения от ПД

	1. 
	2
	В АИ2.2 изм.2 лист 2 для отдели пола в санузлах указан керамогранит 402х402 мм.
[image: ]
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 - керамогранитная плитка светлых тонов 300х300 мм
[image: ]
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Повторно до прохождения МГЭ

	2. 
	4
	В АИ2.2 для отделки стен лоджии указана декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской (фактурная финишная поверхность).
[image: ]
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 – окраска фасадной краской.
[image: ]
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Повторно до прохождения МГЭ

	3. 
	
	В АИ2.2 для окраски по подвесному потолку в санузлах указана влагостойкая водно-дисперсионная краска.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 указана латексная акриловая краска.
Привести информацию к взаимному соответствию (материал краски).
	
	Снято 15.06.2024

	4. 
	
	Ответ на замечание:
Обращаем внимание, что в АР 2 л. 24 не откорректирован план квартиры МГН в части ширины с.у. (1700мм) с учетом прокладки коммуникаций в зашивке, как это указано на листе 23. Соответственно общая площадь квартиры уменьшилась до 80,78 кв.м.

Привести в соответствие площади квартир в ПД и в РД.
ПД АР1.ГЧ, лист 24                                                                        АИ2.2 изм.1
[image: ] [image: ]
                                                                 АИ2.2 изм.2 – площади откорректированы с оответствии с АР
                                                                            [image: ]
	
	Повторно до прохождения МГЭ

	Оформление

	1. 
	1
	Указать корректную ссылку на комплект и наименование раздела
[image: ]       
[image: ]
В ведомости основных комплектов рабочей документации отсутствует комплект марки АР2.3.
Указать корректную ссылку.
	
	Снято
08.08.2024

	2. 
	3
	Уточнить материал обеспыливающей пропитки запотолочного пространства.

Указать упрочняющую пропитку потолочной поверхности за натяжным потолком.
Учесть данное решение в РД АР и в ПД.
	Учтено в АР3.2 (лист 6)
	Снято
08.08.2024

	3. 
	
	Указать примечания со следующей информацией:                                                                                        
 • при применении натяжных потолков должна быть обеспечена высота жилых помещений квартир не менее 2.65 м в чистовой отделке, 
• в пространстве натяжного потолка не допускается прокладка инженерных сетей
	
	Снято
16.10.2024

	4. 
	3
	Применить полотно без стыковочных швов, откорректировать примечание.
[image: ]

	
	Снято 15.06.2024

	5. 
	3, 4
	Наименования планов «План напольных покрытий» на листах 3, 4 откорректировать согласно представленной на листах информации.
	
	Снято 15.06.2024

	6. 
	4
	Замаркировать на плане стен подоконники из ПВХ согласно ведомости. 
При наличии представить характер отделки подоконника на лоджии. 
	
	Снято 15.06.2024

	7. 
	4, 5
	На плане откорректировать зону расположения кухонного фартука, предусмотреть облицовку керамической плиткой по одной стене полностью, по другой стене – на глубину мойки. Привести в соответствие с развертками стен кухни, лист 5.
	№ 516-ПП от 08.08.2017 с изм. от 11.11.2019 №1465
	Снято 15.06.2024

	8. 
	4
	Указать на плане отделки стен зону исполнения профиля для внешнего угла согласно ведомости профилей.
[image: ]
	
	Снято 15.06.2024

	9. 
	5
	На развертках стен кухни (03) напольный плинтус предусмотреть непрерывно по периметру помещения. Не указывать холодильник, телевизор на развертках.
	
	Снято 15.06.2024

	10. 
	5
	Дополнить информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене.
	
	Снято 15.06.2024

	11. 
	5
	Исключить примечание о расположении центра блока розеток.
[image: ]
	
	Снято 15.06.2024

	Проектные решения

	1. 
	1, 2-4
	В общей информации общая площадь трехкомнатной квартиры (Секция 9, этаж 5, квартира №01 МГН) составляет 81,15 кв.м., площадь жилых помещений – 48.9 кв.м., что соответствует ПД.АР2 МГЭ 14.09.2023 (лист 24).
В экспликации помещений, листы 2-4, общая площадь квартиры 190,50 кв. м. 
Привести к взаимному соответствию площади разработанной квартиры и помещений.
	
	Снято 15.06.2024

	2. 
	3, 4
	Исключить в ведомостях отделки потолков и стен информацию о классах пожарной опасности отделочных материалов. Для квартир класс не нормируется. 
Для материалов подвесного потолка и натяжного потолка указать показатель горючести Г1, класс пожарной опасности не указывать.
	
	Снято 15.06.2024

	3. 
	
	Исключить крепление натяжного потолка в монтажную пену (Узел 6.3 крепления настенного профиля). 
Исключить ссылку на узел 6.3 на плане потолков.
[image: ]
В АИ2.1 указаны схемы узлов крепления натяжного потолка к монолитной ж/б стене (№6.4), к наружной стеновой панели (№6.2), к стенам санузла (№6.1).
АИ 2.2                                                    АР3.2 изм.1
[image: ]                                            [image: ] [image: ]
	
	Снято 16.10.2024

	4. 
	12
	Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте. Замаркировать узлы на плане потолков. 

- узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер
[image: ]
[image: ]

-  узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер
[image: ] [image: ]
[image: ]                                            [image: ]

-  узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию)

-  узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков.

- включить узлы по креплению люстр/светильников, пожарных датчиков. 

Ответ:
Данные узлы учтены в альбоме
ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ

В указанном альбоме узлы не представлены.
Представить узлы в комплекте АИ2.2 изм.3.
	
	[bookmark: _GoBack]Снято
21.01.2025

	5. 
	
	Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены).
	
	Для учета в работе

	Рекомендации

	6. 
	
	Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм.            
[image: ]                                                            Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм   
[image: ]
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Для учета в работе

	
Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления
 Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	 
	
Эксперт 2-ой категории отдела технологии 
отделочных работ Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru
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