Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел АИ3 «Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.»
по адресу «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12)(ВАО)».

[bookmark: _Hlk149644693]  дата замечаний: 24.01.2024

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус

	Отклонения от ПД

	1. 
	3
	 В АИ3 на плане отделки пола в рабочем зале ЦИН, в комнате персонала и информационной зоне указан керамогранитная плитка 130*800*11мм
В ПД АР1.ПЗ МГЭ от 14.09.2023 лист 42 керамогранитная плитка 1195*200*11 мм
Привести в соответствие  
Выполнено
	
	Впервые
24.01.2024

	2. 
	3
	Привести в соответствие расположение мебели в АИ3 и ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3  
                      АИ3  Выполнено
[image: ] 
ПД ИСО7.2-ГЧ лист 3 
[image: ]
	
	Впервые
24.01.2024

	3. 
	3
	Привести в соответствие расположение, размер и наличие тактильно-контрастных напольных указателей в АИ3 и ПД ОДИ лист 3 
                                  АИ3                                                               ПД ОДИ лист 3         
[image: ]               [image: ]

Тактильные указатели выполнены в соответствии с рекомендациями по проектированию АИ ЦИН. Также на наш взгляд в разделе ОДИ есть ряд нарушений нормативной документации, в т.ч. тактильная плитка должна быть перед всеми доступными для МГН дверными проемами, в т.ч. эвакуационными
СП59 2016:
[image: ]
Рекомендации:
[image: ]




	
	Впервые
24.01.2024

	Оформление и комплектование тома

	1. 
	
	Обозначить место начала раскладки плитки от стены или дверного проема
Выполнено
	
	Впервые
24.01.2024

	2. 
	
	В помещениях с/у и ПУИ ЦИН предусмотреть устройство подвесного потолка на высотной отметке +2700÷3000мм от ур.ч.п.  Выполнено.
Но хотим обратить внимание, что высота 2600 была ранее принята в соответствии с заданием  
[image: ]
	
	Впервые
24.01.2024

	3. 
	5
	В АИ3 на плане отделки стен в зоне ресепшен исключить окраску RAL 6018  Выполнено
	
	Впервые
24.01.2024

	4. 
	
	Указать высоту 210 см окраски стены грифельной краской в детском уголке  Выполнено  
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
	Впервые
24.01.2024

	5. 
	
	В АИ не указывать артикулы, марки для оборудования и оконечных устройств  (розетки, светильники, выключатели, сантехническое оборудование, отопительные приборы, осветительные приборы).
Спецификации и планы с расстановкой оборудования и оконечных устройств включить в соответствующие инженерные комплекты, в АИ указать ссылки на данные комплекты.  Выполнено  
	
	Впервые
24.01.2024

	6. 
	
	Исключить ссылку на №516-ПП ( №516-ПП к ЦИН отношение не имеет)  Выполнено  
	
	Впервые
24.01.2024

	Проектные решения

	1     
	3,10
	В АИ3 лист 10 указан перепад пола 10 мм на узле стыковки порога двери с напольным покрытием в тамбуре ЦИН, на плане отделки пола лист 3 перепад отсутствует
Привести в соответствие Выполнено  
	
	Впервые
24.01.2024

	2     
	
	Исключить несоответствия с комплектом АР  Выполнено
	
	Впервые
24.01.2024



	Специалист инженерно-технологического 
управления Бабурина Н.Д.
+7(495)651-07-97, доб.77698
e-mail: Natalia.Baburina@mosfr.ru
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6.2.3 VuacTkn moma Ha KOMMYHHKAIHOHHBIX MHyTSX Ilepel AOCTYIHBIMH JBEPHBIMH NPOEMaMH,
HAXO[WIHMUCA  (POHTANBHO MO XOAY JBIKCHHSA, BXOJAMH HA JICCTHHYHBIC KICTKH, OTKDBITBIMH
JIECTHHYHBIMH  MApIIAMH, CTALIOHADHBIMH IPENATCTBUAMH JOUKHBI HMMETh TAKTHIbHO-KOHTPACTHEIE
npeynpealonIe yKazaTeu ryGHHoi 0,5 - 0,6 M, ¢ BRICOTOH PHGOB 4 VM.

TIpeynpeskaaroniue TAKTH/ILHO-KOHTPACTHBIE YKa3aTe/IH JOIKHBI OBITh:

- Ha paccTosHuu 0,3 M OT IPENATCTBHS WIH IIOCKOCTH JIBEPHOTO NI0JI0THA, €CIIH JBEP OTKPHIBACTCS 110
XOly JBIDKEHHS;

- Ha PacCTOSIHHMH WIMPHHBI NIOIOTHA IBEPH OT ILIOCKOCTH JIBEPHOTO T0JIOTHA, €CIIH IBEPh OTKPHIBACTCS
HABCTPedy JBIKEHUIO;
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OfIM (O6ecneuenns foctynmocTu Unsanuzor

1. HanecTu TakTinsHo-koHTpacTHaii ykazarens HIT wmpunofi 500 mm (puc. 12):

« nepen nnrams;
« nepen ekixonoM U3 secTUBIoNS:
* Nepen BLIX0A0M B TaMBYP, CMEXHSIT € ynMUEF
* Nepen ExoROM & KonACOSHYIO
0.2. TakmunsHo-koHTpacTHsift yKasatens HIT HasocuTs:
« Ha paccrosnut 300 MM OT NPENATCTaU UM MIOCKOCTM ABEPHOTO NONOTHA, ECAH ABEPS OTKPHIBAETCA MO XORY ABUXEHMS:
* Ha PACCTORHMM LIUPWHA NONOTHa ABEPY OT NNIOCKOCTH ABEPHOR NONOTHa, ECTH ABEPS OTKPHIBAETCA HABCTPEY ABMXEHMIO.
0.3. LilupyHa pasmeTkw Ronx+a BHITs BsINONHeNa & paamep LnpHHsI Npo&wma(udTa unw aseph)
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Aetintbidebes dudiibatoibben hbdodndiie b

A3 [Mpumeuanu
A3 [Passeprin cres yuusepcansHoro canysna u VA
A [Pasasprion cren yansspeanssoro canyana Bucory oNSERT ¢ Eayarax 1 TIVV npuATs
A3 [Paaseprn crew Y1
A [©parmenT ninana yHHBEpCanLHOTO Cakyana C yKasawiem Kanpasnewii
passeprox

A3 |©parmest inana YV ¢ ykasanem anpaeneni paseeprok

Ge3 KOMMINECTBa CaHTEXHIMECKOTO 060pyA0BaHNA,
A (Crewupaayn catmexsuseckoro oGopyaoeaHun  akceecyapon HO C yKa3aHEw KoNNUUECTEA aKCCeCyapos
A3 [Mpumearus
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