
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект АИ2.2 «Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника.
 Отделочные чертежи» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Дата замечаний: 24.01.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус

	Отклонения от ПД

	1. 
	2
	В АИ2.2 лист 2 для отдели пола в санузлах указан керамогранит 402х402 мм.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 - керамогранитная плитка светлых тонов 300х300 мм
Привести информацию к взаимному соответствию. Выполнено
	
	впервые

	2. 
	4
	В АИ2.2 для отделки стен лоджии указана декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской (фактурная финишная поверхность).
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 – окраска фасадной краской.
Привести информацию к взаимному соответствию.
В АИ приняты решения в соответствии с «каталогом отделочных материалов и оборудования реновация 1.2 ПИК», а именно идет отделка декоративной штукатуркой, а затем окраска фасадной краской. Необходимо в разделе АР уточнить наличие декоративной штукатурки на лоджии.
	
	впервые

	3. 
	
	В АИ2.2 для окраски по подвесному потолку в санузлах указана влагостойкая водно-дисперсионная краска.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 указана латексная акриловая краска.
Привести информацию к взаимному соответствию (материал краски).
В АИ приняты решения в соответствии с «каталогом отделочных материалов и оборудования реновация 1.2 ПИК», а именно окраска подвесного потолка влагостойкой водно-дисперсионной краской Практик. Необходимо уточнить в разделе АР
	
	впервые

	Оформление

	1. 
	1
	Указать корректную ссылку на комплект и наименование раздела Выполнено
[image: ]       
[image: ]
	
	впервые

	2. 
	3
	[bookmark: _GoBack]Уточнить материал обеспыливающей пропитки запотолочного пространства. Просим указать заложен ли тип обеспыливающей пропитки в ВОР? Есть ли рекомендации по типу пропитки?
	
	впервые

	3. 
	3
	Применить полотно без стыковочных швов, откорректировать примечание. Выполнено
[image: ]

	
	впервые

	4. 
	3, 4
	Наименования планов «План напольных покрытий» на листах 3, 4 откорректировать согласно представленной на листах информации. Выполнено
	
	впервые

	5. 
	4
	Замаркировать на плане стен подоконники из ПВХ согласно ведомости. Выполнено
При наличии представить характер отделки подоконника на лоджии. Как понимаем, все лоджии выполнены с остеклением от плиты до плиты без подоконника, просим архитекторов подтвердить
	
	впервые

	6. 
	4, 5
	На плане откорректировать зону расположения кухонного фартука, предусмотреть облицовку керамической плиткой по одной стене полностью, по другой стене – на глубину мойки. Привести в соответствие с развертками стен кухни, лист 5. Выполнено
	№ 516-ПП от 08.08.2017 с изм. от 11.11.2019 №1465
	впервые

	7. 
	4
	Указать на плане отделки стен зону исполнения профиля для внешнего угла согласно ведомости профилей. Выполнено
[image: ]
	
	впервые

	8. 
	5
	На развертках стен кухни (03) напольный плинтус предусмотреть непрерывно по периметру помещения. Не указывать холодильник, телевизор на развертках. Выполнено
	
	впервые

	9. 
	5
	Дополнить информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене. Выполнено
	
	впервые

	10. 
	5
	Исключить примечание о расположении центра блока розеток. Выполнено
[image: ]
	
	впервые

	Проектные решения

	1. 
	1, 2-4
	В общей информации общая площадь трехкомнатной квартиры (Секция 9, этаж 5, квартира №01 МГН) составляет 81,15 кв.м., площадь жилых помещений – 48.9 кв.м., что соответствует ПД.АР2 МГЭ 14.09.2023 (лист 24).
В экспликации помещений, листы 2-4, общая площадь квартиры 190,50 кв. м. 
Привести к взаимному соответствию площади разработанной квартиры и помещений. Обращаем внимание, что в АР 2 л. 24 не откорректирован план квартиры МГН в части ширины с.у. (1700мм) с учетом прокладки коммуникаций в зашивке, как это указано на листе 23. Соответственно общая площадь квартиры уменьшилась до 80,78 кв.м. Просим подтвердить.
	
	впервые

	2. 
	3, 4
	Исключить в ведомостях отделки потолков и стен информацию о классах пожарной опасности отделочных материалов. Для квартир класс не нормируется. 
Для материалов подвесного потолка и натяжного потолка указать показатель горючести Г1, класс пожарной опасности не указывать. Выполнено
	
	впервые

	3. 
	12
	Исключить крепление натяжного потолка в монтажную пену (Узел 6.3 крепления настенного профиля). 
Исключить ссылку на узел 6.3 на плане потолков. Выполнено
[image: ]
	
	впервые

	4. 
	
	Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены). Обращаем внимание, что в АР 2 л. 24 не откорректирован план квартиры МГН в части ширины с.у. (1700мм) с учетом прокладки коммуникаций в зашивке, как это указано на листе 23
	
	впервые



	
	 
	Главный специалист инженерно-технологического управления
Резниченко Е.В.
8 (495) 651-07-97 доб. 77695
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