
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект АИ2.2 «Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира для проживания инвалида-колясочника.
 Отделочные чертежи» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Дата замечаний: 24.01.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответы на замечания
16.02.24

	Отклонения от ПД
	

	1. 
	2
	В АИ2.2 лист 2 для отдели пола в санузлах указан керамогранит 402х402 мм.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 - керамогранитная плитка светлых тонов 300х300 мм
Привести информацию к взаимному соответствию. 
	
	впервые
	Выполнено

	2. 
	4
	В АИ2.2 для отделки стен лоджии указана декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской (фактурная финишная поверхность).
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 – окраска фасадной краской.
Привести информацию к взаимному соответствию.

	
	[bookmark: _GoBack]впервые
	В ВОР разделы 01-03-00-04-01 АР1.ВР_23.08.23_Кус.12 лист 19 и в 01-03-00-05-01 АР1.ВР_06.09.23_Кус.12 лист 187 указана декоративная штукатурка
[image: ]

	3. 
	
	В АИ2.2 для окраски по подвесному потолку в санузлах указана влагостойкая водно-дисперсионная краска.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 указана латексная акриловая краска.
Привести информацию к взаимному соответствию (материал краски).

	
	впервые
	Из документации АИ2.2. убрано обозначение краски «водно-дисперсионная». Указано как влагостойкая краска Практик в соответствии с  «каталогом отделочных материалов и оборудования реновация 1.2 ПИК»
[image: ]

	Оформление
	

	1. 
	1
	Указать корректную ссылку на комплект и наименование раздела 
[image: ]       
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	2. 
	3
	Уточнить материал обеспыливающей пропитки запотолочного пространства. 
	
	впервые
	В ВОР разделы 01-03-00-04-01 АР1.ВР_23.08.23_Кус.12 и в 01-03-00-05-01 АР1.ВР_06.09.23_Кус.12 не предусмотрена обеспыливающая пропитка за натяжным потолком. В соответствии с ВОР обеспыливающая  пропитка убрана из раздела АИ 

	3. 
	3
	Применить полотно без стыковочных швов, откорректировать примечание. 
[image: ]

	
	впервые
	Выполнено

	4. 
	3, 4
	Наименования планов «План напольных покрытий» на листах 3, 4 откорректировать согласно представленной на листах информации. 
	
	впервые
	Выполнено

	5. 
	4
	Замаркировать на плане стен подоконники из ПВХ согласно ведомости. 
При наличии представить характер отделки подоконника на лоджии. 
	
	впервые
	На планах добавлены марки подоконников.
В ВОР разделы 01-03-00-04-01 АР1.ВР_23.08.23_Кус.12 и в 01-03-00-05-01 АР1.ВР_06.09.23_Кус.12 не предусмотрены подоконные доски на лоджиях квартир.

	6. 
	4, 5
	На плане откорректировать зону расположения кухонного фартука, предусмотреть облицовку керамической плиткой по одной стене полностью, по другой стене – на глубину мойки. Привести в соответствие с развертками стен кухни, лист 5. 
	№ 516-ПП от 08.08.2017 с изм. от 11.11.2019 №1465
	впервые
	Выполнено

	7. 
	4
	Указать на плане отделки стен зону исполнения профиля для внешнего угла согласно ведомости профилей. 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	8. 
	5
	На развертках стен кухни (03) напольный плинтус предусмотреть непрерывно по периметру помещения. Не указывать холодильник, телевизор на развертках. 
	
	впервые
	Выполнено

	9. 
	5
	Дополнить информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене. 
	
	впервые
	Выполнено

	10. 
	5
	Исключить примечание о расположении центра блока розеток.
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	Проектные решения
	

	1. 
	1, 2-4
	В общей информации общая площадь трехкомнатной квартиры (Секция 9, этаж 5, квартира №01 МГН) составляет 81,15 кв.м., площадь жилых помещений – 48.9 кв.м., что соответствует ПД.АР2 МГЭ 14.09.2023 (лист 24).
В экспликации помещений, листы 2-4, общая площадь квартиры 190,50 кв. м. 
Привести к взаимному соответствию площади разработанной квартиры и помещений. 
	
	впервые
	Выполнено.

Обращаем внимание, что в АР 2 л. 24 не откорректирован план квартиры МГН в части ширины с.у. (1700мм) с учетом прокладки коммуникаций в зашивке, как это указано на листе 23. Соответственно общая площадь квартиры уменьшилась до 80,78 кв.м. 

	2. 
	3, 4
	Исключить в ведомостях отделки потолков и стен информацию о классах пожарной опасности отделочных материалов. Для квартир класс не нормируется. 
Для материалов подвесного потолка и натяжного потолка указать показатель горючести Г1, класс пожарной опасности не указывать. 
	
	впервые
	Выполнено

	3. 
	12
	Исключить крепление натяжного потолка в монтажную пену (Узел 6.3 крепления настенного профиля). 
Исключить ссылку на узел 6.3 на плане потолков. 
[image: ]
	
	впервые
	Выполнено

	4. 
	
	Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены). 
	
	впервые
	Обращаем внимание, что в АР 2 л. 24 не откорректирован план квартиры МГН в части ширины с.у. (1700мм) с учетом прокладки коммуникаций в зашивке, как это указано на листе 23



	
	 
	Главный специалист инженерно-технологического управления
Резниченко Е.В.
8 (495) 651-07-97 доб. 77695
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