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ПД (970х570h – размеры клапана включая фланцы)
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Секция 8
ПД (570х970h – размеры клапана включая фланцы)
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ДУ (1070х540h – размеры клапана включая фланцы)
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Секция 9
ПД (970х570h – размеры клапана включая фланцы)
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