Корпус 1 
1 этажи привязать все решетки ДУ/ПД согласно задания
Увязать ПК
 Перенести коллектор ОВ в коридор


Первый этаж
Секция 1
клапан ДУ - 1300х450
клапан ПД - 900х500
Секция 2
клапан ДУ - 1000х500 (правый коридор)
клапан ПД - 1000х300 (правый коридор)
клапан ДУ - 900х500 (левый коридор)
клапан ПД - 1000х300 (левый коридор)
Секция 3
клапан ДУ - 1500х300
клапан ПД - 900х500

Корпус 2
[bookmark: _GoBack]Секция 10 (1 этаж) (шхв)
клапан ДУ - 1300х400
клапан ПД - 700х700
Секция 11 (1 этаж)
клапан ДУ - 1000х500
клапан ПД - 700х700
Секция 12 (1 этаж)
клапан ДУ - 500х900
клапан ПД - 700х700
Секция 13 (1 этаж)
клапан ДУ - 1400х350
клапан ПД - 900х500
Секция 14 (1 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 900х500
Секция 15 (1 этаж)
клапан ДУ - 1000х400
клапан ПД - 900х500
Секция 16 (1 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 900х500
Секция 17 (1 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 700х700
Секция 18 (1 этаж)
клапан ДУ - 1000х450
клапан ПД - 1100х400
Секция 19 (1 этаж)
клапан ДУ - 1300х400
клапан ПД - 900х500
Секция 10 (2 этаж)
клапан ДУ - 1000х400
клапан ПД - 900х500
Секция 11 (2 этаж)
клапан ДУ - 1000х500
клапан ПД - 900х500
Секция 12 (2 этаж)
клапан ДУ - 600х650
клапан ПД - 750х400
Секция 13 (2 этаж)
клапан ДУ - 1400х350
клапан ПД - 900х500
Секция 14 (2 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 900х500
Секция 15 (2 этаж)
клапан ДУ - 1400х350
клапан ПД - 900х500
Секция 16 (2 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 900х500
Секция 17 (2 этаж)
клапан ДУ - 1300х350
клапан ПД - 900х500
Секция 18 (2 этаж)
клапан ДУ - 1300х400
клапан ПД - 1100х400
Секция 19 (2 этаж)
клапан ДУ - 1300х400
клапан ПД - 900х500
