МОПы
1. 
2. ШПК опустить на высоту 545 мм тип этаж.
3. Выноски, не относящиеся к потолкам скрыть с плана потолков.
4. Проставить отметки потолков
5. Проставить марки потолков
6. Отметки потолков в санузлах 2700 мм 
7. Отредактировать размеры графического отображения решеток ДУ и ПД

Квартиры
1. Поправить экспликацию помещений, сделать как в АР
2. Проверить вентиляцию в квартира.

ЦИН




Отмети потолков на ом этаже получились 3160, а должны делать 3300
Поправить экспликации помещений не те секции и помещения 
расставить упоры в лх на типовом этаже
упоры на балконе сделать на плите перекрытия
дописать в примечаниях, что перед установкой упоров провести натурное обследование на открывание двери

проверить необходимость делать тактильную плитку при выходе и входе в ЛХ на типовом этаже
расставить пиктограммы СП10 по ОДИ на 1ом этаже
Поправить СП11 на СП10
Написать примечание , что пикторграамы выполнены на основании ОДИ
Поправить стык покрытий полов между лифтовым холлом и мусорокамерой/ мусорокамерой и тамбуром на тип. этажах.
Проверить чтобы не было наслоений выносок друг на друга на развертках 1 этажа
Проставить отметки полов на тип. этаже
Показать соосность напольных покрытий на тип. этаже
Перенести сетки этажей на противоположные стены в лифтовых холлах в файле Алёны
Подправить штриховки в ведомости в макетах СП2. 
Перенести номер этажа в ЛК на торцевые стены
Показать отделку откосов АИ 1.3 окна консьержа
Поправить тактильную плитку в ЛК по аналогии с Очаково
В файле Алёны добавить дверные упоры в Лк
На ПЕРЕХОДНЫХ ЛОДЖИЯХ УКАЗАТАТЬ ПЛИНТУС ДОБАВИТЬ В ВЕДОМОСТЬ
Убрать рамку с марки потолков. Добавить рамку на отметку потолков 
Неправильно указана схема в ЛК на 1 этаже, заменить на 7.1
Подправить раскладку плитки на полах в ЛК на 1 этаже 
В макетах перебить сп11 на планах потолков. Добавить окраску коммуникаций для потолков.
Дописать необходимость использования люков ППК, ссылаясь на ИОС
Заменить общие указания в альбомах Алёны.
Дописать общие рекомендации по отделке для квартир и цин
Добавить оси на тип этаж.
Проверить возможность крепления интервала квартир у дверей
Добавить номер квартир на тип. этажах, отделка стен
Обсудить наличие сушилки для рук в су на первых этажах по каталогу не подразумевается.
Название спецификаций и ведомость в общ данных.
Указать примечание ссылку на лист навигации.
Проверить необходимость условных обозначений.
Написать везде все листы смотри с общими данными.
Инфо панели черные
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