
ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 комплект АИ2.1 изм.3 «Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира. Отделочные чертежи» 
Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Дата замечаний: 16.10.2024
08.08.2024
24.01.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответ на замечания

	Отклонения от ПД

	1. 
	2
	В АИ2.1 лист 2 для отдели пола в санузлах указан керамогранит 402х402 мм.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 - керамогранитная плитка светлых тонов 300х300 мм
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	

	2. 
	4
	В АИ2.1 для отделки стен лоджии указана декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской (фактурная финишная поверхность).
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 – окраска фасадной краской.
Привести информацию к взаимному соответствию.
	
	Снято 08.08.2024
	

	3. 
	
	В АИ2.1 для окраски по подвесному потолку в санузлах указана влагостойкая водно-дисперсионная краска.
В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 указана латексная акриловая краска.
Привести информацию к взаимному соответствию (материал краски).
	
	Снято 08.08.2024
	

	Оформление

	1. 
	1
	Указать корректную ссылку на комплект и наименование раздела
[image: ]       
[image: ]
	
	Снято
08.08.2024
	

	2. 
	3
	В санузле (07) потолочный плинтус предусмотреть по всему периметру помещения.
[image: ]
	
	Снято
08.08.2024
	

	3. 
	3
	Уточнить материал обеспыливающей пропитки запотолочного пространства.
	     Учтено в АР3.2 (лист 6)
	Снято
08.08.2024
	

	4. 
	
	Указать примечания со следующей информацией:                                                                                        
 • при применении натяжных потолков должна быть обеспечена высота жилых помещений квартир не менее 2.65 м в чистовой отделке, 
• в пространстве натяжного потолка не допускается прокладка инженерных сетей
	
	Снято
16.10.2024
	

	5. 
	3
	Применить полотно без стыковочных швов, откорректировать примечание.
[image: ]

	
	Снято
08.08.2024
	

	6. 
	3, 4
	Наименования планов «План напольных покрытий» на листах 3, 4 откорректировать согласно представленной на листах информации.
	
	Снято
08.08.2024
	

	7. 
	4
	Замаркировать на плане стен подоконники из ПВХ согласно ведомости. При наличии представить характер отделки подоконника на лоджии. 
	
	Снято
08.08.2024
	

	8. 
	4, 5
	На плане откорректировать зону расположения кухонного фартука, предусмотреть облицовку керамической плиткой по одной стене полностью, по другой стене – на глубину мойки. Привести в соответствие с развертками стен кухни, лист 5.
	№ 516-ПП от 08.08.2017 с изм. от 11.11.2019 №1465
	Снято
08.08.2024
	

	9. 
	4
	Указать на плане отделки стен зону исполнения профиля для внешнего угла согласно ведомости профилей.
[image: ]
	
	Снято
08.08.2024
	

	10. 
	5
	На развертках стен кухни (03) напольный плинтус предусмотреть непрерывно по периметру помещения, включая зону за холодильником. Не указывать холодильник, телевизор на развертках.
	
	Снято
08.08.2024
	

	11. 
	5
	Дополнить информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене.
	
	Снято
08.08.2024
	

	12. 
	5
	Исключить примечание о расположении центра блока розеток.
[image: ]
	
	Снято
08.08.2024
	

	13. 
	5
	Представить корректную ссылку на альбом.
[image: ]
	
	Снято
08.08.2024
	

	Проектные решения

	1. 
	1, 2-4
	В общей информации общая площадь трехкомнатной квартиры (Секция 9, этаж 8, квартира №1) составляет 81,24 кв.м., площадь жилых помещений – 48.9 кв.м., что соответствует ПД.АР2 МГЭ 14.09.2023 (лист 24).
В экспликации помещений, листы 2-4, общая площадь квартиры 190,50 кв. м. 
Привести к взаимному соответствию площади разработанной квартиры и помещений.
	
	Снято
08.08.2024
	

	2. 
	3, 4
	Исключить в ведомостях отделки потолков и стен информацию о классах пожарной опасности отделочных материалов. Для квартир класс не нормируется. Для материалов подвесного потолка и натяжного потолка указать показатель горючести Г1, класс пожарной опасности не указывать.
	
	Снято
08.08.2024
	

	3. 
	
	Исключить крепление натяжного потолка в монтажную пену (Узел 6.3 крепления настенного профиля). 
Исключить ссылку на узел 6.3 на плане потолков.
[image: ]
В АИ2.1 указаны схемы узлов крепления натяжного потолка к монолитной ж/б стене (№6.4), к наружной стеновой панели (№6.2), к стенам санузла (№6.1).
АИ 2.1                                                    АР3.2 изм.1
[image: ]                                                  [image: ] [image: ]
	
	Снято
16.10.2024
	

	4. 
	12
	Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте. Замаркировать узлы на плане потолков. 

- узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер
[image: ]
[image: ]

- узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер
[image: ] [image: ]
[image: ]                                            [image: ]
-  узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию)

-  узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков.

- включить узлы по креплению люстр/светильников, пожарных датчиков.
	
	Повторно,
дополнено 16.10.2024
	Данные узлы учтены в альбоме 
[bookmark: _GoBack]ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ

	5. 
	12
	Откорректировать
[image: ]
Перегородка между санузлом и холлом выполнена из ПГП. Перегородки ПГП не доходят до плиты перекрытия на 1-3 см. Отобразить зазор между ПГП и плитой перекрытия. В холле предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытиям, в санузле для металлического каркаса также предусмотреть крепление к перекрытию в связи с тем, что крепеж будет попадать в зазор между ПГП и плитой.
	СП55.103-2004
	Снято
08.08.2024
	

	6. 
	
	Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены).
	
	Для учета в работе
	 

	Рекомендации

	7. 
	
	Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм.        
[image: ]                                                                Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм   
[image: ]
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Для учета в работе
	Принято к сведению



	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления
 Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	 
	Эксперт 2-ой категории отдела технологии 
отделочных работ Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru
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