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	Поз. было
	
Поз. стало
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, № опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала 
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Было
кол-во 
	Стало
кол-во
	Дельта
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	8
	9

	
	
	Корпус 20.1; 20.7, 25 этажей (24 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	2
	2
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	10
	10
	0
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	145
	0
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	22
	22
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	24
	24
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
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Примечание:
1. Оборудование может быть заменено на аналогичное, если оно незначительно отличается по техническим характеристикам от указанного с предоставлением действующих сертификатов соответствия.


Лист

	Поз. было
	
Поз. стало
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Поставщик
	Ед. измерения
	Было
кол-во 
	Стало
кол-во
	Дельта
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	8
	9

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	48
	48
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	6
	6
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 92шт. (по 46 шт. на каждый ствол)
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.2; 1 секция, 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	1
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	5
	2,5
	-2,5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	1
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	51,5
	51,5
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	15
	15
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.2; 2 секция 17 этажей (16 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	1
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	5
	2,5
	-2,5
	
	

	[image: ]4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	1
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	48,5
	48,5
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	14
	14
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	16
	16
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	16
	16
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 30шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.3, 20.5; 24 этажа (23 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	2
	2
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	10
	7,5
	-2,5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	3
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	139
	139
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	42
	42
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	46
	46
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	46
	46
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	6
	6
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 88шт. (по 44 шт. на каждый ствол)
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.4, 17 этажей (16 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	1
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	5
	2,5
	-2,5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	1
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	48,5
	48,5
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	14
	14
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	16
	16
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	16
	16
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	3
	3
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 30шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.6, 1 секция по 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	1
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	5
	2,5
	-2,5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	1
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	51,5
	51,5
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	15
	15
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.6, 2,3 секции по 17 этажей (16 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	2
	2
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	10
	5
	-5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	2
	-2
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	97
	97
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	28
	28
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	32
	32
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	32
	32
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	4
	4
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 60шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	
	Корпус 20.8, 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	1
	0
	
	

	1.1

	-
	Дефлектор, оцинкованная сталь. 
	ДФ
	
	
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	-
	Фартук, оцинкованная сталь.
	ФГ
	
	
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	-
	Хомут для крепления фартука.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	10
	

	3
	-
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	1,5
	

	4
	-
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	М.п.
	5
	2,5
	-2,5
	
	

	4.1
	-
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	1
	-1
	
	

	5
	-
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	6
	-
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	45
	

	7
	-
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п.
	51,5
	51,5
	0
	
	

	-
	-
	- внутренний слой - нержав.сталь, диаметр- 370мм,
- наружний слой - оцинков.сталь, диаметр-420мм,
- наполнитель звукоизоляционный- вермикулит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	-
	- длина - 1500мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	15
	15
	0
	
	

	7.2
	-
	- длина - 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	
	

	7.3
	-
	- длина - 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	7.4
	-
	- длина - 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	
	

	8
	-
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, тол-щина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	17
	17
	0
	15
	

	9
	-
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	2
	2
	0
	14
	

	11
	10
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	12
	11
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель.
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	30
	

	13
	12
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	1
	1
	0
	
	

	14
	13
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Шт.
	3
	3
	0
	45
	

	Примечание:
1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№10)
2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	*  Оборудование может быть заменено на аналогичное, если оно незначительно отличается по техническим характеристикам от указанного с предоставлением действующих сертификатов соответствия
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