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Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)

137,43 147,60 10,17 137,43 147,60 10,17 644,84 615,00 -29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 407,00 0,00 390,00 390,00 0,00 2 857,00 2 857,00 0,00 155,00 155,00 1 772,46 0,00 -1 772,46 1 477,05 0,00 -1 477,05 13 736,58 7 736,00 -6 000,58 5 465,09 9 041,00 3 575,91 4 431,15 13 212,00 8 780,85 3 840,33 6 732,00 2 891,67 30 722,67 40 530,00 9 807,33 3,00 0,00 0,00

1 Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм) куб.м 55,67 80,80 25,13 55,67 80,80 25,13 W8 F200 324,90 374,00 49,10 0,00 407,00 407,00 0,00 130,00 130,00 717,99 0,00 -717,99 598,32 0,00 -598,32 5 564,40 7 523,00 1 958,60 2 213,79 8 484,00 6 270,21 1 794,97 1 093,00 -701,97 1 555,64 0,00 -1 555,64 12 445,11 17 637,00 5 191,89

2 Стены 250+300 мм (до 300 мм) куб.м 81,76 66,80 -14,96 81,76 66,80 -14,96 W8 F200 319,94 241,00 -78,94 0,00 390,00 390,00 0,00 2 857,00 2 857,00 0,00 25,00 25,00 1 054,47 0,00 -1 054,47 878,73 0,00 -878,73 8 172,18 213,00 -7 959,18 3 251,30 557,00 -2 694,30 2 636,19 12 119,00 9 482,81 2 284,70 6 732,00 4 447,30 18 277,56 22 893,00 4 615,44

3 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 144,91 159,60 14,69 144,91 159,60 14,69 724,54 798,00 73,46 0,00 122,00 122,00 0,00 5,00 5,00 155,74 0,00 -155,74 13 238,27 14 579,00 1 340,73 1 245,96 2 054,00 808,04 3 114,89 713,00 -2 401,89 1 868,93 0,00 -1 868,93 19 623,79 17 473,00 -2 150,79

4 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 4,20 2,20 2,00 4,20 2,20 10,00 21,00 11,00 36,54 34,00 -2,54 0,00 42,00 42,00 45,14 16,00 -29,14 182,71 212,00 29,29 60,19 45,00 -15,19 202,06 171,00 -31,06 526,64 520,00 -6,64

5

Минеральная вата  "Технофас Оптима" для 

термовкладышей

куб.м 0,00 0,20 0,20

4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и 

верхнее техническое пространство)

1 909,13 1 892,00 -17,13 0,00 59,40 59,40 1 909,13 1 951,40 42,27 0,00 0,00 11 081,72 8 974,00 -2 107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5 687,00 5 687,00 20 573,81 8 390,00 -12 183,81 0,00 54 476,00 54 476,00 0,00 894,00 894,00 2 547,88 1 901,00 -646,88 53 641,28 51 256,00 -2 385,28 112 954,76 60 088,00 -52 866,76 88 885,63 87 296,00 -1 589,63 58 377,87 110 291,00 51 913,13 0,00 29 070,00 29 070,00 336 981,23 409 349,00 72 367,77 20 376,00 19 767,30 -608,70

5 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 957,19 957,19 0,00 957,19 957,19 0,00 5 618,14 5 618,14 0,00 0,00 2 843,50 2 843,50 10 186,94 10 186,94 0,00 0,00 27 238,00 27 238,00 0,00 894,00 894,00 1 848,74 1 848,74 0,00 19 898,49 19 898,49 0,00 54 534,10 54 534,10 0,00 43 215,21 43 215,21 0,00 28 523,44 28 523,44 0,00 0,00 29 070,00 29 070,00 158 206,92 218 252,42 60 045,50 7 146,00 7 146,00 0,00

6 Стены 220 мм (до 300 мм) куб.м 951,94 934,81 -17,13 0,00 59,40 59,40 951,94 994,21 42,27 5 463,58 3 355,86 -2 107,72 0,00 2 843,50 2 843,50 10 386,87 -1 796,94 -12 183,81 0,00 27 238,00 27 238,00 699,14 52,26 -646,88 33 742,79 31 357,51 -2 385,28 58 420,66 5 553,90 -52 866,76 45 670,42 44 080,79 -1 589,63 29 854,43 81 767,56 51 913,13 178 774,31 191 096,58 12 322,27 13 230,00 12 621,30 -608,70

7 Перекрытия м/о более 20 кв.м  куб.м 3 643,10 3 661,00 17,90 3 643,10 3 661,00 17,90 18 215,8318 270,00 54,17 3 893,74 4 101,00 207,26 21,70 0,00 -21,70 371 532,73 335 790,00 -35 742,73 39 466,30 17 222,00 -22 244,30 58 717,98 43 530,00 -15 187,98 467,85 0,00 -467,85 474 100,30 400 643,00 -73 457,30

8 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 14,60 12,60 2,00 14,60 12,60 10,00 73,00 63,00 37,00 412,00 375,00 0,00 29,00 29,00 45,00 383,00 338,00 183,00 1 654,00 1 471,00 60,00 553,00 493,00 202,06 2 139,00 1 936,94 527,06 5 170,00 4 642,94

9

Арматурные каркасы плоские

кг 5486 0 -5 486,00 5486 0 -5486

Минеральная вата  "Технофас Оптима" для 

термовкладышей

куб.м

0 27,00

27,00

4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов 

крепления

12 Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)

куб.м/

шт

247.25/575 0/0 -247.25/-575

13

Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-

98 (зачеканка швов для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м/п

.м

2,3/1426 0/0 -2,3/-1426

14

Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-

2012 (для устройства узлов крепления 

вентблоков)

п.м 1466,25 0,00 -1466,25

14

Минеральная вата  "Технофас" фирмы 

"Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м 4,60 0,00 -4,60

16 Уплотнитель 

∅

30 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м 1426,00 0,00 -1426,00

17

Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для 

устройства узлов крепления вентблоков)

шт./кг 2300/207 0/0 -2300/-207

4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и 

плитах (подземная и надземная части)

18 Труба ПНД Ø25х4  (гладкая) п.м 1099,00 282,30 -816,70

20

Коробка установочная с суппортом для заливки в 

бетон DKC D70x57

шт 54,00 87,00 33,00

21

Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60

шт 54,00 114,00 60,00

22 Тр. ПНД Ø32 п.м 0 18,60 18,60

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.1

№п

/п

Наименование конструкции Ед.изм.

Ø25 мм

 Арматура  А500С, кг

ВСЕГО

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм Ø16 мм Ø20 мм

ЗД, кг

Марка 

бетона F

Опалубка, кв.м Прочие объемы

 Арматура А240, кг

Ø6 мм

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм

Бетон, куб.м 

Марка 

бетона 

W

В30 В40 Итого
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3НСКгб-102.306.36 1 370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 1 018 3 060 330(360) - 1,03 3,12 24,72 24,72

3НСКгб-117.306.36 1 560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 1 168 3 060 330(360) - 1,18 3,57 28,32 28,32

3НСКгб-121.306.36 1 640 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 1 213 3 060 330(360) - 1,22 3,71 58,56 58,56

3НСКгб-156.306.36 2 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 1 560 3 060 330(360) - 1,58 4,77 37,92 37,92

3НСКгб-212.306.36 2 705 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 2 115 3 060 330(360) - 2,14 6,47 51,36 51,36

3НСКгб-297.306.36 2 305 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 2 968 3 060 330(360) 1815x1800 1,92 9,08 46,08 46,08

3НСКгб-346.306.36 2 940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 3 463 3 060 330(360) 1815x1800 2,42 10,60 58,08 58,08

3НСКгб-378.306.36 3 260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 3 782 3 060 330(360) 1815x1800 2,74 11,57 65,76 65,76

3НСКгб-393.306.36 3 450 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 3 932 3 060 330(360) 1815x1800 2,89 12,03 138,72 138,72

3НСКгб-423.306.36 3 830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 232 3 060 330(360) 1815x1800 3,2 12,95 76,80 76,80

3НСКгб-443.306.36 4 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 429 3 060 330(360) 1815x1800 3,39 13,55 81,36 81,36

3НСКгб-449.306.36 5 775 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 485 3 060 330(360) - 4,53 13,72 108,72 108,72

3НСКгб-453.306.36 4 215 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 4 532 3 060 330(360) 1815x1800 3,5 13,87 168,00 168,00

3НСКгб-458.306.36 4 195 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- - 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- - 72 72 72 4 579 3 060 330(360) 1815x1800 3,55 14,01 255,60 255,60

3НСКгб-483.306.36 4 595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 832 3 060 330(360) 1815x1800 3,8 14,79 91,20 91,20

3НСКгб-527.306.36 5 145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 5 265 3 060 330(360) 1815x1800 4,24 16,11 101,76 101,76

3НСКгб-561.306.36 5 610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 5 610 3 060 330(360) 1815x1800 4,59 17,17 110,16 110,16

3НСКгб-633.306.36 6 480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 6 332 3 060 330(360) 1815x1800 5,32 19,38 127,68 127,68

3НСКгб-674.306.36 6 825 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 6 735 3 060 330(360) 2115x1800 5,54 20,61 132,96 132,96

3НСКгб-102.201.36 915- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 1 018 2 010 330(360) - 0,68 2,05 0,68 0,68

3НСКгб-117.201.36 1 035- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 1 168 2 010 330(360) - 0,77 2,35 0,77 0,77

3НСКгб-121.201.36 1 085- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 213 2 010 330(360) - 0,8 2,44 1,60 1,60

3НСКгб-156.201.36 1 330- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 1 560 2 010 330(360) - 1,03 3,14 1,03 1,03

3НСКгб-212.201.36 1 770- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 2 115 2 010 330(360) - 1,4 4,25 1,40 1,40

3НСКгб-297.201.36 2 515- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 2 968 2 010 330(360) - 1,97 5,97 1,97 1,97

3НСКгб-329.201.36 2 775- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5- 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5- 5 5 5 3 285 2 010 330(360) - 2,18 6,60 10,90 10,90

3НСКгб-344.201.36 2 895- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 435 2 010 330(360) - 2,28 6,90 4,56 4,56

3НСКгб-346.201.36 2 920- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 463 2 010 330(360) - 2,3 6,96 2,30 2,30

3НСКгб-359.201.36 3 020- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 585 2 010 330(360) - 2,38 7,21 4,76 4,76

3НСКгб-389.201.36 3 260- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 885 2 010 330(360) - 2,58 7,81 2,58 2,58

3НСКгб-393.201.36 3 250- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 932 2 010 330(360) - 2,61 7,90 5,22 5,22

3НСКгб-408.201.36 3 375- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 082 2 010 330(360) - 2,71 8,20 2,71 2,71

3НСКгб-419.201.36 3 505- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 185 2 010 330(360) - 2,78 8,41 5,56 5,56

3НСКгб-423.201.36 3 495- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3 3 3 4 232 2 010 330(360) - 2,81 8,51 8,43 8,43

3НСКгб-449.201.36 3 740- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 485 2 010 330(360) - 2,97 9,01 2,97 2,97

3НСКгб-483.201.36 3 985- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 832 2 010 330(360) - 3,21 9,71 3,21 3,21

3НСКгб-527.201.36 4 335- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 265 2 010 330(360) - 3,49 10,58 3,49 3,49

3НСКгб-561.201.36 4 630- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 610 2 010 330(360) - 3,72 11,28 3,72 3,72

3НСКгб-599.201.36 4 960- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 985 2 010 330(360) - 3,97 12,03 3,97 3,97

3НСКгб-674.201.36 5 570- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 6 735 2 010 330(360) - 4,47 13,54 4,47 4,47

3НФКн-102.194.36 930- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 018 1 940 330(360) - 0,65 1,97 0,65 0,65

3НФКн-117.194.36 1 050- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 168 1 940 330(360) - 0,75 2,27 0,75 0,75

3НФКн-121.194.36 1 105- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 213 1 940 330(360) - 0,78 2,35 1,56 1,56

3НФКн-156.194.36 1 355- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 560 1 940 330(360) - 1,0 3,03 1,00 1,00

3НФКн-212.194.36 1 800- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 115 1 940 330(360) - 1,35 4,10 1,35 1,35

3НФКн-297.194.36 2 560- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 968 1 940 330(360) - 1,9 5,76 1,90 1,90

3НФКн-329.194.36 2 820- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 3 285 1 940 330(360) - 2,1 6,37 10,50 10,50

3НФКн-344.194.36 2 945- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 435 1 940 330(360) - 2,2 6,66 4,40 4,40

3НФКн-346.194.36 2 970- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 463 1 940 330(360) - 2,22 6,72 2,22 2,22

3НФКн-359.194.36 3 070- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 3 585 1 940 330(360) - 2,3 6,95 9,20 9,20

3НФКн-389.194.36 3 320- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 885 1 940 330(360) - 2,49 7,54 2,49 2,49

3НФКн-408.194.36 3 430- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 082 1 940 330(360) - 2,61 7,92 2,61 2,61

3НФКн-419.194.36 3 565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 185 1 940 330(360) - 2,68 8,12 5,36 5,36

3НФКн-423.194.36 3 550- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 4 232 1 940 330(360) - 2,71 8,21 8,13 8,13

3НФКн-449.194.36 3 800- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 485 1 940 330(360) - 2,87 8,70 2,87 2,87

3НФКн-483.194.36 4 050- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 832 1 940 330(360) - 3,09 9,37 3,09 3,09

3НФКн-527.194.36 4 410- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 265 1 940 330(360) - 3,37 10,21 3,37 3,37

3НФКн-561.194.36 4 710- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 610 1 940 330(360) - 3,59 10,88 3,59 3,59

3НФКн-569.194.36 4 810- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 685 1 940 330(360) - 3,64 11,03 3,64 3,64

3НФКн-599.194.36 5 045- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 985 1 940 330(360) - 3,83 11,61 3,83 3,83

3НФКн-674.194.36 5 665- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 6 735 1 940 330(360) - 4,31 13,07 4,31 4,31

ПСФн-140.175.16-1 680- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 17- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 17 17 17 1 400 1 750 160 - 0,39 2,45 6,63 6,63

ВСЕГО : 658 658 1923,51 1923,51

былостало былостало былостало былостало было стало было стало было стало было стало

216 216 30 30 49 49 295 295 370,80 370,80 67,86 67,86 79,14 79,14 517,80 517,80

144 144 30 30 174 174 200,88 200,88 67,86 67,86 268,74 268,74

72 72 72 72 169,92 169,92 169,92 169,92

32 32 32 32 72,51 72,51 72,51 72,51

17 17 17 17 6,63 6,63 6,63 6,63

312 312 2 2 1 1 315 315 1132,32 1132,32 8,44 8,44 4,31 4,31 1145,07 1145,07

24 24 2 2 26 26 108,72 108,72 8,44 8,44 117,16 117,16

288 288 1 1 289 289 1023,6 1023,6 4,31 4,31 1027,91 1027,91

0 0 0,00 0,00

48 48 0 0 0 0 48 48 260,64 260,64 0,00 0,00 0,00 0,00 260,64 260,64

0 0 0,00 0,00

48 48 48 48 260,6 260,6 260,64 260,64

Итого: 658 658 1923,51 1923,51 Итого:



До 18м2

Глухие

С проемами

Фризовые

До 25м2

До 12 м2

Глухие

С проемами

Фризовые

Односл. фризовые



Количество изделий, шт. Объем изделий, м3

Типовые 

этажи

Тех. эт. Кровля Всего Типовые этажи Тех. эт. Кровля Всего

Глухие

С проемами

Проем

Общий 

объем, 

м3

Площад

ь ед., м2

Общий объем, м3 Всего

Длина, Высота,Толщина,

Количество изделий, шт. (Было) Количество изделий, шт. (Стало)

Марка Масса

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.1


image3.emf
было стало было стало было стало было стало было стало

Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

2095,00 2095,00 108,26 108,26 126,72 126,72 234,98 234,98 2329,98 2329,98

Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

2095,00 2095,00 108,26 108,26 126,72 126,72 234,98 234,98 2329,98 2329,98

Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

1242,00 1242,00 62,00 62,00 66,00 66,00 128,00 128,00 1370,00 1370,00

Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

1130,22 1130,22 53,63 53,63 59,40 59,40 113,03 113,03 1243,25 1243,25

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.1

Наименование и виды работ

Жилые этажи, м.п.

Нежилые этажи, м.п.

ИТОГО

Тех. Этаж Кровля Всего


image4.emf
1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.Тех.этКровляВсего1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.25 эт.Тех.этКровляВсего Было Стало Было Стало

Лм-3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 0 48 3250 287 1050 0,72 0,00 34,57

Лс-1  2150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 0 46 0 3300 287 1130 0,86 39,56 0,00

Лс-2 1975 1 1 0 1 0 3000 287 1130 0,79 0,79 0,00

Лс-3 1700 1 1 0 1 0 2700 287 1130 0,68 0,68 0,00

ВСЕГО Итого 48 48 41,03 34,57



Итого:

Марка

Масс

а

Очаково Корпус 20.1

Всего Длина

, мм

Высот

а, мм

Ширин

а, мм

Прое

м

Объем

, м3

Общий объем, 

м3 Количество изделий, шт.БЫЛО: Количество изделий, шт. СТАЛО:
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Ouarosckoe wocce, 3A_SA. Kopnyc. 20.2

Hesunbie sTasm, m.n.

Hunbie sTamu, m.n. utoro
HaumeroBakue 1 B1ab pabot
Tex. Sran Kposna Beero
[ Crano [ Crano [ Crano [ Crano [ Crano
TepMeTM3aLIMA HAPYKHBIX [ODUSOHTE/bHBIX CTHIKOB MY K6 NaHensmm
1872,17 1872,17 161,12 161,12 17095 17095 332,07 332,07 220424 220424
YIIOTHSOWM NOMSTUAICHOBLIM KTYTOM Ha MACTUKe
TepMETM3aLIMA BHYTPEHHMX [ODUSOHTA/IbHBIX CTBIKOB MEAY G naHensMu
> > 1872,17 1872,17 161,12 161,12 17095 17095 332,07 332,07 220424 220424
ynoTHsOWei NpoKknaaKkoi
TepMETU3aLIMA HAPYKHBIX BEPTUKANLHBIX CTIKOB MEZY K6 NaHensmm
1116,00 1116,00 86,00 86,00 94,00 94,00 180,00 180,00 1296,00 1296,00
YIIOTHSOWM NOMSTUAICHOBLIM KTYTOM Ha MACTUKe
TepMETU3aLLMA BHYTPEHHMX BEPTUKA/IBHBIX CTBIKOB MEAY G nanesMu
> > 1015,56 1015,56 74,39 74,39 84,60 84,60 158,99 158,99 1174,55 1174,55
ynnoTHsIoweit npoknaaKkoi
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Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)

Итого стены 154,00 164,90 10,90 154,00 164,90 10,90 640,00 694,60 54,60 11,18 1 273,00 1 261,82 13,76 632,00 618,24 0,00 3 502,00 3 502,00 0,00 111,00 111,00 1 934,58 0,00 -1 934,58 1 789,70 0,00 -1 789,70 15 128,84 6 200,00 -8 928,84 6 782,64 10 988,00 4 205,36 49,87 0,00 -49,87 6 126,17 15 638,00 9 511,83 0,00 7 799,00 7 799,00 31 836,73 46 143,00 14 306,27 52,00 0,00 -52,00

1 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 62,00 71,10 9,10 62,00 71,10 9,10 W8 F200 306,00 432,40 126,40 11,18 1 273,00 1 261,82 13,76 0 -13,76 0 111,00 111,00 748,04 0 -748,04 800,92 0 -800,92 5 933,14 6 135,00 201,86 2 629,74 10 642,00 8 012,26 49,87 0 -49,87 2 368,79 4 247,00 1 878,21 12 555,42 22 408,00 9 852,58 52,00 0,00 -52,00

2 Стены 220+250+300 мм (до 300 мм) куб.м 92,00 93,80 1,80 92,00 93,80 1,80 W8 F200 334,00 262,20 -71,80 0 632,00 632,00 0 3 502,00 3 502,00 1 186,54 0 -1 186,54 988,79 0 -988,79 9 195,70 65,00 -9 130,70 4 152,90 346,00 -3 806,90 3 757,38 11 391,00 7 633,62 0 7 799,00 7 799,00 19 281,31 23 735,00 4 453,69

3 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 147,00 159,10 12,10 0 0,00 0,00 147 159,10 12,10 W8 F200 734 795,20 61,20 157,99 112,00 -45,99 15009,11 16 256,00 1 246,89 1579,91 410,00 -1 169,91 2369,86 1 453,00 -916,86 19116,87 18 231,00 -885,87 0,00 22,40 22,40

4 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 2,80 0,80 2,00 2,80 0,80 10,00 14,00 4,00 36,54 18,00 -18,54 0 0,00 0,00 45,14 9,00 -36,14 182,71 183,00 0,29 60,19 45,00 -15,19 202,06 171,00 -31,06 526,64 426,00 -100,64

5

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 0 0,20 0,20

4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и 

верхнее техническое пространство)

Итого стены 1 924,00 1 863,00 -61,00 0,00 38,70 38,70 1 924,00 1 901,70 -22,30 8 982,00 7 040,00 -1 942,00 0,00 5 253,00 5 253,00 20 560,30 8 188,00 -12 372,30 0,00 52 604,00 52 604,00 1 977,60 0,00 -1 977,60 38 695,90 50 799,00 12 103,10 133 289,30 62 637,00 -70 652,30 92 709,30 99 904,00 7 194,70 15 872,10 86 921,00 71 048,90 37 989,00 37 989,00 303 104,50 404 295,00 101 190,50 8 298,00 17 722,00 9 424,00

6 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 860,00 860,00 0,00 0 38,70 38,70 860,00 898,70 38,70 4 227,00 4 227,00 0,00 0 5 253,00 5 253,00 9 124,8 8 188,0 -936,8 0 26 302,0 26 302,0 1 977,6 0 -1 977,6 18 112,0 18 112,0 0,0 56 671,4 56 671,4 0,0 41 249,5 41 249,5 0,0 6 723,7 6 723,7 0,0 0 37 989,0 37 989,0 133 859,0 200 488,6 66 629,6 8 298,00 16 915,00 8 617,00

7 Стены 220+250 мм (до 300 мм) куб.м 1 064,00 1 003,00 -61,00 1 064,00 1 003,00 -61,00 4 755,00 2 813,00 -1 942,00 11 435,5 0,0 -11 435,5 0 26 302,0 26 302,0 0,0 20 583,9 32 687,0 12 103,1 76 617,9 5 965,6 -70 652,3 51 459,8 58 654,5 7 194,7 9 148,4 80 197,3 71 048,9 169 245,5 203 806,4 34 560,9 0,00 807,00 807,00

8 Перекрытия м/о более 20 кв.м  куб.м 3 548,00 3 398,00 -150,00 0,00 3 548,00 3 398,00 -150,00 17 716,0016 981,90 -734,10 3 791,80 4 779,00 987,2 21,5 0 -21,5 361 830,8 356 493,0 -5 337,8 38 448,7 7 701,0 -30 747,7 57 192,6 58 815,0 1 622,4 473,97 0 -474,0 461 759,4 427 788,0 -33 971,4 0,00 1 298,40 1 298,40

9 Лестничные м/э площадки куб.м 7,00 20,00 13,00 0,00 7,00 20,00 13,00 40,00 85,00 45,00 127,90 434,00 306,1 0 75,00 75,0 157,99 393,00 235,0 639,49 1 759,00 1 119,5 210,65 554,00 343,3 707,20 2 138,00 1 430,8 1 843,22 5 353,00 3 509,8

10 Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия кг 5 064,00 11 678,00 6 614,0 0,0 5 064,00 11 678,00 6 614,0

11

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 0 24,75 24,75

12

Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

Carbon PROF, плотность 32  кг/м3 (или аналог)

куб.м 0 26,50 26,50

13

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполненяющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 0 747,00 747,00

4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов 

крепления

14 Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) куб.м/шт 227,0/528 0/0 -227/-528

15

Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 

(зачеканка швов для устройства узлов крепления 

вентблоков)

куб.м/п.м

2,112/1309,

44

0/0 -2,112/-1309,44

16

Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-

2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)

п.м 1 346,40 0,00 -1 346,40

17

Минеральная вата  "Технофас" фирмы 

"Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м 4,22 0,00 -4,22

18 Уплотнитель 

∅

30 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м 1 309,44 0,00 -1 309,44

19

Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для 

устройства узлов крепления вентблоков)

шт./кг

2112/190,0

8

0/0 -2112/-190,08

20 Уголок крепежный 140*90*10 0,25м кг 9 219,00 0,00 -9 219,00

4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах 

(подземная и надземная части)

21 Труба ПНД Ø25х4  (гладкая) п.м 65,00 89,56 24,56

22 Коробка распаячная  Ruvinil 119x76x60 шт 52,00 52,00 0

23

Коробка установочная с суппортом для заливки в 

бетон DKC D70x57

шт 52 69,00 17,00

24 Тр. ПНД Ø20 (гофрированная с протяжкой) п.м 0 2 392,00 2 392,00

25 Тр. ПНД Ø25 (гофрированная с протяжкой) п.м 0 5 382,00 5 382,00

26 Тр. ПНД Ø32 (гофрированная с протяжкой) п.м 0 460,00 460,00

27 Коробка потолочная 70мм шт 0 391,00 391,00

28 Коробка потолочная 70мм с крюком шт 0 529,00 529,00

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.3

№п/

п

Наименование конструкции Ед.изм.

Бетон, куб.м 

Ø10 мм Ø12 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø25 мм

Ø6 мм

Ø8 мм

 Арматура А240, кг  Арматура  А500С, кг

ЗД, кг

В7,5 В10 В25 В30 В40 Итого

Марк

а 

бетон

а W

Марка 

бетона 

F

Опалубка, кв.м Прочие объемы ВСЕГО
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3НСКгб-102.306.36 1 370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 92 92 92 1 018 3 060 330(360) - 1,03 3,12 94,76 94,76

3НСКгб-346.306.36 2 940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 3 463 3 060 330(360) 1815x1800 2,42 10,60 55,66 55,66

3НСКгб-378.306.36 3 260 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 46 46 3 782 3 060 330(360) 1815x1800 2,74 11,57 126,04 126,04

3НСКгб-393.306.36 3 450 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- - 69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- - 69 69 69 3 932 3 060 330(360) 1815x1800 2,89 12,03 199,41 199,41

3НСКгб-396.306.36 3 510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 3 960 3 060 330(360) 1815x1800 2,92 12,12 67,16 67,16

3НСКгб-423.306.36 3 830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 232 3 060 330(360) 1815x1800 3,2 12,95 73,60 73,60

3НСКгб-426.306.36 3 890 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 46 46 4 260 3 060 330(360) 1815x1800 3,22 13,04 148,12 148,12

3НСКгб-428.306.36 3 810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 279 3 060 330(360) 1815x1800 3,24 13,09 74,52 74,52

3НСКгб-458.306.36 4 195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 579 3 060 330(360) 1815x1800 3,55 14,01 81,65 81,65

3НСКгб-468.306.36 4 405 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 682 3 060 330(360) 1815x1800 3,65 14,33 83,95 83,95

3НСКгб-479.306.36 4 595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 785 3 060 330(360) 1815x1800 3,75 14,64 86,25 86,25

3НСКгб-483.306.36 4 595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 4 832 3 060 330(360) 1815x1800 3,8 14,79 87,40 87,40

3НСКгб-513.306.36 4 975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 5 132 3 060 330(360) 1815x1800 4,1 15,70 94,30 94,30

3НСКгб-593.306.36 4 840 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 23 23 23 5 929 3 060 330(360) 1515x1800, 1515x1800 4,19 18,14 96,37 96,37

3НСКгб-618.306.36 6 290 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 46 46 46 6 182 3 060 330(360) 1815x1800 5,16 18,92 237,36 237,36

3НСКгб-102.201.36 915- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4 4 4 1 018 2 010 330(360) - 0,68 2,05 2,72 2,72

3НСКгб-329.201.36 2 775- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4 4 4 3 285 2 010 330(360) - 2,18 6,60 8,72 8,72

3НСКгб-344.201.36 2 895- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3 3 3 3 435 2 010 330(360) - 2,28 6,90 6,84 6,84

3НСКгб-346.201.36 2 920- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 463 2 010 330(360) - 2,3 6,96 2,30 2,30

3НСКгб-359.201.36 3 020- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3 3 3 3 585 2 010 330(360) - 2,38 7,21 7,14 7,14

3НСКгб-374.201.36 3 140- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 735 2 010 330(360) - 2,48 7,51 2,48 2,48

3НСКгб-378.201.36 3 130- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 782 2 010 330(360) - 2,51 7,60 2,51 2,51

3НСКгб-393.201.36 3 250- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 932 2 010 330(360) - 2,61 7,90 5,22 5,22

3НСКгб-396.201.36 3 285- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 960 2 010 330(360) - 2,63 7,96 2,63 2,63

3НСКгб-423.201.36 3 495- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 232 2 010 330(360) - 2,81 8,51 5,62 5,62

3НСКгб-426.201.36 3 530- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 260 2 010 330(360) - 2,83 8,56 5,66 5,66

3НСКгб-434.201.36 3 630- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 335 2 010 330(360) - 2,88 8,71 2,88 2,88

3НСКгб-479.201.36 3 995- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 785 2 010 330(360) - 3,17 9,62 6,34 6,34

3НСКгб-483.201.36 3 985- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 832 2 010 330(360) - 3,21 9,71 3,21 3,21

3НСКгб-558.201.36 4 595- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 582 2 010 330(360) - 3,7 11,22 3,70 3,70

3НСКгб-584.201.36 4 840- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 5 835 2 010 330(360) - 3,87 11,73 7,74 7,74

3НФКн-102.194.36 930- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 1 018 1 940 330(360) - 0,65 1,97 2,60 2,60

3НФКн-329.194.36 2 820- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 3 285 1 940 330(360) - 2,1 6,37 8,40 8,40

3НФКн-344.194.36 2 945- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 3 435 1 940 330(360) - 2,2 6,66 8,80 8,80

3НФКн-346.194.36 2 970- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 463 1 940 330(360) - 2,22 6,72 2,22 2,22

3НФКн-359.194.36 3 070- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 3 585 1 940 330(360) - 2,3 6,95 9,20 9,20

3НФКн-374.194.36 3 195- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 735 1 940 330(360) - 2,39 7,25 2,39 2,39

3НФКн-393.194.36 3 305- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 932 1 940 330(360) - 2,52 7,63 2,52 2,52

3НФКн-396.194.36 3 345- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 960 1 940 330(360) - 2,54 7,68 2,54 2,54

3НФКн-423.194.36 3 550- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 232 1 940 330(360) - 2,71 8,21 5,42 5,42

3НФКн-426.194.36 3 590- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 260 1 940 330(360) - 2,73 8,26 5,46 5,46

3НФКн-434.194.36 3 690- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 335 1 940 330(360) - 2,78 8,41 2,78 2,78

3НФКн-479.194.36 4 065- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 785 1 940 330(360) - 3,06 9,28 6,12 6,12

3НФКн-483.194.36 4 050- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 832 1 940 330(360) - 3,09 9,37 3,09 3,09

3НФКн-558.194.36 4 670- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 582 1 940 330(360) - 3,57 10,83 3,57 3,57

3НФКн-569.194.36 4 810- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 685 1 940 330(360) - 3,64 11,03 3,64 3,64

3НФКн-584.194.36 4 920- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 5 835 1 940 330(360) - 3,74 11,32 7,48 7,48

ПСФн-140.175.16-1 680- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18 18 18 1 400 1 750 160 - 0,39 2,45 7,02 7,02

ВСЕГО : 610 610 1765,51 1765,51

Объем изделий, м3

Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало

161 161 31 31 50 50 242 242 276,46 276,46 75,71 75,71 83,25 83,25 435 435

92 92 31 31 123 123 94,76 94,76 75,71 75,71 170,47 170,47

69 69 69 69 181,70 181,70 181,70 181,70

32 32 32 32 76,23 76,23 76,23 76,23

18 18 18 18 7,02 7,02 7,02 7,02

299 299 0 0 0 0 299 299 996,36 996,36 0,00 0,00 0,00 0,00 996 996

0 0 0 0

299 299 299 299 996,4 996,4 996,36 996,36

0 0 0 0

69 69 0 0 0 0 69 69 333,73 333,73 0,00 0,00 0,00 0,00 334 334

0 0 0 0

69 69 69 69 333,7 333,7 333,73 333,73

Итого: 610 610 Итого: 1 766 1 766



До 18м2

Глухие

До 12 м2

Глухие

С проемами

Фризовые

Односл. фризовые

С проемами

Фризовые

До 25м2

Глухие

С проемами

Общий 

объем, 

м3

Площад

ь ед., м2

Общий объем, м3



Количество изделий, шт.

Типовые этажи Всего Типовые этажи Тех. эт. Кровля Всего

Всего

Длина, 

мм

Высота, 

мм

Толщина, 

мм

Тех. эт. Кровля

Проем Количество изделий, шт. Было Количество изделий, шт. Стало Марка Масса

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.3
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Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало

Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

1984,16 114,05 114,05 119,04 119,04 233,09 233,09 2217,25 2217,25

Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

1984,16 114,05 114,05 119,04 119,04 233,09 233,09 2217,25 2217,25

Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

1122,00 60,00 60,00 64,00 64,00 124,00 124,00 1246,00 1246,00

Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

1021,02 51,90 51,90 57,60 57,60 109,50 109,50 1130,52 1130,52

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.3

Наименование и виды работ

Жилые 

этажи, м.п.

Нежилые этажи, м.п.

ИТОГО

Тех. Этаж Кровля Всего
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1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.Тех.этКровляВсего1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.Тех.этКровляВсего Было Стало Было Стало

Лм-3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 0 46 3250 287 1050 0,72 0,00 33,13

Лс-1  2150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 0 46 0 3300 287 1130 0,86 39,56 0,00

Лс-2 1975 1 1 0 1 0 3000 287 1130 0,79 0,79 0,00

Лс-3 1700 1 1 0 1 0 2700 287 1130 0,68 0,68 0,00

ВСЕГО Итого 48 46 41,03 33,13



Итого:

Марка

Масс

а

Очаково Корпус 20.3

Всего Длина, 

мм

Высота

, мм

Ширина, 

мм

Прое

м

Объем

, м3

Общий объем, 

м3 Количество изделий, шт.БЫЛО: Количество изделий, шт. СТАЛО:
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Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)

Итого стены: куб.м 138,00 96,80 -41,20 138,00 96,80 -41,20 590,00 430,40 -159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00 839,00 0,00 1 911,00 1 911,00 0,00 2 750,00 2 750,00 1 779,82 0,00 -1 779,82 1 483,18 2 179,00 695,82 13 793,55 3 146,00 -10 647,55 6 229,35 1 564,00 -4 665,35 5 636,07 5 085,00 -551,07 0,00 7 048,00 7 048,00 28 921,96 19 022,00 -9 899,96 28 921,96 21 772,00 -7 149,96 52,00 76,90 24,90

1 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 48,00 51,8 3,80 48,00 51,8 3,80 240,00 256,40 16,40 0,00 464,00 464,00 0,00 108,00 108,00 0,00 572,00 572,00 619,07 0 -619,07 515,89 1 929,00 1 413,11 4 797,76 3 095,00 -1 702,76 2 166,73 1 268,00 -898,73 1 960,37 604,00 -1 356,37 10 059,81 6 896,00 -3 163,81 10 059,81 7 468,00 -2 591,81 52,00 20,00 -32,00

2 Стены 250+300 мм (до 300 мм) куб.м 90,00 45,00 -45,00 90,00 45,00 -45,00 350,00 174,00 -176,00 0 375,00 375,00 0 1 803,00 1 803,00 0 2 178,00 2 178,00 1 160,75 0,00 -1 160,75 967,29 250,00 -717,29 8 995,79 51,00 -8 944,79 4 062,62 296,00 -3 766,62 3 675,70 4 481,00 805,30 0,00 7 048,00 7 048,00 18 862,15 12 126,00 -6 736,15 18 862,15 14 304,00 -4 558,15 0,00 56,90 56,90

3 Колонны до 500 мм куб.м 16,00 0,00 -16,00 16,00 0,00 -16,00 135,00 0,00 -135,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 206,36 0,00 -206,36 171,96 0,00 -171,96 1 599,25 0,00 -1 599,25 722,24 0,00 -722,24 653,46 0,00 -653,46 0 0,00 0,00 3 353,27 0,00 -3 353,27 3 353,27 0,00 -3 353,27

4 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 160,20 78,50 -81,70 160,20 78,50 -81,70 764,00 387,00 -377,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 63,00 63,00 172,18 0,00 -172,18 14 635,09 7 341,00 -7 294,09 1 377,42 391,00 -986,42 3 443,55 724,00 -2 719,55 2 066,13 0 -2 066,13 0,00 21 694,37 8 456,00 -13 238,37 21 694,37 8 519,00 -13 175,37 82,05 0 -82,05

5 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 5,10 3,10 2,00 5,10 3,10 10,00 25,50 15,50 36,54 81,00 44,46 36,54 81,00 44,46 0 52,00 52,00 45,14 149,00 103,86 182,71 402,00 219,29 60,19 45,00 -15,19 202,06 171,00 -31,06 490,09 819,00 328,91 526,64 900,00 373,36

6

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 1,50 1,10 -0,40

7

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполненяющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 32,2 25,8 -6,4

4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и 

верхнее техническое пространство)

Итого стены: куб.м 820,00 777,00 -43,00 820,00 777,00 -43,00 3 879,00 3 736,10 -142,90 0,00 2 526,00 2 526,00 8 737,85 2 996,00 -5 741,85 0,00 22 210,00 22 210,00 0,00 767,00 767,00 8 737,82 28 499,00 19 761,18 15 487,38 24 898,00 9 410,62 56 527,34 33 266,00 -23 261,34 38 831,30 21 542,00 -17 289,30 1 316,60 0,00 -1 316,60 6 900,00 44 987,00 38 087,00 1 316,60 16 677,00 15 360,40 120 379,21 141 370,00 20 990,79 129 117,06 169 869,00 40 751,94 7 914,00 7 629,32 -284,68

8 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 486,00 456,00 -30,00 486,00 456,00 -30,00 2 377,00 2 278,50 -98,50 0,00 2 526,00 2 526,00 5 148,1 639,0 -4 509,1 0,00 978,0 978,0 0,00 767,0 767,0 5 148,1 4 910,0 -238,1 9 025,9 24 898,0 15 872,1 32 476,2 32 796,0 319,8 22 677,6 3 354,0 -19 323,6 1 316,6 0,0 -1 316,6 4 028,2 6 176,0 2 147,8 1316,6 0,0 -1 316,6 70 841,1 67 224,0 -3 617,1 75 989,2 72 134,0 -3 855,2 7 914,00 0,00 -7 914,00

9 Стены 220 мм (до 300 мм) куб.м 334,00 321,00 -13,00 334,00 321,00 -13,00 1 502,00 1 457,60 -44,40 3 589,75 2 357,00 -1 232,75 0,00 21 232,00 21 232,0 0,00 0,00 0,00 3 589,7 23 589,0 19 999,3 6 461,5 0,0 -6 461,5 24 051,1 470,0 -23 581,1 16 153,7 18 188,0 2 034,3 0,00 0,00 0,0 2 871,80 38811 35 939,2 0,00 16 677,00 16 677,0 49 538,1 74 146,0 24 607,9 53 127,9 97 735,0 44 607,1 0,00 7 629,32 7 629,32

10 Перекрытия м/о более 20 кв.м  куб.м 1 137,801 141,00 3,20 1 137,80 1 141,00 3,20 5 703,00 5 684,00 -19,00 1 209,97 2 441,00 1 231,03 1 210,0 2 441,0 1 231,0 12,9 0 -12,9 115 914,6 109 766,0 -6 148,6 12 371,9 5 013,0 -7 358,9 18 292,7 17 676,0 -616,7 214,74 0 -214,74 146 806,9 132 455,0 -14 351,9 148 016,8 134 896,0 -13 120,8 0,00 234,50 234,50

11 Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия кг 3 798,00 2998,6 -799,40 3 798,00 0,00 -3 798,00 3 798,00 2998,6 -799,40

12 Лестничные м/э площадки куб.м 6,00 10,00 4,00 6,00 10,00 4,00 28,00 50,00 22,00 109,63 260,00 150,37 109,63 260,00 150,37 0 28,00 28,0 135,42 176,00 40,58 548,13 1 045,00 496,87 180,56 399,00 218,44 606,17 1 545,00 938,83 1 470,28 3 193,00 1 722,72 1 579,91 3 453,00 1 873,09

13

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 0 18,32 18,32

14

Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

Carbon PROF (или аналог), плотность 32  кг/м3

куб.м 0 26,00 26,00

15

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполняющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 0 499,20 499,20

4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов 

крепления

16 Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) куб.м/шт 73,0/170 0/0 2/6

17

Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 

(зачеканка швов для устройства узлов крепления 

вентблоков)

куб.м/п.м 0,68/421,6 0/0 0,024/14,88

18

Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-

2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)

п.м 433,50 0,00 -433,50

19

Минеральная вата  "Технофас" фирмы 

"Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м 1,36 0,00 -1,36

20 Уплотнитель 

∅

30 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м 421,60 0,00 -421,60

21

Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для 

устройства узлов крепления вентблоков)

шт./кг 680/61,2 0/0 24/2,16

23 Уголок крепежный 140*90*10 0,25м 2 968,00 0,00 -2968

4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах 

(подземная и надземная части)

24 Труба ПНД Ø25х4  (гладкая) п.м 50,00 137,60 87,60

25 Тр. ПНД Ø32 (гофрированная) п.м 0 11,00 11,00

26 Тр. ПНД Ø20   (гофрированная) п.м 0 47,00 47,00

27

Коробка установочная с суппортом для заливки в 

бетон DKC D70x57

шт 38,00 0,00 -38,00

28 Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 шт 38,00 37,00 -1,00

29 Коробка потолочная 70мм шт 0 8,00 8,00

30 Коробка потолочная 70мм с крюком шт 0 10,00 10,00

31

Коробка установочная с суппортом для заливки в 

бетон

шт 0 77,00 77,00

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.4

№п/

п

Наименование конструкции Ед.изм.

Ø10 мм Ø12 мм ИТОГО

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм В30 Ø20 мм Ø22 мм Ø25 мм Ø28 мм Ø32 мм

ЗД, кг

ИТОГО В40 Итого

Ø6 мм

Ø8 мм

 Арматура А240, кг  Арматура  А500С, кг

Бетон, куб.м 

Марк

а 

бетон

а W

Марка 

бетона 

F

Опалубка, кв.м Прочие объемы ВСЕГО
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2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 6 эт. 7 эт. 8 эт. 9 эт. 10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.Тех.этКровляВсего2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 6 эт. 7 эт. 8 эт. 9 эт. 10 эт.11 эт. 12 эт. 13 эт.14 эт. 15 эт. 16 эт.17 эт.Тех.этКровляВсегоБыло Стало Было Стало

3НСКгб-147.306.36 1 940 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 1 468 3 060 330(360) - 1,48 4,49 47,36 47,36

3НСКгб-156.306.36 2 020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 1 560 3 060 330(360) - 1,58 4,77 50,56 50,56

3НСКгб-383.306.36 4 800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 16 16 16 3 829 3 060 330(360) - 3,87 11,72 61,92 61,92

3НСКгб-392.306.36 3 430 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 3 915 3 060 330(360) 1815x1800 2,88 11,98 92,16 92,16

3НСКгб-396.306.36 3 510 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 3 960 3 060 330(360) 1815x1800 2,92 12,12 93,44 93,44

3НСКгб-419.306.36 5 395 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 4 185 3 060 330(360) - 4,23 12,81 135,36 135,36

3НСКгб-449.306.36 5 795 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 64 64 64 4 485 3 060 330(360) - 4,53 13,72 289,92 289,92

3НСКгб-488.306.36 4 575 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 32 32 32 4 879 3 060 330(360) 1815x1800 3,85 14,93 123,20 123,20

3НСКгб-147.201.36 1 280- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 468 2 010 330(360) - 0,97 2,95 1,94 1,94

3НСКгб-156.201.36 1 330- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 560 2 010 330(360) - 1,03 3,14 2,06 2,06

3НСКгб-344.201.36 2 885- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 435 2 010 330(360) - 2,28 6,90 2,28 2,28

3НСКгб-348.201.36 2 885- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 482 2 010 330(360) - 2,31 7,00 2,31 2,31

3НСКгб-378.201.36 3 115- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 782 2 010 330(360) - 2,51 7,60 2,51 2,51

3НСКгб-389.201.36 3 260- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 885 2 010 330(360) - 2,58 7,81 5,16 5,16

3НСКгб-392.201.36 3 235- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 915 2 010 330(360) - 2,6 7,87 5,20 5,20

3НСКгб-396.201.36 3 285- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 960 2 010 330(360) - 2,63 7,96 5,26 5,26

3НСКгб-419.201.36 3 495- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 185 2 010 330(360) - 2,78 8,41 5,56 5,56

3НСКгб-449.201.36 3 750- - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4- - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4 4 4 4 485 2 010 330(360) - 2,97 9,01 11,88 11,88

3НСКгб-453.201.36 3 740- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 532 2 010 330(360) - 3,01 9,11 6,02 6,02

3НФКн-147.194.36 1 300- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 468 1 940 330(360) - 0,94 2,85 1,88 1,88

3НФКн-156.194.36 1 355- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 560 1 940 330(360) - 1,0 3,03 2,00 2,00

3НФКн-314.194.36 2 695- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 135 1 940 330(360) - 2,01 6,08 2,01 2,01

3НФКн-344.194.36 2 930- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 435 1 940 330(360) - 2,2 6,66 4,40 4,40

3НФКн-389.194.36 3 320- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 885 1 940 330(360) - 2,49 7,54 4,98 4,98

3НФКн-392.194.36 3 290- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 915 1 940 330(360) - 2,51 7,60 5,02 5,02

3НФКн-396.194.36 3 345- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 960 1 940 330(360) - 2,54 7,68 5,08 5,08

3НФКн-419.194.36 3 555- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 185 1 940 330(360) - 2,68 8,12 5,36 5,36

3НФКн-449.194.36 3 815- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 4 485 1 940 330(360) - 2,87 8,70 11,48 11,48

3НФКн-453.194.36 3 800- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 532 1 940 330(360) - 2,9 8,79 5,80 5,80

3НФКн-554.194.36 4 685- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 535 1 940 330(360) - 3,54 10,74 3,54 3,54

ПСФн-140.175.16-1 680- - - - - - - - - - - - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 1 400 1 750 160 - 0,39 2,45 1,17 1,17

ВСЕГО : 318 318 996,82 996,82

 

112 21 25 158 252,00 50,1852,72354,90 112 21 25 158 252,00 50,18 52,72 354,90

80 21 101 159,84 50,18 210,02 80 21 101 159,84 50,18 210,02

32 32 92,16 92,16 32 32 92,16 92,16

22 22 51,55 51,55 22 22 51,55 51,55

3 3 1,17 1,17 3 3 1,17 1,17

160 0 0 160 641,92 0,00 0,00 641,92 160 0 0 160 641,92 0,00 0,00 641,92

96 96 425,28 425,28 96 96 425,28 425,28

64 64 216,6 216,64 64 64 216,6 216,64

0 0,00 0 0,00

Итого: 318 Итого:996,82 Итого: 318 Итого: 996,82

Фризовые

Односл. фризовые



Типо

вые 

этаж

До 12 м2

Глухие

С проемами

До 18м2

Глухие

С проемами С проемами

Фризовые Фризовые

Количество изделий, шт. (Было) Количество изделий, шт. (Стало)

Марка Масса

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.4

До 18м2

Глухие

Тех. эт.Кровля

До 12 м2

Глухие

С проемами

Фризовые

Односл. фризовые

Общий объем, м3

Количество изделий, шт. (Было) Объем изделий, м3 (Стало)

Всего Всего

Всего Длина, 

мм

Высота, 

мм

Толщина, 

мм

Объем изделий, м3 (Было) Количество изделий, шт. (Стало)

Тех. эт.КровляВсего

Типов

ые 

этажи

Типовые 

этажи

Тех. эт. Кровля

Проем

Общий 

объем, 

м3

Площадь 

ед., м2



Типовые 

этажи

Тех. эт. Кровля Всего


image16.emf
Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

925,55 75,65 75,65 0,00 80,49 80,49 0,00 156,14 156,14 0,00 1081,69 1081,69 0,00

Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

925,55 75,65 75,65 0,00 80,49 80,49 0,00 156,14 156,14 0,00 1081,69 1081,69 0,00

Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

630,00 40,00 40,00 0,00 44,00 44,00 0,00 84,00 84,00 0,00 714,00 714,00 0,00

Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

573,30 34,60 34,60 0,00 39,60 39,60 0,00 74,20 74,20 0,00 647,50 647,50 0,00

Очаковское шоссе, 3А_5А. Корпус 20.4

Наименование и виды работ

Жилые 

этажи, м.п.

Нежилые этажи, м.п.

ИТОГО

Тех. Этаж Кровля Всего
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Ouakosckoe wocce, 3A_SA. Kopnyc 20.5

Hemunbie sTanu, m.n. utoro
Hunble sTaxu, m.n.
HaumeHosanve 1 suas! pasor Tex. Sra Kposna Beero
Bono | Crano | Aenera | bwno | Crano | denera | Bemo | Crano | Aenera | Bano | Crano | [denbra | Bemo | Crano | fenera
[OPU3OHTaNbHbIX
epMETU3aUA HapyKHbix [OPUIOHTNLHEIX CTLIKOB MEX(aY HG NaHenaMA 1952,40 | 195240 | 0,00 114,20 | 114,20 0,00 119,04 | 119,04 0,00 23324 | 23324 000 | 218564 | 218564 | 0,00
VIAOTHAIOLLYM NIOAMSTUNIEHOBbIM XTYTOM Ha MACTUKe
[OpU3OHTaNbHbIX
TePMETUSaLMA BHYTDEHHMX [ODUIOHTANBHBIX CTHIKOB MEKAY G naHenAmn 1952,40 | 1952,40 0,00 11420 | 11420 0,00 119,04 | 119,04 0,00 23324 | 23324 0,00 218564 | 2185,64 0,00
YIAOTHAIOWel MPOKNAAKOi
EPMETU3ALIAR HaPYXHbIX BEPTUKATOHLIX CTLIKOB MEXAY G nanenAMM 1188,00 | 118800 | 0,00 60,00 60,00 0,00 64,00 64,00 0,00 124,00 | 124,00 000 | 131200 | 131200 | 000
YNNOTHAIOLMM NONMSTUNEHOBbIM XTYTOM Ha MACTUKe
TepMETH3ALHA BHYTPEHHUX BEPTUKANHbIX CTEIKOB MEMAY K6 naHenAmy 1081,10 | 1081,10 | 0,00 5190 | 51,9 0,00 57,60 57,60 0,00 10950 | 10950 | 000 | 119060 | 119060 | 0,00

yAOTHAIOWel NPOKNaAKOT
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Было Стало Дельта Было Стало
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а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)

1 Стены до 200 мм куб.м 38,00 61,00 23,00 38,00 61,00 23,00 W8 F200 189,00 389,00 200,00 0,00 526,00 526,00 0 46,00 46,00 490,09 0 -490,09 408,41 0 -408,41 3 798,22 5 960,00 2 161,78 1 715,33 6 964,00 5 248,67 1 551,96 5 069,00 3 517,04 7 964,02 18 565,00 10 600,98

2 Стены до 300 мм куб.м 171,00 86,00 -85,00 171,00 86,00 -85,00 W8 F200 662,00 248,00 -414,00 117,36 0,00 -117,36 144,45 571,00 426,55 0 3 267,00 3 267,00 1 663,74 0 -1 663,74 3 250,74 0 -3 250,74 14 320,40 64,00 -14 256,40 5 944,96 322,00 -5 622,96 523,63 0,00 -523,63 5 268,50 15 243,00 9 974,50 0 4 113,00 4 113,00 31 233,78 23 580,00 -7 653,78 0,00 31,00 31,00

3 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 147 157,40 10,40 147 157,40 10,40 734 786,80 52,80 157,99 100,00 -57,99 0,00 15009,11 13 805,00 -1 204,11 1579,91 784,00 -795,91 2369,86 750,00 -1 619,86 19116,87 15 439,00 -3 677,87

4 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 3,20 1,20 2,00 3,20 1,20 6,00 16,00 10,00 36,54 19,00 -17,54 0 39,00 39,00 45,14 19,00 -26,14 182,71 216,00 33,29 60,19 23,00 -37,19 202,06 86,00 -116,06 526,64 402,00 -124,64

4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и 

верхнее техническое пространство)

6 Стены до 200 мм куб.м 929,00 929,00 0,00 929,00 929,00 0,00 4 620,00 4 620,00 0,00 0 2 812,10 2 812,10 9 870,7 0 -9 870,7 0 3 847,52 3 847,5 0 28 331,01 28 331,0 1 981,9 0 -1 981,9 19 451,1 24 096,37 4 645,3 61 642,2 30 575,21 -31 066,9 44 629,7 49 573,93 4 944,3 7 317,0 52 905,13 45 588,1 0 23 581,45 23 581,4 144 892,5 215 722,7 70 830,3 6 480,00 8 373,45 1 893,45

7 Стены до 300 мм куб.м 970,00 1 070,00 100,00 0 45,00 45,00 970,00 1 115,00 145,00 4 423,00 5 009,90 586,90 0 3 238,90 3 238,90 10 425,2 0 -10 425,2 0 4 431,48 4 431,5 0 32 630,99 32 631,0 725,5 0 -725,5 19 316,8 27 753,63 8 436,8 68 049,9 35 215,79 -32 834,1 47 203,7 57 098,07 9 894,3 8 108,0 60 934,87 52 826,8 0 27 160,55 27 160,6 153 829,2 248 464,3 94 635,1 6 780,00 10 100,35 3 320,35

8 Перекрытия м/о более 20 кв.м  куб.м 3 549,00 3 704,00 155,00 3 549,00 3 704,00 155,00 17 719,0018 509,80 790,80 3 791,78 0 -3 791,8 0 4 770,00 4 770,0 22,6 0 -22,6 361 911,4 330 542,0 -31 369,4 38 459,4 18 176,0 -20 283,4 57 192,6 48 052,0 -9 140,6 473,97 0 -474,0 461 851,7 401 540,0 -60 311,7 0,00 370,00 370,00

9

Лестничные м/э площадки куб.м 7,00 17,80 10,80

7,00 17,80 10,80

40,00 89,00 49,00 127,90 406,00 278,10 0 27,00 27,0 157,99 375,00 217,0 639,49 1 890,00 1 250,5 210,65 551,00 340,3 707,20 2 138,00 1 430,80 1 843,22 5 387,00 3 543,78

10

Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

Carbon PROF, плотностью 32кг/м3 (или аналог) (для 

установки закладных деталей в опалубку и 

устройства штроб и ниш в стенах)

куб.м 0 24,00 24,00

11

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполняющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 0 714,00 714,00

12

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 0 83,60 83,60

4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов 

крепления

13 Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) куб.м/шт 227,0/528 0,00 -227,0/-528

14

Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 

(зачеканка швов для устройства узлов крепления 

вентблоков)

куб.м/п.м 2,112/1309,44 0,00 -2,112/-1309,44

15

Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-

2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)

п.м 1 346,40 0,00 -1 346,40

16

Минеральная вата  "Технофас" фирмы 

"Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м 4,22 0,00 -4,22

17 Уплотнитель 

∅

30 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м 1 309,44 0,00 -1 309,44

18

Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для 

устройства узлов крепления вентблоков)

шт./кг 2112/190,08 0 -2112/-190,08

19 Уголок крепежный 140*90*10 0,25м кг 9219 0 -9219

4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах 

(подземная и надземная части)

20 Труба ПНД Ø25х4  (гладкая) п.м 66,00 310,00 244,00

21

Коробка установочная с суппортом для заливки в 

бетон DKC D70x57

шт 54,00 0 -54,00

22 Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 шт 54,00 62,00 8,00

23 Коробка  для заливки в бетона шт 0 62,00 62,00

24 Тр. ПНД Ø32 (гофрированная) п.м 0 541,00 541,00

25 Тр. ПНД Ø25 (гофрированная) п.м 0 5 795,00 5 795,00

26 Тр. ПНД Ø20 (гофрированная) п.м 0 2 298,00 2 298,00

27 Коробка потолочная 70мм шт 0 341,00 341,00

28 Коробка потолочная 70мм с крюком шт 0 552,00 552,00

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм

№п/

п

Наименование конструкции Ед.изм.

Бетон, куб.м 

 Арматура А240, кг  Арматура  А500С, кг

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.7

Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø22 мм Ø25 мм Ø28 мм Ø32 мм

ЗД, кг

В7,5 В10 В25 В30 В40 Итого

Ø6 мм

Ø8 мм

Марк

а 

бетон

а W

Марка 

бетона 

F

Опалубка, кв.м Прочие объемы ВСЕГО
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3НСКгб-102.306.36 1 370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 1 018 3 060 330(360) - 1,03 3,12 24,72 24,72

3НСКгб-117.306.36 1 560 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 1 168 3 060 330(360) - 1,18 3,57 56,64 56,64

3НСКгб-121.306.36 1 640- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 - 24 1 213 3 060 330(360) - 1,22 3,71 - 29,28

3НСКгб-156.306.36 2 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 - 1 560 3 060 330(360) - 1,58 4,77 37,92 -

3НСКгб-312.306.36 2 475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 3 118 3 060 330(360) 1815x1800 2,07 9,54 49,68 49,68

3НСКгб-366.306.36 3 130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 3 660 3 060 330(360) 1815x1800 2,62 11,20 125,76 125,76

3НСКгб-393.306.36 3 450 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 48 24 3 932 3 060 330(360) 1815x1800 2,89 12,03 138,72 69,36

3НСКгб-396.306.36 3 510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 3 960 3 060 330(360) 1815x1800 2,92 12,12 70,08 70,08

3НСКгб-404.306.36 3 660 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 4 035 3 060 330(360) 1815x1800 3,0 12,35 144,00 144,00

3НСКгб-428.306.36 3 810- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 - 24 4 279 3 060 330(360) 1815x1800 3,2 13,09 - 77,76

3НСКгб-438.306.36 4 025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 382 3 060 330(360) 1815x1800 3,35 13,41 80,40 80,40

3НСКгб-443.306.36 4 000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 4 429 3 060 330(360) 1815x1800 3,39 13,55 162,72 162,72

3НСКгб-468.306.36 4 405 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 682 3 060 330(360) 1815x1800 3,65 14,33 87,60 87,60

3НСКгб-473.306.36 4 385 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 729 3 060 330(360) 1815x1800 3,7 14,47 88,80 88,80

3НСКгб-479.306.36 4 595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 4 785 3 060 330(360) 1815x1800 3,75 14,64 90,00 90,00

3НСКгб-494.306.36 6 345 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 48 48 48 4 935 3 060 330(360) - 4,98 15,10 239,04 239,04

3НСКгб-513.306.36 6 535 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 5 132 3 060 330(360) - 5,18 15,70 124,32 124,32

3НСКгб-513.306.36-1 4 975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 5 132 3 060 330(360) 1815x1800 4,1 15,70 98,40 98,40

3НСКгб-593.306.36 5 660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 24 24 24 5 929 3 060 330(360) 2115x1800 4,73 18,14 113,52 113,52

3НСКгб-102.201.36 915- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 1 018 2 010 330(360) - 0,68 2,05 0,68 0,68

3НСКгб-117.201.36 1 035- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 168 2 010 330(360) - 0,77 2,35 1,54 1,54

3НСКгб-121.201.36 1 085- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 - 1 1 213 2 010 330(360) - 0,80 2,44 - 0,80

3НСКгб-156.201.36 1 330- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 560 2 010 330(360) - 1,03 3,14 1,03 -

3НСКгб-312.201.36 2 625- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 118 2 010 330(360) - 2,07 6,27 2,07 2,07

3НСКгб-329.201.36 2 775- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 285 2 010 330(360) - 2,18 6,60 4,36 4,36

3НСКгб-344.201.36 2 895- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 435 2 010 330(360) - 2,28 6,90 2,28 2,28

3НСКгб-359.201.36 3 020- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 3 2 3 585 2 010 330(360) - 2,38 7,21 7,14 4,76

3НСКгб-366.201.36 3 045- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 660 2 010 330(360) - 2,43 7,36 4,86 4,86

3НСКгб-374.201.36 3 140- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 735 2 010 330(360) - 2,48 7,51 4,96 4,96

3НСКгб-378.201.36 3 130- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 782 2 010 330(360) - 2,51 7,60 2,51 2,51

3НСКгб-393.201.36 3 250- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 - 1 3 932 2 010 330(360) - 2,61 7,90 - 2,61

3НСКгб-396.201.36 3 285- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 960 2 010 330(360) - 2,63 7,96 2,63 2,63

3НСКгб-404.201.36 3 385- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4 4 4 4 035 2 010 330(360) - 2,68 8,11 10,72 10,72

3НСКгб-408.201.36 3 375- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3- 3 3 3 4 082 2 010 330(360) - 2,71 8,20 8,13 8,13

3НСКгб-434.201.36 3 630- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 4 335 2 010 330(360) - 2,88 8,71 2,88 2,88

3НСКгб-479.201.36 3 995- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 785 2 010 330(360) - 3,17 9,62 6,34 6,34

3НСКгб-494.201.36 4 105- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 935 2 010 330(360) - 3,27 9,92 6,54 6,54

3НСКгб-513.201.36 4 230- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 132 2 010 330(360) - 3,4 10,32 3,40 3,40

3НСКгб-558.201.36 4 595- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 5 582 2 010 330(360) - 3,7 11,22 3,70 3,70

3НФКн-102.194.36 930- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 018 1 940 330(360) - 0,65 1,97 0,65 0,65

3НФКн-117.194.36 1 050- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 168 1 940 330(360) - 0,75 2,27 1,50 1,50

3НФКн-121.194.36 1 105- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 213 1 940 330(360) - 0,78 2,35 - 0,78

3НФКн-156.194.36 1 355- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 560 1 940 330(360) - 1,0 3,03 1,00 -

3НФКн-312.194.36 2 670- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 118 1 940 330(360) - 2,0 6,05 2,00 2,00

3НФКн-329.194.36 2 820- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 285 1 940 330(360) - 2,1 6,37 4,20 4,20

3НФКн-344.194.36 2 945- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 435 1 940 330(360) - 2,2 6,66 4,40 4,40

3НФКн-359.194.36 3 070- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 3 2 3 585 1 940 330(360) - 2,3 6,95 6,90 4,60

3НФКн-366.194.36 3 095- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 660 1 940 330(360) - 2,34 7,10 4,68 4,68

3НФКн-374.194.36 3 195- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 735 1 940 330(360) - 2,39 7,25 7,17 7,17

3НФКн-393.194.36 3 305- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 3 932 1 940 330(360) - 2,52 7,63 - 2,52

3НФКн-396.194.36 3 345- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 960 1 940 330(360) - 2,54 7,68 2,54 2,54

3НФКн-404.194.36 3 440- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 4 035 1 940 330(360) - 2,58 7,83 10,32 10,32

3НФКн-408.194.36 3 430- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 082 1 940 330(360) - 2,61 7,92 5,22 5,22

3НФКн-434.194.36 3 690- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 335 1 940 330(360) - 2,78 8,41 2,78 2,78

3НФКн-479.194.36 4 065- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 785 1 940 330(360) - 3,06 9,28 6,12 6,12

3НФКн-494.194.36 4 175- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 935 1 940 330(360) - 3,16 9,57 6,32 6,32

3НФКн-513.194.36 4 300- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 132 1 940 330(360) - 3,29 9,96 3,29 3,29

3НФКн-554.194.36 4 685- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 535 1 940 330(360) - 3,54 10,74 3,54 3,54

3НФКн-558.194.36 4 670- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 582 1 940 330(360) - 3,57 10,83 3,57 3,57

ПСФн-140.175.16-1 680- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 18 18 18 1 400 1 750 160 - 0,39 2,45 7,02 7,02

ВСЕГО : 633 633 1891,31 1891,07

Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало Было Стало

168 168 31 31 50 50 249 249 294,72 286,08 75,77 75,77 83,22 83,22 453,71 445,07

96 96 31 31 127 127 119,28 110,64 75,77 75,77 195,05 186,41

72 72 72 72 175,44 175,44 76,20 76,20 251,64 251,64

32 32 32 32 7,02 7,02 7,02 7,02

18 18 18 18 0,00 0,00

360 360 0 0 360 360 1324,08 1332,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1324,08 1332,48

72 72 72 72 363,36 363,36 363,36 363,36

288 288 288 288 960,7 969,1 960,72 969,12

0 0 0,00 0,00

24 24 0 0 24 24 113,52 113,52 0,00 0,00 0,00 0,00 113,52 113,52

0 0 0,00 0,00

24 24 24 24 113,5 113,5 113,52 113,52

Итого: 633 633 Итого: 1891,31 1891,07

До 18м2

Глухие

До 12 м2

Глухие

С проемами

Фризовые

Односл. фризовые

С проемами

Фризовые

До 25м2

Глухие

С проемами

Кровля Всего



Типовые  Тех. эт. Кровля Всего Типовые этажи Тех. эт.

Объем ед., м3

Площадь ед., 

м2

Общий объем, м3

Количество изделий, шт.

Объем изделий, м3

Всего

Длина, мм Высота, мм Толщина, мм Проем

Количество изделий, шт.

Количество изделий, шт.

Было

Стало

Марка Масса

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.7

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.7


image28.emf
Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

2041,14 2041,14 0,00 114,20 114,20 0,00 119,04 119,04 0,00 233,24 233,24 0,00 2274,38 2274,38 0,00

Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

2041,14 2041,14 0,00 114,20 114,20 0,00 119,04 119,04 0,00 233,24 233,24 0,00 2274,38 2274,38 0,00

Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

1242,00 1242,00 0,00 60,00 60,00 0,00 64,00 64,00 0,00 124,00 124,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

1130,22 1130,22 0,00 51,90 51,90 0,00 57,60 57,60 0,00 109,50 109,50 0,00 1239,72 1239,72 0,00

Наименование и виды работ

Жилые этажи, м.п.

Нежилые этажи, м.п.

Тех. Этаж Кровля Всего

ИТОГО


image29.emf
1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.Тех.этКровляВсего1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.19 эт.20 эт.21 эт.22 эт.23 эт.24 эт.25 эт.Тех.этКровляВсегоБыло Стало Было Стало

Лм-3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 0 48 3250 287 1050 0,72 0,00 34,57

Лс-1  2150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 0 46 0 3300 287 1130 0,86 39,56 0,00

Лс-2 1975 1 1 0 1 0 3000 287 1130 0,79 0,79 0,00

Лс-3 1700 1 1 0 1 0 2700 287 1130 0,68 0,68 0,00

ВСЕГО Итого 48 48 41,03 34,57



Итого:

Марка Масса

Очаково Корпус 20.7

Всего Длина

, мм

Высот

а, мм

Ширин

а, мм

Прое

м

Объем

, м3

Общий объем, 

м3 Количество изделий, шт.БЫЛО: Количество изделий, шт. СТАЛО:


image30.emf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32

Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было СталоДельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)

1 Стены 200 мм (до 200 мм) куб.м 47,00 46,94 -0,06 47,00 46,94 -0,06 233,00 235,72 2,72 0,00 535,00 535,00 0,00 78,00 78,00 606,17 0 -606,17 505,14 0 -505,14 4 697,80 2 967,00 -1 730,80 2 121,59 6 687,00 4 565,41 1 919,53 1 003,00 -916,53 9 850,23 11270 1 419,77 32,00 22,00 -10,00

2 Стены 250+300 мм (до 300 мм) куб.м 42,00 42,96 0,96 42,00 42,96 0,96 163,00 168,00 5,00 0 330,00 330,00 0,00 2 030,00 2 030,00 0 0,00 0,00 541,68 0 -541,68 451,40 227 -224,40 4 198,04 0,00 -4 198,04 1 895,89 121,00 -1 774,89 1 715,33 2 452,00 736,67 0,00 9 980,00 9 980,00 8 802,34 15 140,00 6 337,66

3 Колонны до 500 мм куб.м 24,00 0,00 -24,00 24,00 0,00 -24,00 200,00 0,00 -200,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 309,53 0 -309,53 257,94 0,00 -257,94 2 398,88 0 -2 398,88 1 083,36 0,00 -1 083,36 980,19 0,00 -980,19 0 0,00 0,00 5 029,91 0,00 -5 029,91

4 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 177,40 78,90 -98,50 177,40 78,90 -98,50 739,00 394,60 -344,40 310,18 0 -310,18 453,12 69,00 -384,12 0,00 0 4,00 4,00 0,00 11 706,68 6 384,00 -5 322,68 4 483,50 1 731,00 -2 752,50 0,00 1 392,57 528,00 -864,57 1 383,87 0 -1 383,87 19 729,92 8 716,00 -11 013,92

5 Лестничные м/э площадки куб.м 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 6,00 25,00 19,00 36,54 45,00 8,46 0 51,00 51,00 45,14 20,00 -25,14 182,71 398,00 215,29 0,00 60,19 44,00 -16,19 202,06 171,00 -31,06 526,64 729,00 202,36

6

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 1,50 0,30 -1,20

7

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполненяющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 32,2 10,0 -22,2

4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и 

верхнее техническое пространство)

8 Стены (до 200 мм) куб.м 475,00 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 2 322,00 2 322,00 0,00 5 053,6 5 053,6 0,0 0 12 856,57 12 856,6 0 717,0 717,0 1 103,8 0 -1 103,8 10 015,8 13 867,49 3 851,7 31 313,3 16 108,49 -15 204,8 22 919,4 14 954,56 -7 964,8 3 714,4 32 354,76 28 640,4 0 5 362,72 5 362,7 74 120,2 101 275,14 27 154,9 3 710,00 4 729,54 1 019,54

9 Стены (до 300 мм) куб.м 334,00 342,10 8,10 334,00 342,10 8,10 1 502,00 1 604,60 102,60 3 589,72 2 898,45 -691,3 0 9 259,43 9 259,4 376,2 0 -376,2 6 747,4 9 987,51 3 240,1 23 118,2 11 601,51 -11 516,7 16 304,2 10 770,44 -5 533,8 2 751,4 23 302,24 20 550,84 0 3 862,28 3 862,3 52 887,1 71 681,86 18 794,8 3 230,00 3 616,26 386,26

10 Перекрытия м/о более 20 кв.м  куб.м 1 140,80 1 217,00 76,20 1 140,80 1 217,00 76,20 5 703,00 6 059,50 356,50 1 213,20 1 982,00 768,80 0 7,00 7,0 0 12,9 0 -12,9 116 220,9 118 474,0 2 253,1 12 403,7 6 346,0 -6 057,7 18 340,7 17 760,0 -580,7 214,09 0 -214,09 148 405,5 144 569,0 -3 836,5 0,00 186,00 186,00

11 Лестничные м/э площадки куб.м 6,00 10,70 4,70 6,00 10,70 4,70 28,00 53,40 25,40 109,63 312,00 202,37 0 27,00 27,0 135,42 319,00 183,6 548,13 989,00 440,9 180,56 422,00 241,4 606,17 1 631,00 1 024,83 1 579,91 3 700,00 2 120,1

12

Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 

Carbon PROF (или аналог)

куб.м 0 2,50 2,50

13

Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 

(оборачивание утеплителя, заполняющего шов 

между стеной лифта и стеной жилой части)

кв.м 0 716,00 716,00

14

Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС 

ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм 

(или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и 

стеной жилой части)

куб.м 0 10,70 10,70

4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов 

крепления

15 Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть) куб.м/шт 73,0/170 0,00 -73,0/-170

16

Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 

(зачеканка швов для устройства узлов крепления 

вентблоков)

куб.м/п.м 0,68/421,6 0,00 -0,68/-421,6

17

Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-

2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)

п.м 433,50 0,00 -433,50

18

Минеральная вата  "Технофас" фирмы 

"Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов 

крепления вентблоков)

куб.м 1,36 0,00 -1,36

19 Уплотнитель 

∅

30 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м 421,60 0,00 -421,60

20

Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для 

устройства узлов крепления вентблоков)

шт./кг 680/61,2 0 -680/-61,2

21 Уголок крепежный 140*90*10 0,25м кг 2 968,00 0,00 2 968,00

4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах 

(подземная и надземная части)

22 Труба ПНД Ø25х4  (гладкая) п.м 51,00 1 301,50 1 250,50

23

Коробка установочная с супортом для заливки в 

бетон DKC D70x57

шт 40,00 0,00 -40,00

24 Коробка установочная КУ1301 (с крюком) шт 0,00 0 0,00

25 Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60 шт 40,00 42,00 2,00

26 Коробка  для заливки в бетона шт 0 42,00 42,00

27 Тр. ПНД Ø32 (гофрированная) п.м 0 187,00 187,00

28 Тр. ПНД Ø25 (гофрированная) п.м 0 1 411,00 1 411,00

29 Тр. ПНД Ø20 (гофрированная) п.м 0 816,00 816,00

30 Коробка потолочная 70мм шт 0 136,00 136,00

31 Коробка потолочная 70мм с крюком шт 0 170 170,00

ВСЕГО

Ø8 мм

Марка 

бетона 

W

Марка 

бетона 

F

Опалубка, кв.м Прочие объемы

В25 В30 В40 Итого

Ø6 мм

 Арматура А240, кг  Арматура  А500С, кг

Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø22 мм Ø25 мм Ø28 мм Ø32 мм

ЗД, кг

В7,5 В10

ГРУППОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ И МАТЕРИАЛОВ (СТАДИЯ П) по объекту: 1191-Очаково, корпус 20.8

№п/

п

Наименование конструкции Ед.изм.

Бетон, куб.м 

Ø10 мм Ø12 мм

Ø8 мм

Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм
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2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 6 эт. 7 эт. 8 эт. 9 эт. 10 эт. 11 эт. 12 эт. 13 эт. 14 эт. 15 эт. 16 эт. 17 эт. 18 эт. Тех.эт.КровляВсего 2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт. 6 эт. 7 эт. 8 эт. 9 эт. 10 эт. 11 эт. 12 эт. 13 эт. 14 эт. 15 эт. 16 эт. 17 эт. 18 эт. Тех.эт. Кровля Всего Было Стало Было Стало

3НСКгб-147.306.36 1 940 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 1 468 3 060 330(360) - 1,48 4,49 50,32 50,32

3НСКгб-156.306.36 2 020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 1 560 3 060 330(360) - 1,58 4,77 53,72 53,72

3НСКгб-383.306.36 4 800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- - 17 17 17 3 829 3 060 330(360) - 3,87 11,72 65,79 65,79

3НСКгб-392.306.36 3 430 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 3 915 3 060 330(360) 1815x1800 2,88 11,98 97,92 97,92

3НСКгб-396.306.36 3 510 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 3 960 3 060 330(360) 1815x1800 2,92 12,12 99,28 99,28

3НСКгб-419.306.36 5 395 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 4 185 3 060 330(360) - 4,23 12,81 143,82 143,82

3НСКгб-449.306.36 5 795 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- - 68 68 68 4 485 3 060 330(360) - 4,53 13,72 308,04 308,04

3НСКгб-488.306.36 4 575 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- - 34 34 34 4 879 3 060 330(360) 1815x1800 3,85 14,93 130,90 130,9

3НСКгб-147.201.36 1 280- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 468 2 010 330(360) - 0,97 2,95 1,94 1,94

3НСКгб-156.201.36 1 330- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 1 560 2 010 330(360) - 1,03 3,14 2,06 2,06

3НСКгб-344.201.36 2 885- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 435 2 010 330(360) - 2,28 6,90 2,28 2,28

3НСКгб-348.201.36 2 885- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 482 2 010 330(360) - 2,31 7,00 2,31 2,31

3НСКгб-378.201.36 3 115- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- 1 1 1 3 782 2 010 330(360) - 2,51 7,60 2,51 2,51

3НСКгб-389.201.36 3 260- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 885 2 010 330(360) - 2,58 7,81 5,16 5,16

3НСКгб-392.201.36 3 235- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 915 2 010 330(360) - 2,6 7,87 5,20 5,2

3НСКгб-396.201.36 3 285- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 3 960 2 010 330(360) - 2,63 7,96 5,26 5,26

3НСКгб-419.201.36 3 495- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 185 2 010 330(360) - 2,78 8,41 5,56 5,56

3НСКгб-449.201.36 3 750- - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4- - - - - - - - - - - - - - - - - 4- 4 4 4 4 485 2 010 330(360) - 2,97 9,01 11,88 11,88

3НСКгб-453.201.36 3 740- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2- - - - - - - - - - - - - - - - - 2- 2 2 2 4 532 2 010 330(360) - 3,01 9,11 6,02 6,02

3НФКн-147.194.36 1 300- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 468 1 940 330(360) - 0,94 2,85 1,88 1,88

3НФКн-156.194.36 1 355- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 560 1 940 330(360) - 1,0 3,03 2,00 2

3НФКн-314.194.36 2 695- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 135 1 940 330(360) - 2,01 6,08 2,01 2,01

3НФКн-344.194.36 2 930- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 435 1 940 330(360) - 2,2 6,66 4,40 4,4

3НФКн-389.194.36 3 320- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 885 1 940 330(360) - 2,49 7,54 4,98 4,98

3НФКн-392.194.36 3 290- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 915 1 940 330(360) - 2,51 7,60 5,02 5,02

3НФКн-396.194.36 3 345- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 960 1 940 330(360) - 2,54 7,68 5,08 5,08

3НФКн-419.194.36 3 555- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 185 1 940 330(360) - 2,68 8,12 5,36 5,36

3НФКн-449.194.36 3 815- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 4 4 485 1 940 330(360) - 2,87 8,70 11,48 11,48

3НФКн-453.194.36 3 800- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 4 532 1 940 330(360) - 2,9 8,79 5,80 5,8

3НФКн-554.194.36 4 685- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 5 535 1 940 330(360) - 3,54 10,74 3,54 3,54

ПСФн-140.175.16-1 680- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 1 400 1 750 160 - 0,39 2,45 1,17 1,17

ВСЕГО : 335 335 1052,69 1052,69

119 21 25 165 267,75 50,18 52,72 370,65 119 21 25 165 267,75 50,18 52,72 370,65

85 21 106 169,83 50,18 220,01 85 21 106 169,83 50,18 220,01

34 34 97,92 97,92 34 34 97,92 97,92

22 22 51,55 51,55 22 22 51,55 51,55

3 3 1,17 1,17 3 3 1,17 1,17

170 0 0 170 682,04 0,00 0,00 682,04 170 0 0 170 682,04 0,00 0,00 682,04

102 102 451,86 451,86 102 102 451,86 451,86

68 68 230,2 230,18 68 68 230,2 230,18

0 0,00 0 0,00

Итого: 335 Итого: 1052,69 Итого: 335 Итого: 1052,69

Фризовые

Односл. фризовые



Типовые 

этажи

До 12 м2

Глухие

С проемами

До 18м2

Глухие

С проемами С проемами

Фризовые Фризовые

Количество изделий, шт. (Было) Количество изделий, шт. (Стало)

Марка Масса

Очаковское шоссе,  3А 5А. Корпус 20.8

До 18м2

Глухие

Тех. эт. Кровля

До 12 м2

Глухие

С проемами

Фризовые

Односл. фризовые

Общий объем, м3

Количество изделий, шт. (Было) Объем изделий, м3 (Стало)

Всего Всего

Всего Длина, 

мм

Высота, 

мм

Толщина, 

мм

Объем изделий, м3 (Было) Количество изделий, шт.( Стало)

Тех. эт. Кровля Всего

Типовые 

этажи

Типовые 

этажи

Тех. эт. Кровля

Проем

Общий 

объем, 

м3

Площадь 

ед., м2



Типовые 

этажи

Тех. эт. Кровля Всего
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Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

987,25 75,65 75,65 0,00 80,49 80,49 0,00 156,14 156,14 0,00 1143,39 1143,39 0,00

Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

987,25 75,65 75,65 0,00 80,49 80,49 0,00 156,14 156,14 0,00 1143,39 1143,39 0,00

Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике

672,00 40,00 40,00 0,00 44,00 44,00 0,00 84,00 84,00 0,00 756,00 756,00 0,00

Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями 

уплотняющей прокладкой

611,52 34,60 34,60 0,00 39,60 39,60 0,00 74,20 74,20 0,00 685,72 685,72 0,00

Наименование и виды работ

Жилые 

этажи, м.п.

Нежилые этажи, м.п.

ИТОГО

Тех. Этаж Кровля Всего
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1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.Тех.этКровляВсего1 эт.2 эт.3 эт.4 эт.5 эт.6 эт.7 эт.8 эт.9 эт.10 эт.11 эт.12 эт.13 эт.14 эт.15 эт.16 эт.17 эт.18 эт.Тех.этКровляВсего Было Стало Было Стало

Лм-3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 0 34 3250 287 1050 0,72 0,00 24,49

Лс-1  2150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 0 32 0 3300 287 1130 0,86 27,52 0,00

Лс-2 1975 1 1 0 1 0 3000 287 1130 0,79 0,79 0,00

Лс-3 1700 1 1 0 1 0 2700 287 1130 0,68 0,68 0,00

ВСЕГО Итого 34 34 28,99 24,49



Итого:

Марка

Масс

а

Очаково Корпус 20.8

Всего Длина, 

мм

Высота

, мм

Ширина, 

мм

Прое

м

Объем

, м3

Общий объем, 

м3 Количество изделий, шт.БЫЛО: Количество изделий, шт. СТАЛО:
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№п Наименование конструкции Ед.изм. Бетон, 

Было Стало ДельтаБыло

Стал

о

Дельт

а

Было

Стал

о

Дельт

а

БылоСтало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Было Стало Было Стало Дельта Было Стало Дельта

1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

1.1 Жилые дома

1 Фундаменты куб.м 390 0 -390 5 785 5 949 164 6 175 5 949 -226 W8 W8 F200 F200 511 915 404

Арматурные каркасы пространственные

2

Сваи железобетонные вдавливаемые 350х350 мм L=12м по 

серии 1.011.1-10 из бетона В25 F75 W4 (для корпусов 20.1 и 20.7)

шт./м3   W4 W4 F75 F75 1381/2030 1381/2030 0/0

3

Статическое испытание свай шт.

14 14 0

4

Бетонная подготовка из бетона В20, Армированная сеткой Вр-1 

Ø4 200х200 (ростверк) - 170 мм (для корпусов 20.1 и 20.7)

куб.м 275 304 29 275 304 29

5 Сетка Вр-1 Ø4 200х200 кв.м/кг 1620/1300 2576/2067 956/767

6

Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм (кроме 

корп. 20.1 и 20.7)

куб.м 320 336 16 320 336 16 320 336 16

7

Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм (кроме 

корп. 20.1 и 20.7)

куб.м 460 497 37

8 Утолщение из бетона В10 (Устройство перепада ФП) куб.м 0 230 230 0 230 230

1.1.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной 

плитой)

9 Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм кв.м 0 6 055 6 230 175

10 Затирка цементно-песчаным раствором кв.м 6 055 6 230 175

11 Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м 420 510 90

1.1.2 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки 

вылета фундаментной плиты):

12 Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м 410 510 100

1.2 Подземная автостоянка

14 Фундаменты куб.м 5 650 6 143 493 5 650 6 143 493 W8 W8 F200 F200 210 512 302

15 Арматурные карсасы пространственные 800мм

16 Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм куб.м 860 818 -42 860 818 -42

17 Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм куб.м 1 230 1 168 -62

18

Анкера под башенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт)  шт./кг 16/4800 16/4800

0/0

1.2.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной 

плитой)

19 Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм куб.м 0 12 210 12 000 -210

20

Затирка цементно-песчаным раствором кв.м

12 210 12 000 -210

21

Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

115 248 133

1.2.2 Гидроизоляция вертикальная (водосборные приямки в 

фундаменте)

22

Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

105 105 0

2. ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1 711,00 2 110,00 399,00 1 365,00 1 159,90 -205,10 3 076,00 3 269,90 193,90 12 615,00 11 799,50 -815,50 0 0 0

23 Стены до 200 мм куб.м 460,00 500,00 40,00 395,00 39,90 -355,10 855,00 539,90 -315,10 W8 W8 F200 F200 4 275,00 2 699,50 -1 575,50

24 Стены до 300 мм куб.м 1 251,00 1 610,00 359,00 970,00 1 120,00 150,00 2 221,00 2 730,00 509,00 W8 W8 F200 F200 8 340,00 9 100,00 760,00

25  Колонны до 1000 мм куб.м 360,00 406,00 46,00 0,00 520,00 520,00 360,00 926,00 566,00 W8 W8 F200 F200 3 150,00 2 860,00 -290,00

6 530,00 6 722,70 192,70 0 0 0 6 530,00 6 722,70 192,70 20 067 21 057 990 0 0 0

26 Перекрытия м/о менее 10 кв.м куб.м 11,00 31,90 20,90 11,00 31,90 20,90 W8 W8 F200 F200 56,00 159,50 103,50

27 Перекрытия м/о менее 20 кв.м куб.м 11,00 43,80 32,80 11,00 43,80 32,80 W8 W8 F200 F200 56,00 219,00 163,00

28 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м 6 508,00 6 647,00 139,00 6 508,00 6 647,00 139,00 W8 W8 F200 F200 19 955,00 20 678,00 723,00

29 Арматурные каркасы плоские (всего на все плиты)

30 Лестничные марши   куб.м 75 82 7 75 82 7 280 410 130

31 Лестничные площадки  куб.м 45 32 -13 45 32 -13 220 160 -60

32 Днища лифтовых приямков куб.м 50 13 -37 50 13 -37

33

Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм куб.м

17 17 0

34

Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм кв.м

165 165 0

35

Затирка цементно-песчаным раствором кв.м

165 165 0

36

Гидроизоляция рулонная "Техноэласт ЭПП" (или аналог) (на 1 

слой) всего 2 слоя кв.м

165 165 0

37

Засыпка песком под плитой рампы куб.м

645 645 0

2.1 Гидроизоляция вертикальная

38

Экструдированный пенополистирол "CARBON PROF" толщиной 

100 мм (утеплитель стен, плотность 35 кг/м3, группа горючести  куб.м

115 126 11

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м 0 840 840

2.2 Гидроизоляция д.ш. между плитой покрытия автостоянки и 

стенами жилого дома

39

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 

50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ  куб.м

11 11 0

40

Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог) п.м

550 550 0

2.3 Гидроизоляция вертикального д.ш.

41

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 

50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ  куб.м

2 2 0

42

Уплотнитель 

∅

60 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м

95 95 0

43

Полиуретановый герметик "Технониколь" (или аналог) п.м

95 95 0

44

Гидрошпонка "АКВАСТОП" ДО-320/50-6/30 п.м

95 95 0

2.4 Гидроизоляция горизонтальная (опорная консоль)

45

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м

160 160 0

46

Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 

слой) всего 2 слоя кв.м

160 160 0

47

Уплотнитель 

∅

80 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м

2 140 2 140 0

48

Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) кв.м

160 160 0

2.5 Гидроизоляция вертикальная (опорная консоль)

49

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м

130 130 0

50

Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя кв.м

130 130 0

51

Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) кв.м

130 130 0

52

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" (плотность 

35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или  куб.м

14 14 0

2.6 Гидроизоляция вводов коммуникаций

53

Устройство профиля бентонитового набухающего ("АКВАСТОП" 

тип ПНБ 20х10 или аналог)

п.м 300,0 420,0 120

54 Усленная стеклотканью мастика ТехноНиколь кв.м 35,0 49,0 14

55 Техноэласт ФЛЕКС кв.м 22,0 31,0 9

56 Лента НИКОБЕНД п.м 150,0 210,0 60

Устройство прижимного фланца:

57

Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, 

диаметром 24 мм

шт 240,0 340,0 100

58

Хим. паста МКТ VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для 

заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 

45,24 мл)  

упак 27,0 38,0 11

59 Анкерная шпилька МКТ VMU-A A4 М20 шт 240,0 340,0 100

60

Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-

73)

шт 60,0 85,0 25

61 Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015) шт/кг 60/618 85/876 25/258

2.7 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий

62

Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог) шт 5000 5000 0

63

Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98 п.м 3 3 0

64

Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 

0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя кг 30 30 0

2.8 Устройство гидроизоляции рабочего (холодного) шва 

бетонирования в плите покрытия подземной автостоянки

65 Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ХВ-320 (или аналог) п.м

320,0 320,0

0

66

Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 

0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя кг

45,0 45,0

0

Марка бетона W Марка бетона F



В10 В20 В25 В30 В7,5 В40 Итого Опалубка, кв.м Прочие объемы
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 Арматура  А500С, кг

ИТОГО

Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало

Дельт

а

Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

0 186 186 0 186 186 24 870 21 819 -3 051 273 571 175 306 -98 265 248 701 505 135 256 434 180 308 142 343 -37 965 0 1 605 1 605 #ЗНАЧ! 846 208 118 758 #ЗНАЧ! 846 394 #ЗНАЧ!

7 880 0 -7 880 34 480 0 -34 480 42 360 0 -34 480 42 360 0 -42 360

0 139 139 0 25 839 25 839 0 25 978 25 978 0 20 664 20 664 139 666 13 704 -125 962 255 042 444 367 189 325 60 724 64 834 4 110 376 491 365 325 -11 166 0 20 635 20 635 831 923 929 529 56 307 831 923 955 507 123 584

0 0 0 630 0 -630 2 540 0 -2 540 3 170 0 -2 540 3 170 0 -3 170

0 0 0 23 141 42 398 19 257 13 224 17 887 4 663 0 42 371 42 371 0 0 0 36 365102 65666 291 0 0 0 6 612 3 262 -3 350 161 993 95 007 -66 986 0 0 0 228 113 451 398 223 285 0 0 0 66 120 127 467 61 347 0 0 0 85 955 164 107 78 152 0 0 0 0 0 0 548 793 841 241 295 798 585 159 943 897 358 738 0 0 0

6 432 14 740 8 308 3 676 4 798 1 122 0 3 432 3 432 10 108 22 971 12 863 1 838 1 140 -698 45 027 32 939 -12 088 63 406 156 860 93 454

18 379

44 534 26 155 23 892 20 867 -3 025 152 542 256 341 104 497 162 650 279 311 116 661

16 709 27 658 10 949 9 548 13 089 3 541 0 38 939 38 939 26 257 79 685 53 428 4 774 2 122 -2 652 116 966 62 068 -54 898 164 707 294 538 129 831

47 741

82 933 35 192 62 063 143 240 81 177 396 251 584 900 191 301 422 509 664 586 242 077

913 112 -801 18 464 2 230 -16 234 0 17 478 17 478 19 377 19 820 443 932 391 -541 31 104 1 306 -29 798

15 655

0 -15 655 18 820 56 052 37 232 0 36 827 36 827 66 511 94 576 -8 762 85 888 114 396 28 508

0 0 0 1 906 1 335 -571 1 733 0 -1 733 0 14 589 14 589 0 0 0 3 639 15 924 12 285 0 0 0 190 293 131 327 -58 966 96 192 125 893 29 701 6 930 0 -6 930 501 719 460 137 -41 582 0 0 0 64 366 176 168 111 802 0 0 0 93 483 188 979 95 496 50 783 71 629 20 846 0 0 0 1 003 765 1 154 133 195 418 1 007 404 1 170 057 162 653 0 0 0

13 7 -6 12 0 -12 25 7 -18 1 206 625 -581 130 597 467 47 0 -47 0 2 461 2 461

0

836 836 1 383 4 520 3 764 1 408 4 526 3 118

13 8 -5 12 0 -12 25 8 -17 1 206 858 -348 130 820 690 47 0 -47 0 3 379 3 379

0

1 148 1 148 1 383 6 205 5 217 1 408 6 213 4 805

1 880 1 320 -560 1 709 0 -1 709 0 14 589 14 589 3 589 15 909 12 320 187 881 129 843 -58 038 95 932 124 476 28 544 6 836 0 -6 836 501 719 454 297 -47 422 64 366 174 184 109 818 93 483 188 979 95 496 50 783 71 629 20 846 1 000 999 1 143 408 186 436 1 004 588 1 159 317 154 729

10 730 0 -10 730 30 600 0 -30 600 41 330 0 ##### 8 290 0 -8 290 30 600 0 -30 600 0 57 783 57 783 38 890 57 783 27 183 80 220 57 783 -22 437

887 1 502 615 887 1 502 615 0 887 887 1 370 1 340 -30 5 239 6 518 1 279 967 1 809 842 3 627 3 802 175 11 204 14 356 2 297 12 091 15 858 3 767

532 613 81 532 613 81 0 362 362 822 822 0 3 144 2 544 -600 580 706 126 2 176 1 484 -692 6 722 5 918 -804 7 254 6 531 -723

0 218 218 0 218 218 0 429 429 2 687 741 -1 946 2 150 0 -2 150 4 836 1 170 -4 096 4 836 1 388 -3 448

Ø25 мм Ø28 мм Ø32 мм ВСЕГО

 Арматура А240, кг

ЗД, кг Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø22 мм Ø8 мм Ø10 мм Ø12 мм Ø6 мм Ø8 мм Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм ИТОГО
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№п Наименование конструкции Ед.изм.

1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

1.1 Жилые дома

1 Фундаменты куб.м

Арматурные каркасы пространственные

2

Сваи железобетонные вдавливаемые 350х350 мм L=12м по 

серии 1.011.1-10 из бетона В25 F75 W4 (для корпусов 20.1 и 20.7)

шт./м3

3

Статическое испытание свай шт.

4

Бетонная подготовка из бетона В20, Армированная сеткой Вр-1 

Ø4 200х200 (ростверк) - 170 мм (для корпусов 20.1 и 20.7)

куб.м

5 Сетка Вр-1 Ø4 200х200 кв.м/кг

6

Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм (кроме 

корп. 20.1 и 20.7)

куб.м

7

Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм (кроме 

корп. 20.1 и 20.7)

куб.м

8 Утолщение из бетона В10 (Устройство перепада ФП) куб.м

1.1.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной 

плитой)

9 Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм кв.м

10 Затирка цементно-песчаным раствором кв.м

11 Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

1.1.2 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки 

вылета фундаментной плиты):

12 Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

1.2 Подземная автостоянка

14 Фундаменты куб.м

15 Арматурные карсасы пространственные 800мм

16 Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм куб.м

17 Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм куб.м

18

Анкера под башенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт)  шт./кг

1.2.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной 

плитой)

19 Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм куб.м

20

Затирка цементно-песчаным раствором кв.м

21

Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

1.2.2 Гидроизоляция вертикальная (водосборные приямки в 

фундаменте)

22

Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм п.м

2. ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

23 Стены до 200 мм куб.м

24 Стены до 300 мм куб.м

25  Колонны до 1000 мм куб.м

26 Перекрытия м/о менее 10 кв.м куб.м

27 Перекрытия м/о менее 20 кв.м куб.м

28 Перекрытия м/о более 20 кв.м куб.м

29 Арматурные каркасы плоские (всего на все плиты)

30 Лестничные марши   куб.м

31 Лестничные площадки  куб.м

32 Днища лифтовых приямков куб.м

33

Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм куб.м

34

Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм кв.м

35

Затирка цементно-песчаным раствором кв.м

36

Гидроизоляция рулонная "Техноэласт ЭПП" (или аналог) (на 1 

слой) всего 2 слоя кв.м

37

Засыпка песком под плитой рампы куб.м

2.1 Гидроизоляция вертикальная

38

Экструдированный пенополистирол "CARBON PROF" толщиной 

100 мм (утеплитель стен, плотность 35 кг/м3, группа горючести  куб.м

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м

2.2 Гидроизоляция д.ш. между плитой покрытия автостоянки и 

стенами жилого дома

39

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 

50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ  куб.м

40

Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог) п.м

2.3 Гидроизоляция вертикального д.ш.

41

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 

50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ  куб.м

42

Уплотнитель 

∅

60 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м

43

Полиуретановый герметик "Технониколь" (или аналог) п.м

44

Гидрошпонка "АКВАСТОП" ДО-320/50-6/30 п.м

2.4 Гидроизоляция горизонтальная (опорная консоль)

45

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м

46

Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 

слой) всего 2 слоя кв.м

47

Уплотнитель 

∅

80 мм (шнур типа "Вилатерм") п.м

48

Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) кв.м

2.5 Гидроизоляция вертикальная (опорная консоль)

49

Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог) кв.м

50

Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя кв.м

51

Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог) кв.м

52

Экструдированный пенополистирол "Технониколь" (плотность 

35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или  куб.м

2.6 Гидроизоляция вводов коммуникаций

53

Устройство профиля бентонитового набухающего ("АКВАСТОП" 

тип ПНБ 20х10 или аналог)

п.м

54 Усленная стеклотканью мастика ТехноНиколь кв.м

55 Техноэласт ФЛЕКС кв.м

56 Лента НИКОБЕНД п.м

Устройство прижимного фланца:

57

Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, 

диаметром 24 мм

шт

58

Хим. паста МКТ VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для 

заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 

45,24 мл)  

упак

59 Анкерная шпилька МКТ VMU-A A4 М20 шт

60

Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-

73)

шт

61 Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015) шт/кг

2.7 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий

62

Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог) шт

63

Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98 п.м

64

Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 

0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя кг

2.8 Устройство гидроизоляции рабочего (холодного) шва 

бетонирования в плите покрытия подземной автостоянки

65 Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ХВ-320 (или аналог) п.м

66

Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 

0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя кг
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Масс

а 1 

Было Стало Было Стало Дельта Было Стало Было Стало Дельта Было Стало Дельта Было Стало Дельта

1

1.1Механическая разработка грунта  186 978 226 076 39 098 м3

1.2Механическая разработка грунта  21 390 28 937 7 547 м3

1.3 Вывоз разработанного грунта  из  208 368 255 013 46 645 м3

1.4

Обратная засыпка пазух 

непучинистым грунтом с 

уплотнением до коэффициента 

уплотнения Кcom≥0,93, 

18 243 26 865 8 622 м3

2

2.1 325 325 30 30 0 5 5 150 150 0 150 150 0 п.м.

325 325 32 21 -11 7 7 224 147 -77 224 147 -77 п.м.

325 325 19 19 0 8 8 152 152 0 152 152 0 п.м.

500 500 19 0 -19 10 13 190 0 -190 190 0 -190 п.м.

500 500 73 27 -46 13 13 949 351 -598 949 351 -598 п.м.

- 500 0 37 37 0 13 0 481 481 0 481 481 п.м.

1 665 1 281 -384 1 665 1 281 -384 п.м.

3

3.1 Ø377х6 Ø377х6 30 30 0 5 5 54,89 150 150 0 150 150 0 м

Ø377х6 Ø377х6 32 21 -11 7 7 54,89 224 147 -77 224 147 -77 м

Ø377х6 Ø377х6 19 19 0 8 8 54,89 152 152 0 152 152 0 м

Ø530х8 Ø530х8 19 0 -19 10 13 103 190 0 -190 190 0 -190 м

Ø530х8 Ø530х8 73 27 -46 13 13 103 949 351 -598 949 351 -598 м

- Ø530х8 0 37 37 0 13 103 481 481 481 481 м

1665 1 281 -384 1665 1 281 -384 м

4

4.2 Ø377х6 Ø377х6 30 30 0 5 5 150 150 0 150 150 0 м

Ø377х6 Ø377х6 32 21 -11 7 7 224 147 -77 224 147 -77 м

Ø377х6 Ø377х6 19 19 0 8 8 152 152 0 152 152 0 м

Ø530х8 Ø530х8 19 0 -19 10 13 190 0 -190 190 0 -190 м

Ø530х8 Ø530х8 73 27 -46 13 13 949 351 -598 949 351 -598 м

- Ø530х8 0 37 37 0 13 0 481 481 0 481 481 м

1665 1 281 -384 1665 1 281 -384 м

5

5.1 Ø377х6 Ø377х6 30 30 0 5 5 54,89 274 274 0 150 150 0 8 233,50 8 233,50 0,00 кг

Ø377х6 Ø377х6 32 21 -11 7 7 54,89 384 384 0 224 147 -77 12 295,36 8 068,83 -4 226,53 кг

Ø377х6 Ø377х6 19 19 0 8 8 54,89 439 439 0 152 152 0 8 343,28 8 343,28 0,00 кг

Ø530х8 Ø530х8 19 0 -19 10 13 103 1030 1339 309 190 0 -190 19 566,20 0,00 -19 566,20 кг

Ø530х8 Ø530х8 73 27 -46 13 13 103 1339 1339 0 949 351 -598 97 728,02 36 145,98 -61 582,04 кг

- Ø530х8 0 37 37 0 13 103 0 1339 1339 0 481 481 0,00 49 533,38 49 533,38 кг

8

8.1Уголок 50х50х5 3,77 1 406 770 -636 5 299 2 903 -2 397 кг

9

9.1Забирка из досок 50 мм 368 300 -68 м2

Устройство металлической рамы для крепления деревянной забирки

Устройство деревянной забирки

Котлован. Земляные работы*

Устройство скважин для погружения труб ограждения

Шнековое бурение скважин

Итого:

Погружение труб ограждения

Итого:

Извлечение труб ограждения

Вибропогружение

Виброизвлечение

Стальная труба стойка

Итого:

Материалы для устройства ограждения котлована

Масса ед., кг п.м. Всего

Ед.изм.

1191-Очаково. Устройство ограждения котлована. Ведомость основных работ

Поз. Наименование

Диаметр, мм

Типоразмер Кол-во, шт Длина ед., м
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