Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по разделу
20.1-АР3 «Архитектурные решения. Кладочные планы стен и перегородок типовой этаж. Корпус 20.1»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 
05.03.2024
                             
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний

	                      Отклонение от ПД (22.08.2022 г., 27.09.2023 кор.1), АПР (12.05.2022 г.)

	1. 
	
	Места размещения шкаф-пакетов в РД и ПД не соответствуют АПР.
В РД и ПД:                                                                    В АПР:
    [image: ]         [image: ]
Привести в соответствие РД и ПД, АПР.
	Места размещения шкаф-пакетов соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	2. 
	
	Размещение дверей, сторона размещения в РД и ПД не соответствует АПР.         
Привести в соответствие РД и ПД.
	Места размещения дверей соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	3. 
	
	При корректировке ПД указать применение сантехкабин заводского изготовления.
Привести в соответствие РД и ПД.
	Выполнено.
	Впервые

	4. 
	
	Решения по ограждениям лоджий в РД и ПД не соответствуют.
В ПД ограждение отдельностоящее, В РД интегрированние в витраж.
В ПД АР.
[image: ]
Привести в соответствие РД и ПД.
	Решения по ограждениям лоджий соответствуют ПД. Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023.
	Впервые

	5. 
	
	Привести в соответствие с требования  в части безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ 23166-2021 п.6.1.4 и п.6.1.15. высоту подоконника и расположение глухой части окна.
6.4.9 В случае расположения нижнего уровня светопрозрачного заполнения оконного блока на высоте менее 0,9 м от уровня чистого пола следует предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности с учетом требований ГОСТ Р 56926.
Высоту дополнительного защитного ограждения, устраиваемого согласно ГОСТ Р 56926, при панорамном остеклении жилых помещений и кухонь, в местах, не примыкающих к балкону или лоджии, следует принимать 1,2 м.
В ПД АР:
[image: ]
	Объект прошел экспертизу с данным решением. Заход в экспертизу был по ГОСТ 23166-99.  Дата утверждения заключения экспертизы 28.11.2023. Замечание противоречит решениям, получившим положительное замечание МГЭ. На момент прохождения МГЭ, указанный в замечании ГОСТ не был в перечне НТД для разработки ПД
	Впервые

	                       Проектные решения

	1. 
	
	В соответствии с РД-ТЕХ-01-2022 «Положение о порядке оформления, комплектования и обозначения рабочей документации», п. 5.2., все необходимые узлы и детали по первому этажу представить в данном разделе.    
В том числе представить рещения по устройству порогов входных дверей, порогов санузлоа, порогов лоджий квартир.
[image: ]
	Выполнено. Узлы порогов входных дверей представлены в АР7, лист 36. Узлы порогов с/у добавлены на лист 14 данного комплекта. Узлы порогов лоджий добавлены на лист 15 данного комплекта.
	Впервые

	2. 
	
	Исключить ссылки на альбомы типовых решений ПИК. 
[image: ]
Представить информацию о зашивке шкаф-пакетов в данном комплекте.
	Выполнено в разделе АР4 в ходе отработки замечаний к комплекту АР4
	Впервые

	3. 
	
	Представить для совместного рассмотрения смежные разделы, ОВ, ВК и др.
Представить кладочные планы типовых этажей.
	Разделы будут предоставлены.
	Впервые

	4. 
	
	Исключить указание о устройстве проема в перегородках между кухней и комнатой.
[image: ]
	Выполнено.
	Впервые

	5. 
	
	Исключить неточности при передаче информации на листах комплекта. 
В условных обозначениях информация не соответствует элементам плана. 
[image: ]
Привести в соответствие условные обозначения.
	Выполнено.
	Впервые

	6. 
	
	Представить на листе «Общие данные» типы конструкций наружных стен в соответствии с указанными в ПД АР, лист 41.  Обозначить ВСЕ типы стен на планах. Исключить дублирование марок с ПД.
Выполнить корректно указание объемов материалов в смежных комплектах АР «Маркировочные» АР «Кладочные». А именно, объемы утепления лестниц и отделка дублируется. Утепление лоджий и балконов, а также штукатурка лоджий указаны в АР3 «Кладочные». 
Рассмотреть возможность разделить в ведомости материалов информацию о материалах стен (кладка), материалах зашивок (ГКЛ) и утеплитель. Объемы штукатурки фасада указать в ведомости отделки фасадов.
	В маркировках стен, указанных в ПД АР, содержатся такие позиции, как финишные отделки и ж/б конструкции, что исключает возможность полного соответствия маркировок стен в ПД и РД. Утеплитель остается в АР3, в АР4 дается ведомость отделки.
	Впервые

	7. 
	
	Представить на листе «Общие данные» перечень комплектов АИ.
	Выполнено.
	Впервые

	8. 
	
	Представить решения по устройству порогов, сечения и отметки. 
В том числе указать на планах отметки лоджий при перепадах отметок пола.
Представить узел порога сантехкабин или дать ссылки на смежные комплекты АР.
	Выполнено. Узлы порогов и отметки лоджий добавлены.
	Впервые

	9. 
	
	Представить информацию по размещению корзин для установки внешних блоков кондиционеров, указать типы на плане, дать ссылки на комплекты со спецификациями, представить узел устройства отверстия, указать отметки, привязки отверстия.. 
	Информация о корзинах находится в разделе АР7.
	Впервые

	10. 
	
	Представить информацию о сантехкабинах и шкаф-пекетах в данном комплекте. Указать габариты, привязку санприборов. Представить схемы ШП и их зашивку в данном комплекте.
	Просьба дать указание в каком разделе должна быть данная информация. Данное замечание так же замечено в списке замечаний к разделам АР4.
	Впервые

	11. 
	
	Уточнить материал перегородок санузлов со стороны коридора и обозначение материала на плане и в условных обозначениях. 
Исключить применение перегородок ГКЛ. Уточнить отделку (зашивка по стене сантехкабины ГКЛ, выше с минватой), указать тип зашивки в соответствии с КНАУФ.
Указать материал в перегородки в местах стыка сантехкабины, шахты и блоков. 
Представить узел.
 [image: ]        [image: ]
	Зашивка СТМ со стороны коридора - тип С-25, зашивка между потолком СТМ и перекрытием тип С-27, на планах и в экспликации данные типы обозначены. Отделка коридора указана в разделе АР4. Узел примыкания СТМ дан на листе 14 данного комплекта.
	Впервые

	12. 
	
	[bookmark: _GoBack]Исключить дублирование и неточности при передаче информации в смежных комплектах. В том числе экспликация СТМ представлена в АР4 «Маркировочные»/
	Маркировка и экспликация СТМ перенесена в АР4.
	Впервые

	13. 
	
	Для санузлов в строительном исполнении представить габариты помещений и привязку ГКЛ.
Указать шаг стоек каркаса зашивки, уточнить необходимость мембраны в составе. Тип зашивки указать в соответствии с Кнауф. Исключить повторение приодной конструкции и одной толщине или уточнить.
С4-75мм, С6-125мм, С11-75 мм., С16-25 мм?, С25-25 мм?, С27-100 мм.  
	Выполнено. Добавлены дополнительные размеры, шаг стоек каркаса зашивки добавлен в примечании.
	Впервые

	14. 
	
	Представить спецификации материалов для устройства водотведения с переходного балкона. Указать на узлах гидроизоляцию.  
	Выполнено. Спецификация элементов водоотвода дана на листе 12 данного комплекта. Гидроизоляция на узел добавлена.
	Впервые

	15. 
	
	Привести в соответситвие передачу Исключить дублирование материалов и типов в смежных комплектах. В том числн в АР4 «Маркировочные» указана отделка по минвате, в АР3 «Кладочные» 
	Выполнено.
	Впервые

	16. 
	
	Указать толщину утеплителя лоджии квартир в соответствии с ПД (150 мм.) или уточнить.
  [image: ] [image: ]
	Толщина утеплителя квартирных лоджий в спецификации указана с клеевым слоем – 155 и 185 мм.
	Впервые

	
Эксперт 2 категории 
архитектурно-строительного отдела
Долгова И.Б.
Irina.Dolgova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77496
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