Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
по комплекту 20.2-АР4 изм. 1 «Архитектурные решения. Маркировочный план. Типовой этаж. Спецификации. Корпус 20.2»
по объекту «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 20.06.2024
20.03.2024
04.03.2024
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний

	Отклонение от ПД (22.08.2022 г., 28.11.2023 корр.1), АПР (12.05.2022 г.)

	1. 
	
	Места размещения шкаф-пакетов в РД и ПД не соответствуют АПР.
В РД:                                                                    В АПР:
[image: ]          [image: ]
Привести в соответствие РД и ПД.
	
	Снято 20.06.2024

	2. 
	
	Размещение дверей, сторона размещения в РД и ПД не соответствует АПР.         
Привести в соответствие РД и ПД.
	
	Снято 20.06.2024

	3. 
	
	При корректировке ПД указать применение сантехкабин заводского изготовления.
Привести в соответствие РД и ПД.
	
	Снято 20.06.2024

	4. 
	
	Решения по ограждениям лоджий в РД и ПД не соответствуют.
В ПД ограждение отдельностоящее, В РД интегрированние в витраж, в составе лоджии.
[image: ]
В ПД АР.
[image: ]
Привести в соответствие РД и ПД, исключить конструкцию интегрированного ограждения в составе витражной конструкции.
	Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС.
	Повторно 20.06.2024

	5. 
	
	Привести в соответствие с требования в части безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ 23166-2021 п.6.1.4 и п.6.1.15. высоту подоконника и расположение глухой части окна.
6.4.9 В случае расположения нижнего уровня светопрозрачного заполнения оконного блока на высоте менее 0,9 м от уровня чистого пола следует предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности с учетом требований ГОСТ Р 56926.
Высоту дополнительного защитного ограждения, устраиваемого согласно ГОСТ Р 56926, при панорамном остеклении жилых помещений и кухонь, в местах, не примыкающих к балкону или лоджии, следует принимать 1,2 м.
В ПД АР:
[image: ]
Привести в соответствие РД и ПД.
	Решено в рабочем порядке. 
	Повторно 20.06.2024

	Проектные решения

	1. 
	
	В соответствии с РД-ТЕХ-01-2022 «Положение о порядке оформления, комплектования и обозначения рабочей документации», п. 5.2., все необходимые узлы и детали по типовому этажу представить в данном разделе.    
В том числе представить рещения по устройству порогов входных дверей, порогов санузлоа, порогов лоджий квартир.
	
	Для учета в работе

	2. 
	
	Представить для совместного рассмотрения смежные разделы, ОВ, ВК и др.
Представить для совместного рассмотрения кладочные планы типовых этажей комплект АР3.
	
	Снято 20.06.2024

	3. 
	
	Исключить ссылки на альбомы типовых решений ПИК. 

[image: ]
Представить информацию о зашивке шкаф-пакетов в данном комплекте.
Исключить неточности при передаче информации вв комплекте. 
В том числе уточнить тип и содержание ШП в квартирах МГН. Указать марки в ведомости ШП в соответствии с обозначенными на плане, в ведомости ШП-4-2 не указан, лист 03. 
На схеме ШП-4-2 на листе 14 исключить дублирование шкафов СС и ЭОМ в ШП-3-2. Трубку домофона установить около входной двери.
[image: ]           [image: ]
	
	Снято 20.06.2024

	4. 
	
	Исключить указание о устройстве проема в перегородках между кухней и комнатой.
	
	Снято 20.06.2024

	5. 
	
	Обозначить на планах сантехкабины, указать типы, дать ссылки на комплекты. 
Представить спецификации или указать ссылки на соответстующие комплекты.
	
	Снято 20.06.2024

	6. 
	
	Представить на листе «Общие данные» типы конструкций наружных стен в соответствии с указанными в ПД АР, лист 41. 
Обозначить ВСЕ типы стен на планах. Исключить дублирование марок с ПД.
	
	Снято 20.06.2024

	7. 
	
	Представить на листе «Общие данные» перечень комплектов АИ.
	
	Снято 20.06.2024

	8. 
	
	Указать на планах размещение напольных указателей в местах движения МГН в соответствии с ПД ОДИ. 
Исключить применение напольных «тактильных» указателей, выполнить участки пола с контрастной маркировкой без применения рельефных плит. 
Учесть при корректировке ПД ОДИ.
Указать в АР решения в соответствии с ПД ОДИ о контрастных участках на ступенях лестниц, дать ссылки на АИ. Учесть в объемах материалов.
[image: ]
	
	Снято 20.06.2024

	9. 
	
	Уточнить информацию о типах плинтусов в комнатах, кухне, габарит, объем, цвет.
	
	Снято 20.06.2024

	10. 
	
	Представить решения по устройству порогов, сечения и отметки. 
В том числе указать на планах отметки лоджий при перепадах отметок пола.
Представить узел устройства порога сантехкабин.
Исключить узел устройства наклонного участка пола перед проемом балконной двери в квартире МГН.
	
	Повторно 20.06.2024

	11. 
	
	Указать в спецификации заполнения проемов ширину дверей «в свету» в соответствии с ПД.
	
	Снято 20.06.2024

	12. 
	
	Указать отметки установки лючков, лист 07.
	
	Снято 20.06.2024

	13. 
	
	Указать на планах места размещения ШПК.
Принять установку ШПК во встроенном исполнении, при размещении в нише для дверки шкафа указать требования, тип в соответствии с каталогом производителя (ЛР-2л). 
[image: ]
Привести в соответствие с узлом 2 на листе 15, показан встраиваемый ШПК, в ведомости лючков ЛТ-2л.
	
	Снято 20.06.2024

	14. 
	
	Указать на маркировочных планах ширину коридоров, вестибюля, лестниц, габариты тамбуров с учетом отделки в соответствии с ПД. Указать глубину лоджий, в том числе квартир МГН. На плане этажа с квартирой МГН, обеспечить доступ инвалида-колясочника к загрузочному клапану ствола мусоропровода с учетом маневрирования на кресле-коляске. Графически отразить свободное пространство не менее 1,4 х1,4 м перед дверью в тамбуре.
	Выполнено. Свободное  пространство не менее 1,4 х1,4 м перед дверью в тамбуре отображено на листе 03
	Повторно, дополнено 20.06.2024

	15. 
	
	Указать на планах габариты простенков лоджий, переходного балкона. Указать глубину переходных балконов в соответствии с ПД.
	
	Для учета в работе

	16. 
	
	Указать ширину лестничных маршей с учетом отделки и ограждений. 
Указать на плане лестницы тип отделки маршей лестниц (в построечных или заводских условиях). Указать цвет краски «калошницы», дать ссылки на АИ.
	
	Снято 20.06.2024

	17. 
	
	Указать марки ограждений лестниц, переходных балконов и лоджий.
Представить задание для выполнения ограждений, дать ссылки на КМ.
	
	Для учета в работе

	18. 
	
	Выполнить размещение шкафов в прихожих в «мокрых» зонах с покрытием пола керамогранитом, место размещения шкафа (мокрая зона) находится на ламинате (секция 1). 
[image: ]      [image: ]
Указать в условных обозначениях шкафы в прихожих. 
Выполнить графическое изображение в «читаемом» виде, обозначить места размещения шкафов в о всех квартирах.
	
	Снято 20.06.2024

	19. 
	
	Выполнить размещение моек на кухнях с подключением скрыто, (секция 2).
      [image: ]    [image: ]
	
	Снято 20.06.2024

	20. 
	
	Представить информацию по размещению корзин для установки внешних блоков кондиционеров, дать ссылки на комплекты с узлами, спецификациями. 
	
	Для учета в работе

	21. 
	
	Принять размер ячейки подвесного потолка в киридорах МОП 75х75.
[image: ]
	
	Снято 20.06.2024

	22. 
	
	Указать отделку откосов в ведомости с указанием объемов материалов. 
	
	Снято 20.06.2024

	23. 
	
	Для квартир в которых ШП размещен не у входной двери в квартиру редусмотреть размещение трубки домофона рядом с входной дверью. Учесть при разработки комплекта АИ
[image: ]
	
	Для учета в работе

	24. 
	
	Представить информацию о сантехкабинах и шкаф-пекетах в данном комплекте, представить ведомости, схемы размещения приборов. Указать габариты санузлов, привязку санприборов. 
	
	Снято 20.06.2024

	25. 
	
	Исключить наклонный участок пола в квартирах МГН в зоне выхода не лоджию, тип пола П-24.1.
[image: ] [image: ]
[image: ]
	[bookmark: _GoBack]Данное решение только на втором этаже, на котором пол на лоджии на 28 мм выше, чем пол в квартире. Для МГН допустим перепад не более 14 мм. Без наклонного участка у МГН не будет доступа на лоджию. На квартирах выше второго этажа наклонный участок отсутствует. Просьба одобрить решение.
	Повторно, дополнено 20.06.2024

	26. 
	
	Исключить неточности при передаче информации на листах комплекта, в том числе исключить изображение мебели, диванов. Графичеки отразть расположение  на кухне мойки и эл.плиты.
В ведомости отделки стен позиции Ст-74.1 дублируются. 
	
	Для учета в работе

	27. 
	
	Учесть рекомендации ФР об устройстве открываемой створки балконных блоков для проветривания. Учесть при корректировке ПД.
[image: ]
	
	Для учета в работе

	Рекомендации

	1. 
	
	Для ускорения процесса рассмотрения рабочей документации и передачи в производство работ, необходимо при внесении изменений, указывать на листах участки с откорректированными изображениями и текстом, обводя их облаком с номером участка. В ответах необходимо предоставлять информацию о внесенных изменения с указанием листа или подробное обоснование причины принятого решения. 
Откорректированная рабочая документация без оформления надлежащим образом и с ответами «Принято», «внесены изменения » и «выполнено…», без указания конкретных листов и пунктов, к рассмотрению не допускается и будет возвращена на доработку.
	
	Для учета в работе

	2. 
	
	При выполнении корректировки рабочей документации в бланке разрешении на внесение изменений указывать код «4» или «5». Применение кодов 1, 2 и 3, должно быть обосновано.
	
	Для учета в работе

	
Примечание: Перечень замечаний может быть дополнен после представления полного пакета документов. 
За разъяснениями к замечаниям обращаться в рабочие дни с 15:00 до 17:00 по указанным контактным телефонам. 
	Начальник архитектурно-строительного отдела
Технического управления
Зайцева Е.Е.
+7 (495) 651-07-97, доб. 77636
Elena.Zayceva@mosfr.ru
	Эксперт 2 категории по архитектурным решениям Архитектурно-строительного отдела 
Технического управления.
Ефимов А.В.
+7 (495) 651-07-97, доб. 77587 
Aleksey.Efimov@mosfr.ru
	Эксперт 2 категории по архитектурным решениям Архитектурно-строительного отдела Технического управления
Долгова И.Б.
+7 (495) 651-07-97 доб. 77496
Irina.Dolgova@mosfr.ru
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