Согласовано











Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.



Согласовано











Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.



	Поз.
	Наименование и техническая 
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система К1 (с/у консьержа, ПУИ и мусорокамера)

	1. 
	Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе:
	
	ST500055W
	PRO AQUA
	м
	6,0
	
	

	1.1. 
	Отвод, 45° Ø50
	
	ST100545W
	PRO AQUA
	шт
	4
	
	

	1.2. 
	Отвод, 87,5° Ø50
	
	ST100587W
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Тройник, 45° Ø50х50
	
	ST205545W
	PRO AQUA
	шт
	2
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø110х3.4, в том числе:
	
	ST500095W
	PRO AQUA
	м
	2,0
	
	

	2.1. 
	Отвод, 87,5° Ø110
	
	ST100187W
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	2.2. 
	Переход эксцентрический Ø110х50
	
	ST511050W
	PRO AQUA
	шт
	1
	
	

	3. 
	Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе:
	
	0210100
	Стройсервис-АВФ
	м
	4,0
	
	

	3.1. 
	Крестовина двухплоскостная 88° Ø100х100
	
	015310010088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	3.2. 
	Опора стояка Ø100
	
	0125100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	3.3. 
	Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100
	
	0121100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	3.4. 
	Соединительный элемент FIX Ø100
	
	0360100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	3.5. 
	Соединитель Rapid Ø100
	
	0310100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	8
	
	

	3.6. 
	Соединитель Kombi-Kralle Ø100
	
	0330100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	8
	
	

	4. 
	Вентиляционный клапан Ø110, в том числе:
	
	HL900N
	HL
	шт
	1
	
	

	4.1. 
	Переходник ПП/Металл Ø110
	
	9/1
	HL
	шт
	1
	
	

	5. 
	Трап вертикальный чугунный ∅100
	ГОСТ 1811-97
	
	
	шт
	1
	
	

	6. 
	Душевой поддон в комплекте с сифоном
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	7. 
	Умывальник в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой
	
	
	
	компл.
	2
	
	

	8. 
	Унитаз
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	9. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	0,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Система К1 (жилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø50х1.8, в том числе:
	
	ST500055W
	PRO AQUA
	м
	68,0
	
	

	1.1. 
	Отвод, 45° Ø50
	
	ST100545W
	PRO AQUA
	шт
	136
	
	

	1.2. 
	Отвод, 87,5° Ø50
	
	ST100587W
	PRO AQUA
	шт
	68
	
	

	2. 
	Трубопровод полипропиленовый с пониженным уровнем шума Ø110х3.4
	
	ST500095W
	PRO AQUA
	м
	20,0
	
	

	3. 
	Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе:
	
	0210100
	Стройсервис-АВФ
	м
	109,0
	
	

	3.1. 
	Опора стояка Ø100
	
	0125100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	6
	
	

	3.2. 
	Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100
	
	0121100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	10
	
	

	3.3. 
	Отвод, 45° Ø100
	
	011010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	9
	
	

	3.4. 
	Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100
	
	011210088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	15
	
	

	3.5. 
	Соединительный элемент FIX Ø100
	
	0360100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	6
	
	

	3.6. 
	Соединитель Rapid Ø100
	
	0310100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	138
	
	

	3.7. 
	Соединитель Kombi-Kralle Ø100
	
	0330100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	138
	
	

	3.8. 
	Тройник, 45° Ø100х100
	
	015010010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	7
	
	

	4. 
	Трубопровод SML Ø150х4.0, в том числе:
	
	0210150
	Стройсервис-АВФ
	м
	2,0
	
	

	4.1. 
	Соединитель Rapid Ø150
	
	0310150
	Стройсервис-АВФ
	шт
	4
	
	

	4.2. 
	Соединитель Kombi-Kralle Ø150
	
	0330150
	Стройсервис-АВФ
	шт
	4
	
	

	4.3. 
	Торцевая крышка Ø150
	
	0130150
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	4.4. 
	Тройник, 45° Ø150х100
	
	015015010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	5. 
	Мойка в комплекте с сифоном, смесителем и гибкой подводкой
	
	
	
	компл.
	68
	
	

	6. 
	Муфта противопожарная, в комплекте с креплением Ø110
	
	
	Крилак
	шт
	6
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система К1.1 (нежилые помещения + подвал)

	1. 
	Трубопровод SML Ø100х3.5, в том числе:
	
	0210100
	Стройсервис-АВФ
	м
	75,0
	
	

	1.1. 
	Крестовина двухплоскостная 88° Ø100х100
	
	015310010088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	4
	
	

	1.2. 
	Опора стояка Ø100
	
	0125100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	5
	
	

	1.3. 
	Ревизия с прямоугольным отверстием Ø100
	
	0121100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	5
	
	

	1.4. 
	Отвод, 45° Ø100
	
	011010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	5
	
	

	1.5. 
	Отвод удлиненный, из двух колен 44° Ø100
	
	011210088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	10
	
	

	1.6. 
	Соединительный элемент FIX Ø50
	
	0360050
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	1.7. 
	Соединительный элемент FIX Ø100
	
	0360100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	9
	
	

	1.8. 
	Соединитель Rapid Ø100
	
	0310100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	104
	
	

	1.9. 
	Соединитель Kombi-Kralle Ø100
	
	0330100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	104
	
	

	1.10. 
	Торцевая крышка Ø100
	
	0130100
	Стройсервис-АВФ
	шт
	2
	
	

	1.11. 
	Тройник, 45° Ø100
	
	015010010045
	Стройсервис-АВФ
	шт
	5
	
	

	1.12. 
	Тройник, 88° Ø100х50
	
	015010005088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	1.13. 
	Тройник, 88° Ø100
	
	015010010088
	Стройсервис-АВФ
	шт
	1
	
	

	2. 
	Вентиляционный клапан Ø110, в том числе:
	
	HL900N
	HL
	шт
	4
	
	

	2.1. 
	Переходник ПП/Металл Ø110
	
	9/1
	HL
	шт
	4
	
	

	3. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система К2 (жилые помещения)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	16,0
	
	

	1.1. 
	Адаптер фланцевый под муфту Ø100
	
	AFG114
	DINARM
	шт
	2
	
	

	1.2. 
	Заглушка под муфту Ø100
	
	EC114
	DINARM
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Колено под муфту, 90° Ø100
	
	EL9000C114
	DINARM
	шт
	2
	
	

	1.4. 
	Муфта для бессварных соединений Ø100
	
	FC114
	DINARM
	шт
	14
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной электросварной оцинкованный  Ø159х4.5, в том числе:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	25,5
	
	

	2.1. 
	Заглушка под муфту Ø150
	
	EC159
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø150
	
	EL9000C159
	DINARM
	шт
	2
	
	

	2.3. 
	Муфта для бессварных соединений Ø150
	
	FC159
	DINARM
	шт
	28
	
	Допускается замена на RC

	2.4. 
	Тройник переходной под муфту Ø150х100
	
	GRT159R114
	DINARM
	шт
	4
	
	

	2.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø150
	
	GT159
	DINARM
	шт
	1
	
	

	3. 
	Трубопровод полипропиленовый Rain Flow 60 Ø110х3,4, в том числе:
	
	500095.F
	Sinikon
	м
	15,0
	
	

	3.1. 
	Отвод, 87° Ø110
	
	504059.F
	Sinikon
	шт
	6
	
	

	4. 
	Трубопровод полипропиленовый Rain Flow 100 Ø110х5,3, в том числе:
	
	500095.F.5.3
	Sinikon
	м
	113,0
	
	

	4.1. 
	Переход ПП/сталь фланцевый
	
	S1100600.F.5.3
	Sinikon
	шт
	2
	
	

	4.2. 
	Компрессионная ревизия Ø110
	
	GR.514.110.FR
	Sinikon
	шт
	4
	
	

	5. 
	Водосточная воронка вертикальная с электроподогревом, листвоуловителем и гидроизоляцией Ø110
	
	HL62.1/1
	HL
	компл.
	2
	
	

	6. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 110/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	128,0
	
	

	7. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 114/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	14,0
	
	

	8. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 114/30
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	2,0
	
	

	9. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 159/30
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	25,5
	
	

	10. 
	Муфта противопожарная, в комплекте с креплением Ø110
	
	
	Крилак
	шт
	36
	
	

	11. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	2,37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система К2 (пристройки)

	1. 
	Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный Ø100х4.0, в том числе:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	8,5
	
	

	1.1. 
	Заглушка под муфту Ø100
	
	EC114
	DINARM
	шт
	4
	
	

	1.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø100
	
	EL9000C114
	DINARM
	шт
	6
	
	

	1.3. 
	Муфта для бессварных соединений Ø100
	
	FC114
	DINARM
	шт
	23
	
	Допускается замена на RC

	2. 
	Трубопровод стальной электросварной оцинкованный  Ø159х4.5, в том числе:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	62,5
	
	

	2.1. 
	Заглушка под муфту Ø150
	
	EC159
	DINARM
	шт
	6
	
	

	2.2. 
	Колено под муфту, 90° Ø150
	
	EL9000C159
	DINARM
	шт
	6
	
	

	2.3. 
	Муфта для бессварных соединений Ø150
	
	FC159
	DINARM
	шт
	67
	
	Допускается замена на RC

	2.4. 
	Тройник переходной под муфту Ø150х100
	
	GRT159R114
	DINARM
	шт
	8
	
	

	2.5. 
	Тройник равносторонний под муфту Ø150
	
	GT159
	DINARM
	шт
	4
	
	

	3. 
	Водосточная воронка вертикальная с электроподогревом, листвоуловителем и гидроизоляцией Ø110, в том числе:
	
	HL62.1/1
	HL
	компл.
	4
	
	

	3.1. 
	Переходник ПП/Металл Ø110
	
	9/1
	HL
	шт
	4
	
	

	4. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 114/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	8,5
	
	

	5. 
	Теплоизоляция трубчатая из вспененного полиэтилена 160/9
	PE
	
	K-FLEX
	м
	15,0
	
	

	6. 
	Цилиндры кашированные неармированной фольгой 159/30
	BOS-PIPE
	
	BOS
	м
	47,5
	
	

	7. 
	Металл, для крепления трубопроводов
	
	
	
	100 кг.
	1,22
	
	


Примечания:
1. Данная спецификация не является основанием для закупки.
2. Количество элементов в спецификации уточняется строительно-монтажной организацией в соответствии со строительно-монтажным проектом.
3. Артикулы следует уточнять в соответствии с актуальными каталогами производителей.
4. По запросу, при согласовании, допускается замена элементов спецификации на аналогичное с соответствующими характеристиками.
5. Разводка систем канализации внутри квартиры входит в состав СТК и заложено в спецификацию раздела АР.
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