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Исходные данные для КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc532227543][bookmark: _Toc787937][bookmark: _Toc9587627][bookmark: _Toc112236594]Основание для разработки ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная документация, включая раздел «Технологические решения подземной автостоянки», разработана на основании решения Застройщика для объекта капитального строительства:
[bookmark: _Toc9244177][bookmark: _Toc9265608][bookmark: _Toc9587628][bookmark: _Toc378858950][bookmark: _Toc380754600][bookmark: _Toc422489164][bookmark: _Toc422490031][bookmark: _Toc422491863][bookmark: _Toc532227545][bookmark: _Toc787939]«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ). 
[bookmark: _Toc112236595]Исходные данные для проектирования
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· [bookmark: _Toc9587629]Задание на разработку проектной документации объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»
· Градостроительный план земельного участка: №РФ-77-4-53-3-23-2021-7651
· Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0012008:4345
· Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство
[bookmark: _Toc112236596]Сведения о лицензии
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016 № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданное СРО НП "Профессиональное сообщество проектировщиков".
[bookmark: _Toc57642855][bookmark: _Toc112236597]Применяемое оборудование
Марка и тип предлагаемого в проектной документации оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.


[bookmark: _Toc496774224][bookmark: _Toc496790520][bookmark: _Toc532227546][bookmark: _Toc112236598]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Объекты проектирования:
· одноуровневая (одноэтажная) подземная автостоянка, встроенная в жилые здания.  
· 

[bookmark: _Toc496774225][bookmark: _Toc496790521][bookmark: _Toc112236599][bookmark: _Toc532227547]общие данные для ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
1.1. [bookmark: _Toc496774226][bookmark: _Toc496790522][bookmark: _Toc532227548][bookmark: _Toc112236600]ОБЩИЕ ДАННЫЕ автостоянки
Запроектированная автостоянка предназначена для постоянного хранения автомобилей собственников жилья. 
Основные показатели проектируемого объекта:
Классификация автостоянок: 
· по размещению в городской застройке – в жилой зоне; 
· по длительности хранения – постоянное  хранение; 
· по размещению относительно других зданий – встроенно-пристроенные; 
· по размещению относительно уровня земли – подземный; 
· по этажности – одноэтажная; 
· по способу перемещения автомобилей – рамповые; 
· по организации хранения – манежные; 
· по типу ограждающих конструкций – закрытые; 
· по условиям хранения – отапливаемые, согласно п. 6.3.1 СП 113.13330. (не менее 5°С).
Количество размещенных на минус первом этаже автомашин см. таблицу:
	минус первый этаж

	 
	Количество автомашин

	Автомобили среднего класса с габаритами не более 4300х1700мм. (высотой -1800 мм) манежного хранения (на полу)– постоянного хранения
	307

	Автомобили малого класса с габаритами не более 3700х1600мм. (высотой -1700 мм) манежного хранения (на полу)– постоянного хранения
	6

	ВСЕГО:
	313


Общее количество размещенных в подземной автостоянке:
· автомашин – 313 шт. - автомобилей хранения (машино-мест):
Минимально допустимые размеры машино-места (на чертеже автостоянки) – 5,3 х 2,5 м;
Максимально допустимые размеры машино-места – 6,2 х 3,6 м;
В подземной автостоянке не предусмотрено размещение машиномест для автомашин МГН (включая М4).

[bookmark: _Toc112236601]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
[bookmark: _Toc532227549][bookmark: _Toc112236602]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИе РЕШЕНИя автостоянок
Запроектированная автостоянка легковых автомобилей, предназначена для хранения легковых автомобилей, в соответствии с разделом 1 и п. 4.3 СП 113.13330. Запроектированная автостоянка не предназначена для хранения автомобилей, работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, в соответствии с п. 4.11 СП 113.13330, а также для хранения электромобилей. 
Согласно п. 3.17 СП 113.13330 -  рампа: наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных стоянках автомобилей; 
Прием и выпуск автомобилей на минус первый  этаж предусмотрен по  отдельной выездно - въездной двухпутной рампе и осуществляется через подъемно-секционные ворота с/на местного проезда и контролируется охраной, которая расположенна над рампой на первом этаже - в помещении охраны.
Выездная и въездная подземная часть рамп на минус 1 этаж автостоянки:
· двухпутная, 
· криволинейная с прямолинейными участками,
· закрытая, 
· изолированная. 
Основные уклоны отдельных частей рампы:
· криволинейные участки - продольный уклон – не более 13 %, с  минимальным внешним радиусом криволинейных участков – не менее 7,4 м.
· 1 участок: на прямолинейной проезжей части рампы – продольный уклон – 18 %, с 2 участками плавного сопряжения 6% и 12% в верхней и нижней части участка.
· 2 участок: на прямолинейной проезжей части рампы – продольный уклон – 16,7 %, с 2 участками плавного сопряжения 6% и 12% в верхней и нижней части участка.
· 3 и 4 участок: на прямолинейной проезжей части рампы – продольный уклон - 12 %, с  участками плавного сопряжения 6% в верхней и нижней части участка.
Ширина проезжих частей рамп– не менее 3,5 м - каждая. 
 Для сбора и удаления воды предусматриваются дренажные трапы, в соответствии с п. 5.1.23, 5.1.36, 5.2.3 СП 113.13330.2016. 
Проектом предусмотрена манежная расстановка легковых автомобилей
преимущественно под углом 90º к оси проезда, что является наиболее экономичным способом расстановки автомобилей. 
Постановка легковых автомобилей на места хранения в автостоянках на полу осуществляется, как правило, задним ходом. 
В автостоянке и рампам применяются указатели направления движения и средства навигации, ориентирующие водителей. Указатели направления движения устанавливаются в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов автомобилей, согласно п. 6.4.5 СП 113.13330.
На въезде/выезде из автостоянки установлены информационные средства с описанием ограничений:
· по высоте въезжающих автомобилей,
· запрет на въезд автомобилей работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе , а также электромобили,
· скорости движения на рампе 5 км/час,
· неровная дорога,
· а также другие ограничения существующие в автостоянке.
Скорость движения в автостоянке не более 10 км/ч . 
Категория помещений хранения автомобилей по пожарной опасности – В2.
1.1.1. [bookmark: _Toc99956347][bookmark: _Toc112236603]  кли́ренс 
Согласно согласованным в надлежащем порядке СТУ: на проектирование и строительство объекта - допускается въезд/выезд в подземный паркинг автомобилей с расстоянием от низших точек днища автомобиля до пола (клиренс) на участках сопряжения рампы с горизонтальными участками пола менее 0,1 м, но не менее 0,08 м при следующих условиях:
·  уклон сопрягаемых участков пола должен быть не более 13%;
·  на въезде/выезде в подземный паркинг предусмотрена установка средств новигации с информацией: 
· ограничивающих скорость движения, 
· неровная дорога.
Таблица конкретных моделей автомобилей каждого класса:
	Марка машины
	Колесная база,
мм.
	Угол  въезда,
град.
	Угол съезда,
град.
	Клиренс,
мм.

	Средний класс:

	Audi S3
 (1996-2022)
	2600
	17
	26
	170

	Toyota Corolla
(1996-2022)
	2700
	14
	16
	150

	Ford Focus
(1999-2022)
	2615
	15
	20
	170

	Малый класс:

	Audi А2
 (1999-2005)
	2405
	18
	27
	160

	Daewoo Matiz - Chevrolet Spark
(2005-2022)
	2340
	20
	60
	150

	Toyota Yaris 
(1999-2022)
	2360
	20
	60
	150


Согласно действующего ГОСТ Р 50182-92 (ИСО 4131-79) – дорожный просвет - кли́ренс (от англ. clearance) — расстояние между опорной поверхностью (дорогой) и самой нижней точкой части автомобиля (за исключением брызговиков и точек крепления амортизаторов).
Сопряжения  рампы запроектированы плавными – не более 6%. 
Расстояние от низших точек днища автомобиля до пола (клиренс), используемых в автостоянке моделей автомобилей, на всех сопряжениях, см. приложенную графическую часть, при максимальном сопряжении 6% составляет:
· Для малого класса допустим клиренс ( при допустимом расстоянии = 80 мм) - более 115 мм.
· Для среднего класса допустим клиренс (при допустимом расстоянии = 80 мм) - более 120 мм.
1.1.2. [bookmark: _Toc112236604]  колесоотбойные устройства 
Установка колесоотбойников на машино-местах определяется по п.п. 5.1.57 СП СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей: 
	При установке колесоотбойного устройства, расстояние от стены до грани колесоотбойного устройства со стороны устанавливаемого автомобиля должно быть не менее: 
-на 0,3 м больше расстояния от автомобиля до стены, принимаемого согласно приложению А в зависимости от схемы расстановки при установке автомобилей перпендикулярно к стене.
Приложение А СП СП 113.13330.2016:
1. Расстояния при постановке автомобилей на хранение в помещениях, м, не менее, принимаются с учетом минимально допустимых зазоров безопасности:
-	между задней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей:
·	0,7 - прямоугольной,
·	0,7 - косоугольной,
·	0,6 - между автомобилями, стоящими друг за другом;
[bookmark: _Toc112236605]постоянное хранение автомобилей
Согласно п. 3.15 СП 113.13330 - постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств: Длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.
На въезде/выезде из автостоянки установлены считыватели электронных устройств запроектированных таким образом, что для предъявления электронного устройства водителю не требуется выходить из машины. После срабатывания электронного устройства происходит открытие секционных подъемных ворот, далее секционные подъемные ворота опускаются после выезда автомобиля из зоны въезда/выезда.
1.1.3. [bookmark: _Toc112236606] автостоянка минус 1 этажа
На минус 1 этаже  предусмотрено автомобилей хранения:
· манежного хранения (на полу) 307 шт. - среднего класса с габаритами не более 4300х1700мм. (высотой -1800 мм), 
· манежного хранения (на полу) 6 шт. - малого класса с габаритами не более 3700х1600мм. (высотой -1700 мм).
Высота помещений хранения автомобилей от пола до низа выступающих конструкций, подвесного оборудования и т.д. предусмотрена на минус 1 этаже:
· высота в местах проездов автомобилей, а также на местах хранения автомобилей на всей автостоянке, включая рампу - не менее 2,2 м, с учетом того что наиболее высоким легковым автомобилем, размещаемым на м.м., на территории автостоянки, высотой не более 2,0 м, 
[bookmark: _Toc496774227][bookmark: _Toc496790523][bookmark: _Toc532227550][bookmark: _Toc112236607]ДВИЖЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА
Движение потока владельцев машин можно разделить на два типа: направляющиеся
к автомобилю (выезжающие из автостоянки) и направляющиеся от автомобиля (въезжающие в автостоянку).
Водители, выезжающие из автостоянки, спускаются на лифте в уровень автостоянки, после чего направляются к своему автомобилю. Водители, приехавшие в автостоянку, после постановки автомобиля на место хранения направляются к соответствующему лестнично-лифтовому узлу. 
[bookmark: _Toc496774228][bookmark: _Toc496790524][bookmark: _Toc532227551][bookmark: _Toc112236608]ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
Уборка помещения автостоянки механизированная, для уборки применяется специализированная уборочная машина для сухой уборки с необслуживаемой гелевой аккумуляторной батареей. 
Зарядка батарей уборочной машины происходит в помещении автостоянки. Выбросы вредных веществ при хранении и зарядке аккумуляторов отсутствуют, аварийная вентиляция не требуется.
Техническое обслуживание уборочной машины производится силами сторонней организации по соответствующему договору обслуживания вне территории проектируемого объекта. 
Продолжительность времени уборки – не более 8 ч;
Число уборок в день – 1.
[bookmark: _Toc5960856][bookmark: _Toc25587124][bookmark: _Toc112236609]Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов 
Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:
— использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
— устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
— проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
— герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
— защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
— использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека;
— создание свободного доступа к подсобным помещениям (подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
— установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации.

[bookmark: _Toc496774229][bookmark: _Toc496790525][bookmark: _Toc532227552][bookmark: _Toc112236610]ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МЕХАНИЗМОВ
Для функционирования автостоянки проектом предусмотрено вспомогательное оборудование. Перечень основного оборудования см. спецификацию оборудования. 


[bookmark: _Toc336520885][bookmark: _Toc496774230][bookmark: _Toc496790526][bookmark: _Toc532227553][bookmark: _Toc112236611]СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕННОСТИ
1.2. [bookmark: _Toc9265626][bookmark: _Toc112236612]охрана для подземной автостоянки  
Охрана расположена в помещении охраны (КПП). Помещение расположенно над въездной рампой на первом этаже - в помещении охраны в непосредственной близости от въезда в подземную автостоянку. 
Охрана осуществляется организацией, имеющей необходимые по законодательству допуски к охранной деятельности. Охранники должны быть лицензированы, обеспечены связью, форменной одеждой. 
Режим работы объекта: 
· 7 дней в неделю, 
· 365 дней в год;
Численность сотрудников охраны приведена в табл. ниже:
	Категория сотрудников
	А
	Б
	В
	Режим работы

	Охранники автостоянки 
	1а
	2
	8
	Круглосуточно по 12 часов

	ВСЕГО:
	
	2
	8
	


В графе А указана группа производственных процессов по СП 44.13330.2011.
В графе Б указан состав работающих в наибольшую смену, человек.
В графе В указан списочный состав работающих, человек.
Группа производственного процесса – 1а – Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук.
Время работы –2 смены по  12 часов.
Охранники обеспечены бытовыми помещениями и т.д. в соотвествии со своими группами производственного процесса.
1.3. [bookmark: _Toc62562439][bookmark: _Toc73431189][bookmark: _Toc112236613]подземная автостоянка - уборка
Уборщик производственных помещений, в составе внешней управляющей компании:
· уборщик (уборка помещений автостоянки – механизированная, сухая) – по графику (1 смена в сутки);
· продолжительность работы смены уборщика – 8 часов.
· количество рабочих дней в году – 365;
Численность уборщиков приведена в табл. ниже
	Категория сотрудников
	А
	Б
	В

	Уборщик здания
	1б
	1
	2


В графе А указана группа производственных процессов по СП 44.13330.2011.
В графе Б указан состав работающих в наибольшую смену, человек.
В графе В указан списочный состав работающих, человек.
Группа производственного процесса – 1б – Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности тела и спецодежды.
1.4. [bookmark: _Toc62562440][bookmark: _Toc112236614]подземная автостоянка – техническое обслуживание
Техническое обслуживание (электрики, системы горячего и холодного водоснабжения и канализования, слаботочных систем автоматизации и управления, лифтов и т.д) помещения автостоянки осуществляется сотрудниками внешней управляющей компании в рамках:
· Соглассованного с собственниками автостоянки технического рагламента обслуживания инженерных систем и оборудования - профилактического ремонта инженерных систем и оборудования,
· Текущего ремонта инженерных систем и оборудования,
· Аварийного (непредвиденного) ремонта инженерных систем и оборудования.
Сотрудники внешней управляющей компании прибывают для проведения работ по согласованному графику или  по заявке собственников через диспетчерскую службу управляющей компании.


[bookmark: _Toc496774231][bookmark: _Toc496790527][bookmark: _Toc532227555][bookmark: _Toc112236615]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА и безопасности
При проектировании учтены санитарно-гигиенические нормы и правила, предъявленные к охране труда работников. Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Стирка спецодежды, при необходимости, производится по договорам со специализированными организациями. 
В числе мероприятий, предохраняющих работающих от травматизма, обеспечивающих нормальные санитарно-гигиенические условия труда предусмотрено следующее:
· Время проведения постоянных работ в помещениях без естественного освещения не превышает 2 часов или 50% сменной работы неодновременно;
· Параметры микроклимата в помещениях соответствуют нормативным;
· Общее и местное освещение подобрано в соответствии с классами зрительных
работ;
· Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты в достаточном количестве, в соответствии с видами
выполняемых работ;
· Шум на рабочих местах не превышает нормы (50дБа). Расстановка оборудования проведена в соответствии с правилами охраны труда и с учетом его доступности для обработки. 
Администрация обязана осуществлять комплекс мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для всех работников, задействованных в ежедневном обслуживании объекта, в
помещениях персонала для переодевания предусмотрены шкафы, для домашней и рабочей одежды. 
Данные помещения располагаются смежно с санитарно-бытовыми помещениями – санузлами, предусмотренными на территории Объекта. Для организации питьевого режима в помещениях с постоянным пребыванием персонала установлены кулеры с подачей холодной и горячей воды.


[bookmark: _Toc496774232][bookmark: _Toc496790528][bookmark: _Toc532227556][bookmark: _Toc112236616]РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВА И СОСТАВА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Вредные выбросы в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные источники от технологического оборудования на объекте отсутствуют. 
Оценка воздействие транспортных средств на окружающую среду и выбросы в атмосферу предусматривается в разделе ООС.
В помещениях для хранения автомобилей проектируемой автостоянки обеспечен постоянный контроль уровня CO, сигнал от системы контроля выведен в помещение охраны, согласно п. 6.3.6 СП 113.13330. 


[bookmark: _Toc488245189][bookmark: _Toc496774233][bookmark: _Toc496790529][bookmark: _Toc507690512][bookmark: _Toc527463342][bookmark: _Toc532227557][bookmark: _Toc67585733][bookmark: _Toc82170283][bookmark: _Toc112236617]описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов
Согласно СП 132.13330.2011, см. п. 6 и задания на проектирование– класс значимости объекта - 3 (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб.
1.5. [bookmark: _Toc52793753][bookmark: _Toc65142529][bookmark: _Toc67585734][bookmark: _Toc82170284][bookmark: _Toc112236618]описание в части систем безопасности, направленных на предотвращение криминальных проявлений и их последствий
На проектируемом объекте предусмотрены системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии с нормами по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений:
· система охранная телевизионная (СОТ), 		см. подраздел 1191-ИОС5.2;
· система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), см. подраздел 1191-ИОС5.2; 
· система охранного освещения (СОО), 		см. подраздел 1191-ИОС1.1;
· система экстренной связи (СЭС), 			см. подраздел 1191-ИОС5.2;
Согласно ЗнП (ТЗ) дополнительно разработана:
· система контроля и управления доступом (СКУД), 	см. подраздел 1191-ИОС5.2;
1.6. [bookmark: _Toc52793754][bookmark: _Toc65142530][bookmark: _Toc67585735][bookmark: _Toc82170285][bookmark: _Toc112236619]помещения автостоянки
В помещении хранения атомобилей автостоянки предполагается единовременное нахождение от 50 до 500 человек и согласно  СП 132.13330.2011, см. п. 7.1.  предусмотрено оборудование автостоянки средствами защиты согласно табл. 1 того же СП.
Помещения  хранения атомобилей автостоянки, а также  их входы - въезды, оборудуются следующими средствами защиты:
· система охранная телевизионная (СОТ), см. подраздел 1191-ИОС5.2;
· система охранного освещения (СОО) – см. подраздел 1191-ИОС1.1;
· системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС), см. подраздел 1191-ИОС5.2;
· система экстренной связи (СЭС), см. подраздел 1191-ИОС5.2;
Более подробно описание, указанных выше средств, включая схемы расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, приведены в в  указанных выше подразделах. 
Для обеспечения безопасности автостоянки на первом этаже корпуса 1 секции 1, предусматривается помещение охраны, в котором размещаются:
· переговорное устройство 2-х сторонней связи СЭС;
· радиоточка системы радиотрансляционной сети;
· средства телефонной связи,  для связи с экстренными службами;
· локализатор взрыва;
· комплект осмотровых зеркал;
· ручной металлоискатель.
Проектируемая система СОТ обеспечивает визуальный контроль следующих зон:
· входы/выходы в подземную автостоянку, включая эвакуационные;
· въезды подземную автостоянку;
· лифтовые холлы;
· основные проезды подземной автостоянки. 
Согласно требованиям Фонда Реновации информация системы СОТ  выводится на автоматизированное рабочее место (АРМ), с необходимым програмным обеспечением, в ОДС.
Помещения объединенного диспетчерского пункта (ОДС) располагаются на первом этаже корпуса К 20.5. Более подробно описание ОДС приведено в подразделе 1191-ИОС7.4.
Система СОО.
Для обеспечения видимости нарушителя и необходимого уровня освещенности для системы охранного телевидения в ночное время - используется система аварийного освещения постоянного действия. Также видеокамеры системы СОТ оснащены ИК-прожекторами, обеспечивающими возможность наблюдения за действиями объекта в условиях недостаточной освещенности. Описанные системы обеспечивают освещенность следующих зон и территорий:
· въезда в подземную автостоянку; 
· входы/выходы в  подземную автостоянку,  включая эвакуационные;
· проезды подземной автостоянки.
Система СОТС предназначена для раннего обнаружения несанкционированного проникновения в защищаемые помещения - технические помещения автостоянки, а также для контроля въезда в автостоянку, эвакуационные выходы, холл и для передачи тревожных сообщений на АРМ системы. Функции системы СОТС выполняет система АСУД (магнитоконтактные извещатели на входах в здание, в автостоянку, передача сигналов в ОДС), а также СОВ.СКУД (в части въезда в паркинг) Согласно требованиям Фонда Реновации информация системы СОТС  выводится на автоматизированное рабочее место (АРМ), с необходимым програмным обеспечением, в ОДС.
Система СЭС обеспечивает возможность передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан, в специальные службы.
Помещения подземной автостоянки, согласно требованиям СП 132.13330.2011, оснащаются системой СЭС - техническими средствами прямой аудиосвязи с ОДС - вызывные панели СЭС (раздел 1191-ИОС5.2) с  дежурным персоналом ОДС. Помещение дежурного персонала ОДС оборудуется телефонной связью с выходом в город, обеспечивающей связь с городскими специальными службами - со службой 112 и др. 
Въезд автомобилей постоянного хранения осуществляется в подземную автостоянку по постоянным электронным устройствам (картам, ключи-брелоки и т.д. , предусмотренным в составе системы СКУД). 
Перед въездными воротами в подземную автостоянку – предусмотривается локальный пост охраны и зона осмотра автотранспорта.  Осмотр осуществляется сотрудниками охраны.
Открытие ворот осуществляется:
· - водителем в помощью электронных устройств;
· - кнопками управления с рабочего места службы охранников.

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, на рабочем месте службы охраны, предусматриваются:
Комплект осмотровых зеркал.
Осмотровые зеркала предназначенны для проведения осмотра объектов на предмет обнаружения подозрительных устройств в труднодоступных местах и в условиях плохой видимости (комплект осмотровых зеркал по типу «Перископ 185» или аналоги).
Осмотр осуществляется при помощи сменных зеркал разного размера и формы, закрепляемых на телескопической штанге. Подсветка зоны контроля осуществляется аккумуляторным фонарем, закрепляемым на штанге. Комплект осмотровых зеркал могут применяться, как на постоянных, так и временных - локальных постах контроля, а также при осмотре внутренних отсеков транспортных средств и труднодоступных мест в строительных конструкциях, поиске и осмотре взрывчатых веществ и других террористических устройств.
Технические характеристики «Перископ 185»:
· Длина штанги в сложенном виде, см: 60
· Длина штанги в разложенном виде, см: 185
· Количество зеркал: 4
· Диаметр большого зеркала, см: 14,7
· Материал изготовления зеркал: стекло
· Тип фонаря: встроенный
· Наличие чехла: нет
· Масса устройства с большим зеркалом, кг: 0,65
· Вес комплекта, кг: 0,9
· Страна производитель: Россия
· Гарантийный срок: 12 месяцев
Комплект поставки:
· Телескопическая штанга
· Зеркало Ø130 мм
· Зеркало Ø90 мм
· Зеркало Ø60 мм
· Зеркало Ø60 мм х 110 мм
· Фонарь

Ручной металлоискатель.
Сотрудниками охраны, при необходимости, выполняется осмотр посетителей средствами осмотра - ручным металлоискателем по типу «Sphinx»  ВМ-611 Вихрь С или аналог.
Высокочувствительный вихретоковый микропроцессорный ручной металлоискатель СФИНКС ВМ-611 ВИХРЬ С предназначен для поиска и обнаружения металлических предметов при проведении личного осмотра, контроля багажа и корреспонденции. 
Металлоискатель ВМ-611 Вихрь С - это новейшая разработка, которая соединила в себе все лучшие поисковые и эксплуатационные характеристики. Чувствительность в этой модели можно считать эталонной (например, пистолет ПМ обнаруживается на расстоянии 23 см), та к которой стремятся все мировые производители, но чувствительность без отсутствия ложных срабатываний не является эффективной функцией. Так в модели «Вихрь С» реализована функция защиты от рядом работающих радиостанций и термокомпенсация, которая производит коррекцию чувствительности в реальном времени в зависимости от температуры окружающей среды. Эффективный рабочий диапазон у данной модели от -37 до +70 градусов. При этом есть возможность ручной коррекции чувствительности в зависимости от поставленных задач (данная функция доступна через инженерный режим). Примером является поиск сим-карт от мобильных телефонов или противоположное решение, сконцентрировать поисковые задачи на опасных объектах, пистолет, нож. 
Эксплуатационные характеристики в данной модели являются максимальными для данного класса оборудования, так потребление прибора составляет всего 3 мА, что позволяет не выключая, использовать прибор более 100 часов, при использовании алкалиновой батареи или около 400 часов от литий-ионной батареи. Так же к удобству эксплуатации относится модульное зарядное устройство, с возможностью крепления к стене. Данное решение обеспечивает заряд входящего в комплект аккумулятора, а так же организует место для хранения металлоискателя на объекте.
Достоинства модели:
· Рекордная чувствительность;
· Широкая зона сканирования;
· Селекция по размерам объекта;
· Полная автоматическая настройка;
· Возможность ручной настройки (через инженерный режим);
· Высокая помехоустойчивость;
· Ударопрочный корпус из пластика ABS;
· Автоматическое отключение питания;
· Обнаружение всех видов металлов;
· Звуковая, световая, бесшумная индикация;
· Пропорциональная индикация разряда батареи;
· Низкое энергопотребление;
· Широкий диапазон рабочих температур;
· Эргономичная конструкция;
· Модульное зарядное устройство, с возможностью крепления к стене.
Технические характеристики:
· Рабочая частота - 30 кГц;
· Питание - 9В.;
· Индикация:
· Звуковая;
· Вибрационная;
· Световая;
· Время непрерывной работы  - 400 ч.;
· Диапазон рабочих температур - -25°...+50° С;
· Габариты  - 410х80х30 мм.(+- 5мм);
· Вес  - 350 г.
Особенности модели:
· Высокая чувствительность;
· Широкая зона сканирования;
· Селекция по размерам объекта;
· Полная автоматическая настройка;
· Возможность ручной настройки;
· Высокая помехоустойчивость;
· Ударопрочный корпус из пластика ABS+PC;
· Автоматическое отключение питания;
· Обнаружение всех видов металлов, их сплавов и объектов из углепластика;
· Звуковая, световая, бесшумная индикация;
· Пропорциональная индикация разряда батареи;
· Низкое энергопотребление;
· Широкий диапазон рабочих температур;
· Эргономичная конструкция;
· Модульное зарядное устройство, с возможностью крепления к стене.
Для минимизации возможного ущерба от взрыва, на рабочем месте службы охранников, предусматривается один на всё здание:

Локализатор взрыва.
Локализатор взрыва по типу "Фонтан-2" модели 10У или аналог - мобильное устройство для локализации взрывоопасного предмета.
Локализатор взрыва должен храниться в доступном месте для оперативного использования.
Возможности:
· снижает до минимума разрушения и человеческие жертвы;
· эффективно подавляет фугасное, осколочное, термическое, термобарическое и другие разрушительные последствия взрыва на открытой местности, в замкунутых и полузамкнутых пространствах;
· многократно снижает амплитуду давления на фронте ударной волны;
· размывает и выхолаживает фронт ударной волны;
· предотвращает возгорания, термические и термобарические поражения за счет полного подавления огненного шара;
· уменьшает осколочный поток и снижает вероятность поражения;
· блокировка опасной зоны без эвакуации людей и остановки работы (больницы, магазины, стадионы).
Применение:
· обнаруженный взрывоопасный предмет накрывают локализатором взрыва до прибытия взрывотехников;
· не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства;
· при обследовании взрывоопасного предмета, устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне;
· быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 человек.
Технические характеристики изделия "ФОНТАН -2" модель 10У:
· локализуемый объем до 15 дм³;
· защита от заряда не более 1000 г ТНТ;
· внешние размеры 61х61х36,5 см.;
· вес изделия 19 кг.;
· вес в упаковке 31 кг.


[bookmark: _Toc106098028][bookmark: _Toc106699762][bookmark: _Toc112236620]требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем безопасности и антитеррористической защищенности
1.7. [bookmark: _Toc106098029][bookmark: _Toc106699763][bookmark: _Toc112236621]Общие требования к организации эксплуатации системы безопасности (далее СБ).
Эксплуатация комплексной системы безопасности на объекте включает следующие основные мероприятия:
- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;
- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование объекта после чрезвычайной ситуации, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для систем сигнализации, теле/видеонаблюдения, осмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);
- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ в технических системах CБ;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических систем;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами систем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование систем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств систем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств систем.
Примечание - Для конкретных условий эксплуатации объекта перечень мероприятий может быть дополнен.
Техническое обслуживание и ремонт технических средств систем СБ и блоков СБ проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам. Технические средства систем СБ, выполненные по технологиям «поверхностного монтажа», не ремонтопригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.
Списание восстанавливаемых технических средств систем СБ проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия. Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств систем СБ проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.
Эксплуатационная документация технических средств систем СБ должна соответствовать ГОСТ 2.601.
В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.
1.8. [bookmark: _Toc106098030][bookmark: _Toc106699764][bookmark: _Toc112236622] Общие принципы организации технического обслуживания и ремонта технических средств систем СБ при эксплуатации.
Для организации технического обслуживания систем СБ применяют планово-предупредительное проведение работ.
Плановое техническое обслуживание проводят циклически, с нормированной периодичностью. Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.
Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств СБ.
При проведении работ по техническому обслуживанию применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).
Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств СБ должны быть задокументированы (например, в журнале регистрации).
Рекомендуемая схема организации и проведения типовых вариантов технического обслуживания технических средств систем СБ приведена в приложении В ГОСТ 53704-2009.
Примечание - Допускаются обоснованные изменения в рекомендуемой схеме при условии неухудшения ее общей направленности.
Организацию ремонта технических средств систем СБ следует осуществлять с учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных документов.
Примечание - Допускаются индивидуальные формы проведения ремонтных работ.
Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации технических средств систем СБ, должна соответствовать ГОСТ 2.602.
1.9. [bookmark: _Toc106098031][bookmark: _Toc106699765][bookmark: _Toc112236623] Паспортизация объектов при эксплуатации СБ 
На объектах, оборудованных техническими средствами систем СБ, должны быть: технический паспорт по эксплуатации.
Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; показатели назначения объектовых технических систем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.
1.10. [bookmark: _Toc106098032][bookmark: _Toc106699766][bookmark: _Toc112236624] Требования безопасности
Безопасность объектовых технических средств систем СБ обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей технических средств. Следует соблюдать правила и нормы по безопасной эксплуатации: газовых баллонов, электроустановок, механических движущихся устройств, регулирующих устройств, инструмента, средств транспорта.
Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й) (прилегающего участка акватории в ее отведенных границах) предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.
Технические средства и используемые материалы систем СБ должны соответствовать установленным требованиям безопасности персонала объекта, требованиям по электро- и пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.0.004, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ Р 52319, СП 5.13130, СП 6.13130 строительным нормам и правилам, утвержденным Минстроем России [9, 10, 23, 27, 28, 30].
Комплексное обеспечение безопасности объекта предусматривает обязательное соблюдение санитарно-гигиенических условий, требований и норм по обращению с отходами профильной деятельности объекта и отходами его жизнедеятельности, а также по выбросам дыма и газообразных отходов в атмосферу, по обеспечению чистоты почвы занимаемой(мых) территории(й), сохранности и чистоты природных источников воды, по обеспечению чистоты стоков в прилегающую к объекту акваторию (в пределах ее отведенных границ).
Требования санитарной и экологической безопасности при обращении с отходами на объекте и их утилизации, по выбросу вредных отходов в зависимости от профиля объекта, занимаемой(мых) им территории(й) и места нахождения должны соответствовать: ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108, ГОСТ Р 51769, требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, утвержденных Минздравом России [33-46], а также выполняться с соблюдением действующих федеральных, региональных и/или ведомственных правил и норм.
Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе технических средств систем СБ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51318.14.1 и ГОСТ Р 50009.

[bookmark: _Toc82170286][bookmark: _Toc106699767][bookmark: _Toc112236625]Перечень использованной законодательной, руководящей, методической и нормативно-технической документации
При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);
2. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года);
3. Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);
4. ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);
5. ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);
6. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;
7. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";
8. СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
9. СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей";
10. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
11. ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
12. ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов;
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CHUCTEMA CEPTUOUKAIIUN TOCT P
OEIEPATBHOE ATENTCTBO 110 TEXHUYECKOMY PEFVIIPOBAHMIO M METPOIIOTHH

.. CEPTUOUKAT COOTBETCTBUSA

i) Ne  POCCRU. C315. HO7413

orugmast” Cpox peiictust ¢ 11.07.2019 mo  10.07.2022
Ne 0313589

OPTAH I10 CEPTH®UKALIMI NeRA.RU.11C315
ABTonOMHAA HeKoMMepUecKas opranmsauis "LIEHTP SKCIEPTH3b] BE3OITACHOCTH"
197374, Pocens, r. Canxr-TlerepBypr, yn. Ontinkos, . 4, mwr. A, mow. 11-H, Ne 427,447,449
Ten.: (812) 324 78 02, 324 78 03, +7(921) 969 76 11. E-mail: osceb@mail.ru

TIPOAYKLIVIS

Verpoiiersa ans samuiTut ot papuina "GOHTAH-2"
oensuii pax ox. TIpunoxcerne (Gnanx Ne 0038164)
TY 0989-047-31041642-05

cepuitnbii BhITyCK

COOTBETCTBYET TPEBOBAHUSIM HOPMATHUBHBIX AOKYMEHTOB

TY 0989-047-31041642-05 (m.n. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6) m obecniesmaet
CHIDKCHHC IBBITONHOTO JABICHIS 5O (PPORTE BO3AYIHOH YAapHoli o
o yponas s Goree 50 KI1a ¢ norpemHoCTsI0 H3Meperiti e Gosee 10
'PACCTOSIE OT KPaA IIEMEL TIpH MOAPHIBE B3PHIBHONO YCTPOficTna

1 niacea THT cormacko Hpuoenio

xop OK

28.99.39.190

KoATH BOA

mud BepHA
Aliepa bl AMpeKTop

/_1?&\ "HAO CM"

/s KRR Cunsseos ..
M3TOTOBUTEAD Hf-.aSi

JaxpuiToe akuonepiioe obiuectso "Hayuno-npoisnosicTaetHoe oG seaHeHb cﬁw frepianion”
194044, r. Carnier-TlerepGypr, Bonsuoii Cawmconiesciiii npocnekT, 4. 28a 2\ L J

VHH 7806125671, OKTIO 31041642 N
CEPTMOMKAT BBIAAH

Jaxperroe axuonepiioe 06ticeTs0 "HayHHO-TPOIIBOACTACHHOE OBDEAMHEHHE CTIELIHATLIHX METCpHATOS"
194044, r. Camicr-TlevepGypr, Bonsiofi Canmconresckiti npocriext, 1. 28a

en.: (812) 294-58-97, haxe: (812) 542-75-58

HA OCHOBAHUM

Tporokonos Ne A 047C-19 o1 01.07.19 1., Ne A 048C-19 07 01.07.19 r, e A.050C-19 07 01.07.19 1,
Ne A 053C-19 o7 10.07.19 r., Ne AQ0IC-19 o7 23.01.19 1., Ne 411C-17 07 25.09.17 . Ne 206C-16 o7 04.07.16 1.
ML CMH 3A0 "HIIO CM", per. Ne POCC RU. 0001 22C308, anpec: 194044, r. Cacr-TerepSypr,

b. Camnconnenckiii np., 4. 28a; ceprduxara ISO 9001:2015 Ne RU229210Q-U (cpox aeficraiti

©06.02.2018 1o 05.02.2021r.) AO "Biopo Bepirrac Ceprudukeiin Pycs", anpec: 123458, r. Mocksa,

yn. Mapusana Ipownsxosa, 2. 30.
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Ne 0038164
ITPUAOIKEHUE
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or 11.07.2019
Tlepeuers KONKPETHO! MPOAYKUNN, 112 KOTOPYIO PACTPOCTPAHSETCS

AefiCTBHe CepTH(UKATA COOTBETCTRIS

Hamveropamise it oGosnaseniie OBosnavenite AoKysenTai,
POAYKILIH, €€ H3TOTOBHTeA F10 KOTOPOF BHIITY CKAETCs! HPOAYKIIS

koA TH B9A

Hszomosumens: 340 "HITO CM"
194044, r. Caner-TTetepGypr, Bonbioli Camnconenckiii npocnekT, 2. 28a

28.99.39.190 Yempoiicmea ona sauumut om s3puisa "®OHTAH-2". Modenvuuii pao:

Newn | Mozem Texnieckne TpeGonanA Obostasere KI{

wspenus

CHIDKerIIe IGHTOTHOT ATBACIH 50 GPOITE BOSAYIINOR
|ynapHo s 20 yposi e Gone SO KITa ¢ MorpewOCTHO
snepesi e Gonee 10 ITa Ha paccTOAHHI 2.5 M T Kpax

Jazeia Nk MOAPE BIPUBIOTO YCTpORCTRA ¢ MaccoM BB,

laKasancHHOr0.0.
[chiDKeHIE KoMICCTB TIOpAXAIONLIX OCKOMKOD T

pyeoN rpaaTu Tuma PO i wence, wew a
pacerommun 20 ¥
I ChpRCIIG TEGMTO O KRG 50 GpoTe .
yRapiiofi somis! 20 ypoits e Gonee 50 KTTa ¢ grpolunet Cisnphaxon 1Bl
2 | 10Y [uswcpermt ne Gonce 10 la s paccromn 3.0 g 0471.003.000,000 |

1 05y 04771,002.000.000

axnuanesmoro L0 ke THT.
criniernte wGHTOHOTO AABAEHIL 50 GpONTE BO3AYIIOR
|ynapHol soms 20 ypobiut e Gonee SO KIla ¢ MOMpewHOCTEO
3 3M2 |uswepern we Gonee 10 KITa a paccToimt 3.0 M oT Kpax 047/1.004.000.000
iszeis Npk MOApHBE BIPHBIOTO YCTPOAicTBa ¢ Maccol BB,

[akaumanesmior 2.0 xr THT. =
(CHipKEHIC HSGHITONHOTO AABAEHIL 5O BPONTE BoSAYILION

|yaapHoft soms 10 yposiu e Gonee 50 KIa ¢ norpewHocTIO
4 20Y |uameperi e Gonee 10 KITa a paccroammis 3.5 v o7 kpas 04711,005.000.000
\ENIA TpH MOApHIBE BIPHBHOTO YCTpOlicTSa ¢ Maccoli BB, 5

xpuaresmioro 2.0 kr THT. .
CHITKEIIIC H3GHITOMHOTO LA0JEHI 50 BPONTE BOIAYINOR

oM |Aapioft nomist 1o ypomia e Gonee 50 kfTa ¢ norpeuniocsio
5 1 |1Mepeintt e Goee 10 kITa wa paccTomm 3.5 w ot kpan 04771,006.000.000
3R TpH TOAPHBE BIHBHOT yCTpolicTaa ¢ Maccofi BB,
kmimanerioro. 5.0 ke THT.
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L
Ne. pocc RU.HB61H03527

Corugman® Cpox pescrans ¢ mo

01.04.2020 31.03.2023

Ne 0428278
OPTAH 1O CEPTUOUKALIMH RA RU.11HB6!

Oprast o Cepriduxatii: 000 "LIETPHIM". Azpec: 153000, POCCHS, Maanoscias 061act, ropoa Msaioso, ymmia
Boraana Xwemmiuxoro, som 36B. Tenedios +7 4932773165, Apec anexportolt nourst info@cetrim.u

TIPOAYKIMS Merannouckarens noprammsss snextposarsirriad, Mogems BM-611
‘Betxps T, #roTontest 8 cooTseTCTs MM ¢ TY-4276-002-11641506-18, Toprosas Mapra

xop OK

«SPHINX. Ceputtui miycr. 265166120

COOTBETCTBYET TPEEOBAHMAM HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB

TY-4276-002-11641506-18 XOATHB3A
9031803500

VISTOTOBUTEAD 5. .o axunonepnos oiueerso (Cpcon (A0 «COUHKCH), OTPH: 1037739827444, HEH:

7722094018, Anpee: 125413, POCCHS, 1. Mocksa, yn. Oriexcxas 1. 24, ¢rp. 1, Tenedon: +7 (495) 150-09-06.

CEPTHOUKAT BBAALL e e oo i A0 4COIRES), OT L
1027739827444, MHH: 7722094018, Anpec: 125413, POCCHS, . Mocksa, ya. Oesscxas 1. 24, ¢rp.1, Tenedpoir: +7 (495)
150-09-06.

HA OCHOBAHUM

Tpotoon semiaill Ne 003/G-01/04/20 o7 (1.04:2020 rona, ssamsaneth Herarensiot naGoparopiei Omecrna
orpaincHiof otseTcraennocTso "TAHTAII (arrecrat axkpemmaium POCC RU.31578.040MHO.TI3)

AOTIOAHUTEABHASL MHOOPMALIMS
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BCEPOCCUWCKUI HAYYHO-UCCNEQOBATENbLCKUN

BHIMC UHCTUTYT CEPTUGUKALNK
VNIIS OTKPLITOE AKUMOHEPHOE OBUWECTBO
(OAO “BHUUC”)

QnekTpuveckui nep., A.3/10, cTpoenue 1, Tenedon: (499) 253 70 06
r. Mocksa, 123557 http://www.vniis.ru E-m,

ex. N /O/fﬁ//w)‘; A6. 09 /7
= i
- I

Ha nienyo 6/n
ot 19.09.2011 r.

Ha Bam 3APOC O HPHHAUICKHOCTH K ODOLEKTaM BATC/ILHOTO  HO/ITBCPA ICHHS
COOTBCTCTBHS TIPOJIYKIIHH: JIOCMOTPOBOC  yCTPOi
VIS BH3YQILHOIO JIOCMOTPA TPAHCHOPTHBIX €
IPYJIHOJIOCTY HHBIX M [LI0XO OCBCHICHHBIX MECT,

Bhlmeykaszannas  NpOJYKIMS  MOKeT
racenduraropy npojaykimn OK 005-93 k1
wameprresbibion (k0,0 OKIT44 3100).

CHH3Y. TaK M CBEPXY). IDY30B.
3 1 T.IL. COODIIAEM ClIe/Ly IolIee.

riHeceHa 110 OOHICPOCCHHCKOMY
A IpuGopbl ONTHYCCKUE KOHTPO:ILHO-

HOJTBCPIACICHHC COOTBCTCTBHSA KOTC WICCTBIBICTCH B (l)\)pMC HPHHATHS JICKIapaiiin o
pasureinnersa Poceniickoit dejiepaiun o1
pricnnbivi Hocranosnenusivu Hpasnreiancrsa Pd
). 01 26.07.2010r. No 548, 01 20.10.20101. No 848.
e CCI’H'H(I)HKLI]L{ COOTBCICTBHA W JICKJIApalim o

COOTBCTCTRAMY . YTBEPHJICHHBIC 110C
01.12.2009 . No 982 (¢ u3meHeny
o1 17.03.2010r. Ne 148, o1 17.03.2
or 13.11.2010r. No 906). u

COOTBCTCTBHH Ha JIAHHYIO PO/

ic Tpedyeres.

bHA JIO BHECCHHst namenennit B «bjunnii nepeycin
HOI cepruukariiny 1 «EJMHbIH nepeyeth POy KIti.
0ii ocymecTnisieTess B (POPME TPHHSTHS JICKIApAItin O
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COOTBCICTBHHY B OTHOL
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-
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Kpyrioeyrounn
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