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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица изме-рения
	Коли-чество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	Корпус 20.1; 20.7, 25 этажей (24 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	2
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	10
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	4
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	145
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	44
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	48
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	4
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	48
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	4
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем-0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	6
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 92шт. (по 46 шт. на каждый ствол)

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.



	
	Корпус 20.2; 1 секция 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	1
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	5
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	51.5
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	15
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	17
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	1
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	17
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.



	
	Корпус 20.2; 2 секция 17 этажей (16 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	1
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	5
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	48.5
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	14
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	16
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	1
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	16
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обеча-ек – 30шт.

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.



	
	Корпус 20.3; 20.5, 24 этажа (23 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	2
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	10
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	4
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	139
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	42
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	46
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	4
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	46
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	4
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	6
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 88шт. (по 44 шт. на каждый ствол)

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	Корпус 20.4, 17 этажей (16 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	1
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	5
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	48,5
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	14
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	16
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	1
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	16
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	3
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 30шт.

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	Корпус 20.6, 1 секция по 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	1
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	5
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	51.5
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	15
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	17
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	1
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	17
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.
3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.



	
	Корпус 20.6, 2,3 секции по 17 этажей (16 жилых) – 2 системы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	2
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	10
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	4
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	97
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	28
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	32
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	4
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	32
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	4
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	4
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обеча-ек – 60шт.

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.

	
	Корпус 20.8, 18 этажей (17 жилых) – 1 система
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Дефлектор с фартуком и хомутами, в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комплект
	1
	
	

	1.1
	- дефлектор из оцинкованной стали
	ДФ
	
	
	
	
	9,5
	

	1.2
	- фартук из оцинкованной стали
	ФГ
	
	
	
	
	2,6
	

	1.3
	- хомут для крепления фартука
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Узел прохода из листовой стали толщиной 2мм для вывода вентиляционной трубы через кровлю
	УЗП
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	10
	

	3
	Дроссель-клапан (заслонка вентиляционная)
	ДР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	1,5
	

	4
	Труба для вентиляции мусоропровода, сталь- 3мм, в составе:
	ТРВ
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	5
	
	

	4.1
	- длина- 2500мм, диаметр- 315мм 
	
	
	
	шт
	2
	
	

	5
	Ниппель из оцинкованной стали Ø315мм
	НО
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	6
	Камера очистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения в составе: кран-регулятор подачи воды, таль электрическая с троссом, труба подачи физраствора, труба подачи дезраствора, кран-регулятор дезраствора, сигнальная лампа, розетка, пульт управления электроприводом, вилка электропитания, салинклер, щеточный узел, груз натяжения троса
	КОМ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	45
	

	7
	Мусороствол трехслойный, Ду-400мм, в составе:
	СМП-ПП
	
	Торговая сеть, Россия
	м.п
	51,5
	
	

	
	- внутренний слой- нержав.сталь, диаметр- 370мм,

- наружний слой- оцинков.сталь, диаметр-420мм,

- наполнитель звукоизоляционный- верммукулит, 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	- длина- 1500мм 
	
	
	
	шт
	15
	
	

	7.2
	- длина- 1500мм с загрузочным клапаном (поз.№8) 
	
	
	
	шт
	17
	
	

	7.3
	- длина- 600мм с загрузочным клапаном, без обечайки, под камеру очистки мусоропровода (поз.№6) 
	
	
	
	шт
	1
	
	

	7.4
	- длина- 1450мм без обечайки, под муфту силовую разгрузочную (поз.№9)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8
	Клапан загрузочный, листовая сталь Ст3, толщина-1,5-2мм
	КМЗ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	17
	15
	

	9
	Муфта силовая разгрузочная, листовая сталь Ст3, толщина- 6мм
	МСР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	2
	14
	

	11
	Патрубок шибера с опорным фланцем, диаметр- 370мм, сталь Ст3, толщина- 3мм
	ПТШ-О
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	12
	Шибер с автоматическим огнеотсечением, сталь Ст3, толщина- 3мм в составе: шиберная заслонка, фиксатор заслонки, плавкий элемент, пружина, отсекатель
	ШБР
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	30
	

	13
	Сигнализатор потока жидкости
	СПЖ "Стрим" v4
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	1
	
	

	14
	Контейнер для сбора мусора, объем- 0,8м3
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт
	3
	45
	

	Примечание:

1. Ствол мусоропровода опирается на муфты силовые разгрузочные (поз.№9)  и опорный фланец шибера (поз.№11)

2. Секции ствола СМП-ПП соединяются между собой обечайкой. Секция ствола поставляется на объект с установленными клапаном загрузочным (поз.№8) и обечайкой. Общее количество обечаек – 32шт.

3. Контейнеры для сбора мусора приобретаются по отдельному договору.



	
	*  Оборудование может быть заменено на аналогичное, если оно незначительно отличается по техническим характеристикам от указанного с предоставлением действующих сертификатов соответствия
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