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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc101864803]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:
· Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Договор № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021
[bookmark: _Toc101864804]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· задание на разработку проектной документации;
· документация, предоставленная Заказчиком.
[bookmark: _Toc101864805]
Сведения о лицензии
[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc342524022]ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016  № 124.4.-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».

[bookmark: _Toc101864806]Краткая характеристика объекта
На территории участка по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) предусматривается строительство жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений общественного назначения (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
[bookmark: _GoBack]Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
•	Жилые квартиры (Ф 1.3);
•	Помещения общественного назначения (Ф 4.3);
•	Инженерные помещения (Ф5.1)
•	Автостоянка (Ф5.2)
•	Мусорокамера (Ф5.2)
•	Центр информирования населения (Ф3.5)
•	Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)

[bookmark: _Toc101864807]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
[bookmark: _Toc101864808]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
- Коммерческие помещения
Отходы, образующие в БКТ и помещений ЦИН, раздельно собираются в местах образования в герметичные мусорные мешки и выносятся сотрудниками клиниговой компании в промаркированные мусорные контейнеры, расположенные на специальных контейнерных площадках. А затем по договору вывозятся специализированной организацией мусоровозом.

- Жилые помещения
Для сбора мусора в жилых корпусах проектом предусмотрены системы мусоропровода, которые включают ствол, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел и мусоросборную камеру, укомплектованную контейнерами и санитарно-техническим оборудованием.
Мусоросборные камеры размещены непосредственно под стволом мусоропроводов. 
Во избежание примыкания к помещениям с постоянным примыканием людей тамбуры мусоросборных камер выгорожены двойными перегородками (подробнее см. 1191-АР2.1).
Для временного хранения мусора в помещениях мусоросборных камер предусматриваются контейнеры в достаточном количестве. 
На основании среднесуточной нормы накопления отходов – 12,0 м3/сутки, а также при условии заполнения контейнеров на 2/3 и вывоза 1 раз в сутки для размещения несортированных отходов ежедневно необходимо не менее 16 стандартных контейнеров объёмом 1,1 м3, в том числе контейнеры для вторсырья (подробнее см. раздел 1191-ООС1 Расчет количества отходов на период эксплуатации, раздел 1191-ПЗУ1). 
Конструкция контейнеров обеспечивает прочный пояс в верхней части, неподдающийся деформации, для возможности манипулирования на ограниченном пространстве за счет наличия поворотных колесных блоков.
Контейнеры оснащаются сливным закрывающимися отверстиями диаметром 40-50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в доступном месте.
Мусорные контейнеры из мусорокамер по мере заполнения перемещаются силами персонала комплекса к контейнерным площадкам, к которым в определенное время подъезжает мусоровоз и вывозит отходы.

[bookmark: _Toc101864809]ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ
Мусоросборные камеры подключены к системе отопления здания, при отсутствии выступающих из стен нагревательных приборов. Расчетная температура в мусоросборных
камерах не ниже +5 °С.
Мусоросборные камеры обеспечены подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащены водоразборными смесителями, соединительным штуцером с вентилями, ниппелями и шлангами длиной 2-3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу камер размещены трапы, присоединенные к фекальной канализации здания.
Мусоросборные камеры имеют электрическое освещение с выключателями и 
светильниками в пыле- и влагозащищенном исполнении.
Мусоросборные камеры оснащены системами автоматического пожаротушения, обеспечивающими орошение всех поверхностей пола камер при возникновении в них
пожара.
Фирма-поставщик мусоропроводов выбирается Заказчиком на стадии Рабочая документация.

[bookmark: _Toc101864810]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУСОРОПРОВОДА
Комплектность системы мусороудаления 
В комплект системы удаления твердых бытовых отходов мусоропровода входит:
•	Ствол мусоропровода – для периодического порционного транспортирования ТБО в контейнер;
•	Клапан загрузочный КМЗ – для приема ТБО в ствол мусоропровода;
•	Шибер ШБР – для периодического перекрытия нижней части мусоропровода;
•	Камера очистки мусоропровода КОМ – для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола;
•	Вентиляция мусоропровода – узел (верхняя часть мусоропровода), предназначенный для вытяжной вентиляции мусоросборной камеры и ствола;
•	Контейнер МК – для приема ТБО из ствола мусоропровода и временного его хранения и доставки к месту перегрузки в мусороперевозящий транспорт.

Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.1 и 20.7  (всего 2 системы):

	Наименование характеристики
	Показатель

	Обслуживаемые этажи – все надземные
	до 1 этажа наземной части

	Отметка мусоросборной камеры
	1 этаж наземной части

	Наружный диаметр ствола, мм
	450

	Внутренний диаметр ствола, мм
	400

	Емкость ковша загрузочного клапана, м3
	0,012

	Система прочистки ствола
	на техническом этаже

	Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт
	1,0 кВт (220В / 50 Гц)

	Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч
	0,2

	Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с
	0,2÷0,3

	Рекомендуемая периодичность прочистки ствола
	1 раз в месяц

	Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов
	15000

	Производительность вентустановки, м3/час
	1300

	Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с
	0,45

	Предел огнестойкости ствола мусопровода
	Е60



Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.2, 20.4, 20.6  (всего 6 систем):
	Наименование характеристики
	Показатель

	Обслуживаемые этажи – все надземные
	до 1 этажа наземной части

	Отметка мусоросборной камеры
	1 этаж наземной части

	Наружный диаметр ствола, мм
	450

	Внутренний диаметр ствола, мм
	400

	Емкость ковша загрузочного клапана, м3
	0,012

	Система прочистки ствола
	на техническом этаже

	Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт
	1,0 кВт (220В / 50 Гц)

	Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч
	0,2

	Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с
	0,2÷0,3

	Рекомендуемая периодичность прочистки ствола
	1 раз в месяц

	Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов
	15000

	Производительность вентустановки, м3/час
	1300

	Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с
	0,45

	Предел огнестойкости ствола мусопровода
	Е60



Принятые параметры одной системы мусоропровода корпусов 20.3 и 20.5  (всего 2 системы):

	Наименование характеристики
	Показатель

	Обслуживаемые этажи – все надземные
	до 1 этажа наземной части

	Отметка мусоросборной камеры
	1 этаж наземной части

	Наружный диаметр ствола, мм
	450

	Внутренний диаметр ствола, мм
	400

	Емкость ковша загрузочного клапана, м3
	0,012

	Система прочистки ствола
	на техническом этаже

	Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт
	1,0 кВт (220В / 50 Гц)

	Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч
	0,2

	Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с
	0,2÷0,3

	Рекомендуемая периодичность прочистки ствола
	1 раз в месяц

	Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов
	15000

	Производительность вентустановки, м3/час
	1300

	Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с
	0,45

	Предел огнестойкости ствола мусопровода
	Е60



Принятые параметры одной системы мусоропровода корпуса 20.8  (всего 1 система):

	Наименование характеристики
	Показатель

	Обслуживаемые этажи – все надземные
	до 1 этажа наземной части

	Отметка мусоросборной камеры
	1 этаж наземной части

	Наружный диаметр ствола, мм
	450

	Внутренний диаметр ствола, мм
	400

	Емкость ковша загрузочного клапана, м3
	0,012

	Система прочистки ствола
	на техническом этаже

	Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, не более, кВт
	1,0 кВт (220В / 50 Гц)

	Расход воды на одну прочистку ствола, не более, м3/ч
	0,2

	Скорость подъема-спуска ерша зачистного устройства, не более, м/с
	0,2÷0,3

	Рекомендуемая периодичность прочистки ствола
	1 раз в месяц

	Средней ресурс работы зачистного устройства, не менее, циклов
	15000

	Производительность вентустановки, м3/час
	1300

	Расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода и мусоросборной камере, л/с
	0,45

	Предел огнестойкости ствола мусопровода
	Е60



[bookmark: _Toc101864811]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУСОРОПРОВОДУ
Требования к стволу мусоропровода СМП
Ствол мусоропровода СМП выполняется из коррозионно-стойких трехслойных стальных труб с условным проходом не менее 400 мм с заполнением межтрубного пространства звукоизолирующим и огнестойким материалом в соответствии с санитарными требованиями.
Наружная труба – из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не менее 0,8÷1 мм условным диаметром не менее 450 мм. Внешняя поверхность ствола мусоропровода имеет защитное порошково-полимерное покрытие, благодаря которому ствол приобретает современный дизайн, защищает его от коррозии, обеспечивая долговечность системы.
Внутренняя труба – из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм условным диаметром не менее 400 мм. Внутренняя поверхность ствола должна быть гладкой, без трещин и наплывов, что исключает возможность перемещения по стволу грызунов и насекомых.
Ствол мусоропровода должен быть дымо-газо-водонепроницаемым и отвечать санитарным и противопожарным требованиям. Ствол мусоропровода и все его неподвижные соединения (стыки составленных элементов труб, элементы крепления загрузочных клапанов и т.д.) должны быть герметичными (водонепроницаемыми). Ствол мусоропровода должен иметь звуковую и теплозащитную изоляцию, обеспечивающую нормативный уровень шума в жилых помещениях здания и нормативную огнестойкость ствола. Ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляции.
Ввод ствола мусоропровода в мусороприемную камеру должен осуществляться через перекрытие с помощью опоры ствола и направляющих патрубков шибера. Угол наклона направляющего патрубка не должен превышать 20° к оси ствола.


Требования к мусороприемным клапанам КМЗ
Конструкция загрузочного клапана должна обеспечивать свободную загрузку мусора в ковш загрузочного клапана и беспрепятственное сбрасывание его при закрытии ковша в ствол мусоропровода.
Ковш загрузочного клапана должен легко открываться и закрываться, и иметь в закрытом положении плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими дымо- и воздухонепроницаемость загрузочного клапана.
При открытом ковше его загрузочное отверстие должно фиксироваться в положении, близком к горизонтальному.
Для дополнительной герметизации по периметру корпуса клапанов применяются уплотнительные прокладки. Конструкция крышки клапана обеспечивает герметичность за счет применения уплотнений из специальных материалов.
Мусороприемные клапаны имеют специальное порошково-полимерное покрытие, обеспечивающее современный дизайн и долговечность.
Конструкция загрузочного клапана предусматривает возможность снятия клапана для прочистки ствола мусоропровода при его засорении.
Загрузочный клапан должен устанавливаться так, чтобы загрузочное отверстие ковша в открытом положении находилось на высоте 0,7 - 0,8 м от уровня чистого пола.

Требования к шиберу ШБР
В нижней части ствола устанавливается шиберное устройство с механизмом огне-дымоотсечения. Механизм огне-дымоотсечения обеспечивает автоматическое отсечение нижней части ствола мусоропровода от мусоросборной камеры при возгорании в ней отходов.
Высота от пола мусорокамеры до нижней части шиберного устройства должна быть не менее 1,35 м. Шибер в шиберном устройстве должен легко открываться и закрываться.

Требования к вентиляционной системе
Мусоросборная камера и ствол мусоропровода должны быть обеспечены естественной вытяжной вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода. Вентиляционный канал должен быть выполнен из негорючих материалов в соответствии со СНиП 21-01.
Узел прохода (гильза) обеспечивает жесткое положение вентиляционной трубы в конструкции крыши.
Вентиляционный ствол, проходящий через холодный чердак, должен быть утеплен в соответствии с СП 31-108-2002.
Вентиляционный ствол, проходящий через машинное отделение, подлежит обкладке кирпичом или другими видами материалов, с последующим ограждением конструкциями в соответствии СП 60.13330.2020.
Вентиляционный канал должен быть выведен через кровлю и заканчиваться дефлектором в соответствии с требованиями СНиП на устройство вентиляционных каналов жилых и общественных зданий.
В местах прохода вентиляционного канала через кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость.
Дроссель-клапан предназначен для перекрытия вентиляционного канала на период прочистки ствола мусоропровода, а так же для регулировки тяги воздушного потока.

Требования по противопожарной, санитарной и экологической безопасности
Конструкция системы мусоропровода включает противопожарные устройства:
· шибер - систему огне-дымоотсечения.
· устройство очистки КОМ - спринклерную систему пожаротушения.
· ствол мусоропровода изготавливается из негорючих материалов.
Конструктивная особенность системы мусоропровода обеспечивает санитарную и экологическую безопасность населения и охрану окружающей среды при сборе и удалении твердых бытовых отходов (ТБО):
· выполнение внутренней поверхности ствола мусоропровода из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.
· звукоизоляция, применяемая в конструкции ствола серии СМП, обеспечивает допустимые значения шума.
· выполнение эффективной шумоизоляции ствола мусоропровода в перекрытиях здания.
· качественное уплотнение прилегания корпусов клапанов к стволу, и крышек ковшей к корпусам загрузочных клапанов с целью обеспечения герметичности.
· оснащение мусоропровода устройством для очистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода.
· обеспечение вентиляции мусоросборной камеры и ствола мусоропровода за счет наличия вентиляционной системы с регулировкой потока воздуха.
· оснащение мусоросборной камеры контейнером на обрезиненных колесах.
· обеспечение слива промывной жидкости при работе устройства промывки через трап канализации в мусоросборной камере. 

[bookmark: _Toc101864812]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТОКИ ПЕРСОНАЛА
Уборка помещений осуществляется силами персонала Комплекса.
Во все мусоросборные камеры обеспечен доступ персонала, а также соответствующей
механизации для замены контейнеров.
Уборка помещений осуществляется в установленное регламентом время.
Уборочный инвентарь хранится в помещении уборочного инвентаря. Использованные
многоразовые уборочные материалы подлежат дезинфекции в установленном порядке. Дезинфицированный инвентарь промывается и высушивается. Чистый многоразовый уборочный инвентарь хранится в специально промаркированной таре.


[bookmark: _Toc101864813]ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
Очистка, промывка и дезинфекция ствола мусопровода осуществляется с помощью устройства, содержащего узел прочистки, привод его перемещения, узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического пожаротушения в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком. Узел прочистки включает в себя щетку, имеющую не менее 3 щеточных дисков, для очистки наслоений внутренней поверхности ствола и груз для обеспечения опускания щетки. Масса узла прочистки должна обеспечивать его гарантированное опускание в стволе и может составлять 25 - 40 кг.
Подвод коммуникаций для устройства очистки, промывки и дезинфекции ствола предусмотрен и описан в смежных разделах.
Контейнеры оснащаются сливным закрывающимися отверстиями диаметром 40-50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке.
































[bookmark: _Toc101864814]СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
Режим работы объекта:  круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в год.
Мусор из мусорокамер, расположенных на 1 этаже зданий, выносят уборщики мусора. Уборщик мусора относится к персоналу управляющей компании по уборке помещений. Шкафчики, раздевалки, с/у, душевые (по группе производственного процесса) и т.д. уборщиков мусора, размещены в отдельном помещении управляющей компании, согласно действующих норм.  Уборочный инструмент и инвентарь, необходимый для текущей уборки мусора, уборщики мусора привозят с собой. 
Помещение управляющей компании по уборке помещений размещено в одном из существующих зданий микрорайона.
































[bookmark: _Toc101864815]ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для оснащения объекта использовано современное высокопроизводительное отечественное и импортное оборудование.
Механизация технологических процессов обеспечивается за счет применения контейнеров, оснащенных поворотными колесными блоками.
[bookmark: _Toc422999986]Все токонесущее оборудование сертифицировано, разрешено к использованию, выполнено в соответствии с действующей нормативной базой.


































[bookmark: _Toc101864816]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При проектировании учтены санитарно-гигиенические нормы и правила, предъявленные к охране труда работников. 
В числе мероприятий, предохраняющих работающих от травматизма, обеспечивающих
нормальные санитарно-гигиенические условия труда предусмотрено следующее:
· Время проведения работ в помещениях без естественного освещения не превышает 2 часов;
· Параметры микроклимата в помещениях соответствуют нормативным;
· Общее и местное освещение подобрано в соответствии с классами зрительных работ;
· Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, в соответствии с видами выполняемых работ;
· Шум на рабочих местах принят в соответствии с требованиями СанПиН и не превышает нормы (50дБа). Расстановка оборудования проведена в соответствии с правилами охраны труда и с учетом его доступности для обработки.
· Оборудование размещается в соответствии с технологическим процессом. Поставка оборудования должна сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.
· Окраска оборудования и трубопроводов в сигнально-предупредительные цвета осуществляется в соответствии с ГОСТ.
· Обеспечивается устройство заземления всех нетоковедущих частей оборудования. 
· Изоляция электрооборудования и электрических сетей принимается в соответствии с их номинальным напряжением.
Администрация обязана осуществлять комплекс мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.








[bookmark: _Toc101864817]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Вредные выбросы в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные источники от технологического оборудования на Объекте отсутствуют.
Оценка воздействия транспортных средств на окружающую среду и выбросы в атмосферу предусматривается в разделе ООС.




































[bookmark: _Toc101864818]СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ
Проектом принят раздельный сбор мусора:
- бытовые отходы, в количестве 60% от суточного накопления, удаляются через систему мусоропровода; 
- вторсырье (пластик, стекло, жестяные банки), в количестве 40% от суточного накопления, собираются в контейнерах на придомовых площадках для сбора ТБО.
Количество подлежащих удалению ТБО на один ствол соответствует усредненным нормам суточного накопления с учетом перспективного ежегодного прироста, которое ориентировочно принимается в пределах 3-5 %. Нагрузка на один ствол Ду-400 мм не превышает 1,5 м3 ТБО в сутки.
Упаковка и хранение отходов организована в контейнерах с утвержденной цветовой маркировкой. Хранение уличного мусора организованно в мусоросборниках.
Вывоз отходов с территории реализуется автотранспортом по договору со специализированной организацией. 
Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируются.

Таблица 9.1. Расчет количества ТБО по корпусам
	Номер корпуса
	20.1
	20.2
	20.3
	20.4
	20.5
	20.6
	20.7
	20.8

	Номер секции
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	1

	Кол-во жителей
	528
	170
	304
	529
	160
	529
	158
	150
	150
	552
	170

	Кол-во этажей
	25
	18
	17
	24
	17
	24
	18
	17
	17
	24
	17

	Норма
накопления,
кг/год
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272

	Норма Накопления, м3/год
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45

	Норма
Накопления+ 5%
прирост, м3/год
	1,55
	1,47
	1,51
	1,55
	1,47
	1,55
	1,47
	1,47
	1,47
	1,55
	1,47

	На 1 жильца, м3/сут
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Итого, м3/сут.
	2,1(1,3)
	0,7(0,4)
	1,2(0,7)
	 2,1(1,3)
	0,6(0,4)
	 2,1(1,3)
	0,6(0,4)
	0,6(0,4)
	0,6(0,4)
	 2,2(1,4)
	0,7(0,4)

	Кол-во стволов мусоропровода, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Объем
контейнера, м3
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Кол-во
контейнеров, шт.
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2


Примечание: В скобках указано количество отходов, удаляемое системой мусоропровода – 60%
Согласно расчетам, проектом принимается следующее количество контейнеров в мусорокамерах:
- Корпус 20.1, 20.3, 20.5, 20.7 – по три контейнера емкостью 0,8 м3;
- Корпус 20.2, 20.4, 20.6, 20.8 – по два контейнера емкостью 0,8 м3.

Площадки ТБО для смешаного сбора мусора расположены на расстоянии 20м, а также с уменьшением расстояния не более чем на 25% от зданий (15 м) в соотвествии с СанПиН 2.1.3684-21 п.4 , при соблюдении требований Приложения 1 (СанПиН 2.1.3684-21).
Мусорные площадки выполнены в одном уровне с проездами. На площадках предусмотрено твердое дорожное покрытие, уклон для отвода талых и дождевых сточных вод, а также навес ТБО со сплошным ограждением с 3-х сторон и крышей (подробнее см. раздел 1191-ПЗУ.1 л.3, л.7).
В соответствии с СП 2.1.3684-21 при эксплуатации контейнерных площадок для сбора мусора предусмотрены следующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия (см. таблицу 9.2):

Таблица 9.2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации контейнерных площадок для сбора ТКО
	Количество контейнеров на площадке
	До 5

	Кратность промывки и дезинфекции 
контейнеров и контейнерной площадки
	При температуре плюс 4°С и ниже -1
раз в 20 дней

	
	При температуре плюс 5°С и выше - 1 
раз в 5 дней

	Кратность вывоза отходов
	При температуре плюс 4°С и ниже - ежедневно

	
	При температуре плюс 5°С и выше - ежедневно

	Кратность профилактических дератизационных работ
	При температуре плюс 4°С и ниже - ежемесячно

	
	При температуре плюс 5°С и выше - ежемесячно

	Кратность профилактических дезинсекционных работ (летом)
	еженедельно

	Навес над мусоросборниками (за исключением бункеров)
	обязательно



 Общее количество отходов см. раздел ООС.






















ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При разработке проекта использованы и учтены следующие нормативные, руководящие и справочные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 года);

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года);

3. Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 26 октября 2020 года);

4. ФЗ РФ №184-ФЗ от 27.22.2002 О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

5. ФЗ РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года);

6. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

7. СП 31-108-2002. «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»;

8. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

9. СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

10. ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

11. ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов.
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