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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc107224212]Основание для разработки раздела
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972]Проектная документация на объект капитального строительства: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)»., включая раздел «Технологические решения», разработана на основании:
· Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Постановление Правительства Москвы от 26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»;
· Договор № 120-0621-ОК-1 от 30.07.2021
[bookmark: _Toc107224213]Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc422999973]В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· задание на разработку проектной документации;
· документация, предоставленная Заказчиком.
[bookmark: _Toc107224214]
Сведения о лицензии
ООО «Проектное бюро АПЕКС» имеет свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации от 05.02.2016  № 124.4.-2016-772585428-П-054, выданное СРО НП «Профессиональное сообщество проектировщиков».





























[bookmark: _Toc107224215]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
На территории участка по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) предусматривается строительство жилого здания со встроенными помещениями БКТ и подземной автостоянкой. 
Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений БКТ, ЦИН, ОДС (Ф 4.3, Ф3.5). Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенны-ми одноэтажными частями с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными одноэтажными частями с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.

За относительную отметку +0.000 принят уровень пола лобби жилой части корпуса 20.1, что соответствует абсолютной отметке +160.25м
Класс пожарной опасности помещений здания:
•	Жилые квартиры (Ф 1.3);
•	Помещения БКТ (Ф 4.3);
•	Инженерные помещения (Ф5.1)
•	Автостоянка (Ф5.2)
•	Мусорокамера (Ф5.2)
•	Центр информирования населения (Ф3.5)
•	Объединенная диспетчерская служба (Ф3.5)
•	Мусорокамера (Ф5.2)
[bookmark: _Toc107224216]описание и обоснование технологических решений
[bookmark: _Toc107224217]технологические решения помещений общественного назначения
В процессе разработки было обращено внимание на организацию рационального
зонирования помещений в соответствии с их функционально-технологическим назначением.
Число и расположение входов определено в соответствии с принципами противопожарной
безопасности, рациональности и достаточности для минимизации пересечения людских и
материальных потоков.
При сдаче в эксплуатацию (на период до начала оборудования помещений владельцами/арендаторами) Арендуемые помещения оборудуются системами отопления, энергоснабжения, временного освещения, системами противопожарной защиты, вентиляции, кондиционировании, канализации, водоснабжения и другими в объеме, обеспечивающим нормальный климатический режим для несущих и ограждающих конструкций, для выполнения строительно-монтажных работ в этих помещениях с возможностью организации эвакуации людей.
В технологической части проекта приведены схемы помещений, которые предлагаются как вариант для расчета рабочих мест, бытовых помещений и сантехнических приборов, водопотребления и составления технико-экономических показателей инженерных нагрузок и выдачи данных для проектирования смежных разделов. 
Проектная единовременная заполняемость БКТ показана ниже в таблице, исходя из площади на одного сотрудника – 20 м2. Данное решение принято на основании Технического задания на разработку проектной документации Заказчика.

Таблица 1. Наполняемость помещений общественного назначения

	№ 
п.п.
	№ 
Помещ.
	Наименование
	Площадь
	Кол-во 
сотрудников

	
	 
	 
	м2
	шт.

	ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

	
	Экспликация помещений корпус 20.1 первого этажа - ПОН

	1
	
	БКТ 1.1
	[bookmark: _GoBack]114,6
	5

	2
	
	БКТ 2.1
	91,7
	4

	3
	
	БКТ 3.1
	57,6
	2

	
	ИТОГО:
	11

	
	Экспликация помещений корпус 20.2 первого этажа - ПОН

	4
	
	БКТ 4.1
	55,6
	2

	5
	
	БКТ 5.1
	76,9
	4

	6
	
	БКТ 6.1
	69,1
	3

	7
	
	БКТ 7.1
	77,7
	4

	
	ИТОГО:
	13

	
	Экспликация помещений корпус 20.3 первого этажа - ПОН

	8
	
	БКТ 8.1
	21,8
	1

	9
	
	БКТ 9.4
	72,5
	3

	10
	
	БКТ 10.1
	68,2
	3

	
	ИТОГО:
	7

	
	Экспликация помещений корпус 20.4 первого этажа - ПОН

	11
	
	БКТ 11.1
	47,0
	2

	12
	
	БКТ 12.1
	34,7
	1

	13
	
	БКТ 13.1
	63,8
	3

	
	ИТОГО:
	6

	
	Экспликация помещений корпус 20.5 первого этажа - ПОН

	13
	
	БКТ 14.1
	86,7
	4

	
	ИТОГО:
	4

	
	Экспликация помещений корпус 20.6 первого этажа - ПОН

	14
	
	БКТ 15.1
	47,3
	2

	15
	
	БКТ 16.2
	36,6
	1

	16
	
	БКТ 17.1
	36,2
	1

	
	ИТОГО:
	4

	
	Экспликация помещений корпус 20.7 первого этажа - ПОН

	17
	
	БКТ 18.1
	37,1
	2

	18
	
	БКТ 19.1
	67,9
	3

	19
	
	БКТ 20.1
	55,8
	2

	20
	
	БКТ 21.1
	68,2
	3

	
	ИТОГО:
	10

	
	Экспликация помещений корпус 20.8 первого этажа - ПОН

	21
	
	БКТ 22.1
	47,0
	2

	22
	
	БКТ 23.1
	121,0
	6

	23
	
	БКТ 24.1
	38,7
	2

	24
	
	БКТ 25.1
	64,4
	3

	
	ИТОГО:
	13

	
	ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ:
	68



Режим работы – 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, 250 дней в году (продолжительность работы не более 40 час/неделю).
В соответствии с принятыми технологическими решениями в помещениях офисов не предусмотрено единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек. 
Проектом предусмотрена возможность оснащения помещений офисов СОТ, СОО, СОТС, СЭС. Данные помещения средствами защиты и обнаружения взрывных устройств оснащает собственник после ввода объекта в эксплуатацию.

[bookmark: _Toc107224218]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦИН
ЦИН – центр информирования населения, предназначен для обслуживания (информирования) населения по программе реновации жилья г. Москвы.
Режим работы – 8 часов в сутки (12:00 – 20:00), с понедельника по субботу, воскресенье – выходной.
Для посетителей предусмотрена зона ожидания с выделенным местом для детей и местом МГН.
При входе расположен ресепшн и место охраны (2 рабочих места).
Проектом предусмотрено 1 зал для приема граждан на 6 рабочих мест.
Для обслуживания МГН предусмотрено рабочее место в непосредственной близости от входа и места ожидания.
Для персонала предусмотрена комната персонала с местом приема пищи, санузел. 
Для хранения моющих и дезинфицирующих средств предусмотрено помещение уборочного инвентаря. Временное хранение отходов предусмотрено в ПУИ, по окончании смены уборщица выносит мусор в контейнер, расположенный на специальной площадке. Вывоз отходов осуществляется автотранспортом по договору.

[bookmark: _Toc107224219]ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОДС
Помещения объединенного диспетчерского пункта располагаются на первом этаже корпуса К 20.5. ОДС представляет собой помещения с размещенном в них оборудованием, обеспечивающим прием, визуализацию, мониторинг, хранение, обработку информации систем объекта, соединенных с ОДС, позволяющие пребывать постоянному и временному, обслуживающему персоналу.  В состав ОДС входят следующие помещения:
- Проходная;
- Помещение службы безопасности;
- Диспетчерская;
- Помещение технического персонала;
- Помещение инженеров;
- Помещение приема пищи и комната отдыха персонала;
- Санитарно-бытовые помещения (раздевалка; санузлы, душевая, ПУИ);
- ЦТУС.
Помещения с постоянным пребыванием персонала запроектированы с естественным освещением.
Помещения ОДС укомплектованы необходимым для работы оборудованием и мебелью.



[bookmark: _Toc107224220]ОТХОДЫ И УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
Уборка помещений и вывоз мусора осуществляются в установленное регламентом время
сторонними специализированными организациями на основании заключенных договоров. Хранение
моющих и дезинфицирующих средств производится в помещениях уборочного инвентаря.
Питание персонала в помещениях общественного назначения не предусматривается.




























[bookmark: _Toc107224221]СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
[bookmark: _Toc107224222]ПОМЕЩЕНИЯ БКТ
Режим работы: 1 смена в сутки, с 9-00 до 18-00.
Рабочая неделя 5 дней, продолжительность смены – 8 часов, число смен в сутки – 1 смена.

Таблица 5.1. Расчетная численность персонала офисов
	Категория 
сотрудников
	Группа производственных процессов по СП 44.13330.2011
	Количество персонала в наибольшую смену, человек
	Списочный состав работающих, человек

	Служащий
	-
	68
	68

	ИТОГО:
	
	68
	68



[bookmark: _Toc107224223]ЦИН
Первые два дня с 9:00 до 21:00
Далее, начиная с третьего дня и последующие дни до окончания функционирования Центра: понедельник-суббота с 12:00 до 20:00 без перерыва, воскресенье выходной день.
Рабочая неделя 6 дней, продолжительность смены – 8 часов, число смен в сутки – 1 смена.

Таблица 5.2. Списочный состав работающих
	Персонал
	Группа производственных процессов по 
СП 44.13330.2011
	Состав работающих в наибольшую смену, 
человек
	Списочный состав работающих, человек

	Специалист
	 -
	7
	8

	Охранник
	
	1
	2

	Уборщица
	-
	1
	1

	ВСЕГО:
	 
	9
	11
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Режим работы: 
· круглосуточно, 
· 7 дней в неделю, 
· 365 дней в год.
Режим работы персонала:
· Диспетчер: посменно (2смены в сутки), продолжительность смены – 12 часов;
Инженеры, управляющий, специалисты: смена с 9.00 до 18.00, продолжительность смены – 8 часов
Таблица 5.3. Расчетная численность персонала 
	Категория 
сотрудников
	Группа производственных процессов по СП 44.13330.2011
	Количество персонала в наибольшую смену, человек
	Списочный состав работающих, человек

	Инженер
	-
	2
	2

	Диспетчер
	-
	6
	12

	Охрана
	-
	2
	8

	ИТОГО:
	
	10
	22


Посетители в ОДС не предусмотрены.
















[bookmark: _Toc107224225]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При проектировании учтены санитарно-гигиенические нормы и правила, предъявленные к охране труда работников. 
В числе мероприятий, предохраняющих работающих от травматизма, обеспечивающих
нормальные санитарно-гигиенические условия труда предусмотрено следующее:
· Время проведения работ в помещениях без естественного освещения не превышает 2 часов;
· Параметры микроклимата в помещениях соответствуют нормативным;
· Общее и местное освещение подобрано в соответствии с классами зрительных работ;
· Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, в соответствии с видами выполняемых работ;
· Шум на рабочих местах принят в соответствии с требованиями санитарных норм и не превышает нормативных показателей. Расстановка оборудования проведена в соответствии с правилами охраны труда и с учетом его доступности для обработки.
· Оборудование размещается в соответствии с технологическим процессом. Поставка оборудования должна сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.
· Окраска оборудования и трубопроводов в сигнально-предупредительные цвета осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.
· Обеспечивается устройство заземления всех нетоковедущих частей оборудования. 
· Изоляция электрооборудования и электрических сетей принимается в соответствии с их номинальным напряжением.
Санитарно-бытовое обслуживание работающих обеспечивается существующими помещениями комплекса. Медицинское обслуживание работающих осуществляется по договору в медицинском учреждении. Питание обслуживающего персонала осуществляется в специально организованных комнатах приема пищи. Для организации питьевого режима в помещениях с постоянным пребыванием персонала должны быть установлены кулеры с подачей холодной и горячей воды.
Администрация обязана осуществлять комплекс мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.


[bookmark: _Toc107224226]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
С целью охраны окружающей среды осуществлен комплекс технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого объекта на природную среду, данные приведены в разделе «Охрана окружающей природной среды».
Оценка воздействия объекта на окружающую среду и выбросы в атмосферу предусматривается в разделе ООС. 
























[bookmark: _Toc107224227]ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ
В соответствии с Заданием на проектирование класс объекта по степени значимости согласно СП 132.13330.2011 – 3 класс (ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб - низкая значимость).
Согласно п.6.44 СП 118.13330.2012 на проектируемом объекте предусмотрены системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений, а также их последствий и способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий. Для этого в проектной документации предусматриваются  следующие системы:

1. Система охраны входов (СОВ). СОВ предназначена для ограничения несанкционированного прохода через контролируемые точки доступа. Точками доступа оснащаются:
· входные группы со стороны улицы и двора в вестибюль проектируемых корпусов;
· входы на лестничные клетки, ведущие в надземную и подземную часть проектируемого объекта;
· выход из паркинга в лифтовой холл.
Входы в технические помещения оснащаются извещателями охранными магнитоконтактными, подключаемыми в систему АСУД (см. ИОС5.4). 
Система обеспечивает доступ с улицы в вестибюль жилого корпуса в следующих случаях:
· при обращении через вызывную панель в квартиру или на пост консьержа или в ОДС, откуда дверь может быть открыта дистанционно;
· набора персонального PIN кода на цифровой клавиатуре пульта вызова;
· с помощью электронного ключа доступа.
Для управления воротами въезда на придомовую территорию и на автостоянку для жильцов предусмотрен GSM-модуль и пульты ДУ. Рядом с въездом на придомовую территорию и в паркинг предусмотрены одноабонентские вызывные панели связи с ОДС с возможностью открытия/закрытия проезда диспетчером объединённой диспетчерской службы.
Система обеспечивает доступ с улицы в лестничные клетки, ведущие в надземную и подземную часть с помощью электронного ключа доступа.
Автоматической системой открывания дверей (АСУ ОД) оснащаются входные группы в вестибюль здания.

2. Система охранного телевидения (СОТ – см. подраздел ИОС5.2) представляет собой элемент системы обеспечения безопасности объекта и предназначена для своевременной и достоверной информационной поддержки служб. СОТ обеспечивает круглосуточный визуальный контроль в режиме реального времени оператором. 
Система охранного телевидения выполняется на основании технических условий и задания на проектирование. СОТ жилого дома обеспечивает интеграцию с единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД) и вывод информации на АРМ в ОДС.
Система охранного телевидения ЦИН строится на базе оборудования, удовлетворяющем требования к оснащению и отделке «Центров информированию по переселению жителей при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».

3. Система экстренной связи (СЭС – см. подраздел ИОС5.2) обеспечивает возможность передачи сообщений о ситуациях, угрожающих здоровью, жизни и имуществу граждан в в специальные городские службы.
Все зоны безопасности, холл 1-го этажа оборудуются двухсторонней громкоговорящей связью с диспетчером в рамках тома АСУД (см. ИОС5.4).
Вызывные панели системы охраны входов позволяют организовать двухстороннюю связь с дежурным персоналом, который, в свою очередь, при необходимости обеспечит связь со службой 112.

4. Система охранного освещения (СОО – см. подраздел ИОС1.1) – это совокупность средств освещения, позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.  

5. Радиофикация (см. подраздел ИОС5.1). Абонентские радиорозетки устанавливаются в квартирах на расстоянии не далее 1 м от розеток электропитания 220В на той же высоте. В квартирах абонентские розетки предусматриваются в холле из расчета одна розетка на одну квартиру. Для дальнейшего подключения помещений общего назначения (БКТ) на 1-м этаже проектом предусматривается установка резервных ответвительно-ограничительных коробок.

6. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

7. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ – см. подраздел ИОС5.1) представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для предупреждения находящихся в здании людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Проектом предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей:
· в автостоянке – 4 тип;
· во всех остальных помещениях – 2 тип.
Согласно п. 7.2 СП 132.13330.2011 проектом обеспечен мониторинг мест доступа на объект (входные группы), где возможно нахождение людей числом более 50, на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи СОТ и СОО. 
[bookmark: _Toc107224228]ЖИЛАЯ ЧАСТЬ (Ф1.3)
В соответствии с принятыми технологическими решениями в жилой части объекта не предусматривается единовременное нахождение более 50 человек в одном из помещений.
[bookmark: _Toc107224229]ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - БКТ (Ф4.3)
В соответствии с принятыми технологическими решениями в помещениях БКТ(Ф4.3) не предусмотрено единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек (см. п 4.1 настоящего тома). 
Проектом предусмотрено оборудование данных помещений механическими запорными устройствами. До передачи помещений БКТ (Ф4.3) в аренду охрану данных помещений осуществляет собственник.
[bookmark: _Toc107224230]ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ЦИН (Ф3.5)
В помещении ЦИН возможно единовременное нахождение более 50 человек.
Проектом предусмотрена возможность оборудования помещения ЦИН и входов СОТ, СОТС, СЭС, СОО.
1.1.1.  СОТ
В соответствии с «Требованиями по оснащению и отделке Центров информирования» в помещениях ЦИН предусмотрена система СОТ.  Системой охранного телевидения контролируются следующие зоны:
- входная группа;
- информационная зона;
- зона ожидания;
- детский уголок;
- зоны приема посетителей.
Все сигналы с камер поступают на АРМ в зоне охраны.

8.3.2. СОТС
Для помещений ЦИН разработка СОТС предусматривается согласно приложению «Требований по оснащению и отделке Центров информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации жилищного фонда в г. Москве». Согласно данному приложению СОТС устанавливается по отдельному договору Фондом реновации.
1.  СЭС
Зона охраны (пост) ЦИН оснащена системой телефонной связи, позволяющей осуществить экстренную связь с соответствующими службами (см. том 1191-ИОС5.2).
1.  СОО
Система охранного освещения – это совокупность средств освещения, позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.  Аварийное освещение см. том 1191-ИОС1.1
Техническое оснащение и обустройство помещений БКТ с отделкой с возможностью размещения центра информирования населения средствами защиты и обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов (при необходимости) будет производиться после ввода объекта в эксплуатацию и в связи с этим в сметной документации не учитывается.
В случае размещения ЦИН для возможности обеспечения мероприятий по обнаружению взрывных устройств, оружия, боеприпасов проектом предусматривается оборудования зоны охраны ручным металладетектором и локализатором взрыва.
В случае размещения помещений с другой конкретной технологией в нежилых помещениях с возможностью размещения ЦИН, с последующим возможным единовременным нахождением в любом из них более 50 человек и, при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, собственник оснащает помещения средствами защиты и обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
Более подробное описание систем и технических средств, включая схемы расположения, приведены в выше указанных подразделах.
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В соответствии с принятыми технологическими решениями в помещениях ОДС не предусмотрено единовременное нахождение более 50 человек (см. п.5.3 настоящего тома).
В соответствии с «Положением об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы» дверь входа в помещение ОДС должна быть металлической с кодовым замком (видеодомофоном), а дверь помещения, где установлен диспетчерский пульт, - металлическая с запирающим устройством.
[bookmark: _Toc107224232]ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ДОСМОТРА И МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА ОТ ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Ручной металлодетектор (по типу Сфинкс SPHINX BM-612) предназначен для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. во время проведении массовых мероприятий и в общественных местах. Позволяет обнаруживать предметы из черных и цветных металлов, скрытых коммуникаций, арматуры и т.д. Металлодетектор представляет собой портативный металлоискатель с вихретоковым преобразователем (ВТП), встроенным в плоский прямоугольный корпус прибора из ударопрочного пластика, внутри которого размещены также электронные элементы схемы и источник питания. 
Технические характеристики металлодетектора:
· Чувствительность  - 200 мм;
· Рабочая частота – около 100 кГц;
· Вероятность обнаружения – 0,98;
· Питание – 9 В.;
· Ток потребления – 3 мА;
· Время непрерывной работы – 340 ч. (с батареей U9VL- J 9V);
· Габаритные размеры – 432х55х31 мм.;
· Масса с элементом питания – 0,32 кг.

2. Локализатор взрыва (по типу ФОНТАН-2, модель 05У). При обнаружении подозрительного предмета, его накрывают локализатором взрыва до прибытия взрывотехников. Не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства. Локализатор взрыва позволяет локализовать взрыв и обезопасить людей и здания от его действия. Поражающее действие ударной волны при взрыве заряда, накрытого локализатором взрыва, уменьшается в 10-20 раз, а количество осколков при подрыве ручных гранат - более чем в 10 раз.
Технические характеристики:
· Локализуемый объем: до 10 дм³;
· Защита от заряда: не более 500 г ТНТ;
· Внешние размеры: 53х53х36,5 см;
· Вес изделия: 13 кг.

Согласно ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» применяемые на Объекте средства досмотра и локализатор взрыва должны иметь сертификаты соответствия. Сертификаты предоставляются на этапе закупки и установки оборудования.
Хранение средств досмотра и локализатора взрыва предусмотрено в зоне охраны ЦИН.









[bookmark: _Toc107224233]ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
[bookmark: _Toc107224234]9.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ДАЛЕЕ СБ).
Эксплуатация комплексной системы безопасности на объекте включает следующие
основные мероприятия:
- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических
средств;
- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование объекта после чрезвычайной ситуации, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для подсистем сигнализации, теле/видеонаблюдения, досмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);
- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и
получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ в технических подсистемах CБ;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической
службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических подсистем;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами подсистем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование подсистем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств подсистем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств подсистем.
Примечание - Для конкретных условий эксплуатации объекта перечень мероприятий может быть дополнен.
Техническое обслуживание и ремонт технических средств подсистем СБ и блоков СБ проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам. Технические средства подсистем СБ, выполненные по технологиям «поверхностного монтажа», не ремонтопригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.
Списание восстанавливаемых технических средств подсистем СБ проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия. Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств подсистем СБ проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.
Эксплуатационная документация технических средств подсистем СБ должна соответствовать ГОСТ 2.601.
В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.

9.2.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСИСТЕМ СБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для организации технического обслуживания подсистем СБ применяют плановопредупредительное проведение работ.
Плановое техническое обслуживание проводят циклически, с нормированной периодичностью. Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.
Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств СБ.
При проведении работ по техническому обслуживанию применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).
Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств СБ должны быть
задокументированы (например, в журнале регистрации).
Рекомендуемая схема организации и проведения типовых вариантов технического обслуживания технических средств подсистем СБ приведена в приложении В ГОСТ 53704-2009.
Примечание - Допускаются обоснованные изменения в рекомендуемой схеме при условии неухудшения ее общей направленности.
Организацию ремонта технических средств подсистем СБ следует осуществлять с учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных документов.
Примечание - Допускаются индивидуальные формы проведения ремонтных работ.
Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации технических средств подсистем СБ, должна соответствовать ГОСТ 2.602.

9.3. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СБ
На объектах, оборудованных техническими средствами подсистем СБ, должны быть:
технический паспорт по эксплуатации и паспорт безопасности.
Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие данные: 
- вид и назначение объекта; форму собственности; 
- инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; 
- рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; 
- данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; 
- показатели назначения объектовых технических подсистем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; данные по техническому обслуживанию; 
- рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; 
- лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.
Паспорт безопасности должен содержать следующие данные: 
- виды потенциальных угроз и опасностей объекту; категорию(и) классификации объекта по установленным критериям;
- инструкцию по внутри объектовому режиму (но не связанную с режимом секретности); данные по комплексной защите и по безопасности объекта в соответствии с примененными техническими подсистемами (по выделенным контрольным зонам); планы и места расположения технических средств, а также сотрудников из числа персонала объекта, отвечающих за наблюдение в контрольных зонах; 
- эвакуационные планы и маршруты, нормативы эвакуации людей по маршрутам; 
- даты ввода технических средств в эксплуатацию; 
- данные по эксплуатационной надежности и «живучести» технических подсистем, а также для СБ в целом (см. приложение А).
Примечание - Допускаются изменения по содержанию паспорта безопасности в соответствии со спецификой объекта и его СБ.
В паспорте безопасности должны быть указаны идентификационные данные по оценке соответствия СБ, знак(и) соответствия.

9.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность объектовых технических средств подсистем СБ обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей технических средств. Следует соблюдать правила и нормы по безопасной эксплуатации: газовых баллонов, электроустановок, механических движущихся устройств, регулирующих устройств, инструмента, средств транспорта.
Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й) (прилегающего участка акватории в ее отведенных границах) предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.
Технические средства и используемые материалы подсистем СБ должны соответствовать установленным требованиям безопасности персонала объекта, требованиям по электро- и пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.0.004, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ Р 52319, СП 5.13130, СП 6.13130 строительным нормам и правилам, утвержденным Минстроем России [9, 10, 23, 27, 28, 30].
Комплексное обеспечение безопасности объекта предусматривает обязательное соблюдение санитарно-гигиенических условий, требований и норм по обращению с отходами профильной деятельности объекта и отходами его жизнедеятельности, а также по выбросам дыма и газообразных отходов в атмосферу, по обеспечению чистоты почвы занимаемой(мых) территории(й), сохранности и чистоты природных источников воды, по обеспечению чистоты стоков в прилегающую к объекту акваторию (в пределах ее отведенных границ).
Требования санитарной и экологической безопасности при обращении с отходами на объекте и их утилизации, по выбросу вредных отходов в зависимости от профиля объекта, занимаемой(мых) им территории(й) и места нахождения должны соответствовать: ГОСТ12.0.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108, ГОСТ Р 51769, требованиям санитарногигиенических правил и норм, утвержденных Минздравом России [33-46], а также выполняться с соблюдением действующих федеральных, региональных и/или ведомственных правил и норм.
Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе технических средств подсистем СБ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р51318.14.1 и ГОСТ Р 50009.
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	Положение об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы» от 4 июня 2013 года N 05-14-169/3
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	О техническом регулировании (редакция, действующая с 1 января 2021 года);
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	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года)


	СП 51.13330.2011 
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	Основные требования к проектной и рабочей документации

	ГОСТ 21.110-2013 
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
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