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1. Устройство ограждения котлована

	Поз.
	Наименование
	Диаметр, мм
Типоразмер
	Кол-во, шт
	Длина ед., м
	Масса 1 п.м.
	Масса ед., кг
	п.м.
	Всего
	Ед.изм.

	1
	Котлован. Земляные работы

	1.1
	Механическая разработка грунта котлована экскаватором,Vковша=1,5м3; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 978,39
	м3

	1.2
	Механическая разработка грунта котлована средствами малой механизации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 389,55
	м3

	1.3
	Обратная засыпка пазух привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Кcom≥0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 242,80
	м3

	2
	Устройство скважин для погружения труб ограждения

	 
	Шнековое бурение скважин
	325
	30
	5
	 
	 
	150
	150
	п.м.

	 
	Шнековое бурение скважин
	325
	32
	7
	 
	 
	224
	224
	п.м.

	 
	Шнековое бурение скважин
	325
	19
	8
	 
	 
	152
	152
	п.м.

	 
	Шнековое бурение скважин
	500
	19
	10
	 
	 
	190
	190
	п.м.

	 
	Шнековое бурение скважин
	500
	73
	13
	 
	 
	949
	949
	п.м.

	 
	Итого
	1665
	1665
	п.м.

	3
	Погружение труб ограждения

	 
	Вибропогружение
	Ø377х6
	30
	5
	54,89
	 
	150
	8233,5
	кг

	 
	Вибропогружение
	Ø377х6
	32
	7
	54,89
	 
	224
	12295,36
	кг

	 
	Вибропогружение
	Ø377х6
	19
	8
	54,89
	 
	152
	8343,28
	кг

	 
	Вибропогружение
	Ø530х8
	19
	10
	102,98
	 
	190
	19566,2
	кг

	 
	Вибропогружение
	Ø530х8
	73
	13
	102,98
	 
	949
	97728,02
	кг

	 
	Итого
	1665
	146166,36
	кг

	4
	Извлечение труб ограждения

	 
	Виброизвлечение
	Ø377х6
	30
	5
	54,89
	 
	150
	8233,5
	кг

	 
	Виброизвлечение
	Ø377х6
	32
	7
	54,89
	 
	224
	12295,36
	кг

	 
	Виброизвлечение
	Ø377х6
	19
	8
	54,89
	 
	152
	8343,28
	кг

	 
	Виброизвлечение
	Ø530х8
	19
	10
	102,98
	 
	190
	19566,2
	кг

	 
	Виброизвлечение
	Ø530х8
	73
	13
	102,98
	 
	949
	97728,02
	кг

	 
	Итого
	1665
	146166,36
	кг

	5
	Материалы для устройства ограждения котлована

	5.1
	Стальная труба стойка
	Ø377х6
	30
	5
	54,89
	274,45
	150,00
	8233,50
	кг

	 
	Стальная труба стойка
	Ø377х6
	32
	7
	54,89
	384,23
	224,00
	12295,36
	кг

	 
	Стальная труба стойка
	Ø377х6
	19
	8
	54,89
	439,12
	152,00
	8343,28
	кг

	 
	Стальная труба стойка
	Ø530х8
	19
	10
	102,98
	1029,80
	190,00
	19566,20
	кг

	 
	Стальная труба стойка
	Ø530х8
	73
	13
	102,98
	1338,74
	949,00
	97728,02
	кг

	8
	Устройство металлической рамы для крепления деревянной забирки

	8.1
	Уголок 50х50х5
	 
	 
	 
	3,77
	 
	1 405,70
	5 299,49
	кг

	9
	Устройство деревянной забирки

	9.1
	Забирка из досок 50 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,97
	м2






2. Подпорная стена
	Поз.
	Наименование
	Кол-во, шт
	Длина ед., м
	Масса 1 п.м.
	Масса ед., кг
	п.м.
	Всего
	Ед.изм.

	 
	Земляные работы
	 
	 

	1
	Разработка грунта котлована экскаватором,вместимость ковша 1,5 м3
	 
	 
	 
	 
	 
	11736,20
	м3

	2
	Обратная засыпка пазух привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента уплотнения Кcom≥0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	6100,00
	м3

	3
	Бетонная подготовка(Бетон В7.5)
	 
	 
	 
	 
	 
	74,10
	м3

	 
	Устройство фундаментных плит
	 
	 

	4
	Опалубка
	 
	 
	 
	 
	 
	133,20
	м2

	5
	Арматура класса А500С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø10
	 
	 
	 
	 
	 
	10350,00
	кг

	-
	Ø16
	 
	 
	 
	 
	 
	5180,00
	кг

	-
	Ø20
	 
	 
	 
	 
	 
	13838,00
	кг

	-
	Ø25
	 
	 
	 
	 
	 
	21600,00
	кг

	6
	Арматура класса А240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø8
	 
	 
	 
	 
	 
	2915,00
	кг

	7
	Бетон В25 W8 F200
	 
	 
	 
	 
	 
	549,90
	м3

	 
	Устройство вертикальных конструкций толщиной до 300мм и высотой до 3м
	 
	 

	8
	Опалубка стен толщиной 200-25 0мм и высотой до 3м
	 
	 
	 
	 
	 
	365,40
	м2

	9
	Арматура класса А500С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø10
	 
	 
	 
	 
	 
	2650,00
	кг

	-
	Ø16
	 
	 
	 
	 
	 
	6704,00
	кг

	10
	Арматура класса А240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø8
	 
	 
	 
	 
	 
	450,00
	кг

	11
	Бетон В25 W8 F200
	 
	 
	 
	 
	 
	91,00
	м3

	 
	Устройство вертикальных конструкций толщиной до 500мм и высотой до 6м
	 
	 

	12
	Опалубка стен толщиной 400мм и высотой 5м
	 
	 
	 
	 
	 
	1250,00
	м2

	13
	Арматура класса А500С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø10
	 
	 
	 
	 
	 
	8440,00
	кг

	-
	Ø20
	 
	 
	 
	 
	 
	15415,00
	кг

	-
	Ø25
	 
	 
	 
	 
	 
	24058,00
	кг

	14
	Арматура класса А240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø8
	 
	 
	 
	 
	 
	2250,00
	кг

	15
	Бетон В25 W8 F200
	 
	 
	 
	 
	 
	500,00
	м3

	 
	Устройство лестничных маршей
	 
	 

	17
	Опалубка лестницы(марши)
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	м2

	18
	Арматура класса А500С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø8
	 
	 
	 
	 
	 
	500,00
	кг

	-
	Ø16
	 
	 
	 
	 
	 
	1100,00
	кг

	19
	Бетон В25 W8 F200 (марши)
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50
	м3

	 
	Устройство лестничных площадок
	 
	 

	20
	Опалубка лестницы(площадки)
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00
	м2

	21
	Арматура класса А500С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Ø8
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	кг

	-
	Ø16
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00
	кг

	22
	Бетон В25 W8 F200 (площадки )
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50
	м3

	 
	Устройство вертикальной гидроизоляции
	 
	 

	23
	Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя) 
	 
	 
	 
	 
	 
	1591,00
	м2

	24
	Геомембрана Planter Geo 
	 
	 
	 
	 
	 
	1591,00
	м2

	25
	Праймер битумный Технониколь №1 или аналог
	 
	 
	 
	 
	 
	1591,00
	м2

	 
	Устройство горизонтальной гидроизоляции
	 
	 

	26
	Обмазочная гидроизоляция Технониколь 24 (2 слоя) 
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,00
	м2

	27
	Праймер битумный Технониколь №1 или аналог
	 
	 
	 
	 
	 
	3270,00
	м2

	 
	Дренаж
	 
	 

	28
	Трубы ПНД  Ø50х3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	88,5
	м

	29
	Щебень под фундментной плитой и сверху фундаментной плиты (дренаж) гранит кр.фр. 10-25мм
	 
	 
	 
	 
	 
	664,00
	м3
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3. Подземная часть

	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона  F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В7,5
	В10
	В20
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	1. ФУНДАМЕНТЫ (ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Жилые дома
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Фундаменты
	куб.м
	 
	390
	 
	 
	5 785
	 
	6 175
	W8
	F200
	511
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 870
	 
	273 571
	 
	248 701
	 
	180 308
	 
	 
	727 450
	727 450
	 

	 
	Арматурные каркасы пространственные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 880
	34 480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 360
	42 360
	 

	2
	Сваи железобетонные вдавливаемые 350х350 мм L=12м по серии 1.011.1-10 из бетона В25 F75 W4 (для корпусов 20.1 и 20.7) Марка сваи С120.35-9
	шт./м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	W4
	F75
	 
	1381/2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Статическое испытание свай
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Бетонная подготовка из бетона В20, Армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк) - 170 мм (для корпусов 20.1 и 20.7)
	куб.м
	 
	 
	275
	 
	 
	 
	275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сетка Вр-1 Ø4 200х200
	кв.м/кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1620/1300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7)
	куб.м
	 
	320
	 
	 
	 
	 
	320
	 
	 
	 
	320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм (кроме корп. 20.1 и 20.7)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.3 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 055,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Затирка цементно-песчаным раствором
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 055,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.4 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки вылета фундаментной плиты):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2 Автостоянка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Фундаменты
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	5 650
	 
	5 650
	W8
	F200
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 666
	 
	255 042
	 
	60 724
	 
	376 491
	 
	 
	831 923
	831 923
	 

	12
	Арматурные карсасы пространственные 800 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	630
	2 540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 170
	3 170
	 

	13
	Бетонная подготовка из бетона кл. В10 толщиной 70 мм
	куб.м
	 
	860
	 
	 
	 
	 
	860
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Анкера под башенный кран (1шт = 300 кг, всего на 1 кран 4 шт) 
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16/4800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.1 Гидроизоляция горизонтальная (под фундаментной плитой)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Затирка цементно-песчаным раствором
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.2 Гидроизоляция горизонтальная (горизонтальные участки вылета фундаментной плиты):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Галтель из ЦПР М100 для устройства гидроизоляции 50х50 мм
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3 Подземная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	итого стены:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 711
	1 365
	3 076
	 
	 
	12 615
	 
	 
	23 142
	13 224
	 
	36 366
	 
	6 612
	161 993
	 
	228 113
	 
	66 120
	 
	85 956
	 
	 
	548 793
	585 159
	 

	19
	Стены до 200 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	460
	395
	855
	W8
	F200
	4 275
	 
	 
	6 432
	3 676
	 
	10 108
	 
	1 838
	45 027
	 
	63 406
	 
	18 379
	 
	23 892
	 
	 
	152 542
	162 650
	 

	20
	Стены до 300 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	1 251
	970
	2 221
	W8
	F200
	8 340
	 
	 
	16 709
	9 548
	 
	26 258
	 
	4 774
	116 966
	 
	164 707
	 
	47 741
	 
	62 063
	 
	 
	396 251
	422 509
	 

	21
	 Колонны до 1000 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	360
	 
	360
	W8
	F200
	3 150
	 
	 
	913
	18 464
	 
	19 377
	 
	 
	932
	 
	31 104
	 
	15 655
	 
	18 820
	 
	 
	66 511
	85 888
	 

	 
	итого перекрыттия:
	 
	 
	 
	 
	 
	6 530
	 
	6 530
	 
	 
	20 067
	 
	 
	1 906
	1 733
	 
	3 638
	 
	190 293
	96 192
	6 930
	501 719
	 
	64 366
	 
	93 483
	50 783
	 
	1 003 766
	1 007 404
	 

	22
	Перекрытия м/о менее 10 кв.м
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	11
	W8
	F200
	56
	 
	 
	13
	12
	 
	25
	 
	1 206
	130
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 383
	1 408
	 

	23
	Перекрытия м/о менее 20 кв.м
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	11
	W8
	F200
	56
	 
	 
	13
	12
	 
	25
	 
	1 206
	130
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 383
	1 408
	 

	24
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	6 508
	 
	6 508
	W8
	F200
	19 955
	 
	 
	1 880
	1 709
	 
	3 589
	 
	187 881
	95 932
	6 836
	501 719
	 
	64 366
	 
	93 483
	50 783
	 
	1 000 999
	1 004 588
	 

	25
	Арматурные каркасы плоские (всего на все плиты)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 730
	30 600
	41 330
	 
	8 290
	30 600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 890
	80 220
	 

	26
	Лестничные марши  
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	75
	 
	 
	280
	 
	 
	887
	 
	 
	887
	 
	1 370
	5 239
	 
	967
	 
	3 627
	 
	 
	 
	 
	11 204
	12 091
	 

	27
	Лестничные площадки 
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	45
	 
	 
	220
	 
	 
	532
	 
	 
	532
	 
	822
	3 144
	 
	580
	 
	2 176
	 
	 
	 
	 
	6 723
	7 255
	 

	28
	Днища лифтовых приямков
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50
	W8
	F200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 687
	 
	2 150
	 
	 
	 
	 
	4 836
	4 836
	 

	28.2
	Песчаная подготовка (kупл.=0,95) толщиной 100 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.3
	Защитная цементно-песчаная стяжка М100 - 30 мм
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.4
	Затирка цементно-песчаным раствором
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.5
	Гидроизоляция рулонная "Техноэласт ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Засыпка песком под плитой рампы
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1 Гидроизоляция вертикальная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Экструдированный пенополистирол "CARBON PROF" толщиной 100 мм (утеплитель стен, плотность 35 кг/м3, группа горючести ГЗ по ГОСТ 30244-94) (или аналог)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2 Гидроизоляция д.ш. между плитой покрытия автостоянки и стенами жилого дома
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ДЗС-160/50-3/35 (или аналог)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5 Гидроизоляция вертикального д.ш.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Экструдированный пенополистирол "Технониколь" толщиной 50 мм (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Уплотнитель ∅60 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Полиуретановый герметик "Технониколь" (или аналог)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Гидрошпонка "АКВАСТОП" ДО-320/50-6/30
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.6 Гидроизоляция горизонтальная (опорная консоль)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Уплотнитель ∅80 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.7 Гидроизоляция вертикальная (опорная консоль)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Праймер битумный "Технониколь №1" (или аналог)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Гидроизоляция рулонная "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (или аналог) (на 1 слой) всего 2 слоя
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Защитная мембрана "PLANTER Standard" (или аналог)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Экструдированный пенополистирол "Технониколь" (плотность 35-45 кг/м3, группа горючести Г4/Г3 по ГОСТ 30244-94) (или аналог) (термовкладыши)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.8 Гидроизоляция вводов коммуникаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Устройство профиля бентонитового набухающего ("АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10 или аналог)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Усленная стеклотканью мастика ТехноНиколь
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Техноэласт ФЛЕКС
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Лента НИКОБЕНД
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство прижимного фланца:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Устройство отверстия под установку анкера глубиной 100 мм, диаметром 24 мм
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Хим. паста МКТ VMU plus (или аналог), объемом 410 мл для заполнения отверстий глубиной 100 мм (объем на 1 анкер - 45,24 мл)  
	упак
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Анкерная шпилька МКТ VMU-A A4 М20
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Устройство уплотнительного кольца (430-440-58 по ГОСТ 9833-73)
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Монтаж фланца (тип 01 PN6 DN300 по ГОСТ 33259-2015)
	шт/кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60/618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.9 Гидроизоляция монтажных опалубочных отверстий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	Дисклудер "АКВАСТОП" тип Д-30/40 (EPDM) (или аналог)
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	Цементно-песчаный раствор М100 по ГОСТ 28013-98
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.11 Устройство гидроизоляции рабочего (холодного) шва бетонирования в плите покрытия подземной автостоянки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	Гидрошпонка "АКВАСТОП" тип ХВ-320 (или аналог)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" (или аналог) (расход 0,55 кг/м2 на 1 слой) всего 2 слоя
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




















4. Надземная часть
4.1. Корпус 20.1

	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	55,67
	55,67
	W8
	F200
	325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,99
	598,32
	5 564,40
	 
	2 213,79
	 
	1 794,97
	 
	1 555,64
	 
	 
	12 445,11
	12 445,11
	3

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	81,76
	81,76
	W8
	F200
	320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 054,47
	878,73
	8 172,18
	 
	3 251,30
	 
	2 636,19
	 
	2 284,70
	 
	 
	18 277,56
	18 277,56
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	144,91
	 
	144,91
	 
	 
	725
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,74
	13 238,27
	1 245,96
	 
	3 114,89
	 
	1 868,93
	 
	 
	 
	 
	19 623,79
	19 623,79
	 

	4
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	10
	 
	 
	37
	 
	 
	37
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	490,09
	526,64
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Стены 200 мм(до 200 мм)
	куб.м
	957,19
	 
	957,19
	 
	 
	5 618,14
	 
	 
	10 186,94
	 
	 
	10 186,94
	1 848,74
	19 898,49
	54 534,10
	 
	43 215,21
	 
	28 523,44
	 
	 
	 
	 
	148 019,97
	158 206,91
	7 146,00

	6
	Стены 220 мм (до 300 мм)
	куб.м
	951,94
	 
	951,94
	 
	 
	5 463,58
	 
	 
	10 386,87
	 
	 
	10 386,87
	699,14
	33 742,79
	58 420,66
	 
	45 670,42
	 
	29 854,43
	 
	 
	 
	 
	168 387,43
	178 774,30
	13 230,00

	7
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	3 643,06
	 
	3 643,06
	 
	 
	18 215,83
	 
	 
	3 893,74
	 
	 
	3 893,74
	21,70
	371 532,73
	39 466,30
	 
	58 717,98
	 
	467,85
	 
	 
	 
	 
	470 206,56
	474 100,30
	 

	8
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 486,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5486
	5486
	 

	9
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	2
	 
	2
	 
	 
	10
	 
	 
	37
	 
	 
	37
	 
	45
	183
	 
	60
	 
	202
	 
	 
	 
	 
	490
	527
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Блок вентиляционный БВ-30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247.25/575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3/1426
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1466
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1426
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2300/207
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10040

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1099
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






4.2. Корпус 20.2

	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 180 мм + 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	139
	 
	139
	 
	 
	695
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1793
	1494
	13894
	 
	6274
	 
	5677
	 
	 
	 
	 
	29132
	29132
	52

	2
	Стены 220+250 мм (до 250 мм)
	куб.м
	154
	 
	154
	 
	 
	633
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1986
	1655
	15393
	 
	6952
	 
	6290
	 
	 
	 
	 
	32275
	32275
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	261
	 
	261
	 
	 
	1305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281
	23844
	2244
	 
	5 610
	 
	3366
	 
	 
	 
	 
	35345
	35345
	 

	4
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	2
	 
	2
	 
	 
	10
	 
	 
	37
	 
	 
	37
	 
	45
	183
	 
	60
	 
	202
	 
	 
	 
	 
	490
	527
	 

	6
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2033
	 
	 
	9698
	 
	 
	21250
	 
	 
	21250
	3758
	42153
	136664
	 
	98508
	 
	16233
	 
	 
	 
	 
	297317
	318567
	13082

	8
	Стены до 200 мм
	куб.м
	982
	 
	982
	 
	 
	4910
	 
	 
	10417
	 
	 
	10417
	2603
	20943
	63848
	 
	47214
	 
	7566
	 
	 
	 
	 
	142174
	152591
	4010

	9
	Стены 220 мм (до 300 мм)
	куб.м
	1051
	 
	1051
	 
	 
	4788
	 
	 
	10834
	 
	 
	10834
	1155
	21211
	72816
	 
	51293
	 
	8667
	 
	 
	 
	 
	155143
	165976
	9072

	10
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	3341
	 
	3341
	 
	 
	16705
	 
	 
	3563
	 
	 
	3563
	28
	340567
	36327
	 
	53862
	 
	629
	 
	 
	 
	 
	431412
	434975
	 

	11
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 587,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3587
	3587
	 

	12
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	19
	 
	19
	 
	 
	92
	 
	 
	347
	 
	 
	347
	 
	429
	1736
	 
	572
	 
	1920
	 
	 
	 
	 
	4656
	5003
	 

	13
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,4/459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,836/1138,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1836/165,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8078

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






































4.3. Корпус 20.3
	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В7,5
	В10
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены до 200мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	62,00
	62,00
	W8
	F200
	306,00
	 
	11,18
	13,76
	 
	 
	24,93
	748,04
	800,92
	5 933,14
	 
	2 629,74
	49,87
	2 368,79
	 
	 
	 
	 
	12 530,49
	12 555,42
	52,00

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	92,00
	92,00
	W8
	F200
	334,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 186,54
	988,79
	9 195,70
	 
	4 152,90
	 
	3 757,38
	 
	 
	 
	 
	19 281,31
	19 281,31
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	 
	147,00
	 
	147,00
	 
	 
	734,00
	 
	 
	157,99
	0,00
	0,00
	157,99
	 
	15 009,11
	1 579,91
	 
	2 369,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 958,88
	19 116,87
	 

	4
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	36,54
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	490,09
	526,64
	 

	4.1
	Монолитные ж.б. лестничные м/э площадки толщиной 200 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	36,54
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	490,09
	526,64
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 924,00
	 
	1 924,00
	 
	 
	8 982,00
	 
	 
	20 560,28
	 
	 
	20 560,28
	1 977,57
	38 695,89
	133 289,30
	 
	92 709,35
	 
	15 872,15
	 
	 
	 
	 
	282 544,25
	303 104,53
	8 298,00

	5
	Стены 200мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	860,00
	 
	860,00
	 
	 
	4 227,00
	 
	 
	9 124,8
	 
	 
	9 124,8
	1 977,6
	18 112,0
	56 671,4
	 
	41 249,5
	 
	6 723,7
	 
	 
	 
	 
	124 734,2
	133 858,9
	8 298,00

	6
	Стены 220 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	1 064,00
	 
	1 064,00
	 
	 
	4 755,00
	 
	 
	11 435,5
	 
	 
	11 435,5
	0,0
	20 583,9
	76 617,9
	0,0
	51 459,8
	0,0
	9 148,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	157 810,1
	169 245,6
	 

	7
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	 
	3 548,00
	 
	3 548,00
	 
	 
	17 716,00
	 
	 
	3 791,78
	 
	 
	3 791,8
	21,5
	361 830,8
	38 448,7
	 
	57 192,6
	 
	473,97
	 
	 
	 
	 
	457 967,6
	461 759,4
	 

	7
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 064,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 064,0
	5 064,0
	 

	8
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	7,00
	 
	7,00
	 
	 
	40,00
	 
	 
	127,90
	 
	 
	127,90
	 
	157,99
	639,49
	 
	210,65
	 
	707,20
	 
	 
	 
	 
	1 715,33
	1 843,22
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,0/528
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,112/1309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 346,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2112/190,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 219

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



4.4.  Корпус 20.4
	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В7,5
	В10
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	48,00
	 
	48,00
	 
	 
	240,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	619,07
	515,89
	4 797,76
	 
	2 166,73
	 
	1 960,37
	 
	 
	 
	 
	10 059,81
	10 059,81
	52,00

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	90,00
	 
	90,00
	 
	 
	350,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 160,75
	967,29
	8 995,79
	 
	4 062,62
	 
	3 675,70
	 
	 
	 
	 
	18 862,15
	18 862,15
	 

	3
	Колонны до 500 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	16,00
	 
	16,00
	 
	 
	135,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,36
	171,96
	1 599,25
	 
	722,24
	 
	653,46
	 
	 
	 
	 
	3 353,27
	3 353,27
	 

	4
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	 
	 
	 
	160,20
	 
	160,20
	 
	 
	764,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	172,18
	14 635,09
	1 377,42
	 
	3 443,55
	0,00
	2 066,13
	 
	 
	 
	 
	21 694,37
	21 694,37
	82,05

	5
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	36,54
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	490,09
	526,64
	 

	6
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820,00
	 
	820,00
	 
	 
	3 879,00
	 
	 
	8 737,85
	 
	 
	8 737,85
	 
	15 487,38
	56 527,34
	 
	38 831,31
	1 316,59
	6 900,00
	 
	1 316,59
	 
	 
	120 379,21
	129 117,06
	7 914,00

	8
	Стены 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	486,00
	 
	486,00
	 
	 
	2 377,00
	 
	 
	5 148,1
	 
	 
	5 148,1
	 
	9 025,9
	32 476,2
	 
	22 677,6
	1 316,6
	4 028,2
	 
	1 316,6
	 
	 
	70 841,1
	75 989,2
	7 914,00

	9
	Стены 220 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	334,00
	 
	334,00
	 
	 
	1 502,00
	 
	 
	3 589,72
	 
	 
	3 589,7
	0,0
	6 461,5
	24 051,1
	0,0
	16 153,7
	0,0
	2 871,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49 538,1
	53 127,9
	 

	10
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	 
	1 137,80
	 
	1 137,80
	 
	 
	5 703,00
	 
	 
	1 209,97
	 
	 
	1 210,0
	12,9
	115 914,6
	12 371,9
	 
	18 292,7
	 
	214,74
	 
	 
	 
	 
	146 806,9
	148 016,8
	 

	11
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 798,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 798,0
	3 798,0
	 

	10
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	6,00
	 
	6,00
	 
	 
	28,00
	 
	 
	109,63
	 
	 
	109,63
	 
	135,42
	548,13
	 
	180,56
	 
	606,17
	 
	 
	 
	 
	1 470,28
	1 579,91
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,0/170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,68/421,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	433,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680/61,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2968

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








































4.5. Корпус 20.5
	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В7,5
	В10
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	71,00
	71,00
	W8
	F200
	352,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915,70
	763,08
	7 096,68
	 
	3 204,95
	 
	2 899,72
	 
	 
	 
	 
	14 880,14
	14 880,14
	 

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	129,00
	129,00
	W8
	F200
	471,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 663,74
	1 386,45
	12 893,97
	 
	5 823,08
	 
	5 268,50
	 
	 
	 
	 
	27 035,75
	27 035,75
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	 
	147,40
	 
	147,40
	 
	 
	737,00
	 
	 
	158,42
	 
	 
	158,42
	 
	15 049,95
	1 584,21
	 
	2 376,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 010,47
	19 168,89
	 

	4
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	36,54
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	490,09
	526,64
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,80
	 
	1 859,80
	 
	 
	6 433,40
	 
	 
	28 057,64
	 
	 
	28 057,64
	2 532,15
	37 879,50
	127 342,19
	 
	89 991,26
	 
	15 148,19
	 
	 
	 
	 
	272 893,28
	300 950,92
	14 612,00

	5
	Стеныдо 200 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	903,60
	 
	903,60
	 
	 
	4 521,00
	 
	 
	9 610,6
	 
	 
	9 610,6
	1 806,7
	18 829,7
	60 286,0
	 
	43 455,0
	 
	7 158,8
	 
	 
	 
	 
	131 536,1
	141 146,7
	8 132,00

	6
	Стены 220 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	 
	956,20
	 
	956,20
	 
	 
	1 912,40
	 
	 
	18 447,07
	 
	 
	18 447,07
	725,47
	19 049,80
	67 056,18
	0,00
	46 536,31
	0,00
	7 989,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 357,14
	159 804,21
	6 480,00

	7
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	 
	3 557,60
	 
	3 557,60
	 
	 
	17 788,00
	 
	 
	3 802,09
	 
	 
	3 802,1
	21,5
	362 811,0
	38 552,7
	 
	57 348,2
	 
	475,26
	 
	 
	 
	 
	459 208,8
	463 010,9
	 

	8
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 064,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5064
	5064
	 

	9
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	 
	7,00
	 
	7,00
	 
	 
	40,00
	 
	 
	127,90
	 
	 
	127,90
	 
	157,99
	639,49
	 
	210,65
	 
	707,20
	 
	 
	 
	 
	1 715,33
	1 843,22
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,0/528
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,112/1309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 346,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2112/190,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9219

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4.6.  Корпус 20.6
	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В10
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	ИТОГО
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 200 мм (до200 мм)
	куб.м
	 
	 
	182,00
	 
	182,00
	 
	 
	910,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 347,29
	1 956,07
	18 191,50
	 
	8 215,51
	 
	7 433,08
	 
	 
	 
	 
	38 143,46
	38 143,46
	52,00

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	136,60
	 
	136,60
	 
	 
	566,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 761,76
	1 468,13
	13 653,62
	 
	6 166,15
	 
	5 578,90
	 
	 
	 
	 
	28 628,55
	28 628,55
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	 
	 
	254,00
	 
	254,00
	 
	 
	1 270,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272,99
	23 204,21
	2 183,93
	 
	5 459,81
	 
	3 275,89
	 
	 
	 
	 
	34 396,82
	34 396,82
	 

	4
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	4,00
	 
	4,00
	 
	 
	12,00
	 
	 
	73,08
	 
	 
	73,08
	 
	90,28
	365,42
	 
	120,37
	 
	404,11
	 
	 
	 
	 
	980,19
	1 053,27
	 

	6
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2 336,00
	 
	2 336,00
	 
	 
	10 965,00
	 
	 
	24 891,59
	 
	 
	24 891,59
	4 943,93
	48 897,57
	155 312,34
	 
	112 893,46
	 
	18 434,39
	 
	 
	 
	 
	340 481,68
	365 373,27
	25 762,00

	8
	Стены до 200 мм
	куб.м
	 
	 
	1 435,00
	 
	1 435,00
	 
	 
	6 875,00
	 
	 
	15 207,94
	 
	 
	15 207,94
	3 949,77
	30 711,45
	92 897,43
	 
	68 919,39
	 
	11 005,61
	 
	 
	 
	 
	207 483,64
	222 691,59
	5 908,00

	8.1
	Типовые этажи
	16
	 
	 
	1 280,00
	 
	1 280,00
	 
	 
	6 400,00
	 
	 
	13 757,01
	 
	 
	13 757,01
	 
	24 762,62
	92 171,96
	 
	61 906,54
	 
	11 005,61
	 
	 
	 
	 
	189 846,73
	203 603,74
	5 728,00

	 
	Стены толщиной 200 мм
	куб.м
	 
	 
	80,00
	 
	80,00
	 
	 
	400,00
	 
	 
	859,81
	 
	 
	859,81
	 
	1 547,66
	5 760,75
	 
	3 869,16
	 
	687,85
	 
	 
	 
	 
	11 865,42
	12 725,23
	358,00

	 
	Технический этаж 
	1
	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	 
	 
	275,00
	 
	 
	591,12
	 
	 
	591,12
	1 477,80
	2 187,15
	295,56
	 
	3 251,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 211,68
	7 802,80
	180,00

	 
	Стены толщиной 200 мм
	куб.м
	 
	 
	55,00
	 
	55,00
	 
	 
	275,00
	 
	 
	591,12
	 
	 
	591,12
	1 477,80
	2 187,15
	295,56
	 
	3 251,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 211,68
	7 802,80
	180,00

	 
	Кровля
	1
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	200,00
	 
	 
	859,81
	 
	 
	859,81
	2 471,96
	3 761,68
	429,91
	 
	3 761,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 425,23
	11 285,05
	 

	 
	Стены толщиной 180 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стены толщиной 200 мм
	куб.м
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	 
	200,00
	 
	 
	859,81
	 
	 
	859,81
	2 471,96
	3 761,68
	429,91
	 
	3 761,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 425,23
	11 285,05
	 

	9
	Стены до 300 мм
	куб.м
	 
	 
	901,00
	 
	901,00
	 
	 
	4 090,00
	 
	 
	9 683,64
	 
	 
	9 683,64
	994,16
	18 186,12
	62 414,91
	 
	43 974,07
	 
	7 428,79
	 
	 
	 
	 
	132 998,04
	142 681,68
	19 854,00

	10
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	3 188,00
	 
	3 188,00
	 
	 
	15 940,00
	 
	 
	3 385,51
	 
	 
	3 385,51
	40,84
	324 686,92
	34 671,96
	 
	51 191,12
	 
	612,62
	 
	 
	 
	 
	411 203,46
	414 588,97
	 

	11
	Арматурные каркасы плоские в плитах перекрытия
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 587,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3587
	3587
	 

	12
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	27,00
	 
	27,00
	 
	 
	130,00
	 
	 
	493,32
	 
	 
	493,32
	 
	609,39
	2 466,59
	 
	812,52
	 
	2 727,76
	 
	 
	 
	 
	6 616,26
	7 109,58
	 

	13
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 100мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполняющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,3/503
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,012/1247,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2012/181,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8782

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 































4.7. Корпус 20.7

	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	 W
	 F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	ИТОГО
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены до 200 мм
	куб.м
	 
	 
	38,00
	38,00
	W8
	F200
	189,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,09
	408,41
	3 798,22
	 
	1 715,33
	 
	1 551,96
	 
	 
	 
	 
	7 964,02
	 

	2
	Стены до 300 мм
	куб.м
	 
	 
	171,00
	129,00
	 
	 
	662,00
	 
	117,36
	144,45
	 
	 
	261,81
	1 663,74
	3 250,74
	14 320,40
	 
	5 944,96
	523,63
	5 268,50
	 
	 
	 
	 
	31 233,79
	 

	3
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	147,00
	 
	147,00
	 
	 
	734,00
	 
	0,00
	157,99
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	15 009,11
	1 579,91
	 
	2 369,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 116,87
	 

	3
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	6,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	36,54
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	526,64
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1 899,00
	 
	1 899,00
	 
	 
	9 043,00
	 
	 
	20 295,89
	 
	 
	20 295,89
	2 707,34
	38 767,90
	129 692,06
	 
	91 833,41
	 
	15 425,05
	 
	 
	 
	 
	298 721,64
	13 260,00

	4
	Стены до 200 мм
	куб.м
	 
	929,00
	 
	929,00
	 
	 
	4 620,00
	 
	 
	9 870,65
	 
	 
	9 870,65
	1 981,87
	19 451,12
	61 642,15
	 
	44 629,67
	 
	7 317,01
	 
	 
	 
	 
	144 892,48
	6 480,00

	4
	Стены до 300 мм
	куб.м
	 
	970,00
	 
	970,00
	 
	 
	4 423,00
	 
	 
	10 425,23
	 
	 
	10 425,23
	725,47
	19 316,78
	68 049,91
	 
	47 203,74
	 
	8 108,04
	 
	 
	 
	 
	153 829,16
	6 780,00

	 
	2-24 этаж
	23,00
	 
	943,00
	 
	943,00
	 
	 
	4 301,00
	 
	 
	10 135,0
	 
	 
	10 135,0
	 
	18 243,1
	67 904,8
	 
	45 607,7
	 
	8 108,0
	 
	 
	 
	 
	149 998,7
	6 210,00

	 
	Пилоны толщиной 220 мм
	куб.м
	 
	41,00
	 
	41,00
	 
	 
	187,00
	 
	 
	440,7
	 
	 
	440,7
	 
	793,2
	2 952,4
	 
	1 982,9
	 
	352,5
	 
	 
	 
	 
	6 521,7
	270,00

	 
	Технический этаж
	1,00
	 
	27,00
	 
	27,00
	 
	 
	122,00
	 
	 
	290,2
	 
	 
	290,2
	725,5
	1 073,7
	145,1
	 
	1 596,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 830,5
	270,00

	 
	Пилоны толщиной 220 мм
	куб.м
	 
	27,00
	 
	27,00
	 
	 
	122,00
	 
	 
	290,2
	 
	 
	290,2
	725,5
	1 073,7
	145,1
	 
	1 596,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 830,5
	270,00

	 
	Кровля 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00

	 
	Пилоны толщиной 220 мм
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00

	5
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	3 549,00
	 
	3 549,00
	 
	 
	17 719,00
	 
	 
	3 791,78
	 
	 
	3 791,8
	22,6
	361 911,4
	38 459,4
	 
	57 192,6
	 
	473,97
	 
	 
	 
	 
	461 851,8
	 

	6
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	7,00
	 
	7,00
	 
	 
	40,00
	 
	 
	127,90
	 
	 
	127,90
	 
	157,99
	639,49
	 
	210,65
	 
	707,20
	 
	 
	 
	 
	1 843,22
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,0/528
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,112/1309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 346,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2112/190,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9219

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	






























4. 8 Корпус 20.8

	№п/п
	Наименование конструкции
	Ед.изм.
	Бетон, куб.м 
	Марка бетона W
	Марка бетона F
	Опалубка, кв.м
	Прочие объемы
	 Арматура А240, кг
	 Арматура  А500С, кг
	ВСЕГО
	ЗД, кг

	
	
	
	В7,5
	В25
	В30
	В40
	Итого
	
	
	
	
	Ø6 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø8 мм
	Ø10 мм
	Ø12 мм
	Ø14 мм
	Ø16 мм
	Ø18 мм
	Ø20 мм
	Ø22 мм
	Ø25 мм
	Ø28 мм
	Ø32 мм
	
	

	 
	3. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Первый этаж)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стены 200 мм (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	47,00
	 
	47,00
	 
	 
	233,00
	 
	 
	 
	 
	 
	606,17
	505,14
	4 697,80
	 
	2 121,59
	 
	1 919,53
	 
	 
	 
	 
	9 850,23
	32,00

	2
	Стены 250+300 мм (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	42,00
	 
	42,00
	 
	 
	163,00
	 
	 
	 
	 
	 
	541,68
	451,40
	4 198,04
	 
	1 895,89
	 
	1 715,33
	 
	 
	 
	 
	8 802,34
	 

	3
	Колонны до 500 мм
	куб.м
	 
	 
	24,00
	 
	24,00
	 
	 
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	309,53
	257,94
	2 398,88
	 
	1 083,36
	 
	980,19
	 
	 
	 
	 
	5 029,91
	 

	4
	Перекрытия м/о более 20 кв.м
	куб.м
	 
	0,00
	177,40
	0,00
	177,40
	 
	 
	739,00
	 
	310,18
	453,12
	 
	 
	0,00
	11 706,68
	4 483,50
	0,00
	1 392,57
	1 383,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 729,92
	 

	5
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	6,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	526,64
	 

	5.1
	Монолитные ж.б. лестничные м/э площадки толщиной 200 мм
	куб.м
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	6,00
	 
	 
	36,54
	 
	 
	 
	45,14
	182,71
	 
	60,19
	 
	202,06
	 
	 
	 
	 
	526,64
	 

	6
	Минеральная вата "Технониколь ТЕХНОФАС ОПТИМА" фирмы "Технониколь" толщиной 50мм (или аналог) (заполнение шва между стеной лифта и стеной жилой части)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Пленка полиэтиленовая t=0.15 мм по ГОСТ 10354-82 (оборачивание утеплителя, заполненяющего шов между стеной лифта и стеной жилой части)
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Жилые этажи и верхнее техническое пространство)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Стены  (до 200 мм)
	куб.м
	 
	 
	475,00
	 
	475,00
	 
	 
	2 322,00
	 
	 
	5 053,55
	 
	 
	1 103,79
	10 015,75
	31 313,32
	 
	22 919,39
	 
	3 714,39
	 
	 
	 
	 
	74 120,19
	3 710,00

	8
	Стены  (до 300 мм)
	куб.м
	 
	 
	334,00
	 
	334,00
	 
	 
	1 502,00
	 
	 
	3 589,72
	 
	 
	376,17
	6 747,38
	23 118,22
	 
	16 304,21
	 
	2 751,40
	 
	 
	 
	 
	52 887,10
	3 230,00

	9
	Перекрытия м/о более 20 кв.м 
	куб.м
	 
	 
	1 140,80
	 
	1 140,80
	 
	 
	5 703,00
	 
	 
	1 213,20
	 
	 
	12,9
	116 220,9
	12 403,7
	 
	18 340,7
	 
	214,09
	 
	 
	 
	 
	148 405,5
	 

	10
	Лестничные м/э площадки
	куб.м
	 
	 
	6,00
	 
	6,00
	 
	 
	28,00
	 
	 
	109,63
	 
	 
	 
	135,42
	548,13
	 
	180,56
	 
	606,17
	 
	 
	 
	 
	1 579,91
	 

	 
	4.1 Вентиляционные блоки, устройство узлов крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Блок вентиляционный БВ30.1 (жилая часть)
	куб.м/шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,0/170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Цементно-песчаный раствор М200 по ГОСТ 28013-98 (зачеканка швов для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м/п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,68/421,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Базальтовый шнур ШБТ-30 по ТУ 5769-001-12469268-2012 (для устройства узлов крепления вентблоков)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	433,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Минеральная вата  "Технофас" фирмы "Технониколь" (или аналог) (для устройства узлов крепления вентблоков)
	куб.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Уплотнитель ∅30 мм (шнур типа "Вилатерм")
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	421,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Распорный болт БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90  (для устройства узлов крепления вентблоков)
	шт./кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680/61,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Уголок крепежный 140*90*10 0,25м
	кг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2968

	 
	4.2 Устройство разводки ЭОМ и СС в стенах и плитах (подземная и надземная части)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Труба ПНД Ø25х4  (гладкая)
	п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Коробка установочная с суппортом для заливки в бетон DKC D70x57
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Коробка распаячная Ruvinil 119x76x60
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










































5. Сборные марши
5.1. Корпус 20.1
	[bookmark: RANGE!A1:AI2]Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	46
	46
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	39,56

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	48
	 
	41,03



5.2. Корпус 20.2
	[bookmark: RANGE!A1:AA2]Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Лс-1 
	2150
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	60
	60
	3300
	287
	1130
	
	0,86
	51,60

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	3000
	287
	1130
	
	0,79
	1,58

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	2
	2700
	287
	1130
	
	0,68
	1,36

	ВСЕГО
	 
	 
	64
	
	54,54



5.3. Корпус 20.3
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	46
	46
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	39,56

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	48
	 
	41,03



5.4. Корпус 20.4
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	32
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	27,52

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	34
	 
	28,99







5.5. Корпус 20.5
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	46
	46
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	39,56

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	48
	 
	41,03



5.6. Корпус 20.6
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	 
	 
	90
	90
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	77,40

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	3
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	2,37

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	3
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	2,04

	ВСЕГО
	 
	 
	96
	 
	81,81



5.7. Корпус 20.7
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	46
	46
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	39,56

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	48
	 
	41,03



5.8. Корпус 20.8
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Проем
	Объем, м3
	Общий объем, м3

	
	
	Очаково Корпус 20.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 эт.
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лс-1 
	2150
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	32
	3300
	287
	1130
	 
	0,86
	27,52

	Лс-2
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	3000
	287
	1130
	 
	0,79
	0,79

	Лс-3
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2700
	287
	1130
	 
	0,68
	0,68

	ВСЕГО
	 
	 
	34
	 
	28,99




6. Ведомость подсчета материалов
6.1. Корпус 20.1
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	2095,00
	108,26
	126,72
	234,98
	2329,98

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	2095,00
	108,26
	126,72
	234,98
	2329,98

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1242,00
	62,00
	66,00
	128,00
	1370,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1130,22
	53,63
	59,40
	113,03
	1243,25



6.2. Корпус 20.2
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1872,17
	161,12
	170,95
	332,07
	2204,24

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1872,17
	161,12
	170,95
	332,07
	2204,24

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1116,00
	86,00
	94,00
	180,00
	1296,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1015,56
	74,39
	84,60
	158,99
	1174,55



6.3. Корпус 20.3
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1984,16
	114,05
	119,04
	233,09
	2217,25

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1984,16
	114,05
	119,04
	233,09
	2217,25

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1122,00
	60,00
	64,00
	124,00
	1246,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1021,02
	51,90
	57,60
	109,50
	1130,52







6.4. Корпус 20.4	
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	925,55
	75,65
	80,49
	156,14
	1081,69

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	925,55
	75,65
	80,49
	156,14
	1081,69

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	630,00
	40,00
	44,00
	84,00
	714,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	573,30
	34,60
	39,60
	74,20
	647,50



6.5. Корпус 20.5
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1952,40
	114,20
	119,04
	233,24
	2185,64

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1952,40
	114,20
	119,04
	233,24
	2185,64

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1188,00
	60,00
	64,00
	124,00
	1312,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1081,10
	51,90
	57,60
	109,50
	1190,60



6.6. Корпус 20.6
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1888,07
	161,69
	176,80
	338,49
	2226,56

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1888,07
	161,69
	176,80
	338,49
	2226,56

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1296,00
	92,00
	104,00
	196,00
	1492,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1179,36
	79,58
	93,40
	172,98
	1352,34









6.7. Корпус 20.7
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	2041,14
	114,20
	119,04
	233,24
	2274,38

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	2041,14
	114,20
	119,04
	233,24
	2274,38

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	1242,00
	60,00
	64,00
	124,00
	1366,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	1130,22
	51,90
	57,60
	109,50
	1239,72



6.8. Корпус 20.8
	Наименование и виды работ
	Жилые этажи, м.п.
	Нежилые этажи, м.п.
	ИТОГО

	
	
	
	

	
	
	Тех. Этаж
	Кровля
	Всего
	

	Герметизация наружных горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	987,25
	75,65
	80,49
	156,14
	1143,39

	Герметизация внутренних горизонтальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	987,25
	75,65
	80,49
	156,14
	1143,39

	Герметизация наружных вертикальных стыков между жб панелями уплотняющим полиэтиленовым жгутом на мастике
	672,00
	40,00
	44,00
	84,00
	756,00

	Герметизация внутренних вертикальных стыков между жб панелями уплотняющей прокладкой
	611,52
	34,60
	39,60
	74,20
	685,72






















7. Спецификация панелей 
7.1. Корпус 20.1
	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина,
	Высота,
	Толщина,
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	25 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-102.306.36
	1 370
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	1 018
	3 060
	330(360)
	-
	1,03
	3,12
	24,72

	3НСКгб-117.306.36
	1 560
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	1 168
	3 060
	330(360)
	-
	1,18
	3,57
	28,32

	3НСКгб-121.306.36
	1 640
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	1 213
	3 060
	330(360)
	-
	1,22
	3,71
	58,56

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	37,92

	3НСКгб-212.306.36
	2 705
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	2 115
	3 060
	330(360)
	-
	2,14
	6,47
	51,36

	3НСКгб-297.306.36
	2 305
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	2 968
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	1,92
	9,08
	46,08

	3НСКгб-346.306.36
	2 940
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	3 463
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,42
	10,60
	58,08

	3НСКгб-378.306.36
	3 260
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	3 782
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,74
	11,57
	65,76

	3НСКгб-393.306.36
	3 450
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	3 932
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,89
	12,03
	138,72

	3НСКгб-423.306.36
	3 830
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 232
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,2
	12,95
	76,80

	3НСКгб-443.306.36
	4 000
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 429
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,39
	13,55
	81,36

	3НСКгб-449.306.36
	5 775
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 485
	3 060
	330(360)
	-
	4,53
	13,72
	108,72

	3НСКгб-453.306.36
	4 215
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	4 532
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,5
	13,87
	168,00

	3НСКгб-458.306.36
	4 195
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	72
	72
	4 579
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,55
	14,01
	255,60

	3НСКгб-483.306.36
	4 595
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 832
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,8
	14,79
	91,20

	3НСКгб-527.306.36
	5 145
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	5 265
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,24
	16,11
	101,76

	3НСКгб-561.306.36
	5 610
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	5 610
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,59
	17,17
	110,16

	3НСКгб-633.306.36
	6 480
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	6 332
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	5,32
	19,38
	127,68

	3НСКгб-674.306.36
	6 825
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	6 735
	3 060
	330(360)
	2115x1800
	5,54
	20,61
	132,96

	3НСКгб-102.201.36
	915
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 018
	2 010
	330(360)
	-
	0,68
	2,05
	0,68

	3НСКгб-117.201.36
	1 035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 168
	2 010
	330(360)
	-
	0,77
	2,35
	0,77

	3НСКгб-121.201.36
	1 085
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 213
	2 010
	330(360)
	-
	0,8
	2,44
	1,60

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	1,03

	3НСКгб-212.201.36
	1 770
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	2 115
	2 010
	330(360)
	-
	1,4
	4,25
	1,40

	3НСКгб-297.201.36
	2 515
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	2 968
	2 010
	330(360)
	-
	1,97
	5,97
	1,97

	3НСКгб-329.201.36
	2 775
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	5
	5
	3 285
	2 010
	330(360)
	-
	2,18
	6,60
	10,90

	3НСКгб-344.201.36
	2 895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	4,56

	3НСКгб-346.201.36
	2 920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 463
	2 010
	330(360)
	-
	2,3
	6,96
	2,30

	3НСКгб-359.201.36
	3 020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 585
	2 010
	330(360)
	-
	2,38
	7,21
	4,76

	3НСКгб-389.201.36
	3 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 885
	2 010
	330(360)
	-
	2,58
	7,81
	2,58

	3НСКгб-393.201.36
	3 250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 932
	2 010
	330(360)
	-
	2,61
	7,90
	5,22

	3НСКгб-408.201.36
	3 375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 082
	2 010
	330(360)
	-
	2,71
	8,20
	2,71

	3НСКгб-419.201.36
	3 505
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 185
	2 010
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	5,56

	3НСКгб-423.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	4 232
	2 010
	330(360)
	-
	2,81
	8,51
	8,43

	3НСКгб-449.201.36
	3 740
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 485
	2 010
	330(360)
	-
	2,97
	9,01
	2,97

	3НСКгб-483.201.36
	3 985
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 832
	2 010
	330(360)
	-
	3,21
	9,71
	3,21

	3НСКгб-527.201.36
	4 335
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 265
	2 010
	330(360)
	-
	3,49
	10,58
	3,49

	3НСКгб-561.201.36
	4 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 610
	2 010
	330(360)
	-
	3,72
	11,28
	3,72

	3НСКгб-599.201.36
	4 960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 985
	2 010
	330(360)
	-
	3,97
	12,03
	3,97

	3НСКгб-674.201.36
	5 570
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	6 735
	2 010
	330(360)
	-
	4,47
	13,54
	4,47

	3НФКн-102.194.36
	930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 018
	1 940
	330(360)
	-
	0,65
	1,97
	0,65

	3НФКн-117.194.36
	1 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 168
	1 940
	330(360)
	-
	0,75
	2,27
	0,75

	3НФКн-121.194.36
	1 105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 213
	1 940
	330(360)
	-
	0,78
	2,35
	1,56

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	1,00

	3НФКн-212.194.36
	1 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2 115
	1 940
	330(360)
	-
	1,35
	4,10
	1,35

	3НФКн-297.194.36
	2 560
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2 968
	1 940
	330(360)
	-
	1,9
	5,76
	1,90

	3НФКн-329.194.36
	2 820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	3 285
	1 940
	330(360)
	-
	2,1
	6,37
	10,50

	3НФКн-344.194.36
	2 945
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	4,40

	3НФКн-346.194.36
	2 970
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 463
	1 940
	330(360)
	-
	2,22
	6,72
	2,22

	3НФКн-359.194.36
	3 070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 585
	1 940
	330(360)
	-
	2,3
	6,95
	9,20

	3НФКн-389.194.36
	3 320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 885
	1 940
	330(360)
	-
	2,49
	7,54
	2,49

	3НФКн-408.194.36
	3 430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 082
	1 940
	330(360)
	-
	2,61
	7,92
	2,61

	3НФКн-419.194.36
	3 565
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 185
	1 940
	330(360)
	-
	2,68
	8,12
	5,36

	3НФКн-423.194.36
	3 550
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	4 232
	1 940
	330(360)
	-
	2,71
	8,21
	8,13

	3НФКн-449.194.36
	3 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 485
	1 940
	330(360)
	-
	2,87
	8,70
	2,87

	3НФКн-483.194.36
	4 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 832
	1 940
	330(360)
	-
	3,09
	9,37
	3,09

	3НФКн-527.194.36
	4 410
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 265
	1 940
	330(360)
	-
	3,37
	10,21
	3,37

	3НФКн-561.194.36
	4 710
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 610
	1 940
	330(360)
	-
	3,59
	10,88
	3,59

	3НФКн-569.194.36
	4 810
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 685
	1 940
	330(360)
	-
	3,64
	11,03
	3,64

	3НФКн-599.194.36
	5 045
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 985
	1 940
	330(360)
	-
	3,83
	11,61
	3,83

	3НФКн-674.194.36
	5 665
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	6 735
	1 940
	330(360)
	-
	4,31
	13,07
	4,31

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	17
	17
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	6,63

	ВСЕГО :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	658
	
	
	
	
	
	
	1923,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	216
	30
	49
	295
	370,80
	67,86
	79,14
	517,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	144
	30
	
	174
	200,88
	67,86
	
	268,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	72
	
	
	72
	169,92
	
	
	169,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	
	
	32
	32
	
	
	72,51
	72,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	
	
	17
	17
	
	
	6,63
	6,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	312
	2
	1
	315
	1132,32
	8,44
	4,31
	1145,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	24
	2
	
	26
	108,72
	8,44
	
	117,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	288
	
	1
	289
	1023,6
	
	4,31
	1027,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	
	
	
	0
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 25м2
	48
	0
	0
	48
	260,64
	0,00
	0,00
	260,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	
	
	
	0
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	48
	
	
	48
	260,6
	
	
	260,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	658
	
	
	Итого:
	1923,51







7.2. Корпус 20.2

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина,
	Высота,
	Толщина,
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-117.306.36
	1 560
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	-
	-
	49
	49
	1 168
	3 060
	330(360)
	-
	1,18
	3,57
	57,82

	3НСКгб-147.306.36
	1 940
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	17
	17
	1 468
	3 060
	330(360)
	-
	1,48
	4,49
	25,16

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	-
	-
	66
	66
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	104,28

	3НСКгб-342.306.36
	2 880
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	3 418
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,37
	10,46
	78,21

	3НСКгб-346.306.36
	2 960
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	3 463
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,42
	10,60
	79,86

	3НСКгб-378.306.36
	3 260
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	3 782
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,74
	11,57
	43,84

	3НСКгб-383.306.36
	4 800
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	3 829
	3 060
	330(360)
	-
	3,87
	11,72
	127,71

	3НСКгб-389.306.36
	5 035
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	3 885
	3 060
	330(360)
	-
	3,92
	11,89
	62,72

	3НСКгб-392.306.36
	3 430
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	17
	17
	3 915
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,88
	11,98
	48,96

	3НСКгб-393.306.36
	3 450
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	3 932
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,89
	12,03
	46,24

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	17
	17
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	49,64

	3НСКгб-408.306.36
	3 395
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	4
	4
	4 082
	3 060
	330(360)
	2115x1800
	2,87
	12,49
	11,48

	3НСКгб-419.306.36
	5 395
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	17
	17
	4 185
	3 060
	330(360)
	-
	4,23
	12,81
	71,91

	3НСКгб-449.306.36
	5 795
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	4 485
	3 060
	330(360)
	-
	4,53
	13,72
	154,02

	3НСКгб-449.306.36-1
	4 235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	4
	4
	4 485
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,45
	13,72
	13,80

	3НСКгб-467.306.36
	4 385
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	4 665
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,63
	14,27
	58,08

	3НСКгб-473.306.36
	4 385
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	4 729
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,7
	14,47
	59,20

	3НСКгб-479.306.36
	6 155
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	32
	32
	4 785
	3 060
	330(360)
	-
	4,83
	14,64
	154,56

	3НСКгб-483.306.36
	4 595
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	28
	28
	4 832
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,8
	14,79
	106,40

	3НСКгб-488.306.36
	4 575
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	4 879
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,85
	14,93
	130,90

	3НСКгб-533.306.36
	5 145
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	5 329
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,3
	16,31
	68,80

	3НСКгб-546.306.36
	5 415
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	5 460
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,44
	16,71
	71,04

	3НСКгб-623.306.36
	4 730
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	6 229
	3 060
	330(360)
	1815x1800, 1815x1800
	4,13
	19,06
	66,08

	3НСКгб-117.201.36
	1 035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	1 168
	2 010
	330(360)
	-
	0,77
	2,35
	2,31

	3НСКгб-147.201.36
	1 280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 468
	2 010
	330(360)
	-
	0,97
	2,95
	0,97

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	4,12

	3НСКгб-329.201.36
	2 775
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 285
	2 010
	330(360)
	-
	2,18
	6,60
	2,18

	3НСКгб-342.201.36
	2 880
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 418
	2 010
	330(360)
	-
	2,27
	6,87
	4,54

	3НСКгб-344.201.36
	2 895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 435
	2 010
	330(360)
	 
	2,28
	6,90
	6,84

	3НСКгб-346.201.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 463
	2 010
	330(360)
	-
	2,3
	6,96
	4,60

	3НСКгб-348.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 482
	2 010
	330(360)
	-
	2,31
	7,00
	4,62

	3НСКгб-359.201.36
	3 020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 585
	2 010
	330(360)
	-
	2,38
	7,21
	2,38

	3НСКгб-374.201.36
	3 140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	3 735
	2 010
	330(360)
	-
	2,48
	7,51
	9,92

	3НСКгб-378.201.36
	3 115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-389.201.36
	3 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	3 885
	2 010
	330(360)
	-
	2,58
	7,81
	10,32

	3НСКгб-392.201.36
	3 235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 915
	2 010
	330(360)
	-
	2,6
	7,87
	2,60

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	2,63

	3НСКгб-404.201.36
	3 385
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 035
	2 010
	330(360)
	-
	2,68
	8,11
	2,68

	3НСКгб-408.201.36
	3 375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 082
	2 010
	330(360)
	-
	2,71
	8,20
	2,71

	3НСКгб-419.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 185
	2 010
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	2,78

	3НСКгб-449.201.36
	3 750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 485
	2 010
	330(360)
	-
	2,97
	9,01
	11,88

	3НСКгб-453.201.36
	3 740
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 532
	2 010
	330(360)
	-
	3,01
	9,11
	6,02

	3НСКгб-467.201.36
	3 850
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 665
	2 010
	330(360)
	-
	3,09
	9,38
	3,09

	3НСКгб-479.201.36
	3 980
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 785
	2 010
	330(360)
	-
	3,17
	9,62
	6,34

	3НСКгб-498.201.36
	4 105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 982
	2 010
	330(360)
	-
	3,3
	10,01
	3,30

	3НСКгб-546.201.36
	4 510
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 460
	2 010
	330(360)
	-
	3,62
	10,97
	3,62

	3НСКгб-588.201.36
	4 840
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 882
	2 010
	330(360)
	-
	3,9
	11,82
	3,90

	3НФКн-117.194.36
	1 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	1 168
	1 940
	330(360)
	-
	0,75
	2,27
	2,25

	3НФКн-147.194.36
	1 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 468
	1 940
	330(360)
	-
	0,94
	2,85
	0,94

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	4,00

	3НФКн-314.194.36
	2 695
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 135
	1 940
	330(360)
	-
	2,01
	6,08
	4,02

	3НФКн-329.194.36
	2 820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 285
	1 940
	330(360)
	-
	2,1
	6,37
	2,10

	3НФКн-342.194.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 418
	1 940
	330(360)
	-
	2,19
	6,63
	4,38

	3НФКн-344.194.36
	2 945
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	8,80

	3НФКн-346.194.36
	2 985
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 463
	1 940
	330(360)
	-
	2,22
	6,72
	4,44

	3НФКн-359.194.36
	3 070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 585
	1 940
	330(360)
	-
	2,3
	6,95
	2,30

	3НФКн-374.194.36
	3 195
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	3 735
	1 940
	330(360)
	-
	2,39
	7,25
	11,95

	3НФКн-389.194.36
	3 320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 885
	1 940
	330(360)
	-
	2,49
	7,54
	9,96

	3НФКн-392.194.36
	3 290
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 915
	1 940
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	2,54

	3НФКн-404.194.36
	3 440
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 035
	1 940
	330(360)
	-
	2,58
	7,83
	2,58

	3НФКн-419.194.36
	3 555
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 185
	1 940
	330(360)
	-
	2,68
	8,12
	2,68

	3НФКн-449.194.36
	3 815
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 485
	1 940
	330(360)
	-
	2,87
	8,70
	11,48

	3НФКн-453.194.36
	3 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 532
	1 940
	330(360)
	-
	2,9
	8,79
	5,80

	3НФКн-467.194.36
	3 910
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 665
	1 940
	330(360)
	-
	2,99
	9,05
	2,99

	3НФКн-479.194.36
	4 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 785
	1 940
	330(360)
	-
	3,06
	9,28
	6,12

	3НФКн-498.194.36
	4 175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 982
	1 940
	330(360)
	-
	3,19
	9,67
	3,19

	3НФКн-546.194.36
	4 585
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 460
	1 940
	330(360)
	-
	3,5
	10,59
	3,50

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	3,54

	3НФКн-569.194.36
	4 810
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 685
	1 940
	330(360)
	-
	3,64
	11,03
	3,64

	3НФКн-588.194.36
	4 920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 882
	1 940
	330(360)
	-
	3,77
	11,41
	3,77

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	17
	17
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	6,63

	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	655
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1913,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	280
	45
	64
	389
	628,56
	106,86
	116,11
	851,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	181
	45
	 
	226
	377,69
	106,86
	 
	484,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	99
	 
	 
	99
	250,87
	 
	 
	250,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	47
	47
	 
	 
	109,48
	109,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	17
	17
	 
	 
	6,63
	6,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	250
	0
	0
	250
	996,07
	0,00
	0,00
	996,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	83
	 
	 
	83
	380,49
	 
	 
	380,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	167
	 
	 
	167
	615,6
	 
	 
	615,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 25м2
	16
	0
	0
	16
	66,08
	0,00
	0,00
	66,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	16
	 
	 
	16
	66,08
	 
	 
	66,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	655
	 
	 
	Итого:
	1913,68





7.3. Корпус 20.3

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-102.306.36
	1 370
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	92
	92
	1 018
	3 060
	330(360)
	-
	1,03
	3,12
	94,76

	3НСКгб-346.306.36
	2 940
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	3 463
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,42
	10,60
	55,66

	3НСКгб-378.306.36
	3 260
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	3 782
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,74
	11,57
	126,04

	3НСКгб-393.306.36
	3 450
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	69
	69
	3 932
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,89
	12,03
	199,41

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	67,16

	3НСКгб-423.306.36
	3 830
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 232
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,2
	12,95
	73,60

	3НСКгб-426.306.36
	3 890
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	4 260
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,22
	13,04
	148,12

	3НСКгб-428.306.36
	3 810
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 279
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,24
	13,09
	74,52

	3НСКгб-458.306.36
	4 195
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 579
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,55
	14,01
	81,65

	3НСКгб-468.306.36
	4 405
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 682
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,65
	14,33
	83,95

	3НСКгб-479.306.36
	4 595
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 785
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,75
	14,64
	86,25

	3НСКгб-483.306.36
	4 595
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 832
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,8
	14,79
	87,40

	3НСКгб-513.306.36
	4 975
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	5 132
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,1
	15,70
	94,30

	3НСКгб-593.306.36
	4 840
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	5 929
	3 060
	330(360)
	1515x1800, 1515x1800
	4,19
	18,14
	96,37

	3НСКгб-618.306.36
	6 290
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	6 182
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	5,16
	18,92
	237,36

	3НСКгб-102.201.36
	915
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	1 018
	2 010
	330(360)
	-
	0,68
	2,05
	2,72

	3НСКгб-329.201.36
	2 775
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	3 285
	2 010
	330(360)
	-
	2,18
	6,60
	8,72

	3НСКгб-344.201.36
	2 895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	6,84

	3НСКгб-346.201.36
	2 920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 463
	2 010
	330(360)
	-
	2,3
	6,96
	2,30

	3НСКгб-359.201.36
	3 020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 585
	2 010
	330(360)
	-
	2,38
	7,21
	7,14

	3НСКгб-374.201.36
	3 140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 735
	2 010
	330(360)
	-
	2,48
	7,51
	2,48

	3НСКгб-378.201.36
	3 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-393.201.36
	3 250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 932
	2 010
	330(360)
	-
	2,61
	7,90
	5,22

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	2,63

	3НСКгб-423.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 232
	2 010
	330(360)
	-
	2,81
	8,51
	5,62

	3НСКгб-426.201.36
	3 530
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 260
	2 010
	330(360)
	-
	2,83
	8,56
	5,66

	3НСКгб-434.201.36
	3 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 335
	2 010
	330(360)
	-
	2,88
	8,71
	2,88

	3НСКгб-479.201.36
	3 995
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 785
	2 010
	330(360)
	-
	3,17
	9,62
	6,34

	3НСКгб-483.201.36
	3 985
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 832
	2 010
	330(360)
	-
	3,21
	9,71
	3,21

	3НСКгб-558.201.36
	4 595
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 582
	2 010
	330(360)
	-
	3,7
	11,22
	3,70

	3НСКгб-584.201.36
	4 840
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	5 835
	2 010
	330(360)
	-
	3,87
	11,73
	7,74

	3НФКн-102.194.36
	930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	1 018
	1 940
	330(360)
	-
	0,65
	1,97
	2,60

	3НФКн-329.194.36
	2 820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 285
	1 940
	330(360)
	-
	2,1
	6,37
	8,40

	3НФКн-344.194.36
	2 945
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	8,80

	3НФКн-346.194.36
	2 970
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 463
	1 940
	330(360)
	-
	2,22
	6,72
	2,22

	3НФКн-359.194.36
	3 070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 585
	1 940
	330(360)
	-
	2,3
	6,95
	9,20

	3НФКн-374.194.36
	3 195
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 735
	1 940
	330(360)
	-
	2,39
	7,25
	2,39

	3НФКн-393.194.36
	3 305
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 932
	1 940
	330(360)
	-
	2,52
	7,63
	2,52

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	2,54

	3НФКн-423.194.36
	3 550
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 232
	1 940
	330(360)
	-
	2,71
	8,21
	5,42

	3НФКн-426.194.36
	3 590
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 260
	1 940
	330(360)
	-
	2,73
	8,26
	5,46

	3НФКн-434.194.36
	3 690
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 335
	1 940
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	2,78

	3НФКн-479.194.36
	4 065
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 785
	1 940
	330(360)
	-
	3,06
	9,28
	6,12

	3НФКн-483.194.36
	4 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 832
	1 940
	330(360)
	-
	3,09
	9,37
	3,09

	3НФКн-558.194.36
	4 670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 582
	1 940
	330(360)
	-
	3,57
	10,83
	3,57

	3НФКн-569.194.36
	4 810
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 685
	1 940
	330(360)
	-
	3,64
	11,03
	3,64

	3НФКн-584.194.36
	4 920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	5 835
	1 940
	330(360)
	-
	3,74
	11,32
	7,48

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	18
	18
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	7,02

	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1765,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	161
	31
	50
	242
	276,46
	75,71
	83,25
	435,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	92
	31
	 
	123
	94,76
	75,71
	 
	170,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	69
	 
	 
	69
	181,70
	 
	 
	181,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	32
	32
	 
	 
	76,23
	76,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	18
	18
	 
	 
	7,02
	7,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	299
	0
	0
	299
	996,36
	0,00
	0,00
	996,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	299
	 
	 
	299
	996,4
	 
	 
	996,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 25м2
	69
	0
	0
	69
	333,73
	0,00
	0,00
	333,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	69
	 
	 
	69
	333,7
	 
	 
	333,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	610
	 
	 
	Итого:
	1765,51















7.4. Корпус 20.4

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-147.306.36
	1 940
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	1 468
	3 060
	330(360)
	-
	1,48
	4,49
	47,36

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	50,56

	3НСКгб-383.306.36
	4 800
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	16
	16
	3 829
	3 060
	330(360)
	-
	3,87
	11,72
	61,92

	3НСКгб-392.306.36
	3 430
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	3 915
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,88
	11,98
	92,16

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	93,44

	3НСКгб-419.306.36
	5 395
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	4 185
	3 060
	330(360)
	-
	4,23
	12,81
	135,36

	3НСКгб-449.306.36
	5 795
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	64
	64
	4 485
	3 060
	330(360)
	-
	4,53
	13,72
	289,92

	3НСКгб-488.306.36
	4 575
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	32
	32
	4 879
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,85
	14,93
	123,20

	3НСКгб-147.201.36
	1 280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 468
	2 010
	330(360)
	-
	0,97
	2,95
	1,94

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	2,06

	3НСКгб-344.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	2,28

	3НСКгб-348.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 482
	2 010
	330(360)
	-
	2,31
	7,00
	2,31

	3НСКгб-378.201.36
	3 115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-389.201.36
	3 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 885
	2 010
	330(360)
	-
	2,58
	7,81
	5,16

	3НСКгб-392.201.36
	3 235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 915
	2 010
	330(360)
	-
	2,6
	7,87
	5,20

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	5,26

	3НСКгб-419.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 185
	2 010
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	5,56

	3НСКгб-449.201.36
	3 750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 485
	2 010
	330(360)
	-
	2,97
	9,01
	11,88

	3НСКгб-453.201.36
	3 740
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 532
	2 010
	330(360)
	-
	3,01
	9,11
	6,02

	3НФКн-147.194.36
	1 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 468
	1 940
	330(360)
	-
	0,94
	2,85
	1,88

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	2,00

	3НФКн-314.194.36
	2 695
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 135
	1 940
	330(360)
	-
	2,01
	6,08
	2,01

	3НФКн-344.194.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	4,40

	3НФКн-389.194.36
	3 320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 885
	1 940
	330(360)
	-
	2,49
	7,54
	4,98

	3НФКн-392.194.36
	3 290
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 915
	1 940
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	5,02

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	5,08

	3НФКн-419.194.36
	3 555
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 185
	1 940
	330(360)
	-
	2,68
	8,12
	5,36

	3НФКн-449.194.36
	3 815
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 485
	1 940
	330(360)
	-
	2,87
	8,70
	11,48

	3НФКн-453.194.36
	3 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 532
	1 940
	330(360)
	-
	2,9
	8,79
	5,80

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	3,54

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	1,17

	ВСЕГО :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	318
	
	
	
	
	
	
	996,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	112
	21
	25
	158
	252,00
	50,18
	52,72
	354,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	80
	21
	
	101
	159,84
	50,18
	
	210,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	32
	
	
	32
	92,16
	
	
	92,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	
	
	22
	22
	
	
	51,55
	51,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	
	
	3
	3
	
	
	1,17
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	160
	0
	0
	160
	641,92
	0,00
	0,00
	641,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	96
	
	
	96
	425,28
	
	
	425,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	64
	
	
	64
	216,6
	
	
	216,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	
	
	
	0
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	318
	
	
	Итого:
	996,82




7.5. Корпус 20.5

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-102.306.36
	1 370
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	1 018
	3 060
	330(360)
	-
	1,03
	3,12
	23,69

	3НСКгб-117.306.36
	1 560
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	1 168
	3 060
	330(360)
	-
	1,18
	3,57
	54,28

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	36,34

	3НСКгб-312.306.36
	2 475
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	3 118
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,07
	9,54
	47,61

	3НСКгб-366.306.36
	3 130
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	3 660
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,62
	11,20
	120,52

	3НСКгб-393.306.36
	3 450
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	3 932
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,89
	12,03
	132,94

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	67,16

	3НСКгб-404.306.36
	3 660
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	4 035
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,0
	12,35
	138,00

	3НСКгб-438.306.36
	4 025
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 382
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,35
	13,41
	77,05

	3НСКгб-443.306.36
	4 000
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	4 429
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,39
	13,55
	155,94

	3НСКгб-468.306.36
	4 405
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 682
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,65
	14,33
	83,95

	3НСКгб-473.306.36
	4 385
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 729
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,7
	14,47
	85,10

	3НСКгб-479.306.36
	4 595
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	4 785
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,75
	14,64
	86,25

	3НСКгб-494.306.36
	6 345
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	46
	46
	4 935
	3 060
	330(360)
	-
	4,98
	15,10
	229,08

	3НСКгб-513.306.36
	6 535
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	5 132
	3 060
	330(360)
	-
	5,18
	15,70
	119,14

	3НСКгб-513.306.36-1
	4 975
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	5 132
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,1
	15,70
	94,30

	3НСКгб-593.306.36
	5 660
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	23
	23
	5 929
	3 060
	330(360)
	2115x1800
	4,73
	18,14
	108,79

	3НСКгб-102.201.36
	915
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 018
	2 010
	330(360)
	-
	0,68
	2,05
	0,68

	3НСКгб-117.201.36
	1 035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 168
	2 010
	330(360)
	-
	0,77
	2,35
	1,54

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	1,03

	3НСКгб-312.201.36
	2 625
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 118
	2 010
	330(360)
	-
	2,07
	6,27
	2,07

	3НСКгб-329.201.36
	2 775
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 285
	2 010
	330(360)
	-
	2,18
	6,60
	4,36

	3НСКгб-344.201.36
	2 895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	2,28

	3НСКгб-359.201.36
	3 020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 585
	2 010
	330(360)
	-
	2,38
	7,21
	7,14

	3НСКгб-366.201.36
	3 045
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 660
	2 010
	330(360)
	-
	2,43
	7,36
	4,86

	3НСКгб-374.201.36
	3 140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 735
	2 010
	330(360)
	-
	2,48
	7,51
	7,44

	3НСКгб-378.201.36
	3 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	2,63

	3НСКгб-404.201.36
	3 385
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	4 035
	2 010
	330(360)
	-
	2,68
	8,11
	8,04

	3НСКгб-408.201.36
	3 375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 082
	2 010
	330(360)
	-
	2,71
	8,20
	5,42

	3НСКгб-434.201.36
	3 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 335
	2 010
	330(360)
	-
	2,88
	8,71
	2,88

	3НСКгб-438.201.36
	3 620
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 382
	2 010
	330(360)
	-
	2,91
	8,81
	2,91

	3НСКгб-479.201.36
	3 995
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 785
	2 010
	330(360)
	-
	3,17
	9,62
	6,34

	3НСКгб-494.201.36
	4 105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 935
	2 010
	330(360)
	-
	3,27
	9,92
	6,54

	3НСКгб-513.201.36
	4 230
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 132
	2 010
	330(360)
	-
	3,4
	10,32
	3,40

	3НСКгб-558.201.36
	4 595
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 582
	2 010
	330(360)
	-
	3,7
	11,22
	3,70

	3НФКн-102.194.36
	930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 018
	1 940
	330(360)
	-
	0,65
	1,97
	0,65

	3НФКн-117.194.36
	1 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 168
	1 940
	330(360)
	-
	0,75
	2,27
	1,50

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	1,00

	3НФКн-312.194.36
	2 670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 118
	1 940
	330(360)
	-
	2,0
	6,05
	2,00

	3НФКн-329.194.36
	2 820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 285
	1 940
	330(360)
	-
	2,1
	6,37
	4,20

	3НФКн-344.194.36
	2 945
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	4,40

	3НФКн-359.194.36
	3 070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 585
	1 940
	330(360)
	-
	2,3
	6,95
	6,90

	3НФКн-366.194.36
	3 095
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 660
	1 940
	330(360)
	-
	2,34
	7,10
	4,68

	3НФКн-374.194.36
	3 195
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 735
	1 940
	330(360)
	-
	2,39
	7,25
	7,17

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	2,54

	3НФКн-404.194.36
	3 440
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 035
	1 940
	330(360)
	-
	2,58
	7,83
	10,32

	3НФКн-408.194.36
	3 430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 082
	1 940
	330(360)
	-
	2,61
	7,92
	5,22

	3НФКн-434.194.36
	3 690
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 335
	1 940
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	2,78

	3НФКн-479.194.36
	4 065
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 785
	1 940
	330(360)
	-
	3,06
	9,28
	6,12

	3НФКн-494.194.36
	4 175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 935
	1 940
	330(360)
	-
	3,16
	9,57
	6,32

	3НФКн-513.194.36
	4 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 132
	1 940
	330(360)
	-
	3,29
	9,96
	3,29

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	3,54

	3НФКн-558.194.36
	4 670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 582
	1 940
	330(360)
	-
	3,57
	10,83
	3,57

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	18
	18
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	7,02

	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1819,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	161
	31
	50
	242
	282,44
	75,77
	83,22
	441,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	92
	31
	 
	123
	114,31
	75,77
	 
	190,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	69
	 
	 
	69
	168,13
	 
	 
	168,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	32
	32
	 
	 
	76,20
	76,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	18
	18
	 
	 
	7,02
	7,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	345
	0
	0
	345
	1268,91
	0,00
	0,00
	1268,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	69
	 
	 
	69
	348,22
	 
	 
	348,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	276
	 
	 
	276
	920,7
	 
	 
	920,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 25м2
	23
	0
	0
	23
	108,79
	0,00
	0,00
	108,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	23
	 
	 
	23
	108,8
	 
	 
	108,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	610
	 
	 
	Итого:
	1819,13







7.6. Корпус 20.6

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-117.306.36
	1 560
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	-
	-
	49
	49
	1 168
	3 060
	330(360)
	-
	1,18
	3,57
	57,82

	3НСКгб-147.306.36
	1 940
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	1 468
	3 060
	330(360)
	-
	1,48
	4,49
	48,84

	3НСКгб-152.306.36
	1 940
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	1 515
	3 060
	330(360)
	-
	1,53
	4,64
	24,48

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	2
	-
	-
	82
	82
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	129,56

	3НСКгб-342.306.36
	2 880
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	-
	-
	49
	49
	3 418
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,37
	10,46
	116,13

	3НСКгб-346.306.36
	2 960
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	-
	-
	49
	49
	3 463
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,42
	10,60
	118,58

	3НСКгб-357.306.36
	3 070
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	3 568
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,52
	10,92
	40,32

	3НСКгб-383.306.36
	4 800
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	-
	-
	49
	49
	3 829
	3 060
	330(360)
	-
	3,87
	11,72
	189,63

	3НСКгб-392.306.36
	3 430
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	3 915
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,88
	11,98
	95,04

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	96,36

	3НСКгб-419.306.36
	5 395
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	-
	-
	33
	33
	4 185
	3 060
	330(360)
	-
	4,23
	12,81
	139,59

	3НСКгб-436.306.36
	4 100
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	4 363
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,33
	13,35
	53,28

	3НСКгб-449.306.36
	5 795
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	-
	-
	66
	66
	4 485
	3 060
	330(360)
	-
	4,53
	13,72
	298,98

	3НСКгб-488.306.36
	4 575
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	-
	-
	66
	66
	4 879
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,85
	14,93
	254,10

	3НСКгб-533.306.36
	5 145
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	16
	16
	5 329
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,3
	16,31
	68,80

	3НСКгб-117.201.36
	1 035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	1 168
	2 010
	330(360)
	-
	0,77
	2,35
	2,31

	3НСКгб-147.201.36
	1 280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 468
	2 010
	330(360)
	-
	0,97
	2,95
	1,94

	3НСКгб-152.201.36
	1 280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 515
	2 010
	330(360)
	-
	1,0
	3,05
	1,00

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	6
	6
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	6,18

	3НСКгб-327.201.36
	2 760
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 268
	2 010
	330(360)
	-
	2,17
	6,57
	2,17

	3НСКгб-342.201.36
	2 880
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 418
	2 010
	330(360)
	-
	2,27
	6,87
	6,81

	3НСКгб-344.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	9,12

	3НСКгб-346.201.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 463
	2 010
	330(360)
	-
	2,3
	6,96
	6,90

	3НСКгб-348.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 482
	2 010
	330(360)
	-
	2,31
	7,00
	6,93

	3НСКгб-374.201.36
	3 140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 735
	2 010
	330(360)
	-
	2,48
	7,51
	7,44

	3НСКгб-389.201.36
	3 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	3 885
	2 010
	330(360)
	-
	2,58
	7,81
	10,32

	3НСКгб-392.201.36
	3 235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 915
	2 010
	330(360)
	-
	2,6
	7,87
	5,20

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	5,26

	3НСКгб-419.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 185
	2 010
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	5,56

	3НСКгб-436.201.36
	3 665
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 363
	2 010
	330(360)
	-
	2,89
	8,77
	2,89

	3НСКгб-449.201.36
	3 750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 485
	2 010
	330(360)
	-
	2,97
	9,01
	11,88

	3НСКгб-453.201.36
	3 740
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 532
	2 010
	330(360)
	-
	3,01
	9,11
	12,04

	3НСКгб-498.201.36
	4 105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 982
	2 010
	330(360)
	-
	3,3
	10,01
	3,30

	3НФКн-117.194.36
	1 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	1 168
	1 940
	330(360)
	-
	0,75
	2,27
	2,25

	3НФКн-147.194.36
	1 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 468
	1 940
	330(360)
	-
	0,94
	2,85
	1,88

	3НФКн-152.194.36
	1 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 515
	1 940
	330(360)
	-
	0,97
	2,94
	0,97

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	6
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	6,00

	3НФКн-314.194.36
	2 695
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 135
	1 940
	330(360)
	-
	2,01
	6,08
	6,03

	3НФКн-327.194.36
	2 805
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 268
	1 940
	330(360)
	-
	2,09
	6,34
	2,09

	3НФКн-342.194.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 418
	1 940
	330(360)
	-
	2,19
	6,63
	6,57

	3НФКн-344.194.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	6
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	13,20

	3НФКн-346.194.36
	2 985
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 463
	1 940
	330(360)
	-
	2,22
	6,72
	6,66

	3НФКн-374.194.36
	3 195
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 735
	1 940
	330(360)
	-
	2,39
	7,25
	2,39

	3НФКн-389.194.36
	3 320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	3 885
	1 940
	330(360)
	-
	2,49
	7,54
	9,96

	3НФКн-392.194.36
	3 290
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 915
	1 940
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	5,02

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	5,08

	3НФКн-419.194.36
	3 555
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 185
	1 940
	330(360)
	-
	2,68
	8,12
	5,36

	3НФКн-436.194.36
	3 730
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 363
	1 940
	330(360)
	-
	2,79
	8,46
	2,79

	3НФКн-449.194.36
	3 815
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 485
	1 940
	330(360)
	-
	2,87
	8,70
	11,48

	3НФКн-453.194.36
	3 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 532
	1 940
	330(360)
	-
	2,9
	8,79
	11,60

	3НФКн-498.194.36
	4 175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 982
	1 940
	330(360)
	-
	3,19
	9,67
	3,19

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	7,08

	3НФКн-569.194.36
	4 795
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 685
	1 940
	330(360)
	-
	3,64
	11,03
	3,64

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	12
	12
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	4,68

	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	719
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1956,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	376
	49
	64
	489
	820,40
	107,25
	117,92
	1045,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	229
	49
	 
	278
	450,33
	107,25
	 
	557,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	147
	 
	 
	147
	370,07
	 
	 
	370,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	52
	52
	 
	 
	113,24
	113,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	12
	12
	 
	 
	4,68
	4,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	230
	0
	0
	230
	911,11
	0,00
	0,00
	911,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	99
	 
	 
	99
	438,57
	 
	 
	438,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	131
	 
	 
	131
	472,5
	 
	 
	472,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	719
	 
	 
	Итого:
	1956,68




















7.7. Корпус 20.7

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	19 эт.
	20 эт.
	21 эт.
	22 эт.
	23 эт.
	24 эт.
	25 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-102.306.36
	1 370
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	1 018
	3 060
	330(360)
	-
	1,03
	3,12
	24,72

	3НСКгб-117.306.36
	1 560
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	1 168
	3 060
	330(360)
	-
	1,18
	3,57
	56,64

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	37,92

	3НСКгб-312.306.36
	2 475
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	3 118
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,07
	9,54
	49,68

	3НСКгб-366.306.36
	3 130
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	3 660
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,62
	11,20
	125,76

	3НСКгб-393.306.36
	3 450
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	3 932
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,89
	12,03
	138,72

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	70,08

	3НСКгб-404.306.36
	3 660
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	4 035
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,0
	12,35
	144,00

	3НСКгб-438.306.36
	4 025
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 382
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,35
	13,41
	80,40

	3НСКгб-443.306.36
	4 000
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	4 429
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,39
	13,55
	162,72

	3НСКгб-468.306.36
	4 405
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 682
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,65
	14,33
	87,60

	3НСКгб-473.306.36
	4 385
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 729
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,7
	14,47
	88,80

	3НСКгб-479.306.36
	4 595
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	4 785
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,75
	14,64
	90,00

	3НСКгб-494.306.36
	6 345
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	48
	48
	4 935
	3 060
	330(360)
	-
	4,98
	15,10
	239,04

	3НСКгб-513.306.36
	6 535
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	5 132
	3 060
	330(360)
	-
	5,18
	15,70
	124,32

	3НСКгб-513.306.36-1
	4 975
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	5 132
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	4,1
	15,70
	98,40

	3НСКгб-593.306.36
	5 660
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	24
	24
	5 929
	3 060
	330(360)
	2115x1800
	4,73
	18,14
	113,52

	3НСКгб-102.201.36
	915
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 018
	2 010
	330(360)
	-
	0,68
	2,05
	0,68

	3НСКгб-117.201.36
	1 035
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 168
	2 010
	330(360)
	-
	0,77
	2,35
	1,54

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	1,03

	3НСКгб-312.201.36
	2 625
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 118
	2 010
	330(360)
	-
	2,07
	6,27
	2,07

	3НСКгб-329.201.36
	2 775
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 285
	2 010
	330(360)
	-
	2,18
	6,60
	4,36

	3НСКгб-344.201.36
	2 895
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	2,28

	3НСКгб-359.201.36
	3 020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	3 585
	2 010
	330(360)
	-
	2,38
	7,21
	7,14

	3НСКгб-366.201.36
	3 045
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 660
	2 010
	330(360)
	-
	2,43
	7,36
	4,86

	3НСКгб-374.201.36
	3 140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 735
	2 010
	330(360)
	-
	2,48
	7,51
	4,96

	3НСКгб-378.201.36
	3 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	2,63

	3НСКгб-404.201.36
	3 385
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 035
	2 010
	330(360)
	-
	2,68
	8,11
	10,72

	3НСКгб-408.201.36
	3 375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	3
	3
	4 082
	2 010
	330(360)
	-
	2,71
	8,20
	8,13

	3НСКгб-434.201.36
	3 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	4 335
	2 010
	330(360)
	-
	2,88
	8,71
	2,88

	3НСКгб-479.201.36
	3 995
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 785
	2 010
	330(360)
	-
	3,17
	9,62
	6,34

	3НСКгб-494.201.36
	4 105
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 935
	2 010
	330(360)
	-
	3,27
	9,92
	6,54

	3НСКгб-513.201.36
	4 230
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 132
	2 010
	330(360)
	-
	3,4
	10,32
	3,40

	3НСКгб-558.201.36
	4 595
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	5 582
	2 010
	330(360)
	-
	3,7
	11,22
	3,70

	3НФКн-102.194.36
	930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 018
	1 940
	330(360)
	-
	0,65
	1,97
	0,65

	3НФКн-117.194.36
	1 050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 168
	1 940
	330(360)
	-
	0,75
	2,27
	1,50

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	1,00

	3НФКн-312.194.36
	2 670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 118
	1 940
	330(360)
	-
	2,0
	6,05
	2,00

	3НФКн-329.194.36
	2 820
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 285
	1 940
	330(360)
	-
	2,1
	6,37
	4,20

	3НФКн-344.194.36
	2 945
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	4,40

	3НФКн-359.194.36
	3 070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 585
	1 940
	330(360)
	-
	2,3
	6,95
	6,90

	3НФКн-366.194.36
	3 095
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 660
	1 940
	330(360)
	-
	2,34
	7,10
	4,68

	3НФКн-374.194.36
	3 195
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3 735
	1 940
	330(360)
	-
	2,39
	7,25
	7,17

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	2,54

	3НФКн-404.194.36
	3 440
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 035
	1 940
	330(360)
	-
	2,58
	7,83
	10,32

	3НФКн-408.194.36
	3 430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 082
	1 940
	330(360)
	-
	2,61
	7,92
	5,22

	3НФКн-434.194.36
	3 690
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4 335
	1 940
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	2,78

	3НФКн-479.194.36
	4 065
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 785
	1 940
	330(360)
	-
	3,06
	9,28
	6,12

	3НФКн-494.194.36
	4 175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 935
	1 940
	330(360)
	-
	3,16
	9,57
	6,32

	3НФКн-513.194.36
	4 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 132
	1 940
	330(360)
	-
	3,29
	9,96
	3,29

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	3,54

	3НФКн-558.194.36
	4 670
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 582
	1 940
	330(360)
	-
	3,57
	10,83
	3,57

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	18
	18
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	7,02

	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	633
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1891,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	168
	31
	50
	249
	294,72
	75,77
	83,22
	453,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	96
	31
	 
	127
	119,28
	75,77
	 
	195,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	72
	 
	 
	72
	175,44
	 
	76,20
	251,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	32
	32
	 
	 
	7,02
	7,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	18
	18
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	360
	0
	0
	360
	1324,08
	0,00
	0,00
	1324,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	72
	 
	 
	72
	363,36
	 
	 
	363,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	288
	 
	 
	288
	960,7
	 
	 
	960,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 25м2
	24
	0
	0
	24
	113,52
	0,00
	0,00
	113,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	24
	 
	 
	24
	113,5
	 
	 
	113,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	633
	 
	 
	Итого:
	1891,31













7.8. Корпус 20.8

	Марка
	Масса
	Количество изделий, шт.
	Всего
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Проем
	Общий объем, м3
	Площадь ед., м2
	Общий объем, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 эт.
	3 эт.
	4 эт.
	5 эт.
	6 эт.
	7 эт.
	8 эт.
	9 эт.
	10 эт.
	11 эт.
	12 эт.
	13 эт.
	14 эт.
	15 эт.
	16 эт.
	17 эт.
	18 эт.
	Тех.эт.
	Кровля
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3НСКгб-147.306.36
	1 940
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	1 468
	3 060
	330(360)
	-
	1,48
	4,49
	50,32

	3НСКгб-156.306.36
	2 020
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	1 560
	3 060
	330(360)
	-
	1,58
	4,77
	53,72

	3НСКгб-383.306.36
	4 800
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	17
	17
	3 829
	3 060
	330(360)
	-
	3,87
	11,72
	65,79

	3НСКгб-392.306.36
	3 430
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	3 915
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,88
	11,98
	97,92

	3НСКгб-396.306.36
	3 510
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	3 960
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	2,92
	12,12
	99,28

	3НСКгб-419.306.36
	5 395
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	4 185
	3 060
	330(360)
	-
	4,23
	12,81
	143,82

	3НСКгб-449.306.36
	5 795
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	68
	68
	4 485
	3 060
	330(360)
	-
	4,53
	13,72
	308,04

	3НСКгб-488.306.36
	4 575
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	34
	34
	4 879
	3 060
	330(360)
	1815x1800
	3,85
	14,93
	130,90

	3НСКгб-147.201.36
	1 280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 468
	2 010
	330(360)
	-
	0,97
	2,95
	1,94

	3НСКгб-156.201.36
	1 330
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	1 560
	2 010
	330(360)
	-
	1,03
	3,14
	2,06

	3НСКгб-344.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 435
	2 010
	330(360)
	-
	2,28
	6,90
	2,28

	3НСКгб-348.201.36
	2 885
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 482
	2 010
	330(360)
	-
	2,31
	7,00
	2,31

	3НСКгб-378.201.36
	3 115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	3 782
	2 010
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	2,51

	3НСКгб-389.201.36
	3 260
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 885
	2 010
	330(360)
	-
	2,58
	7,81
	5,16

	3НСКгб-392.201.36
	3 235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 915
	2 010
	330(360)
	-
	2,6
	7,87
	5,20

	3НСКгб-396.201.36
	3 285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	3 960
	2 010
	330(360)
	-
	2,63
	7,96
	5,26

	3НСКгб-419.201.36
	3 495
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 185
	2 010
	330(360)
	-
	2,78
	8,41
	5,56

	3НСКгб-449.201.36
	3 750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	4
	4 485
	2 010
	330(360)
	-
	2,97
	9,01
	11,88

	3НСКгб-453.201.36
	3 740
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	4 532
	2 010
	330(360)
	-
	3,01
	9,11
	6,02

	3НФКн-147.194.36
	1 300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 468
	1 940
	330(360)
	-
	0,94
	2,85
	1,88

	3НФКн-156.194.36
	1 355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	1 560
	1 940
	330(360)
	-
	1,0
	3,03
	2,00

	3НФКн-314.194.36
	2 695
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	3 135
	1 940
	330(360)
	-
	2,01
	6,08
	2,01

	3НФКн-344.194.36
	2 930
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 435
	1 940
	330(360)
	-
	2,2
	6,66
	4,40

	3НФКн-389.194.36
	3 320
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 885
	1 940
	330(360)
	-
	2,49
	7,54
	4,98

	3НФКн-392.194.36
	3 290
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 915
	1 940
	330(360)
	-
	2,51
	7,60
	5,02

	3НФКн-396.194.36
	3 345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	3 960
	1 940
	330(360)
	-
	2,54
	7,68
	5,08

	3НФКн-419.194.36
	3 555
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 185
	1 940
	330(360)
	-
	2,68
	8,12
	5,36

	3НФКн-449.194.36
	3 815
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4 485
	1 940
	330(360)
	-
	2,87
	8,70
	11,48

	3НФКн-453.194.36
	3 800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4 532
	1 940
	330(360)
	-
	2,9
	8,79
	5,80

	3НФКн-554.194.36
	4 685
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	5 535
	1 940
	330(360)
	-
	3,54
	10,74
	3,54

	ПСФн-140.175.16-1
	680
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	1 400
	1 750
	160
	-
	0,39
	2,45
	1,17

	ВСЕГО :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	335
	
	
	
	
	
	
	1052,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Количество изделий, шт.
	Объем изделий, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего
	Типовые этажи
	Тех. эт.
	Кровля
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 12 м2
	119
	21
	25
	165
	267,75
	50,18
	52,72
	370,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	85
	21
	 
	106
	169,83
	50,18
	 
	220,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	34
	 
	 
	34
	97,92
	 
	 
	97,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	22
	22
	 
	 
	51,55
	51,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Односл. фризовые
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	1,17
	1,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	До 18м2
	170
	0
	0
	170
	682,04
	0,00
	0,00
	682,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глухие
	102
	 
	 
	102
	451,86
	 
	 
	451,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С проемами
	68
	 
	 
	68
	230,2
	 
	 
	230,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фризовые
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	335
	 
	 
	Итого:
	1052,69









