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Настоящий технический отчет составлен в соответствии с условиями договора №1191.01.80-SUB01-1191-ОВМ от 23.05.2022 г. и технического задания к нему. В отчете представлены результаты геотехнического прогноза дополнительных деформаций зданий и сооружений, расположенных вблизи строительства объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
План проектируемых сооружений представлена на рис. 1.1. 
Проектирование и строительство вышеуказанных объектов должно выполняться при условии обеспечения сохранности и эксплуатационной надежности близлежащих существующих зданий, сооружений и подземных коммуникаций. Эта цель достигается в процессе выполнения обследования, геотехнического прогноза и мониторинга существующих зданий.
Согласно [12] при проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, включая основания зданий и сооружений окружающей застройки. В результате геотехнического прогноза должны быть определены:
- расчетный радиус зоны влияния rзв, м;
- значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов зданий и сооружений окружающей застройки.
Целью работы является оценка влияния от возведения Жилых домов на здания и сооружения окружающей застройки. Предварительная зона влияния определена в Разделе 5. В настоящем отчете представлены результаты выполнения следующих работ:
-Анализ технической, проектной и изыскательской документации, предоставленной заказчиком;
-Геотехнический прогноз изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива в результате возведения жилых домов в плоской постановке;
-Оценка влияния нового строительства на здания и сооружения окружающей застройки, попадающие в предварительную зону влияния, установленную в разделе 5; 
-Анализ полученных результатов, составление технического заключения.
[image: ]
Рисунок 1-1. План проектируемых сооружений
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Краткая характеристика инженерно-геологических изысканий составлена по [1].
[bookmark: _Hlk108100466]Участок работ расположен на относительно свободной от застройки территории и ограничен с запада 2 микрорайоном Матвеевское, на северо-востоке Аминьевским шоссе, на юго-востоке железной дорогой.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины. Высотные отметки участка изменяются в пределах от 160,95 м до 166,84 м по устьям скважин. Разность высот составляет 5,89 м. Рельеф площадки неровный.
За относительную отметку чистого пола 1-го этажа принята отметка 0,000, соответствующая абсолютной отметке 160,250.
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 28,0 м принимают участие:
•	Техногенные отложения (tH);
•	Покровные отложения (L,dIII);
•	Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIIms) московского горизонта;
•	Ледниковые отложения (gQIIms) московского горизонта;
•	Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIds-IIms) донского и московского горизонта;
•	Нижнемеловые отложения (K1).
Техногенные отложения представлены насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинки, супесь, щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр. вскрыты большинством скважин и залегает повсеместно от поверхности слоем мощностью 0,4 - 5,5 м, абсолютные отметки подошвы 158,67 - 166,33 м. Техногенные отложения выделены в ИГЭ-1.
Покровные отложения представлены суглинками различной консистенции.
ИГЭ - 2 - Суглинок коричневый, полутвердый, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 14а, 17, 19, 21, 23, 23а, 30, 30а, 33, 34, 35а, 37а, 42, 43, 44, 45, 46 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 2,9 м в интервале глубин от 0,4 до 6,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,52 - 164,53 м.
ИГЭ - 2а - Суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 1, 2, 3, 12, 13, 13а, 20а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 38а, 39, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 2,5 м в интервале глубин от 0,6 до 3,9 м, абсолютные отметки подошвы 157,47 - 162,68 м.
Вскрытая мощность покровных отложений: от 0,3 м до 2,9 м.
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта представлены песками мелкими, суглинками различной консистенции.
ИГЭ - 3 - Суглинок коричневый, тугопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 6,9 м в интервале глубин от 0,7 до 9,3 м, абсолютные отметки подошвы 155,27 - 163,04 м.
ИГЭ - 3а - Суглинок коричневый, полутвердый, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 23а, 25, 44, 46 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 5,8 м в интервале глубин от 1,5 до 8,6 м, абсолютные отметки подошвы 156,52 - 161,15 м.
ИГЭ - 3б - Суглинок коричневый, мягкопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 30, 30а, 33, 34, 41 и залегает в виде слоя мощностью 1,8 - 3,5 м в интервале глубин от 1,8 до 6,1 м, абсолютные отметки подошвы 155,70 - 158,35 м.
ИГЭ - 4 - Песок мелкий средней плотности коричневый и желтовато-коричневый, с линзами суглинка и с редким включением гравия, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 3, 26, 27, 27а, 28, 29, 42, 43, 45 и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 3,2 м в интервале глубин от 2,7 до 7,2 м, абсолютные отметки подошвы 154,25 – 162,13 м.
Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений московского горизонта: от 0,7 м до 7,0 м.
Ледниковые отложения московского горизонта представлены суглинками различной консистенции.
ИГЭ - 7 - Суглинок коричневый и коричневато-серый, полутвердый, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 8,0 м в интервале глубин от 3,6 до 14,6 м, абсолютные отметки подошвы 149,05 - 157,73 м.
ИГЭ - 7а - Суглинок коричневый и коричневато-серый, тугопластичный, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 9,8 м в интервале глубин от 3,3 до 14,7 м, абсолютные отметки подошвы 147,63 - 159,52 м.
Вскрытая мощность ледниковых отложений московского горизонта: от 0,7 м до 9,9 м.
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения донского и московского горизонта представлены песками мелкими, пылеватыми, суглинками различной консистенции, супесями.
ИГЭ - 8 - Песок мелкий средней плотности коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,8 - 11,8 м в интервале глубин от 10,2 до 24,1 м, абсолютные отметки подошвы 138,07 - 149,78 м.
ИГЭ - 8а - Суглинок серый, мягкопластичный с линзами текучепластичного, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 32, 34, 35, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 9,8 м в интервале глубин от 13,8 до 24,6 м, абсолютные отметки подошвы 136,35 - 150,98 м.
ИГЭ - 8б - Суглинок серый, тугопластичный, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 3, 4, 5, 6, 6а, 11, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 5,8 м в интервале глубин от 11,9 до 24,7 м, абсолютные отметки подошвы 137,77 - 147,05 м.
ИГЭ - 8в - Супесь серая, пластичная, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыта в районе скважин 12, 13, 13а, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,4 м в интервале глубин от 9,1 до 20,6 м, абсолютные отметки подошвы 145,29 - 149,27 м.
ИГЭ - 9 - Песок мелкий плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 11,0 м в интервале глубин от 9,5 до 25,1 м, абсолютные отметки подошвы 137,16 - 150,26 м.
ИГЭ - 9а - Песок пылеватый плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,1 м в интервале глубин от 14,8 до 25,4 м, абсолютные отметки подошвы 136,72 - 147,70 м.
Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений донского и московского горизонта отложений: от 7,1 м до 15,3 м.
Нижнемеловые отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, глинами. Вскрытая мощность отложений: от 1,0 м до 14,9 м.
ИГЭ - 11 - Песок мелкий плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками песка пылеватого и глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 1, 2, 2а, 4, 6а, 7, 8, 10а, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 20а, 23а, 26, 27, 27а, 28, 37а, 38а и залегает в виде слоя мощностью 0,9 – 10,8 м в интервале глубин от 19,4 до 35,0 м, абсолютные отметки подошвы 128,78 - 141,15.
ИГЭ - 12 - Песок пылеватый плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 12,9 м в интервале глубин от 19,7 до 35,0 м, абсолютные отметки подошвы 126,77 - 143,18 м.
ИГЭ - 13 Глина темно-серая, полутвердая, с тонкими прослойками пылеватого песка, вскрыта в районе скважин 7, 8, 9, 11, 13а, 15, 16 и залегает в виде слоя мощностью 0,9 - 3,4 м в интервале глубин от 22,4 до 28,3 м, абсолютные отметки подошвы 137,61 - 142,52 м.
Физико-механические свойства грунтов приведены в таблице 2-1, 2-2. Расположение инженерно-геологических разрезов, скважин, а также сами скважины представлены на рис. 2.1…2.4.




Таблица №2-1. Физико-механические свойства грунтов
[image: ]

Таблица №2-2. Сводная таблица с физико-механическими свойствами грунтов
[image: ]
Согласно [1] инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся к II (средней) категории сложности.
Гидрогеологические условия участка
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием двух водоносных горизонтов – вод спорадического распространения и надъюрского. 
Воды спорадического распространения вскрыты в период изысканий скважинами 3, 26, 27, 27а, 28, 29, 42, 43, 45 на глубине от 2,7 м до 6,5 м, что соответствует абсолютным отметкам от 157,17 м до 162,63 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,5 м до 1,4 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 158,27 м до 163,23 м.
Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-4. Водоупором служат флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта.
Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 0,5 м выше установившегося.
Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную сеть.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л.
Согласно СП 28.13330.2017 воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.
По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя.
Воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты в период изысканий всеми скважинами на глубине от 9,5 м до 18,6 м, что соответствует абсолютным отметкам от 143,00 м до 152,90 м. Воды обладают напором, высота напора от 0,4 м до 9,1 м, что соответствует абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 149,95 м до 152,90 м.
Водовмещающими грунтами являются пески ИГЭ-8,9,9а,11,12. Водоупором служат нижнемеловые глины.
Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендуется принять на 1,0 м выше установившегося.
Питание водоносного горизонта происходит за счет перетока из вышележащего водоносного горизонта. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка изысканий.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа с минерализацией <1 г/л.
Согласно СП 28.13330.2017 воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной проницаемости, однако они слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании.
По отношению к свинцовым оболочкам коррозионная агрессивность воды средняя и высокая (высокая – по наихудшему показателю), к алюминиевым - средняя.
Учитывая описанные выше гидрогеологические условия, а также уровень ответственности и конструкцию (заглубление) проектируемых сооружений (согласно п.п. 2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» г. Москва, 1986 год), рассматриваемый участок является:
- применительно к абс.отметкам концов свай - естественно подтопленным водами надъюрского водоносного горизонта;
- применительно к заглублению жилых домов – потенциально подтопляемым водами надъюрского водоносного горизонта (расчет приведен для корпусов 20.1 и 20.7 с минимальной отметкой заложения 152,80 м).
По отношению к трассам коммуникаций и подпорной стене рассматриваемый участок является потенциально подтопляемым водами спорадического распространения.
В отдельные периоды года в насыпных грунтах ИГЭ-1 возможно образование «верховодки», носящей техногенный и/или сезонный характер.
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Гидрогеологический прогноз
Радиус влияния водопонижения
Радиус влияния вскрытия строительного котлована вычисляется следующим образом:
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где Rk – радиус влияния котлована, м;
R – радиус влияния водопонижения, м;
r0 – приведенный радиус котлована, м.
Мощность водоносного горизонта спорадического распространения на участке изысканий равна 0,8-3,2м. В качестве наихудшего варианта расчета принимается, что весь водоносный горизонт на участке работ имеет мощность 3,2м.
Радиус влияния R принимается ориентировочно по эмпирической формуле И.П. Кусакина:
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где H – мощность водоносного горизонта, м, равная 3,2м;
K – коэффициент фильтрации водоносного горизонта, равный 2,77 м/сут (согласно таблице в приложении 5).
Таким образом вычисляем:
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Приведенный радиус котлована:
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где B – ширина котлована, равная 125,2м, L – длина котлована, равная 138,9м (по габаритам подземного паркинга).
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Таким образом радиус влияния вскрытия строительного котлована получается равным:
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Барражный эффект
Величину барражного эффекта ориентировочно можно оценить по эмпирической формуле Монахова-Пашковского:
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где ΔH – величина барражного эффекта (м), I – напорный градиент подземного потока до сооружения преграды, В – протяженность преграды, определенная перпендикулярно потоку подземных вод (м).
Градиент напора на рассматриваемом участке работ равен:
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Ширина фундамента проектируемого сооружения, перпендикулярная потоку подземных вод, равна 125,2м. Таким образом, величина барражного эффекта на рассматриваемой площадке работ составляет (ориентировочно):
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Водоприток в котлован в строительный период
Потенциальный суммарный водоприток в котлован можно рассчитать как дебит «большого колодца»:
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где S – необходимое понижение уровня водоносного горизонта, м;
T – проводимость водоносного горизонта, м2/сут;
a – пьезопроводность водовмещающих пород, м2/сут;
t – время, сут;
rk – радиус большого колодца, м.
При прямоугольной форме котлована по Н.К. Гиринскому приведенный радиус выражается:
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Где L – длина котлована, м;
B – ширина котлована, м;
𝜂 – коэффициент, который определяется в зависимости от соотношения ширины и длины котлована.
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При t=90 сут:
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Оценка радиуса влияния вскрытия строительного котлована
Радиус влияния R принимается ориентировочно по эмпирической формуле И.П. Кусакина:
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Где H – мощность водоносного горизонта, м.
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Специфические грунты
К специфическим грунтам, выявленным на площадке изысканий, следует отнести техногенные насыпные грунты. По составу грунты неоднородные, сложены суглинками и супесями, со строительным мусором (щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр.) По степени уплотнения грунты – слежавшиеся, по степени водонасыщения - влажные. Вскрытая мощность отложений: от 0,4 м до 5,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,67 – 165,33 м. Условное расчетное сопротивление R0=0,11 МПа.
Возможно изменение мощности и состава насыпных грунтов между разведочными скважинами. Насыпные грунты не являются надежным основанием проектируемых жилых домов.
Физико-геологические процессы и явления
Согласно "Схематической карте инженерно-геологического районирования территории г. Москвы по возможности проявления карстово-суффозионных процессов" участок относится к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.
По результатам визуального обследования поверхности площадки не обнаружено оседаний поверхности и наличия воронок, а также проявлений карста на дневной поверхности. Режим грунтовых вод не нарушен, отсутствуют разуплотненные зоны и другие аномалии в четвертичных грунтах. В соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной в карстово-суффозионном отношении.
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Рисунок 2‑1. Карта фактического материала
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Рисунок 2‑2. Условные обозначения к инженерно-геологическим разрезам
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Рисунок 2‑3. Инженерно-геологический разрез по линии V-V
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Рисунок 2‑4. Инженерно-геологический разрез по линии XII-XII
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Рисунок 2‑5. Инженерно-геологический разрез по линии XIV-XIV


[bookmark: _Toc74047989][bookmark: _Toc89249359][bookmark: _Toc108178973]Краткая характеристика существующих и проектируемых сооружений.
[bookmark: _Hlk66795617]Проект [2-3] предусматривает строительство объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
Уровень ответственности здания КС-2 (нормальный).
Коэффициент надежности по ответственности 1.0.
За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 160,250.
В таблице 3-1 представлена геотехническая ситуация. На рис. 3-1 представлена схема расположения корпусов Объекта.
Табл. №3-1.
Геотехническая ситуация
	Геотехническая категория объекта
	2

	Уровень ответственности сооружения
	II

	Классификация сложности инженерно-геологических условий
	II– средней сложности

	Классификация сложности устройства оснований и фундаментов
	III
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Рисунок 3‑1. Схема расположения корпусов Объекта
[bookmark: _Hlk108100936]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Проектом предусматривается строительство восьми жилых корпусов (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, со встроенно-пристроенными помещениями без конкретной технологии на первых этажах зданий объединенные подземной частью.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
Подземная часть проекта одноэтажная.
-1 уровень подземной части объединяет собой корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 и имеет габаритные размеры между осями:
1-18 – 133.675м; А-С – 117.80м;
На -1 уровне подземной части размещены автостоянка, технические помещения, лест-нично-лифтовые узлы.
Въезд/выезд на покрытие подземной части предусмотрен в осях 4-6/С; 13-16/С; 4-6/А; 13-16/А.
Въезд/выезд на -1 этаж автостоянки предусмотрен по двупутной рампе, расположенной в осях Л-Н/17-18.
Конструкции высотных корпусов отделены от конструкций подземной части постоянными деформационными швами по всей высоте корпусов и подземной части. Ширина деформационных швов 50мм.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
Корпус 20.1 представляет собой односекционное 25-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 25 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.1-И.1 – 21.00м;
В осях 1.1-12.1 – 38.40м.
Корпус 20.2 представляет собой двухсекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.2-Е.2 – 16.20м;
В осях 1.2-17.2 – 66.00м.
Корпус 20.3 представляет собой односекционное 24-х этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 24 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.3-Е.3 – 21.00м;
В осях 1.3-15.3 – 37.95м.
Корпус 20.4 представляет собой односекционное 17-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 17 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.4-Е.4 – 16.20м;
В осях 1.4-7.4 – 23.40м.
Корпус 20.5 представляет собой односекционное 24-х этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 24 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.5-Ж.5 – 21.00м;
В осях 1.5-13.5 – 37.95м.
Корпус 20.6 представляет собой трехсекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.6-Е.6 – 16.20м;
В осях 1.6-18.6 – 66.00м.
Корпус 20.7 представляет собой односекционное 25-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 25 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.7-Е.7 – 21.00м;
В осях 1.7-11.7 – 37.95м.
Корпус 20.8 представляет собой односекционное 18-и этажное здание прямоугольной формы (квартиры располагаются cо 2 по 18 этажи). Выход на кровлю через лестничную клетку.
Общие габариты здания:
В осях А.8-Е.8 – 16.20м;
В осях 1.8-7.8 – 23.40м.
Отметки первых этажей секций в корпусах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 решены в разных уровнях с выходом как на покрытие подземной автостоянки так и непосред-ственно на рельеф.
КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА
Конструктивная схема подземной части каркасно-стеновая с несущими колоннами и стенами, и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Шаг колонн нерегулярный.
КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
Подземная часть проекта одноэтажная.
-1 уровень подземной части объединяет собой корпуса 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 и имеет габаритные размеры между осями:
1-18 – 133.675м; А-С – 117.80м.
ФУНДАМЕНТ
Фундамент объекта – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании с утолщениями под колоннами и в местах установки кранов. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита подземной части толщиной 300мм. Утолщения фундаментной плиты под колоннами 800мм. Фундамент подземной части отделен от фундаментов высотных корпусов деформационными швами шириной 50мм по всей высоте зданий.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
КОЛОННЫ
Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х800мм. Расстановка колонн выполнена в соответствии с объёмно-планировочными решениями, шаг колонн переменный, при этом основной шаг колонн 8.1х6.9м, 8.1х4.9м.
СТЕНЫ
Наружные стены монолитные железобетонные толщиной 300мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
Внутренние стены монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм и 300мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытия запроектированы монолитными железобетонными толщиной 250мм с утолщениями над колоннами до 500мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавливания) либо с применением балок сечением 400х600(h)мм.
ПОКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Покрытие подземной автостоянки - монолитное железобетонное толщиной 400мм с утолщениями над колоннами до 600мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавливания).
Покрытие остальных частей подземной части - монолитное железобетонное толщиной 250мм с утолщениями над колоннами до 500мм (с установкой поперечной арматуры в зоне продавлива-ния) либо с применением балок сечением 400х600(h)мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.1
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент корпуса 20.1 – монолитная железобетонная плита на свайном основании. Толщина фундаментной плиты 1100 мм, отметка низа фундаментной плиты -7.450 (152.80). Сваи вдавливаемые железобетонные сечением 350х350 мм по серии 1.011.1-10 из бетона B25 F75 W4 длиной 12 м. Для исключения передачи изгибающего момента на головы свай под фундаментной плитой устраивается рас-пределительный ростверк из бетона В20 толщиной 170 мм с арматурной сеткой 4Вр-1 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Абсолютная отметка верха свай - 152,65, низа 140,65. Сваи погружаются без предварительного устройства лидерных скважин. На глубине зало-жения нижних концов свай залегают грунты ИГЭ-8, ИГЭ-9, ИГЭ-9а, ИГЭ-11. Несущая способность свай должна подтверждаться полевыми испытаниями.
Фундаментная плита корпуса 20.1 отделена от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Бетонная подготовка В20, армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк)– 170 мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.2
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопря-женными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пило-нами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.2 толщиной 800мм, имеет излом в двух местах. Отметки низа фундаментной плиты -7.150 (153.10); -6.400 (153.85); -5.650 (154.60). Фундамент корпуса 20.2 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.3
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.3 толщиной 1100мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.950 (154.30). Фундамент корпуса 20.3 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными тех-ническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.4
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.4 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.650 (154.60). Фундамент корпуса 20.4 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными тех-ническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.5
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.5 толщиной 1100мм. Отметка низа фундаментной плиты -5.950 (154.30). Фундамент корпуса 20.5 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными тех-ническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.

СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.6
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.6 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -6.400 (153.85). Фундамент корпуса 20.6 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.7
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопря-женными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пило-нами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент корпуса 20.7 – монолитная железобетонная плита на свайном основании. Толщина фундаментной плиты 1100 мм, отметка низа фундаментной плиты -7.450 (152.80). Сваи вдавливаемые железобетонные сечением 350х350 мм по серии 1.011.1-10 из бетона B25 F75 W4 длиной 12 м. Для исключения передачи изгибающего момента на головы свай под фундаментной плитой устраивается рас-пределительный ростверк из бетона В20 толщиной 170 мм с арматурной сеткой 4Вр-1 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Сваи заделываются в ростверк на 50 мм. Абсолютная отметка верха свай - 152,65, низа 140,65. Сваи погружаются без предварительного устройства лидерных скважин. На глубине зало-жения нижних концов свай залегают грунты ИГЭ-8а, ИГЭ-8б, ИГЭ-9, ИГЭ-9а, ИГЭ-11. Несущая способность свай должна подтверждаться полевыми испытаниями.
Фундаментная плита корпуса 20.7 отделена от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Бетонная подготовка В20, армированная сеткой Вр-1 Ø4 200х200 (ростверк)– 170 мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными тех-ническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 250мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА 20.8
Конструктивная схема – каркасно-стеновая с перекрёстным расположением стен и сопряженными с ними монолитными перекрытиями. Конструктивная схема имеет ядро жесткости, образованное перекрестными стенами лестнично-лифтового узла. Шаг стен нерегулярный.
Вертикальная нагрузка воспринимается монолитными железобетонными стенами и пилонами, горизонтальные нагрузки воспринимают стены и ядра жесткости. Общая устойчивость корпуса обеспечивается совместной работой стен и пилонов, объединённых монолитными дисками перекрытий.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ФУНДАМЕНТ
Фундамент здания – плитный из монолитного железобетона выполняется на естественном основании. В основании залегает слой ИГЭ-7, ИГЭ-7а.
Фундаментная плита корпуса 20.8 толщиной 800мм. Отметка низа фундаментной плиты -7.150 (153.10). Фундамент корпуса 20.8 отделен от фундамента подземной части деформационным швом шириной 50мм.
Подстилающие слои фундаментной плиты расположены следующим образом:
•	Уплотненный грунт основания ИГЭ-7 (ИГЭ-7а);
•	Песчаная подготовка Купл=0.95 - 100 мм;
•	Бетонная подготовка из бетона B10 – 70мм;
•	Затирка цементно-песчаным раствором;
•	Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными тех-ническими характеристиками);
•	Защитная стяжка ЦПР М100 - 30мм;
•	Проектируемая фундаментная плита.
ПИЛОНЫ
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250мм, длиной от 900мм до 1800мм.
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
Стены наружные – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Стены утеплены на 2м ниже планировочной отметки утеплителем ТехноНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300 толщиной 100мм (или аналог с идентичными техническими характеристиками). Гидроизоляция - мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя (или аналог с идентичными техническими характеристиками) с защит-ной мембраной.
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
Стены внутренние – монолитные железобетонные толщиной 200мм, 220мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытие над -1-м этажом запроектировано монолитным железобетонным толщиной 200мм.
ПОДПОРНАЯ СТЕНА
В рамках ГПЗУ с юго-западной и юго-восточной сторон требуются дополнительные удерживающие конструкции - подпорная стена.
Удерживающая конструкция представляет собой подпорную стену (далее ПС) уголкового типа. Длина подпорной стены составляет около 350,0 м (уточняется на стадии разработки рабочей документации). По всей длине ПС имеет переменную высоту, при этом максимальная высота ПС составляет 5м (абс. отм. верха ПС по грунту 168.77, абс. отм. низа ПС по грунту 164.10). Таким образом проектом предусмотрено ПС двух типоразмеров: высотой от 5 до 3м и высотой меньше 3м.
Со стороны подпора грунта вдоль стены предусмотрен пристенный дренаж с отводом воды на лицевую сторону подпорной стены.
Проектом предусмотрена защита железобетонной конструкции стены от атмосферной воды – обмазочная гидроизоляция Технониколь №24 (2 слоя) по праймеру битумному Технониколь №1 всех частей, соприкасающихся с грунтом.
Материалы конструкций подпорной стены:
- бетон тяжелый класса В25, W8, F200 по ГОСТ 26633-91;
- арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82*.
КОТЛОВАН
Котлован под комплекс с северо-западной стороны в осях А-С/1 выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой. Глубина котлована составляет от 7,15 м до 8,15 от естественной поверхности земли.
С северо-восточной стороны в осях 1-10/С котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой. В осях 10-18/С котлован выполнен в естественных откосах и под защитой шпунтового ограждения по консольной схеме из труб Ø426х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм с забиркой из досок толщиной 50 мм. Глубина котлована составляет от 10,20 м до 13,15 от естественной поверхности земли.
С юго-восточной стороны в осях А-С/18 котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой. Глубина котлована составляет от 11,75 м до 16,50 от естественной поверхности земли.
С юго-западной стороны в осях 1-10/А котлован выполнен в естественных откосах с разгрузочной бермой. В осях 10-18/А котлован выполнен в естественных откосах и под защитой шпунтового ограждения по консольной схеме из труб Ø426х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1000мм с забиркой из досок толщиной 50 мм. Глубина котлована составляет от 7,55 м до 14,75 от естественной поверхности земли.
Шпунтовое ограждение и обвязочные балки запроектированы из стали С245.
Абсолютные отметки дна котлована находятся в диапазоне 152,75…154,95.
Этапы производства работ основного строительства:
•	устройство шпунтового ограждения котлована;
•	разработка котлована;
•	устройство свайного основания
•	устройство фундаментной плиты;
•	монтаж башенного крана;
•	возведение монолитных конструкций подземной части зданий;
•	обратная засыпка котлована;
•	возведение монолитных конструкций надземной части зданий;
•	демонтаж башенного крана
•	устройство наружных сетей;
•	монтаж внутренних инженерных систем;
•	отделочные работы;
•	благоустройство.
В соответствии с календарным планом ПОС [4] строительство Жилых домов и устройство наружных сетей ведется параллельно.
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Рисунок 3‑2. План котлована (оси Ж-Т)
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Рисунок 3‑3. План котлована (оси А-Ж)
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Рисунок 3‑4. Разрез 1-1, 3-3 по котловану
[image: ]
Рисунок 3‑5. Разрез 5-5, 6-6 по котловану
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Рисунок 3‑6. Разрезы по подпорной стене
УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ НАРУЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ [5]
[bookmark: _Toc13667858][bookmark: _Toc28265927][bookmark: _Toc74047990][bookmark: _Toc89249360]В основной период предусмотрено производство основных строительно-монтажных работ:
1. Строительство подземной и надземной части жилого комплекса (см. том 1055-01К-ПОС).
2. Прокладка наружных инженерных коммуникаций:
2.1 Прокладка инженерных сетей осуществляется после демонтажа башенного крана;
2.2 Прокладка сетей дождевой канализации открытым способом;
2.3 Прокладка сетей бытовой канализации открытым способом;
2.4 Прокладка сетей связи открытым способом.
2.5 Прокладка кабеля освещения открытым способом.
Прокладку инженерных сетей необходимо производить в направлении от наиболее заглубленных участков к наименее заглубленным.
Разработка траншей и котлованов производится при в рамных креплениях глубиной до 5,1 м с устройством опорной рамы и поясов из стальных (сталь С245 и С255) балок двутаврового сечения №24, вертикальных стоек из швеллера №12; горизонтальных распорок из швеллера№18, сплошной деревянной забирки толщиной 50 мм в соответствии с альбомом СК2406-86 тип XVII.
Рамное крепление котлована производится в следующей последовательности:
– монтируется верхняя опорная рама из двутавров;
– по периметру котлована производится забивка затяжки из досок ручным способом на глубину 1,5м;
– монтаж второго пояса из двутавров с устройством вертикальных и горизонтальных распорок из швеллеров, которые привариваются к поясам крепления;
– после установки и закрепления второго пояса по его периметру производится забивка затяжки из досок на глубину 1,5м и т.д. до проектной отметки с устройством вертикальных и горизонтальных распорок из швеллеров.
После окончания строительно-монтажных работ крепление стенок траншеи извлекается. 
В зоне действующих подземных коммуникаций на расстоянии ближе 1м по горизонтали необходимо исключить забуривание труб крепления котлованов и траншей без предварительного определения точного их местонахождения (шурфованием).
Разработку траншей при глубине до 5,0 м, следует производить одноковшовыми экскаваторами «обратная лопата» (емкость ковша 0,5м3) с применением ручного труда при глубине более 5,0 - экскаваторами с «грейферным ковшом» с применением ручного труда. глубине более 5,0 - экскаваторами с «грейферным ковшом» с применением ручного труда.
Конструкции котлованов наружных сетей представлены на рис. 3-7…3-10.
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Рисунок 3‑7. Конструкция шахты тип XVII
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Рисунок 3‑8. Конструкция пояса ПК-6
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Рисунок 3‑9. Конструкция опорной рамы ОР-6
[image: ]
Рисунок 3‑10. Конструкция и установка распорок в шахтах тип XVII
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Рисунок 3‑11. Конструкция трубопроводов


[bookmark: _Toc108178974]Краткая характеристика технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки
[bookmark: _Toc89249361][bookmark: _Toc108178975]Характеристика зданий, подземных и надземных инженерных коммуникаций окружающей застройки
[bookmark: _Hlk108100952]Согласно п. 9.36 [7] для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения допускается принимать ориентировочный радиус зоны влияния Rзв, м, в зависимости от глубины котлована Нк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована. Соответственно, предварительный радиус зоны влияния согласно СП [7] равен 4 Hk, где Нк – глубина котлована (7,5…16,5 м), и составляет 30,1…66,0 м. С учетом строительного водопонижения, представленного в томе [10], предварительный радиус влияния составил 39,2…71,1 м. В соответствии с предоставленной геоподосновой здания и сооружения, включая наружные подземные водонесущие сети, на участке строительства отсутствуют и в предварительную зону влияния не попадают (рис.4-1). Согласно письму от застройщика, представленным в Приложении 2, в настоящее время ведется строительство Квартала 2, попадающего в предварительную зону влияния. Так как на момент начала строительства Жилых домов по программе реновации возведения несущих конструкций Квартала 2 еще не начато и будет закончено позже возведения подземной части, влияние от строительства Жилых домов на здания и сооружения окружающей застройки, а именно Корпусов 2.3, 13 Квартала 2 оценивать на них не нужно. 
Большая часть наружных сетей прокладывается в обратной засыпке котлована в естественных откосах. Предварительный радиус зоны влияния от устройства коммуникаций назначался в зависимости от глубины (0,5…5,1 м) и составил 2,6…20,4 м. Так как подземные наружные сети в соответствии с календарным планом ПОС [4] возводятся параллельно с возведением Жилых домов, производить оценку влияния от прокладки сетей на Жилые дома не требуется. 
Также на участке строительства планируется возведение конструкций подпорной стены в естественных откосах. Глубина траншеи 1,0…5,0 м, предварительная зона влияния составляет 4,0…20,0 м. В указанную зону влияния здания и сооружения окружающей застройки не попадают; оценку влияния от устройства подпорной стены производить не нужно.
В соответствии с предоставленной геоподосновой здания и сооружения, включая наружные подземные водонесущие сети, на участке строительства отсутствуют и в предварительную зону влияния от устройства наружных сетей не попадают (рис.4-2). Влияние от строительства наружных сетей на здания и сооружения окружающей застройки оценивать на них не нужно.
[bookmark: _Hlk108100969]Железнодорожные, трамвайные и иные транспортные линии в предварительную зону влияния не попадают. Капитальные сооружения и подземные коммуникации IV (аварийной) и III (ограниченной) категории состояния на участке строительства отсутствуют и не попадают в предварительную зону влияния строительства.




Рисунок 4‑1. Схема расположения проектируемых сооружений с предварительной зоной влияния


Рисунок 4‑2. Схема расположения проектируемых сооружений с предварительной зоной влияния от сетей
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1. Проект [2-3] предусматривает строительство объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ).
· Уровень ответственности здания КС-2 (нормальный).
· Коэффициент надежности по ответственности 1.0.
· За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке 160,250.
2. Согласно [7] при проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, включая основания зданий и сооружений окружающей застройки. Предварительный радиус зоны влияния назначался согласно СП [7] и составляет 30,1…66,0 м. С учетом строительного водопонижения, представленного в томе [10], предварительный радиус влияния составил 39,2…71,1 м. Предварительный радиус зоны влияния от устройства сетей назначался согласно СП [7] и составляет 2,6…20,4 м. Так как подземные наружные сети в соответствии с календарным планом ПОС [4] возводятся параллельно с возведением Жилых домов, производить оценку влияния от прокладки сетей на Жилые дома не требуется.
3. Также на участке строительства планируется возведение конструкций подпорной стены в естественных откосах. Глубина траншеи 1,0…5,0 м, предварительная зона влияния составляет 4,0…20,0 м. В указанную зону влияния здания и сооружения окружающей застройки не попадают; оценку влияния от устройства подпорной стены производить не нужно.
4. В соответствии с письмом от застройщика, представленным в Приложении 2, в настоящее время ведется строительство Квартала 2, попадающего в предварительную зону влияния. Так как на момент начала строительства Жилых домов по программе реновации возведения несущих конструкций Квартала 2 еще не начато и будет закончено позже возведения подземной части Жилых домов, влияние от строительства Жилых домов на здания и сооружения окружающей застройки, а именно Корпусов 2.3, 13 Квартала 2 оценивать не нужно.
5. Железнодорожные, трамвайные и иные транспортные линии в предварительную зону влияния не попадают. Капитальные сооружения и подземные коммуникации IV (аварийной) и III (ограниченной) категории состояния на участке строительства отсутствуют и не попадают в предварительную зону влияния строительства.
6. В соответствии с предоставленной геоподосновой здания и сооружения, включая наружные подземные водонесущие сети, на участке строительства отсутствуют и в предварительную зону влияния не попадают. Влияние от строительства Жилых домов и прокладки наружных сетей на здания и сооружения окружающей застройки оценивать на них не нужно.
7. В период выполнения строительных работ, а также в первое время после их окончания, необходимо проводить геотехнический мониторинг ограждающих конструкций котлована (до момента окончания возведения подземной части) и возводимых сооружений по специально разработанной программе. 
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комн. 16А, офис 2В
Тел.  (495) 142-92-58, факс (495) 142-92-58
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По геотехническому прогнозу (оценке влияния) на окружающую застройку от строительства объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)


	Договор №1191.01.80-SUB01-1191-ОВМ от 23.05.2022 г.
Заказчик: ООО «Проектное бюро «АПЕКС»
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Общие сведения об объекте
Настоящая программа составлена в соответствии договором №1191.01.80-SUB01-1191-ОВМ от 23.05.2022 г. специалистами ООО «ГВЭ» (ОГРН – 1187746990991, КПП – 770201001, ИНН – 7702456397) на основании Технического задания Заказчика (Приложение А), с учетом требований нормативно-технических документов, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил.
Проведение работ по геотехническому прогнозу (оценки) влияния строительства объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) обусловлено необходимостью учета воздействия нового строительства на окружающую застройку с целью предотвращения недопустимых дополнительных деформаций.
Стадия проектирования – П (проектная документация).
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Геотехнический прогноз влияния строительства проводится в соответствии с Техническим Заданием по СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
Цель геотехнического прогноза влияния – оценка влияния строительства на изменение напряженно-деформированное состояние окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.
Задачи геотехнического прогноза влияния:
- Определение предварительной и расчетной зон влияния для проектируемых котлованов в соответствии с СП 22.13330.2016.
- Определение значений дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки в соответствии с СП 22.13330.2016.
- Определение значений дополнительных деформаций существующих инженерных коммуникаций и расчет коммуникаций по прочности в соответствии с СП 249.1325800.2016.
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При проведении геотехнического прогноза влияния выполняются следующие работы:
· определение предварительной (для котлованов) и расчетной зоны влияния;
· определение состава зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в предварительную зону влияния, необходимого количества расчетных областей на основании расположения зданий, сооружений, конструкции и технологии устройства строящихся сооружений, проекта организации строительства, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;
· изучение конструктивных решений подземной и надземной части объекта;
· изучение материалов по зданиям, сооружениям, расположенных вблизи объекта;
· разработка геотехнической модели и конечно-элементной сетки расчетной области грунтового массива, включая территорию объекта и расположенных вблизи зданий, сооружений;
· выполнение численных расчетов напряженно-деформированного состояния грунтового массива и оценка влияния нового строительства на период ведения работ и после завершения работ на основании эксплуатационных нагрузок;
· составление выводов и рекомендаций по результатам выполненных работ.
Работы по геотехническому прогнозу влияния выполняются с учетом:
· инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий площадки нового строительства;
· наличия динамических воздействий от внешних источников (при наличии) и динамических воздействий от движения строительной техники и хода строительства; 
· учета строительного водопонижения (при наличии);
· экскавации грунта и устройства постоянных строительных конструкций;
· проекта производства работ в части технологических процессов;
· наличия существующей застройки на территории производства работ;
· реального поведения грунтового массива, вмещающего подземные строительные конструкции существующей застройки, инженерных коммуникаций и вновь устраиваемых конструкций;
· расчетных схем, отражающих реальное положение проектируемых сооружений и существующих сооружений окружающей застройки;
· взаимодействия временных конструкций и постоянных строительных конструкций с грунтовым массивом.
Оценка влияния производится математическим моделированием напряжено-деформированного состояния грунтового массива с учетом всех стадий откопки котлована и строительства нового здания. 
Исследование влияния откопки котлована и строительство здания на изменение напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива и, соответственно, на деформации подземных коммуникаций и фундаментов зданий и сооружений окружающей застройки наиболее полно может быть выполнено с помощью математического моделирования на ЭВМ методом конечных элементов (МКЭ) с использованием нелинейных геомеханических моделей грунта.
Математическое моделирование производилось в программном комплексе PLAXIS 3D в плоской постановке задачи. 
Для моделирования механической работы грунта будут использованы 15-и узловые треугольные элементы. Для моделирования механического поведения конструкционных материалов, грунта инженерно-геологических элементов, при изменении их напряженно-деформированного состояния, будут использованы следующие математические модели. 
Упругая модель (Linear Elastic model) 
Упругая модель использовалась для моделирования работы конструкционных материалов (сваи, колонны, стены, канализация и др.) элементов подземных частей зданий, их фундаментных конструкций. 
Упругая идеально-пластическая модель Мора-Кулона (Mohr-Coulomb)  
Модель Мора-Кулона (Mohr-Coulomb) состоит из двух компонентов: закона Гука и условия прочности Кулона. Модель рекомендуется для оценки напряженно-деформированного состояния. Она учитывает основные свойства грунта, такие как упругое поведение при малых нагрузках, малая жесткость материала при разрушении, условие разрушения и упругая разгрузка после течения. Ограничения модели: определение сопротивления грунта сдвигу вблизи предельного состояния, избыточная дилатансия, неспособность описать явления гистерезиса и изменения тензора упругих модулей после наступления предельного состояния. Фактически модуль Юнга и число Пуассона принимаются константами. Модель Мора-Кулона пригодна для определения несущей способности грунтов, расчетов устойчивости склонов, подпорных стен. Основные определяющие уравнения: закон Гука в дифференциальной форме, т. к. поведение материалов является зависимыми от истории нагружения; суммируемость деформаций; функция текучести; закон пластического течения материала; закон пластического упрочнения.
Этапы расчета сечений при строительстве здания: 
Этап 1 (этап начальных напряжений): 
Нагружение расчетной области собственным весом грунта и определение начального (НДС) грунтового массива; 
Этап 2 (исходный этап): 
Моделирование зданий, сооружений и подземных коммуникаций окружающей застройки; 
Этап 3 (строительный этап): 
Устройство ограждения котлована с последующей откопкой котлована с учетом строительного водопонижения; 
Этап 4 (эксплуатационный этап): 
Устройство конструкций строящегося здания, засыпка пазух котлована и нагружение основания эксплуатационной нагрузкой.
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1. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».
2. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
3. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 
4. СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
5. СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами».
6. СТО 36554501-028-2012 «Оценка влияния строительства коммуникационных тоннелей щитовым методом на окружающую застройку».
7. Пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов».
8. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
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Техническое задание 
на разработку разделов Проектной документации
«Расчет влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации», «Программа геотехнического мониторинга» для строительства
Объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А. (Западный административный округ)»

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Заказчик
	ООО «Проектное бюро АПЕКС»

	1.2.
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.3.
	Наименование 
Объекта
	Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории

	1.4
	Адрес Объекта
	г. Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 3А, 5А. (Западный административный округ)»

	1.5.
	Цель проектирования
	Проектная документация:
Разрабатывается в объеме, достаточном для утверждения в экспертизе и в соответствии с требованиями «Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87», СП 22.133330.2016. Основания зданий и сооружений (актуализированные СНиП 2.02.01-83*) в следующем составе: 
- том «Расчет влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации»;
- том «Программа геотехнического мониторинга»

	1.6
	Сметная документация
	Не требуется

	2.
	Исходные данные:

	2.1.
	Исходные данные 
	Предоставляются Заказчиком:
В соответствии с приложением №2 к настоящему Договору.

	2.2.
	Согласование проектной 
документации
	Проектную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком и получить локальное положительное заключение экспертизы.

	2.3.
	Общие требования к разработке проектной документации
	Проектирование вести с учетом существующих и проектируемых зданий и подземных коммуникаций на основании исходных данных представленными Заказчиком. 

	3.
	Общие требования

	3.1.
	Указания о необходимости выполнения в составе ПСД дополнительных материалов, чертежей
	Проектная документация передается Заказчику в соответствии с условиями Договора.
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Cucrema 106pOBONTBHOI CepTHOUKAIMH

MPUKIAHBIX TPOTPAMMHBIX TIPO/LYKTOB
«PoliSoft»

POCC RU 32493 G4TIKO.

Ne 000577
MPUJIOKEHUE

K cepruduary coorserersit No - poCC RUMILIKO.0CO1H00006
Tlepesens 0KyMEHTOB, KOTOPHIM COOTBCTCTBYeT MPOYKLIIA

s R e ——
Koa OKTIZL2 Meperens aokymeson o xoropoit asmycxactes
s
582020000

OJIM 21820682016 Pexoueraninnn o 31ty WIAHINESKON BAETETINA OT CORPHENIEX TRICIOPTIONX
PO T PACHCTIX TPOAGCT, KETOJUIHROCT i AEPOPYATHAMOCTN JNANNOTD 10307 PIVIEL T

OfIM 21830942017 Peromeiimn o WEASHEDHO-TEOMOnNIECKIN  WMCKAIIN 1 TOCKTApIRAIING
CoopyACHIY mEwEpHOR SIS 2 YACTRSX TOMOGHTLA F0POT € PAIITHEN CKIONOAB TPOIECEOS,
549, 5410, 3411, 34,12, 5413, 5411, 515 prszean 6,7

OJIM 2183120-2030 MeTommiSeie pexoNGLIBIN o pICHEry Hiculieh ITONODHIAA 0POr 11 <12
Iyt OoRoBaNA < TPHMEISIHEN TCORITETINCCRIX WATOpIAIOR . 1.4:5.3;5.5; 18;21; 24525,

O7IV 218.4.4002-2020 Merommiccie pEKONCHAALN 70 HETOS0RANIND CYTICCTEYULIX IACNER I Crabh
CGROUNEHIX TPYHTOR W DEKOHTP KL 88FOMOGWIBHX FOPOT, RSAEA . T

(I 35.13330.201 1 Mostus  1p5Gu. Avyaniporanas peraiihs CHATL 205 03-84, . 549, 572
FOCT P 543262018 Ty, Meros 2a50pTopioro onpesehelis BOpaNGIon nepeymiomienn, . 543,5.4.5:
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Cucrema 106pOBONBHOI cepTHUKALIHT
MPHKJIA/HBIX TPOrPAMMHBIX TIPOYKTOB
«PoliSoft»

POCC RU.32493. 04ITTTKO
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CucTema 106pOBOIBLHOI CEPTHONKALNI
NPHKIAIHBIX TPOrPAMMHBIX TPOLYKTOB
«PoliSoft»
POCC RU32493 M4ILTKO

Ne 000579
TMPUJIOXKEHHE
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T e
KoxOKIAZ | Hepesens toryueiron o soropol nyeracron
| oy

82029000
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Cucrema 106pOBONIBHOM CepTHUKAIH
NPUKTIAJHBIX NPOIPAMMHBIX IIPOIYKTOB
«PoliSoft»
POCC RU.32493 04ILTKD
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Cucrema 106pOBONBHOF cepTHduKaum
TIPUKJTA/IHEIX [IPOrPAMMHBIX NIPOIYKTOB
«PoliSoft»

POCC RU.32493.04T1TKO.

Ne 000581

NPUWIOKEHHE

K cepruduary coorsercras No - POCC RUMILTRD.OCOLHO0G
TlepetieHs 1OKYMCHTOR, KOTOPBIM COOTHETCTBYET POy KIS
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Cuctema 106POBOILHOI cepTHOUKALNK
NPUKJIAHBIX TPOIPAMMHBIX POIYKTOB

«PoliSoft»
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Ne 000582
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TABJIHIA

HAveHNi XAPAKTEPHCTIK IPYHTOB. NOTYMEHHBIX 110 PEyITATAM 1aGOPATOPHBIX H HOTEBHX HCTBITARMI

Cratmueckoe

No | Hamicmopame | TUNCHOBIMS | g et memormar Tpecemoverpaa| " | o mponame |TCOMCEREE
s pyTa APUTPHCTIR | rovep. Lol | 2™ | Hopamupmse | SOPMTBEIE
IpyaTa TpexocHoe [koMmpecenn 2 setss HaueHHA
sHaueREA
cxatme | mcxsmrx
VcIIoBHOe pacueTHoe CompoTHBIeEEe Ro=0.11 MITa
| [Hacsmmsie rpysrsi Vron sEyTp. TpeR | rpaam 19*%
(cyrmmn, cynecr)|  Moaym negop. | MIla 11+
'V Je/bH. CIeIIeE. MIla 0.018*
CyrmHEKH VoL BHyTp. TpeH | TIpaj. 19.1 219 19
2 TOMyTBepABIe Moxym zegop. | Mila 16.7 172 17.0
VaembH CIemIeE MIla 0.036 0.026 0.036
Cyrmm Vron BEYTp. TpeH | rpam 17.8 216 18
2a | TyrommacTmumste | Moaym egop. | Mila 152 162 15.0
VelbH CIeIIeE. MIla 0.026 0.025 0.026
Cyrmaxa VTOIL BRYTp. TpeE. | zpao. 20.1 209 20
3 | ryrommacTmmme | Moaym nedop. | Mlla 17.1 17.2/48.7 172 17.0
ViemsH cremen | Mlla 0.036 0.027 0.036
Cyrmamxa VTOL BEYIp. TpeE. | 2pao. 233 24.0 23
3a TonyTBepIBIe Monym edop. | Mila 253 25.2/55.7 248 250
VaemsH cremen | Mlla 0.036 0.032 0.036
Cyrmamxa VTOIL BRYIp. TpeE. | zpao. 16.3 19.8 16
36 |msrkommactuaEbte| Moaym zedop. | MIla 16.0 14.6/39.8 164 150
VaemsH cremen | Mlla 0.030 0.025 0.030
Tlecku VTOL BEYIp. TpeE. | 2pao. 315 324 32
4 MemKHe Monyms zedop. Mila 253 25.0/56.6 255 250
Cp. ITIOTHOCTH. VaemsH cremer | Mlla 0.003 0.003
Cyrmamxa VTOL BRYTp. TpeE. | 2pao. 234 3.7 23
7 TonyTBepIBIe Moxnym nedop. | Mila 290 28.3/79.8 288 280
VaemsH cremer | Mlla 0.045 0.031 0.045
Cyrmamxa VTOIL BRYTp. TpeE. | 2pao. 213 208 21
7a | Tyromactmmsie | Monym zedop. | MIla 183 19.3/59.6 184 190
YAeTbH cIeer Mila 0.035 0.022 0.035
Teckn VTOIL BRYIp. TpeE. | 2pao. 332 33
8 Meme Monyms nedop. | Mlla 28.8/64.3 305 290
cp. moTEOCTH | Vaem: cremier. | MMa 0003
Cyrmexm Vron BEVIp. TpeH | 2pad. 173 204 17
82 |msrxommactwaEste| Monym zedop. | MIla 17.6 17.6/46.7 188 180
VaemsH cremen | MIla 0.033 0.028 0.033
Cyrmrxa Vron BEVTp. Tper | 2pad. 180 24 18
86 | Tyrommactmumste | Moaym egop. | Mida 203 19.4/54.6 189 19.0
VaemH cremter | Mlla 0.037 0.027 0.037
Cymec VToL BRYIp. TpeE. | zpao. 238 HE 23
88 IIIACTHIHbIE. Monym zedop. Mila 175 17.4/382 HE 17.0
YZeNbH CIeIer Mila 0.013 HE 0.013
Tlecku VTOIL BRYTp. TpeE. | 2pao. 35.6 36
9 MemEe. Monym zedop. | Mlla 33.1/82.9 385 33
IUIOTHBIE YZeNbH CIeIer Mila 0.006
Teckn VTOL BRYTp. TpeE. | zpao. 32 328 33
9a TBUIeBaTHIe Mozaym nedop. | Milla 30.0 277 28
IUIOTHBI® VaemH cremer | Mlla 0.006 0.006
Tecx VIO BRYTp. TpeE. | zpao. 34 i 34
1 emae Monym nedop_| MTTa 353 i 35
IUIOTHBI® ViemH cremer | Mlla 0.005 0.005
Tleckn Vron BRYTp. TpeH | zpad. 328 HE 33
12 THUIeBATHIe Moxym zegop. | Mila 28.0 B 29
IUIOTHBIE VaemH cremter | Mlla 0.006 0.006
TomEst Vron BRyTp. Tper | zpao. 19.0 192 19
13 | momyrsepase Moxaym zegop. | Mila 17.1 18.3/55.1 183 18

Vaemn 0.053 0038 0.053

Tlpavesam
1. HopMATHBHbIe SHAYISHN] CIIPITTeHY TeCYAHEIX TPYHTOB IPHBeTeHs! cornack Ipmoxerms A x CTI 22.13330.2016.
2. H/H - Be HOPMHDYIOTCS [0 Pe3yIBTATAM CTATHIECKOTO 3OHIHPOBAHK

3. PeKoMeHIyeMBle XADAKTEPHCTHKH TPYHIOB IPHBS/ICHS! C YIETOM OIBITHEIX TIOTIeBHX pAGOT B TAGOPATOPHEIX AAHHIX.
4. 11* - FOPMATHBHEIe IEAYICHII IPHBEZIeHHI COTACHD Tabm. A.2 i A3 TTpmioerms A x CII 22.13330.2016





image5.png
CBOJHAsI HHKEHEPHO-TEOJIOTTYECKAS KOJIOHKA 1 HOPMATUBHBIE XAPAKTEPUCTHKHU I'PYHTOB ITPHi=0.85 1 ¢=0.95

2 g
3 = = . . - = s
I : s | s = | LB g
= [ 2 = e El B 2 5 2 < g Z - g ES
E = g H 3 |35 g E R E | 2 2| § | 25| E
ks 3
§ = E OrHcaHue IPYHTOB = = 52 2 = E :. 3 5 = 2 E < g g E E
z S ) o a s 2 2 E 1= o S zE
g 3 £ g2 E & g & 55 ] gz E
g ] El § g g= | 85| Ex| E8 | 258 H 2 £3 |28 S8 £
g S £ = Eg| 8o | g0 | &5 & o = 25|58 gg 2
= 2 % =) EE| 8=| 5= |22 | =& 2 2= | 2|58 S a =
E ] ) e Z 2B S B 2 a 3 5 o) El=1 2|82 289 8
[ = = =zl 23 £ 3 S g £ 8 2 3 fax A28 3
o = EE | ER|FRr |22 | >»E o} S22 | 25 0O&F ca|
T 2 3 7 5 5 7 3 9 0 1 5] 5 L 15 16 7
Hacsimsoft rpys c1exasmuiics, saamst, Cyrmuso] = Yelonroe pactersioe conporuperme Ro=(.11 MIla
H 1 0455 |eymecs, mebems, acharsTonas Kpomka, Sursit 0278 186 271 044 0116 | 0845 190 0018 1 089 26a
xmpmra 1 np. 5
o N N 195 191 | 0036
2 03-29 |-YTHHOK KOPUIHERLIN, HOTYTBCPALIL, 0303 194 272 0.16 0136 0.769 181 0.033 17 094 228
L L —— oy T oos
Cyraumox xopHUHCBBI, TyromIacTHHSIEL 201 178 | 0026
2a 0425 | T P - . 0223 199 272 039 | 0145 | o658 171 0024 15 092 226
R — Tos 65 T o0m
CyrTuHOK KOPHYHCBBIIL, TYrOMIACTHVHSIE, ¢ TOHKIMI 206 201 1 0036
3 YEHEOR KOp e - 0210 [ 205 272 032 | 0134 | 0600 194 | 0033 | 17M9 095 358 037
npociofixaMH MecKa H ¢ PEAKAM BRTIOUCHNEM TPABHA. Sor 55T 005
CyrTumOK KOPHYHCBBIIL, HOTyTBEpSI, ¢ TOHKIM 211 B3 | 0036
3a 0358 | YTHEOK KD y PABIH. 0.180 209 27 014 0141 | 0523 22 0034 | 2556 094 358 029
npociofixaMH HecKa 1 ¢ PEAKAM BRTIOUCHNEM TPABHA. oe i T o0n
Flglims |CyTTiHOK KOPHVHCBHI, MATKOIIACTHIRBL, © 195 163 | 0030
36 1844 |ToHKIHMH IPOCTOHKAMH [IecKa H € PEAKIDS 0277 [ 195 272 065 | 0146 | 0779 | 154 | 0028 | 1540 097 356 042
sxmoucmmen rpasua 104 147 | 0027
Tecox Mematii xopaHEBHIii 1 A&CTI0BATO- 194 315 | 0003
" 5 104 302 | 0003
4 0537 [NOPHUHEBLIL, CPEAHCH MIOTHOCTH, € THH3ANMH 0197 265 0638 25/57 277 082 298 032
leyr K 1 ¢ pesi BRTIONCHHEN rpaBu. o3 293 | oom
e~
[CyTaiHoK KOpHMHCBHI H KOPHIRCBATO-CopBii, 217 Ba_| 0035
7 0.7-80 |oayTBepsIi, ¢ THH3AMH HecKa H ¢ BRTIOUCHAM 0148 [ 216 272 014 | 0126 | 0441 | 204 | oo®2 | 2880 091 106 029
Tims ‘me6ms 1 apecsst. 215 217 | 0030
& |Cyrumox xopHUHCBBIH H KOPHIHCBATO-CepEIE. 207 213 0.035
7a | 0498 |TyromiacTaumsIi, c THHSAME necka H ¢ BKmOCHHEM | 0206 | 205 272 037 | 013 | 0500 | 204 | 0031 | 190 095 106 037
me6ms 1 apecsst. 204 198 | oo
Tlecox et KopHaREBaTO-copbiii, cpeaneht 196 332 | 0005
196 331 | 0005
s | ogi1g [moTEOCTA. ¢ vacTanm mpoctomm cynec, ¢ mmmsaME| (o0 26 0605 o | 2m 08 208
T ————— Lo 51 | o000
lHacsumenbiit Bozoit. - - -
CyTTHEOK cepbIR, MATROTIACTHNHAIH ¢ THHSAMNE 702 73 | 003
8a | 07:98 |TeKyuemTacTHYHOT, ¢ THHSAME MECKa H ¢ PEAKIDS 0236 [ 200 272 075 | 013 | o662 | 168 | 0032 | 1847 097 356 041
sxmoucmuen rpasus 202 163 | 0030
|Cyraumox cepi, TYTOMTACTHYHSL, ¢ THR3AMH Hecka 207 180 | 0037
8 | 0558 g - 0202 [ 205 272 034 | 0133 | 0580 | 169 | 0035 | 19/55 095 358 038
1 ¢ pexIm BRTIOUCHIEM rpaBA T 1T o0
¢ Iglds-IT 199 28 | 003
Hlglds-Tims 88 0664 |CYTECh Cepax IIACTIHAZ ¢ IMR3AMH Tiecka 1 © 024 1.98 269 031 0052 | 0.681 217 0012 | 1738 095 366 032
|PEAKHM BKIIOYCHHEM IPaBHA 197 209 0011
N N - 202 356 | 0006
Tecox et kopirameBaTO-cepbiii, MIOTHBI, ¢ >0 355 T 0006
9 | 03-110 [wacTervm mpociomMs cymecn, ¢ mumsavu cyrmmEKame| 0171 265 0532 33 222 085 208
[PeTKIN BICTIOUCHHEEM MICHHA, HACHITCHRBLE BOTOH. 202 355 | 0004
N N - 201 320 | 0006
Tlecox meLeBaTsili KOPHYHCBATO-CEpB, ILTOTHSI, ¢ 00 S T 000
9a 0.6-6.1 |STACTBIMH IPOCTOAMH CYTIECH, ¢ THH3aMH CyrHEKa H | 0183 - 266 0.564 . - 28 207 0.86 296 032
[PeIKINM BITIOUCHHECM MICHHA, HACHIEHRBLE B0 200 308 | 0005
o N - N 198 340 | 0005
ccox Meatii 3eTCHOBATO-cepbiii, IIOTHBL,
11 | 09-108 |cTiommeTs, ¢ MPOCTOMKAMI MecKa MBLTEBATOTO H 0.190 198 265 0591 333 0.004 35 180 0385 296 031
IrmEBL Doy TBEpIIOH, HachITeHHBL BOOR. 198 328 | 0004
. TIccox meLIcBaTRI 3e1CHOBATO-CepBILL, WIOTHAIL, 204 328 | 0006
12 | 03129 |cmoaHcTsLiL, ¢ npoeTofiKaMH FTHEB! HOTYTBEpIOH, 0172 [ 203 266 0525 [ 321 | 0006 29 228 087 296 031
lmacsumenbiit onoit. 203 316 | 0005
s Tenmo-cepas, mo. s, ¢ ToRKIDI 200 190 | 005
13 0934 " "Pas, HONyTBepAa, 0254 198 274 015 0203 | 0724 182 0049 | 18/55 096 8x 033
Inpociofixayu meLICBaTOrO MECKa. Tos 77T o0r

TIpmievanme: 1-% CTPOKA - HOPMATHBHOR SHATEHA(
2-3-4 CTPOKS - PACTICTHEIE IHATSHI ¢ JOBEPHT. BePOSTHOCTEHO 0.85(2) 1 0.95(3
2 09* - 3HAUCHHS IDH BOIOHACHIICHHH TeCKO!





image6.png
OIIeHKa MOATOIIIEMOCTH ILIOIRAIKH H3bICKAHHI

min cpemHee max
1 _|Vposens orsercrsennocT: I
2 |Ecrectsenmsiii ypoBens momeMHBIx B0 H.uM 143.00 147.95 152.90
3 |Kpumeciuit yposens noxronzenns .M 152.80
4_|Tpnposmre yenosms momamar (Ta61.32 moco6ms x CHAII 2.02.01-83) Cxema Ne2
5 |Kareropms mo sozomotpe6uenmo (Ta6m.31 moco6us x CHull 2.02.01-83) iy
6 |Vaemsmiii pacxoa Bomst (Ta6.31 mocoGus x CHall 2.02.01-83) a.vfeyr 50 /eyr
7 _|Tun nomronnsenoct (Ta6:1.33 nocoGus x CHAIT 2.02.01-83) m
8 |Beposmmas cKopoCTs MOTBEMA YPOBHS 3a:
nepssie 10 zet 0.1 02 03
10-15 et V. m/rox 0.03 0.07 0.1
15-20 ter 0.025 0.052 0.08
20 -25 et 0.02 0.04 0.06
9 |Pacuetsoe moBsImEHHE YPOBHS MO BEMHEIX
Box 3a: mepesie 10 TeT 1.0 2.0 3.0
10-15 et Ab=Ve, M 0.15 0.35 0.5
15-20 ter 0.125 0.26 0.4
20 -25 et 0.1 02 03
10 |Cymmaproe npessimense 3a 25 et Ah 1.38 2.81 420
Kpurepait noronsenmoct 3a 25 1eT P=(he-Ah)/He 0.93 095 0.97
KpHIepHii IOTOIIIeMOCTH 32 mepBsle 10 TeT P=(he-Ah)/He 0.93 0.96 0.98
‘OneHKa TeppPHTOPHH IO nomvmmeuoc'ml TMOTeHIHATHHO MOATOIIAEMAask
11
1.05
KpHTepHIf THIH3AIHH TePPHTOPHH TI0 rmmoml.s:e]sacu:m2
I TToTeHIHATEHO
TOATOIULIEMEIE
[Hip/(Hep - A)] = 1

TIpumeuanue:
1. PacueTsl IpoH3BeJIeHB B COOTBETCTBHH C ILIL 2.94 - 2.104 'Tloco6Hs 110 IPOEKTHPOBAHHIO OCHOBAHHIT

31aHuil 1 coopyxkeHuit k CHull 2.02.01-83*"

2. Pacuetsl mpou3sBesieHs! B cooTBeTcTBHH ¢ CIT 11-105-97. MHkeHepHO-TeoIorHYecKHe H3bICKAaHHA I
ctpoutenserBa. Yacts I ITpaBuita MpoH3Bo/CTBa PadoT B paifoHAX Pa3sBHTHS OIACHBIX [e0JOTHYECKHX H
HHXeHepHO-TeoTordeckux nponeccos u CIT47.13330.2016, paszgen 6.3.3.12.




image7.png
Ry=R+rm




image8.png
R ~ 2HVKH




image9.png
R~2-32:-V¥277-32=191Mm




image10.png




image11.png
- 7

125.2-138.9
= [ =744




image12.png
Rk—191+744 93,5M




image13.png
_IB
~1.78




image14.png
159,74 — 159,66
=" 0,004

19,9




image15.png
. _0,004-125,2‘_03
=T 17 M




image16.png




image17.png
L+B
To=1




image18.png
138,9 + 1252
=118~ =779m




image19.png
_4Am-(2,77:32) 42 3

M
=106,3
cyT

cym 2,25:2500:90
In=———

77,92




image20.png
R ~ 2HVKH




image21.png
R=2-32-\277-32=191m




image22.png
Yo % e e
s ras e o sz
I m,(‘ A\ 7 / - NI0 8k K2-9 d=100mm BULI (=153
. L ac a N\ omy/ rom. 156,68 . r— o
L.~ 5 d o b/m3 opipe d=325x6H -
e [ 400, 156,47g0m
s + & \‘;j 3 R -+ 013 B 1557 onthghom 157,90 4 e
. " B e L, T W s
P e B kit gonyex Kl;%g 2d=100+ rﬂm}P BN =565 «anasusaii N - g, -
ot om 1. i %\ 500ME* 005 no np R 4
. i ™ Z” %g oymaspe d:JZ.;g?;;ﬁ HMX;,, N N o1 off¥ semnu 16848, omm_som 155, 38 e
500 %7 B Qg _ ¢ y
s P m"”;’;‘g‘g ””g MA_L=4,50m om NI Bty 2 480202000335 0mE BUIIT5F<6 o s .
. . -] p Arvomict6 727,58 K s
il ; B LA 6 b1 3y yiinape-d25255 B A6 M . B
P v 2 4

I DOOMp oo BT =400 20,005 7

0 npoexmy 11 "MocBogocmox™™
sl o) GimaBos KawagauIeyussd=200m i 00155 -

"Mc o
o RO B 0 (3

omm som 156,46
6 cm, g gymanpe d=325k8mm
a=405% oms som 457,01

w w0

a0m 156,71
) 8 cm Senpymanpe sl

omme MamAbGA5~ 11 1

8 g vaasne G220+
=201 omyraby 6

o)

F05163,48,_of

/f\
NI TSt
5 uren 125 20=100+150f paur 1 fifod "

¢ /.

IS LN )
122_fouryoxh 545 20=100+150ms BgF 111,00 1=450u
o 1om 158,28 ¥ yA MK o

6 ohad qyminpe =325:6+4266mm [ [/ /s X ‘ . ; i Q) . B oo Gteiete
méawm i O B 40 <% 4 ? W Nl e T s dorn

wom 157,84 Tlo._ bumpBog oo, d2200mby i=0,015
Blcqrapenei=325x00 40pabmy /A0 “Mocbagoxghan”/ /& n
sofn_160,83 4 o

ofSafua_d=400mr

eI Pcfogoomox” wis
10098 Kelypundlilly d=200Mm. 6,015

.‘ 0; sigagxmy B0  MocBogokaran .
o0 K1 =24 B0 P50 BYLT L=, Queirl 550
157,5410m e

A8, 18041 65 1om. 55 15162, 28

oymaspe =3

156,53 R e

301
# 657ci &) g d2IE5H LD
MM 3
=09008u4 mohyd Fork > Bolipl5 _omm_semny 162,20, omm_p
g B 5035 =
¢ grTT Nos e Ko-19 e T00mm BUUC (=110
,.4‘ stk BB som. 158,07 ) r
e 6 cm3 gymangai=325%8mm B - .
s2ten s d=400mw omw som 157,7740m 387 T X T S e
o e s ] £ 16295 ortie b 8,15" % N byt =325 7 : \(/i
KT‘“""——'ﬁﬁmm s, P . e S . / KD”MZMD&' B L,50m «
# corim el W E - om 160,24,/ T
i ) | ewm [, LR 7 M P Lo o5 o oyrasape a:}:s;g# =N/
B AT Ty - N N 00w o sort 11455 /]
H 1 e + 4 L0 omm_sewnu 164,20,_omu +.. 4 Juro T
wn | | o N xn ey . ¥
. . (R s = NN e /





image23.png
YCJIOBHBIE ObO3HAYEHHA

KOHC]/ICTGH]_U/[}I — — - Kontyp momemoii wactn
- Byposas ckaxiHa TIPOEKTHPYEMOTO COOPYKEHHA
CyrmmkoB nrmmH  Cymeceii —— - Crpamurpaduveckas rpaHuma
T I T 16 193.40 Eﬁmﬁnm TOTOMBBI 10113300  _ _ J[yromormueckas rpasmma
BepIag oTyTBepTa  TBeprad ! »
i R P o ?,‘%.%,,?Pg;’g’;%g’gg“‘“’“w ODMeTRa _ - Tpenonaraemas TpaALA
CRBAKIIHE! Ve .
( - lmkeHepHO-Te0TOTHYeCKHIT
100118800 N MeMeHT I ero HoMep
Tyro- Msrxo- Mecra otdopa mpo6

MIacTHYHAA MiacTHyHas  [ImacTrmumas tH - TexmorermsIe oTOKeRTA

—
‘ ‘ - poGa [PYHTA ¢ HapYIICHHOM CIPYKTypoil
\ \ Il - 1poGa TPYHTA C HERAPYIIeHROM CTPYKTypoit L.dII - NOKPOBHEIE OTTOKEHHA
@ - 10Ga BOTE!
! ! f.1gIlms - ¢IroBHOr A TEHEL
Texyue- Texyaa Texyaas OTTOKCHIIA MOCKOBCKOTO TOPI30HTA
ITACTHYHAL 2k Sk
FI[HPOFEOHOFII‘ICCKIIE YCIOBILA
: gllms - TeTHIKOBBIE OTIOACHIA
~1r
N - MOCKOBCKOTO TOPI30HTA
N 125,50  TOTOKEHIE YDOBHA NOT3EMHBX
A m L. 'BOJ. CTIPaBA - A0COTIOTHAT (YCTI0BHAA)

052005 onsersaxn aama micpa yponia fllglds-Ims - dmoBKOrIAIIATBHEE

03¢PHO-TIE/THHKOBBIC OTIOKEHIL

_ Braxsocts mecko TOHCKOTO 1 MOCKOBCKOTO TOpI0HT
BO,'.IOBB 114.80 TIOTIOKCHHE bE30METPHYECKOrO YPOBHA
MaoBnaKHEE Buaxree e — v £l HAMOPHOTO BOJOHOCHOTO FOPH30HTA: K1 - HEKHEMETIOBBIE OTIOKEHHT

23.05.2003 cmpaBa - BETHYHHA HATIOPA OT K|
'BOOHOCHOTO 104 (CTPETTKa). A0COTHT-
‘Had (YC/I0BHAA) OTMETKA
T J1aTa 3aMepa YPOBHA

[©) 'HacHmHOH TPYHT cleXaBIIHCA, BIAKHbIE. CYTTHHOK, CYIlech, IeGetb, acQaTsToBat KOIIKA, GHTELH KPIHY H IIp.
@ ‘CYTIHEHOK KOpHYHeBHL, IOy TBEp eI, OXele3ReRHBIEL.

(a) CYTTHHOK KODHTHEREIH, TYTOMTACTAYHELH, OKeTe3HeRHEL.

3 CYTTHHOK KODHTHEBBIH, TYTOMTACTHHELH, C TOHKHMH TDOCTIOMKAME TIECKA H ¢ DEITKIM BKTIOHEHHeM [PABH.

(CYTHEOK KOPHYHEBEIH, IOy TBEPIBIi, C TORKHMH MPOCTOHKAMH IIeCKa H ¢ PTKHM BKTHOIeHHeM TPABHA.

® ®

(CYTIRHOK KopIHCBH, MATKOTIACTHTHa, ¢ TORKAME TPOCTOAKAME IeCKa H ¢ PEIKIT BTIOFCHRCA TPABIA.

Tlecok MeTKHIf cpeHeif IOTHOCTH KOPHIHEBELH H XeIT0BaTO-KOPHTHEBBII, ¢ THH3AMH CYTTHHKA H C PeKHM BKTIOTeHHeM IDABHA, cpelHeil
CTeNeHH BOJOHACHIMEHAS H HACHIIEHHEL BOTOH.

~

g
*)

(CYTIHHOK KOpHWHCBH K KOPHTHCBATO-Cepili, IOMyTBCpTst, ¢ THA3AMH TICCKa H ¢ BKTIOCHHEN IEGRA K IPECE.

(CYTHHOK KopIWHCBHLH K KOpHTHCBATo-Cepili, TYFOITACTHHBH, ¢ TH3AME IeCKA ¢ BKTIOTCHHEM LICCHA i APECRHL.

TTecoK MekHi cpeeH IVIOTHOCTH KoPHWHEBATO-Cepai, ¢ TaCTHIME IPOCTORNH CyTIecH, ¢ THH3AMI CYTTHAKA H ¢ PeIIKA BKTIOTCHREN
WCORA, RACHICHHSH BOTOR.

CYTIHHOK Cephii, MATKOWIACTHTH ¢ THR3AMA TCKYSeITACTRRHOTO, ¢ THR3IMA ICCKA H ¢ PEIKI BTIOTCHAC TPABIA.

‘CYTIHHOK CepElif, TYTOITACTHYHBIH, ¢ THH3AMH NIeCKa H ¢ PEKHM BKTIOTeHHEM IPaBHA.

Cyriech cepas, ILTACTHYHAA,, ¢ THH3AMH 1eCKa H ¢ PETKHM BKTIOYCHHEM TDABHA.

®PO®O®®e

7
s/
TTecOK MeTRHi IIOTHEH KOPHWHCBATO-CepBi, ¢ TACTSIMA IPOCTOANE CYTIecH, ¢ THH3AMH CYTTHRKA H ¢ peIKA BRIIOTCHHEN HESH,
@
o

'HACHIIHHEIH BOTOH.
TlecoK NELTeBATA i ITOTHBE KOPHIHEBATO-CePEIH, ¢ TaCTBIMI MPOCTORME CYTIECH, ¢ TH3AMH CYTTHHKA H ¢ ETIM BRTIOYEHHEM IeGHs,
'HACHIIHHEIH BOTOH.
() D) | Tlecok MemKuif IIOTHAI 3eMeHOBaTO-cepEL, CTHTHCTEL, ¢ IPOCTOHKAMH Ilecka IBLIEBATOTO H ITHHB! IOTYTBpIOH, HACIIIeRHE BOTO.
(@2 | @ | Tecox muuresarsii IToTHA 3e1eHOBATO-CepSI, CTIOTHCTSI, ¢ IpOCTOHKAMH THHS! 0Ty TBEpIOH, HaCHIIeHH BOT0f.

=)
v/

TTHHa TeMEO-cepas, HOTYTBEPIAd, ¢ TOHKHMH IPOCTORKAMH IBLTEBATOrO MecKa.
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HOMPI3

ACCOUMALMS CAMOPETYIMPYEMbIX OPFAHU3ALU OBLUEPOCCUICKAS
HEFOCYJAPCTBEHHAS HEKOMMEPYECKAS OPFAHU3ALVS -
OBLUEPOCCUICKOE MEXOTPAC/IEBOE OEbEAMHEHME PAEOTOJIATENEM
<HALMOHAJIbHOE OB bEAVUHEHWE CAMOPETYJIMPYEMbIX OPFAHM3ALIUR,
OCHOBAHHbIX HA YIEHCTBE JIALL, BLINOIHSIOLLMX UH)KEHEPHBIE
W3BICKAHWA, U CAMOPETY JIMPYEMBIX OPFAHM3ALUI, OCHOBAHHBIX HA
UNIEHCTBE JIULL, OCYLLIECTBISIOLLMX NOArOTOBKY NPOEKTHOR
OKYMEHTALMM>

PYKOBOAMWTE/b AMMAPATA

yn. Hosuii Ap6ar, qom 21, Mocksa, 119019,
en. (495) 984-21-34, baxc (495) 984-21.33,
Www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
OKNO 42860946, OTPH 1157700004142
WHH / KNIN 7704311291 / 770401001

YBEJOMJIEHUE
0 BKJIIOYEHUM CBeAeHUN

Bokos Urope Anekceesny

8 HaumoHanbHbLIA peecTp CneunanncTos
B 0051aCTH MH)KEHEPHbIX N3bICKaHUA
W apXMTEKTYPHO-CTPOUTENILHOrO NPOEKTUPOBAHUA

HacToswunmyBeaoMIsSeM O TOM,4 T OCBEAGHUA O CreuManicre:
xuTenbcTea(pernctpaumn): 127287 , r. Mocksa , yn. Mucuosas. A.16 . K. 3 k8. 109 - BK/IOYeHbl B HauMOHaNbHbI peecTp
CMeunanncToB B 061aCTI MHXXEHEPHBIX U3bICKAHNI 1 apXUTEKTYPHO-CTPOUTENBHOO MPOEKTUPOBAHMS.

CeefieHnst pasMelleHbl Ha 0(ULINANLHOM caiiTe HauMoHaNbHOrO 06beANHEHs U3biCKaTeNeil N NPOEKTUPOBLINKOB B CETI
«WHTepHeT»: https://www.nopriz.ru, B pasaene «HauuoHaNbHbI peecTp CneunanncTos B 061acTi NHXEHEPHBIX U3bICKaHWii 1
apXUTEKTYPHO-CTPOUTESILHOTO MPOEKTUPOBAHNS» .

3anucu NpUCcBOeH MAEHTUMUKALMOHHbIA Homep - M-060873.

OKYMEHT NOMCAN YCHTEHHOR KBATHOMUMPOBAHHON
NEKTPOHHOM MOANMCHO

Branenew: «HALOHATIBHOE OB bEMHEHHE V3LICKATENE M
POEKTUPOBLIMKOBS <HONPH3

CEPTWOMKAT 028 61CB 0075 AD EO AF 45 8C 85 4159 ED 75 20

REFICTBMTENEH: € 30.07.2021 10 30.07.2022

mHONPi3

Bokos Wropb Anekceesud,

agpec MecTa
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OBLIECTBO G OrPaHMYEHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO
n M K «MUK-YNPABNSIOWAS KOMMAHWUS»

yn. bappukagHas, a.19, cTp. 1

oT. 3, nom. I, kom. 7, Mockea, 123242

OKMO 32691402 OrPH 1187746790406
WHH 7703465010 KM 770301001

o1 06.07.2022 OUK/22-849
e TenepaibHOMY THPEKTOPY
000 (ITI-M®C»
Kapanersny E.O.
HaNe ot

Veakaembrii Eppany OHHEKOBHY!

OO0  «(IIMK-VK» BemomHAeT (YHKINIO  TEXHIMECKOTO  3aKasulka o
TIPOEKTHPOBAHIIIO II CTPONTETBCTBY 00BeKTa: «JKIIToll KoMIITeKe ¢ IOA3eMHOIT aBTOCTOSHKOI
1 BCTPOEHHO-IPUCTPOSHHBIMII HEKIIBIMI ToMemenusamu. Keapran 1, Kopmyca 1.1, 1.4, 1.6»
1 «K17101t KOMITTeKC ¢ II0A3eMHOIT aBTOCTOSHKOIT II BCTPOEHHO-IPIICTPOSHHBIMII HEKIITBIMII
nomemenuamu. Ksapran 2, Kopmyca 2.1, 2.4», pacHoIokKeHHBIX IO aapecy CTPOHTETbCTBA:
r. MockBa, 3amamHbIi aIMIHHCTPATHBHBIN OKpyr. paifom OwdakoBo-MarBeeBckoe, I
OuakoBcKoe.

Coo0mar, 4To HAYalIo CTPOHTENbHO-MOHTAXKHBIX PAabOT CTapTOBAlIO C MOMEHTa
BBLIAHHOTO PaspermeHns Ha cTpouTenbeTBo oT 19.07.2021r. Ne 77-176000-019669-2021.

K cTpomTemscTBy JKITOro G710Ka O IPOrpaMMe  PEHOBAIIIIL ~— COITAaCHO
TpecTaBIeHHOTo Tpadika IPOI3BOACTBA PabOT, INTAHNPYIOT IPHCTYImITh ¢ 01.08.2022r.

T'eHepaabHBIi THPEKTOD Baacos C.E.
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CPO AR CONO

BbIITUCKA U3 PEECTPA

3 mons 2022 1.

CavoperypYeN OprakuzL s
ACCOUMaLINR NPOBKTHPOBLLAKOB
<«CORENCTBAA PraHU3aLMAM NPOBKTHOIR 0TI
W TIDGRRRS O HOTTSS0MEET CP0--18-3062011

Tepagorc
+7 (495) 902-74-82

TEHOB CAMOPEI'YJIUPY

A
107078, r. Mockea, yn. Msciwa, & 48, BLL «MacHiKas Mnasas

nacrpon TS
info@n R}

Car
R -soo.u

Ol OPIAHU3ALIMHN

Neb-7702456397

Camopery/mpyeMast OPranu3aiusi ACCOUHANNS NPOEKTHPOBUIMKOB

«CojeiicTBHSI OPraHH3AUMSM IPOEKTHOI 0Tpacsm»

(CPO AIl COIIO)

CPO, 0cHOBAHHbIC Ha WICHCTBE T, OCYIECTRIAIONIX IOATOTOBKY MPOCKTHOi TOKYMEHTAII
105082, r. Mockea, CriaprakoBekas 1., 4. 14, etp. 1, www.np-sopo.ru, info@np-sopo.ru
PerucTparmonHsIii HOMEp B rOCYIapCTBEHHOM PEECTPE CaMOPETyHPYEMBbIX OpraHM3amii

CPO-I1-166-30062011

BbIaHa OGLIECTBY ¢ OrPaHIMEHHOI OTBETCTBEHHOCTRIO «I'BD»

Haumenosanune

Ceenenus

1. CBesieHnst 0 WieHe caMOPEryJIHpyeMoii Opranu3anun:

1.1. Tommoe 1 (B cysae, e IMEETCA) COKPALICHHO HAHMCHOBAHHE
FOPHIHYECKOrO JHIa Wik haMIITHs, MM, (B CITydae, eCITH HMEETCS) OTYECTBO

OB1ieCTBO ¢ OrpaHICHHOT OTBETCTBEHHOCTBI0 By

mpeanpusvarens (O PHUILT)

(000 I'BD»)
MHIMBHIYaJIbHOTO TP NPHHHMATEII

1.2. ieHTHprKatmionHsiit Hoep HaorormaTebimka (HH) 7702456397
1.3. OcHOBHOIi Focy1apCTBeHHbII perucTpaimosii Homep (O PH) wm

(OCHOBHO# IOCY/IapCTBCHHBIH PETHCTPALMOHHBII HOMEP HHIMBHIYATLHOTO 1187746990991

1.4. Anipec MecTa HaXOMKIACHHS IOPHIHMECKOTO JHIA

127051, r.Mocksa, LiseTroii 6-p, 2.30, cTp. 1, mow. 7,

xomn.16A, 0h.2B

MHIMBHTYAJIHOTO TMPS/NPHHAMATCIA )

1.5. MecTo (aKTHIECKOro OCYIICCTRICHHA JCATEILHOCTH (TOMBKO i

2. CeejeHHsl 0 WICHCTBE HHAHBHIYAIBHOTO NPEINPHHHMATEIS

WIH IOPWIHYECKOTO JIHIA B CAMOPEry/HpYyeMoii

Meca, o)

OPraHH3aALMM:

2.1. PeriCTPaImOHHEIi HOMEP HJICHA B PEECTPE HIICHOB CAMOPETYIHDYEMOii 188
opramBaLm

2.2. JlaTa perucTpariH IOPHIHICCKOTO JHIA HWIH HHTHBHIYaTbHOTO

TIPEANPHHAMATEIIS B PECCTPE HJICHOB CaMOPETYJIHPYEMOii OpraHH3aLiH (4HcIo, 22 smsaps 2019 .

camoperympyemoii opramsait

2.3 Jlata (4HC10, MCCALL TO) H HOMEP PELICHH O MPHEME B WICHSI

22 sumaps 2019 1., Ned

OpraHM3aLIH (MHCII0, MECSIL, TOT)

2.4, JlaTa BCTYIVICHIN B CIUTY POLICHI O IPHCME B 'ICHb CAMOPCTYIHDYCMOi

22 sumaps 2019 .

Meca, o)

2.5. JlaTa NPCKPALLICHI HICKCTBA B CaMOPETYTHPYC MO OpraHiBaLy (Hero,

2.6. OcHoBaHIs NPCKPALICHHS YIICHCTBA B CAMOPETYHPYEMOi OpraHH3aLin

3. CejeHusi 0 HAJIMYHH Y WICHA CAMOPEry/IHPYEMOii 0PraHu3auii NPaBa BhIIOJIHCHHS PadoT:

3.1. Jlata, ¢ KOTOpOIi WieH CaMOpery HpyeMOii OPraHIBALIH HMECT NPABO BHITIOMHATH HIKCHEDHBIC H3BICKAHIS, OCYLICCTRIATS HOAIOTOBKY
NPOEKTHOI IOKYME HTALMH, CTPOHTEIILCTBO, PEKOHCTPYKIHIO, KATHTaTbHbIH PEMOHT, CHOC 00BEKTOB KAlHMTaIbHOTO CTPOHTE/ILCTBA 10

I0TOBOPY TOIPA/IA HA BBITIONHCHHE MEDKCHEPHBIX M3BICKAHHH, 110/IF0TOBKY 1POEKTHOIi 10KYMe HTALHH, TIO TOrOBOPY CTPOHTEILHOTO NOAPSA,
TIO JIOrOBOPY MOAPs/Ia Ha OCYIICCTBIICHHE CHOCA (HY/KHOE BBIICIHTD):

B OTHOLICHIH O0BCKTOB KATHTATHHOTO
CTPOHTEILCTBA (KPOME 0C05O OMACHBIX,
TEXHIMCCKH COKHBIX 1 YHHKATHHBIX
OBTCKTOB, 0GHEKTOB HCTIOTH30BAHI ATOMHOH

oHeprim)

B OTHOLICHIH 0COGO OMACHBIX, TEXHHUCCKI

COMRHBIX 1 YHHKATLHBIX OT,CKTOB KATHTATSHOO

CTPOHTEIHCTBA (KPOME OOBCKTOB HOTIOH30BAHI
aTowHoit sHeprim)

B OTHOIICHIH OGHEKTOB HCTIOTL30BAHI
aToMHOii SHCprHN

22 aumapa 2019 1.

29 anpenn 2021 1.
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.2. Ceezienis 00 ypOBHE OTBETCTBEHHOCTH HJIeHA CAMOPETY/IMPYEMOii OpraHH3aLiH 10 0053aTEILCTBAM 10 J0rOBOPY MOJPSIA HA BBINOTHEHHES
FDKCHEPHBIX H3BICKAHHIL, 10I0TOBKY POEKTHOI JI0KYME HTAINH, TI0 JI0r0BOPY CTPOHTEILHOIO TIOAPSA, 110 I0roBOPY MOAPsa Ha
OCYIIECTBJICHHE CHOCA, H CTOMMOCTH PaboT 110 OZIHOMY JIOrOBOPY, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM YKA3aHHBIM 4JICHOM BHECEH B3HOC B
COMIICHCALMOHHBIH (POHI BO3MELLICHHA BPe/1a (HYKHOE BBUICIHTD):

a) nepBbIit Ects CcTOMMOCTB PaboT 110 10roBopy He npeBbitmaet 25 000 000 pyGeit

6) BrOpOit - cTonMOoCTh paboT 1o oroBopy He npesbitmaet 50 000 000 pyGeit

B) TpeTHit - cTonMOocTh paboT 1o oroBopy He npebimaet 300 000 000 pyGeit

) 4eTBepPThIi - cronMocTh pabot 1o gorosopy coctasiser 300 000 000 py6reii u Gonee
1) mATBIT - —

¢) npocToii - -

.3. Ceeztens 00 ypOBHE OTBETCTBEHHOCTH JICHA CAMOPETY/IMPYEMO#i OPraHH3aLiH 10 0053aTEILCTBAM 10 J0rOBOPY MOZPS/IA HA BBINOTHEHHES
HEPHBIX M3BICKAHHL, I10ArOTOBKY IPOEKTHOI 10KYMEHTALMM, 110 IOrOBOPY CTPOMTEIILHOIO NOAPSIA, 110 10T0BOPY NOAPSAA Ha
OCYILIECTB/ICHHE CHOCA, 3AK/TIOYEHHBIM C HCTIONB30BAHHEM KOHKYPEHTHBIX CTIOCOGOB 3aK/IOUEHIs 10rOBOPOB, H IIPE/ICILHOMY PasMepy
005133 TeIILCTB 110 TAKHM JI0rOBOPaM, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM YKA3aHHBIM 4JICHOM BHECEH B3HOC B KOMIICHCALMOHHBIH (POH o0ecriedeH s
[10rOBOPHBIX 0053aTEIBCTB (HY/KHOE BBIICIHTb):

npeiebHbII pazMep 00513aTe LCTB N0 10roBopam ke npesbitmaet 25 000 000 pyGeii

npeiebHbII pazsMep 00513aTe LCTB 1o 10roBopam ke npesbitmaet 50 000 000 pyGeit

npeiebHbII pazsMep 00513aTe bCTB 1o 10roBopam ke npesbimaet 300 000 000 py6neit

) 4eTBepPThIi npeiebHbII pazMep 0053aTe LCTB 1o 10roBopam coctasnset 300 000 000 py6ueii u Gonee

1) mATBIT -

4. CBejieHHsl 0 IPHOCTAHOBJICHHH NIPaBA BBINOJIHATH HH/KeHePHbIE H3BICKAHHS, 0CYHICCTBIISITH MOAT0TOBKY
NP0 EKTHO I 10 KyMEHTAIHH, CTPOHTE/ILCTBO, PEKOHCTPYKIHIO, KANHTAIBHBIH PEMOHT, CHOC 00bEKTOB
KAIUTA/JbHOT0 CTPOUTEIbLCTBA:

M.1. Jlata, ¢ KOTOPOIi IIPHOCTAHOBJICHO NPABO BBINIOIHEHHS PAOOT (WHCIIO, MeCHLl,
irom)
14.2. Cpok, Ha KOTOPBIii IPHOCTAHOBJICHO TPABO BBINONHEHIS paboT

A A. Txaues
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Accoruarus

«Camoperynupyemas opranusanus HexoMmmepueckoe napTHepCTBO
uHKeHepoB-uabickatesiell "TEOBAJIT"» (Acconmarms CPO "TEOBAJIT")
188669, Jlenunrpazckast 00.1., BceBosI0KCKHH p-H,

r. MypuHo, yn. LleHTpanbHas, 1. 46

+7 (812) 242-72-38, +7 (911) 799-90-07

geobaltt@mail.ru

WWW.reo6anTT.pd

OI'PH 1125300000473 UHH 5321800632 KIIII 470301001

r DBA“T No B rocynapersennom peecrpe: CPO-M-038-25122012

R

BBIIIMCKA U3 PEECTPA YJIEHOB CAMOPEI'Y. IUPYEMOM
OPTAHU3BAIIIU

01 mrong 2022 r. BPI'B-7702456397/32

Accomnarus «CaMoperytnpyeMas opraHusamnis HekoMMepueckoe IIapTHEPCTBO IMHKEHePOB-
m3bickateneil « T EOBAJIT» (Accomnarms CPO «TEOBAJIT»)

(nonHoe u coKpauyeHHoe HaUMeHO aH1IEe CaMOPeYTUPYeMOll OP2aHU3ayL)

CaMoperymIpyeMaﬂ Opra”msanmnsg, OCHOBaHHAas Ha WICHCTBE T,
BBIITOTHATOIIIX ITHKEHEPHBIC II3BICKAHIIT
(eud camopezynupyemoii opeanuzayuu)

188669, JIernnrpanckas o611., BeeBomokcekmil p-H, I. MypiHo, yi1. LleHTpanpHas, 1. 46,

WWw.reobanrr.pg, geobaltt@mail.ru
(adpec mecma HaxodcOeH U camMopezynupyeMoll opanuzayiL, adpec oOPUYUATbHOO Caiima & UHGOPMayUOHHO-
menexoMMyHUKayuoHHoll cemu «Humepremy, adpec 31eKmpoHHOL noumbl)

CPO-H-038-25122012

(pezucmpayuonHslil HOMep 3aNUCl & 20CYOapCeeHHOM peecnpe CamMopezyupyeMbix OP2aHU3aluil)

Brinana ObmrecTBY ¢ OrpaHNYeHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO «[ By
(d)a)uwmx, umA, (6 cyyae, ecau wueemm) omyecmeo 3aseumeni - d)uSMHECKDZO JuYya unu nonHoe HaumeHoeadue
3a78UMeNA - IOPUOUYECKO20 UYa)

HanMeHOBaHHE Cpenennst
1. CBefeHns! 0 "ieHe CAMOPery.IHPYeMoii OpraHH3aIHH:
1.1. TTomHOe 1 (B ciTydae, eciII HMeeTcs) COKpalleHHOe
HAIIMeHOBAHIIe OPIINYecKoro mmma I Qamirmisi, | O6mecTBo ¢ OTpaHNIeHHOIT
uMg, (B cUIydJae, eclI  IMeeTcs) — OTYeCTBO | OTBETCTBEHHOCTBIO «IBD»
UHANBIAYATbHOTO IPeIIPUHIMATEN]
1.2. VizeHRTHUKAIMOHHBLII HOMEp HATOrOIIATelIbIIIKa

7702456397
(MHH)
1.3. OcHOBHOIl TOCYyIapCTBEHHBI PerHCTPANOHHBIIT
HoMep (OI'PH) mmm OCHOBHOII rocyzapcTBEHHBIIT 1187746990991

PeTICTPAIIIOHHbIT HOMep HHINBITYaTbHOTO
npexnpurnMarens (OTPHUIT)

127051, r. Mocksa, 6-p L{BeTHOIL,

1.4. Anpec MecTa HaX0KIeHIS FOPILIIYECKOro THIa
e PIUL - 1.30, ctp.1, mom.7, koM. 16a, oduc 2B

1.5, MecTto ¢axTmaeckoro OCyIIeCcTBIEeHIA
IeSTeTbHOCTH  (momvko — Ona  UHOUGUOYATbHO20 | —
npednpurumamens,)

2. CeegeHnsi 0 WIeHCTBe HHIHBHAYAJBHOIO NpeINPHHAMATeIs WHIH HOPHIHYECKOro JHIA B
CaMOpery/THpyeMOoil OpraHH3ANAH:
2.1. PerucTpammoHHBII HOMep WIeHa B PeecTpe WICHOB
CaMOperymIPyeMoif OpraHII3aimT
22. Jlara perucTpamm fopmmdeckoro jmma mm | 07.03.2019

I'B-7702456397
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HamMeHOBaHHE Caeienas

THIUBHAYaTHHOTO NpEeIPHHNMATENII B PeecTpe WIEHOB
caMOperympyeMoif OpraHm3aIT

23. Jlara m HOMep PeISHNS O HpHEMEe B UIHHL | 535019 6/g
CaMOpPETyIHNPYEMOIH OPraHIT3aIi

2.4. Jlata BCTYIUISHIIA B CILTY PEIISHIS O IIPHeMe B WICHBI

o 07.03.2019
CaMOperyIpyeMoit OpraHu3anumn
2.5. Jlata mpekpalleHHns WISHCTBAa B CaMOpEryIHpPYeMoit
OpraHm3aIm
2.6. OcHoBaHIT TIpEeKpaIIeH s WIEHCTBA B
CaMOperyIpyeMoit OpraHu3anumn -

3. Caentennsi o Y "WieHa caMopery.IHpyeMoii OpraHH3aliH NPaBa BHINOIHEHHs] padoT:

3.1. Jlata, ¢ KOTOpOIl WIeH caMoperyIHpyeMoil OpraHI3all IMeeT IPABO BBIIOIHATh NHKEHEPHbIe
H3BICKAHIIA TI0 IOTOBOPY HOAPSIIA HA BBITONHEHIE HH/KSHEPHBIX M3bICKAHIIA:

B OTHOILIICHHH 00BEKTOB
HOro B OTHOIIEHHH 0C000 OACHBIX,
(spome 0cob olna TEXHHYECKH CIIOKHBIX H
7 > VHHKATBHBIX 0OBEKTOB B oTHOmIEHIH 06BEKTOB
TeXHHIeCKH CII0KHBIX H -
ﬁ 5, KaIHTaIBHOTO CTPOHTENCTBA HICTION30BAHS ATOMHOI SHEPIHH
3 (KpoMe 0GBEKTOB HCIIOIB30BAHILT
00BEKTOB HCIOIb30BAHMS -
o ATOMHOI SHePIHH)
ATOMHO# HepIun)
07.03.2019 — —

3.2. CeemeHms 00 ypOBHe OTBEICTBEHHOCTH WIEHAa CAaMOpEryJIIpyeMoil OpraHH3allil IO
00s3aTeIBCTBAM 10 TOTOBOPY IIOJPSA HA BHIIOIHEHHE HEKCHEPHBIX M3bICKAHHIT I CTOMMOCTH
PaboT 1o OIHOMY JOrOBOPY, B COOTBETCTBHH C KOTOPHIM YKa3aHHBIM WIGHOM BHECEH B3HOC B
KOMITCHCAIIMOHHBIIT (hOH BO3MeEIIeHNs Bpeaa:

a) mepBbIit v’ | 1025 (XBaNUATH OSITH) MIULTHOHOB Py6.
6) BTOpOIL 710 50 (TSTH/IECSTH) MIITHOHOB Py6.

B) TpeTHit 710 300 (TpexcoT) MIJITHOHOB PyO.

T) 9eTBepTHIi 300 (TpHCTa) MITITHOHOB Py6. i Gomee

3.3. CBemeHms 00 ypOBHe OTBETCTBEHHOCTH WIEHAa CAaMOpEryJIIpyeMoil OpraHm3allil IO
obs3aTenbCTBAM IO JOTOBOPY —IIOApsZa Ha  BBIIONHEHIE NHKEHEPHBIX —H3BICKAHIIL,
3aKTIOYEHHBIM C HCIOTB30BAHHEM KOHKYDEHTHBIX CIOCOOOB 3aKIIOYeHHS IOrOBOPOB, I
TpesIeTbHOMY pasMepy 0O0f3aTenbCcTB IO TaKHM JOTOBOPaM, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM
YKa3aHHBIM <ICHOM BHECEH B3HOC B KOMIICHCAIUIOHHBIA (JOHI oObecredeHIs TOrOBOPHEIX
00s13aTeIBCTB:

a) mepBbIit J10 25 (JIBaIIATH IISTH) MIUUTHOHOB PY0.

6) BTOpOIL 710 50 (TSTH/IECSTH) MIITHOHOB Py6.

B) TpeTHit 710 300 (TpexcoT) MIJITHOHOB Py0.

T) 9eTBepTHIi 300 (TpHCTa) MITITHOHOB Py6. i Gomee

4. CBejieHNs1 0 MPHOCTAHOB/ICHHH NPABa BHINOJIHSTH HE/KeHEPHbIE H3bICKAHMS:
4.1. Jlata, ¢ KOTOpOil IIPHOCTAHOBIEHO IIPaBO

BBIIIOIHEHNS paboT 7

4.2. Cpok, Ha KOTODHIl IPHOCTAHOBICHO IIPaBO

BBIIIOIHEHNS paboT 7

Jupextop
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a PS Cucrema 106pOBONBHOM cepTHhHKAITIT
TIPHKIAHBIX TPOTrPAMMHbIX [IPOAYKTOB

«PoliSoft»
POCC RU32493 (4ILTKO
Ne 000364
CEPTHO®UKAT COOTBETCTBUS
PoliSoft Ne POCC RUO4ILIK0.0COLHO0006
04nK0 052 Cpok jcieTRNA ¢ 004222 mo 19042025

OPI'AH 110 CEPTHOHKALMH  POCC RU.32493.0411J1K0.0C01
000 «CHHEPTHSD, (OC 000 «CHIEPTHSL:)
109263, Mocsa . Iliyataa ya, 20w No 2. oras 3, oipuc 5, Tenedpon +79660467950.

HPOYKILHS 01 OKIIL2
Tpor paswmuii koNTeke 271 rearessiecin pacseron PLAXIS » cocrane: PLAXIS 2D, PLAXIS 3D
542929000

Ceprfnit Bunyex

COOTBETCTBYET TPESOBAHUSIM JJOKYVMEHTOR

TOCT PUCO9127:9 paut 6. on. 6.1.1, 63.1 =63,
TOCT P HCOMOK 121192000, paya, 3 i 3,111 = 23,
Pysoooicrso namsossresa 11 PLAKIS 2D, PLAXIS 3D BPIT P2D/P3D-2021

OBECTIEMMBAET TIPOEKTHPOBAHHE B COOTBETCTBHH C IIOJIOKERMSIMH
B0108 AR, NAMOIELTLALIX CTAHIAPTON 1 ADYIIX JOKYWEITOS
(e, npuaowenye a 10 1., Gnartkt NN 00054-000583).

M3TOTOBHTETh.
000 dberan Crerescr

OFPH 157749473176
115054, Poccificnas Deseparunn, - Mockaa, yn, JyGsmnesas, 1. 53, erp. 5, Teredon § 800 100 9443

CEPTH®UKAT BHIAH

000 I Hugopyarur,
192102, Poccniicrus Gezepaia, £, Canr-Tlerepbypr, Dy v, 1. 4, anrep K. noweucire 14H,
noveuene Ne2d

HA OCHOBAHHH
Hporoxon oreri cooTacrerais OC OO0 «CHHEPTHS Xs 04TLIKD.HO o 18.04.2022.
Vponess ouenncs D

posen xaseeraa - H (High)
JIONONHUEEJLHAS HHOOPMATIHS

s coornerern ¢ AoKyMerToN «[TpABIIR GyHKIONKPORAIE
CpTIApRAILIN TPHTEAAbN BPOFPEMNILIX TPOTy K10 «POlISoft.

e B Kaum
e
LE. Konecnnson

= S
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Cucrema 106pOBONLHOM CepTHPUKALHT
TPUKTATHBIX IPOrPAMMHBIX PO KTOB

«PoliSoft»
POCC RU32493, 04ILTKD

Ne 000574
NPUJIOKEHUE

K ceprugucay coorsereras No
TTepeieHs A0KYMEHTOB, KOTODIM COOTRETCTRYCT MPOYKIIK

POCC RUQ4ILIKO.0COLHO0006

Kox OKILL2 Tepeses. aokywenton 1O KOTOOTE BHILYCKATES
npoaykivs

582029000

FOCT 25100.2020, Py, Kasceiusais, Tabans A1
FOCT 27751-2014 Haeseuosts crpoutessis sONETPYKIA i 0crosai, Ocxonm maxcenss. . 5.1.5, 52,1,
puaenn 7, 10, 11;

TOCT 329602014 Joporu asmomoeige OGSO nanacssis. HopusTimise Harpy, pacierie cxew
ustpren, i 216,2.1.7,43,43.1

FOCT 33149-2014 Jioporu ssrowobumde ofiero nonssoiay. TIpasiva pockTIposaihs asToNOGHILINN
Sopor & chouu yeroumsY, . 319, 64, 65, 67, 1118, 711, 10LH, TULIS, 71122, 712

7025, 7,126, 1027, 1138, 7129, 11210, 7059, 1173, 717,721, 12257243, 724
72420,7242332, 87,816,817

FOCT 33381-2015 oporn semovoBiiIse ofuiery monossiis. 11pieTuposailie MOCTOS. coupyel
O peSonauns, n. 874

11 100,13330.2016 Meaoparue
6138,6139,77.175,83:

(I 101133302012 Tl0an0pise Crenw, cY10K0M 0w, PHSOTPORYESHSE  PUSISILIE COOPYHCHIS
Awryanmwposunian perasun CHull 2060787, .62, 103,104,105, 106, 10.11, M;

CI1 103133302012 aaoa ropi apaGaron o1 NOTENH 1 OBEPAUOCTILX BOL. ANTYTIpORIONS
peaaay CHATI 2.06.14-85, . 47,410, 6. 5.7, 58,712,174, 75,916

CIT 104133302016 Hixeepian 1a0ta. TeppITopih OF aTonsEkA 1 TOTTONENHA. ANTYATIIPORIILS
pesaun CHATI 206,155, . $17,9.3;

102012 Hipkenepras saiuima TEpUTORIR, NN W OOpYSHI OF OIACHLX TEOIOIEEKI
n 512,543, 523,324,

|
|
E
|
|
|
|
— E
|
|

7124,
7210,

e cHcrews w coopywer. Akryauposasian pesaxix CHI 2.06.03:5,

o
I, Korecnmxon
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