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[bookmark: _Toc485390682][bookmark: _Toc509485655][bookmark: _Toc532474116][bookmark: _Toc109755295][bookmark: _Toc176256448]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc389060266][bookmark: _Toc447020136][bookmark: _Toc485390683]Любая планируемая к реализации хозяйственная деятельность по определению несет негативное воздействие на окружающую среду и, следовательно, должна иметь соответствующее экологическое обоснование или экологическое сопровождение. При проектировании объектов гражданского строительства обязательной составной частью проектных материалов является раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Разработка данного раздела является неукоснительным требованием природоохранного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», Москва, 1995) и другими нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ.
Работа выполнена с учетом требований основных руководящих документов:
Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» (к СНиП 11-01-95). – М.: Госстрой России. 2000; 
СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений»
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
Натурные измерения проводились организациями, имеющими соответствующую аккредитацию.
Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами и правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
В настоящем разделе проектной документации для объекта: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) (далее Объект) разработаны мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов с целью выполнения требований по экологической безопасности и охране здоровья населения, как в период строительства, так и при эксплуатации проектируемого Объекта. 
Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан ООО «Проектное бюро АПЕКС» в 2020г. на основании Свидетельства № 124.4-2016-7725825428-П-054, выданного НП «Профессиональное сообщество проектировщиков» 05 февраля 2016 г.
В качестве исходных данных при разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» использованы следующие материалы:
задание на проектирование;
градостроительный план земельного участка ГПЗУ;
свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
документация, предоставленная Заказчиком;
[bookmark: _Toc375325761][bookmark: _Toc375389938][bookmark: _Toc375474007][bookmark: _Toc375584340][bookmark: _Toc375586693][bookmark: _Toc403404449][bookmark: _Toc412022464][bookmark: _Toc412126313][bookmark: _Toc421642542]архитектурно-строительных решения, решения генерального плана и плана организации рельефа и в соответствии с действующими нормами и правилами.
Целью реализации проекта является строительство жилого комплекса.
[bookmark: _Toc509485656][bookmark: _Toc532474117][bookmark: _Toc109755296]Административное положение
[bookmark: _Toc447020137][bookmark: _Toc485390684]Участок строительства расположен в районе Очаково по адресу: г. Москва, ш. Очаковское, вл. 3А, 5А.
Участок ограничен:
  - с северо-востока – проектируемой УДС «Улица местного значения от проектируемого проезда № 1656 до Очаковского шоссе» по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе;
- с юго-востока – проектируемой УДС (проезд № 1656);
- с юго-запада – участком свободным от застройки;
- с северо-запада – примыкает к территории ПК №114а-ЗАО.
Поверхность площадки имеет сложный рельеф с перепадом высотных отметок от 168,07м
до 160,23 м.
Согласно сведениям сайта ИАИС ОГД участок исследования расположен вне ООПТ, ООЗТ, природных и озеленённых территорий.
В соответствии с данными информационной системой обеспечения градостроительной деятельности города Москвы участок изыскания не пересекает водоохранную зону, не пересекает прибрежно-защитную и береговую.
В соответствии с письмом АО «Мосводоканал» №(01)02.09и-9822/22 от 16.05.2022  (Приложение С) подземные источники питьевого водоснабжения (скважины), и соответствующие им зоны санитарной охраны в районе расположения объекта: "Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)", отсутствуют.
Согласно сайту ИАИС ОГД территория участка расположена вне границ с установленными, расчетными и ориентировочными санитарно-защитными зонами(СЗЗ).
Согласно сведениям сайта ИАИС ОГД (https://isogd.mos.ru/), на исследуемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия. Участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия и вне зон с особыми условиями использования территорий, планируемых зон с особыми условиями использования территории, связанных с объектами культурного наследия.
Участок строительства расположен на территории существующей городской застройки и земли лесного фонда не затрагивает.
Жилые корпуса расположены вне санитарного разрыва от Киевского направления МЖД, что подтверждается акустическими расчетами (глава 6.3); научно-техническим отчетом  «Исследования вибрационного воздействия железнодорожного транспорта на проектируемый объект строительства «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское , ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А,5А) (Западный административный округ)», выполненным ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) (приведен в томе 1191-ПЗ2); а также сведениями о фоновых концентрациях загрязняющих веществ  (приложение А).
Схема размещения участка приведена на рисунке 1.1.1.
[image: ]
Рисунок 1.1.1 - Схема участка размещения Объекта
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[bookmark: _Toc447020138][bookmark: _Toc485390685][bookmark: _Toc509485658][bookmark: _Toc532474119]Проектом предусматривается строительство восьми многоквартирных жилых домов (корпусов 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8), прямоугольных в плане, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой, с техническим пространством в верхней части здания (высотой менее 1,8 м), с размещением на первых этажах помещений БКТ, ОДС, ЦИН . Верхняя отметка комплекса по парапету надстройки кровли – 82,210. 
Корпус 20.1 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (38,4х 21,0 м) в осях 1.1/12.1-А.1/И.1.
Корпус 20.2 состоит из двух секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я из 17 этажей. С габаритами (66,0х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.3 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.3/15.3-А.3/Е.3.
Корпус 20.4 - 17-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2 в осях 1.4/7.4-А.4/Е.4 со встроено пристроенными частями корпусов с габаритами 12,14 х14,185 в осях 1.П-2.П/Б.4-Д.4 и с габаритами 11,81х14,525  в осях 4.П-6.П/А.4-Д.4.
Корпус 20.5 - 24-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.5/12.5-А.5/Ж5.
Корпус 20.6 состоит из трех секций: 1-я секция состоит из 18 этажей, 2-я и 3-я из 17 этажей. С габаритами (66,15х 16,2 м) в осях 1.2/17.2-А.2/Е.2. 
Корпус 20.7 - 25-этажный жилой корпус с габаритами (37,95 21,0 м) в осях 1.7/11.7-А.7/Е.7.
Корпус 20.8 - 18-этажный жилой корпус с габаритами 23,4х16,2  в осях 1.8/7.8-А.8/Е.8 со встроенно-пристроенными частями корпусов с габаритами (12,14 х14,295) в осях  2.У-2.Т/Б.8-Е.8 и с габаритами (11,9х13,82) в осях 2.Р-2.С/Б.8-Д.8;
Корпуса объединены общей подземной частью, имеющей габариты 133,675х117,8 м.
Градостроительная посадка комплекса обусловлена формой участка, линиями градостроительного регулирования и функциональным назначением объекта.
Подземная часть имеет один этаж на отметках -6,200; 5,450; -4,700. В объёме подземного этажа размещены следующие помещения: подземная автостоянка (В2), ИТП (Д), насосная хозяйственно-бытового и пожарного водопровода (Д), водомерный узел (Д),, электрощитовые (В3), венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции (Д), помещение уборочного инвентаря (В2), лестничные клетки, и лифтовые холлы. 
Въезд/выезд в подземную автостоянку выполняется по криволенейной двупутной изолированной рампе, расположенной в осях 5/18-Е/Н. Связь с наземной частью –производится пятнадцатью лестничными клетками, пятнадцатью лифтами грузоподъемностью 1000 кг, рампой. 
Автостоянка на 313 одноуровневых машиномест. В подземном паркинге машиноместа постоянного хранения автомобилей закреплены за индивидуальными владельцами.  Автостоянка разделена на пожарные отсеки. Изолированная двупутная криволинейная рампа выделена в отдельный пожарный отсек. 

[bookmark: _Toc109755298]ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
[bookmark: _Toc374378474][bookmark: _Toc447020139][bookmark: _Toc485390686][bookmark: _Toc509485659][bookmark: _Toc532474120][bookmark: _Toc109755299]Климатические характеристики территории
[bookmark: _Toc374378475][bookmark: _Toc447020140][bookmark: _Toc485390687]В таблице 2.1.1 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по данным ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение А).
[bookmark: _Ref486257538][bookmark: _Ref486257894]Таблица 2.1.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	140

	Поправка на рельеф местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, t оC
	24,8

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, tоC
	-14.0

	Среднегодовая роза ветров, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
ШТИЛЬ
	
8
8
8
10
14
19
18
15
4

	Скорость ветра U (средняя по многолетним данным), вероятность превышения которой в течение года составляет 5 %, м/с
	5


[bookmark: _Toc509485660][bookmark: _Toc532474121][bookmark: _Toc109755300]Уровни загрязнения атмосферного воздуха
В таблице 2.2.1 представлены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства согласно письму ФГБУ «Центральное УГМС».


Таблица 2.2.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района строительства
[image: ]
[bookmark: _Toc447020141][bookmark: _Toc485390688]Фоновая концентрация без учета вклада проектируемого Объекта. Фоновая концентрация ЗВ не превышает нормативные значения.


[bookmark: _Toc509485661][bookmark: _Toc532474122][bookmark: _Toc109755301][bookmark: _Toc86834897]ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
[bookmark: _Toc389060276][bookmark: _Toc447020142][bookmark: _Toc485390689][bookmark: _Toc509485662][bookmark: _Toc532474123][bookmark: _Toc109755302]Методика оценки экологического состояния
Основной целью выполняемых эколого-геохимических, микробиологических и газо-геохимических исследований на территории проектируемого строительства является оценка экологического состояния грунтов и почв, перемещаемых в ходе строительства.
Методика оценки экологического состояния любой территории основывается на изучении двух основных комплексных критериев:
показателей изменения среды обитания;
показателей состояния здоровья населения.
Показатели изменения среды обитания в свою очередь основываются на определении степени загрязнения природных сред: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.
В соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 1995 г. и СП 11-102-97 в проектной документации на новое строительство или реконструкцию должны быть проведены обоснования, основанные на результатах инженерно-экологических исследований.
В число обязательных видов работ при проведении инженерно-экологических изысканий входят:
сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных условиях;
геоэкологические опробования и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
газо-геохимические исследования;
исследования и оценка радиационной обстановки.
Необходимость этих и прочих видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений.
Таким образом, в большинстве случаев почва, являясь основной депонирующей средой, куда токсиканты поступают с выпадением из атмосферы, лиственным опадом, отмершими частями растений и т. д., должна рассматриваться как интегральный индикатор многолетнего процесса загрязнения всей окружающей среды. Возможность хозяйственного использования земельных угодий определяется эколого-гигиеническим состоянием почв, оцениваемым по комплексу критериев, приведенных в нормативной документации.
Требования к качеству почвы формируются в зависимости от характера землепользования. Однако, вне зависимости от него, согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 основными санитарно-гигиеническими показателями являются содержание в почвах тяжелых металлов, канцерогенных веществ, органических токсикантов, загрязненность радиоактивными веществами.
[bookmark: _Toc447020143][bookmark: _Toc485390690][bookmark: _Toc509485663][bookmark: _Toc532474124][bookmark: _Toc109755303]Геологическое строение
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 28,0 м принимают участие:
Техногенные отложения (tH);
Покровные отложения (L,dIII);
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIIms) московского горизонта;
Ледниковые отложения (gQIIms) московского горизонта;
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения (f,lgIds-IIms) донского и московского горизонта;
Нижнемеловые отложения (K1).
Техногенные отложения представлены насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинки, супесь, щебень, асфальтовая крошка, битый кирпич и пр. вскрыты большинством скважин и залегает повсеместно от поверхности слоем мощностью 0,6 - 5,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,67 - 165,33 м. Техногенные отложения выделены в ИГЭ-1.
Покровные отложения представлены суглинками различной консистенции. 
ИГЭ - 2 - Суглинок коричневый, полутвердый, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 2, 4, 5, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 30, 33, 34 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 2,9 м в интервале глубин от 0,6 до 5,4 м, абсолютные отметки подошвы 158,52 - n163,05 м.
ИГЭ - 2а - Суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненный, вскрыт в районе скважин 1, 2, 3, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 2,5 м в интервале глубин от 0,6 до 3,9 м, абсолютные отметки подошвы 157,47 - 162,68 м.
Вскрытая мощность покровных отложений: от 0,3 м до 2,9 м.
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения московского горизонта представлены песками мелкими, суглинками различной консистенции.
ИГЭ - 3 - Суглинок коричневый, тугопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,9 м в интервале глубин от 0,7 до 8,8 м, абсолютные отметки подошвы 155,27 - 163,04 м.
ИГЭ - 3а - Суглинок коричневый, полутвердый, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 25 и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 5,8 м в интервале глубин от 1,5 до 8,6 м, абсолютные отметки подошвы 156,52 - 161,15 м.
ИГЭ - 3б - Суглинок коричневый, мягкопластичный, с тонкими прослойками песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 30, 33, 34, 41 и залегает в виде слоя мощностью 1,8 - 3,5 м в интервале глубин от 1,8 до 6,1 м, абсолютные отметки подошвы 155,70 - 158,35 м.
ИГЭ - 4 - Песок мелкий средней плотности коричневый и желтоватокоричневый, с линзами суглинка и с редким включением гравия, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 3, 26, 27, 28, 29 и залегает в виде слоя мощностью 0,8 - 3,2 м в интервале глубин от 3,5 до 6,7 м, абсолютные отметки подошвы 154,25 - 158,10 м.
Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений московского горизонта: от 0,7 м до 6,9 м.
Ледниковые отложения московского горизонта представлены суглинками различной консистенции.
ИГЭ - 7 - Суглинок коричневый и коричневато-серый, полутвердый, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 7,5 м в интервале глубин от 3,6 до 14,6 м, абсолютные отметки подошвы 149,05 - 157,06 м.
ИГЭ - 7а - Суглинок коричневый и коричневато-серый, тугопластичный, с линзами песка и с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,4 - 9,8 м в интервале глубин от 3,3 до 14,7 м, абсолютные отметки подошвы 147,63 - 158,99 м.
Вскрытая мощность ледниковых отложений московского горизонта: от 3,4 м до 9,9 м.
Флювиогляциальные – озерно-ледниковые отложения донского и московского горизонта представлены песками мелкими, пылеватыми, суглинками различной консистенции, супесями.
ИГЭ - 8 - Песок мелкий средней плотности коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,8 - 9,5 м в интервале глубин от 10,2 до 23,1 м, абсолютные отметки подошвы 140,32 - 149,74 м.
ИГЭ - 8а - Суглинок серый, мягкопластичный с линзами текучепластичного, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,7 - 9,8 м в интервале глубин от 13,8 до 24,6 м, абсолютные отметки подошвы 136,35 - 150,94 м.
ИГЭ - 8б - Суглинок серый, тугопластичный, с линзами песка и с редким включением гравия, вскрыт в районе скважин 3, 4, 5, 6, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и залегает в виде слоя мощностью 0,5 - 4,2 м в интервале глубин от 11,9 до 24,7 м, абсолютные отметки подошвы 137,77 - 147,05 м.
ИГЭ - 8в - Супесь серая, пластичная, с линзами песка и с редким включением гравия., вскрыт в районе скважин 12, 13, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 6,4 м в интервале глубин от 9,1 до 20,6 м, абсолютные отметки подошвы 145,29 - 149,27 м.
ИГЭ - 9 - Песок мелкий плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 11,0 м в интервале глубин от 9,5 до 25,1 м, абсолютные отметки подошвы 139,77 - 150,26 м.
ИГЭ - 9а - Песок пылеватый плотный коричневато-серый, с частыми прослоями супеси, с линзами суглинка и с редким включением щебня, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 10, 12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 3,2 м в интервале глубин от 15,1 до 22,1 м, аб солютные отметки подошвы 139,70 - 147,70 м. Вскрытая мощность флювиогляциальных – озерно-ледниковых отложений дон ского и московского горизонта отложений: от 6,2 м до 14,1 м. 
Нижнемеловые отложения представлены песками мелкими, пылеватыми, гли
нами. 
ИГЭ - 11 - Песок мелкий плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками песка пылеватого и глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт в районе скважин 1, 2, 27, 28 и залегает в виде слоя мощностью 0,9 - 7,0 м в интервале глубин от 18,8 до 26,9 м, абсолютные отметки подошвы 134,05 - 141,15. 
[bookmark: _Toc485390691][bookmark: _Toc509485664][bookmark: _Toc532474125]ИГЭ - 12 - Песок пылеватый плотный зеленовато-серый, слюдистый, с прослойками глины полутвердой, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,6 - 7,8 м в интервале глубин от 19,7 до 28,0 м, абсолютные отметки подошвы 132,95 - 143,15 м.
ИГЭ - 13 Глина темно-серая, полутвердая, с тонкими прослойками пылеватого песка, вскрыта в районе скважин 7, 8, 9, 11, 15, 16 и залегает в виде слоя мощностью 0,9 - 3,3 м в интервале глубин от 23,6 до 28,0 м, абсолютные отметки подошвы 137,91 - 141,50 м.
[bookmark: _Toc109755304]Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием двух водоносных горизонтов – вод спорадического распространения и надъюрского.
Подробное описание гидрогеологических условий участка размещения Объекта приведено в Техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий.
[bookmark: _Toc509485665][bookmark: _Toc532474126][bookmark: _Toc109755305][bookmark: _Toc447020144][bookmark: _Toc389060278][bookmark: _Toc447020145][bookmark: _Toc485390692]Инженерно-экологические условия
На основе результатов выполненных инженерно-экологических изысканий и оценки санитарно-экологического состояния на территории Объекта установлено:
В ходе полного радиометрического обследования территории радиационных аномалий не выявлено. Гамма-излучение на участке не отличается от присущего данной местности естественного гамма-излучения в пределах погрешности измерений и естественных колебаний, обусловленных его космической составляющей и статистическим разбросом.
Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует нормативному уровню, установленному НРБ 99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП 11-102-97.
Грунты по эффективной удельной активности естественных радионуклидов и цезия – 137 соответствуют I классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений, согласно НРБ 99/2009. Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено.
Уровень среднего предельного значения ППР радона с поверхности почвы не превышает допустимые уровни, регламентируемые НРБ 99/2009, участок является потенциально радонобезопасным.
По результатам исследования химического загрязнения санитарнобактериологических и санитарно-паразитологических исследований, в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21, разработаны следующие рекомендации по использованию почв и грунтов с исследуемого участка:
Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м пробы почв в районе скважины № 30 в слое 0,2-2,0 м;
Все остальные исследованные почвы и грунты в слое 0,0-10,0 м можно использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска
В соответствии с Критериями оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных объектов (табл. 4.4 СП 11-102-97) в настоящее время на исследуемом участке наблюдается относительно удовлетворительная экологическая ситуация по степени загрязнения изученного водоносного горизонта, из-за превышения допустимого уровня мутности, нефтепродуктов, перманганатной окисляемости и сухого остатка.
Газогеохимические исследования на участке выполняются по результатам инженерно-геологических изысканий при наличии в разрезе потенциально-газогенерирующих насыпных грунтов – грунтов, содержащих органические остатки (СП 47.13330.2016). По результатам инженерно-геологических исследований таких грунтов на исследуемом участке в разрезе не выявлено
[bookmark: _Toc509485666][bookmark: _Toc532474127][bookmark: _Toc109755306]Восстановление и благоустройство территории
[bookmark: _Toc389060279][bookmark: _Toc447020146][bookmark: _Toc485390693]Архитектурно-планировочные решения, принятые в разделе ПЗУ, обеспечивают комфортное и безопасное пребывание людей (в том числе с ограниченными физическими возможностями) на территории проектируемого жилого комплекса. Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению без барьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения согласно требуемым нормам и рекомендациям по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. При решении схемы планировочной организации земельного участка учтены пешеходные маршруты для маломобильных групп населения.
Планировочная организация площадки обеспечивает рациональное расположение зданий, инженерных сооружений и сетей, и их подключение к существующим коммуникациям, а также обеспечивает согласованную транспортную схему движения. Отметка первого этажа решена в одном уровне с благоустройством и выходом непосредственно на рельеф. 
Подробное описание работ по благоустройству территории проектируемого Объекта представлено в соответствующем разделе проектной документации (шифр 1191-ПЗУ).
[bookmark: _Toc532474128][bookmark: _Toc109755307][bookmark: _Toc509485667]Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
Этап строительства.
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. Для устранения возможных экологических воздействий на земельные ресурсы и сведения их к минимуму при строительстве Объекта предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
минимизация площадей, отводимых под строительство;
максимально возможное сокращение сроков строительства;
строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
выполнение строительных работы строго в контурах отвода земель, для предотвращения механического нарушения почвенно-растительного покрова на прилегающих участках;
использование технологических схем производства работ, машин и механизмов, наносящих наименьший ущерб поверхности почвы и растительной среде;
очистка колес автотранспорта посредством мойки колес;
эксплуатация технических средств, машин и механизмов, используемых при строительстве, организована в строгом соответствии со СНиП 12.01-2004 «Организация строительства» с целью исключения малейшего пролива горюче-смазочных материалов или загрязнения и порчи прилегающей территории; 
заправка и ремонт технических средств, связанный со значительными отходами, на территории стройплощадки не предусматривается;
с целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке строительства не предусматривается;
слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также сброс сточных вод на рельеф запрещается;
неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ, в бытовых и административных помещениях;
выполнение рекультивации нарушенных земель и благоустройство территории после окончания строительства.
Во время проведения строительных работ во избежание захламления территории все строительные отходы собираются в специальные контейнеры, размещенные на специально оборудованных площадках, с дальнейшим вывозом для обезвреживания, захоронения или утилизации спецорганизациями, имеющими соответствующие лицензии. Категорически запрещается сжигание всех видов горючих отходов.
После завершения строительства на территории Объекта будет убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка. 
Этап эксплуатации.
В период эксплуатации в районе расположения проектируемого Объекта предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
сбор отходов будет осуществляться раздельно в соответствующие контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках, обеспечивающих достаточную изоляцию отходов от окружающей среды;
регулярная механизированная уборка территории;
обеспечение сбора загрязненного поверхностного стока с территории с последующим отводом в централизованные городские сети, исключающего проникновение загрязненных вод в почвы.
Предусмотренные проектной документацией мероприятия способствуют снижению негативного воздействия на почвенный покров.


[bookmark: _Toc447020147][bookmark: _Toc485390694][bookmark: _Toc509485668][bookmark: _Toc532474129][bookmark: _Toc109755308]ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Основными задачами разработки данного подраздела являются:
уточнение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ источников загрязнения атмосферы (ИЗА) при проведении работ по строительству и эксплуатации проектируемого Объекта;
определение степени влияния выбросов ИЗА Объекта на загрязнение атмосферы на границе ближайших нормируемых территорий;
разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для источников загрязнения при проведении работ по строительству и эксплуатации проектируемого Объекта.
Значения фоновых концентраций указаны, согласно справке, представленной в Приложении А. 
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В период проведения строительных работ будет оказываться негативное воздействие на атмосферный воздух.
Согласно данным раздела «Проект организации строительства» продолжительность строительства составляет 26 мес. 
Сведения об основных строительных машинах и оборудовании, являющихся источниками выделения загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, приняты по разделу «Проект организации строительства» (шифр 1191-ПОС1), и приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1 - Сведения об основных строительных машинах и оборудовании 
	Наименование
	Тип
Марка
	Основные технические параметры
	Кол-во
	Примечание

	Автосамосвал
	КамАЗ - 6520
	V = 12-20 м3, Q= 20,0 т.
	10
	Доставка матер.

	Машина бортовая
	КамАЗ - 5320
	Q = 8 т.
	5
	Доставка матер.

	Автомобильный кран
	Автокран КС-55713
	Q=25 т
	2
	Подготовительный период

	Башенный кран №1-4
	Potain MСT 325
	Q=12,0 т, Lстр = 55 м
	4
	Возведение конструкций

	Грузопассажирский подъёмник
	Alimak Scando 20/30
	N =7,5 кВт
	10
	Подъем грузов и рабочих на монтажный горизонт

	Автобетононасос
	Mecbo AUT 
	-
	1
	Бетонирование

	Бульдозер
	KOMATSU D275A-5
	-
	4
	Планировка территории

	Экскаватор погрузчик
	John Deere 710J
	Vковша=0,5м3;
	4
	Земляные работы

	Экскаватор гусеничный
	JCB JS 260
	Vковша=1,5м3;
	2
	Земляные работы

	Сваевдавливающая установка
	Sunward ZYJ -320В
	-
	2
	Свайные работы

	Буровая установка
	ПБУ-2-317

	-
	1
	Земляные работы

	Электротрамбовка 
	ИЭ-4505
	N =0,65 кВт
	4
	Уплотнение грунта

	Виброплита 
	ДУ-90
	-
	4
	Уплотнение грунта

	Дренажный насос
	ГНОМ 6-6
	P = 6 м3/час,
N = 0,75 кВт
	6
	Водоотлив

	Станок для резки арматуры
	СМЖ-179А
	N = 11 кВт
	5
	Арматурные работы

	Сварочный аппарат 
	СТН-500
	N = 10 кВт
	4
	Сварочные работы

	Трансформатор масляный (электропрогрев)
	КТПТУ-80
	N = 63 кВт
	5
	Прогрев бетона

	Автобетоносмеситель
	СБ-92В-2
	V = 5,0  м3
	8
	Транспортировка бетонной смеси

	Бетононасос стационарный
	Mecbo Р4.65
	P = 145 м.куб./час, дель
	4
	Бетонирование

	Распределительная механическая стрела
	Putzmeister RV-13.
	-
	4
	Подача бетона в опалубку

	Автобетононасос 
	Mecbo AUT P6.90-33
	-
	3
	Возведение монолитных конструкций ниже 0,000

	Глубинный вибратор
	ИВ-61
	220/380 В,
N = 0,4 кВт.
	12
	Уплотнение бетонной смеси

	Виброрейка
	ЭВ-270А
	L = 1,7/3,2 м,
N = 0,25 кВт
	12
	Уплотнение бетонной смеси

	Компрессор
	ЗИФ-СВЭ-5/0.7
	P = 5 м3/мин,
p = 7 атм.; 37 кВт.
	1
	Сжатый воздух

	Пункт мойки колес
	Мойдодыр-К-4
	N = 3,1 кВт
	2
	Очистка колес

	Средства малой механизации
	-
	-
	По треб.
	Принять в соответствии с ППР





В период СМР негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать следующие источники выделения загрязняющих веществ (ИВ):
двигатели строительных машин при производстве работ (источник 6501)
двигатели автотранспорта при производстве работ (источник 6502);
сварочные работы (источник 6503);
пересыпка пылящих материалов (источник 6504).
Расчет количества выбросов ЗВ, от двигателей автотранспорта, стройтехники и автотранспорта на мойке колес, проведен по программе «Автотранспортное предприятие» фирмы «Экоцентр». Программа реализует методики:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г. (раздел 2) Дополнения и изменения к «Методике….», Москва 1999г.;
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), Москва, 1998г. (раздел 2) Дополнения к «Методике…», Москва, 1999г.;
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012г.
Расчет количества выбросов ЗВ, выделяющихся при резке и сварочных работах проводился по методикам:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г. (раздел 3.6). Дополнения и изменения к «Методике….», Москва 1999г.;
«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», СПб, 2015 г.;
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012г.
Расчет количества выбросов при пересыпке грунта проведен по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов». Новороссийск, 2001.
Наименование и количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу каждым ИЗА, при рассматриваемом этапе работ, приведены в таблице ниже в таблице.
Расчет количества выбросов ЗВ приведен в Приложении Б. 
Высота источников выбросов 5 м, согласно «Методическому пособию по расчёту, нормированию, и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб, 2012 г., раздел 2, подраздел 2.2.2.
При производстве работ используется современная техника, агрегируемая двигателями с системой рециркуляции охлаждаемых выхлопных газов и выхлопными дизельными фильтрами, состоящими из сажевого фильтра и катализатора окисления, что позволяет снизить выброс окислов азота, оксида углерода, углеводородов, сажи. Паспорт приложен к расчету.
Общий валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства приведен в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2 - Общий валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства объекта.
	Код. Наименование загрязняющего вещества
	ПДК, мг/м3
	Источники выбросов

	
	
	Кол-во
	выброс, г/с
	выброс, т/период

	123. диЖелезо триоксид
	0,4
	1
	0,0031521
	0,0037825

	143. Марганец и его соединения
	0,01
	1
	0,0002125
	0,000255

	301. Азота диоксид
	0,2
	3
	0,01181719
	0,481351

	304. Азота оксид
	0,4
	3
	0,0019205
	0,07822155

	328. Сажа
	0,15
	2
	0,0150786
	0,062888

	330. Сера диоксид
	0,5
	2
	0,0150786
	0,8852278

	337. Углерод оксид
	5
	3
	0,0163684
	0,35705732

	2732. Керосин
	1,2
	2
	0,006631395
	0,156929

	2907. Пыль неорганическая: SiO2>70%
	0,15
	1
	0,0045333
	0,00096

	2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%
	0,3
	2
	0,0016528
	0,00033

	6204. Азота диоксид, серы диоксид
	1,6
	3
	0,02689579
	1,366578

	ИТОГО*:
	0,076445385
	2,027002


*группы суммации не учитываются
[bookmark: _Toc447020149][bookmark: _Toc485390698][bookmark: _Toc509485670][bookmark: _Toc532474131][bookmark: _Toc109755310]Расчет рассеивания на период строительства
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273). по программе УПРЗА «Экоцентр».
[bookmark: _Toc447020150][bookmark: _Toc485390699][bookmark: _Toc509485671][bookmark: _Toc532474132]Оценка целесообразности проведения детальных расчетов проведена по результатам программы расчета рассеивания (п. 3.1. прим. 1 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух. СПб, 2012).
Проведен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по наихудшему варианту – летний период. 
Проведенными расчетами учтены:
техническая характеристика источников;
взаимное расположение источников на участке строительства;
рельеф района путем поправки на рельеф;
скорость оседания различных веществ в атмосфере;
неблагоприятные метеорологические условия, путем автоматического учета опасного направления и скорости ветра, при которых достигаются наибольшие концентрации.
В расчетах были приняты 6 расчетных точек: РТ1-4 на фасадах жилых домов, РТ5-6 территория ПК№114а-ЗАО, территория ПК№114в-ЗАО;
Размер расчетной площадки принят 620х660 метров с шагом расчетной сетки 20 м. 
Схема расположения источников ЗВ, расчетных точек и расчетных площадок представлена на рисунке 4.2.1.
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Рис. 4.2.1. Карта-схема расположения источников выбросов и расчетных точек на период строительства.
Расчет представлен в Приложении В. 
Значения загрязняющих веществ в долях ПДК представлено в таблице 4.2.1 и на рисунке 4.2.2.
Таблица 4.2.1 - Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках в период строительных работ. 
	
	Концентрации Загрязняющих Веществ, См.р./ПДКм.р.

	
	123
	143
	301
	304
	328
	330
	2732
	2907
	2908

	РТ1
	-
	0,009
	0,72
	-
	0,004
	0,017
	-
	0,013
	-

	РТ2
	-
	0,009
	0,72
	-
	0,004
	0,018
	-
	0,014
	-

	РТ3
	-
	0,00
	0,71
	-
	0,00
	0,01
	-
	0,00
	-

	РТ4
	-
	0,00
	0,72
	-
	0,00
	0,01
	-
	0,00
	-

	РТ5
	-
	0,013
	0,72
	-
	0,005
	0,02
	-
	0,018
	-

	РТ6
	-
	0,011
	0,72
	-
	0,004
	0,018
	-
	0,015
	-

	Концентрации Загрязняющих Веществ, Сс.г../ПДКс.с.

	РТ1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,073
	-
	-
	-

	РТ2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,09
	-
	-
	-

	РТ3
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-

	РТ4
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-

	РТ5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,11
	-
	-
	-

	РТ6
	-
	-
	-
	-
	-
	0,106
	-
	-
	-


Концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны не превысят значений предельно-допустимых концентраций с учетом фонового загрязнения. 
Максимальные концентрации будут достигнуты по веществам: диоксид азота – 0,72ПДК
Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе близлежащей жилой зоны не превысят санитарно-эпидемиологические нормы.
Выбросы загрязняющих веществ при производстве СМР осуществляются только в период строительства объекта и не участвуют в формировании фоновых концентраций, то есть носят кратковременный характер.
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Рисунок 4.2.2. Приземные концентрации загрязняющих веществ в период проведения строительных работ.
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[bookmark: _Toc447020151][bookmark: _Toc485390700][bookmark: _Toc509485672][bookmark: _Toc532474133]В период эксплуатации Объекта негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать вентвыбросы из подземной автостоянки, автотранспорт на гостевых автостоянках и на площадках временного накопления отходов. 313 мм размещены в подземном паркинге, 116 м/м на территории в границах ГПЗУ.
Характеристика источников загрязнения атмосферы представлена в таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1 – Краткая характеристика источников загрязнения атмосферы в период эксплуатации объекта.
	№ ИЗА
	Наименование 
	Высота ИЗА, м
	Характеристика

	6501
	Мусоровоз  
	5
	неорганизованный

	6502
	Наземная автостоянка 36 м/м 
	5
	неорганизованный

	6503
	Наземная автостоянка 64 м/м
	5
	неорганизованный

	6504
	Наземная автостоянка 16 м/м
	5
	неорганизованный

	6505
	Въезд/выезд из паркинга   
	5
	неорганизованный

	0001
	1 дымовая зона
	79
	организованный

	0002
	2 дымовая зона
	79
	организованный

	0003
	3 дымовая зона
	79
	организованный

	0004
	4 дымовая зона
	79
	организованный

	0005
	5 дымовая зона
	79
	организованный

	0006
	6 дымовая зона
	79
	организованный

	0007
	Рампа
	79
	организованный


Источниками выделения ЗВ будут являться двигатели легковых и грузовых (мусоровоз) автомобилей.
Используемое топливо – бензин, дизель. Доля автомобилей на дизельном топливе – 25%. Принятые объемы двигателей согласно разделу ТХ–1,8-3,5 л (70% от общего количества машиномест) и свыше 3,5 л (30% от общего количества машиномест).
Интенсивность въездов принята с учетом требований СП 113.13330.2016:
в час - 35% от общего количества машиномест;
общий разбор от общего количества машиномест – 80%.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по следующим методикам:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;
Дополнение к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». Москва, 1999 г.;
Дополнение к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1999 г.;
Дополнение к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1999 г.;
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб, 2012 г.;
Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.
Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении В.
Количество выбросов ЗВ, выбрасываемых каждым источников загрязнения атмосферы приведены в таблице 4.3.2
Таблица 4.3.2 - Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ. Эксплуатация.
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	ПДКмр, мг/м3
	ПДКсс, мг/м3
	ОБУВ
	Класс опасности
	Максимальный выброс ЗВ, г/с
	Валовый выброс ЗВ, т/год

	301
	Азота диоксид
	0,2
	0,04
	-
	3
	0,0083260
	0,045516

	304
	Азота оксид
	0,4
	0,06
	-
	3
	0,0013531
	0,007396

	328
	Сажа
	0,15
	0,05
	-
	3
	0,0003415
	0,001740

	330
	Сера диоксид
	0,5
	0,05
	-
	3
	0,0027246
	0,015945

	337
	Углерод оксид
	5
	3
	-
	4
	0,2052129
	1,295126

	2704
	Бензин
	5
	1,5
	-
	4
	0,0169434
	0,107792

	2732
	Керосин
	-
	-
	1,2
	-
	0,0044867
	0,022179

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	1,6
	-
	0,0110506
	0,061461

	*Итого:
	0,240332
	1,496912


*группы суммации не учитываются.
Параметры источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух приведены в Приложении В.
[bookmark: _Toc109755312]Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273). по программе УПРЗА «Экоцентр».
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен по наихудшему варианту – летний период.
Размер расчетной площадки принят 310х280 метров с шагом расчетной сетки 20 м. 
Проведенными расчетами учтены:
техническая характеристика источников;
взаимное расположение источников на участке строительства;
рельеф района путем поправки на рельеф;
скорость оседания различных веществ в атмосфере;
неблагоприятные метеорологические условия, путем автоматического учета опасного направления и скорости ветра, при которых достигаются наибольшие концентрации.
В расчетах были приняты расчетные точки:
РТ1 – на фасаде К20.7;
РТ2 – на фасаде К20.3;
РТ3 – на фасаде К20.5;
РТ4 – на фасаде К20.2;
РТ5 – на фасаде К20.8;
РТ6 – детская площадка;
РТ7 – территория ПК№114а-ЗАО;
РТ8 – территория ПК№114в-ЗАО;
В качестве нормативов качества атмосферного воздуха приняты 1 ПДК – для жилой застройки, 0,8 ПДК – для территорий ПК№ №114а-ЗАО,114в-ЗАО.
Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы и расчетных точек на период эксплуатации представлена на рисунке 4.4.1 и в Приложении В.
[image: ]
Рис. 4.4.1. Схема расположения источников загрязнения и расчетных точек на период эксплуатации. 
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты представлены в Приложении Д.
Количество загрязняющих веществ в расчете - 7 (в том числе твердых - 1; жидких и газообразных - 6), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 4.4.1.
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты представлены в Приложении Д.
Таблица 4.4.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации, поступающих в атмосферу в период эксплуатации реконструируемого объекта.
	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	304
	Азота оксид
	3
	0,4
	0,06
	-
	0,4

	328
	Сажа
	3
	0,15
	0,05
	-
	0,15

	330
	Сера диоксид
	3
	0,5
	0,05
	-
	0,5

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5

	2704
	Бензин
	4
	5
	1,5
	-
	5

	2732
	Керосин
	-
	-
	-
	1,2
	1,2

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	1


Согласно проведенным расчетам, расчет рассеивания нецелесообразен для всех веществ, т.к. пороговое значение суммарной приземной концентрации, выраженной в долях ПДК, меньше константы целесообразности расчетов.
Негативное воздействие на атмосферный воздух при соблюдении природоохранных мероприятий сводится к минимальному.
[bookmark: _Toc67994647][bookmark: _Toc109755313]Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации
В помещениях для хранения автомобилей проектируемой автостоянки обеспечен постоянный контроль уровня CO, сигнал от системы контроля выведен в помещение - охраны на 1-м этаже, согласно п. 6.3.6 СП 113.13330.
Результаты проведенных расчетов рассеивания показали, что превышений ПДК на ближайших нормируемых территориях не будет, поэтому дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха предусматривать не нужно.
[bookmark: _Toc509485673][bookmark: _Toc532474134][bookmark: _Toc109755314]Сведения о санитарно-защитной зоне
В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1,1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1,1200-03), проектируемый Объект не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается.
Участок размещения проектируемого Объекта не затрагивают границы СЗЗ существующих либо проектируемых предприятий.



[bookmark: _Toc447020152][bookmark: _Toc485390701][bookmark: _Toc509485674][bookmark: _Toc532474135][bookmark: _Toc109755315]ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[bookmark: _Toc447020153][bookmark: _Toc485390702][bookmark: _Toc509485675][bookmark: _Toc532474136][bookmark: _Toc109755316]Водопотребление и водоотведение в период строительства
Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. ТУ на подключение получает заказчик.
Расчет потребности в воде производится для периода с наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов.
Потребность Qтр= Qпр + Qхоз =0,19 + 1,07=1,26 л/с.
Расход воды на производственные потребности л/с:
Qпр=Кн*(qп*Пп*Кч)/3600t=1,2*(500*6*1,5)/(3600*8)= 0,19
qп =500л- расход воды на производственного потребителя
Пп-6- число потребителей в наиболее загруженную смену;
Кч – 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления
t - 8ч – число часов в смене;
Кн – 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.
Расход воды на хозяйственно - бытовые потребности, л/с,
Qхоз = (qx*Пр*Кч)/(3600t) + (qд*Пд)/(60t1)= (15*108*2)/(3600*8) + (30*86)/(60*45)=1,07л/с
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.
Расчет поверхностного стока с территории объекта на период строительства
Объем поверхностного стока, отводимого с территории строительных работ, определяется в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006 г.).
В соответствии с этой методикой среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:
Wг = Wд + Wт,
где Wд, Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3.
В виду того, что строительными работами не предусмотрены поливомоечные работы на территории строительства, поливомоечные воды образовываться не будут.
Следовательно, среднегодовой объем поверхностных сточных вод определяем по формуле:
Wг = Wд + Wт.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод определяется по формулам
Wд = 10*hд*Ψд*F;
Wт = 10*hт*Ψт*F;
где F - площадь водосброса, га; 
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по «СП 131.13330.2020 Строительная климатология»  (для г. Москва – 470 мм); 
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330.2020 Строительная климатология (для г. Москва – 235 мм);
Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно (табл.5 рекомендаций).
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:
для водонепроницаемых покрытий 0,6 - 0,8;
для грунтовых поверхностей - 0,2;
для газонов - 0,1.
Площадь временных дорог на территории строительных работ составляет 0,05га. (Основной период) 
При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Ψт с учетом уборки снега и потерь воды за счет впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей принимаем, равным 0,6.

0,2000
Годовое количество дождевых вод, стекающих с территории строительных работ
Wд = 10*470*0,2000*1,8991 = 1785,2 м3/год.
Годовое количество талых вод, стекающих с территории строительных работ
Wт = 10*235*0,5*1,8991 = 2231,4 м3/год.
Таким образом, годовое количество поверхностных вод, поступающих с территории строительных работ, составит:
Wг = 1785,2 + 2231,4 = 4016,6 м3/год.
В связи с тем, что «Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» (утв. Госкомэкологии РФ 29.12.98) с 01.01.2016 г. утратили силу, средневзвешенные концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке на исследуемой территории рассчитываются («Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты». ФГУП «НИИ ВОДГЕО»): 

,
	где
	Сi
	–
	концентрация загрязняющих веществ (или показателей качества) в поверхностных сточных водах, отводимых с различных площадей стока, мг/дм3 (таблица 2 вышеуказанных рекомендаций);
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	–
	общая площадь стока, га.


Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке проектируемого объекта представлены в таблице 5.1.1.  В процессе проведения работ по строительству запрещается любой сброс воды на строительной площадке за пределами установленных зон. Определяются зоны на строительной площадке, в которых разрешается пользоваться водой, канализацией для бытовых и производственных нужд. Отвод канализационных и дождевых сточных вод осуществляется в систему централизованной канализации после получения согласования от владельца сети.
Таблица 5.1.1 - Расчет средневзвешенных концентраций ЗВ в поверхностном стоке стройплощадки
	Вид поверхности и характер стока
	Ci, 
мг/дм3
	Средневзвешенная концентрация Сср, мг/дм3

	
	нефтепродукты
	взвешенные вещества
	нефтепродукты
	взвешенные вещества

	Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта
	Дождевой сток
	20
	1000
	20
	1000

	
	Талый сток
	25
	3000
	25
	3000

	После осветления
	0,5-10
	50-200


[bookmark: _Toc109755317]Мероприятия по охране водных ресурсов
В целях защиты подземных вод от загрязнения, засорения и истощения при строительстве Объекта предусмотрены следующие мероприятия:
не допускается сброс вод, вызывающих загрязнения водных объектов;
перед началом основных работ будет произведено ограждение строительной площадки гравийно-песчаной насыпью, с отводом поверхностного стока по временной системе открытых лотков в земляной отстойник. В земляном отстойнике происходит осветление стока на 50-70% и далее его можно отводить в дождевую канализацию;
запрещается захоронение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
запрещается сброс сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций;
устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;
обязательное соблюдение границы территории объекта на период проведения строительства;
оснащение рабочих мест контейнерами для строительных, бытовых и промышленных отходов;
накопление опасных отходов – в металлических контейнерах с крышкой, в местах защищенных от воздействия атмосферных осадков;
отстой строительной техники в специально отведенном месте;
организацию обслуживания машин и механизмов на базе генподрядчика;
заправку техники горюче-смазочными материалами на АЗС общего пользования.
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Водопотребление
Источником водоснабжения Объекта является централизованный городской водопровод.
Вода в проектируемом городском водопроводе соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Новых источников водоснабжения проектом не предусматривается.
Водоотведение
Канализование объекта – централизованное.
В соответствии с Техническими условиями на подключения объекта к централизованным системам водоотведения АО «Мосводоканал» №14107 ДП-К канализование проектируемого жилого дома выполняется в ранее запроектированные сети d=300мм согласно схемы инженерного обеспечения территории (заказ №01-20/ОСК-НК, разработанная ООО «Объединенная сетевая компания» в 2021 году).
В соответствии с схемой инженерного обеспечения территории (заказ №01-20/ОСКДК, разработанная ООО «Объединенная сетевая компания» в 2021 году) отвод поверхностного стока с территории жилого выполняется в ранее запроектированные сети дождевой канализации d=500мм.
Прокладка внутриквартальной сети дождевой канализации от колодцев на выпусках из здания до точки подключения выполняется силами ГУП «Мосводосток» в рамках Договора №ТП-0573-22 от 01.07.2022г. о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
Расчет поверхностного стока с территории объекта на период эксплуатации Объекта
Расчет выполнялся на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» - М., 2015 (ОАО «НИИ ВОДГЕО»), СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Площадь земельного участка в границах благоустройства составляет:
	
	площадь, га

	Площадь участка в границах 1 этапа
	3,06

	Площадь застройки
	0,687710 ( с учетом площади ТП)

	Площадь твердых покрытий
	1,70830

	Площадь озеленения
	0,66399


Объем поверхностного стока, отводимого с территории объекта, определяется в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.).
В соответствии с этой методикой среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле
Wг = Wд + Wт + Wм,
где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.
Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Wм = 10*m*k*Fм*Ψм,
где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2-1,5 л/м2 на одну мойку);
k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;
Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равный 0,5).
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод определяется по формулам
Wд = 10*hд*Ψд*F;
Wт = 10*hт*Ψт*F;
где F - площадь водосброса (по видам покрытий), га; 
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 4.1 СП 131.13330.2020 (для г. Москва – 470 мм); 
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл.3.1 СП 131.13330.2012 (для г. Москва – 235 мм);
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:
для водонепроницаемых покрытий 0,6 - 0,8;
для грунтовых поверхностей - 0,2;
для газонов - 0,1.

0,5698
При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Ψт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7.
Годовое количество поливомоечных вод:
Wм = 10 * 1,5 * 150 * 1,7083 * 0,5 = 1921,84 м3/год.
Годовое количество дождевых вод:
Wд. = 10 * 470 * 0,5698 * 3,06 = 8194,95 м3/год.
Годовое количество талых вод:
Wт = 10 * 235 * 0,5 * 3,06 = 3595,50 м3/год.
Таким образом, объем годового поверхностного стока составит:
Wг = 1921,84 + 8194,95 + 3595,50 = 13712,29 м3
Территория проектируемого объекта относится к селитебным территориям, соответственно поверхностные сточные воды загрязнены нефтепродуктами и взвешенными веществами, других специфических загрязняющих веществ в составе сточных вод не присутствует.
Средние концентрации основных примесей в поверхностном стоке принимаются в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006 г.) и соответствуют средним значениям для селитебных территорий.
	Вид поверхности и характер стока
	Ci, мг/дм3
	Сср, мг/дм3

	
	НП
	ВВ
	НП
	ВВ

	Дождевой сток
	Кровли зданий и сооружений
	0,35
	20,00
	4,9
	286,4

	
	Твердые покрытия
	8,0
	400,0
	
	

	
	Зеленые насаждения и газоны
	1,00
	300,0
	
	

	Талый сток
	Кровли зданий и сооружений
	0,35
	20,00
	11,9
	1411,3

	
	Твердые покрытия
	20,00
	2000,00
	
	

	
	Зеленые насаждения и газоны
	1,00
	1500,00
	
	


Для достижения требований по составу загрязняющих веществ в сточной воде, необходимо производить регулярную уборку территории, а также регулярный вывоз снега в зимний период.
В соответствии с ТУ на водоотведение, требования к составу поверхностного стока:
по взвешенным веществам – не более 300 мг/л;
по нефтепродуктам – не более 8,0 мг/л.
Для достижения требований по составу загрязняющих веществ в сточной воде, необходимо производить регулярную уборку территории, а также регулярный вывоз снега в зимний период.
[bookmark: _Toc109755319]Мероприятия по охране водных объектов
При функционировании Объекта минимизации воздействия на водную среду будет способствовать также выполнение следующего списка превентивных мероприятий:
сухая уборка твердых покрытий подземной автостоянки;
на участках территории Объекта с твердым покрытием организованный сбор поверхностных стоков и их отвод в централизованную систему водоотведения поверхностных сточных вод;
недопущение утечек из подземных водонесущих коммуникаций и от резервуаров путем выполнения изоляции стыков, тройников, клапанов и задвижек на технологических трубопроводах и последующий контроль безаварийной работы данных узлов;
герметизация и гидроизоляция днищ и бортов устройств систем дождевой и хозяйственно-бытовой канализации;
проведение регулярной уборки территории объекта с максимальной механизацией уборочных работ (особенно в зимнее время);
выполнение своевременной регулярной прочистки дождеприемных колодцев, в том числе и в зимний период от снега;
обязательное непроницаемое асфальтовое покрытие на участках временного накопления отходов;
ежедневный вывоз образующихся отходов;
минимизация использования солевых противогололедных смесей в зимний период.
Предусматриваемый общесанитарный комплекс мероприятий полностью обеспечивает экологическую безопасность функционирования рассматриваемого Объекта.
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[bookmark: _Toc532474140][bookmark: _Toc509485679]В период строительства будет оказываться негативное воздействие на окружающую среду, проявляющееся в физическом (шумовом) загрязнении.
Возникающий при работе стройтехники шум ухудшает качество среды обитания человека и животных на прилегающей территории. Шум оказывает вредное воздействие на организм человека. Работающие, прибывая в условиях длительного воздействия шума, начинают испытывать: головную боль, повышенную утомляемость, головокружение, раздражительность и т.д.
В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"), уровень звукового давления составляет:
эквивалентный уровень звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам: с 7 до 23 часов – 55 дБ(А), с 23 до 7 часов – 45 дБ(А);
максимальный уровень звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам: с 7 до 23 часов – 70 дБ(А), с 23 до 7 часов – 60 дБ(А);
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Источником шума в период строительства является строительная техника в процессе выполнения технологических операций. Основные источники шума на территории строительства приведены в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1 - Основные источники шума на период строительства
	Наименование
	Тип
Марка
	Основные технические параметры
	Кол-во
	Примечание

	Автосамосвал
	КамАЗ - 6520
	V = 12-20 м3, Q= 20,0 т.
	10
	Доставка матер.

	Машина бортовая
	КамАЗ - 5320
	Q = 8 т.
	5
	Доставка матер.

	Автомобильный кран
	Автокран КС-55713
	Q=25 т
	2
	Подготовительный период

	Башенный кран №1-4
	Potain MСT 325
	Q=12,0 т, Lстр = 55 м
	4
	Возведение конструкций

	Грузопассажирский подъёмник
	Alimak Scando 20/30
	N =7,5 кВт
	10
	Подъем грузов и рабочих на монтажный горизонт

	Автобетононасос
	Mecbo AUT 
	-
	1
	Бетонирование

	Бульдозер
	KOMATSU D275A-5
	-
	4
	Планировка территории

	Экскаватор погрузчик
	John Deere 710J
	Vковша=0,5м3;
	4
	Земляные работы

	Экскаватор гусеничный
	JCB JS 260
	Vковша=1,5м3;
	2
	Земляные работы

	Сваевдавливающая установка
	Sunward ZYJ -320В
	-
	2
	Свайные работы

	Буровая установка
	ПБУ-2-317

	-
	1
	Земляные работы

	Электротрамбовка 
	ИЭ-4505
	N =0,65 кВт
	4
	Уплотнение грунта

	Виброплита 
	ДУ-90
	-
	4
	Уплотнение грунта

	Дренажный насос
	ГНОМ 6-6
	P = 6 м3/час,
N = 0,75 кВт
	6
	Водоотлив

	Станок для резки арматуры
	СМЖ-179А
	N = 11 кВт
	5
	Арматурные работы

	Сварочный аппарат 
	СТН-500
	N = 10 кВт
	4
	Сварочные работы

	Трансформатор масляный (электропрогрев)
	КТПТУ-80
	N = 63 кВт
	5
	Прогрев бетона

	Автобетоносмеситель
	СБ-92В-2
	V = 5,0  м3
	8
	Транспортировка бетонной смеси

	Бетононасос стационарный
	Mecbo Р4.65
	P = 145 м.куб./час, дель
	4
	Бетонирование

	Распределительная механическая стрела
	Putzmeister RV-13.
	-
	4
	Подача бетона в опалубку

	Автобетононасос 
	Mecbo AUT P6.90-33
	-
	3
	Возведение монолитных конструкций ниже 0,000

	Глубинный вибратор
	ИВ-61
	220/380 В,
N = 0,4 кВт.
	12
	Уплотнение бетонной смеси

	Виброрейка
	ЭВ-270А
	L = 1,7/3,2 м,
N = 0,25 кВт
	12
	Уплотнение бетонной смеси

	Компрессор
	ЗИФ-СВЭ-5/0.7
	P = 5 м3/мин,
p = 7 атм.; 37 кВт.
	1
	Сжатый воздух

	Пункт мойки колес
	Мойдодыр-К-4
	N = 3,1 кВт
	2
	Очистка колес

	Средства малой механизации
	-
	-
	По треб.
	Принять в соответствии с ППР



Шумовой характеристикой строительно-дорожной техники, работающей на строительной площадке, является максимальный уровень звука, LАmax, определяемый в 7.5 м от условного источника шума.
Шумовые характеристики строительной и дорожной техники, используемой на площадке, принимаются в соответствии со справочником «Техническая акустика транспортных средств (Политехника, Санкт-Петербург, 1992 г.), «Шумозащита в градостроительстве» (Прутков, Шишкин и др., Стройиздат, Москва, 1966), по данным фирм-производителей техники, а также по данным измерений, проведенных виброакустической лабораторией Тоннельной ассоциации России.
Максимальный уровень звука, создаваемого грузовыми автомобилями на стройплощадке, определяется шумом, создаваемым при въезде-выезде на площадку. Во время разгрузочно-погрузочных работ двигатели автомобилей выключаются.
Суммарный уровень звукового строительной площадки определен логарифмическим суммированием уровней звукового давления по формуле:

,
где Li – уровень звукового давления от одного источника шума, дБ.
В таблице 6.1.2 представлен состав техники на каждом этапе строительства объекта, ее количество, а также уровни звука, создаваемого каждым агрегатом на расстоянии 7,5 м.
Таблица 6.1.2 - Состав и шумовые характеристики строительной техники на каждом этапе строительства.
	Наименование
	Кол-во, шт
	Laэкв. дБА
	LАмакс, дБА
	Laэкв. дБА
	LАмакс, дБА

	1.Подготовительный период. Устройство временных дорог , планировка территории, демонтаж надземной части существующего здания и т.п.

	Автомобильный кран
	2
	72
	76
	75
	79

	Автотранспорт КамАЗ
	2
	72
	77
	75
	80

	Экскаватор-погрузчик
	1
	74
	79
	74
	79

	Экскаватор гусеничный
	1
	74
	80
	74
	80

	Энергетическая сумма
	 
	 
	 
	80,6
	85,6

	2.Возведение подземной и надземной  части здания

	Автотранспорт КамАЗ
	3
	72
	77
	77
	82

	Бетононасос
	1
	81
	85
	81
	85

	Сварочный аппарат
	1
	67
	67
	67
	67

	Башенный кран
	2
	69
	74
	72
	77

	Автобетонгосмеситель
	2
	72
	77
	75
	80

	Трансформатор для прогрева бетона
	1
	67
	67
	67
	67

	Глубинный вибратор
	1
	63
	69
	63
	69

	Вибратор поверхностный
	1
	63
	69
	63
	69

	Станок для гибки арматуры 
	1
	80
	85
	80
	85

	Сваебойная установка
	1
	80
	85
	80
	85

	Энергетическая сумма
	 
	 
	 
	86,4
	89,8

	3. Монтаж внутренних инженерных систем, отделочые работы, благоустройство территории 

	Автотранспорт КамАЗ
	3
	72
	77
	77
	82

	Экскаватор гусеничный
	1
	74
	79
	74
	79

	Энергетическая сумма
	 
	 
	 
	78,6
	83,6


Из приведенных данных видно, что наибольшая шумовая нагрузка ожидается на этапе возведения наземной и подземной части здания, во время которого используется техника, обладающая наибольшими шумовыми характеристиками.
Поскольку строительная техника во время работы перемещается по строительной площадке, условный источник шума помещается в акустическом центре, на наименьшем удалении от расчетной точки.
Расчет шума проведен в 2 расчетных точках. Карта-схема с расположением расчетных точек на прилежащей территории, на период строительства представлена на рисунке 6.1.1.
Параметры расчетных точек представлены в таблице 6.1.3.
Таблица 6.1.3 - Параметры расчетных точек.
	РТ
	Тип точки
	расстояние до ИШ, м

	РТ1
	2 м от фасада строящегося 9-ти этажного жилого дома
	53

	РТ2
	2 метра от фасада строящегося 17-ти этажного жилого дома
	31


[image: ]
Рисунок 6.1.1. Схема распространения шума в период проведения строительных работ.
Ожидаемый эквивалентный и максимальный уровни звука, образующиеся от источников непостоянного шума, в расчетных точках определяется по формуле:

где, Lro - уровень звукового давления источника шума, дБА;
r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м;
r0 – опорный радиус на котором замерялся уровень звука, м;
ΔLдоп - дополнительное снижение уровня звука, дБА.
Согласно расчету суммарного уровня шума от всех источников, суммарный максимальный уровень звука составит 89,8 дБА, эквивалентный – 86,4 дБА.
Расчет эквивалентного и максимального уровней звука в расчетных точках представлен таблицах ниже.
Таблица 6.1.4 – Определение эквивалентного уровня звука при работе строительной техники
	Наименование
	*Laэкв. дБА
	r, м
	r0, м
	20lg(r/r0)
	LАэкв, дБА

	РТ1 - 2 м от фасада строящегося 9-ти этажного жилого дома

	Автотранспорт КамАЗ
	77
	53
	7,5
	17,0
	59,8

	Бетононасос
	81
	53
	7,5
	17,0
	64,0

	Сварочный аппарат
	67
	53
	7,5
	17,0
	50,0

	Башенный кран
	72
	53
	7,5
	17,0
	55,0

	Автобетоносмеситель
	75
	53
	7,5
	17,0
	58,0

	Трансформатор для прогрева бетона
	67
	53
	7,5
	17,0
	50,0

	Глубинный вибратор
	63
	53
	1
	34,5
	28,5

	Вибратор поверхностный
	63
	53
	1
	34,5
	28,5

	Станок для гибки арматуры 
	80
	53
	7,5
	17,0
	63,0

	Сваебойная установка
	80
	53
	8,5
	15,9
	64,1

	Энергетическая сумма
	69,6

	Норматив
	55,0

	РТ2 - 2 метра от фасада строящегося 17-ти этажного жилого дома

	Автотранспорт КамАЗ
	77
	31
	7,5
	12,3
	64,4

	Бетононасос
	81
	31
	7,5
	12,3
	68,7

	Сварочный аппарат
	67
	31
	7,5
	12,3
	54,7

	башенный кран
	72
	31
	7,5
	12,3
	59,7

	Автобетонгосмеситель
	75
	31
	7,5
	12,3
	62,7

	Трансформатор для прогрева бетона
	67
	31
	7,5
	12,3
	54,7

	Глубинный вибратор
	63
	31
	1
	29,8
	33,2

	Вибратор поверхностный
	63
	31
	1
	29,8
	33,2

	Станок для гибки арматуры 
	80
	31
	7,5
	12,3
	67,7

	Сваебойная установка
	71
	31
	7,5
	12,3
	58,7

	Энергетическая сумма
	73,0

	Норматив
	55,0


Таблица 6.1.5 – Определение максимального уровня звука при работе строительной техники
	Наименование
	*LaМАКС. дБА
	r, м
	r0, м
	20lg(r/r0)
	LАМАКС, дБА

	РТ1 - 2 м от фасада строящегося 9-ти этажного жилого дома			

	Автотранспорт КамАЗ
	82
	53
	7,5
	17,0
	64,8

	Бетононасос
	85
	53
	7,5
	17,0
	68,0

	Сварочный аппарат
	67
	53
	7,5
	17,0
	50,0

	башенный кран
	77
	53
	7,5
	17,0
	60,0

	Автобетонгосмеситель
	80
	53
	7,5
	17,0
	63,0

	Трансформатор для прогрева бетона
	67
	53
	7,5
	17,0
	50,0

	Глубинный вибратор
	69
	53
	1
	34,5
	34,5

	Вибратор поверхностный
	69
	53
	1
	34,5
	34,5

	Станок для гибки арматуры 
	85
	53
	7,5
	17,0
	68,0

	Сваебойная установка
	85
	53
	7,5
	17,0
	68,0

	Энергетическая сумма
	74,0

	Норматив
	70,0

	РТ2 - 2 метра от фасада строящегося 17-ти этажного жилого дома			

	Автотранспорт КамАЗ
	82
	31
	7,5
	12,3
	69,4

	Бетононасос
	85
	31
	7,5
	12,3
	72,7

	Сварочный аппарат
	67
	31
	7,5
	12,3
	54,7

	башенный кран
	77
	31
	7,5
	12,3
	64,7

	Автобетонгосмеситель
	80
	31
	7,5
	12,3
	67,7

	Трансформатор для прогрева бетона
	67
	31
	7,5
	12,3
	54,7

	Глубинный вибратор
	69
	31
	1
	29,8
	39,2

	Вибратор поверхностный
	69
	31
	1
	29,8
	39,2

	Станок для гибки арматуры 
	85
	31
	7,5
	12,3
	72,7

	Сваебойная установка
	85
	31
	7,5
	12,3
	72,7

	Энергетическая сумма
	78,7

	Норматив
	70,0


Необходимо отметить, что работа строительной техники будет производиться не одновременно. 
Согласно результатам проведенного расчета, эквивалентные уровни звука в расчетных точках при работе строительной техники в определенные периоды проведения работ превысят предельно-допустимые значения. 


[bookmark: _Toc109755322]Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период строительства объекта
Для соблюдения нормативов по уровню шума, необходимо соблюдение мероприятий по защите от шума:
Работы осуществлять только в дневное время, не производить строительные работы, производящие шум, в ночное время с 23:00 часов до 7:00 часов , в соответствии с  требованиями Хакона г. Москвы от 12.07.2002 №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москве».
ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
установка глухого ограждения из профлиста позволяет снизить уровни шума на 7дБА;
одновременная работа не более 3 ед. строительной техники и оборудования с соблюдением режима работы;
работающие компрессоры оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами. Такой экран, расположенный на расстоянии от 1-2 м от компрессора снизит уровень шума на 10 дБА;
исключить громкоговорящую связь;
обеспечить глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;
Непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не должно превышать 10-15 минут, что позволит снизить уровни шума на 15дБА;
Оборудование капотов транспортных средств  защитными кожухами, что позволит снизить уровни шума на 5-7дБА; 
Использование шумоглушителей на систему отвода выхлопных газов на транспортных средствах позволяет снизить уровни шума на 10дБА;
Наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от жилой застройки;
 исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допустимые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;
в период строительства установить постоянный контроль предельных величин вибрации и шума; 
при проведении строительно-монтажных работ рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
Данные мероприятия позволят снизить шумовое воздействие до нормативных значений (таблица 6.2.1). 
Таблица 6.4.1  -  Эффективность предусмотренных шумозащитных мероприятий
	РТ
	Уровень звука
	La в РТ,дБА
	Laст, дБА
	Превышение
	эффективность Предусмотренных шумозащитныех мероприятий,дБА
	Превышение La в РТ с учетом мероприятий, дБА

	
	
	
	
	
	ограждение из профлиста
	Глушители шума на систему отвода выхлопных газов
	Звукоизоляция двигателей дорожных машин
	Ограждение стационарных ИШ шумозащитными экранами
	

	1
	Экв. день
	69,6
	55
	14,6
	7
	10
	7
	10
	-

	
	Макс. день
	74,0
	70
	4,0
	7
	10
	7
	10
	-

	2
	Экв. день
	73,0
	55
	18,0
	7
	10
	7
	10
	-

	
	Макс. день
	78,7
	70
	8,7
	7
	10
	7
	10
	-


[bookmark: _Toc447020158][bookmark: _Toc485390709][bookmark: _Toc509485680][bookmark: _Toc532474141][bookmark: _Toc109755323]Расчет шумового воздействия на период эксплуатации
Санитарное нормирование осуществлялось в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 51.13330.2011.
Таблица 6.3.1 - Нормативные значения уровня шума.
	
Наименование параметра
	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
	LАэкв, дБА
	LAмакс, дБА

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам

	с 7 до 23 часов
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	с 23 до 7 часов
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Жилые комнаты квартир

	с 7 до 23 часов
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	с 23 до 7 часов
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	

	Площадки отдыха/детские площадки
	62
	52
	44
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55


* Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка - 5дБА).
В помещениях предусматриваются системы общеобменной вентиляции и кондиционирования. Схема общеобменной вентиляции представлены в разделе 1191-ИОС4.1.
Шумовые характеристики систем принимались по данным фирм производителей (Приложение Ж). Если в паспорте приводилось корректированное значение уровней звуковой мощности в дБА проводился их перевод в дБ. Расчет уровней звукового давления в октавных полосах по среднегеометрическим частотам в расчетных точках проводился в дБ. Бытовые вентиляторы с уровнем шума <40дБА в расчет не включались.
Расчет уровней звуковой мощности систем при излучении в атмосферу производился с учетом факторов, снижающих УЗМ по пути распространения в воздуховодах в соответствии с СП 271.1325800.2016. Расчет уровней звуковой мощности вентсистем при излучении в атмосферу представлен в Приложении И.
Расчет шума в контрольных точках проводится по формуле по формуле 37 СП 271.1325800.2016:
[image: ],
где [image: ] - октавный уровень звуковой мощности m-ного источника шума, дБ;
[image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F90001&doc_id=456050589&size=small] - суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от m-ного источника шума в рассматриваемой октавной полосе, дБ;
[image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F90002&doc_id=456050589&size=small] - показатель направленности излучения m-ного источника шума, определяемый по рисунку 8.3, дБ;
[image: ] - акустическая эффективность, дБ, в октавных полосах частот экрана-преграды, расположенного между РТ и т-ным источником шума, если таковой имеется;
[image: ] - расстояние от m-ного источника шума до расчетной точки, м;
[image: ] - пространственный угол излучения звука m-ного источника шума ([image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F90006&doc_id=456050589&size=small] - источник над крышей или над землей на высоте более 6 м; [image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F90007&doc_id=456050589&size=small] - источник на земле или на крыше; [image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F90008&doc_id=456050589&size=small] - источник на фасаде или участке фасада здания);
[image: ] - затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 8.7);
[image: http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01F9000A&doc_id=456050589&size=small] - снижение уровня звукового давления поверхностью земли с акустическим мягким покрытием, дБ;
[image: ] - коэффициент снижения уровня звукового давления зелеными насаждениями (лесополосой), дБ;
· - ширина лесополосы, м.
Расчет проводился в точках с наиболее высокой шумовой нагрузкой. Для расчета принято 6 расчетных точек:
РТ1- жилой дом корпус 20.1, на высоте последнего этажа 75,4 м 
РТ1а- жилой дом корпус 20.1, на высоте 19-го этажа на высоте 60 м
РТ2- жилой дом корпус 20.3, на высоте последнего этажа 73 м
РТ3- жилой дом корпус 20.5, на высоте последнего этажа 73 м 
РТ4- жилой дом корпус 20.4, на высоте первого этажа 5 м 
РТ5- жилой дом корпус 20.2, на высоте первого этажа 5 м 
РТ 6 - детская площадка
Схема расположения расчетных точек приведена на рисунке 6.3.1.
[image: ]
Рис. 6.3.1. Расположение источников шума и расчетных точек на плане.
Описание источников шума приведено в таблице 6.3.2.
Таблица 6.3.2 - Характеристика источников шума.
	наименование системы
	Уровень звуковой мощности в дБ в октавных полосах частот, ГЦ
	уровень звука,дба

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	Паркинг

	П1/П1р
	61
	53
	40
	44
	18
	31
	29
	31
	44

	П2/П2р
	62
	54
	40
	45
	18
	32
	30
	32
	45

	П3/П3р
	63
	55
	41
	46
	19
	33
	31
	33
	46

	П4/П4р
	62
	54
	40
	45
	18
	32
	30
	32
	45

	П5/П5р
	56
	55
	47
	42
	15
	24
	22
	23
	44

	П6/П6р
	62
	54
	40
	45
	18
	32
	30
	32
	45

	П7/П7р
	71
	62
	49
	51
	36
	38
	36
	37
	52

	В1/В1р
	68
	60
	61
	48
	46
	40
	35
	33
	55

	В2/В2р
	47
	54
	60
	50
	46
	36
	30
	29
	54

	В3/В3р
	62
	66
	73
	63
	60
	53
	50
	45
	67

	В4/В4р
	61
	65
	72
	62
	59
	52
	49
	44
	66

	В5/В5р
	65
	69
	76
	66
	63
	56
	53
	48
	70

	В6/В6р
	61
	65
	72
	62
	59
	52
	49
	44
	66

	В7/В7р
	56
	56
	59
	52
	49
	44
	39
	37
	55

	Технические помещения подземного этажа

	П1.1.1
	76,3
	72,1
	51,6
	48,2
	39
	50,8
	51
	54,1
	58

	П1.1.2
	84,3
	69,1
	63,6
	57,2
	62
	61,8
	60
	63,1
	67

	П1.1.3
	76,3
	67,1
	63,6
	50,2
	45
	47,8
	48
	44,1
	55

	В1.1.3
	78,3
	80,1
	66,6
	68,2
	70
	67,8
	65
	65,1
	75

	В1.1.4
	86,3
	76,1
	74,6
	71,2
	76
	71,8
	68
	69,1
	79

	В1.1.5
	63,3
	54,1
	44,6
	41,2
	43
	41,8
	42
	37,1
	39

	П1.1.4
	69,3
	62,1
	61,6
	44,2
	41
	46,8
	47
	43,1
	54

	В1.1.7
	80,3
	73,1
	72,6
	66,2
	64
	60,8
	57
	52,1
	66

	П2.1.1
	76,3
	72,1
	51,6
	48,2
	39
	50,8
	51
	54,1
	58

	П2.2.1
	76,3
	72,1
	51,6
	48,2
	39
	50,8
	51
	54,1
	58

	П2.2.2
	67,3
	63,1
	56,6
	52,2
	41
	53,8
	53
	52,1
	60

	В2.1.3
	54,3
	47,1
	41,6
	36,2
	37
	34,8
	38
	34,1
	37

	В2.1.4
	80,3
	73,1
	72,6
	66,2
	64
	60,8
	57
	52,1
	66

	В2.1.5
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53
	44,8
	40
	35,1
	43

	В2.2.3
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53
	44,8
	40
	35,1
	43

	В2.2.4
	60,3
	52,1
	45,6
	46,2
	45
	44,8
	42
	37,1
	48

	В2.2.5
	63,3
	54,1
	44,6
	41,2
	43
	41,8
	42
	37,1
	39

	В3.1.3
	59,3
	38,1
	39,6
	42,2
	47
	49,8
	45
	40,1
	47

	В3.1.4
	76,3
	74,1
	72,6
	70,2
	62
	58,8
	57
	49,1
	64

	П4.1.1
	76,3
	67,1
	63,6
	50,2
	45
	47,8
	48
	44,1
	55

	В4.1.3
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53
	44,8
	40
	35,1
	43

	П5.1.1
	67,3
	63,1
	56,6
	52,2
	41
	53,8
	53
	52,1
	60

	В5.1.3
	60,3
	52,1
	45,6
	46,2
	45
	44,8
	42
	37,1
	48

	П6.1.1
	84,3
	69,1
	63,6
	57,2
	62
	61,8
	60
	63,1
	67

	В6.1.3
	62,3
	57,1
	48,6
	50,2
	53
	46,8
	47
	48,1
	51

	В6.1.4
	78,3
	71,1
	71,6
	61,2
	53
	50,8
	42
	37,1
	55

	П7.1.1
	65,3
	62,1
	57,6
	52,2
	52
	55,8
	55
	53,1
	61

	В7.1.3
	52,3
	51,1
	48,6
	47,2
	48
	41,8
	41
	42,1
	51

	П8.1.1
	67,3
	63,1
	54,6
	46,2
	48
	53,8
	48
	50,1
	58

	Встроенные помещения 1 этажа

	П1.1.Б1
	76,3
	67,1
	63,6
	50,2
	45
	47,8
	48
	44,1
	55

	П1.1.Б2
	76,3
	67,1
	63,6
	50,2
	45
	47,8
	48
	44,1
	55

	П1.1.Б3
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	В1.1.Б1
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	Всу1.1.Б1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп1.1.Б1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В1.1.Б2
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	Всу1.1.Б2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп1.1.Б2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В1.1.Б3
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	-1
	12,1
	41

	Всу1.1.Б3
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп1.1.Б3
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Всу1.1.Б4
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп1.1.Б4
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В1.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В1.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К1.1, К1.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К1.2, К1.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	П2.1.Б4
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	В2.1.Б4
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу2.1.Б4
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп2.1.Б4
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	П2.2.Б5
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	П2.2.Б6
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	П2.2.Б7
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	В2.2.Б5
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	Всу2.2.Б5
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп2.2.Б5
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.2.Б6
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу2.2.Б6
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп2.2.Б6
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.2.Б7
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	Всу2.2.Б7
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп2.2.Б7
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.2.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В2.2.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К2.1, К2.1р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	 К2.2, К2.2р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	П3.1.Б8
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	П3.1.Б9
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	П3.1.Б10
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	Всу3.1.Б8
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп3.1.Б8
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В3.1.Б9
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу3.1.Б9
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп3.1.Б9
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В3.1.Б10
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу3.1.Б10
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп3.1.Б10
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В3.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В3.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Пц3.1.1
	76,3
	72,1
	51,6
	48,2
	39
	50,8
	51
	54,1
	58

	Вц3.1.1
	77,3
	68,1
	63,6
	49,2
	56
	60,8
	58
	59,1
	64

	Вцп3.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вцсу3.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	По4.1.1
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	Восу4.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Воп4.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К3.1, К3.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К3.2, К3.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	 Кц3.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 Кц3.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	П4.1.Б11
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	П4.1.Б13
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	В4.1.Б11
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу4.1.Б11
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп4.1.Б11
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В4.1.Б12
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу4.1.Б12
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп4.1.Б12
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В4.1.Б13
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу4.1.Б13
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп4.1.Б13
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В4.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В4.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К4.1, К4.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К4.2, К4.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	П5.1.Б14
	76,3
	67,1
	63,6
	50,2
	45
	47,8
	48
	44,1
	55

	П5.1.од
	76,3
	72,1
	51,6
	48,2
	39
	50,8
	51
	54,1
	58

	В5.1.Б14
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	В5.1.од1
	69,3
	62,1
	55,6
	44,2
	41
	46,8
	47
	43,1
	53

	В5.1.од2
	76,3
	67,1
	63,6
	49,2
	47
	48,8
	48
	44,1
	56

	Всу5.1.од
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	 К5.1, К5.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К5.2, К5.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	П6.1.Б15
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	В6.1.Б15
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу6.1.Б15
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп6.1.Б15
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	П6.2.Б16
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	Всу6.2.Б16
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп6.2.Б16
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.2.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.2.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.3.Б17
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу6.3.Б17
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп6.3.Б17
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.3.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В6.3.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К6.1, К6.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К6.2, К6.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	П7.1.Б18
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	П7.1.Б19
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	П7.1.Б20
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	П7.1.Б21
	67,3
	61,1
	52,6
	40,2
	40
	46,8
	45
	40,1
	52

	В7.1.Б18
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу7.1.Б18
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп7.1.Б18
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В7.1.Б19
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу7.1.Б19
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп7.1.Б19
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В7.1.Б20
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу7.1.Б20
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп7.1.Б20
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В7.1.Б21
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	Всу7.1.Б21
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп7.1.Б21
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В7.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В7.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	 К7.1, К7.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К7.2, К7.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	П8.1.Б22
	67,3
	60,1
	53,6
	43,2
	40
	39,8
	38
	25,1
	47

	П8.1.Б23
	68,3
	64,1
	58,6
	47,2
	41
	40,8
	43
	38,1
	50

	П8.1.Б24
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	В8.1.Б22
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0,0
	12,1
	41

	Всу8.1.Б22
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп8.1.Б22
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В8.1.Б23
	74,3
	69,1
	62,6
	52,2
	39
	25,8
	27
	30,1
	49

	Всу8.1.Б23
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп8.1.Б23
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В8.1.Б24
	74,3
	63,1
	57,6
	35,2
	19
	9,8
	0
	12,1
	41

	Всу8.1.Б24
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	Вп8.1.Б24
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В8.1.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	В8.1.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2
	35

	П8.1.Б25
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	В8.1.Б25
	70,3
	60,1
	52,6
	35,2
	25
	11,8
	2
	9,1
	37

	 К8.1, К8.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2
	48

	 К8.2, К8.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К1.3, К1.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К2.3, К2.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К3.3, К3.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К5.3, К5.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К6.3, К6.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44

	К7.3, К7.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2
	44




Таблица 6.3.3 - Характеристика источников шума (на выходе из сети воздуховодов).
	ИШ
	Высота,м
	Система
	Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, ГЦ

	
	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	1
	79
	В1.1.5
	63,3
	54,1
	44,6
	41,2
	43,0
	41,8
	42,0
	37,1

	
	
	В1.1.7
	33,5
	73,1
	72,6
	66,2
	64,0
	60,8
	57,0
	52,1

	
	
	Итого
	63,3
	73,2
	72,6
	66,2
	64,0
	60,9
	57,1
	52,2

	2
	79
	В6/В6р
	61,0
	65,0
	72,0
	62,0
	59,0
	52,0
	49,0
	44,0

	
	
	В1/В1р
	68,0
	60,0
	61,0
	48,0
	46,0
	40,0
	35,0
	33,0

	
	
	Итого
	68,8
	66,2
	72,3
	62,2
	59,2
	52,3
	49,2
	44,3

	3
	79
	В1.1.3
	31,5
	33,3
	29,5
	34,8
	32,6
	34,4
	35,6
	35,7

	
	
	В1.1.4
	39,5
	29,3
	37,5
	37,8
	38,6
	38,4
	38,6
	39,7

	
	
	Итого
	40,1
	34,8
	38,1
	39,6
	39,6
	39,9
	40,4
	41,2

	4
	58
	В2.1.5
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53,0
	44,8
	40,0
	35,1

	
	
	В2.1.3
	54,3
	47,1
	41,6
	36,2
	37,0
	34,8
	38,0
	34,1

	
	
	Итого
	65,6
	52,6
	49,4
	45,7
	53,1
	45,2
	42,1
	37,6

	5
	58
	В2.2.4
	60,3
	52,1
	45,6
	46,2
	45,0
	44,8
	42,0
	37,1

	
	
	В2.2.5
	63,3
	54,1
	44,6
	41,2
	43,0
	41,8
	42,0
	37,1

	
	
	В2.2.3
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53,0
	44,8
	40,0
	35,1

	
	
	Итого
	68,2
	57,4
	51,4
	49,4
	54,0
	48,8
	46,2
	41,3

	6
	58
	В2.1.4
	49,7
	42,5
	47,7
	40,9
	34,7
	35,5
	35,7
	30,8

	7
	79
	В2/В2р
	47,0
	54,0
	60,0
	50,0
	46,0
	36,0
	30,0
	29,0

	8
	79
	В3.1.3
	59,3
	38,1
	39,6
	42,2
	47,0
	49,8
	45,0
	40,1

	
	
	В3.1.4
	33,1
	30,9
	38,2
	38,6
	26,4
	27,2
	29,4
	21,5

	
	
	Итого
	59,3
	38,9
	42,0
	43,8
	47,0
	49,8
	45,1
	40,2

	9
	79
	Вц3.1.1
	34,1
	24,9
	29,2
	17,6
	20,4
	29,2
	30,4
	31,5

	10
	58
	В4.1.3
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53,0
	44,8
	40,0
	35,1

	11
	79
	В3/В3р
	62,0
	66,0
	73,0
	63,0
	60,0
	53,0
	50,0
	45,0

	
	
	В4/В4р
	61,0
	65,0
	72,0
	62,0
	59,0
	52,0
	49,0
	44,0

	
	
	Итого
	64,5
	68,5
	75,5
	65,5
	62,5
	55,5
	52,5
	47,5

	12
	79
	В5.1.3
	60,3
	52,1
	45,6
	46,2
	45,0
	44,8
	42,0
	37,1

	13
	58
	В6.1.3
	62,3
	57,1
	48,6
	50,2
	53,0
	46,8
	47,0
	48,1

	
	
	В6.1.4
	47,7
	40,5
	46,7
	35,9
	23,7
	25,5
	20,7
	15,8

	
	
	Итого
	62,4
	57,2
	50,7
	50,4
	53,0
	46,8
	47,0
	48,1

	14
	79
	В7/В7р
	56,0
	56,0
	59,0
	52,0
	49,0
	44,0
	39,0
	37,0

	
	
	В5/В5р
	65,0
	69,0
	76,0
	66,0
	63,0
	56,0
	53,0
	48,0

	
	
	Итого
	65,5
	69,2
	76,1
	66,2
	63,2
	56,3
	53,2
	48,3

	15
	79
	В7.1.3
	52,3
	51,1
	48,6
	47,2
	48,0
	41,8
	41,0
	42,1

	16
	58
	В8.1.3
	65,3
	51,1
	48,6
	45,2
	53,0
	44,8
	40,0
	35,1

	
	
	В8.1.5
	42,3
	35,1
	42,6
	33,2
	21,0
	22,8
	18,0
	13,1

	
	
	Итого
	65,3
	51,2
	49,6
	45,5
	53,0
	44,8
	40,0
	35,1

	17
	79
	К1.3/1.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	18
	79
	В1.1.Б1
	29,3
	24,1
	26,9
	19,7
	2,5
	0,0
	0,0
	1,6

	
	
	В1.1.Б2
	22,3
	15,1
	17,9
	10,7
	3,5
	7,3
	9,5
	0,0

	
	
	В1.1.Б3
	29,3
	18,1
	21,9
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	32,7
	25,5
	28,4
	20,3
	7,8
	9,2
	10,8
	6,5

	19
	58
	К2.3/2.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	20
	58
	В2.1.Б4
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В2.2.Б5
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В2.2.Б6
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В2.2.Б7
	34,9
	27,7
	27,3
	17,0
	9,8
	13,6
	15,8
	2,9

	
	
	Итого
	43,3
	33,7
	32,6
	18,7
	11,0
	14,1
	16,1
	6,9

	21
	79
	К3.3/3.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	22
	79
	В3.1.Б9
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В3.1.Б10
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	40,9
	30,7
	29,3
	12,5
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	23
	58
	В4.1.Б11
	43,7
	32,5
	32,7
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В4.1.Б12
	43,7
	32,5
	32,7
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В4.1.Б13
	39,7
	29,5
	27,7
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	47,5
	36,5
	36,3
	14,8
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	24
	79
	К5.3/5.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	25
	79
	В5.1.Б14
	24,1
	16,9
	19,2
	11,6
	4,4
	8,2
	10,4
	0,0

	
	
	В5.1.од1
	26,1
	18,9
	21,2
	12,6
	5,4
	15,2
	19,4
	15,5

	
	
	В5.1.од2
	33,1
	23,9
	29,2
	17,6
	11,4
	17,2
	20,4
	16,5

	
	
	Всу5.1.од
	24,1
	16,9
	19,2
	11,6
	4,4
	8,2
	10,4
	0,0

	
	
	Итого
	34,7
	26,2
	30,5
	20,2
	13,6
	19,9
	23,4
	19,1

	26
	58
	К6.3/6.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	27
	58
	В6.1.Б15
	43,7
	32,5
	32,7
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В6.3.Б17
	43,7
	32,5
	32,7
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	46,7
	35,5
	35,7
	13,3
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	28
	79
	К7.3/К7.3р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	29
	79
	В7.1.Б18
	31,1
	19,9
	23,2
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В7.1.Б19
	27,1
	16,9
	18,2
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В7.1.Б20
	31,1
	19,9
	23,2
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В7.1.Б21
	27,1
	16,9
	18,2
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	35,6
	24,7
	27,4
	9,6
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	30
	58
	В8.1.Б22
	41,9
	30,7
	31,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В8.1.Б23
	41,9
	36,7
	36,3
	26,0
	8,8
	0,0
	4,8
	7,9

	
	
	В8.1.Б24
	41,9
	30,7
	31,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	В8.1.Б25
	37,9
	27,7
	26,3
	9,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого
	47,2
	38,8
	38,7
	26,3
	10,2
	6,0
	7,8
	9,6

	31
	2
	К1.1/1.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	32
	2
	К1.2, К1.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	33
	2
	К2.1, К2.1р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	34
	2
	К2.2, К2.2р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	35
	2
	К3.1, К3.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	36
	2
	К3.2, К3.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	37
	2
	К4.1, К4.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	38
	2
	К4.2, К4.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	39
	2
	Кц3.1
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2

	40
	2
	Кц3.2
	39,2
	39,3
	37,2
	33
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2

	41
	2
	Кц 3.3
	39,2
	39,3
	37,2
	33,0
	29,3
	23,9
	18,2
	12,2

	42
	2
	К5.1, К5.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	43
	2
	К5.2, К5.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	44
	2
	К6.1, К6.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	45
	2
	К6.2, К6.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	46
	2
	К7.1, К7.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	47
	2
	К7.2, К7.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42,0
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	48
	2
	К8.1, К8.1р
	52,2
	52,3
	50,2
	46,0
	42,3
	36,9
	31,2
	25,2

	49
	2
	К8.2, К8.2р
	48,2
	48,3
	46,2
	42
	38,3
	32,9
	27,2
	21,2

	50
	2
	П1.1.Б1
	60,9
	56,7
	55,8
	38,0
	29,8
	36,6
	40,8
	36,9

	51
	2
	П1.1.Б2
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	52
	2
	П1.1.Б3
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	53
	2
	П1.1.1
	73,9
	69,7
	47,8
	37,0
	23,8
	39,6
	43,8
	46,9

	
	
	П1.1.2
	81,9
	66,7
	59,8
	46,0
	46,8
	50,6
	52,8
	55,9

	
	
	П1.1.3
	73,9
	64,7
	59,8
	39,0
	29,8
	36,6
	40,8
	36,9

	
	
	П1.1.4
	66,9
	59,7
	57,8
	33,0
	25,8
	35,6
	39,8
	35,9

	
	
	Итого
	83,2
	72,5
	64,1
	47,4
	46,9
	51,2
	53,7
	56,5

	54
	2
	П2.1.1
	70,9
	69,7
	47,8
	37,0
	23,8
	39,6
	43,8
	46,9

	55
	2
	П2.1.Б4
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	56
	2
	П2.2.Б5
	51,9
	49,7
	45,8
	31,0
	24,8
	28,6
	30,8
	17,9

	57
	2
	П1/П1р
	56,2
	48,2
	34,4
	31,6
	1,6
	18,6
	20,6
	22,6

	58
	2
	П2.2.Б6
	51,9
	50,7
	44,8
	28
	24,8
	35,6
	37,8
	32,9

	59
	2
	П2.2.Б7
	51,9
	49,7
	45,8
	31,0
	24,8
	28,6
	30,8
	17,9

	60
	2
	П7/П7р
	63,2
	57,2
	43,4
	38,6
	19,6
	25,6
	27,6
	28,6

	61
	2
	П6/П6р
	57,2
	49,2
	34,4
	32,6
	1,6
	19,6
	21,6
	23,6

	62
	2
	П2.2.1
	73,9
	69,7
	47,8
	37
	23,8
	39,6
	43,8
	46,9

	63
	2
	П2/П2р
	57,2
	49,2
	34,4
	32,6
	1,6
	19,6
	21,6
	23,6

	
	
	П2.2.2
	62,5
	58,3
	51
	39,8
	24,6
	41,4
	44,6
	43,7

	
	
	Итого
	63,6
	58,8
	51,1
	40,6
	24,6
	41,4
	44,6
	43,7

	64
	2
	П3.1.Б9
	51,9
	50,7
	44,8
	28,0
	24,8
	35,6
	37,8
	32,9

	65
	2
	П3.1.Б10
	51,9
	50,7
	44,8
	28,0
	24,8
	35,6
	37,8
	32,9

	66
	2
	П3.1.Б8
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	67
	2
	Пц3.1.1
	60,9
	61,7
	43,8
	36
	23,8
	39,6
	43,8
	46,9

	68
	2
	По4.1.1
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	69
	2
	П4.1.1
	73,9
	64,7
	59,8
	39,0
	29,8
	36,6
	40,8
	36,9

	70
	2
	П4.1.Б11
	58,9
	58,7
	54,8
	40
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	72
	2
	П4.1.Б13
	51,9
	49,7
	45,8
	31
	24,8
	28,6
	30,8
	17,9

	73
	2
	П4/П4р
	57,2
	49,2
	34,4
	32,6
	1,6
	19,6
	21,6
	23,6

	74
	2
	П5.1.1
	59,5
	58,3
	51
	39,8
	24,6
	41,4
	44,6
	43,7

	75
	2
	П6.1.1
	79,5
	64,3
	58,0
	44,8
	45,6
	49,4
	51,6
	54,7

	
	
	П3/П3р
	58,2
	50,2
	35,4
	33,6
	2,6
	20,6
	22,6
	24,6

	
	
	Итого
	79,5
	64,5
	58,0
	45,1
	45,6
	49,4
	51,6
	54,7

	77
	2
	П6.2.Б16
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	78
	2
	П6.1.Б15
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	79
	2
	П7.1.Б19
	51,9
	50,7
	44,8
	28,0
	24,8
	35,6
	37,8
	32,9

	80
	2
	П7.1.Б18
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	81
	2
	П5/П5р
	51,2
	50,2
	41,4
	29,6
	0,0
	11,6
	13,6
	14,6

	
	
	П7.1.1
	60,5
	57,3
	52,0
	39,8
	35,6
	43,4
	46,6
	44,7

	
	
	Итого
	61,0
	58,1
	52,4
	40,2
	35,6
	43,4
	46,6
	44,7

	82
	2
	П7.1.Б20
	58,9
	58,7
	54,8
	40,0
	23,8
	14,6
	19,8
	22,9

	83
	2
	П7.1.Б21
	51,9
	50,7
	44,8
	28,0
	24,8
	35,6
	37,8
	32,9

	84
	2
	П5.1.Б14
	60,9
	56,7
	55,8
	38,0
	29,8
	36,6
	40,8
	36,9

	85
	2
	П8.1.Б23
	52,9
	53,7
	50,8
	35,0
	25,8
	29,6
	35,8
	30,9

	86
	2
	П8.1.Б22
	51,9
	49,7
	45,8
	31,0
	24,8
	28,6
	30,8
	17,9

	87
	2
	П8.1.1
	62,5
	58,3
	49,0
	33,8
	31,6
	41,4
	39,6
	41,7

	88
	2
	П5.1.од
	58,5
	59,3
	42,0
	34,8
	22,6
	38,4
	42,6
	45,7


Расчет снижения уровня звука с учетом экранирования произведен на основании «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума». 
Схема для определения разности хода звуковых лучей при экранировании представлена на рис. 6.3.2.
[image: ]
Рис 6.3.2. Расчетная схема для определения разности хода звуковых лучей.
Разность длин путей прохождения звуковых лучей δ, м, определяется по формуле:
[bookmark: i981269]δ = (a + b) – c;
В зависимости от величины δ и вида источника шума определяется величина относительного снижения уровня звука (рис. 34 Руководства).
[image: ]
Расчет снижения УЗД при экранировании:
	a + b
	c
	δ
	Снижение 

	16,3
	13,8
	2,4
	23дБА


В соответствии с п. 8.1.5 СП 271.1325800.2016 расчетные точки выбирают на территории застройки в двух метрах от окон, защищаемых от шума помещений. 
Результаты расчета уровней звукового давления в расчетных точках - в таблице 6.3.4.
Таблица 6.3.4 - Расчет значений уровня звукового давления в расчетных точках.
	№ ИШ
	РАССТ ДО ИШ, М
	СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ ОКТАВНЫХ ПОЛОС В РТ, ГЦ
	УЗД В РТ, ДБА

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	РТ1- жилой дом корпус 20.1, на высоте последнего этажа 75,4 м

	1
	12,5
	15,8
	25,7
	25,1
	18,7
	16,6
	13,4
	9,7
	4,8
	

	2
	13,5
	20,8
	18,2
	24,4
	14,2
	11,3
	4,3
	1,2
	0,0
	

	3
	16,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	17
	13,5
	0,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	18
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	30,5
	35,4
	22,3
	19,1
	15,5
	22,9
	15,0
	11,9
	7,4
	

	5
	52,9
	34,3
	23,5
	17,5
	15,6
	20,1
	14,9
	12,3
	7,4
	

	6
	69,2
	14,1
	6,9
	12,0
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	19
	55,8
	14,0
	14,1
	12,0
	7,8
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	35,5
	14,8
	4,2
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	УЗД в РТ, дБ
	38,1
	29,4
	28,9
	22,6
	25,5
	19,5
	16,5
	11,8
	28,9

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ1а- жилой дом корпус 20.1, на высоте 19-го этажа на высоте 60 м

	1
	22,5
	12,0
	21,9
	21,3
	14,9
	12,8
	9,6
	5,9
	1,0
	

	2
	23,0
	17,4
	14,8
	20,9
	10,7
	7,8
	0,8
	0,0
	0,0
	

	3
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	17
	23,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	18
	25,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	25,1
	36,6
	23,6
	20,4
	16,7
	24,1
	16,2
	13,1
	8,6
	

	5
	50,0
	34,7
	23,9
	17,9
	16,0
	20,5
	15,3
	12,7
	7,8
	

	6
	67,0
	14,3
	7,1
	12,3
	5,5
	0,0
	0,1
	0,3
	0,0
	

	19
	53,0
	14,3
	14,4
	12,3
	8,1
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	31,1
	15,7
	5,1
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	УЗД в РТ, дБ
	38,9
	28,4
	26,7
	21,5
	26,0
	19,4
	16,5
	11,8
	28,8

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ2- жилой дом корпус 20.3, на высоте последнего этажа 73 м 

	7
	12,5
	-0,5
	6,5
	12,5
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	17,4
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	

	9
	23,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	21
	8,8
	3,1
	3,2
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	22
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	72,1
	29,8
	16,7
	13,5
	9,8
	17,2
	9,3
	6,3
	1,8
	

	5
	50,1
	34,7
	23,9
	17,9
	15,9
	20,5
	15,3
	12,7
	7,8
	

	6
	34,7
	18,6
	11,4
	16,5
	9,8
	3,6
	4,4
	4,6
	0,0
	

	19
	46,4
	15,2
	15,3
	13,2
	9,0
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	66,3
	10,7
	0,1
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	УЗД в РТ,дБ
	36,0
	25,4
	22,3
	18,4
	22,4
	16,7
	14,2
	9,4
	25,4

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ3- жилой дом корпус 20.5, на высоте последнего этажа 73 м

	11
	20,2
	13,9
	17,9
	24,9
	14,9
	11,9
	4,9
	1,9
	0,0
	

	12
	14,8
	11,8
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	24
	15,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	25
	9,9
	11,8
	3,3
	7,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	-0,0
	

	13
	46,5
	29,4
	24,2
	17,7
	17,3
	20,0
	13,8
	14,0
	15,1
	

	26
	64,4
	13,1
	13,2
	11,1
	6,9
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	27
	23,1
	18,3
	7,1
	7,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	УЗД в РТ,дБ
	30,1
	25,5
	26,0
	19,6
	20,7
	14,6
	14,5
	15,2
	25,1

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ4- жилой дом корпус 20.4, на высоте первого этажа 5 м

	70
	4,2
	41,5
	41,3
	37,4
	22,6
	6,4
	0,0
	2,4
	5,5
	

	72
	11,4
	28,0
	26,8
	20,9
	4,1
	0,9
	11,7
	13,9
	9,0
	

	73
	16,3
	31,0
	23,0
	8,2
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	84
	21,2
	33,0
	28,8
	27,9
	10,1
	1,9
	8,7
	12,9
	9,0
	

	66
	36,1
	27,5
	27,3
	23,4
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	67
	34,1
	29,9
	30,7
	12,8
	5,0
	0,0
	8,6
	12,8
	15,9
	

	
	УЗД в РТ,дБ
	42,9
	42,2
	38,1
	23,2
	9,3
	15,0
	18,2
	17,8
	32,1

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ5- жилой дом корпус 20.2, на высоте первого этажа 5 м

	55
	9,5
	36,2
	36,0
	32,1
	17,3
	1,1
	0,0
	0,0
	0,2
	

	56
	7,6
	30,7
	28,5
	24,6
	9,8
	3,6
	7,4
	9,6
	-3,3
	

	34
	4,2
	34,8
	34,9
	32,8
	28,6
	24,9
	19,5
	13,8
	7,8
	

	57
	5,0
	37,7
	29,7
	15,9
	13,1
	0,0
	0,1
	2,1
	4,1
	

	58
	21,2
	24,0
	22,8
	16,9
	0,1
	0,0
	7,7
	9,9
	5,0
	

	59
	29,2
	21,9
	19,7
	15,8
	1,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	

	
	УЗД в РТ,дБ
	41,7
	39,6
	36,0
	29,1
	24,9
	20,1
	16,6
	11,2
	32,3

	
	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	РТ6 – детская площадка/площадка отдыха

	33
	36,0
	16,9
	17,0
	14,9
	10,7
	7,0
	1,6
	0,0
	0,0
	

	62
	35,0
	42,7
	38,5
	16,6
	5,8
	0,0
	8,4
	12,6
	15,7
	

	61
	39,0
	25,3
	17,3
	2,5
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	35
	60,0
	17,5
	17,6
	15,5
	11,3
	7,6
	2,2
	0,0
	0,0
	

	39
	53,0
	5,3
	5,4
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	40
	53,0
	5,3
	5,4
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	41
	53,0
	5,3
	5,4
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	68
	54,0
	24,9
	24,7
	20,8
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	69
	54,0
	39,9
	30,7
	25,8
	5,0
	0,0
	2,6
	6,8
	2,9
	

	38
	56,0
	14,0
	14,1
	12,0
	7,8
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	43
	61,0
	13,4
	13,5
	11,4
	7,2
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	42
	71,0
	16,4
	16,5
	14,4
	10,2
	6,5
	1,1
	0,0
	0,0
	

	45
	57,0
	13,9
	14,0
	11,9
	7,7
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	44
	56,0
	18,0
	18,1
	16,0
	11,8
	8,1
	2,7
	0,0
	0,0
	

	46
	72,0
	16,3
	16,4
	14,3
	10,1
	6,4
	1,0
	0,0
	0,0
	

	47
	61,0
	13,4
	13,5
	11,4
	7,2
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	87
	54,0
	28,5
	24,3
	15,0
	0,0
	0,0
	7,4
	5,6
	7,7
	

	49
	53,0
	14,3
	14,4
	12,3
	8,1
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	52,0
	14,5
	14,6
	12,5
	8,3
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	53
	59,0
	48,6
	38,0
	29,5
	12,8
	12,4
	16,6
	19,2
	21,9
	

	
	УЗД в РТ,дБ
	44,7
	39,5
	28,7
	19,2
	14,9
	12,4
	14,1
	16,0
	27,4

	
	ПДУ на территории
	62,0
	52,0
	44,0
	39,0
	35,0
	32,0
	30,0
	28,0
	40,0


Значения уровней звука с учетом снижения представлен в таблице 6.3.5.
Проектом принята шумоизоляция окон в режиме проветривания 33дБА.
Таблица 6.3.5 - Результаты расчетов.
	
	СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ ОКТАВНЫХ ПОЛОС В РТ, ГЦ
	УЗД В РТ, ДБА

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	РТ1

	УЗД в помещении
	38,1
	29,4
	28,9
	22,6
	25,5
	19,5
	16,5
	11,8
	28,9

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0
	0
	0
	0
	5,5
	2,5
	1,5
	0
	3,9

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ1а

	УЗД в помещении
	38,9
	28,4
	26,7
	21,5
	26,0
	19,4
	16,5
	11,8
	28,8

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	2,4
	1,5
	0,0
	3,8

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ2

	УЗД в помещении
	36,0
	25,4
	22,3
	18,4
	22,4
	16,7
	14,2
	9,4
	25,4

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ3

	УЗД в помещении
	30,1
	25,5
	26,0
	19,6
	20,7
	14,6
	14,5
	15,2
	25,1

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ4

	УЗД в помещении
	42,9
	42,2
	38,1
	23,2
	9,3
	15,0
	18,2
	17,8
	32,1

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0,0
	3,2
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	4,8
	7,1

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ5

	УЗД в помещении
	41,7
	39,6
	36,0
	29,1
	24,9
	20,1
	16,6
	11,2
	32,3

	ПДУ в помещении
	50
	39
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	25

	Превышение в помещении
	0,0
	0,6
	6,0
	5,1
	4,9
	3,1
	1,6
	0,0
	7,3

	Шумоизоляция окон
	21,4
	29,6
	32,1
	36,9
	36,4
	44,8
	45,6
	57,8
	33,1

	Превышение с учетом шумоизоляции окон
	0,0
	0,0,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	РТ6

	УЗД не территории
	44,7
	39,5
	28,7
	19,2
	14,9
	12,4
	14,1
	16,0
	27,4

	ПДУ на территории
	62,0
	52,0
	44,0
	39,0
	35,0
	32,0
	30,0
	28,0
	40,0

	Превышение на территории
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


С учетом принятой проектом шумоизоляции окон в режиме проветривания, шумовое воздействие в помещениях не превысит санитарно-гигиенических нормативов. Шумовое воздействие на нормируемых и территориях не превысит санитарно-гигиенических нормативов. 
Согласно проведенным расчетам, в нормируемых коммерческих помещениях, смежных с помещениями, в которых расположено шумное инженерное оборудование, а также в жилых помещениях, смежных с форкамерами,  уровни звука будут соответствовать гигиеническим требованиям. 
Превышений по уровню шума не прогнозируется. Дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется. Расчет представлен в Приложении Л.
В соответствии с техническими условиями на технологическое присоединения к электрическим сетям, основным источником питания проектируемого объекта, расположенного по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», является проектируемая блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ -2шт. (ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4 кВ№2) с трансформаторами 1000кВА.  
Расчет показал, что зона акустического воздействия от ТП составляет 29м (Приложение Р). 
В зону акустического влияния попадает часть жилого дома (корпус 20.3). С учетом предусмотренной проектом шумоизоляции окон не менее 31дБА превышения уровней шума  в жилых помещениях не прогнозируется.
На этапе проектирования ТП предусмотреть выполнение нормативных требований по шуму на нормируемых территориях. 
Расчет проникающего шума от вентиляционного оборудования и технологического оборудования в смежных нормируемых помещениях приведен в Приложении Л. По проведённым расчетам уровни звука в защищаемых от шума помещениях не превысят ПДУ.
Оценка шумового воздействия от автотранспорта
Чтобы оценить прогнозируемый режим территории, прилегающей к рассматриваемому объекту, проводилась оценка шумового воздействия на территорию ближайшей жилой застройки. 
Шумовую характеристику автомобильного транспортного потока в виде эквивалентного уровня звука [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x003.png], дБА, следует рассчитывать по формуле (1) СП 276.1325800.2016:
	[bookmark: i122163][image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x007.png]
	


где ΔLАтр.п - вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсивности движения автомобильного транспорта N, ед./ч, передвигающегося по прямому сухому горизонтальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч и имеющего в своем составе 40 % грузовых автомобилей и автобусов, определяется по формуле (2), дБА;
ΔLAгруз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и автобусов в рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику (таблица 6.2 СП 276.1325800.2016), дБА (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 3500 кг);
ΔLAск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения транспортного потока (таблица 6.3 СП 276.1325800.2016), дБА;
ΔLAук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (таблица 6.4), дБА;
ΔLAпок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (таблица 6.5), дБА;
ΔLAр.п - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разделительной полосы на проезжей части (таблица 6.6 СП 276.1325800.2016), дБА;
ΔLAпер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со светофорным регулированием (таблица 6.7 СП 276.1325800.2016), дБА.
Для автомобильных дорог величину LАтр.п определяют по формуле (2) СП 276.1325800.2016:
	[bookmark: i137248]LАтр.п = 50 + 8,8lgNдн./н,


где Nдн и Nн - расчетные интенсивности движения в час пик дневного периода суток и за наиболее шумный час ночного периода суток соответственно, ед./ч, определяемые по формулам (3) и (4) СП 276.1325800.2016:
	[bookmark: i146121]Nдн = 0,076Nсут,
	

	[bookmark: i151820]Nн = 0,039Nсут,
	


здесь Nсут - среднегодовая суточная интенсивность движения, ед./сут.

или , ед/час;
Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде максимального уровня звука [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x004.png], дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с ГОСТ 41.51 при скорости движения автомобильного транспортного потока Vопор = 50 км/ч:
- для потока легковых автомобилей [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x010.png] = 74 дБА;
- при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x010.png] = 80 дБА.
При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный уровень звука [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x011.png], дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, следует рассчитывать по формуле(6) СП 276.1325800.2016:
	[image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x012.png]
	


Где [image: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747053.files/x013.png] максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 50 км/ч,  дБА.
Расчет шумовой характеристики транспортного потока от въезда /выезда с паркинга, а также наземных парковок объекта и мусоровоза приведены в Приложении Н.  Шумовая характеристика транспортного потока Аминьевского шоссе (основная проезжая часть и боковой съезд), пр. проезда 1656,пр. проезда 8043, Киевского направления МЖД взята на основании Справки ГАУ «Институт Генплана Москвы» №ИГП-03-113/22 от 18.01.2022, съезд с ул. Лобачевского, принят аналогичено съезду с Аминьевского ш. Справки об интенсивности движения транспорта приведены в Приложении К.
Перечень источников шума  и их шумовые характеристики приведены в таблице 6.3.6
Таблица 6.3.6 – Перечень источников шума
	№ ИШ
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	Эквивалентный уровень звука транспортного потока день/ночь, LАэкв.д., дБА
	Максимальный уровень звука транспортного потока день/ночь, LАэкв.д., дБА

	ИШ001
	Аминьевское шоссе (основная проезжая часть)
	76/73
	79/79

	ИШ002
	Аминьевское шоссе (боковой проезд)
	69/66
	79/79

	ИШ003
	Проектируемый проезд вдоль Киевского направления МЖД №1656
	65/62
	79/79

	ИШ004
	Съезд с ул. Лобачевского
	69/66
	79/79

	ИШ005
	Проектируемый проезд №8043
	55/52
	72/72

	ИШ006
	Въезд/выезд с подземного паркинга
	58,5/55,5
	51,6/51,6

	ИШ007
	Наземная парковка на 36м/м+мусоровоз
	33,4/30,4
	57,6/57,6

	ИШ008
	Наземная парковка на 80м/м+мусоровоз
	33,3/30,3
	57,6/57,6

	ИШ009
	Киевское направление МЖД
	70/70
	85/85


Схема расположения источников шума и расчетных точек приведена на рисунке 6.3.3 

[image: ]
Рис. 6.3.3. Схема расположения источников шума и расчетных точек.
Расчетные точки приняты у фасадов проектируемого здания и на детской площадке.
Ожидаемый эквивалентный уровень звука LAэкв.р.т., дБА, в расчетной точке от каждого подучастка транспортной магистрали рассчитывают по формуле (31) СП276.1325800.2016:
	LAэкв.р.т. = LAэкв - LAрас - LAвоз - LAβ/т - LAпок - LAзел - LAэкр - ΔLAα - LAзастр + LAотр,
	


где LAэкв - шумовая характеристика - эквивалентный уровень шума транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП276.1325800.2016, дБА;
LAрас - коррекция, учитывающая снижение уровня транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой, рассчитывают по 7.4, дБА;
LAвоз - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, рассчитывают по 7.5, дБА;
LAβ/т - - коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука, рассчитывают по 7.6, дБА;
LAпок - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территории, рассчитывают по 7.7, дБА;
LAзел - коррекция, учитывающая снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, рассчитывают по 7.8, дБА;
LAэкр - коррекция, учитывающая снижение уровня звука существующими экранирующими сооружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке, рассчитывают по 7.9, дБА;
ΔLAα - коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие ограничения угла а видимости улицы (дороги) из расчетной точки, рассчитывают по 7.10, дБА;
LAзастр - коррекция, учитывающая характер придорожной застройки по 7.11, дБА;
LAотр - коррекция, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, вблизи которых расположена расчетная точка, определяют по 7.12, дБА (обычно принимают без расчета равной + 3 дБА).
Ожидаемый максимальный уровень звука LAмакс.р.т., дБА, в расчетной точке от каждого подучастка рассчитывают по формуле (32) СП276.1325800.2016:
	LAмакс.р.т. = LAмакс - LAрас - LAвоз - LAβ/m - LAпок - LAзел - LAэкр - LAзастр + LAотр - ΔLAα,
	


где LAмакс - шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транспортного потока на магистрали, проходящей по соответствующему подучастку, дБА.
Остальные величины, в формуле (32) те же, что и формуле (31) СП276.1325800.2016.
Расчет эквивалентных и максимальных уровней звука в расчетных точках приведен в приложении П. 
Результаты расчета эквивалентных и максимальных уровней звука в расчетных точках таблицах 6.3.7, 6.3.8.


Таблица 6.3.7 –Суммарные эквивалентные уровни звука в расчетных точках в период эксплуатации.
	Расчетная точка
	Суммарный экв. уровень звука в РТ, Lэкв
	Допустимый уровень 
	Требуемое снижение УЗД/Требуемая шумоизоляция окон

	день

	РТ1
	66,6
	40
	21,4

	РТ2
	59,9
	40
	14,7

	РТ2а
	60,1
	40
	14,9

	РТ3
	59,1	
	40
	13,9

	РТ4
	61,6
	40
	16,4

	РТ5
	66,3
	40
	21,1

	РТ6
	33,9
	45
	-

	ночь

	РТ1
	65,5
	30
	30,3

	РТ2
	58,5
	30
	23,3

	РТ2а
	60,1
	30
	24,9

	РТ3
	59,1
	30
	23,9

	РТ4
	61,6
	30
	26,4

	РТ5
	65,1
	30
	29,9


[image: ]
Таблица 6.3.8 –Суммарные максимальные уровни звука в расчетных точках в период эксплуатации.
	Расчетная точка
	Суммарный экв. уровень звука в РТ, Lэкв
	Допустимый уровень 
	Требуемое снижение УЗД/Требуемая шумоизоляция окон

	день

	РТ1
	80,3
	55
	20,1

	РТ2
	74,7
	55
	14,5

	РТ2а
	74,0
	55
	13,8

	РТ3
	68,7
	55
	8,5

	РТ4
	75,9
	55
	15,7

	РТ5
	80,0
	55
	19,8

	РТ6
	50,3
	60
	-

	ночь

	РТ1
	80,3
	45
	30,1

	РТ2
	74,7
	45
	24,5

	РТ2а
	74,0
	45
	23,8

	РТ3
	68,7
	45
	18,5

	РТ4
	75,9
	45
	25,7

	РТ5
	80,0
	45
	29,8


Для соблюдения нормативных значений по уровню шума внутри помещений Объекта, необходимо предусмотреть окна со звукоизоляцией не менее 31 дБА в режиме проветривания. Проектом предусмотрены окна с шумоизоляцией окон 33дБА.
С учетом принятой проектом шумоизоляции окон в режиме проветривания, превышений по уровню шума не прогнозируется. Дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется. 
ОБОСНОВАНИЕ САНИТАРНОГО РАЗРЫВА ОТ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД 
Для обоснования достаточности санитарного разрыва от Киевского направления МЖД в расчете взяты расчетные точки в 2м от фасада жилых зданий на наименьшем расстоянии от источников шума, а также на площадке отдыха. Расчет уровней шума от Киевского направления МЖД, а также расчет  эффективности снижения уровня шума встроенно-пристроенными частями корпусов, расположенными между корпусами 20.3, 20.4, 20.5 приведен в приложении П. 
Уровни шума на нормируемых территориях от Киевского направления МЖД приведены в таблице 6.3.9
Таблица 6.3.9 –Суммарные эквивалентные и максимальные уровни звука в расчетных точках от Киевского направления МЖД в период эксплуатации.
	Расчетная точка
	Суммарный экв./МАКС уровень звука в РТ, Lэкв/Lмакс
	Допустимый уровень 
	Требуемое снижение УЗД/Требуемая шумоизоляция окон

	день

	РТ1-2 м от фасада корпуса 20.3
	63,9/78,9
	40/55
	18,7/18,7

	РТ6-площадка отдыха
	29,5/44,5
	45/60
	-

	ночь

	РТ1-2 м от фасада корпуса 20.3
	63,9/78,9
	45
	30,1


[image: ]
Согласно проведенным расчетам уровней шума в РТ от Киевского направления МЖД, принятые проектом шумозащитные мероприятия, а именно  шумоизоляция окон по расчету не менее 31дБА, принято по проекту -  33дБА , позволяют обосновать санитарный разрыв  от Киевского направления МЖД на расстоянии 2м от фасада жилых строений ( корпуса 20.3, 20.4, 20.5). Ситуационный план с указанием санитарного разрыва приведен в Приложении Т.
Жилые корпуса расположены вне санитарного разрыва от Киевского направления МЖД, что подтверждается акустическими расчетами (глава 6.3); научно-техническим отчетом  «Исследования вибрационного воздействия железнодорожного транспорта на проектируемый объект строительства «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское , ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А,5А) (Западный административный округ)», выполненным ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) (приведен в томе 1191-ПЗ2); а также сведениями о фоновых концентрациях загрязняющих веществ  (приложение А).
[bookmark: _Toc447020159][bookmark: _Toc485390710][bookmark: _Toc509485681][bookmark: _Toc532474142][bookmark: _Toc109755324]Мероприятия по охране окружающей среды от физического воздействия в период эксплуатации объекта
В проекте предусматривается защита от проникновения шума и вибрации от работающего отопительно-вентиляционного оборудования в обслуживаемые помещения и прилегающую к ним территорию.
Системы отопления и вентиляции проектируются с учетом требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Установки общеобменной вентиляции на кровле не размещаются над жилыми комнатами. 
Наружные блоки кондиционеров, обслуживающие технические и общественные помещения, не располагаются под окнами жилых комнат. 
Все вентиляционное оборудование , приточные и вытяжные установки, кондиционеры – оборудуются шумоглушителями , вибровставками, виброподвесами. 
Воздуховоды от наружной решетки до приточной установки покрыты теплоизоляционным материалом толщиной 50мм.
Крепление трубопроводов систем отопления предусматривается с использованием резиновых прокладок. Скорость движения теплоносителя в трубопроводах принята не более значений, установленных СП 60.13330.2012. Насосы системы теплоснабжения устанавливается на виброизолирующее основание. В ИТП предусмотрено устройство плавающего пола. Для присоединения насосов к трубопроводам, до и после насосов применяются гибкие вставки (антивибрационные резиновые компенсаторы). 
Системы вентиляции оборудуются шумоглушителями  до и после вентиляторов, гибкими вставками для присоединения всасывающих и напорных патрубков вентиляторов, обеспечивающими нормируемый уровень шума от эксплуатируемого оборудования. Вентагрегаты устанавливаются на виброизолирующих основаниях. Панели корпусов приточных и вытяжных вентустановок предусматриваются в малошумном исполнении с изоляцией шумопоглощающим материалом. В помещениях венткамер предусматривается звукоизоляция строительных конструкций. В помещениях форкамер предусматривается отделка звукоизолирующим материалом. 
Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Предусмотренных мер достаточно для соблюдения нормативных значений по уровню шума на ближайших нормируемых территориях и в нормируемых помещениях.
Для соблюдения нормативных значений по уровню шума внутри помещений Объекта, необходимо предусмотреть окна со звукоизоляцией не менее 31 дБА в режиме проветривания. Проектом предусмотрены окна со звукоизоляцией Raтранс 33 дБА.
Согласно расчетам акустического воздействия от Киевского направления МЖД,  с учетом принятых шумозащитных мероприятий (в т.ч. шумоизоляции окон), санитарный разрыв обоснован на расстоянии 2м от фасадов корпусов 20.3, 20.4, 20.5.
Ситуационный план с указанием санитарного разрыва от железнодорожных путей приведен в приложении Т.
Согласно научно-техническому отчету «Исследования виброационного воздействия железнодорожноготранспорта на проектируемый объект строительства:» Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское ш., влд. 3А,5А) (Западный административный округ), по результатам измерений и выполненного расчета, уровни структурного шума и вибрации от движения поездов Киевского направления МЖД не превышают допустимых значений санитарных норм п.100,п.5 табл. 5.35 и п.п.110,111,112,115 раздела 5  СанПиН 1.2.3685-21 для всех помещений жилого комплекса. Мероприятий по виброзащите объекта строительства от движения поездов по Киевскому направлению МЖД не требуется. Отчет приведен в томе 1191-ПЗ2.



[bookmark: _Toc447020160][bookmark: _Toc485390711][bookmark: _Toc509485682][bookmark: _Toc532474143][bookmark: _Toc109755325]ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Образование отходов на объекте в процессе строительства и эксплуатации Объекта обусловлено спецификой его деятельности.
В данном разделе рассматриваются условия сбора и временного накопления отходов на территории проведения работ, условия транспортировки с мест образования и хранения.
Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физика-химические свойства, класс опасности, количество).
Раздел разработан на основании:
Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды;
Федерального закона от 17.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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В период строительства количество образованных отходов обуславливается фактическим объемом производимых работ. Окрасочные работы производятся вручную, лакокрасочные материалы поступают в оборотной таре. 
Количество отходов, образующихся в процессе производства строительно-монтажных работ, определяется в соответствии с нормативами потерь и отходов, установленными РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов в строительстве», «Сборником типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве» (дополнение к РДС 82-202-96) (таблица 7.1.1). Ведомость объемов работ и основных строительных материалов приведена в приложении М.
Таблица 7.1.1-Отходы строительства, включая вынос и монтаж инженерных сетей
	Наименование
	ед. изм
	Кол-во
	Плотность, т/м3 (т/м2)
	Итого, т
	% РДС
	масса отхода, т
	РДС 82-202-96

	8 22 201 01 21 5
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

	бетон КР
	куб. м
	61061,8
	2,3
	140442,14
	1,5
	2106,63
	п.1, Прил Л

	Бетон B25, W4, F100
	куб. м
	6986,53
	2,3
	16069,019
	1,5
	241,04
	п.1, Прил  Л

	Бетонная плитка (Кровля жилой части в зоне негорючего покрытия)
	куб. м
	38,8
	2
	77,6
	1,5
	1,16
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Бетонное основание В25 по уклону, армированное сеткой 5ВР1 с ячейкой 100х100мм
	куб. м
	2040,62
	2,3
	4693,426
	1,5
	70,40
	п.1, Прил.  Л

	Газобетонный стеновой блок , 100мм
	куб. м
	944,12
	0,5
	472,06
	1,8
	8,50
	табл.1 доп.к РДС 82-202-96

	Газобетонный стеновой блок D600, 200мм
	куб. м
	13467,35
	0,6
	8080,41
	1,8
	145,45
	табл.1 доп.к РДС 82-202-96

	Монолитное корыто из бетона В10 по уклону, армированное сеткой 6ВР1 с ячейкой 100х100мм
	куб. м
	101,96
	2
	203,92
	1,8
	3,67
	табл.1 доп.к РДС 82-202-96

	Стяжка из ц/п раствора М150 по уклону
	куб. м
	84,97
	2,2
	186,934
	0,9
	1,68
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Стяжка из ц/п раствора М150, 30мм
	куб. м
	19,4
	2,2
	42,68
	0,9
	0,38
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Стяжка из ц/п раствора М150, армированная фиброволокном
	куб. м
	7212,23
	2,2
	15866,906
	0,9
	142,80
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сетка Ø4ВрI 100х100 мм
	куб. м
	374,23
	2,2
	823,306
	0,9
	7,41
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Уклонообразующий слой из керамзитобетона, 30-250мм
	куб. м
	788,41
	0,65
	512,4665
	0,9
	4,61
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	бетон КР
	куб. м
	61061,8
	2,3
	140442,14
	1,5
	2106,63
	п.1, Прил. Л

	8 24 911 11 20 4
	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные

	Цементно-песчаная штукатурка по сетке Вр-1 100х100х4
	куб. м
	27,67
	1,6
	44,272
	1,8
	0,80
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	Штукатурка (Площадь отделки стен помещений квартир, лоджий, МОП, ЦИН, ОДС), 20мм
	куб. м
	2958,7
	1,6
	4733,92
	1,8
	85,21
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	4 61 200 02 21 5
	Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные

	Арматура (КР), кг
	т
	8882,93
	 
	8882,93
	1
	88,83
	п.1, Прил. Е

	8 23 201 01 21 5
	Лом черепицы, керамики незагрязненный 

	Керамогранит с затиркой швов на клею, 20мм (марши лк)
	куб. м
	132,18
	2
	264,36
	2
	5,29
	 п.12 Прил. Б

	Керамогранит с затиркой швов, 8мм (Этажные лестничные площадки спусков в подземный этаж)
	куб. м
	0,66
	2
	1,32
	2
	0,03
	п.12 Прил. Б

	Керамогранитная плитка на клею
	куб. м
	913,54
	2
	1827,08
	2
	36,54
	п.12 Прил. Б

	34321001205
	Бой строительного кирпича

	Пиленый кирпич 285x60, 20 мм
	куб. м
	76,38
	2,32
	177,2016
	1,8
	3,19
	табл.1 доп.к РДС 82-202-96

	4 34 141 03 51 5
	Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные

	Утеплитель экструдированный ППС по типу ТЕХНОНИКОЛЬ XPS Carbon PROF 300, 150мм
	куб. м
	306,69
	0,035
	10,73415
	3
	0,32
	П.21 Прил.Б

	4 57 119 01 20 4
	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные

	Вибро-звукоизоляция Rockwool Флор Баттс или аналог, 25мм
	куб.м
	42,48
	0,125
	5,31
	3,0
	0,1593
	п.21 Прил. Б

	Минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС или аналог, 180мм
	куб.м
	249,04
	0,125
	31,13
	3,0
	0,9339
	п.21 Прил.е Б

	Минераловатный утеплитель  (плотность =45-50 кг/м3), 100 мм
	куб.м
	498,63
	0,05
	24,9315
	3,0
	0,7479
	п.21 Прил. Б

	Минераловатный утеплитель (плотность =80-100 кг/м3), 50 мм
	куб.м
	190,95
	0,09
	17,1855
	3,0
	0,5156
	п.21 Прил. Б

	Минераловатный утеплитель (плотность 100-120 кг/м3), 60мм
	куб.м
	330,52
	0,11
	36,3572
	3,0
	1,0907
	п.21 Прил.е Б

	Минераловатный утеплитель по типу ТЕХНОФАС, 150 мм
	куб.м
	6168,07
	0,125
	771,00875
	3,0
	23,1303
	п.21 Прил. Б

	Минераловатный утеплитель, 150мм
	куб.м
	3264,65
	0,1
	326,465
	3,0
	9,7940
	п.21 Прил. Б

	Минераловатный утеплитель, 25мм
	куб.м
	59,31
	0,1
	5,931
	3,0
	0,1779
	п.21 Прил. Б

	Минераловатный утеплитель, 50мм
	куб.м
	1,60
	0,1
	0,16
	3,0
	0,0048
	п.21 Прил. Б

	Утеплитель ТЕХНОРУФ 45, Л=0.042 Вт/м*С, q=150ru/м³ или аналог, 200мм
	куб.м
	1297,86
	0,15
	194,679
	3,0
	5,8404
	п.21 Прил. Б

	8 26 111 11 20 3
	Отходы битума нефтяного строительного

	Битумный праймер - Технониколь №1 или аналог
	кв.м
	6490,57
	0,0002
	1,298114
	3
	0,0389
	п.23 Прил. Б

	Оклеечная гидроизоляция на битумной мастике, 2 слоя
	кв.м
	1699,31
	0,0025
	4,248275
	3
	0,12744825
	табл.1 доп. к РДС 82-202-96

	8 24 110 02 20 4
	Лом пазогребневых плит незагрязненный

	Гипсовая пазогребневая плита, 100мм
	куб.м
	4284,81
	0,7
	299,9367
	4,000
	11,9975
	п.6 табл 1 дополнение к РДС

	82411001204
	Обрезь и лом гипсокартонных листов

	Гипсокартонный лист влагостойкий, 12.5мм
	куб.м
	68,63
	1,2
	8,2356
	4,000
	0,3294
	п.6 табл 1 доп. к РДС

	82213111204
	Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные

	Водостойкий плиточный клей, 6мм (Этажные лестничные площадки спусков в подземный этаж)
	куб. м
	0,5
	1,3
	0,65
	1,8
	0,0117
	п.1, Прил. Л

	43511111523
	Отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида

	Геотекстиль
	куб. м
	4,49
	0,4
	1,796
	3
	0,05
	П.19 Прил. Б

	Гидроизоляционная мембрана по типу LOGICROOF T-SL
	кв.м
	4492,2
	0,0026
	11,67972
	3
	0,35
	П.19 Прил. Б

	Гидроизоляция 1-ый слой, 2.5 мм
	кв.м
	6490,57
	0,0026
	16,875482
	3
	0,51
	П.19 Прил. Б

	Гидроизоляция 2-ой слой, 4 мм
	кв.м
	6490,57
	0,0052
	33,750964
	3
	1,01
	П.19 Прил. Б

	Дренажная мембрана Tefond HP Drain Star
	кв.м
	4492,2
	0,0006
	2,69532
	3
	0,08
	П.19 Прил. Б

	45720102205
	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный

	Засыпка керамзитом 600 кг/м³, с последующей пропиткой цем.молочком, 70мм
	куб.м
	53,53
	0,6
	32,118
	2,5
	0,80
	П.27 Прил. Б

	Керамзитобетон, в зависимости от уровня плиты
	куб.м
	216,08
	0,6
	129,648
	2,5
	3,24
	П.27 Прил. Б

	Керамзитовый гравий, фракция 5-10 мм, П25, М250
	куб.м
	2419,82
	0,6
	1451,892
	2,5
	36,30
	П.27 Прил. Б

	43411002295
	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные

	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV, 2мм
	куб.м
	120,99
	0,033
	3,99267
	3
	0,1197801
	П.19 Прил. Б

	Пароизоляционная пленка армированная, 1 слой
	м2
	60495,5
	0,0001
	6,65451
	3
	0,1996352
	П.19 Прил. Б

	Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог
	м2
	6489,3
	0,0001
	0,71382
	3
	0,0214147
	П.19 Прил. Б

	Полиэтиленовая пленка
	м2
	12848,9
	0,0001
	1,41338
	3
	0,0424013
	П.19 Прил. Б

	Полиэтиленовая пленка армированная
	м2
	1699,31
	0,0001
	0,18692
	3
	0,0056077
	П.19 Прил. Б

	40419000515
	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

	Дожд. канализация: Устройство затяжки из досок толщиной 5 см с последующей разборкой
	куб.м
	149,4
	1,54
	230,076
	3,5
	8,05266
	П.1 табл.1 прил. Б к РДС 82-202-96

	Дожд. канализация: Устройство подкладок  из бревен D=200 мм с последующей разборкой
	куб.м
	13,2
	1,54
	20,328
	3,5
	0,71148
	П.1 табл.1 прил. Б к РДС 82-202-96

	Быт. канализация: Устройство затяжки из досок толщиной 5 см с последующей разборкой
	куб.м
	8,6
	1,54
	13,244
	3,5
	0,46354
	П.1 табл.1 прил. Б к РДС 82-202-96

	Быт. канализация: Устройство подкладок  из бревен D=200 мм с последующей разборкой
	куб.м
	1,2
	1,54
	1,848
	3,5
	0,06468
	П.1 табл.1 прил. Б к РДС 82-202-96


Согласно ГОСТ 12.1.046-2014 для освещения площадки применяются прожектора с лампами накаливания тип ПЗС-35.
Расчет нормативного образования отходов на период строительства:
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). Код ФККО 91920402604
Отходы в виде ветоши промасленной образуются в процессе обслуживания движущегося грузоподъемного оборудования и другой строительной техники – обтирочный материал. Норматив образования отходов – 16 кг на 1200 м/ч. Потребное количество работы всей строительной техники для проведения строительства объекта – 85 м/ч за строительный период.
Количество составит:
М = 16*85/1200/1000 = 0,001 т/период.
Отходы относятся к IV классу опасности, накапливается и временно хранится в закрытом контейнере с соблюдением мер пожарной безопасности до сдачи на утилизацию в лицензированную организацию. 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов. Код ФККО 91910001205
В процессе проведения сварочных работ образуются отходы в виде остатков и огарков электродов. Количество образующегося данного вида отхода составляет 9% от массы используемых электродов (1000 кг). Количество отходов составит: 
1000*0,09/1000 = 0,090 т/период.
Данный вид отхода накапливается в металлических контейнерах и передается в спецорганизацию.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Код ФККО 73310001724.
Нормативный объем образования отхода определяется по формуле:
М = m*N/1000,
где: m – удельный показатель образования бытовых отходов на одного работающего в год, кг/чел; 70 кг на человека.
N – количество человек.
Количество человек, работающих на стройплощадке в наиболее многочисленную смену, составляет 143 чел. Срок строительства – 26 месяцев.
Mстроит = 70*143 / 1000 * 26/12 = 21,688 т/период
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин. Код ФККО 73222101304
От биотуалетов будут образовываться отходы из расчета 1,5 л на 1 человека в сутки. За весь период ведения работ отходы от биотуалетов образуются в количестве:
143*1,5*546/1000 = 117,117 м3/период
Тогда с учетом плотности (согласно "Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР" 1982г. утв. Министерством ЖКХ РСФСР Приложение Ж) жидких отходов из непроницаемых выгребов и неканализованных домов средняя плотность - 1000 кг/м3, получаем: 117,117 т/период.
Отходы биотуалетов будут вывозиться эксплуатирующей организацией при проведении регламентных работ.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды, территория стройплощадки оборудуется постом мойки колес транспорта. Пост мойки обеспечивает повторное использование и экономию технической воды. Представляет собой сборно-разборную эстакаду, оснащенную водозаборным баком, баком отстойником, сливным желобом и моечным модулем, с собственной оборотной системой очистки. 
Отходами системы очистки будут: осадок, который по составу представляет собой грунт с песком, и всплывающая пленка из нефтеуловителя.
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный. Код ФККО 7231001394.
Объем отходов рассчитан согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003.
Количество осадка отстойника очистной установки определяется по формуле:


	где:
	Qос,от 
	-
	количество осевшего обводнённого осадка, м3 (за период строительства; кроме 3-х зимних месяцев)

	
	qw 
	-
	расход сточной воды, м3 за период строительства (за исключением зимнего периода; суточный расход составляет 4,8 м3);

	
	Cев - Сех 
	-
	разность содержания взвешенных веществ в воде перед очистной установкой и в осветлённой воде, мг/л;

	
	Рос 
	-
	процент обводнённости осадка (80…99%);

	
	ρос
	-
	плотность обводнённого осадка (1,5…1,6 г/см3).


Qос,от = 56,416 м3 за период строительства
Мос.от = Qос.от ∙ ρос = 56,416 * 1,5 = 84,624 т/период строительства
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений. Код ФККО 40635001313.
Объем отходов рассчитан согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.



	где:
	Qнеф
	-
	кол-во обводнённых нефтепродуктов, м3/год;

	
	Сен - Сех
	-
	разность содержания нефтепродуктов в воде перед очистной установкой и в осветлённой воде, мг/л;

	
	ρнеф
	-
	плотность обводнённых нефтепродуктов, 0,9 г/см3 

	
	Рнеф
	-
	процент обводнённости нефтепродуктов, 75%;

	
	Мнеф
	-
	масса всплывающих нефтепродуктов, т,


Qнеф = 1,574 м3 за период строительства
Мнеф = Qнеф * ρнеф = 1,574 * 0,9 = 1,417 т/период строительства
Перечень и объемы отходов, образующиеся при строительстве, приведены в таблицах 7.1.2.-7.1.4
Таблица 7.1.2 - Перечень и объемы отходов строительства, образующиеся при проведении строительных работ (строительство жилого дома).
	№ п/п
	Вид отходов
	Код отхода по ФККО 
	Класс опасности
	Объем образования,т
	Конечный пункт размещения отхода

	1
	Отходы битума нефтяного строительного
	8 26 111 11 20 3
	III
	0,1664
	временное накопление в герметичных емкостях, пе-едается в спецорганизацию на обезвреживание

	2
	Отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида
	43511111523
	III
	2,0039
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	3
	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные
	8 24 911 11 20 4
	IV
	86,0075
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	4
	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные
	4 57 119 01 20 4
	IV
	42,3947
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	5
	Лом пазогребневых плит незагрязненный
	8 24 110 02 20 4
	IV
	11,9975
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	6
	Обрезь и лом гипсокартонных листов
	82411001204
	IV
	0,3294
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	7
	Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные
	82213111204
	IV
	0,0117
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	8
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	8 22 201 01 21 5
	V
	2733,7384
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	9
	Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные
	4 61 200 02 21 5
	V
	88,8293
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	10
	Лом черепицы, керамики незагрязненный 
	8 23 201 01 21 5
	V
	41,8552
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	11
	Бой строительного кирпича
	34321001205
	V
	3,1896
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	12
	Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные
	4 34 141 03 51 5
	V
	0,3220
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	13
	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный
	45720102205
	V
	40,3415
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	14
	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
	43411002295
	V
	0,3888
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	Всего отходы III класса
	
	2,17
	

	Всего отходы IV класса 
	
	140,74
	

	Всего отходы V класса
	
	2908,66
	

	Всего отходов
	
	3051,58
	


Таблица 7.1.3 - Перечень и объемы отходов строительства, образующиеся при проведении строительных работ (вынос и подключение наружных инженерных коммуникаций).
	№ п/п
	Вид отходов
	Код отхода по ФККО 
	Класс опасности
	Объем образования,т
	Конечный пункт размещения отхода

	1
	Прочая продукция из
натуральной древесины,
утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
	40419000515
	V
	9,29236
	временное накопление, передача в спецорганизацию для утилизации

	Всего отходы V класса 
	
	9,29236
	

	Всего отходов
	
	9,29236
	



Таблица 7.1.4- Перечень и объемы отходов, образующиеся при проведении строительных работ.
	
	Наименование вида отхода
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности 
	образование отхода, т/период
	Конечный пункт размещения отхода

	1
	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
	40635001313
	III
	1,417
	накопление в конструкции очистных сооружений, передается в спецорганизацию на обезвреживание

	
	Итого отходов III класса опасности
	1,417
	

	2
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	91920402604
	IV
	0,001
	накопление в контейнере на специальной площадке, предается в спецорганизацию на обезвреживание

	3
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	73310001724
	IV
	21,688
	накопление в контейнерах на специально площадке, вывоз на полигон ТКО

	4
	Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
	73222101304
	IV
	117,117
	накопление в резервуарах биотуалетов, вывоз обслуживающей организацией 

	5
	Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный
	72310202394
	IV
	84,624
	накопление в конструкции очистных сооружений, передается в спецорганизацию на обезвреживание

	
	Итого отходов IV класса опасности
	223,43
	

	
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	91910001205
	V
	0,090
	накопление в контейнере на специальной площадке, предается в спецорганизацию на утилизацию

	
	Итого отходов V класса опасности
	0,090
	

	
	Итого
	224,937
	


В период строительства на специальной площадке с твердым покрытием должны быть установлены контейнеры для накопления отходов соответствующие классу опасности отходов.
Вывоз строительных отходов производится автотранспортом. Строительные отходы передаются по договору в спецорганизацию.
При осуществлении строительных работ необходимо:
осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение;
обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления отходов;
для обеспечения своевременной утилизации отходов заключать договора (следить за их продлением) на вывоз отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии;
назначить лицо, ответственное за операции по обращению с отходами;
организовывать мероприятия, направленные на поддержание чистоты и порядка на территории.
Помещения и площадки накопления производственных и бытовых отходов относятся к категории пожароопасных. Места накопления твердых производственных отходов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, полностью укомплектованный, пожарный инвентарь ящик с песком, огнетушители). Для снижения вероятности возникновения пожара в местах хранения отходов, следует не допускать сверхнормативного скопления отходов, своевременно производить их вывоз, не допускать в местах хранения огнеопасных отходов производство работ, которые могут привести к пожару. Все пожароопасные отходы должны храниться на расстоянии не менее 10 – 15 метров от зданий и сооружений.
Твердые отходы должны накапливаться в металлических контейнерах, установленные на специально отведенных площадках и храниться с соблюдением мер противопожарной безопасности. Не допускать поджог отходов в контейнерах.
[bookmark: _Toc109755327][bookmark: _GoBack]Расчет количества отходов на период эксплуатации
Для освещения объекта применяются светодиодные лампы. Применение ртутных и люминесцентных ламп не предусмотрено. Срок службы светодиодных ламп, заявляемый производителями, порядка 10000-50000 часов, т.е. при использовании 8 часов в сутки срок службы составит 3,5 – 17 лет. Объем образования отхода данного типа определяется по мере образования. 
Отходы данного вида накапливаются в контейнере в помещениях временного хранения отходов, с дальнейшим вывозом на утилизацию спецорганизацией.
ОТХОДЫ ИЗ ЖИЛИЩ НЕСОРТИРОВАННЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ). КОД ФККО 73111001724.
Норматив накопления отходов на одного жителя в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 01-01-14-194/21от 29.09.2021 г. составляет 19,5 кг/год или 0,104 м3на 1 м2
Жилая площадь жилых помещений 39613 м2
Следовательно, количество образования отхода данного вида составит:
Мотх1 = 39613*20 / 1000 = 772,454 т/год или 4119,8 м3/год
Отходы данного вида накапливаются в контейнерах на площадке для сбора мусора и вывозятся ежедневно.
ОТХОДЫ ИЗ ЖИЛИЩ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ. КОД ФККО 73111002215.
Не подлежат накоплению, в случае образования вывозятся по заявке.
МУСОР ОТ ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ (ИСКЛЮЧАЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ). КОД ФККО 73310001724.
Для нежилых помещений количество твердых бытовых отходов принимается в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 01-01-14-194/21от 29.09.2021 г.
Нормативный объем образования отхода определяется по формуле:
М = m*N/1000,
Сотрудники комплекса:
где: m – удельный показатель образования бытовых отходов на одного работающего в год 138 кг или 1,252 м3. 
	N – количество сотрудников:
БКТ – 68 человек;
ЦИН -9 человек;
ОДС – 10 человек;
Охрана подземной стоянки – 2 человека
Уборка подземной автостоянки – 1 человек
М1 = 90*138 / 1000 = 12,4 т/год или 112,7 м3/год
Отходы, образующие в БКТ и помещений ЦИН, раздельно собираются в местах образования в герметичные мусорные мешки и выносятся сотрудниками клиниговой компании в промаркированные мусорные контейнеры, расположенные на специальных контейнерных площадках.
А затем по договору вывозятся специализированной организацией мусоровозом.
МУСОР И СМЕТ УЛИЧНЫЙ. КОД ФККО 73120001724.
Количество смета составит:
Мотх = Fтв*Hсм*0,5
где Fтв – площадь твердого покрытия территории, м2; 
Нсм – удельный норматив образования смета (5 кг/м2/год);
0,5 – коэффициент при условии, что территория подметается 6 мес. в году.
Мотх = 17083* 5 * 0,5/1000 = 42,708 т или 47,5 м3/год
СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ГАРАЖА, АВТОСТОЯНКИ МАЛООПАСНЫЙ 7 33 310 01 71 4
Количество машиномест в подземной автостоянке составляет – 313 м/м.
Норматив накопления смета с территории автостоянки согласно Распоряжению Правительства Москвы № 01-01-14-194/21от 29.09.2021 г. составляет 0,444 м3 на 1 машино-место.
Количество данного вида отхода составит:
313*0,444 = 84,5 м3/год, что при плотности 0,9 т/м3 составит 11,831 т.
ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЗАГРЯЗНЕННЫЙ НЕФТЬЮ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕНЕЕ 15 %). КОД ФККО 91920402604.
Масса промасленной ветоши определяется согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва 2003г:
Мвет.= Мi * Ni*Kпр*10-3,
	где:
	Mвет
	–
	общее количество промасленной ветоши, т/год;

	
	Мi
	-
	удельная норма расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в течении года работы механического оборудования Мi= 3,5…6 кг;

	
	Ni
	-
	количество ремонтных единиц i-той модели установленного оборудования;

	
	Кпр
	–
	коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши Кпр=1,1…1,2.


Мвет1. = 3,5*30*1,2*10-3 = 0,126 т/год
Накопление отходов данного вида не предусмотрено. Сразу после образования отходы передаются в спецорганизацию по договору.
ОТХОДЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ. КОД ФККО 41320001313.
Количество отходов отработанного масла рассчитывается по формуле:
M=30 л * 0,87 * 0,9 * N
где	0,87 - коэффициент слива масла;
		0,89 т/м3 - плотность масла;
		30 л – расход масла на 1 лифт в год;
		N - кол-во лифтов 30,
Мотх1 = 30 х 30 х 0,87 х 0,89 х 10-3 = 0,7 т/год
Накопление отходов данного вида не предусмотрено. Сразу после образования отходы передаются в спецорганизацию по договору.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации объекта, относятся к 3, 4 и 5 классам опасности. 
Перечень и объемы отходов, образующиеся при эксплуатации объекта, приведены в таблице 7.2.1.
Таблица 7.2.1 - Перечень и объемы отходов, образующиеся при эксплуатации объекта
	№ П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ОТХОДА
	КОД ОТХОДА ПО ФККО
	КЛАСС ОПАСНОСТИ
	ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА, Т/ГОД
	ПЕРЕДАЧА ОТХОДА

	1
	Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных
	41320001313
	III
	0,70
	Передается в спецорганизацию на обезвреживание

	
	Итого отходов класса III опасности
	0,70
	

	2
	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	73111001724
	IV
	772,45
	накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО

	3
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	73310001724
	IV
	12,4
	накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО

	4
	Мусор и смет уличный
	73120001724
	IV
	42,708
	накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО

	5
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	91920402604
	IV
	0,126
	Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Отходы сразу после образования передаются на в спецорганизацию.

	6
	Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
	73331001714
	IV
	11,83
	накопление в контейнерах на специальных площадках, вывоз ежедневно на полигон ТКО

	
	Итого отходов класса IV опасности
	839,513
	

	ИТОГО:
	840,21
	


Среднесуточная норма накопления отходов составит (4119,8+112,7+47,5+84,5) /365=12,0 м3/сутки.
При условии заполнения контейнеров на 2/3 и вывоза 1 раз в сутки для размещения несортированных отходов 4 и 5 класса опасности ежедневно необходимо не менее 12,0/1,1*3/2 = 16 стандартных контейнеров объёмом 1,1 м3.
Для временного хранения мусора в помещениях мусоросборных камер предусматрива
ются контейнеры в достаточном количестве.
Проектом принят раздельный сбор мусора:
- бытовые отходы, в количестве 60% от суточного накопления, удаляются через систему мусоропровода;
- вторсырье (пластик, стекло, жестяные банки), в количестве 40% от суточного накопления, собираются в контейнерах на придомовых площадках для сбора ТБО.
С учетом раздельного сбора мусора, исходя из суточного накопления 12м3/сутки, требуется 10 контейнеров для бытового мусора и 7 контейнеров для вторсырья объемом 1,1м3, при условии заполнения на 2/3. 
Мусорные контейнеры из мусорокамер перемещаются силами персонала комплекса к контейнерным площадкам, опорожняются в более объемные контейнеры, расположенные на данных площадках, к которым в определенное время подъезжает мусоровоз и вывозит отходы
[bookmark: _Toc109755328]мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке и размещению опасных отходов
Период строительства.
Размещение и перемещение отходов строительства, места складирования и вывоза отходов, определяются в соответствии с:
постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 г. №469-1111 «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве»;
постановлением Правительства Москвы от 18.03.2003 г. №156-ПП «О внесении изменений и дополнений в некоторые правовые акты города Москвы»;
распоряжением Правительства Москвы от 17.06.2004 г. №1210-РП «О координации действий участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве»
другими нормативными правовыми актами города Москвы.
При организации строительного производства предусматриваются мероприятия и работы по охране окружающей среды:
при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, предварительно должен быть снят и складирован в специально отведенном месте;
почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания;
вырубка деревьев и срезка кустарников допускается только в объеме предусмотренным проектом;
сжигание и закапывание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах, городской застройки запрещается;
сбор отходов строительства и сноса осуществляется по категориям (на органической, минеральной и химической основе);
сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осуществляется раздельно по классам опасности;
для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод оборудовать пункты мойки техники и оборудования с обязательным улавливанием загрязненной воды;
запрещается сбрасывать в канализацию воду, использованную для промывки строительного оборудования от цемента или бентонита. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены;
после окончания строительных работ сборные элементы временных дорог должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего использования.
На объекте допускается временное хранение (складирование) отходов строительства в специально оборудованных для этого местах. Предельный срок содержания образующихся отходов строительства в местах временного хранения не должен превышать 7 календарных дней. Места временного хранения (складирования) отходов строительства должны:
располагаться непосредственно на территории объекта строительства;
быть ограждены по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 25407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
быть оборудованы контейнерами, бункерами накопителями и ёмкостями, чтобы исключить загрязнение отходами строительства почвы и почвенного слоя;
освещены в темное время суток по ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
Период эксплуатации.
Мероприятиями по охране окружающей среды в период эксплуатации предусмотрено:
на территории проектируемого Объекта предусмотрено временное накопление отходов в герметичных контейнерах на специальных открытых площадках для ТКО на территории Объекта;
своевременный вывоз образовавшихся отходов по договору с лицензированными организациями на захоронение, обезвреживание или утилизацию;
систематическая уборка усовершенствованных покрытий;
механизированная уборка снега с усовершенствованных покрытий в весенне-зимний период.
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[bookmark: _Toc447020166]Проектируемый объект расположен на антропогенно преобразованной территории, которая характеризуется относительной однородностью растительного покрова. 
Зеленые насаждения на участке строительства комплекса, инженерных сетей, мест размещения бытовых помещений, дороге, отсутствуют.
Травяной покров представлен рудеральной растительностью, находится в неудовлетворительном состоянии, угнетен. Компенсационная стоимость за рудеральную растительность не взимается. Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2004 года №643-ПП.
Животный мир характерен для урбанизированных территорий и не отличается разнообразием.
Виды, занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ на территории Объекта отсутствуют.
[bookmark: _Toc485390717][bookmark: _Toc509485688][bookmark: _Toc532474149][bookmark: _Toc109755331]Мероприятия по охране растительного и животного мира
Участок строительства свободен от древесно-кустарниковой растительности, вырубка не предусмотрена.
Проведение работ по строительству связано с постоянным присутствием людей и автотехники на территории участка.
В период строительства рекомендуются следующие мероприятия:
производство строительно-монтажных работ производится на строго ограниченной территории, представляемой под объект;
движение техники только по подъездным путям;
контроль уборки, вывоза и складирования отходов производства;
при производстве строительно-монтажных работ осуществление жесткого контроля соблюдения правил противопожарной безопасности в пожароопасный сезон.
С антропогенным воздействием связано возникновение урбанизированных территорий, что существенным образом повлияло на состав и численность животных.
Земельный участок проектируемого Объекта представляет собой техногенную нарушенную территорию. По причине длительной высокой антропогенной нагрузки, наличия фактора беспокойства земельный участок сильно отличается от местообитания, свойственного ненарушенной человеком природы. Хозяйственно-ценные и функционально значимые виды млекопитающих и иных представителей фауны здесь не обитают.
Негативное воздействие на растительный и животный мир проектными решениями исключено. Проектом предусмотрено благоустройство территории путем посадки газона и древесно-кустарниковой растительности.
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[bookmark: _Toc67524698][bookmark: _Toc109755333]Общие положения
Разработка программы экологического мониторинга предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую природную среду при реализации проекта.
Цель мониторинга:
получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии окружающей природной среды;
оперативное представление информации заказчику и контролирующим органам;
принятие мер, направленных на улучшение ситуации;
данные эколого-технологического контроля и прогноза используются для определения ущерба, наносимого окружающей среде, и размера компенсационных выплат в бюджет РФ;
лабораторные работы выполняются в аккредитованных лабораториях, имеющих соответствующие области аккредитации.
[bookmark: _Toc185832569][bookmark: _Toc186437726][bookmark: _Toc203544015][bookmark: _Toc67524699][bookmark: _Toc109755334]Проведение контроля за состоянием различных природных сред
Этап строительства
Основной задачей по проведению экологического контроля и мониторинга в период строительства Объекта является организация экологического надзора за соблюдением строительной организацией требований, норм и правил, а также природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом.
Для контроля загрязнения воздушного бассейна в период проведения работ должны привлекаться на договорной основе лаборатории, имеющие лицензию на проведение данного вида работ.
Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:
ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
ГОСТ 23337-78 (1984) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий;
СНиП 23-03-2003 (2004) Защита от шума.
При проведении контроля за состоянием почвенного покрова и поверхностных вод на территории стройплощадки особое внимание должно уделяться охране почв от загрязнения и регулярно проверяться:
исправность тары для временного накопления отходов;
состояние площадок для временного размещения отходов;
соответствие временно накопленного количества установленному (визуальный контроль);
выполнение периодичности вывоза отходов с территории стройплощадки;
выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке отходов.
Этап эксплуатации
Рекомендации по контролю за состоянием компонентов окружающей среды:
После проведения работ по благоустройству территории и прилегающей к нему территории необходимо на открытых почвенных участках предусмотреть систему мер по обеспечению экологического мониторинга почвенного покрова.
Наблюдения за влиянием проектируемого предприятия на прилегающую растительность целесообразно проводить путем визуального обследования деревьев, кустарников, травяного покрова - приблизительно раз в полгода - весной и в конце лета.
В процессе ведения мониторинга не реже 1 раза в квартал необходимо проводить представительный отбор проб. 
Оценка эколого-токсикологического состояния почв проводится по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" на основании сравнения загрязняющих веществ с ПДК и ОДК, рассчитывается суммарный показатель загрязнения (Zс).
Оценка качества поверхностных сточных вод должна проводиться ежегодно. Основные ингредиенты, по которым необходимо контролировать очищенный сток взвешенные вещества, нефтепродукты.
Мониторинг рассматриваемого Объекта должна осуществлять организация, которая имеет опыт проведения подобных работ и соответствующую техническую базу, и исполнителей.
Организация постоянного контроля позволит оперативно и четко оценивать ситуацию и принимать меры по недопущению или устранению концентраций загрязняющих веществ свыше санитарно-гигиенических нормативов.
Полученные данные систематизируются, подсчитываются валовые выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Результаты всех видов экологического мониторинга необходимо направлять в соответствующие природоохранные органы для систематизации и уточнения реальных показателей экологической обстановки в рассматриваемом регионе.
Мониторинг шумового воздействия включает в себя инструментальные измерения уровня звука в период функционирования проектируемого объекта.
Измерения уровня звука должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами.
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Период строительства
Причинами возникновения аварийных ситуаций при строительстве Объекта будут являться технические ошибки рабочих, отказ оборудования, нарушения противопожарных норм и правил, техники безопасности и т.п.
К основным причинам возникновения аварийных ситуаций в период строительства, связанных с отказом оборудования, относятся:
пожар;
нарушение техники безопасности при сварочных работах;
поражение людей электрическим током.
В случае возникновения аварийной ситуации, по первым двум из вышеперечисленных причин, произойдет загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания, нарушение почвенно-растительного слоя, загрязнение почвы.
В целях предотвращения аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему прилегающей территории в период строительства объекта необходимо обеспечить пожарную безопасность.
Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.
Металлические части сварочного трансформатора, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены.
Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
Правилами внутреннего распорядка строительной организации должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников и руководителей о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью производственной связи, аварийной сигнализации и т.п.


Период эксплуатации
Аварийными ситуациями, которые могут нанести ущерб окружающей среде и населению Объекта при эксплуатации, могут быть:
аварии, связанные с выходом из строя оборудования объектов жизнеобеспечения (системы электроснабжения, системы водоснабжения, системы канализования, системы теплоснабжения и газоснабжения);
 при разгерметизации технологического оборудования;
 при аварийных выбросах горючих жидкостей;
 при авариях, связанных с нарушением взрывопожаробезопасноти на объекте, с последующим вовлечением окружающих строений и сооружений;
 в зависимости от места прокладки канализационных труб возможно незначительное загрязнение небольшого участка грунтовой поверхности;
 при возможных авариях с автомобилями на территории Объекта;
 при возможных авариях, связанных с перевозкой отходов потребления.
Прежде всего, необходимо отметить, что аварии, связанные с выходом из строя оборудования объектов жизнеобеспечения (системы электроснабжения, водоснабжения, канализования, теплоснабжения), приведут лишь к прекращению подачи электричества, воды, тепла, отведения хозяйственно-бытовых стоков без значимого негативного воздействия на природную среду.
Такие же локальные и непродолжительные воздействия будут при возможных авариях с автомобилями на территории строительства. Обычно это связано с проливом небольшого количества бензина (керосина) и масла, с поступлением углеводородов в атмосферу и с загрязнением территории. При проливах топлива на асфальтированные участки дорог ликвидация подобных аварий будет заключаться в засыпке бензинового пятна влажным песком и его уборке. При проливе топлива на открытый грунт (обычно объем топлива в таких случаях составляет несколько литров и, следовательно, концентрация нефтепродуктов незначительна) будет происходить полный распад нефтепродуктов в грунте, поэтому существенного загрязнения почвогрунтов в многолетнем цикле не предполагается. Загрязнение подземных вод при этом маловероятно.
Транспортировка отходов будет производиться спецтранспортом предприятий, занимающихся захоронением, утилизацией или обезвреживанием отходов.
Перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения пыления, разливов и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
При транспортировке не допускается присутствие посторонних лиц, кроме сопровождающих груз персонала предприятия.
При возгорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной, для чего места временного хранения токсичных отходов оборудуются огнетушителями в количестве, соответствующем нормативным требованиям.
Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установленными для каждого вида производственной деятельности.
В проектных материалах предполагается разработать условия, обеспечивающие безопасность работы и соблюдение требований действующего законодательства. Главными из них являются:
оснащением объекта средствами пожаротушения и связи;
недопущение к месту производства работ посторонних лиц;
молниезащита зданий согласно РД 34.21.122-87 таблица 1 п.13.
При соблюдении предусмотренных проектной документацией требований вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению воздушной среды, почвы и поверхностных вод, в результате чего может быть нанесен какой-либо ущерб жизни и здоровью населения, невелика.
В хозяйственных помещениях Объекта размещаются первичные средства пожаротушения (огнетушители) согласно действующим требованиям по пожарной безопасности.
Подъезды противопожарной техники на территорию предусмотрены по существующим проездам с твердым покрытием.
Учитывая специфику хозяйственной деятельности рассматриваемого Объекта, можно предположить, что вероятность ситуаций, которые приведут к загрязнению воздушной среды, почвы и поверхностных вод, в результате чего может быть нанесен какой-либо ущерб жизни и здоровью населения, в процессе его деятельности невелика.


[bookmark: _Toc28086116][bookmark: _Toc109755336]ВЫВОДЫ
По результатам проведенных расчетов в настоящем разделе можно сделать вывод, что предлагаемые проектные решения, при соблюдении санитарно-гигиенических и экологических требований, установленных Российским законодательством, а также при выполнении изложенных природоохранных мер, не приведет к ухудшению экологической ситуации, как на территории проектируемого Объекта, так и на сопредельных территориях.
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