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2. Зашивки почтовых ящиков, можем ли увеличить зашивки для обеспечения одной плоскости на протяжении всей стены (к6.3; к6.1; к4)
3. Увеличение зашивки почтовых ящиков до витража консьержа, для лучшего узла стыковки в отделке (к8; к4)
4. Выступы глубиной 50мм в отделке за счет разных конструкций стен (подрезки менее 90мм)
5. Как выполнять откосы в тамбурах, в местах где: уличный витраж выполнен на всю ширину тамбура; примыкает одной стороной к стене тамбура, с другой имеет простенок; простенки не в одной плоскости (пом 8.09)
6. В витражных конструкциях большие участки с оцинковкой в местах примыкания к плитке
7. Не получается полностью соответствовать требования по раскладке плитки с минимальной подрезкой 90мм, в некоторых местах есть значения меньше, можем ли сдвигать/увеличивать/добавлять зашивки
8. Отметки потолков в с.у и ПУИ, предусматриваем 2800мм, в АР предусмотрены потолки высотой 2700мм
18. Раскладка плитки в тамбурах выполнялась без учета порогов витражных конструкциях, а именно в едином контуре с вестибюлем. При отсечении раскладки плитки в тамбуре от вестибюля с учетом отцентровки по глубине тамбура и соответственно расположения ниш под приборы отопления по центру стены, появляются дополнительные швы, в некоторых случаях менее 90мм. Там где возможно плитку в тамбурах раскладывали от центра. Там, где такой возможности нет, старались плитку расположить так, чтобы ниши с приборами отопления были близки к центру простенка.
13. В разделах ИОС типовых этажей не нашли расположение устройства связи МГН, выполнили в соответствии с рекомендациями по правилам размещения навигации МГН.
14.   В разделе ВТ не увидели выводы под переговорное устройство, в соответствии с рекомендациями должны выполняться в составе лифтового оборудования
19.  Необходимость согласования расположения и размеров люков в потолках с инженерами или люки монтируются по месту
24. В ЛК в раздле ЭОМ предусмотрены светильники настенные. В замечаниях к АИ указано, что светильники должны быть потолочными 
27. Не ясна логика размещения СВУ-10 по рекомендациям.
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1. В разделе АР в корпусе 8 нет вендинговых аппаратов
9. В с.у. 7.09 корп.  20.7 в АР предусмотрена высота потолка 3145мм для чего?
10. Для чего в корпусе 20.6.2 выступы в стене между помещениями 6.2.06 и 6.2.01 в местах расположения вендингов
11. Возможность корректировки открывания дверей (право/лево) (6.2.07)
12. Расположение розеток в ЭОМ не соответствует расположению вендингов (корп.4)
15. В разделе ВТ кнопки вызова располагаются на расстоянии 210мм от проема, по рекомендациям долны быть на расстоянии 250мм
16. В разделе ВТ не учтено, что в корп. 1 и 7 нет возможности стандартного расположения кнопок вызова
20. Есть ли возможность выноса вент оборудования из с.у. и ПУИ в зону вестибюля с 
грильято. В данном случае не потребуется выполнение люков в потолках.
21.  В помещения консьержа в разделах ИОС не увидели розетки RJ, необходимы по рекомендациям.
22. В колясочных в разделах ИОС нет оповещателей.
23. В разделе ЭОМ в с.у., ПУИ и ЛК предусмотрен один тип светильников , что не соответствует рекомендациям
25. В ЛК корп. 6.2 рассмотреть возможность закладки выступа стены блоком для выравнивания помещения
26. Необходимость пиктограммы СП10. В ОДИ она присутствует в т.ч. рядом с дверью в ЛК. В рекомендациях данной пиктограммы нет.

Строители
17. Есть ли пороги в составе витражных конструкциях в тамбурах

