Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел АИ3 изм.1«Архитектурные решения интерьеров. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи»
[bookmark: _Hlk149644693]«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, (Очаковское шоссе, влд. 3А,5А) (Западный административный округ)»
  дата замечаний: 27.12.2024
16.12.2024

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Ответы

	Отклонения от ПД
	

	1. 
	3
	В АИ3 на плане отделки пола для тамбура указана плитка толщиной 9 мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 7 указана керамогранитная плитка 11мм
Привести в соответствие 
	
	Повторно до прохождения МГН
	

	2. 
	3
	В АИ3 на плане отделки пола в комнате персонала и в рабочей зоне ЦИН указана керамогранитная плитка 1195*200*9мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 указана керамогранитная плитка 800*130*11мм
В 20.3-АР2 изм.1 лист 7 указана плитка толщиной 9 мм
Привести в соответствие
	
	Повторно до прохождения МГН
	Выполнено

	3. 
	4
	В АИ3 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 7 для отделки потолка в комнате приема пищи указан подвесной потолок ГСП-Н2 и окраска
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 указан подвесной потолок ГСП-А и окраска
Привести в соответствие
	
	Повторно до прохождения МГН
	Выполнено

	4. 
	4
	В АИ3 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 8 для тамбура указан подвесной потолок «Грильято» 75*75мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 указан подвесной потолок «Грильято» 100*100мм
Привести в соответствие, указать  подвесная система «Грильято»,  ячейка 100*100мм, учесть замечание 1 в проектных решениях
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
ФР-11-10215/24 от 01.04.2024
	Повторно 27.12.2024
	Потолок типа «Грильято» с ячейкой 75х75 принят в соответствии с письмом Фонда 
ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023

	5. 
	4
	В АИ3 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 8 для общественного помещения ЦИН указан подвесной потолок «Грильято» 75*75мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 для сухих помещений указан подвесной потолок «Грильято» 100*100мм
Привести в соответствие, указать  подвесная система «Грильято»,  ячейка 100*100мм, учесть замечание 2 в проектных решениях
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
ФР-11-10215/24 от 01.04.2024
	Повторно 27.12.2024
	Потолок типа «Грильято» с ячейкой 75х75 принят в соответствии с письмом Фонда 
ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023

	6. 
	5
	В АИ3 на плане отделки стен для помещения персонала указан «фартук» 98*98*7мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 указан 300*400мм
Привести в соответствие
	
	Повторно 27.12.2024
	Выполнено.
Фартук выполняется из модульной плитки, полотно плитки 300х400мм, 12 рядов 98х98мм, в АИ была дополнена информация о размере полотна

	7. 
	5
	В АИ3 на плане отделки стен в зоне детского уголка указана магнитно-грифельная краска на высоту 2100мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 и от 27.09.2023 корр.1 краска не указана
[bookmark: _GoBack]Привести в соответствие, указать магнитно-грифельную окраску в детском уголке в ПД
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
ФР-11-10215/24 от 01.04.2024
	Повторно до прохождения МГН
	Будет учтено под ЗОС

	8. 
	
	Откорректировать зонирование ЦИН в разделе АИ3 изм.1 в соответствии с замечаниямии к разделу ИОС 7.4 Корр.1 от 25.12.2023 №ФР-26780/23-1
 25.12.2023 №ФР-26780/23-1                                           АИ3 изм.1
[image: ][image: ]
	25.12.2023 №ФР-26780/23-1
	Впервые 28.12.2024
	Выполнено

	Оформление и комплектация тома
	

	1     
	1
	Исключить информацию и помещения не относящуюся к разделу
[image: ]
	
	Снято 27.12.2024
	

	2     
	
	Обозначить место начала раскладки плитки от стены или дверного проема
	
	Снято 27.12.2024
	

	3     
	
	Для всех финишных отделочных материалов указать показатели пожарной опасности для помещений БКТ с возможностью размещения ЦИН (Ф3.5). Применить материалы для отделки потолков и стен с показателями горючести не более Г1, В1, Д2, Т2, отделочные материалы пола, напольного плинтуса – не более В2, Д3, Т2, РП2
	123-ФЗ таблица 28
	Снято 27.12.2024
	

	4     
	3
	Предоставить на плане полов с указанием отметки уровня чистого пола по укладке полов
	
	Повторно 27.12.2024
	Выполнено

	Проектные решения
	

	1     
	4
	В АИ3 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 8 для тамбура указан подвесной потолок «Грильято» 75*75мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 указан подвесной потолок «Грильято» 100*100мм
Привести в соответствие, указать  подвесная система «Грильято»,  ячейка 100*100мм, учесть замечание 4 в отклонениях от ПД
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
ФР-11-10215/24 от 01.04.2024
	Повторно 27.12.2024
	Потолок типа «Грильято» с ячейкой 75х75 принят в соответствии с письмом Фонда 
ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023

	2     
	4
	В АИ3 и в 20.3-АР2 изм.1 лист 8 для общественного помещения ЦИН указан подвесной потолок «Грильято» 75*75мм
В ПД АР1.ПЗ лист 23 МГЭ от 22.08.2022 для сухих помещений указан подвесной потолок «Грильято» 100*100мм
Привести в соответствие, указать  подвесная система «Грильято»,  ячейка 100*100мм, учесть замечание 5 в отклонениях от ПД
	Требования к оснащению и отделке ЦИН
ФР-11-10215/24 от 01.04.2024
	Повторно 27.12.2024
	Потолок типа «Грильято» с ячейкой 75х75 принят в соответствии с письмом Фонда 
ФР-11-15756/23-1 от 23.06.2023

	3     
	
	Исключить несоответствия с комплектом АР
	
	Для учета в работе
	Принято к сведению



	Специалист инженерно-технологического 
управления Бабурина Н.Д.
+7(495)651-07-97, доб.77698
e-mail: Natalia.Baburina@mosfr.ru





 5 из 5
image3.png
Ik Knacc noxapHou onacHocmu omdenodksix Mamepuanot He Oonee ykasaxHozo O pasdene Tloxaprsle Meponpusimus . Aa nymsx
sbakyauuu nwded npumesensi JexopamuBHo-omdenodwsie, 0BAULOBONHbIE MMEPUAMS U NOKPHMUA NOAOD KAacca NOXQPHOD
onacsocmu He donee:

KMO (H) - @15 cmeH u_nomosko® nugmoBsix xonnob, BecmuBioned, MECMHUNHbX KNEMOK;
KMO (1, BY, 2, T2) - 815 cmeH u nomonko® oBwux xonnod, kopudopod;
KM1 (B2 13 T7 PM2) - 825 nokDbsiMuUs NonoB AubMoBsix xonnoB BecmuSined AecmHUNHIX KAEMOK oBWUX XonnoB KopudonoB.
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