Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.7-АИ2.1 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 4-х комнатная квартира. 
Корпус 20.7. Этаж 21-25. Отделочные чертежи.»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 25.11.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	

	                      Отклонение от ПД 
	

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.
	
	впервые
	

	                       Оформление и комплектование тома 
	

	1. 
	1
	Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР.
Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать.
Исключить часть «Указания по укладке полов». 
Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий.
	
	впервые
	Стоит ли исключать указанные в замечании  части из общих данных, останется только информация о дверях. Ранее в комплект АИ2.1 в соответствии с замечаниями ООПР в часть общих данных «монтаж» была внесена информация касаемо СТМ

	2. 
	2
	Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони.
Ламинат Floorwood Дуб Энтони D4620.
[image: ]
	
	впервые
	В спецификации ламинат указан верно.  Swiss Krono является заводом производителем, Europe line special edition является специальной коллекцией под определенные объекты. В свободном доступе нет информации касаемо типа ламината «Дуб Энтони» в данной коллекции.

	3. 25
	2
	[image: ]
Информацию о подготовительных слоях не указывать в данном комплекте.
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	4. 
	2
	Исключить на плане полов профиль ПМ-11 (он учитывается в составе СТМ согласно схемам узлов №1.3, №1.4). Оставить только профиль ПМ-05 для ламината, примыкающего к порогу. 
[image: ]     [image: ]
	
	впервые
	Согласно выноскам на  схемах узлов №1.3 и 1.4 профиль ПМ-11 со стороны холла не входит в состав СТМ, что отображено в том числе на планах полов

	5. 
	3,10
	    На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели.
На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам.
 Привести в соответствие.
Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте, в том числе, к СТМ.
На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер.
[image: ]                                      [image: ]            
[image: ]                                                  [image: ]
	
	впервые
	

	6. 
	3
	[image: ]
Исключить данное примечание.
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	7. 
	5
	[image: ]
Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой.
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	8. 
	6
	[image: ]
В типовой квартире не указывать два глазка в двери.
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	9. 
	7
	Исключить узлы №1.14, №1.15, т.к. они не соответствуют проектному решению по применению СТМ.
	
	
	Принято. Внесено изменение

	10. 
	
	Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул).
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	11. 
	10
	[image: ]
Отредактировать марку комплекта в ссылке: указать 20.2-АИ2.2
	
	впервые
	Принято. Внесено изменение

	Проектные решения
	

	1. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	впервые
	

	2. 
	
	Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. 
Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов.
Плитка в квартире          плитка в МОП
[image: ]                               [image: ]
	 
	для учета в работе
	Принято к сведению

	Рекомендации
	

	1
	
	Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм. 
[image: ]
Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм 
 [image: ]                                                                                                          
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	впервые
	Принято к сведению


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
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