Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.1, 20.3, 20.4-АИ1.1 изм.2 «Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования (МОП). 
Отделочные чертежи. Корпуса 20.1, 20.3, 20.4»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 07.02.2025
                             17.12.2024 
                             23.11.2024                                 
                            
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	Ответы на замечания от 07.02.2025

	                      Отклонение от ПД 
	

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.

1. В АИ1.1 изм.2 лист 2-4 для отделки полов во входных тамбурах, вестибюле, колясочной, помещении консьержа, с/у и ПУИ указана керамогранитная плитка Грани Таганая Madain cloud арт. GRS07-06; Фактура: под камень; Цвет: серый, размером 600х600х10 мм
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 21-26 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 указана керамогранитная плитка Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R
[image: ]
Привести в соответствие (производителя для плитки, артикул, толщину плитки и т.д.)

2. В АИ1.1 изм.2 лист 5-7, 20-22 для отделки запотолочного пространства потолка «Грильято» во входных тамбурах, вестибюле, в колясочной, в помещении консьержа на 1-ом этаже, в лифтовом холле типового этажа, межквартирном коридоре типового этажа и в тамбуре типового этажа по потолкам и примыкающим стенам указана обеспыливающая укрепляющая пропитка
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 21-29 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 для отделки запотолочного пространства потолка «Грильято» указана простая окраска
[image: ]      [image: ]
Привести в соответствие (во всех разделах для отделки запотолочного пространства потолка «Грильято» по потолкам и примыкающим стенам указать обеспыливающую пропитку), учесть замечание №1 проектных решений 

3. В АИ1.1 изм.2 лист 5-7 для окраски потолков в с/у и ПУИ указана краска НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ арт. ВД-АК 2180 Декора
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 24,25 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 указана краска Стройтекс арт. 700010326
[image: ]
Привести в соответствие (производителя и артикул для краски)

4.  В АИ1.1 изм.2 лист 17-19 для отделки полов в лифтовом холле, межквартирном коридоре, тамбуре и в помещении мусоропровода на типовом этаже указана керамогранитная плитка Unitile Норд серый, арт. КГ01; Фактура: под камень, размером 400х400х8 мм
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 26-29 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 указана керамогранитная плитка Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R
[image: ]
Привести в соответствие (производителя для плитки, артикул, размер плитки и т.д.)

5. В АИ1.1 изм.2 лист 20-25 для окраски потолков и стен в помещении мусоропровода на типовом этаже указана краска НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ арт. ВД-АК 2180 Декора
[image: ]
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 28 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 указана краска Стройтекс арт. 700010326
[image: ]
Привести в соответствие (производителя и артикул для краски)

6.  В АИ1.1 изм.2 лист 20-22 для окраски потолков на переходной лоджии указана краска ГК СТЕНА Времена года арт. "Белая Акация" Стандарт
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 29 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 указана краска Tikkurila арт. Prof Fasade Aqua
[image: ]
Привести в соответствие (производителя и артикул для краски)

7. Привести в соответствие наличие и расположение тактильно-контрастных указателей в МОП 1-го и типового этажа указанные в АИ1.1 изм.2 и в ПД ОДИ.ГЧ МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2
Например, 
                                                               АИ1.1 изм.2 (корпус 20.1)
                                1-этаж                                                                              типовой этаж
    [image: ]              [image: ]            
                                                             ПД ОДИ.ГЧ (корпус 20.1)
                                1-й этаж                                                                типовой этаж 
[image: ]                         [image: ]               
Учесть все корпуса и помещения 1-го и типового этажа

8.  В АИ1.1 изм.2 лист 30 на узлах №1.1 и №1.3 грязезащитная решетка во входном тамбуре указана толщиной 18 мм
[image: ]
В ПД-АР1.ПЗ лист 21 МГЭ от 11.12.2024 корректировка 2 грязезащитная решетка во входном тамбуре указана толщиной 20 мм
[image: ]
Привести в соответствие 
	
	Повторно Уточнено 07.02.2025
	Решения, принятые в РД соответствуют решениям в альбомах 
АР9-АР12 стадии П














Принято. Откорректировано и приведено в 
соответствие с решениями в альбомах 
АР9-АР12 стадии П
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	                       Оформление и комплектование тома 
	

	1. 
	1
	[image: ]
Исключить из данного комплекта увязку инженерного оборудования.
	
	снято
17.12.2024
	

	2. 
	1
	 [image: ]
Не указывать классы пожарной опасности, оставить только показатели пожарной опасности материалов.
	
	снято
17.12.2024
	

	3. 
	1
	Исключить информацию об окраске инженерных сетей:
[image: ]
	
	снято
17.12.2024
	

	4. 
	1
	[image: ]
Исключить ссылки на каталог отделки МФР, данного документа не существует.
Указать цвет окраски труб отопления в соответствии с проектным решением.
	
	снято
17.12.2024
	

	5. 
	11-16
	Обозначить на развертках подвесной потолок.
	
	снято
17.12.2024
	

	6. 
	5-10
20-26
	Для исключения несоответствий между листами комплекта не указывать показатели пожарной опасности в описании отделки стен и потолков, достаточно примечания №12 в общих данных
 [image: ]
 [image: ]
	
	снято
17.12.2024
	

	7. 
	
	Представить в данном комплекте схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости
	
	снято
17.12.2024
	

	8. 
	30
	В АР4 изм.1 противопожарные двери указаны с автоматически выпадающим порогом [image: ]
В АИ1.1 представлена схема со стационарным порогом.
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	Снято 
07.02.2025
	

	9. 
	27
	На листах с планами полов (2,3,4) для отделки пола лестничной клетки и устройства керамогранитного плинтуса указана керамогранитная плитка Unitile КГ01
[image: ]
[image: ]
На листе 27 – Сенат SG155900R
[image: ]       [image: ]
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	снято
17.12.2024
	

	10. 
	
	Откорректировать название схемы узла порога с/у консьержа (исключить ПУИ).
Для ПУИ представить отдельную схему порога в соответствии с применяемой дверью:
[image: ]
Высоту порога указать не менее 15мм.
	
	снято
17.12.2024
	

	11. 
	30
	[image: ]
[image: ]
Исключить облицовку керамогранитной плиткой и Г-образные профили под порогом, заполненным монтажной пеной. Общую высоту порога указать не менее 15мм и не более 20мм.

В месте примыкания напольного покрытия к порогу со стороны ПУИ указать герметик для исключения протечек.
Например:
[image: ]

В месте примыкания металлического порога к напольному покрытию силиконовый герметик не указан.  
Откорректировать узел (см. представленный пример)
[image: ]
	
	Для учета в работе
	

	Проектные решения
	

	1. 
	5,6,7
11-13
20-22
26
	Для запотолочного пространства подвесного потолка «Грильято» с размером ячеек 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен вместо простой окраски.
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	снято
17.12.2024
	

	2. 
	
	Для отделки пола в межквартирном коридоре применить плитку, отличную по дизайну от плитки для облицовки пола в коридоре квартиры.
Межквартирный коридор                           коридор квартир
[image: ]                                                   [image: ]
	 
	для учета в работе
	

	3. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	Для учета  в работе
	

	3.1
	
	Например.
В АР4 указана упрочняющая пропитка по наливному полу[image: ]
В АИ1.1 пропитка не указана, пропитка указана только по маршам[image: ][image: ][image: ]
Привести в соответствие.
	
	снято
17.12.2024
	


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	Эксперт 3 категории отдела 
технологии отделочных работ инженерно-технологического управления
Графов Д.В.
8 (495) 651-07-97 доб. 77690 
Dmitrii.Grafov@mosfr.ru
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