Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.5, 20.7, 20.8-АИ1.2 изм.1 «Архитектурные решения интерьеров. Места общего пользования (МОП). 
Отделочные чертежи. Корпуса 20.5, 20.7, 20.8»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

Дата замечаний: 17.12.2024
                             23.11.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	Ответы

	                      Отклонение от ПД 
	

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.
	
	Повторно
17.12.2024
	Будет учтено под ЗОС

	                       Оформление и комплектование тома 
	

	1. 
	1
	[image: ]
Исключить из данного комплекта увязку инженерного оборудования.
	
	снято
17.12.2024
	

	2. 
	1
	 [image: ]
Не указывать классы пожарной опасности, оставить только показатели пожарной опасности материалов.
	
	снято
17.12.2024
	

	3. 
	1
	[image: ]
Достаточно разработать один комплект АИ МОП по одной секции для одного объекта при одинаковых проектных решениях в каждой секции.
При разработке нескольких комплектов АИ МОП выполнить полное комплектование томов, т.е. представить развертки помещений МОП типового этажа и отделку лестничной клетки в каждом комплекте, ссылку на АИ1.1 не указывать.
	
	снято
17.12.2024
	

	4. 
	1
	Исключить информацию об окраске инженерных сетей:
[image: ]
	
	снято
17.12.2024
	

	5. 
	1
	[image: ]
Исключить ссылки на каталог отделки МФР, данного документа не существует.
Указать цвет окраски труб отопления в соответствии с проектным решением.
	
	снято
17.12.2024
	

	6. 
	11-16
	Обозначить на развертках подвесной потолок.
	
	снято
17.12.2024
	

	7. 
	5-10
20-25
	Для исключения несоответствий между листами комплекта не указывать показатели пожарной опасности в описании отделки стен и потолков, достаточно примечания №12 в общих данных
 [image: ]
 [image: ]
	
	снято
17.12.2024
	

	8. 
	
	Представить в данном комплекте схемы узлов стыковки с напольным покрытием порогов противопожарных дверей МОП (высота порога должна быть не более 14мм) (или указать наличие выпадающего порога) для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов-колясочников и подтверждения обеспечения условия дымо-, газонепроницаемости
	
	снято
17.12.2024
	

	9. 
	31
	В АР4 изм.1 противопожарные двери указаны с автоматически выпадающим порогом [image: ]
В АИ1.2 представлена схема со стационарным порогом.
[image: ]
[image: ]
Привести в соответствие.
	
	Впервые к вновь представленным решениям
17.12.2024
	Выполнено

	10. 
	
	Откорректировать название схемы узла порога с/у консьержа (исключить ПУИ).
Для ПУИ представить отдельную схему порога в соответствии с применяемой дверью:
[image: ]
Высоту порога указать не менее 15мм.
	
	снято
17.12.2024
	

	11. 
	31
	[image: ]
[image: ]
Исключить облицовку керамогранитной плиткой и Г-образные профили под порогом, заполненным монтажной пеной.
Общую высоту порога указать не менее 15мм и не более 20мм.
В месте примыкания напольного покрытия к порогу со стороны ПУИ указать герметик для исключения протечек.
Например:
[image: ]
	
	Впервые к вновь представленным решениям
17.12.2024
	[bookmark: _GoBack]Выполнено

	Проектные решения
	

	1. 
	5,6,7
11-13
20-22
	Для запотолочного пространства подвесного потолка «Грильято» с размером ячеек 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен вместо простой окраски.
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	снято
17.12.2024
	

	2. 
	
	Для отделки пола в межквартирном коридоре применить плитку, отличную по дизайну от плитки для облицовки пола в коридоре квартиры.
Межквартирный коридор            коридор квартир
                                          
	 
	для учета в работе
	

	3. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	Для учета в работе
	

	3.1
	
	Например.
В АР4 указана упрочняющая пропитка по наливному полу[image: ]
В АИ1.2 пропитка не указана, пропитка указана только по маршам[image: ][image: ]
Привести в соответствие. Указать в АИ цвет наливного пола.
	
	снято
17.12.2024
	


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
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