Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.7-АИ2.1 изм.1 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 4-х комнатная квартира. 
Корпус 20.7. Этаж 21-25. Отделочные чертежи.»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории 
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

        Дата замечаний: 29.01.2025
[bookmark: _GoBack]                                     25.11.2024                               
	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус замечаний
	Ответы

	                      Отклонение от ПД 

	1. 
	
	Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
Исключить все несоответствия.
	
	Повторно до прохождения МГЭ
	

	                       Оформление и комплектование тома 

	1. 
	1
	Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР.
Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать.
Исключить часть «Указания по укладке полов». 
Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий.
	
	Снято
29.01.2025
	

	2. 
	2
	Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони.
Ламинат Floorwood Дуб Энтони D4620.
[image: ]
	
	Снято
29.01.2025
	

	3. 25
	2
	[image: ]
Информацию о подготовительных слоях не указывать в данном комплекте.
	
	Снято
29.01.2025
	

	4. 
	2
	Исключить на плане полов профиль ПМ-11 (он учитывается в составе СТМ согласно схемам узлов №1.3, №1.4). Оставить только профиль ПМ-05 для ламината, примыкающего к порогу. 
[image: ]     [image: ]
	
	Снято
29.01.2025
	

	5. 
	3,10
	На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели.
На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам.
 Привести в соответствие.

На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер.
[image: ]                                      [image: ]            
[image: ]                                                  [image: ]

Для универсального профиля алюминиевого в АИ2.1 изм.1 уточнить тип крепления натяжного потолка. 
[image: ]
В случае наличия крепления в стену представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте, в том числе, к СТМ.
     -  представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием 15 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер

    - представить узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием 20 мм (см. типовые узлы ПИК) в соответствии с масштабом и поставить размер

     - представить узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию)

    - представить узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков

    - представить узел примыкания натяжного потолка к перегородкам из ГКЛ, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию и замаркировать на плане потолков

	
	Повторно
дополнено
29.01.2025
	Выполнено

	6. 
	3
	[image: ]
Исключить данное примечание.
	
	Снято
29.01.2025
	

	7. 
	5
	[image: ]
Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой.
	
	Снято
29.01.2025
	

	8. 
	6
	[image: ]
В типовой квартире не указывать два глазка в двери.
	
	Снято
29.01.2025
	

	9. 
	7
	Исключить узлы №1.14, №1.15, т.к. они не соответствуют проектному решению по применению СТМ.
	
	Снято
29.01.2025
	

	10. 
	
	Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул).
	
	Снято
29.01.2025
	

	11. 
	10, 7, 8
	[image: ]
Отредактировать марку комплекта в ссылке: указать 20.2-АИ2.2

АИ2.1 изм.1 лист 7, 8 отредактировать аналогичное примечание:
[image: ]
	
	Повторно
29.01.2025
	Выполнено

	Проектные решения

	1. 
	
	Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.
	
	Для учета в работе
	Принято к сведению

	2. 
	
	Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. 
Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов.
Плитка в квартире          плитка в МОП
[image: ]                               [image: ]
	 
	Для учета в работе
	Принято к сведению

	Рекомендации

	1
	
	Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм. 
[image: ]
Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм 
 [image: ]                                                                                                          
	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53
	Для учета в работе
	Принято к сведению


	Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического 
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572
	Эксперт 2 категории
инженерно-технологического 
управления Резниченко Е.В.
тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695
Elena.Reznichenko@mosfr.ru

	



2

image4.png




image5.png
Y36 NPUMBIKGHHS BHYTDEHHEH CTeHb b
W3 NA30rDEBHEBHX FIHT K NEDEKPLITHIO.




image6.png
Y3eN BePXHEro NpUMBIKaHHS 1a306€TOHHOI CTeHbl K X/6
nepexpbimio (1:10)




image7.png




image8.png




image9.png
= — — - Ywbepcanui npoduny (Bazem) amowusuetul, apm20bt
cepebgucrl MameBsy, Sexopanutuas Bcnota lpouns HH
b == d Gl ‘nauwmyc), NBX, apm42060444, RAL 9003 ol




image10.png
‘noMeweHusx wupuHol Bonee 3600MM, NpuMeHsMb NOAOMHO €O CMbikoBouHbIM WBOM.




image11.png




image12.png




image13.png
2. Yam dnn camyanod B cmpoumensHom ucnonwenuu codepxamcs B 120-0621-0K-1

20.7-AK22





image14.png
2. Y3nel dna cany3nob B cmpoumensmom ucnonwenuu codepxames B 120-0621-0K-1-20.7-AK2.2




image15.png




image16.png




image17.png
Kt

sozpanum Kerama Marazzi “Aes'

Apn. SGOTIBOON,

e
STt uben onmems _chenmo-cepégo. ~ ampnd

Ceresit CE 3, 0k ceped

ho-cepu, Kpecmuk. I





image18.png
[

Repamyuecxas naumka HEGFMT Teppauuo, apm.00-00-3-17-
00761 3005, ytem e, 6002008 mamoban 2nada,
amupwa Corest CE33 Gon 01 e, xpecmoe 3 s





image1.png
Nlavuam Swiss Krono, Europe line special Edition. Apm. 4620
148 Shmons, 3BEXI9SHB v 32 Knace, ¢ gackot 4V.





image2.png
13. Tudpousonsuus B noMeweHUsX ¢ MOKPLIM NPOUECCOM U caHy3nax donxHa Suimb 30BedeHa Ha 200 M¥ HQ CMeHs!.




image3.png




