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	Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 3-10/H-L

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1. 
	
	Гидроизоляция рулонная 2 слоя t=7мм 
	650 м2
	 
	

	2. 
	
	Плиты теплоизоляционные t=150мм
	568 м2
	
	

	3. 
	
	Фартук парапета
	35 м2
	
	

	4. 
	
	Водосточная воронка
	3 шт.
	
	


							

	Спецификация демонтируемых кровельных материалов в осях 8-10/C-E

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1. 
	
	Рулонная кровельная гидроизоляций (2 слоя), t=5мм
	81,9 м2
	 
	

	2. 
	
	Гидроизоляционная мембрана типа ТЭПК t=1,5мм
	81,9 м2
	
	

	3. 
	
	Рулонная кровельная гидроизоляций (2 слоя) t=5мм
	81,9 м2
	
	

	4. 
	
	Утеплитель мин. вата плотностью 1.6кН/м3 t=20мм
	81,9 м2
	
	

	5. 
	
	Утеплитель мин. вата плотностью 1.0кН/м3 t=140мм
	81,9 м2
	
	

	6. 
	
	Водосточная воронка Ø110мм
	1 шт.
	
	


		
		
	Спецификация материалов сопутсвующих работ в осях 8-10/C-E

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	
	Устройство временного настила с каркасом из брусьев/профильных труб, для устройства навеса(ов) на кровле здания (в зоне установки новых вентиляционных агрегатов) с покрытием из тента/пленки/иное.
	126,4 м2
	
	

	2 
	
	Вывоз мусора (включая затаривание в мешки, складирование на этаже,  транспортировку до места погрузки и погрузку мусора в контейнер)
	16,38 м3
	
	





	Спецификация кровельных материалов в осях 3-10/H-L

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
	768,7 м2
	 
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки

	2 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Техноэласт ФИКС
	568,3 м2
	
	

	3 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Техноэласт ЭПП
	568,3 м2
	
	

	4 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты теплоизоляционные - LOGICPIR Ф/Ф - 50мм
	572,01 м2
	
	

	5 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 2,1%
10-35мм(А), 35-60(В), 50(D)
	
	
	Кол-во клиновидной теплоизоляции см. прилагаемые документы 
"Расчет клиновидной теплоизоляции. Технониколь. 2024"

	6 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
4,2% 10-35мм(J),35-60(К),50(D)
	
	
	Кол-во клиновидной теплоизоляции см. прилагаемые документы 
"Расчет клиновидной теплоизоляции. Технониколь. 2024"

	7 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 50мм
	144,8 м2
	
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	8 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНО РУФ Н ОПТИМА - 100мм
	572 м2
	
	

	9 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Рулонный битумный материал - Паробарьер С (А500 или Ф1000)
	643,5 м2
	
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	10 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2
	100 м2
	
	дорожки

	11 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	2 листа ЛПП или ЦСП-1, 10 мм
	230 м2
	
	Дорожки, парапет

	12 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ СТОП 2000мм
	34,00 м2
	
	

	13 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
	30,1 м2
	
	В полостях профлиста, в том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы  

	14 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Унифлекс Экспресс ЭМП
	152,4 м2
	
	Перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	15 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ L=1,2м
	105 шт.
	
	Перепад кровли, парапет

	16 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Отлив из оцинкованной стали тип ФП-2, по RAL 6020 (фартук), шириной 600мм
	102,00 м.п.
	
	Ширина указана ориентировочно

	17 
	
	Оцинкованный уголок - L100x200
	24,1 м.п.
	
	Предотвращение разрыва гидроизоляционного слоя в месте перепада кровли по оси J

	18 
	
	Оцинкованный уголок - L100x200х0.7
	78,0 м.п.
	
	Вдоль парапета

	19 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Кровельное ограждение КО/PRO/PL h-1200мм
	24,5 м.п.
	
	

	20 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ, 160Х460мм
	6шт
	
	



	Спецификация кровельных материалов в осях 8-10/C-E

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	
	Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ В ПРОФ -180 мм (50+50+40+40мм); ТехноНИКОЛЬ -Строительные системы.
Включая крепежные элементы для монтажа.
	81,9 м2
	
	

	2 
	
	Технониколь "Техноэласт Фикс ЭПМ-4", рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный, 1 слой.
	122,9 м2
	
	

	3 
	
	Технониколь "Биполь ЭПП-3", рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный, 2 слоя.
	122,9 м2
	
	

	4 
	
	ехнониколь "Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К ЭКП", рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный, 1 слой.
	122,9 м2
	
	

	5 
	
	Монтаж водосточной воронки обжимной 110х450мм ТехноНиколь
	1
	
	



	Спецификация материалов возводимых перегородок

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	YTONG
	Газобетонный блок YTONG, D500, t-200мм, п/г
	5,2 м3
	
	

	2 
	
	Арматурные стержни Ф 8-12мм 
	100 м.п.
	
	

	3 
	
	Оцинкованная армирующая сетка, ячейка 15х15мм
	52 м2
	
	

	4 
	
	Базовое выравнивание - пароприницаемая штукатурка t-20 мм
с двух сторон.
	52 м2
	
	

	5 
	
	Финишное варвнивание - шпатлевка с двухсторон 
	52 м2
	
	

	6 
	
	Окраска ВД-ВА в один слой
	52 м2
	
	Цвет краски определяет заказчик



Примечания:
-в спецификации указаны основные кровельные материалы. Метизы, телескопические крепежные элементы и прочее, определять в соответствии с инструкцией на кровельные системы.
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