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	Спецификация демонтируемых кровельных материалов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1. 
	
	Гидроизоляция рулонная 2 слоя t=7мм 
	650 м2
	 
	

	2. 
	
	Плиты теплоизоляционные t=150мм
	568 м2
	
	

	3. 
	
	Фартук парапета
	35 м2
	
	

	4. 
	
	Водосточная воронка
	3 шт.
	
	


							


   
	Спецификация кровельных материалов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
	768,7 м2
	 
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки

	2 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Унифлекс С
	568,3 м2
	
	

	3 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	768,7 м2
	
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы, дорожки

	4 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты теплоизоляционные – 
LOGICPIR CXM/CXM - 50мм
	572,01 м2
	
	

	5 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1% -30-55мм(А)
	59,5 м2
	
	

	6 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты -  ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН  2,1% -55-80мм(B)
	87,5 м2
	
	

	7 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты -  ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 2,1%/4,2% -50мм(С)
	412,5 м2
	
	

	8 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты -  ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -15-40мм(А)
	50,4 м2
	
	

	9 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты -  ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2% -40-65мм(B)
	67,2 м2
	
	

	10 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 50мм
	144,8 м2
	
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	11 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ  ПРОФ – 40
	317,1 м2
	
	

	12 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ  ПРОФ – 50
	135 м2
	
	

	13 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Плиты из минеральной ваты - ТЕХНОРУФ  ПРОФ – 60мм
	437 м2
	
	

	14 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Рулонный битумный материал - Паробарьер С (А500 или Ф1000)
	643,5 м2
	
	В том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	15 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 гр/м2
	100 м2
	
	дорожки

	16 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	2 листа ЛПП или ЦСП-1, 10 мм
	192 м2
	
	Дорожки, парапет

	17 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ПЛАМЯ СТОП 2000мм
	34,00 м2
	
	

	18 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
	30,1 м2
	
	В полостях профлиста, в том числе перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы  

	19 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Унифлекс Экспресс ЭМП
	152,4 м2
	
	Перепад кровли, парапет, стойки, вентшахты, комуникационные трубы

	20 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ L=1,2м
	105 шт.
	
	Перепад кровли, парапет

	21 
	ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
	Отлив из оцинкованной стали тип ФП-2, по RAL 6020 (фартук), шириной 600мм
	102,00 м.п.
	
	Ширина указана ориентировочно




	Спецификация материалов возводимых перегородок

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Масса ед., кг
	Примечание

	1 
	YTONG
	Газобетонный блок YTONG, D500, t-200мм, п/г
	5,2 м3
	
	

	2 
	
	Арматурные стержни Ф 8-12мм 
	100 м.п.
	
	

	3 
	
	Оцинкованная армирующая сетка, ячейка 15х15мм
	52 м2
	
	

	4 
	
	Базовое выравнивание - пароприницаемая штукатурка t-20 мм
с двух сторон.
	52 м2
	
	

	5 
	
	Финишное варвнивание - шпатлевка с двухсторон 
	52 м2
	
	

	6 
	
	Окраска ВД-ВА в один слой
	52 м2
	
	Цвет краски определяет заказчик








Примечания:
-в спецификации указаны основные кровельные мателиалы. Метизы, телескопические крепежные элементы и прочее, определять в соответствии с инструкцией на кровельные системы.
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