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2. Результаты ВИЗУАЛЬНОГО обследования

кровли здания в осях 10-3/ L-H
В результате проведенного визуального обследования кровли здания в осях 10-3/ L-H здания следует заключить, что все несущие конструкции кровли здания в осях 10-3/ L-H находятся в удовлетворительном состоянии.

Видимых дефектов и повреждений конструкций здания не обнаружено, за исключением локальных участков повреждения покрытия кровли, выполненного из рулонного материала.
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