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	1
	Заказчик работ
	ООО "Арктическая звезда"

	2
	Исполнитель работ
	

	3
	Наименование объекта
	Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда»

	4
	Расположение объекта (адрес)
	???

	5
	Функциональное назначение
	Кампус - совокупность функционально связанных объектов недвижимого и движимое имущества, объединенные единым назначением по комплексному обеспечению образовательной, инновационной, научной, научно-технической деятельности, предназначенные в том числе для проживания и (или) размещения, медицинского обеспечения, отдыха, туризма, физической культуры и спорта, организации питания, культурной деятельности, удовлетворения иных потребностей обучающихся, педагогических, научных и других работников одной или нескольких образовательных организаций.. 

	6
	Вид строительства
	Снос/Новое строительство

	7
	Вид требуемых работ (предмет договора)
	1.	Инженерно-геологические изыскания.
2.	Гидрометеорологические изыскания.
Предусмотреть выполнение изысканий в том числе для прокладки инженерных сетей.

	8
	Стадия проектирования
	Проектная документация, Рабочая документация

	9
	Основные технико-экономические показатели объекта
	По проекту (будут уточнены в процессе проектирования):
Общая площадь земельных участков 66 786 кв. м. 
Этажность 1-2-3-14-23-24 + 1 подземный этаж. Высота здания +84,4 (отм. плиты покрытия), высота от существующего рельефа – 84,7м.
Суммарная   поэтажная   площадь   в   габаритах наружных стен –более ??? м2.	 	

	10
	Основание для выполнения работ
	1. Настоящее техническое задание.
2. Градостроительный план земельных участков № № РФ-29-3-01-0-00-2023-4751 
3. Градостроительный кодекс РФ

	11
	Сроки проектирования и строительства
	Проектно-изыскательские работы 2023 г.
Строительство 2025-2027 гг.

	12
	Сведения об объекте
	Площадь земельного участка: 66 786 кв. м.
Уровень ответственности здания:	нормальный КС-2
Количество и высота этажей: 
Гостиничный комплекс:
 – Корпус №1,3 – 23 этажа (высота здания 81,4м);
 – Корпус №2 – 24 этажа (высота здания 84,7м);
Научно-образовательный комплекс – 14 этажей (высота здания 73,8м);
Конференц-центр – 2 этажа (высота здания 18,0м);
Физкультурно-оздоровительный комплекс – 3 этажа (высота здания 26,0м).
Наличие подвала, его назначение и заглубление: под всем комплексом предусмотрена стилобатная часть - одноуровневая подземная автостоянка с техническими помещениями. Заглубление фундамента от поверхности земли до 6м.
Конструкция здания: монолитный железобетонный каркас с ядрами жесткости и пилонами и диафрагмами.
Предполагаемый тип фундамента: 
Для всех зданий – монолитная железобетонная плита на естественном основании;
– под стилобатной частью – монолитная железобетонная плита на естественном основании;
Предельные величины средних осадок фундаментов – 15,0 см

Ограждающие конструкции: шпунт «Ларсен», глубина заложения ограждающей конструкции 12м.
Геотехническая категория - II (уточняется по результатам изысканий)

Нагрузки (среднее/максимальное расчетное значение):
Гостиничный комплекс:
 – Корпус №1,3 – 42/50 т/м2;
 – Корпус №2 – 45/54 т/м2
Научно-образовательный комплекс – 28/34 т/м2
Конференц-центр – 8/10 т/м2
Физкультурно-оздоровительный комплекс – 15/25 т/м2
Стилобатная часть – 10/20 т/м2

	13
	Формат передаваемых отчетных материалов
	По результатам изысканий предоставить Технический отчет согласно п. 4.39 СП47.13330.2016:
- в бумажной форме - 3 экземпляра
[bookmark: _Hlk62552202][bookmark: _Hlk62552242]- в электронной форме - 1 экземпляр. Требования к электронной форме представления данных (форматы): форматы материалов в электронном виде: текстовая часть в формате PDF и DOC (MS Word, Excel), графическая часть в формате PDF и DWG (AutoCAD). Электронная версия в редактируемом формате (*.doc; .dwg) должна полностью соответствовать бумажному оригиналу, за исключением подписей, печатей и штампа обеспечивать возможность необходимого редактирования и использования информации.
В случае наличия технической возможности представить пространственную модель грунтового массива в формате nwc.

	14
	Сроки выполнения изысканий
	В соответствии с условиями договора 

	15
	Согласование результатов изысканий. 
	Требуется согласование с Заказчиком: программа работ; результат работ.

	16
	Экспертиза результатов
	Результаты инженерных изысканий должны обеспечить получение положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза» (ГАУ «Мосгосэкспертиза»).
Исполнитель выполняет сопровождение прохождения экспертизы и устраняет все выявленные отклонения от нормативных требований за свой счет.

	17
	Сведения об участке и планировочных ограничениях.
	Отведенный под строительство земельный участок расположен в Юго-восточном административном округе г. Москвы.

	18
	Расположение горных выработок
	Положение скважин определить по месту с учётом расположения существующих сооружений. 

	Инженерно-геологические изыскания

	19
	Требования к качеству, составу, результатам геологических и геотехнических работ
	Перед началом работ подготовить программу инженерно-геологических изысканий.
Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях определить согласно СП 446.1325800.2019, СП 47.13330.2012/2016.
Нормативные и расчетные характеристики грунтов определить в водонасыщенном состоянии.
Выполнить инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 4Н (Н – глубина котлована) в пределах зоны влияния проектируемого сооружения, а также под внешние сети (объем уточняется в процессе проектирования и получения ТУ).
В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.
Измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах.
Предельные величины средних осадок оснований фундаментов определить согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 
Дать заключение о карстово-суффозионных процессах и других неблагоприятных физико-геологических явлениях участка строительства, в том числе гидрогеологических.
Выполнить гидрогеологический прогноз влияния строительства, в том числе определить изменение отметок УГВ при устройстве сплошного водонепроницаемого ограждения котлована.
Выполнить оценку геологических рисков.
Выполнить сейсмическое микрорайонирование территории строительства.
Для насыпных грунтов предоставить нормативные и расчетные характеристики грунта.
Дополнительные требования:
Для скальных грунтов определить угол внутреннего трения, сцепление, модули деформации; v, RQD, R, также определять нормативные значения предела прочности на одноосное сжатие массива в водонасыщенном состоянии
Предоставить дополнительные динамические характеристики дисперсных грунтов
εd (относительная линейная деформация виброползучести);
Еd (динамический модуль деформации).
Выполнить определение kx и ky (коэффициенты фильтрации в продольном и поперечном направлениях).
Для нескальных грунтов определить характеристики, необходимые для расчетной модели hardening soil:
	Обозначение
	Наименование характеристики

	Е
	Модуль деформации грунта по ветви первичного нагружения

	Ее
	Модуль деформации грунта по ветви вторичного нагружения

	Eoed
	Модуль деформации касательный одометрический

	Е50
	Модуль деформации секущий (стабилометрический)

	Еur
	Модуль деформации по ветви разгрузки, определенный в стабилометре.

	С и φ
	Удельное сцепление и угол внутреннего трения

	ur
	Коэффициент Пуассона при разгрузке

	m
	Показатель степени, учитывающий влияние давления на модуль упругости

	OCR
	Коэффициент переуплотнения

	Ψ
	Угол дилатансии

	G0ref
	Модуль сдвига при сверхмалых деформациях

	γ0,7  
	Пороговое значение сдвиговой деформации, при котором Gs=0,722 G0


Указать при каком давлении обжатия даны значения модулей деформации. Вышеуказанные дополнительные характеристики грунтов определить для ВСЕХ нескальных инженерно-геологических элементов

	20
	Геотехническая категория
	Определить по результатам изысканий

	21
	Нормативное обеспечение

	Перечень нормативных документов и их частей, в соответствии с которыми необходимо выполнить инженерные изыскания: 
1) ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
2) СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
3) СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
4) СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
5) СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
6) СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;
7) ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;
8) Другими действующими нормами на территории РФ.


	Гидрометеорологические изыскания:

	27
	Требования к качеству, составу, результатам работ
	В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 11-103-97 и другими действующим нормами на территории РФ.

	28
	Основные этапы проведения изысканий
	1.	сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории; 
2.	рекогносцировочное обследование района изысканий;
3.	характеристика климатических условий и отдельных метеорологических характеристик;
4.	изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
5.	определение расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик;
6.	установление техногенных изменений гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик.


	29
	Форма технической документации
	Отчет о гидрометеорологических изысканиях

	Общие требования к результатам изысканий
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	Общие требования к результатам изысканий
	Результаты инженерных изысканий должны обеспечивать получение необходимых материалов для:
- уточнения расчетных характеристик природных условий, полученных при инженерных изысканиях, и повышения их достоверности;
- расчета оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений;
- составления количественного прогноза развития опасных природных процессов и явлений и их воздействия на проектируемые здания и сооружения;
- детализации проектных решений по инженерной защите;
- обоснования методов производства земляных работ;
- разработки проекта организации строительства.
Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для прохождения государственной экспертизы и проектирования объекта капитального строительства, а также разработки мероприятий по обеспечению его безопасности и надежности.




Приложение:
1. Схема проектируемого комплекса

Приложение 1 к Техническому заданию
Схема проектируемого комплекса

Расположение скважин уточнить при рекогносцировке и согласовать с проектной организацией
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